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Краткое нетехническое резюме
к Проекту  «План горных работ
по добыче песка, глинистых пород и известняка (грунта полускального) на грунтовом резерве № 3 Кендерли  для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области»


Введение
Настоящим  Планом  предусматривается производство горных работ по добыче песка, глинистых пород и известняка (грунта полускального) на грунтовом резерве № 3 Кендерли  для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области». Заказчиком проекта является ТОО «Ақ жол күрылыс», обладающее правом на разработку песка, глинистых пород и известняка (грунта полускального) на грунтовом резерве № 3 Кендерли .
Содержание и форма плана приняты в соответствии с Техническим заданием Заказчика и действующими нормативными документами. 
Добываемое сырье, представленное песком и глинистыми породами, будет использоваться для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области» 
Срок эксплуатации карьера – 2 года: 2026-2027 гг. 
Проектируемые к отработке запасы песка, глинистых пород и известняка (грунта полускального) находятся на Государственном балансе и их количество, согласно Экспертного заключения. составляет 1279,549 тыс.м3.
Запасы классифицируются категорией С1. На отработку запасов грунтов получена Картограмма с координатами участка площадью 0,2002 км2. (прилож. 2). Согласно технического задания в 2026-2027 годах будут отработаны все запасы: Эксплуатационные запасы (доказанные KAZRC) с учетом потерь составляют 1220,538 тыс. м3. 
Рабочая часть проекта разработана ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис».

Учет общественного мнения
ТОО «Ақ жол құрылыс» декларирует политику открытости социальной и экологической ответственности. 
Общественные обсуждения проводятся в целях: 
- информирования населения по вопросам прогнозируемой деятельности; 
- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности; 
- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности. 
Общественные обсуждения осуществляются посредством: 
- ознакомления общественности с проектными материалами и документирования высказанных замечаний и предложений.
Законодательные и административные требования 
При выполнении проекта использовались проектные материалы:
Проект «План горных работ по добыче песка, глинистых пород и известняка (грунта полускального) на грунтовом резерве № 3 Кендерли  для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области» разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан законами и законодательными актами, «Инструкцией по составлению плана горных работ», Кодекса «О недрах и недропользовании»и другими государственными нормативными требованиями и межгосударственными нормативами, действующими в Республике Казахстан.
Оценка современного состояния окружающей среды и социально-экономических условий
Гр№3 «Кендерли» разведан ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» в 2026 г. по заявке ТОО «Ақ жол күрылыс».
В административном отношении Гр№3 «Кендерли» находится  на   территории Каракиянского района и расположен в в 32 км на юг от г.Жанаозен (Рис. 1).
В географическом  отношении  район работ  относится к Северному Приаралью. Территория представляет собой полого-холмистую, местами относительно плоскую равнину. Абсолютные отметки составляют 154-184 м. Восточнее этой равнины расположен массив песков Большие Барсуки, который субмеридиональной полосой  шириной до 20 км протягивается через всю площадь листа и уходит на юг за его пределы.Юго-восточная часть описываемой площади занята холмистой сильно расчлененной  равниной с абсолютными отметками 200-341м.  На территории района работ расположены многочисленные  бессточные впадины, занятые сорами, солеными озерами, солончаками и такырами. Наиболее крупные из них (Шолакжидесор, Коргантуз, Кишкенетуз, Тентексор, Копасор) приурочены к западной окраине песков Большие Барсуки.
Климат района Согласно СНиП РК 2.04-01-2017 г. «Строительная Климатология», территория изысканий относится к IV Г климатическому подрайону, для которого характерны продолжительное жаркое, засушливое лето и умеренно холодная зима, дефицит атмосферных осадков и активная ветровая деятельность.
Рассматриваемая территория  относится к зоне полупустынь и характеризуется резко континентальным климатом с жарким летом и холодной зимой. 
По данным метеостанции  абсолютный максимум ( в июле) достигает +41,9ºС, а абсолютный минимум (в январе) -36,8 ºС. Количество осадков в среднем составляет 161,4 мм/год. Наибольшее количество их выпадает  весной и летом. Район характеризуется сильными порывистыми ветрами во все сезоны, средняя скорость ветра составляет 5,4м/сек, при преобладании ветров северо-восточного и восточного направлений. 

Растительность района скудная и представлена, в основном, типчако-ковыльными травами. Район расположен в зоне типчаково-ковыльных степей, на юге распространены песчаные степи, вдоль русел рек — пойменные леса и луга. 
В песках преобладает злаково-полынная растительность, в понижениях и в песках встречаются кустарники, растёт саксаул. Из краснокнижных видов встречаются люцерна Комарова, тюльпан Борщова,  солянка широколистая,  жузгун печальный. 
Согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 (Охрана природы. Земли.) почвы, в пределах района работ, относится к категории малопригодных.
Животный мир. В целом животный мир  в районе работ  представлен обитателями, свойственными степным, полупустынным и пустынным зонам. В долинах степей и гор встречаются, например, сайгаки, лоси, кабаны, зайцы, корсаки, волки, лисы, суслики и обыкновенные хомяки. В озёрах — лебеди, гуси, утки, а на возвышенностях — стрепеты. 
На площади участка здания и сооружения отсутствуют.
 Характеристика вредных физических воздействий
Возможные формы негативного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности: 1) выбросы загрязняющих веществ. Основную массу выбросов составляет пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 и оценивается как допустимое. 2) образование отходов производства и потребления, таких как смешанные коммунальные отходы от жизнедеятельности персонала, которые будут складироваться в специальные контейнеры и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение отходов на территории промплощадки предусматривается не более 6 месяцев. Операции по обращению с отходами предусмотрены в соответствии с природоохранным законодательством РК. Воздействие оценивается как допустимое. 3)Риски загрязнения земель или водных объектов, возникающие в результате попадания в них загрязняющих веществ, в ходе выполнения операций в рамках рассматриваемой намечаемой деятельности отсутствуют. 4) Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка и снос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается 5) Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при эксплуатации проектируемого карьера допустимо принять как низкое, при котором изменения в среде в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). По пространственному масштабу воздействие имеет Локальный характер, по интенсивности – Незначительное. По категории значимости – Воздействие низкой значимости.

Краткая характеристика планируемой деятельности
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Технико-экономические показатели горного производства определены и рассчитаны согласно условиям технического задания по годовому объему добычи песка, с учетом особенностей строения месторождения и горно-технологических условий отработки.




Основные технико-экономические показатели работы карьера
	[bookmark: _GoBack]№№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4

	1
	Геологические запасы в контуре карьера 
	тыс.м3
	1220,538

	2
	Потери, всего. в том числе:
	%
	0,4

	
	
	
	

	
	- общекарьерные потери в целиках охранных зон
	%/ тыс.м3
	0

	
	
	
	

	
	- эксплуатационные потери первой группы, в том числе:
	%/ тыс.м3
	0/0

	
	- в кровле полезной толщи
	%/ тыс.м3
	0/0

	
	- в бортах карьера
	%/тыс. м3
	0/0

	
	- в подошве карьера
	%/тыс. м3
	0/0

	
	Эксплуатационные потери второй группы, в том числе: 
	%/тыс. м3
	0,4/4,88

	
	- на транспортных путях
	%/тыс. м3
	0,4/4,88

	3
	Разубоживание
	%/тыс. м3
	-

	4
	Эксплуатационные запасы 
	тыс. м3
	1220,54

	5
	Объем вскрышных пород, всего
	тыс. м3
	8,9

	6
	Объем горно-капитальных и горно-подготовительных работ, всего
	тыс. м3
	8,9

	
	в том числе: 
	
	

	
	1. На эксплуатационном этапе: 
	тыс. м3
	8,9

	7
	Календарная производительность
	 
	 

	
	карьера:
	
	

	
	- по пол.ископаемому
	тыс. м3/год
	2026 г. - 366,16; 2027 г. - 854,38

	
	-        по горной массе
	-//-
	2026 г. - 368,83; 2027 г. - 860,61

	8
	Режим работы карьера
	 
	сезонный

	
	- рабочих суток в году
	дней
	2026 г. - 83; 2027 г. - 193,5

	
	-        рабочих дней в неделю
	дней
	7

	
	-        рабочих смен в сутки
	смен
	2

	
	-        продолжительность смены
	час
	12

	9
	Применяемое оборудование на вскрыше и добыче:
	 
	 

	
	
	  шт.
	

	
	Экскаватор HYUNDAI R500LC-7
	 -//-
	4 (4)

	
	Бульдозер SD-23 Шантуй
	-//-
	1

	
	HOWO ZZ3257M3641
	  -//-
	13 (13)

	10
	Списочный (явочный) состав обслуживающего персонала, всего 
	 
	 

	
	в том числе: ИТР
	чел.
	44 (44)

	
	 
	 
	2

	
	-        начальник участка
	-//-
	0,5

	
	-        горный мастер
	-//-
	0,5

	
	-        маркшейдер
	-//-
	0,5

	
	-        геолог
	-//-
	0,5

	
	рабочих:
	 
	42 (42)

	
	       -     машинист экскаватора/погрузч
	-//-
	4 (4)

	
	-        машинист бульдозера
	-//-
	2 (2)

	
	-        водитель автосамосвала
	-//-
	26 (26)

	
	-         водитель поливомоечной машины
	-//-
	2 (2)

	
	-        водитель вахтовки
	-//-
	2 (2)

	
	-        слесарь ремонтник
	-//-
	2 (2)

	
	-        охранник
	-//-
	2 (2)

	
	-        техничка
	 
	2 (2)







