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Место осуществления намечаемой деятельности
  Месторождение Сазанкурак в географическом отношении расположено в юго-западной части Прикаспийской впадины в приморской зоне Междуречья Урал-Волга.
По административному делению месторождение Сазанкурак находится на территории Исатайского района Атырауской области Республики Казахстан .
Населённые пункты расположены вдоль железной дороги Атырау-Астрахань, проходящей через месторождение Сазанкурак.
Населённые пункты расположены вдоль железной дороги Атырау–Астрахань, проходящей в близости от месторождения. Ближайшими населёнными пунктами являются железнодорожные станции Исатай и Аккыстау, расположенные, соответственно, в 65 км к юго-западу и 95 км к северу-востоку от района работ. Областной центр г. Атырау расположен к востоку на расстоянии 150 км.
 
Краткое описание намечаемой деятельности
  ТОО «ПРИКАСПИАН ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНИ» ведет добычу сырой нефти на месторождении «Сазанкурак».
Месторождение «Сазанкурак», как источник загрязнения атмосферного воздуха, характеризуется выбросами от одиннадцати площадок: вахтовый поселок, ГЗУ-1, ГЗУ-2, ГЗУ-3, УПН, ж.д. терминал, шламонакопитель, нефтепромысел, подстанция, мойка, резервуарный парк, ППД, а также при работах КРС 10 скважин в год и работах ПРС 20 скважин в год.
В фонде эксплуатационных скважин на месторождении «Сазанкурак числится 67 добывающих скважин.
Продукция со скважин по выкидным линиям поступает на манифольды, расположенные на площадках ГЗУ, далее пластовый флюид по нефтесборному коллектору поступает на УПН
После манифольда, пластовый флюид, направляется на тестовый газовый сепаратор, где производится первичная дегазация и замер дебита скважин, затем на тестовую емкость (емкость замера дебита нефти (мерник), где определяется обводненность скважин. Кроме того, в тестовую емкость для более эффективного разделения воды и нефти подается деэмульгатор. По набору жидкости за определенное время определяется дебит жидкости. По набору верхнего уровня жидкости в тестовой емкости дается определенное время для отстоя (в т.ч. и для дегазации) при указанном температурном режиме, после чего нефть с тестовой емкости поступает в подземную дренажную емкость ЕП-12,5 с погружным насосом. Откачка жидкости из дренажной емкости производится полупогружным насосом (в комплекте с дренажной емкостью) передвижными средствами. Печь подогрева нефти БЗУ– предназначена для нагрева нефтяных эмульсий и нефти при тестировании скважин с одновременной утилизацией попутного газа после сепарации.
В составе ГЗУ манифольда скважин имеется блок ввода БДР «ОЗНА-дозатор» для подачи реагента и имеются 2 точки ввода хим.реагента на ГЗУ№1 и 3. Для этой цели применяется реагент «ТНД» при подаче из расчета от 60 г/т нефти.
Продукция скважин в соответствующем каждому варианту объеме поступает на установку очистки нефти. ГЖС поступает в 3-х фазный сепаратор, где происходит предварительный сброс воды, выделившийся газ поступает в газосепаратор для сушки газа, далее на собственные нужды. Далее ГЖС через теплообменники предварительного нагрева ТО-1 и ТО-2 с температурой 60оС в дестабилизатор потока (УПВ) во входной сепаратор С-1 (нефтегазосепаратор НГС-1-50-1,6-2400), расположенный на постаменте высотой 14 метров для обеспечения слива нефти в два сырьевых технологических резервуаров РВС-4 и РВС-6.
В сепараторе С-1 объемом 50 м3 поддерживается давление 0,2-0,25 кгс/см2. Уровень жидкости контролируется датчиком уровня с выдачей сигнала на компьютер оператора и поддерживается за счет конструктивного исполнения выходного патрубка. Выделившийся газ поступает в газосепаратор для сушки газа, далее на собственные нужды. Выделенный газ полностью сжигается на парогенераторах для поддержания температурных режимов аппаратов УПН. 
Водонефтяная эмульсия из НГС поступает в вертикальный технологический резервуар РВС-4 или РВС-6 где происходит ее отстой до остаточного водосодержания 1,5-2%. Эффективная работа технологических резервуаров обеспечивается распределительными трубными устройствами (маточник) на входе, а на выходе нефти и воды поддержанием уровней на заданной высоте. Из резервуаров частично обезвоженная нефть подается насосами в аппараты, непосредственно входящие в УОН:
- в теплообменнике ТО-3 происходит нагрев нефти до температуры 95оС;
- отстойник нефти горизонтальный ОН, модернизированный с входным коалесцирующим устройством К-1;
- смесительное устройство К-2 для перемешивания пресной воды в потоке водонефтяной эмульсий.
Нефть после аппаратов ЭГ-100-1 и 2 через охлаждающий теплообменник ТО-1 поступает на товарные резервуары РВС-1,2,3 терминала.
Поток воды, сбрасываемый из отстойника нефти, поступает на двухфазный сепаратор, вода, сбрасываемая с электродегидраторов, возвращается на прием насосов для повторного использования.


Земельные ресурсы, почва
Влияние строительных работ на почвенный покров связано преимущественно с факторами механического воздействия. Механическое воздействие на почвенный покров обусловлено объемами земляных работ: горизонтальной и вертикальной планировкой территории, перемещением и отсыпкой грунта. При этом прогнозируется, что воздействие ограничится площадью строительной площадки. Одним из наиболее распространенных последствий механического воздействия является активизация процессов эрозии почвы.
Таким образом, реализация намечаемой деятельности окажет существенное воздействие на почвенный покров путем формирования техногенного ландшафта и нарушением почвенного покрова.

Водные ресурсы
Намечаемая деятельность не предусматривает сбросы сточных вод в водные объекты и на рельеф местности.
Прямого воздействия намечаемая деятельность на качество поверхностных вод не окажет.
Также прямого воздействия на качество подземных вод оказано не будет. Площадь влияния участка ограничена площадью распространения пыли в атмосферном воздухе. Попадание загрязняющих веществ в водные ресурсы ливневыми водами исключается. При проведении работ с условием соблюдения технологического регламента и контроля природоохранных мероприятий загрязнение природных вод не ожидается.
Таким образом, реализация намечаемой деятельности при соблюдении проектных решений не окажет существенного воздействия на водные ресурсы.

Атмосферный воздух
Фактором воздействия на атмосферный воздух в период строительства и является поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух от выбросов
Следует отметить, что строительные работы носят единовременный характер, по окончанию работ воздействие от них на атмосферный воздух не предусматривается. Выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферу. Результат расчета по оценке загрязнения атмосферного воздуха показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ при в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов не превышает ПДК для населенной местности по всем загрязняющим веществам и группе суммации, радиус воздействия ограничивается границей санитарно-защитной зоны (1000 м), воздействие в жилой зоне оказано не будет.
Таким образом, реализация намечаемой деятельности не окажет существенного воздействия на атмосферный воздух, при этом радиус воздействия ограничен территорией СЗЗ, превышение нормативов качества (ПДК) по всем загрязняющим веществам при безварийном режиме работы не предусматривается.

Эмиссии
 Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу подразделяются на организованные и неорганизованные. Организованный источник выброса оборудован устройством для направленного вывода в атмосферу загрязняющих веществ (выхлопная труба, дымовая труба). Неорганизованные источники выбросов – это выбросы, поступающие в атмосферу в виде ненаправленных потоков. 
Обоснование категории объекта воздействия на окружающую среду
Санитарно - защитная зона установлена размером 500 метров от источников загрязнения атмосферного воздуха.


Источники загрязнения атмосферного воздуха при СМР:
На месторождении «Сазанкурак» имеется всего 188 источника, их них:
16 организованных и 172 неорганизованных источника загрязнения:

Площадка Вахтовый поселок:
источник загрязнения №0101-котельная:
источник выделения (001)-котел «Lamborghini»;
источник выделения (002)-котел «Ferroli ATLAS 95»;
источник загрязнения №0102- котел «Ferroli ATLAS 95»;
источник загрязнения №6101 - емкость хранения бензина Аи-92 (АЗС)
источник загрязнения №6102 (001) – емкость хранения бензина Аи-92 (АЗС);
источник загрязнения №6103 (001) – емкость хранения дизельного топлива (АЗС);
источник загрязнения №6104(001) – емкость хранения дизельного топлива (АЗС);
источник загрязнения №6105 (001) – емкость хранения дизельного топлива (АЗС);
источник загрязнения №6106 (001) – ТРК бензина Аи-92 (АЗС);
источник загрязнения №6107(001) - ТРК бензина Аи-92 (АЗС);
источник загрязнения №6108 (001)– ТРК дизельного топлива (АЗС);
источник загрязнения №6109 (001) – ТРК дизельного топлива (АЗС);
Площадка ГЗУ-1
источник загрязнения №0905- газовая горелка БЗУ-1 (БЗУ-П-1,6-50);
источник загрязнения №6201(001)- манифольд для сбора нефти БМ30 (ГЗУ 1);
источник загрязнения №6202 (001)- фильтр сетчатый №1;
источник загрязнения №6203 (001) – емкость для замера дебитов нефти (мерник);
источник загрязнения №6205 (001) – блок дозирования хим.реагента;
источник загрязнения №6206 (001) - выкидная линия ГЗУ-1;
источник загрязнения №6207 (001) - емкость дренажная ЕП-12,5-2000-1-1;
источник выделения (002) – насос дренажной емкости НВ-50/50;
источник загрязнения №6208 (001) – устройство верхнего налива (с дренажной емкости налив в автоцистерну);
источник загрязнения №6209 (001) – фильтр сетчатый №2;
источник загрязнения №6901 (001) – нефтегазовый сепаратор БЗУ-1 (БЗУ-П-1,6-50);
- Площадка ГЗУ-2
источник загрязнения №0906 (001) – газовая горелка БЗУ-2 (БЗУ-П-1,6-50);
источник загрязнения №6301(001) - манифольд для сбора нефти БМ30;
источник загрязнения №6302(001) – фильтр сетчатый №1;
источник загрязнения №6303 (001)– емкость для замера дебитов нефти (мерник);
источник загрязнения №6305 (001) – выкидная линия ГЗУ-2;
источник загрязнения №6306 (001) – емкость дренажная ЕП-12,5-2000-1-1;
источник выделения (002) – насос дренажной емкости НВ-50/50;
источник загрязнения №6307 (001) – устройство верхнего налива (с дренажной емкости налив в автоцистерну);
источник загрязнения №6308 (001) – фильтр сетчатый №2;
источник загрязнения №6309 (001) – Блок дозирования реагентов БР-2.5;
источник загрязнения №6902 (001) – нефтегазовый сепаратор БЗУ-2 (БЗУ-П-1,6-50);
- Площадка ГЗУ-3
источник загрязнения №0907 (001) – газовая горелка БЗУ-3 (БЗУ-П-1,6-50);
источник загрязнения №6401 (001) – манифольд для сбора нефти БМ30 (ГЗУ 3);
источник загрязнения №6403 (001) – фильтр сетчатый №1;
источник загрязнения №6404 (001)- емкость для замера дебитов нефти (мерник);
источник загрязнения №6406 (001) – блок дозирования хим.реагента;
источник загрязнения №6407 (001) – выкидная линия ГЗУ-3;
источник загрязнения №6408 (001)– емкость дренажная ЕП-12,5-2000-1-1;
источник выделения (002) – насос дренажной емкости НВ-50/50;
источник загрязнения №6409 (001) – устройство верхнего налива (с дренажной емкости налив в автоцистерну);
источник загрязнения №6410 (001) – фильтр сетчатый №2;
источник загрязнения №6903 (001) – нефтегазовый сепаратор БЗУ-3 (БЗУ-П-1,6-50);
 Площадка УПН
источник загрязнения №0501 (001) – парогенератор AX-3000/12;
источник загрязнения №0502 (001) – парогенератор HDR-550;
источник загрязнения №6501 (001) – фильтр сетчатый №1;
источник загрязнения №6502 (001) – трехфазный сепаратор «НГС-100»;
источник загрязнения №6503 (001) – трехфазный сепаратор «V1001» (резервный);
источник загрязнения №6504 (001) – озна;
источник загрязнения №6505 (001) – газосепаратор №1 «ГС-1,6-800-1-Т-И»;
источник загрязнения №6506 (001)– газосепаратор №2 «ГС-1-1,6-800-1 сетчатый»;
источник загрязнения №6507 (001) - конденсатосборник №1;
источник загрязнения №6508 (001) – конденсатосборник №2;
источник загрязнения №6509(001) – газосепаратор №3 «ГС-1-2,5-600-1-1 сетчатый»;
источник загрязнения №6510 (001) – теплообменник пластинчатый ТО-1;
источник загрязнения №6511 (001) – нефтегазосепаратор «НГС-1-50-1,6-2400»;
источник загрязнения №6512 (001) – газосепаратор №4 «ГС-1-2,5-600-1-1 сетчатый»;
источник загрязнения №6513 – насосная по перекачке нефти с технологических резервуаров (РВС-4, РВС-6) на УПН;
источник выделения (001) – насос «А1-2ВГ63/16»;
источник выделения (002) – насос «А1-2ВГ63/16»;
источник выделения (003) – насос «А1-2ВГ63/16»;
источник загрязнения №6514 (001) – емкость хранения нефти для парогенераторов 60 м3;
источник загрязнения №6515 (001) – емкость дренажная ЕП-16;
источник загрязнения №6516 (001) – емкость дренажная ЕП-25;
источник загрязнения №6517 (001) – отстойник ОВ-100/1;
источник загрязнения №6518 (001) – отстойник ОВ-100/2;
источник загрязнения №6519 (001) – отстойник нефти ОН-200;
источник загрязнения №6520 (001) – электродегидратор №1;
источник загрязнения №6521 (001) – электродегидратор №2;
источник загрязнения №6522 (001) – химическая лаборатория;
источник загрязнения №6523 (001) – выкидная линия УПН;
источник загрязнения №6524 (001) – насос для перекачки нефти KITT TIPO 80/4» (для парогенераторов);
источник загрязнения №6525 (001) – насос для перекачки нефти «KITT TIPO 80/4» (для парогенераторов);
источник загрязнения №6526 (001) – фильтр сетчатый №2;
источник загрязнения №6527 (001) – фильтр сетчатый №3;
источник загрязнения №6528 (001) - теплообменник пластинчатый ТО-2;
источник загрязнения №6529 (001) - теплообменник пластинчатый ТО-3;
источник загрязнения №6530 (001) - теплообменник пластинчатый ТО-4;
источник загрязнения №6531 (001) - емкость хранения нефти для парогенераторов 7м3  ;
источник загрязнения №6532 (001) - Пропарочные работы ;
источник загрязнения №6533 (001) - Пропарочные работы ;
источник загрязнения №6534 (001) - Пропарочные работы ;
источник загрязнения №6535 (001) - Пропарочные работы ;
источник загрязнения №6536 (001) - Пропарочные работы ;
источник загрязнения №6537 (001) - Пропарочные работы ;
источник загрязнения №6538 (001) - Пропарочные работы ;

- Площадка Ж.д.терминал
источник загрязнения №0601 (001) – котел «CALDAIE SUPERRAC 810»;
источник загрязнения №0602 (001) – котел «ERENSAN»;
источник загрязнения №6601 (001) – емкость хранения нефти для котла;
источник загрязнения №6602 (001-004) – ж/д эстакада;
источник загрязнения №6603 – насосная по перекачке нефти с резервуарного парка на ж/д эстакаду;
источник выделения (001) – насос «А3 3ВХ3 400/16-320/4Б»;
источник выделения (002) – насос «А3 3ВХ3 400/16-320/4Б»;
источник выделения (003) – насос «А3 3ВХ3 400/16-320/4Б»;
источник выделения (004) – насос «ЭНПВ 63/10» (аварийный);
источник выделения (005) – насос «ВВН 1-6УХЛ» (аварийный);
источник загрязнения №6604 (001) – емкость «вакуум-сборник»;
источник загрязнения №6605 (001) – емкость дренажная ЕП-73-300-2-1;
источник загрязнения №6606 (001) – емкость дренажная для сбора нефти с лотков ж.д.эстакады;
источник загрязнения №6607 (001) – емкость дренажная №1 (слив с автоцистерн);
источник загрязнения №6608 (001) – емкость дренажная №2 (слив с автоцистерн);
источник загрязнения №6609 (001)– емкость дренажная для улавливания нефти с сальников насосов;
источник загрязнения №6610 (001) – фильтр сетчатый;
источник загрязнения №6611 (001) – емкость хранения нефти для котла – снят с баланса;
- Площадка Шламонакопитель
источник загрязнения №6701 (001) – шламонакопитель;
- Площадка Нефтепромысел
источник загрязнения №0801 (001) – дизельный сварочный агрегат «Линкольн»;
источник загрязнения №0802 (001) – передвижная паровая установка «ППУА-1600»;
источник загрязнения №0803 (001) – Бензиновый сварочный агрегат;
источник загрязнения №6802 – 6868 – эксплуатационные скважины;
источник загрязнения №6874 (001) – сварочный пост;
источник загрязнения №6875 (001) – участок газовой резки металлов;
источник загрязнения №6876 (001) – участок ЛКМ;
- Площадка Подстанция
источник загрязнения №0901 (001) – газогенератор №1;
источник загрязнения №0902 (001) – газогенератор №2;
источник загрязнения №0903 (001) – аварийный дизельгенератор;
источник загрязнения №0904 (001) – аварийный дизельгенератор;
- Площадка Мойка
источник загрязнения №6001 (001) – емкость пропарки деталей;
источник загрязнения №6002 (002) – емкость дренажная;
источник загрязнения №6003 (003)– емкость дренажная;
- Площадка Резервуарный парк
источник загрязнения №7101 – резервуар хранения нефти (РВС-1);
источник загрязнения №7102 – резервуар хранения нефти (РВС-2);
источник загрязнения №7103 – резервуар хранения нефти (РВС-3);
источник загрязнения №7104 – технологический резервуар (РВС-4);
источник загрязнения №7105 – технологический резервуар (РВС-5);
источник загрязнения №7106 – технологический резервуар (РВС-6);
источник загрязнения №7107 - Пропарочные работы (РВС-1);
источник загрязнения №7108 - Пропарочные работы (РВС-2);
источник загрязнения №7109 - Пропарочные работы (РВС-3);
источник загрязнения №7110 - Пропарочные работы (РВС-4);
источник загрязнения №7111 - Пропарочные работы (РВС-5);
источник загрязнения №7112 - Пропарочные работы (РВС-6);
резервуар пластовой воды РВС-2000;
- Площадка ППД (поддержание пластовой воды)
источник загрязнения №8008 - емкость подземная 16 м3.
     
Работы КРС
На КРС одной скважины предусматриваются работы в течении 240 часов / 10 суток.

Подъемный агрегат УПА-60
Тип двигателя  – ЯМЗ 238 – 1 ед.
Время работы установки 240 часов
Номинальный расход топлива – 6,28 кг/ч
Мощность – 176,5 кВт

Цементировочный агрегат
Тип двигателя  – ЯМЗ 238 – 1 ед.
Время работы установки 240 часов
Номинальный расход топлива – 15,6 кг/ч
Мощность – 176,5 кВт

Агрегат сварочный АДД-4001
Время работы установки 240 часов
Номинальный расход топлива – 5,2 кг/ч
Мощность – 40 кВт

Передвижная паровая установка ППУ
Время работы установки 240 часов
Номинальный расход топлива – 35,0 кг/ч
Мощность – 100 кВт

Насосный блок НБ-125
Время работы 240 часов
Номинальный расход топлива – 8,40 кг/ч
Мощность – 176 кВт

Емкость для топлива
Наименование топлива – дизельное топливо
Время работы – 240 часов
Общий расход – 25.4 тонны
Объем емкости – 2 м3

Погрузка-разгрузка цемента
Объем материала-100 тонн
Время работы – 240 часов

Блок приготовления бурового раствора
Время -240 часов
Площадь испарения- 2 м2

Емкость хранения бурового шлама
Время -240 часов
Площадь испарения- 2 м2

Работы ПРС
На ПРС одной скважины предусматриваются работы в течении 120 часов / 5 суток.

Подъемный агрегат УПА-60
Тип двигателя  – ЯМЗ 238 – 1 ед.
Время работы установки 120 часов
Номинальный расход топлива – 6,28 кг/ч
Мощность – 176,5 кВт

Передвижная паровая установка ППУ
Время работы установки 120 часов
Номинальный расход топлива – 35,0 кг/ч
Мощность – 100 кВт

Насосный блок НБ-125
Время работы 120 часов
Номинальный расход топлива – 8,40 кг/ч
Мощность – 176 кВт

Емкость для топлива
Наименование топлива – дизельное топливо
Время работы – 120 часов
Общий расход – 12 тонны
Объем емкости – 2 м3

Блок приготовления бурового раствора
Время -120 часов
Площадь испарения- 2 м2

Емкость хранения бурового шлама
Время -120 часов
Площадь испарения- 2 м2

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых         в атмосферу стационарными источниками на 2027 год
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.03883
	0.10724

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0007836
	0.002593

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.0000131
	0.00001

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	6.229450613
	24.37208376

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0302
	Азотная кислота (5)
	
	0.4
	0.15
	
	2
	0.0005
	0.00054

	0303
	Аммиак (32)
	
	0.2
	0.04
	
	4
	0.0000492
	0.00005

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	1.012291642
	3.960481261

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота,
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.000132
	0.00014

	
	Водород хлорид) (163)
	
	
	
	
	
	
	

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0000267
	0.00003

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.328377223
	0.828578296

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	2.09328482071
	7.05353904942

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.05397715096
	0.03887458452

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	6.640765572
	34.20376687

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.000999

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.004396

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	1.58461
	31.48056

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	50
	
	69.3251370852
	46.9075710775

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	30
	
	25.639381156
	17.349206554

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	
	1.5
	
	
	4
	0.157535
	0.000453

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.459443467
	0.22721883397

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.1795430582
	0.34597054248

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	
	0.6
	
	
	3
	0.47324996529
	0.29286419294

	0627
	Этилбензол (675)
	
	0.02
	
	
	3
	0.00378084
	0.000010872

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.000007618
	0.000020592

	0906
	Тетрахлорметан (Углерод
	
	4
	0.7
	
	2
	0.000493
	0.00053

	
	тетрахлорид, Четыреххлористый
	
	
	
	
	
	
	

	
	углерод) (546)
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.04166666667
	0.045

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	
	1
	0.5
	
	3
	0.0232
	0.29424

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.02944777778
	0.0318

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	
	0.7
	
	0.02222222222
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.02777777778
	0.03

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.077355554
	0.197982696

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.02008144444
	0.02169

	1555
	Уксусная кислота (Этановая
	
	0.2
	0.06
	
	3
	0.000192
	0.00021

	
	кислота) (586)
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.06875
	0.39375

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	2.69573722744
	16.0614546852

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.00490222222
	0.02024577778

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.003413
	0.364865

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	117.237534004
	184.662965645
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	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.03883
	0.10724

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0007836
	0.002593

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.0000131
	0.00001

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	6.018330613
	24.24728376

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0302
	Азотная кислота (5)
	
	0.4
	0.15
	
	2
	0.0005
	0.00054

	0303
	Аммиак (32)
	
	0.2
	0.04
	
	4
	0.0000492
	0.00005

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.977984642
	3.940201261

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота,
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.000132
	0.00014

	
	Водород хлорид) (163)
	
	
	
	
	
	
	

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0000267
	0.00003

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.328377223
	0.828578296

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	2.08852746206
	7.05077384222

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.05397715096
	0.03739858452

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	5.896849572
	33.77136687

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.000999

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.004396

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	1.58461
	31.48056

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	50
	
	69.3251370852
	45.1250550775

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	30
	
	25.639381156
	16.689926554

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	
	1.5
	
	
	4
	0.157535
	0.000453

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.459443467
	0.21860883397

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.1795430582
	0.34326454248

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	
	0.6
	
	
	3
	0.47324996529
	0.28745219294

	0627
	Этилбензол (675)
	
	0.02
	
	
	3
	0.00378084
	0.000010872

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.000007618
	0.000020592

	0906
	Тетрахлорметан (Углерод
	
	4
	0.7
	
	2
	0.000493
	0.00053

	
	тетрахлорид, Четыреххлористый
	
	
	
	
	
	
	

	
	углерод) (546)
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.04166666667
	0.045

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	
	1
	0.5
	
	3
	0.0232
	0.29424

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.02944777778
	0.0318

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	
	0.7
	
	0.02222222222
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.02777777778
	0.03

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.077355554
	0.197982696

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.02008144444
	0.02169

	1555
	Уксусная кислота (Этановая
	
	0.2
	0.06
	
	3
	0.000192
	0.00021

	
	кислота) (586)
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.06875
	0.39375

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	2.69573722744
	16.0614546852

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.00490222222
	0.02024577778

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.003413
	0.364865

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	116.243433645
	181.622720438




[bookmark: _Toc214394347][bookmark: _Toc241007775]Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых  в атмосферу стационарными источниками на 2029 год

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.03883
	0.10724

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0007836
	0.002593

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.0000131
	0.00001

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	6.018330613
	24.11288376

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0302
	Азотная кислота (5)
	
	0.4
	0.15
	
	2
	0.0005
	0.00054

	0303
	Аммиак (32)
	
	0.2
	0.04
	
	4
	0.0000492
	0.00005

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.977984642
	3.918361261

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота,
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.000132
	0.00014

	
	Водород хлорид) (163)
	
	
	
	
	
	
	

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0000267
	0.00003

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.328377223
	0.828578296

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	2.08852746206
	7.04776818222

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.05397715096
	0.03585058452

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	5.896849572
	33.30136687

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.000999

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.004396

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	1.58461
	31.48056

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	50
	
	69.3251370852
	43.2555870775

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	30
	
	25.639381156
	15.998486554

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	
	1.5
	
	
	4
	0.157535
	0.000453

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.459443467
	0.20957883397

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.1795430582
	0.34042654248

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	
	0.6
	
	
	3
	0.47324996529
	0.28177619294

	0627
	Этилбензол (675)
	
	0.02
	
	
	3
	0.00378084
	0.000010872

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.000007618
	0.000020592

	0906
	Тетрахлорметан (Углерод
	
	4
	0.7
	
	2
	0.000493
	0.00053

	
	тетрахлорид, Четыреххлористый
	
	
	
	
	
	
	

	
	углерод) (546)
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.04166666667
	0.045

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	
	1
	0.5
	
	3
	0.0232
	0.29424

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.02944777778
	0.0318

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	
	0.7
	
	0.02222222222
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.02777777778
	0.03

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.077355554
	0.197982696

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.02008144444
	0.02169

	1555
	Уксусная кислота (Этановая
	
	0.2
	0.06
	
	3
	0.000192
	0.00021

	
	кислота) (586)
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.06875
	0.39375

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	2.69573722744
	16.0614546852

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.00490222222
	0.02024577778

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.003413
	0.364865

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	116.243433645
	178.413474778



Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых         в атмосферу стационарными источниками основного производства на 2027 год
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.03883
	0.10724

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0007836
	0.002593

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.0000131
	0.00001

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	3.830695058
	15.10912376

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0302
	Азотная кислота (5)
	
	0.4
	0.15
	
	2
	0.0005
	0.00054

	0303
	Аммиак (32)
	
	0.2
	0.04
	
	4
	0.0000492
	0.00005

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.622493863
	2.455250261

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота,
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.000132
	0.00014

	
	Водород хлорид) (163)
	
	
	
	
	
	
	

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0000267
	0.00003

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.170391112
	0.239018296

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	1.72056259971
	5.61713904942

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.05397410456
	0.03886997572

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	4.69818224
	26.65198687

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.000999

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.004396

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	1.58461
	31.48056

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	50
	
	69.3251370852
	46.9075710775

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	30
	
	25.639381156
	17.349206554

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	
	1.5
	
	
	4
	0.157535
	0.000453

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.459443467
	0.22721883397

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.1795430582
	0.34597054248

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	
	0.6
	
	
	3
	0.47324996529
	0.29286419294

	0627
	Этилбензол (675)
	
	0.02
	
	
	3
	0.00378084
	0.000010872

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.00000387
	0.000004721

	0906
	Тетрахлорметан (Углерод
	
	4
	0.7
	
	2
	0.000493
	0.00053

	
	тетрахлорид, Четыреххлористый
	
	
	
	
	
	
	

	
	углерод) (546)
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.04166666667
	0.045

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	
	1
	0.5
	
	3
	0.0232
	0.29424

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.02944777778
	0.0318

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	
	0.7
	
	0.02222222222
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.02777777778
	0.03

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.039638888
	0.052467696

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.02008144444
	0.02169

	1555
	Уксусная кислота (Этановая
	
	0.2
	0.06
	
	3
	0.000192
	0.00021

	
	кислота) (586)
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.06875
	0.39375

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	1.77456364664
	8.929953294

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.00490222222
	0.02024577778

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.000389
	0.001865

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	111.013767965
	156.676997774



Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых         в атмосферу стационарными источниками основного производства на 2028 год
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.03883
	0.10724

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0007836
	0.002593

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.0000131
	0.00001

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	3.619575058
	14.98432376

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0302
	Азотная кислота (5)
	
	0.4
	0.15
	
	2
	0.0005
	0.00054

	0303
	Аммиак (32)
	
	0.2
	0.04
	
	4
	0.0000492
	0.00005

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.588186863
	2.434970261

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота,
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.000132
	0.00014

	
	Водород хлорид) (163)
	
	
	
	
	
	
	

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0000267
	0.00003

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.170391112
	0.239018296

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	1.71580524106
	5.61437384222

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.05397410456
	0.03739397572

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	3.95426624
	26.21958687

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.000999

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.004396

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	1.58461
	31.48056

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	50
	
	69.3251370852
	45.1250550775

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	30
	
	25.639381156
	16.689926554

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	
	1.5
	
	
	4
	0.157535
	0.000453

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.459443467
	0.21860883397

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.1795430582
	0.34326454248

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	
	0.6
	
	
	3
	0.47324996529
	0.28745219294

	0627
	Этилбензол (675)
	
	0.02
	
	
	3
	0.00378084
	0.000010872

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.00000387
	0.000004721

	0906
	Тетрахлорметан (Углерод
	
	4
	0.7
	
	2
	0.000493
	0.00053

	
	тетрахлорид, Четыреххлористый
	
	
	
	
	
	
	

	
	углерод) (546)
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.04166666667
	0.045

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	
	1
	0.5
	
	3
	0.0232
	0.29424

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.02944777778
	0.0318

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	
	0.7
	
	0.02222222222
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.02777777778
	0.03

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.039638888
	0.052467696

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.02008144444
	0.02169

	1555
	Уксусная кислота (Этановая
	
	0.2
	0.06
	
	3
	0.000192
	0.00021

	
	кислота) (586)
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.06875
	0.39375

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	1.77456364664
	8.929953294

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.00490222222
	0.02024577778

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.000389
	0.001865

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	110.019667606
	153.636752567



Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых         в атмосферу стационарными источниками основного производства на 2029 год
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.03883
	0.10724

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0007836
	0.002593

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.0000131
	0.00001

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	3.619575058
	14.84992376

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0302
	Азотная кислота (5)
	
	0.4
	0.15
	
	2
	0.0005
	0.00054

	0303
	Аммиак (32)
	
	0.2
	0.04
	
	4
	0.0000492
	0.00005

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.588186863
	2.413130261

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота,
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.000132
	0.00014

	
	Водород хлорид) (163)
	
	
	
	
	
	
	

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0000267
	0.00003

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.170391112
	0.239018296

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	1.71580524106
	5.61136818222

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.05397410456
	0.03584597572

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	3.95426624
	25.74958687

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.000999

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.004396

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	1.58461
	31.48056

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	50
	
	69.3251370852
	43.2555870775

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	30
	
	25.639381156
	15.998486554

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	
	1.5
	
	
	4
	0.157535
	0.000453

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.459443467
	0.20957883397

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.1795430582
	0.34042654248

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	
	0.6
	
	
	3
	0.47324996529
	0.28177619294

	0627
	Этилбензол (675)
	
	0.02
	
	
	3
	0.00378084
	0.000010872

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.00000387
	0.000004721

	0906
	Тетрахлорметан (Углерод
	
	4
	0.7
	
	2
	0.000493
	0.00053

	
	тетрахлорид, Четыреххлористый
	
	
	
	
	
	
	

	
	углерод) (546)
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.04166666667
	0.045

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	
	1
	0.5
	
	3
	0.0232
	0.29424

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.02944777778
	0.0318

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	
	0.7
	
	0.02222222222
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.02777777778
	0.03

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.039638888
	0.052467696

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.02008144444
	0.02169

	1555
	Уксусная кислота (Этановая
	
	0.2
	0.06
	
	3
	0.000192
	0.00021

	
	кислота) (586)
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.06875
	0.39375

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	1.77456364664
	8.929953294

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.00490222222
	0.02024577778

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.000389
	0.001865

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	110.019667606
	150.427506907





Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых         в атмосферу стационарными источниками при КРС и ПРС
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	2.398755555
	9.26296

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.389797779
	1.505231

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.157986111
	0.58956

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.372722221
	1.4364

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0000030464
	0.0000046088

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	1.942583332
	7.55178

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.000003748
	0.000015871

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.037716666
	0.145515

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.9211735808
	7.1315013912

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.003024
	0.363

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	6.2237660392
	27.985967871






Основными видами отходов, образующихся на нефтепромысле являются следующие:
· отработанные люминесцентные лампы;
· нефтешламы;
· отработанные аккумуляторные батареи;
· отработанное моторное масло;
· отработанные масляные фильтры;
· отработанный антифриз;
· ветошь промасленная.
Вахтовый поселок предназначен для обеспечения жизнедеятельности персонала,  работающего вахтовым методом, при добыче углеводородного сырья, а также других работников, задействованных при строительстве и текущем ремонте скважин.
При эксплуатации вахтового поселка образовываются следующие виды отходов:
· коммунально – бытовые отходы, включая пищевые;
· медицинские отходы (перевязочный материал, одноразовые перчатки, одноразовые шприцы).
· отработанные люминесцентные лампы;
· отработанная оргтехника;
На территории буровой площадки располагаются следующие объекты:
· буровая установка;
· площадка для роторного оборудования;
· площадка для пожарного оборудования;
· площадка для генераторов;
· площадка приготовления бурового раствора, насосных установок и так далее.
При строительстве скважины и проведении буровых работ будут образовываться следующие виды отходы:
· буровой шлам;
· отработанный буровой раствор;
· использованная упаковка (деревянная, пластиковая, тканевая, бумажная);
· металлические бочки из-под масел;
· огарки сварочных электродов;
· лом черных металлов;
отработанные люминесцентные лампы.
[bookmark: _Toc139208740]Характеристика отходов производства и потребления
К отходам производства ТОО «Прикаспиан Петролиум Компани» относятся:
· Донные шламы (нефтешлам);
· Нефтесодержащие буровые отходы (шлам);
· Буровой раствор;
· Люминесцентные лампы;
· Свинцовые аккумуляторы;
· Медицинские отходы;
· Отработанные масла;
· Антифризы;
· Отходы ЛКМ;
· Промасленная ветошь (абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда);
· Пластмассы;
· Черные металлы;
· Цветные металлы;
· Опилки и стружка черных металлов;
· Бумага и картон (макулатура);
· Отработанные шины;
· Отходы электрического и электронного оборудования (электронный лом, отходы оргтехники);
· Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики (строительные отходы).
К отходам потребления относятся:
· ТБО.
· Лимиты накопления отходов производства и потребления для ТОО «Прикаспиан Петролеум Компани» м/е Сазанкурак на 2027- 2029 г.г.
	[bookmark: _Hlk241009648]Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	Всего
	0
	510,1927
	510,1927
	510,1927

	в том числе отходов производства
	0
	444,5162
	444,5162
	444,5162

	отходов потребления
	0
	65,6765
	65,6765
	65,6765

	Опасные отходы

	Донные шламы (нефтешлам)
	0
	194,544
	194,544
	194,544

	Нефтесодержащие буровые отходы (шлам)
	0
	92,052
	92,052
	92,052

	Буровой раствор
	0
	67,076
	67,076
	67,076

	Люминесцентные лампы
	0
	0,104
	0,104
	0,104

	Свинцовые аккумуляторы
	0
	0,367
	0,367
	0,367

	Медицинские отходы
	0
	0,0165
	0,0165
	0,0165

	Отработанные масла
	0
	21,596
	21,596
	21,596

	Массляные фильтры
	0
	0,161
	0,161
	0,161

	Антифриз
	0
	0,37
	0,37
	0,37

	Отходы ЛКМ
	0
	0,1701
	0,1701
	0,1701

	Промасленная ветошь (абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда)
	0
	5,958
	5,958
	5,958

	Не опасные отходы

	Черные металлы
	0
	38,525
	38,525
	38,525

	Отходы сварки
	0
	0,608
	0,608
	0,608

	Цветные металлы
	0
	0,1
	0,1
	0,1

	Отработанные шины
	0
	1,0736
	1,0736
	1,0736

	Отходы электрического и электронного оборудования (электронный лом, отходы оргтехники)
	0
	0,1715
	0,1715
	0,1715

	Бумага и картон (макулатура)
	0
	0,5
	0,5
	0,5

	Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики (строительные отходы)
	0
	20,0
	20,0
	20,0

	Пластмасса
	0
	1,14
	1,14
	1,14

	Смешанные коммунальные отходы
	0
	65,66
	65,66
	65,66

	Зеркальные


 

