НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ОПЕРАТОРЕ
Наименование предприятия:  АО «Кристалл Менеджмент».
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, МФК «Almaty Towers», 21 эт. 
БИН: 071240002008.
Вид деятельности: Разработка месторождения нефтегазовых месторождений.
Контрактный участок АО «Кристалл Менеджмент» расположен на территории Кызылординской (части Кармакшинского, Жалагашского, Сырдарьинского районов), Карагандинской (части Улытауского района) и Актюбинской (части Иргизского района) областей Республики Казахстан (рис. 1.1). 
Месторождение Караколь находится на территории листа L-41-XI, в Жалагашском районе Кызылординской области Республики Казахстан. В географическом отношении площадь работ расположена в южной части Торгайской низменности. 
На контрактной территории имеется достаточно хорошо развитая инфраструктура на соседних месторождениях Майбулак и Арыскум, принадлежащим АО «ПККР» (5-10 км от месторождений С.Майбулак, Караколь и Бестобе), которые на сегодня загружены только до 20 % мощности подготовки и транспортировки товарной нефти в год. При подсоединении к имеющейся инфраструктуре товарная нефть может быть загружен на экспортный нефтепровод Казахстан-Китай и ШНОС. От Блока А до промысла месторождения Нуралы ТОО СП КГМ расстояние в среднем составляет до 153 км. Также на юге проходит республиканский магистральный газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент». Ближайшими станциями железной и автомобильной дороги являются Торетам и Жосалы, расположенные соответственно в 75 и 90 км на юг от южной границы участка и административно относящиеся к Кызылординской области. Расстояние до ближайшего областного центра города Кызылорда 180 км, г. Жезказган - в 250 км к северо-востоку.
Планируемая добыча на блоке А обеспечит объемами на несколько десятков лет высвобождающуюся или простаивающую инфраструктуру соседних компаний-недропользователей: ПСН «Майбулак» мощностью 3000 куб.м/сут с нефтепроводом от Майбулака до Арыскума, ЦППН «Арыскума» мощностью 6000 куб.м/сут, нефтепровод «Арыскум-Кумколь» и «Арыскум-Джусалы» с нефтяным терминалом на Джусалах, ЦППН и УПГ компании «Тургай Петролеум» и др. Соответственно, наличие указанной инфраструктуры сокращает размер капитальных затрат в собственную инфраструктуру на блоке А. На юго-востоке в 100 км расположено месторождение Кумколь, промышленное освоение которого начато в 1990 году. 
В орографическом отношении район работ представляет собой низменную равнину с отметками рельефа от 60 до 130 м, осложненную возвышенным плато с отметками 200-230 м над уровнем моря. 
Растительный покров представлен типичной для пустынь и полупустынь растительностью: саксаулом, чием, серой полынью, ковыльными и прочими представителями мелкотравья. В низинах увлажненные места густо зарастают тростником, камышом и осокой. Животный мир и виды насекомых характерны для степной зоны Средней Азии, приспособившиеся к резко континентальной засушливой среде. Он достаточно разнообразен и тесно связан с ландшафтной зональностью. 
Климат района – резко континентальный, с большими сезонными и суточными колебаниями температуры воздуха, дефицитом его влажности и малым количеством осадков. Максимальная температура летом достигает +300 - +350С, минимальная зимой -350 - -400С. Осадки выпадают неравномерно, главным образом, в зимне-весенний период. Их среднегодовое количество не превышает –150 мм.
Для района месторождения характерны сильные ветры: летом западные и юго-западные, в остальные время года – северные и северо-восточные, в зимнее время часты метели и бураны. Водные артерии на площади месторождения отсутствуют.
Для технического водоснабжения используются слабоминерализованная вода альбских и сеноманских горизонтов, залегающих на глубине от 70 до 500 м.
Район - не сейсмоактивный.

Характеристика фонда скважин
[bookmark: _Toc105427479]По состоянию на 01.08.2025 г. общий фонд скважин месторождения составляет 9, из них:
 К-1, К-6, КМ-7, К-8 и К-10 на продуктивный горизонт Ю-IV-2_2; 
 К-2, К-3, К-4, К-5 на продуктивный горизонт Ю-III.
Таблица 1- Характеристика фонда скважин месторождения Караколь на 01.08.2025 г.
	[bookmark: _Toc105427480]
№п/п
	
Наименование
	Горизонт
	В целом по
месторождению

	
	
	Ю-III
	Ю-IV-2-2
	

	1
	В эксплуатационном фонде
	4
	5
	9

	2
	В том числе:
	
	
	

	
3
	
действующие
	4
(К-2, К-3, К-4, К-5)
	
2
(К-8, К-10)
	
6

	4
	в простое
	-
	-
	0

	5
	бездействующие
	-
	-
	0

	
6
	
В консервации
	
-
	3
	(К-1, К-6, КМ-7)	
-
	
3

	7
	В испытании
	-
	
	-



Таблица 6.1-Техническое состояние скважин месторождения Караколь
	
Скважина
	
Категория
	
Год бурения
	Глубина, м
	Горизонт

	
	
	
	проект
	факт
	проект
	факт

	КМ-7
	Поисковая
	2017
	2 100
	2 350
	J1
	Pz

	К-1
	Опережающая
добывающая
	2019
	1 950
	1 953
	J1
	J1

	К-2
	Опережающая
добывающая
	2019
	1 950
	2 000
	J1
	J1

	К-6
	Оценочная
	2019
	2 112
	2 140
	J1
	J1

	К-3
	Добывающая
	2024
	1 950
	1 960
	J1
	J1

	K-4
	Добывающая
	2024
	1900
	1975
	J1
	J1

	K-5
	Добывающая
	2024
	1900
	1950
	J1
	J1

	K-8
	Добывающая
	2024
	1900
	1950
	J1
	J1

	K-10
	Добывающая
	2024
	1900
	1950
	J1
	J1


продолжение таблицы 6.1
	Конструкция скважины

	направление
	кондуктор

	диаметр, мм
	глубина, м
	ВПЦ, м
	диаметр, мм
	глубина, м
	ВПЦ, м

	426
	46,2
	До устья
	323,9
	240,5
	До устья

	426
	49,0
	До устья
	323,9
	253,5
	До устья

	426
	46,3
	До устья
	323,9
	245,6
	До устья

	426
	45,7
	До устья
	323,9
	245,8
	До устья

	426
	57,22
	До устья
	323,9
	251,78
	До устья

	426
	55
	До устья
	323,9
	250
	До устья

	426
	47
	До устья
	323,9
	254
	До устья

	426
	57,6
	До устья
	323,9
	251,48
	До устья

	426
	50
	До устья
	323,9
	251,4
	До устья


окончание таблицы 6.1
	Конструкция скважины
	Состояние скважины

	техническая колонна
	эксплуатационная колонна
	

	диаметр, мм
	глубина, м
	ВПЦ, м
	диаметр, мм
	глубина, м
	ВПЦ, м
	

	244,5
	1 100,9
	До устья
	177,8
	2339,6
	До устья
	В набл. фонде

	244,5
	1 100,0
	До устья
	168,3
	1951,2
	До устья
	В набл. фонде

	244,5
	1 100,7
	До устья
	168,3
	1997,3
	До устья
	В добыче

	244,5
	1 100,4
	До устья
	168,3
	2135,2
	До устья
	В набл. фонде

	244,5
	1102,5
	До устья
	168,3
	1950
	До устья
	В набл. фонде

	244,5
	1098
	До устья
	168,3
	1974,79
	До устья
	В набл. фонде

	244,5
	1098
	До устья
	168,3
	1900
	До устья
	В набл. фонде

	244,5
	1092,08
	До устья
	168,3
	1950
	До устья
	В набл. фонде

	244,5
	1098
	До устья
	168,3
	1950
	До устья
	В набл. фонде


 
[bookmark: _TOC_250012]Прогноз добычи нефти и газа в рамках утвержденных проектных документов по месторождению
В настоящее время месторождение Караколь разрабатывается согласно «Анализа разработки месторождения Караколь» (по состоянию изученности на 01.10.2024 года) с утверждением технологических показателей по второму рекомендуемому варианту на 2024-2027г.г. (Протокол ЦККР РК №3/4-1 от 14.03.2025г.);
Прогнозные технологические показатели разработки месторождения на 2027год, представлены в таблице 6.2.
Таблица 6.2 – Технологические показатели добычи нефти и газа месторождения
	
Год
	Добыча нефти,
	Газовый фактор,
	Добыча газа,

	
	т/год
	м3/т
	м3

	2026
	67 500
	207,81
	14 027 000


















ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ    АТМОСФЕРЫ
Состояние атмосферного воздуха характеризуется содержанием в нём, выбрасываемых промышленными объектами и объектами строительства, загрязняющих веществ. Уровень воздействия рассматриваемых объектов на атмосферу характеризуется, как объёмами, так и компонентным составом выбросов загрязняющих веществ.
Источниками воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации месторождения Караколь АО «Кристалл Менеджмент», в рамках данного проекта, является технологическое оборудование, установки и сооружения основного производства (без вспомогательного), необходимые для добычи, сбора и транспорта углеводородного сырья.
Загрязнение при эксплуатации месторождения предполагается в результате выделения:
· продуктов сгорания газа (печи подогрева, ГПЭС, дежурные горелки).
· легких фракций углеводородов от неплотностей ЗРА и ФС технологического оборудования площадке скважин;
Всего в период разработки на 2027год предполагается эксплуатация 67 источников вредных выбросов в атмосферу, 49 из которых являются организованными, 18 неорганизованные (в том числе ЗРА и ФС 9 ед. не нормируется).
В период разработки месторождения Караколь АО «Кристалл Менеджмент» основными источниками выбросов загрязняющих веществ на 2027год будут являются:
Организованные источники:
· Печь подогрева УП-0,2 на территории скважины - источник №0002, 0006, 0010, 0014, 0018, 0022, 0026, 0030, 0034;  
· Накопительная емкость РГС V-50 м3 - источник №0003, 0007, 0011, 0015, 0019, 0023, 0027, 0031, 0035;
· Автоналивная система налива нефти - источник №0004, 0008, 0012, 0016, 0020, 0024, 0028, 0032, 0036;
· Печь подогрева ПП-0,63 - источник №0037,0044;
· Газопоршневая электростанция (ГПЭС) - источник №0038-0041, 0049-0058;
· Дежурная горелка - источник №0042;
· Дизельгенератор- источник №0043,0045-0048;

Неорганизованные источники:
· Насос перекачки нефти - источник №6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009.
· Тех блок скв. (ЗРА и ФС) - №6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018.

Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования
		
На месторождении Караколь, согласно действующего Проекта разработки, планируется эксплуатировать 9 добывающих скважин. Общий фонд добывающих скважин по м/р на 2027год - 9 ед. (К-1, К-2, К-3, К-4, К-5, К-6, КМ-7, К-8, К-10).
Система сбора и промысловой подготовки добываемой продукции месторождения Караколь предназначена для сбора, поскважинного замера и промысловой подготовки добываемой продукции для доведения промыслового потока нефти до требуемой кондиции и сдачи потребителю.
При выборе технологии промыслового сбора и промысловой подготовки добываемой продукции необходимо учитывать следующие факторы:
· устьевые давления;
· газосодержание добываемой продукции;
· схему расположения проектных добывающих скважин;
· технологию разработки месторождения;
· ожидаемые дебиты нефти и газа;
· прогнозируемый уровень обводненности;
· наличие соседних месторождений с развитой инфраструктурой;
· наличие источников энергоснабжения;
· наличие топливного газа в регионе.
В соответствии с «Едиными правилами…», система сбора и промысловой подготовки добываемой продукции должна обеспечить следующие требования:
· герметичность сбора добываемой продукции;
· достоверный замер дебита продукции каждой скважины;
· учет промысловой продукции месторождения в целом;
· надежность в эксплуатации всех технологических звеньев;
· автоматизацию всех технологических процессов.
На месторождении Караколь, согласно действующего Проекта разработки, планируется эксплуатировать 9 добывающих скважин.
Добыча нефти на месторождении осуществляется на режиме истощения пластовой энергии. Рабочее и статическое давление в скважине замеряются манометром, смонтированном на буфере, а давление в затрубном пространстве по манометру на одном из отводов крестовины трубной головки.
Продукция добывающих скважин Караколь поступает на устьевой подогреватель нефти. Далее, подогретая до 55-60°С нефть поступает в нефтегазовый сепаратор, где происходит процесс отделения газа от нефти, где отделившейся газ подается для топлива на устьевой подогреватель. После сепаратора, нефтегазовый поток по выкидным трубопроводам диаметром 80 мм., поступает на АГЗУ (ЗУ) для индивидуального замера дебита и далее по промысловому коллектору диаметром 150 мм. перекачивается на площадку УПН.
Далее, нефтегазовая жидкость, подогревается в путевом подогревателе ПП-0,63 до температуры 55-60°С. Подогреватель нефти ПП-063 представляет собой емкость, заполненную промежуточным теплоносителем (пресная вода). В емкости размещена топка и продуктовый змеевик. Температура нефти на выходе из подогревателя контролируется датчиками, сигналы которых управляют регулирующими клапанами, установленных на линии подачи топливного газа. Система управления печи подогрева нефти осуществляется с блока управления.
Система автоматики подогревателя, обеспечивает дистанционный розжиг горелки с предварительным проветриванием топки естественной тягой через дымовую трубу, регулирование процесса нагрева продукта, включение рабочей и аварийной сигнализации, автоматическую защиту подогревателя при отклонении от нормы контролируемых параметров, подогрев шкафа локальной автоматики при отрицательной наружной температуре.
Из подогревателя ПП-063 продукция скважин с температурой 55-60°С поступает в нефтегазовый сепаратор №1, где происходит отделения нефти от газа.
В горизонтальных отстойниках №1 и №2, происходит отделение нефти от остаточной пластовой воды. Давление в отстойниках поддерживается в пределах 0,7-0,8 кгс/см2 регуляторами давления прямого действия «до себя».
Нагретая нефть поступает с верхней части сосуда через трубопровод диаметром 114 мм, оборудованный в нижней части отводом. Длина отвода внутри сосуда составляет 1000 мм. Нефть, пройдя через трубопровод с отводом (d=114 мм), ударяется об стенку сосуда и растекается вниз. После необходимого времени отстоя и сброса подтоварной воды, подготовленная нефть насосами  №1  и  №2  через  наливной  стояк  загружается  в  автоцистерны  для  сдачи  и транспортировки.
Попутный газ проходит двухэтапный процесс сепарации, где очищается от капельной жидкости и механических примесей. При достижении заданного значения высокого уровня уловленной жидкости в газовом сепараторе №2 отсечной клапан с электроприводом открывается, и уловленная жидкость отводится в дренажную емкость.
Очищенный от влаги газ в качестве топлива подается к горелкам подогревателя нефти ПП-0,63 и на ГПЭС для выработки электроэнергии.
Вырабатываемая электроэнергия пойдет на собственные нужды месторождений АО «Кристалл Менеджмент», в том числе, но не ограничиваясь:
Потребление на собственные нужды м/р Караколь;
Излишки ЭЭ будут реализовываться третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь, цифровым майнерам (ЦОД).
На рисунке 2 представлена принципиальная технологическая схема сбора УВС. Предусмотрен аварийный факел для сжигания газа с дежурной горелкой газа.
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	 Краткая характеристика существующих установок очистки газов, укрупленный анализ их технического состояния и эффективности работы 
Установок для очистки газа на предприятии не имеется.
При проведении проектируемых работ газопылеочистное оборудование не применяется и не используется.
Таблица 7.2-1 - Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок (ПГО)
	Номер источника выделения
	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования
	КПД аппаратов, %
	Код загрязняющего вещества по котор.проис-
ходит очистка
	Коэффициент обеспеченности
K(1),%

	
	
	проектный
	фактичес- кий
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	На рассматриваемом объекте оператора пылегазоочистное оборудование отсутствует



Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования
Наилучшие доступные технологии – используемые и планируемые отраслевые технологии, техника и оборудование, обеспечивающие организационные и управленческие меры, направленные на снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду до обеспечения целевых показателей качества окружающей среды.
Под наилучшими доступными технологиями понимаются технологии и организационные мероприятия, которые позволяют свести к минимуму воздействие на окружающую среду, в целом, и осуществление которых не требует затрат.
Понятие технология – включает в себя как саму используемую технологию, так и ее разработку, строительство, введение в эксплуатацию, работу и вывод из эксплуатации.
Технологии являются доступными, если они разработаны в масштабе, необходимом для реализации в соответствующих промышленных секторах, с экономическими приемлемыми условиями, на основе выгод и затрат, приемлемого для предприятия.
Технология являются наилучшими, если они наиболее эффективны в достижении высокого общего уровня охраны окружающей среды, в целом.
Разработка технологических процессов осуществлялась с учетом мероприятий по обеспечению безопасности производства на охране окружающей среды.
Сокращение объемов выбросов и, вследствие этого, снижение приземных концентраций, обеспечивается комплексом технологических, специальных и планировочных мероприятий. Основными мероприятиями, направленными на предотвращение выделения вредных веществ и обеспечение безопасных условий труда, являются:
- обеспечение прочности и герметичности технологических аппаратов, трубопроводов и их соединений;
- размещение вредных и взрыво-пожароопасных процессов на отдельных открытых площадках;
- защита от повышения давления на напоре насосов;
- аварийное автоматическое закрытие отсекающих задвижек на технологических трубопроводах прекращение всех технологических процессов;
- антикоррозионное покрытие наружных поверхностей всех технологических трубопроводов.
Применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам обеспечивают безопасную эксплуатацию в соответствии со стандартами. Все технологические трубопроводы после монтажа или замены подвергаются контролю сварных стыков и гидравлическому испытанию.
Резервуары вертикальные, используемые в АО «Кристалл Менеджмент»  изготовлены с плавающей крышей. Плавающие крыши, находящиеся внутри резервуара на поверхности жидкости, предназначены для сокращения потерь ее от испарения. Использование данной технологии существенно снижает выбросы углеводородов и исключают возможность возникновения аварийных ситуаций с негативными экологическими последствиями.
 Лимиты накопления отходов
на период разработки м/р Караколь на2027год
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	125,2392
	125,2392

	в том числе отходов производства
	83,5392
	83,5392

	отходов потребления
	41,7
	41,7

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	2,55
	2,55

	Отработанные масла
	11,89
	11,89

	Отработанные масляные фильтры
	0,4
	0,4

	Нефтешлам
	40
	40

	Отработанные аккумуляторы
	6
	6

	Медицинские отходы (отходы процедурного кабинета)
	7,93
	7,93

	Отработанные ртуть содержащие лампы
	0,29
	0,29

	Тара с остатками хим. реагентов
	7,965
	7,965

	Неопасные отходы

	Твердые бытовые отходы
	41,7
	41,7

	Огарки сварочных электродов
	0,2142
	0,2142

	Металлолом
	1,8
	1,8

	Отработанные шины
	4,5
	4,5

	Зеркальные

	-
	-
	-
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