Нетехническое резюме
1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности.
Объект проектирования «Строительство Индустриального парка №2» расположен в городе Астане, в районе улицы с проектным названием А335, северо-западнее жилого массива Железнодорожный. Территория входит в состав специальной экономической зоны «Астана – новый город» и является частью программы развития города Астаны. Намечаемая деятельность предусматривает строительство инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, необходимой для функционирования Индустриального парка №2. Проектом предусмотрено размещение зданий и сооружений управления, противопожарной защиты, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, автомобильных и железных дорог.
Координаты угловых точек участка
	№
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	51° 10' 08.61038" N
	71° 34' 14.65821" E

	2
	51° 10' 21.48209" N
	71° 35' 17.36139" E

	3
	51° 10' 33.80143" N
	71° 35' 24.63249" E

	4
	51° 10' 44.04475" N
	71° 35' 33.36236" E

	5
	51° 10' 49.86028" N
	71° 36' 27.18680" E

	6
	51° 10' 42.04444" N
	71° 36' 46.80187" E

	7
	51° 10' 28.36759" N
	71° 36' 53.39479" E

	8
	51° 09' 55.14386" N
	71° 35' 51.41348" E

	9
	51° 09' 41.91821" N
	71° 35' 26.75170" E

	10
	51° 09' 32.05398" N
	71° 35' 06.08271" E

	11
	51° 09' 26.59397" N
	71° 34' 50.00768" E

	12
	51° 09' 39.08080" N
	71° 34' 42.55291" E

	13
	51° 09' 48.20581" N
	71° 34' 21.78534" E

	14
	51° 09' 48.23941" N
	71° 34' 04.60861" E

	15
	51° 09' 58.73876" N
	71° 33' 59.33819" E

	16
	51° 10' 03.68597" N
	71° 34' 06.96602" E

	17
	51° 10' 08.61038" N
	71° 34' 14.65821" E



Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, для рассматриваемых очистных сооружений ливневой канализации принят размер санитарно-защитной зоны 20 м. Для группы объектов, объединенных в территориальный промышленный комплекс, единый расчетный и окончательно установленный размер санитарно-защитной зоны определяется с учетом суммарного воздействия выбросов загрязняющих веществ и физических факторов всех объектов, входящих в комплекс. Размер 20 м относится к рассматриваемым очистным сооружениям и не подменяет санитарно-защитные зоны будущих производственных предприятий Индустриального парка. Согласно акту обследования зеленых насаждений, зеленые насаждения под пятно застройки не подпадают. Проектируемые очистные сооружения ливневой канализации расположены на расстоянии более 2000 м от реки Акбулак, вне ее водоохранных зон и полос. Схема функционального использования территории и карта-схема представлены.
2. Описание затрагиваемой территории
Территория намечаемой деятельности расположена в пределах перспективной промышленной зоны города Астаны. Реализация проекта направлена на создание инфраструктуры для размещения и дальнейшего функционирования производственных и иных объектов Индустриального парка №2. Затрагиваемая территория включает земельные участки, предназначенные для строительства зданий, сооружений, автомобильных и железных дорог, инженерных сетей, а также прилегающие территории, на которые возможно распространение воздействия в период строительных работ. Район характеризуется резко континентальным климатом с продолжительной холодной зимой, сравнительно коротким засушливым летом и значительными суточными и годовыми колебаниями температуры. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 326 мм. Основными видами воздействия в период строительства являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образование отходов, шум от строительной техники и транспорта, временное нарушение почвенного покрова, а также использование водных и земельных ресурсов. Перенос загрязняющих веществ возможен посредством атмосферного воздуха под воздействием метеорологических факторов. Воздействие на почвы и земельные ресурсы связано преимущественно с выполнением земляных работ, устройством дорог, инженерных сетей и строительных площадок. Проектируемый объект не затрагивает памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры Республики Казахстан, имеющие архитектурно-художественную ценность и представляющие научный интерес. В составе проектной документации также представлены материалы об отсутствии скотомогильников и заключение об отсутствии либо малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Проектом предусматривается организованный сбор и отвод хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод. Поверхностный сток с территории Индустриального парка направляется на очистные сооружения ливневой канализации. После очистки предусмотрен отвод очищенных вод в направлении реки Акбулак в соответствии с проектными решениями. Захоронение отходов на территории строительной площадки не предусматривается. Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору, временному накоплению и передаче специализированным организациям для дальнейшего обращения.
3. Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные 
Инициатор намечаемой деятельности – ТОО "BCN GROUP".
БИН: 980540001197.
Юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5/1, зд. 3 "А". Контактный телефон: 87272777078 Адрес электронной почты: sk_bazis@bazis.kz
4. Краткое описание намечаемой деятельности
Намечаемая деятельность предусматривает строительство Индустриального парка №2 в городе Астане. Основной целью проекта является создание инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения функционирования территории промышленного назначения. В состав рабочего проекта входят подстанция 110/20 кВ «Даулет», здание диспетчерского управления, пожарное депо на две автомашины, очистные сооружения ливневой канализации, узел водопроводных сооружений, сети водоснабжения и канализации, электроснабжение, автомобильные дороги, железнодорожные пути, наружное освещение, телефонизация, газоснабжение и другие объекты инженерной инфраструктуры. Реализация проекта предусматривается в три очереди с выделением семи пусковых комплексов. Строительство отдельных зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры осуществляется в соответствии с очередностью реализации проекта.
Сроки строительства:
	Очередь
	Пусковой комплекс
	Период строительства

	1-я
	1-й
	Ноябрь 2026 – декабрь 2027

	1-я
	2-й
	Ноябрь 2026 – октябрь 2027

	1-я
	3-й
	Январь 2027 – сентябрь 2027

	2-я
	1-й
	Январь 2028 – сентябрь 2028

	2-я
	2-й
	Февраль 2028 – сентябрь 2028

	3-я
	1-й
	Октябрь 2028 – июнь 2029

	3-я
	2-й
	Ноябрь 2028 – сентябрь 2029


Таким образом, строительство Индустриального парка №2 предусматривается осуществить в период с ноября 2026 года по сентябрь 2029 года.
Автомобильные дороги
Проектом предусматривается строительство магистральных улиц общегородского и районного значения, а также улиц местного значения в производственных зонах. Автомобильные дороги обеспечат транспортную доступность территории Индустриального парка и связь с существующей улично-дорожной сетью города. В состав проекта входят улицы ИП-3, ИП-4, ИП-5, ИП-6, ИП-8, ИП-9, ИП-10, ИП-13 и ИП-17. Для большинства магистральных улиц предусматривается четырехполосная проезжая часть шириной 15,5 м, тротуары шириной 3,0 м и устройство дорожной инфраструктуры в соответствии с проектными решениями.
Железнодорожные пути
Проектом предусматривается строительство железнодорожной инфраструктуры для обеспечения транспортного обслуживания Индустриального парка. Расчетный объем перевозок составляет 3,25 млн тонн в год, или 68 вагонов в сутки. Предусматривается движение до четырех пар поездов в сутки по 17 вагонов.
Электроснабжение
Для электроснабжения Индустриального парка предусматривается строительство подстанции 110/20 кВ «Даулет» и необходимых кабельных линий. Проектом предусмотрены три участка кабельных линий 110 кВ: Байтерек–Даулет протяженностью 4380 м, Байтерек–Даулет протяженностью 2280 м и Даулет–АТЭЦ2 протяженностью 2431 м.
Газоснабжение
Проектом предусматривается строительство газораспределительной инфраструктуры, включающей газопроводы высокого, среднего и низкого давления, один газорегуляторный пункт блочного типа и два шкафных газорегуляторных пункта. Общая протяженность проектируемых газопроводов составляет 11 498 м. Предусмотрены газопроводы высокого давления 1,2 МПа, среднего давления 0,3 и 0,036 МПа, низкого давления 0,003 МПа.
Водоснабжение и водоотведение
Проектом предусматриваются системы хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, бытовой и ливневой канализации. Для обеспечения надежного водоснабжения предусматривается строительство узла водопроводных сооружений, расположенного в районе жилого массива Железнодорожный. Расчетный расход хозяйственно-питьевого водопровода В1 составляет 4308 м³/сут, производственного водопровода В3 – 7300 м³/сут. Для хранения запаса воды предусматриваются два резервуара чистой воды объемом по 3900 м³ и два резервуара технической воды объемом по 1000 м³. Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся по системе бытовой канализации К1 во внеплощадочные канализационные сети.
Очистные сооружения ливневой канализации
Проектом предусматривается строительство комплекса очистных сооружений для сбора, накопления и очистки поверхностного стока с территории Индустриального парка №2. В состав комплекса входят административно-бытовой корпус с решетками и насосной станцией подачи, аккумуляторы-отстойники, сооружения глубокой очистки, песковые площадки для обезвоживания осадка и водоналивной резервуар. Объем поверхностного стока от расчетного дождя, принимаемого на очистку, составляет 34 000 м³. Аккумулятор-отстойник состоит из восьми параллельно расположенных секций общим объемом 41 002,3 м³, полезный объем – 34 851 м³. Для глубокой очистки предусматриваются две технологические линии общей производительностью 160 л/с. Технологическая схема включает пескоуловители, коалесцентные и сорбционные фильтры. Для обезвоживания осадка предусматриваются четыре песковые площадки с геотубами общим полезным объемом 4920 м³. Полезный объем водоналивного резервуара составляет 390 м³.
Основные строительные работы
В период строительства предусматриваются подготовка территории, земляные работы, устройство фундаментов, строительство зданий и сооружений, прокладка инженерных сетей, устройство автомобильных и железных дорог, монтаж технологического оборудования, сварочные, малярные, гидроизоляционные и другие строительно-монтажные работы. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются земляные работы, пересыпка инертных материалов, сварочные и малярные работы, гидроизоляция конструкций, работа вспомогательного оборудования, строительной техники и автотранспорта. После завершения строительства предусматриваются благоустройство территории, устройство твердых покрытий и озеленение в соответствии с генеральным планом.
5. Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду 
Воздействие на жизнь и здоровье населения. В период строительства возможно временное воздействие, связанное с выбросами загрязняющих веществ, шумом, движением строительной техники и транспорта. Воздействие подлежит оценке с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха и расположения ближайшей жилой застройки. При реализации предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие должно быть ограничено допустимыми уровнями. Воздействие на биоразнообразие. Согласно акту обследования зеленых насаждений, зеленые насаждения под пятно застройки не подпадают. Проект не предусматривает изъятие территорий особо охраняемых природных объектов. Основное воздействие на растительный и животный мир связано с временным строительным нарушением территории и фактором беспокойства.
Воздействие на земельные ресурсы. Строительство осуществляется в пределах земельных участков, предусмотренных для реализации проекта. Воздействие связано с изменением характера землепользования, устройством дорог, зданий, сооружений и инженерных сетей.
Воздействие на почвы. В период строительства возможно нарушение и уплотнение почвенного покрова, образование строительных отходов и локальное загрязнение при нарушении правил обращения с горюче-смазочными материалами. Для предотвращения воздействия предусматриваются организованное обращение с отходами, соблюдение границ строительных площадок, устройство твердых покрытий и восстановление нарушенных участков. Воздействие на водные ресурсы. Проектом предусматриваются системы водоснабжения, бытовой и ливневой канализации. Поверхностные сточные воды направляются на очистные сооружения с последующим отводом очищенного стока в соответствии с проектными решениями. Очистные сооружения расположены вне водоохранных зон и полос реки Акбулак. Воздействие на атмосферный воздух. Основное воздействие в период строительства связано с выбросами пыли при земляных работах и пересыпке материалов, продуктами сгорания топлива, а также загрязняющими веществами, образующимися при сварочных, малярных и гидроизоляционных работах. В период эксплуатации воздействие будет связано с функционированием отдельных объектов инженерной инфраструктуры, транспортом и очистными сооружениями. Воздействие будущих производственных предприятий должно оцениваться в рамках их собственной проектной документации.
Воздействие физических факторов. Основными физическими факторами являются шум и вибрация от строительной техники, транспорта и оборудования. Воздействие носит преимущественно временный характер на этапе строительства. При эксплуатации источниками шума могут являться насосное, вентиляционное, электротехническое оборудование и транспорт.
Воздействие на климат. В период строительства образуются выбросы парниковых газов от использования топлива строительной техникой и транспортом, а также косвенные выбросы, связанные с потреблением электроэнергии и строительных материалов. Проект предусматривает создание инфраструктуры, а не непосредственное размещение всех будущих производств, поэтому выбросы будущих резидентов должны оцениваться отдельно.
Воздействие на материальные активы. Реализация проекта направлена на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города. При выполнении строительных работ предусматривается соблюдение требований по защите существующих инженерных коммуникаций и сооружений.
Воздействие на историко-культурное наследие. Согласно материалам проектной документации, объект не затрагивает памятники, состоящие на учете в уполномоченных органах охраны историко-культурного наследия.
Воздействие на ландшафт. Строительство приведет к преобразованию территории в соответствии с ее промышленным и инфраструктурным назначением. Изменения связаны с размещением зданий, дорог, инженерных сетей и благоустройством территории.
Воздействие намечаемой деятельности носит комплексный характер и проявляется во взаимосвязи атмосферного воздуха, земельных и водных ресурсов, образования отходов, физических факторов и условий проживания населения.
6. Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов и их захоронения
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
На период строительства основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются строительно-монтажные работы, земляные работы, пересыпка инертных материалов, сварка, окраска, гидроизоляция, работа вспомогательного оборудования, строительной техники и автотранспорта. Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ без учета передвижных источников составляет 3,21462855 г/с, валовый выброс – 510,55744801 т за период строительства. 15 загрязняющих веществ и одна группа веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия. При этом перечень загрязняющих веществ и описание источников в отдельных разделах документа требуют согласования с итоговой инвентаризацией. Основными загрязняющими веществами, характерными для строительных работ, являются оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, пыль, соединения железа и марганца, фтористые соединения, а также летучие органические соединения, образующиеся при использовании лакокрасочных и гидроизоляционных материалов. Количественные показатели выбросов по каждому загрязняющему веществу, источнику и году строительства принимаются в соответствии с окончательными расчетными таблицами ОВОС.
Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации
В период эксплуатации источниками воздействия являются отдельные объекты инженерной инфраструктуры, включая очистные сооружения ливневой канализации, насосное и вентиляционное оборудование, а также транспортное обслуживание территории. Для очистных сооружений ливневой канализации принят размер санитарно-защитной зоны 20 м. Оценка воздействия будущих производственных предприятий, размещаемых на территории Индустриального парка, осуществляется отдельно с учетом их технологических процессов и состава источников выбросов.
Водопотребление и водоотведение
Расчетный расход хозяйственно-питьевого водопровода В1 составляет 4308 м³/сут, производственного водопровода В3 – 7300 м³/сут. Расчетный расход бытовых сточных вод составляет 4308 м³/сут. Поверхностный сток направляется на проектируемые очистные сооружения. Объем стока от расчетного дождя составляет 34 000 м³, общая производительность линий глубокой очистки – 160 л/с.
Отходы производства и потребления
В период строительства образуются отходы, характерные для выполнения строительно-монтажных работ: строительный мусор, отходы бетона и железобетона, металлолом, отходы сварочных материалов, упаковочные материалы, отходы лакокрасочных материалов и загрязненной тары, отработанные масла, загрязненная ветошь, смешанные коммунальные отходы и другие отходы, предусмотренные проектными расчетами. В период эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры возможно образование коммунальных отходов, отходов технического обслуживания оборудования, отработанных масел и фильтрующих материалов, а также осадка и отходов, образующихся при очистке поверхностного стока. Отходы подлежат раздельному сбору с использованием промаркированных контейнеров и специализированной тары. Временное накопление осуществляется на специально оборудованных площадках с соблюдением требований экологического законодательства. По мере накопления отходы передаются специализированным организациям. Захоронение отходов на территории Индустриального парка №2 в рамках рассматриваемого проекта не предусматривается. Предельные объемы накопления отходов устанавливаются в соответствии с окончательной таблицей образования и накопления отходов ОВОС.
Физические воздействия
Физические воздействия связаны с работой строительной техники, автомобильного и железнодорожного транспорта, насосного, вентиляционного и электротехнического оборудования. Основными факторами являются шум и вибрация. Для снижения воздействия предусматриваются применение исправного оборудования, соблюдение режимов работы, техническое обслуживание техники и выполнение мероприятий по ограничению шума в соответствии с проектной документацией.
7. Информация о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления.
Строительство и эксплуатация инженерной инфраструктуры Индустриального парка №2 связаны с выполнением земляных, строительно-монтажных, сварочных и других работ, использованием строительной техники, а также эксплуатацией электротехнического, насосного и газораспределительного оборудования. Возможные аварийные ситуации могут быть связаны с повреждением инженерных коммуникаций, пожарами, разливами горюче-смазочных материалов, нарушением работы насосного и электротехнического оборудования, авариями на газопроводах, а также нештатными ситуациями при эксплуатации очистных сооружений. Полностью исключить вероятность возникновения аварийных ситуаций невозможно. Для предупреждения и снижения их последствий предусматриваются соблюдение требований промышленной, пожарной и экологической безопасности, техническое обслуживание оборудования, контроль состояния инженерных сетей и организация безопасного производства работ. В случае возникновения аварийной ситуации должны быть обеспечены оперативное оповещение ответственных лиц, локализация источника опасности, предотвращение распространения загрязнения, проведение аварийно-восстановительных мероприятий и восстановление безопасного состояния окружающей среды. Для строительных и эксплуатационных подразделений должны быть предусмотрены инструкции по безопасному выполнению работ, порядок действий при авариях, схемы оповещения, планы эвакуации и взаимодействия с аварийными службами. При проектировании и строительстве учитываются природно-климатические условия района, включая низкие зимние температуры, ветровые нагрузки, снеговые воздействия и другие факторы, характерные для города Астаны.
8. Краткое описание мер по предотвращению, сокращению и смягчению воздействий на окружающую среду 
Для предотвращения, сокращения и смягчения воздействия на окружающую среду предусматриваются:
· организация производственного экологического контроля в соответствии с программой, разработанной на период строительства;
· контроль выбросов загрязняющих веществ и соблюдение установленных нормативов;
· проведение мероприятий по пылеподавлению при земляных работах и обращении с сыпучими материалами;
· применение исправной строительной техники и своевременное техническое обслуживание оборудования;
· соблюдение технологических регламентов при сварочных, малярных и гидроизоляционных работах;
· организованный сбор, раздельное накопление и передача отходов специализированным организациям;
· предотвращение разливов горюче-смазочных материалов и загрязнения почв;
· устройство систем хозяйственно-бытовой и ливневой канализации;
· очистка поверхностного стока на проектируемых очистных сооружениях;
· соблюдение требований по охране водных объектов и их водоохранных зон;
· ограничение шумового воздействия и соблюдение установленных режимов строительных работ;
· благоустройство и озеленение территории в соответствии с генеральным планом;
· проведение внутренних экологических проверок и своевременное устранение выявленных нарушений. 
Согласно акту обследования зеленых насаждений, зеленые насаждения под пятно застройки не подпадают. В случае выявления дополнительных воздействий на растительный и животный мир компенсационные мероприятия определяются в соответствии с требованиями законодательства и проектной документации. После завершения строительства предусматриваются уборка строительных площадок, вывоз отходов и временных сооружений, восстановление нарушенных участков и благоустройство территории. В случае прекращения эксплуатации отдельных объектов инфраструктуры предусматриваются демонтаж оборудования, вывоз отходов и материалов, очистка территории и проведение необходимых природоохранных мероприятий для приведения земельного участка в экологически безопасное состояние.
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