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Краткое нетехническое резюме
к Проекту  «План горных работ
по добыче песчано-гравийной смеси, песка, глинистых пород на участке грунтового резерва №6 автодороги Ата жолы, км 0-51 в Каракиянском районе
Мангистауской области РК»


Введение
Настоящим Планом предусматривается производство горных работ по добыче песчано-гравийной смеси, песка, глинистых пород на участке грунтового резерва №6 автодороги Ата жолы, км 0-51 в Каракиянском районе Мангистауской области Республики Казахстан. Заказчиком Плана горных работ является ТОО «Ақ жол құрылыс».
Содержание и форма настоящего документа приняты в соответствии с Техническим заданием Заказчика и действующими нормативными документами. 
Основное направление использования добываемого сырья – в строительстве объектов района и области. 
Срок эксплуатации карьера  2027-2036 г.г.
Участок «Гр№6» разведан в 2018 г. Утвержденные запасы на общей площади 0,2504 км2 (25,04 га) составляют 442,75 тыс.м3. По данному проекту будет отработаны все геологические запасы категории С1. Отрабатываемые эксплуатационные запасы по данному плану составляют – 435704 м3. Расчетная площадь отрабатываемого карьера по данному плану составляет – 250400 м2.
При заданной Техническим заданием годовой производительности карьера, равной 43,5704 тыс. м3 в 2027-2036 гг.
План разработан ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис».

Учет общественного мнения
ТОО «Ақ жол құрылыс» декларирует политику открытости социальной и экологической ответственности. 
Общественные обсуждения проводятся в целях: 
- информирования населения по вопросам прогнозируемой деятельности; 
- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности; 
- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности. 
Общественные обсуждения осуществляются посредством: 
- ознакомления общественности с проектными материалами и документирования высказанных замечаний и предложений.
Законодательные и административные требования 
При выполнении проекта использовались проектные материалы:
Проект «План горных работ по добыче песчано-гравийной смеси, песка, глинистых пород на участке грунтового резерва №6 автодороги Ата жолы, км 0-51 в Каракиянском районе
Мангистауской области РК»» разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан законами и законодательными актами, «Инструкцией по составлению плана горных работ», Кодекса «О недрах и недропользовании»и другими государственными нормативными требованиями и межгосударственными нормативами, действующими в Республике Казахстан.
Оценка современного состояния окружающей среды и социально-экономических условий
[bookmark: _GoBack]Грунтовый резерв, согласно схеме административного деления, находится на территории Каракиянского района Мангистауской области, в слабо населённом районе. Участок ГР №6 располагается примерно в 47 км восточнее с. Кызылсай
По географическому подразделению месторождение Гр№6 находится в пределах Южно-Мангышлакского плато, поверхность которого сложена, в основном, полого залегающими известняками понтического и сарматского ярусов, которые сравнительно устойчивы процессам денудации. Поэтому бронированные ими поверхности, как правило, слабо расчленены.
Постоянных водотоков на территории нет. Отмечаются лощины с пологими бортами, водоток по которым наблюдается лишь при сильных ливнях и снеготаянии. Поверхность Южно-Мангышлакского плато имеет небольшой уклон на юго-запад, что обусловлено общим падением бронирующих слоёв в этом направлении.
По природным и климатическим условиям рассматриваемый район относится к зоне северных пустынь с засушливым резко континентальным климатом. Максимальные температуры  отмечаются в июне-августе и составляют от 40 до 45оС, минимальные в январе-феврале – от -23 до - 30оС. Среднегодовая температура воздуха +11,3оС. В наиболее холодные зимы глубина промерзания грунта может достигать 0,8м.
Среднегодовое количество осадков 125мм, причем наибольшее количество их выпадает в мае-июне (32 мм) наименьшее – в августе-сентябре (5 мм). Для района характерны сильные ветры, зимой преимущественно восточного и юго-восточного направления,  летом – северо-западного. Скорость ветра в среднем 1,4-4,2 м/сек, максимальные скорости 15-17 м/сек.
Количество дней со штилем – 6. Число дней со скоростью 15 м/сек  и более 84. Снежный покров образуется с третьей декады декабря и может сохраняться до середины марта. 
Растительный покров бедный: на плато в основном распространены полынь и биюргун, в западинах к этим видам добавляются злаки (ковыль, пырей) и кустарники (карачана).
Ближайший населённый пункт Кызылсай связан с областным центром – городом Актау дорогой с асфальтным покрытием. Сюда же подведена железнодорожная ветка. Кроме этого, в районе участка широко развита система грунтовых дорог, проезд по которым возможен в любое время года.
На площади проведённых работ промышленные объекты, здания и сооружения отсутствуют.
В экономическом отношении район характеризуется высоким развитием нефтеразведочных и промысловых работ, где существует постоянный спрос на строительные материалы.      
В этих условиях разведанное сырьё является дефицитным и востребованным.
 Характеристика вредных физических воздействий
Возможные формы негативного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности: 1) выбросы загрязняющих веществ. Основную массу выбросов составляет пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 и оценивается как допустимое. 2) образование отходов производства и потребления, таких как смешанные коммунальные отходы от жизнедеятельности персонала, которые будут складироваться в специальные контейнеры и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение отходов на территории промплощадки предусматривается не более 6 месяцев. Операции по обращению с отходами предусмотрены в соответствии с природоохранным законодательством РК. Воздействие оценивается как допустимое. 3)Риски загрязнения земель или водных объектов, возникающие в результате попадания в них загрязняющих веществ, в ходе выполнения операций в рамках рассматриваемой намечаемой деятельности отсутствуют. 4) Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка и снос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается 5) Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при эксплуатации проектируемого карьера допустимо принять как низкое, при котором изменения в среде в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). По пространственному масштабу воздействие имеет Локальный характер, по интенсивности – Незначительное. По категории значимости – Воздействие низкой значимости.

Краткая характеристика планируемой деятельности

[bookmark: _Toc489436819][bookmark: _Toc139109825]Основные технико-экономические показатели горного производства
Технико-экономические показатели горного производства определены и рассчитаны согласно условиям технического задания по годовому объему добычи песка, с учетом особенностей строения месторождения и горно-технологических условий отработки.
Основные технико-экономические показатели работы карьера
	№№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4

	1
	Геологические запасы в контуре карьера 
	тыс.м3
	442,75

	2
	Потери, всего. в том числе:
	%
	1,99

	
	
	
	

	
	- общекарьерные потери в целиках охранных зон
	%/ тыс.м3
	0

	
	
	
	

	
	- эксплуатационные потери первой группы, в том числе:
	%/ тыс.м3
	1,59/7,05

	
	- в кровле полезной толщи
	%/ тыс.м3
	0/0

	
	-   в бортах карьера
	%/тыс. м3
	1,59/7,05

	
	- в подошве карьера
	%/тыс. м3
	0/0

	
	Эксплуатационные потери второй группы, в том числе: 
	%/тыс. м3
	0,4/1,74

	
	- на транспортных путях
	%/тыс. м3
	0,4/1,74

	3
	Разубоживание
	%/тыс. м3
	-

	4
	Эксплуатационные запасы 
	тыс. м3
	435,7

	5
	Объем вскрышных пород, всего
	тыс. м3
	50,08

	6
	Объем горно-капитальных и горно-подготовительных работ, всего
	тыс. м3
	50,08

	
	в том числе: 
	
	

	
	1. На эксплуатационном этапе: 
	тыс. м3
	50,08

	7
	Календарная производительность
	 
	 

	
	карьера:
	
	

	
	- по пол.ископаемому
	тыс. м3/год
	2027-2036 гг. 43,57

	
	-        по горной массе
	-//-
	2027-2036 гг. 48,58

	8
	Режим работы карьера
	 
	сезонный

	
	- рабочих суток в году
	дней
	2027-2036 гг. - 53

	
	-        рабочих дней в неделю
	дней
	7

	
	-        рабочих смен в сутки
	смен
	1

	
	-        продолжительность смены
	час
	8

	9
	Применяемое оборудование на вскрыше и добыче:
	 
	 

	
	
	  шт.
	

	
	Экскаватор ЭО-5126
	 -//-
	1

	
	Бульдозер Т-170
	-//-
	1

	
	HOWO ZZ3257M3641
	  -//-
	4

	10
	Списочный (явочный) состав обслуживающего персонала, всего 
	 
	 

	
	в том числе: ИТР
	чел.
	13

	
	 
	 
	2

	
	-        начальник участка
	-//-
	0,5

	
	-        горный мастер
	-//-
	0,5

	
	-        маркшейдер
	-//-
	0,5

	
	-        геолог
	-//-
	0,5

	
	рабочих:
	 
	11

	
	       -     машинист экскаватора/погрузч
	-//-
	1

	
	-        машинист бульдозера
	-//-
	1

	
	-        водитель автосамосвала
	-//-
	4

	
	-         водитель поливомоечной машины
	-//-
	1

	
	-        водитель вахтовки
	-//-
	1

	
	-        слесарь ремонтник
	-//-
	1

	
	-        охранник
	-//-
	1

	
	-        техничка
	 
	1




