ҚЫСҚАША ТЕХНИКАЛЫҚ ЕМЕС ТҮЙІНДЕМЕ 
Атмосфераға ластаушы заттардың жол берілетін шығарындыларының  нормативтері «ПРИКАСПИАН ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНИ» ЖШС өндірістік объектілері үшін Сазанқүрақ кен орны 

Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру орны
  Сазанқүрақ кен орны географиялық жағынан Каспий маңы ойпатының оңтүстік-батыс бөлігінде Орал-Еділ өзенінің жағалау аймағында орналасқан.
Сазанқүрақ кен орны әкімшілік бөлінісі бойынша Қазақстан Республикасы Атырау облысы Исатай ауданының аумағында орналасқан.
Елді мекендер Сазанқүрақ кен орны арқылы өтетін Атырау-Астрахань темір жолының бойында орналасқан.
Елді мекендер кен орнына жақын орналасқан Атырау-Астрахань темір жолының бойында орналасқан. Жақын маңдағы елді мекендер Исатай және Аққыстау теміржол станциялары болып табылады, олар жұмыс ауданынан 65 км оңтүстік-батысқа және 95 км солтүстік-шығысқа қарай орналасқан. Атырау облысының орталығы шығысқа қарай 150 км қашықтықта орналасқан. 



Көзделіп отырған қызметтің қысқаша сипаттамасы
 «ПРИКАСПИАН ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНИ» ЖШС «Сазанқүрақ» кен орнында шикі мұнай өндіруді жүргізеді. «Сазанқүрақ» кен орны атмосфералық ауаны ластау көзі ретінде он бір алаңнан: вахталық кенттен, ГЗУ-1, ГЗУ-2, ГЗУ-3, УПН, теміржол терминалынан, шлам жинағыштан, мұнай кәсіпшілігінен, қосалқы станциядан, жуу орнынан, резервуарлық парктен, ШЖЖ-дан, сондай-ақ КРЖ-дан шығарындылармен сипатталады Жылына 10 ұңғымадан және ЖРС жұмыстарында жылына 20 ұңғыма.
«Сазанқүрақ» кен орнында пайдалану ұңғымаларының қорында 67 өндіруші ұңғыма бар.
Ұңғымалардан шығарылатын желілер бойынша өнім ГҚҚ алаңдарында орналасқан манифольдтарға түседі, одан әрі мұнай жинау коллекторы бойынша қабаттық флюид УПН-ға түседі
Манифольдтан кейін қабаттық флюид алғашқы газсыздандыру және ұңғыма дебитін өлшеу жүргізілетін қамыр газ сепараторына, содан кейін ұңғымалардың сулануы анықталатын қамыр сыйымдылығына (мұнай дебитін өлшеу сыйымдылығына (өлшегіш) жіберіледі. Бұдан басқа, су мен мұнайды неғұрлым тиімді бөлу үшін қамыр сыйымдылығына деэмульгатор беріледі. Белгілі бір уақытта сұйықтық жинағы бойынша сұйықтық дебиті анықталады. Қамыр сыйымдылығындағы сұйықтықтың жоғарғы деңгейінің жинағы бойынша көрсетілген температуралық режимде тұндыру үшін (оның ішінде газсыздандыру үшін) белгілі бір уақыт беріледі, содан кейін қамыр сыйымдылығынан мұнай батырмалы сорғысы бар ЕП-12,5 жерасты дренаж сыйымдылығына түседі. Дренаж сыйымдылығынан сұйықтықты сору жартылай жүктелген сорғымен (дренаж сыйымдылығымен жиынтықта) жылжымалы құралдармен жүргізіледі. БЗУ - мұнайды жылыту пеші ұңғымаларды сынау кезінде мұнай эмульсиялары мен мұнайды қыздыруға арналған, бір мезгілде сепарациядан кейін ілеспе газды кәдеге жаратады.
Ұңғымалар манифольдының ГТҚ құрамында реагентті беру үшін «ОЗНА-дозатор» БДР енгізу блогы бар және № 1 және 3 ГТҚ-ға химиялық реагентті енгізудің 2 нүктесі бар. Осы мақсат үшін 60 г/т мұнай есебінен беру кезінде «ТНД» реагенті қолданылады.
Ұңғымалардың өнімі әрбір нұсқаға сәйкес келетін көлемде мұнайды тазалау қондырғысына түседі. ГТЖ 3 фазалық сепараторға түседі, онда суды алдын ала ағызу жүргізіледі, бөлінген газ газды кептіру үшін газ сепараторына, одан әрі өз қажеттіліктеріне түседі. Бұдан әрі ТО-1 алдын ала қыздыратын жылу алмастырғыштар арқылы ГЖС және мұнайды екі шикізаттық технологиялық ТО-2 құюды қамтамасыз ету үшін биіктігі 14 метр постаментте орналасқан С-1 кіру сепараторына (НГС-1-50-1,6-2400 мұнай-газ сепараторы) ағын тұрақсыздандырғышына (УПВ) температурасы 60о С РВС-4 және РВС-6 резервуарлары.
Көлемі 50 м3 С-1 сепараторда 0,2-0,25 кгс/см2 қысым ұсталады. Сұйықтық деңгейі оператордың компьютеріне сигнал бере отырып, деңгей датчигімен бақыланады және шығу келте құбырының конструктивті орындалуы есебінен ұсталады. Бөлінген газ газ сепараторына газды кептіру үшін, одан әрі өз қажеттіліктеріне түседі. Бөлінген газ УПН аппараттарының температуралық режимдерін ұстап тұру үшін бу генераторларында толық жағылады.
МГҚ-дан су-мұнай эмульсиясы РВС-4 тік технологиялық резервуарына түседі немесе РВС-6 онда оның тұндырылуы қалдық су құрамының 1,5-2% дейін болады. Технологиялық резервуарлардың тиімді жұмысы кіре берістегі таратушы құбыр құрылғыларымен (аналық), ал мұнай мен судың шығуында деңгейлерді берілген биіктікте ұстап тұрумен қамтамасыз етіледі. Резервуарлардан ішінара сусыздандырылған мұнай сорғылармен УОН-ға тікелей кіретін аппараттарға беріледі:
- ТО-3 жылу алмастырғышында мұнайдың температурасы 95оС дейін қыздырылады;
- К-1 кіру коалициялық құрылғысымен жаңғыртылған көлденең ОН мұнай тұндырғышы;
- су-мұнай эмульсиялары ағынында тұщы суды араластыруға арналған К-2 араластыру құрылғысы.
Мұнай ЭГ-100-1 және 2 аппараттарынан кейін салқындатқыш жылу алмастырғыш арқылы ТО-1 РВС-1,2,3 терминалының тауарлық резервуарларына түседі.
Мұнай тұндырғышынан ағызылатын су ағыны екі фазалы сепараторға түседі, электр гидраторларынан ағызылатын су сорғыларды қайта пайдалану үшін қабылдауға қайтарылады.


 Қоршаған ортаға әсер ету объектісі санатының негіздемесі
Санитарлық-қорғау аймағы атмосфералық ауаны ластау көздерінен 500 метр мөлшерінде белгіленген.


ҚМЖ кезіндегі атмосфералық ауаны ластау көздері:
«Сазанқүрақ» кен орнында барлығы 188 су көзі бар, олардың ішінде:
16 ұйымдастырылған және 172 ұйымдастырылмаған ластау көздері:


Вахталық поселке алаңы:
ластану көзі № 0101-қазандық:
бөлу көзі (00
1) - «Lamborghini» мысығы;
бөліну көзі (002) - «Ferroli ATLAS 95» қақпағы;
ластану көзі № 0102 - «Ferroli ATLAS 95» қазаны;
ластану көзі № 6101 - Аи-92 бензинін сақтау сыйымдылығы (АЖС)
ластану көзі № 6102 (001) - Аи-92 бензинін сақтау сыйымдылығы (АЖС);
№ 6103 (001) ластау көзі - дизель отынын (АЖС) сақтау сыйымдылығы;
№ 6104 (001) ластау көзі - дизель отынын (АЖС) сақтау сыйымдылығы;
№ 6105 (001) ластау көзі - дизель отынын (АЖС) сақтау сыйымдылығы;
ластану көзі № 6106 (001) - Аи-92 бензинінің ТРК (АЖС);
ластану көзі № 6107 (001) - Аи-92 бензинінің ТРК (АЖС);
№ 6108 (001) - дизель отынының ТРК (АЖС) ластау көзі;
№ 6109 (001) - дизель отынының ТРК (АЖС) ластау көзі;
ГЗУ-1 алаңы
ластану көзі № 0905 - БЗУ-1 газ жанарғысы (БЗУ-П-1,6-50);
ластану көзі № 6201 (001) - БМ30 мұнайын жинауға арналған манифольд (ГЗУ 1);
ластану көзі № 6202 (001) - торлы сүзгі № 1;
№ 6203 (001) ластау көзі - мұнай дебиттерін өлшеуге арналған сыйымдылық (өлшеуіш);
№ 6205 (001) ластау көзі - химиялық реагентті мөлшерлеу блогы;
ластану көзі № 6206 (001) - ГЗУ-1 лақтыру желісі;
ластану көзі № 6207 (001) - ЕП-12,5-2000-1-1 дренаж сыйымдылығы;
бөліну көзі (002) - НВ-50/50 дренаж сыйымдылығының сорғысы;
ластану көзі № 6208 (001) - жоғарғы құю құрылғысы (дренаждық сыйымдылықтан автоцистернаға құю);
ластану көзі № 6209 (001) - торлы сүзгі № 2;
ластану көзі № 6901 (001) - БЗУ-1 мұнай-газ сепараторы (БЗУ-П-1,6-50);
- Алаң ГЗУ-2
ластану көзі № 0906 (001) - БЗУ-2 газ жанарғысы (БЗУ-П-1,6-50);
ластану көзі № 6301 (001) - БМ30 мұнайын жинауға арналған манифольд;
ластану көзі № 6302 (001) - торлы сүзгі № 1;
ластау көзі № 6303 (001) - мұнай дебиттерін өлшеуге арналған сыйымдылық (өлшеуіш);
ластану көзі № 6305 (001) - ГЗУ-2 лақтыру желісі;
ластану көзі № 6306 (001) - ЕП-12,5-2000-1-1 дренаж сыйымдылығы;
бөліну көзі (002) - НВ-50/50 дренаж сыйымдылығының сорғысы;
ластану көзі № 6307 (001) - жоғарғы құю құрылғысы (дренаждық сыйымдылықтан автоцистернаға құю);
ластану көзі № 6308 (001) - торлы сүзгі № 2;
ластану көзі № 6309 (001) - БР-2.5 реагенттерін мөлшерлеу блогы;
ластану көзі № 6902 (001) - БЗУ-2 мұнай-газ сепараторы (БЗУ-П-1,6-50);
- Алаң ГЗУ-3
ластану көзі № 0907 (001) - БЗУ-3 газ жанарғысы (БЗУ-П-1,6-50);
ластану көзі № 6401 (001) - БМ30 мұнайын жинауға арналған манифольд (ГЗУ 3);
ластану көзі № 6403 (001) - торлы сүзгі № 1;
ластану көзі № 6404 (001) - мұнай дебиттерін өлшеуге арналған сыйымдылық (өлшеуіш);
ластану көзі № 6406 (001) - химиялық реагентті мөлшерлеу блогы;
ластану көзі № 6407 (001) - ГЗУ-3 лақтыру желісі;
ластану көзі № 6408 (001) - ЕП-12,5-2000-1-1 дренаж сыйымдылығы;
бөліну көзі (002) - НВ-50/50 дренаж сыйымдылығының сорғысы;
ластану көзі № 6409 (001) - жоғарғы құю құрылғысы (дренаждық сыйымдылықтан автоцистернаға құю);
ластану көзі № 6410 (001) - торлы сүзгі № 2;
ластану көзі № 6903 (001) - БЗУ-3 мұнай-газ сепараторы (БЗУ-П-1,6-50);
 UPN алаңы
ластану көзі № 0501 (001) - AX-3000/12 бу генераторы;
ластану көзі № 0502 (001) - HDR-550 бу генераторы;
ластану көзі № 6501 (001) - торлы сүзгі № 1;
ластану көзі № 6502 (001) - «НГС-100» үш фазалы сепаратор;
ластану көзі № 6503 (001) - «V1001» үш фазалы сепаратор (резервтік);
ластану көзі № 6504 (001) - өзен;
ластану көзі № 6505 (001) - № 1 «ГС-1,6-800-1-Т-И «газ сепараторы;
ластану көзі № 6506 (001) - № 2 «ГС-1-1,6-800-1 торлы» газ сепараторы;
ластану көзі № 6507 (001) - № 1 конденсат жинағыш;
ластану көзі № 6508 (001) - № 2 конденсат жинағыш;
ластану көзі № 6509 (001) - № 3 «ГС-1-2,5-600-1-1 торлы» газ сепараторы;
ластану көзі № 6510 (001) - пластиналы ТО-1 жылу алмастырғыш;
ластану көзі № 6511 (001) - «НГС-1-50-1,6-2400» мұнайгаз сепараторы;
ластану көзі № 6512 (001) - № 4 «ГС-1-2,5-600-1-1 торлы» газ сепараторы;
№ 6513 ластау көзі - технологиялық резервуарлардан (РВС-4, РВС-6) МҚҚ-ға мұнай айдау жөніндегі сорғы;
бөліну көзі (001) - «А1-2ВГ63/16» сорғысы;
бөліну көзі (002) - «А1-2ВГ63/16» сорғысы;
бөліну көзі (003) - «А1-2ВГ63/16» сорғысы;
ластану көзі № 6514 (001) - бу генераторлары үшін мұнай сақтау сыйымдылығы 60 м3;
ластану көзі № 6515 (001) - дренаждық ЕП-16 сыйымдылығы;
ластану көзі № 6516 (001) - дренаждық ЕП-25 сыйымдылығы;
ластану көзі № 6517 (001) - ОВ-100/1 тұндырғышы;
ластану көзі № 6518 (001) - ОВ-100/2 тұндырғышы;
 ластану көзі № 6519 (001) - мұнайдың тұндырғышы ОН-200;
ластану көзі № 6520 (001) - № 1 электродегидратор;
ластану көзі № 6521 (001) - № 2 электродегидратор;
ластану көзі № 6522 (001) - химиялық зертхана;
ластану көзі № 6523 (001) - СКЖ лақтыру желісі;
ластану көзі № 6524 (001) - KITT TIPO 80/4" мұнайды айдауға арналған сорғы (бу генераторлары үшін);
ластану көзі № 6525 (001) - «KITT TIPO 80/4» мұнайды айдауға арналған сорғы (бу генераторлары үшін);
ластану көзі № 6526 (001) - торлы сүзгі № 2;
ластану көзі № 6527 (001) - торлы сүзгі № 3;
ластану көзі № 6528 (001) - пластиналы ТО-2 жылу алмастырғыш;
ластану көзі № 6529 (001) - пластинка тәрізді жылу алмастырғыш ТО-3;
ластану көзі № 6530 (001) - пластинка тәрізді жылу алмастырғыш ТО-4;
ластану көзі № 6531 (001) - 7м3 бу генераторларына арналған мұнайды сақтау сыйымдылығы;
ластану көзі № 6532 (001) - Булау жұмыстары;
ластану көзі № 6533 (001) - Булау жұмыстары;
ластану көзі № 6534 (001) - Булау жұмыстары;
ластану көзі № 6535 (001) - Булау жұмыстары;
ластану көзі № 6536 (001) - Булау жұмыстары;
ластану көзі № 6537 (001) - Булау жұмыстары;
ластану көзі № 6538 (001) - Булау жұмыстары;

- Ж.д.терминал алаңы
ластану көзі № 0601 (001) - «CALDAIE SUPERRAC 810» қазандығы;
ластану көзі № 0602 (001) - «ERENSAN» қазандығы;
ластану көзі № 6601 (001) - қазандыққа арналған мұнайды сақтау сыйымдылығы;
ластану көзі № 6602 (001-004) - темір жол эстакадасы;
ластану көзі № 6603 - мұнайды резервуарлық парктен т/ж эстакадасына айдау жөніндегі сорғы;
бөліну көзі (001) - «А3 3ВХ3 400/16-320/4Б» сорғысы;
бөліну көзі (002) - «А3 3ВХ3 400/16-320/4Б» сорғысы;
бөліну көзі (003) - «А3 3ВХ3 400/16-320/4Б» сорғысы;
бөлу көзі (004) - «ЭНПВ 63/10» сорғысы (авариялық);
бөлу көзі (005) - «ВВН 1-6УХЛ» сорғысы (авариялық);
ластану көзі № 6604 (001) - «вакуум-жинағыш» сыйымдылығы;
ластану көзі № 6605 (001) - ЕП-73-300-2-1 дренаж сыйымдылығы;
ластану көзі № 6606 (001) - темір жол эстакадасының науаларынан мұнай жинауға арналған дренаж сыйымдылығы;
ластану көзі № 6607 (001) - № 1 дренаж сыйымдылығы (автоцистернадан ағызу);
ластану көзі № 6608 (001) - № 2 дренаж сыйымдылығы (автоцистернадан ағызу);
ластану көзі № 6609 (001) - сорғылардың сальниктерінен мұнайды ұстауға арналған дренаж сыйымдылығы;
ластану көзі № 6610 (001) - торлы сүзгі;
ластану көзі № 6611 (001) - қазандыққа арналған мұнайды сақтау сыйымдылығы - баланстан алынды;
- Шлам жинағыш алаңы
ластану көзі № 6701 (001) - шлам жинағыш;
- Мұнай кәсіпшілігі алаңы
ластану көзі № 0801 (001) - «Линкольн» дизельді дәнекерлеу агрегаты;
ластану көзі № 0802 (001) - «ППУА-1600» жылжымалы бу қондырғысы;
ластану көзі № 0803 (001) - Бензинді дәнекерлеу агрегаты;
ластану көзі № 6802 - 6868 - пайдалану ұңғымалары;
ластану көзі № 6874 (001) - дәнекерлеу бекеті;
ластану көзі № 6875 (001) - металдарды газбен кесу учаскесі;
ластану көзі № 6876 (001) - ЛБМ учаскесі;
- Кіші станция алаңы
ластану көзі № 0901 (001) - № 1 газ генераторы;
ластану көзі № 0902 (001) - № 2 газ генераторы;
ластану көзі № 0903 (001) - авариялық дизельгенератор;
ластану көзі № 0904 (001) - авариялық дизельгенератор;
 - Жуу алаңы
ластау көзі № 6001 (001) - бөлшектерді булау сыйымдылығы;
ластану көзі № 6002 (002) - дренаж сыйымдылығы;
ластану көзі № 6003 (003) - дренаж сыйымдылығы;
- Резервуарлық парк алаңы
ластану көзі № 7101 - мұнай сақтау резервуары (РВС-1);
ластану көзі № 7102 - мұнай сақтау резервуары (РВС-2);
ластану көзі № 7103 - мұнай сақтау резервуары (РВС-3);
ластану көзі № 7104 - технологиялық резервуар (РВС-4);
ластану көзі № 7105 - технологиялық резервуар (РВС-5);
ластану көзі № 7106 - технологиялық резервуар (РВС-6);
ластану көзі № 7107 - Булау жұмыстары (РВС-1);
ластану көзі № 7108 - Булау жұмыстары (РВС-2);
ластану көзі № 7109 - Булау жұмыстары (РВС-3);
ластану көзі № 7110 - Булау жұмыстары (РВС-4);
ластану көзі № 7111 - Булау жұмыстары (РВС-5);
ластану көзі № 7112 - Булау жұмыстары (РВС-6);
қабат суы резервуары РВС-2000;
- ППД алаңы (қабат суын ұстап тұру)
ластану көзі № 8008 - жер асты сыйымдылығы 16 м3.
     
ІҚМ жұмысы
Бір ұңғыманың ІҚМ 240 сағат/10 тәулік бойы жұмыс істеу көзделеді.

Көтергіш агрегат УПА-60
Қозғалтқыш түрі - ЯМЗ 238 - 1 бірлік.
Қондырғының жұмыс уақыты 240 сағат
Отынның номиналды шығысы - 6,28 кг/сағ
Қуаты - 176,5 кВт

Цементтеу агрегаты
Қозғалтқыш түрі - ЯМЗ 238 - 1 бірлік.
Қондырғының жұмыс уақыты 240 сағат
Отынның номиналды шығысы - 15,6 кг/сағ
Қуаты - 176,5 кВт

Дәнекерлеу агрегаты АДД-4001
Қондырғының жұмыс уақыты 240 сағат
Отынның номиналды шығысы - 5,2 кг/сағ
Қуаты - 40 кВт

ППУ жылжымалы бу қондырғысы
Қондырғының жұмыс уақыты 240 сағат
Отынның номиналды шығысы - 35,0 кг/сағ
Қуаты - 100 кВт

Сорғы блогы НБ-125
Жұмыс уақыты 240 сағат
Отынның номиналды шығысы - 8,40 кг/сағ
Қуаты - 176 кВт

Отынға арналған сыйымдылық
Отын атауы - дизель отыны
Жұмыс уақыты - 240 сағат
Жалпы шығын - 25.4 тонна
Сыйымдылық көлемі - 2 м3

Цементті тиеу-түсіру
Материал көлемі - 100 тонна
Жұмыс уақыты - 240 сағат

Бұрғылау ерітіндісін дайындау блогы
Уақыт -240 сағат
Булану ауданы - 2 м2

Бұрғылау шламын сақтау сыйымдылығы
Уақыт -240 сағат
Булану ауданы - 2 м2

ЖРС жұмысы
Бір ұңғыманың ЖРС 120 сағат/5 тәулік бойы жұмыс істеу көзделеді.

Көтергіш агрегат УПА-60
Қозғалтқыш түрі - ЯМЗ 238 - 1 бірлік.
Орнатудың жұмыс уақыты 120 сағат
Отынның номиналды шығысы - 6,28 кг/сағ
Қуаты - 176,5 кВт

ППУ жылжымалы бу қондырғысы
Орнатудың жұмыс уақыты 120 сағат
Отынның номиналды шығысы - 35,0 кг/сағ
Қуаты - 100 кВт

Сорғы блогы НБ-125
Жұмыс уақыты 120 сағат
Отынның номиналды шығысы - 8,40 кг/сағ
Қуаты - 176 кВт

Отынға арналған сыйымдылық
Отын атауы - дизель отыны
Жұмыс уақыты - 120 сағат
Жалпы шығын - 12 тонна
Сыйымдылық көлемі - 2 м3

Бұрғылау ерітіндісін дайындау блогы
Уақыт -120 сағат
Булану ауданы - 2 м2

Бұрғылау шламын сақтау сыйымдылығы
Уақыт -120 сағат
Булану ауданы - 2 м2

2027 жылға арналған атмосфераға стационарлық көздер шығаратын ластаушы заттардың тізбесі
	
	Атауы 
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Заттың шығуы
	Заттың шығуы

	
	
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	ескергенде
	ескергенде

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	тазарту, г/с
	тазарту, т/жыл

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Темір (II, III) оксидтері 
	
	
	0.04
	
	3
	0.03883
	0.10724

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец ) оксидтері 
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0007836
	0.002593

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид 
	
	
	
	0.01
	
	0.0000131
	0.00001

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азот (IV) диоксид 
	
	0.2
	0.04
	
	2
	6.229450613
	24.37208376

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0302
	Азот қышқылы 
	
	0.4
	0.15
	
	2
	0.0005
	0.00054

	0303
	Аммиак (32)
	
	0.2
	0.04
	
	4
	0.0000492
	0.00005

	0304
	Азот (II) оксид 
	
	0.4
	0.06
	
	3
	1.012291642
	3.960481261

	0316
	Гидрохлорид 
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.000132
	0.00014

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0322
	күкірт қышқылы (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0000267
	0.00003

	0328
	көміртек
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.328377223
	0.828578296

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Диоксид күкірті
	
	0.5
	0.05
	
	3
	2.09328482071
	7.05353904942

	
	Күкіртті газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	күкірт сутегі (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.05397715096
	0.03887458452

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Көміртек оксиді 
	
	5
	3
	
	4
	6.640765572
	34.20376687

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фторлы газ тәріздес қосылыстар
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.000999

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Бейорганикалық фторидтер нашар
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.004396

	
	еритін - (алюминий фториді,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	1.58461
	31.48056

	0415
	Шекті көмірсутектер қоспасы 
	
	
	
	50
	
	69.3251370852
	46.9075710775

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	 Шекті көмірсутектер қоспасы
	
	
	
	30
	
	25.639381156
	17.349206554

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилендер 
	
	1.5
	
	
	4
	0.157535
	0.000453

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.459443467
	0.22721883397

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.1795430582
	0.34597054248

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	
	0.6
	
	
	3
	0.47324996529
	0.29286419294

	0627
	Этилбензол (675)
	
	0.02
	
	
	3
	0.00378084
	0.000010872

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.000007618
	0.000020592

	0906
	Тетрахлорметан (Углерод
	
	4
	0.7
	
	2
	0.000493
	0.00053

	
	тетрахлорид, Четыреххлористый
	
	
	
	
	
	
	

	
	углерод) (546)
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.04166666667
	0.045

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	
	1
	0.5
	
	3
	0.0232
	0.29424

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.02944777778
	0.0318

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	
	0.7
	
	0.02222222222
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.02777777778
	0.03

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.077355554
	0.197982696

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.02008144444
	0.02169

	1555
	Уксусная кислота (Этановая
	
	0.2
	0.06
	
	3
	0.000192
	0.00021

	
	кислота) (586)
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.06875
	0.39375

	2754
	Алкандар С12-19 
	
	1
	
	
	4
	2.69573722744
	16.0614546852

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2904
	Жылу электр станцияларының мазут күлі
	
	
	0.002
	
	2
	0.00490222222
	0.02024577778

	
	/ ванадийге қайта есептегенде/( 326)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Құрамында органикалық емес шаң
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.003413
	0.364865

	
	кремний қостотығы % -бен: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Барлыгы :
	
	
	
	
	
	117.237534004
	184.662965645



2028 жылға арналған атмосфераға стационарлық көздер шығаратын ластаушы заттардың тізбесі
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Заттың шығуы
	Заттың шығуы

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	
	

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Темір (II, III) оксидтері 
	
	
	0.04
	
	3
	0.03883
	0.10724

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец оксидтер
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0007836
	0.002593

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид
	
	
	
	0.01
	
	0.0000131
	0.00001

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азот (IV) диоксид
	
	0.2
	0.04
	
	2
	6.018330613
	24.24728376

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0302
	азот қышқылы 
	
	0.4
	0.15
	
	2
	0.0005
	0.00054

	0303
	Аммиак (32)
	
	0.2
	0.04
	
	4
	0.0000492
	0.00005

	0304
	Азот (II) оксид 
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.977984642
	3.940201261

	0316
	Гидрохлорид ислота,
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.000132
	0.00014

	
	Сутегі хлориді) (163)
	
	
	
	
	
	
	

	0322
	күкірт қышқылы (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0000267
	0.00003

	0328
	көміртек
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.328377223
	0.828578296

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Күкірт диоксиді
	
	0.5
	0.05
	
	3
	2.08852746206
	7.05077384222

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	күкірт сутегі 
	
	0.008
	
	
	2
	0.05397715096
	0.03739858452

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	күкірт сутегі 
	
	5
	3
	
	4
	5.896849572
	33.77136687

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фторлы газ тәріздес қосылыстар
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.000999

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Бейорганикалық фторидтер нашар
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.004396

	
	еритін - (алюминий фториді,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	1.58461
	31.48056

	0415
	Шекті көмірсутектер қоспасы
	
	
	
	50
	
	69.3251370852
	45.1250550775

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Шекті көмірсутектер қоспасы
	
	
	
	30
	
	25.639381156
	16.689926554

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилен
	
	1.5
	
	
	4
	0.157535
	0.000453

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.459443467
	0.21860883397

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.1795430582
	0.34326454248

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	
	0.6
	
	
	3
	0.47324996529
	0.28745219294

	0627
	Этилбензол (675)
	
	0.02
	
	
	3
	0.00378084
	0.000010872

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.000007618
	0.000020592

	0906
	Тетрахлорметан (Углерод
	
	4
	0.7
	
	2
	0.000493
	0.00053

	
	тетрахлорид, Четыреххлористый
	
	
	
	
	
	
	

	
	углерод) (546)
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.04166666667
	0.045

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	
	1
	0.5
	
	3
	0.0232
	0.29424

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.02944777778
	0.0318

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	
	0.7
	
	0.02222222222
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.02777777778
	0.03

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.077355554
	0.197982696

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.02008144444
	0.02169

	1555
	Уксусная кислота (Этановая
	
	0.2
	0.06
	
	3
	0.000192
	0.00021

	
	кислота) (586)
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.06875
	0.39375

	2754
	
	
	1
	
	
	4
	2.69573722744
	16.0614546852

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2904
	Жылу электр станцияларының мазут күлі
	
	
	0.002
	
	2
	0.00490222222
	0.02024577778

	
	/ ванадийге қайта есептегенде/( 326)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Құрамында органикалық емес шаң
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.003413
	0.364865

	
	кремний қостотығы % -бен: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Барлыгы :
	
	
	
	
	
	116.243433645
	181.622720438




2029 жылға арналған атмосфераға стационарлық көздер шығаратын ластаушы заттардың тізбесі
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	
	

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	
	

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.03883
	0.10724

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0007836
	0.002593

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.0000131
	0.00001

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	6.018330613
	24.11288376

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0302
	Азотная кислота (5)
	
	0.4
	0.15
	
	2
	0.0005
	0.00054

	0303
	Аммиак (32)
	
	0.2
	0.04
	
	4
	0.0000492
	0.00005

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.977984642
	3.918361261

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота,
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.000132
	0.00014

	
	Водород хлорид) (163)
	
	
	
	
	
	
	

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0000267
	0.00003

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.328377223
	0.828578296

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	2.08852746206
	7.04776818222

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.05397715096
	0.03585058452

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	5.896849572
	33.30136687

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.000999

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.004396

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	1.58461
	31.48056

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	50
	
	69.3251370852
	43.2555870775

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	30
	
	25.639381156
	15.998486554

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	
	1.5
	
	
	4
	0.157535
	0.000453

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.459443467
	0.20957883397

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.1795430582
	0.34042654248

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	
	0.6
	
	
	3
	0.47324996529
	0.28177619294

	0627
	Этилбензол (675)
	
	0.02
	
	
	3
	0.00378084
	0.000010872

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.000007618
	0.000020592

	0906
	Тетрахлорметан (Углерод
	
	4
	0.7
	
	2
	0.000493
	0.00053

	
	тетрахлорид, Четыреххлористый
	
	
	
	
	
	
	

	
	углерод) (546)
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.04166666667
	0.045

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	
	1
	0.5
	
	3
	0.0232
	0.29424

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.02944777778
	0.0318

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	
	0.7
	
	0.02222222222
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.02777777778
	0.03

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.077355554
	0.197982696

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.02008144444
	0.02169

	1555
	Уксусная кислота (Этановая
	
	0.2
	0.06
	
	3
	0.000192
	0.00021

	
	кислота) (586)
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.06875
	0.39375

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	2.69573722744
	16.0614546852

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.00490222222
	0.02024577778

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.003413
	0.364865

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	116.243433645
	178.413474778



2027 жылға арналған негізгі өндірістің стационарлық көздерімен атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесі
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.03883
	0.10724

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0007836
	0.002593

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.0000131
	0.00001

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	3.830695058
	15.10912376

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0302
	Азотная кислота (5)
	
	0.4
	0.15
	
	2
	0.0005
	0.00054

	0303
	Аммиак (32)
	
	0.2
	0.04
	
	4
	0.0000492
	0.00005

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.622493863
	2.455250261

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота,
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.000132
	0.00014

	
	Водород хлорид) (163)
	
	
	
	
	
	
	

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0000267
	0.00003

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.170391112
	0.239018296

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	1.72056259971
	5.61713904942

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.05397410456
	0.03886997572

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	4.69818224
	26.65198687

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.000999

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.004396

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	1.58461
	31.48056

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	50
	
	69.3251370852
	46.9075710775

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	30
	
	25.639381156
	17.349206554

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	
	1.5
	
	
	4
	0.157535
	0.000453

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.459443467
	0.22721883397

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.1795430582
	0.34597054248

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	
	0.6
	
	
	3
	0.47324996529
	0.29286419294

	0627
	Этилбензол (675)
	
	0.02
	
	
	3
	0.00378084
	0.000010872

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.00000387
	0.000004721

	0906
	Тетрахлорметан (Углерод
	
	4
	0.7
	
	2
	0.000493
	0.00053

	
	тетрахлорид, Четыреххлористый
	
	
	
	
	
	
	

	
	углерод) (546)
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.04166666667
	0.045

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	
	1
	0.5
	
	3
	0.0232
	0.29424

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.02944777778
	0.0318

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	
	0.7
	
	0.02222222222
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.02777777778
	0.03

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.039638888
	0.052467696

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.02008144444
	0.02169

	1555
	Уксусная кислота (Этановая
	
	0.2
	0.06
	
	3
	0.000192
	0.00021

	
	кислота) (586)
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.06875
	0.39375

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	1.77456364664
	8.929953294

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.00490222222
	0.02024577778

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.000389
	0.001865

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	111.013767965
	156.676997774



2028 жылға арналған негізгі өндірістің стационарлық көздерімен атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесі
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.03883
	0.10724

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0007836
	0.002593

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.0000131
	0.00001

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	3.619575058
	14.98432376

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0302
	Азотная кислота (5)
	
	0.4
	0.15
	
	2
	0.0005
	0.00054

	0303
	Аммиак (32)
	
	0.2
	0.04
	
	4
	0.0000492
	0.00005

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.588186863
	2.434970261

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота,
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.000132
	0.00014

	
	Водород хлорид) (163)
	
	
	
	
	
	
	

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0000267
	0.00003

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.170391112
	0.239018296

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	1.71580524106
	5.61437384222

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.05397410456
	0.03739397572

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	3.95426624
	26.21958687

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.000999

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.004396

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	1.58461
	31.48056

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	50
	
	69.3251370852
	45.1250550775

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	30
	
	25.639381156
	16.689926554

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	
	1.5
	
	
	4
	0.157535
	0.000453

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.459443467
	0.21860883397

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.1795430582
	0.34326454248

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	
	0.6
	
	
	3
	0.47324996529
	0.28745219294

	0627
	Этилбензол (675)
	
	0.02
	
	
	3
	0.00378084
	0.000010872

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.00000387
	0.000004721

	0906
	Тетрахлорметан (Углерод
	
	4
	0.7
	
	2
	0.000493
	0.00053

	
	тетрахлорид, Четыреххлористый
	
	
	
	
	
	
	

	
	углерод) (546)
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.04166666667
	0.045

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	
	1
	0.5
	
	3
	0.0232
	0.29424

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.02944777778
	0.0318

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	
	0.7
	
	0.02222222222
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.02777777778
	0.03

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.039638888
	0.052467696

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.02008144444
	0.02169

	1555
	Уксусная кислота (Этановая
	
	0.2
	0.06
	
	3
	0.000192
	0.00021

	
	кислота) (586)
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.06875
	0.39375

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	1.77456364664
	8.929953294

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.00490222222
	0.02024577778

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.000389
	0.001865

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	110.019667606
	153.636752567



2029 жылға арналған негізгі өндірістің стационарлық көздерімен атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесі
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.03883
	0.10724

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0007836
	0.002593

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.0000131
	0.00001

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	3.619575058
	14.84992376

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0302
	Азотная кислота (5)
	
	0.4
	0.15
	
	2
	0.0005
	0.00054

	0303
	Аммиак (32)
	
	0.2
	0.04
	
	4
	0.0000492
	0.00005

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.588186863
	2.413130261

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота,
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.000132
	0.00014

	
	Водород хлорид) (163)
	
	
	
	
	
	
	

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0000267
	0.00003

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.170391112
	0.239018296

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	1.71580524106
	5.61136818222

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.05397410456
	0.03584597572

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	3.95426624
	25.74958687

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.000999

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.004396

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	1.58461
	31.48056

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	50
	
	69.3251370852
	43.2555870775

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	30
	
	25.639381156
	15.998486554

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	
	1.5
	
	
	4
	0.157535
	0.000453

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.459443467
	0.20957883397

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.1795430582
	0.34042654248

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	
	0.6
	
	
	3
	0.47324996529
	0.28177619294

	0627
	Этилбензол (675)
	
	0.02
	
	
	3
	0.00378084
	0.000010872

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.00000387
	0.000004721

	0906
	Тетрахлорметан (Углерод
	
	4
	0.7
	
	2
	0.000493
	0.00053

	
	тетрахлорид, Четыреххлористый
	
	
	
	
	
	
	

	
	углерод) (546)
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.04166666667
	0.045

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	
	1
	0.5
	
	3
	0.0232
	0.29424

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.02944777778
	0.0318

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	
	0.7
	
	0.02222222222
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.02777777778
	0.03

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.039638888
	0.052467696

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.02008144444
	0.02169

	1555
	Уксусная кислота (Этановая
	
	0.2
	0.06
	
	3
	0.000192
	0.00021

	
	кислота) (586)
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.06875
	0.39375

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	1.77456364664
	8.929953294

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.00490222222
	0.02024577778

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.000389
	0.001865

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	110.019667606
	150.427506907





ІҚМ және ЖРС кезінде тұрақты көздермен атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесі
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	2.398755555
	9.26296

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.389797779
	1.505231

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.157986111
	0.58956

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.372722221
	1.4364

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0000030464
	0.0000046088

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	1.942583332
	7.55178

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.000003748
	0.000015871

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.037716666
	0.145515

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.9211735808
	7.1315013912

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.003024
	0.363

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	6.2237660392
	27.985967871






Мұнай кәсіпшілігінде түзілетін қалдықтардың негізгі түрлері мыналар болып табылады:
• пайдаланылған люминесцентті шамдар;
• мұнай шламдары;
• пайдаланылған аккумуляторлық батареялар;
• пайдаланылған мотор майы;
• пайдаланылған май сүзгілері;
• пайдаланылған антифриз;
• майланған шүберек.
Вахталық кент көмірсутек шикізатын өндіру кезінде вахталық әдіспен жұмыс істейтін персоналдың, сондай-ақ ұңғымаларды салу және ағымдағы жөндеу кезінде тартылған басқа да қызметкерлердің тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуге арналған.
Вахталық кентті пайдалану кезінде қалдықтардың мынадай түрлері пайда болады:
• коммуналдық-тұрмыстық қалдықтар, тамақ қалдықтарын қоса алғанда;
• медициналық қалдықтар (таңу материалы, бір рет қолданылатын қолғаптар, бір рет қолданылатын шприцтер).
• пайдаланылған люминесцентті шамдар;
• пайдаланылған ұйымдастыру техникасы;
Бұрғылау алаңының аумағында мынадай объектілер орналасады:
• бұрғылау қондырғысы;
• роторлық жабдыққа арналған алаң;
• өрт жабдығына арналған алаң;
• генераторларға арналған алаң;
• бұрғылау ерітіндісін, сорғы қондырғыларын және т.б. дайындау алаңы.
Ұңғыманы салу және бұрғылау жұмыстарын жүргізу кезінде қалдықтардың мынадай түрлері пайда болады:
• бұрғылау шламы;
• пайдаланылған бұрғылау ерітіндісі;
• пайдаланылған қаптама (ағаш, пластик, мата, қағаз);
• май құйылған металл бөшкелер;
• дәнекерлеу электродтарын күйдіру;
• қара металл сынықтары;
істен шыққан люминесцентті шамдар.
Өндіріс және тұтыну қалдықтарының сипаттамасы
«Прикаспиан Петролиум Компани» ЖШС өндірісінің қалдықтарына мыналар жатады:
• Түбіндегі шламдар (мұнай шламдары);
• Мұнайы бар бұрғылау қалдықтары (шлам);
• Бұрғылау ерітіндісі;
• Люминесцентті шамдар;
• Қорғасын аккумуляторлар;
• Медициналық қалдықтар;
• Пайдаланылған майлар;
• Антифриздер;
• ЛБМ қалдықтары;
• Майланған шүберек (абсорбенттер, сүзгі материалдары, сүртуге арналған маталар, қорғаныш киімі);
• Пластмассалар;
• Қара металдар;
• Түсті металдар;
• Қара металдардың үгінділері мен жаңқалары;
• Қағаз және картон (макулатура);
• Пайдаланылған шиналар;
• Электр және электрондық жабдықтардың қалдықтары (электрондық сынықтар, ұйымдастыру техникасының қалдықтары);
• Бетон, кірпіш, черепица және керамика қоспалары (құрылыс қалдықтары).
Тұтыну қалдықтарына:
• ҚТҚ.
«Прикаспиан Петролеум Компани» ЖШС үшін өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинақтаудың 2027-2029 жылдарға арналған лимиттері
	[bookmark: _Hlk241009648]Қалдықтардың атауы
	Қазіргі жағдайға жинақталған қалдықтардың көлемі, тонна/жыл
	Жинақтау лимиті, тонна/жыл

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	Барлыгы
	0
	510,1927
	510,1927
	510,1927

	оның ішінде өндіріс қалдықтары
	0
	444,5162
	444,5162
	444,5162

	тұтыну қалдықтары
	0
	65,6765
	65,6765
	65,6765

	қауіпті қалдықтар

	Түбіндегі шламдар (мұнай шламдары)
	0
	194,544
	194,544
	194,544

	Мұнайы бар бұрғылау қалдықтары (шлам)
	0
	92,052
	92,052
	92,052

	бұрғылау ерітіндісі
	0
	67,076
	67,076
	67,076

	Люминесцентті шамдар
	0
	0,104
	0,104
	0,104

	Қорғасын аккумуляторлар
	0
	0,367
	0,367
	0,367

	Медициналық қалдықтар
	0
	0,0165
	0,0165
	0,0165

	Пайдаланылған майлар
	0
	21,596
	21,596
	21,596

	Май сүзгілері
	0
	0,161
	0,161
	0,161

	Антифриз
	0
	0,37
	0,37
	0,37

	Бояу  қалдықтары
	0
	0,1701
	0,1701
	0,1701

	Майланған шүберек (абсорбенттер, сүзгі материалдары, сүртуге арналған маталар, қорғаныш киімі)
	0
	5,958
	5,958
	5,958

	Қауіпті емес қалдықтар

	Қара металдар
	0
	38,525
	38,525
	38,525

	Дәнекерлеу қалдықтары
	0
	0,608
	0,608
	0,608

	түсті металдар
	0
	0,1
	0,1
	0,1

	Пайдаланылған шиналар
	0
	1,0736
	1,0736
	1,0736

	Электр және электрондық жабдықтардың қалдықтары (электрондық сынықтар, ұйымдастыру техникасының қалдықтары)
	0
	0,1715
	0,1715
	0,1715

	Қағаз және картон (макулатура)
	0
	0,5
	0,5
	0,5

	Бетон, кірпіш, черепица және керамика қоспалары (құрылыс қалдықтары)
	0
	20,0
	20,0
	20,0

	Пластмасса
	0
	1,14
	1,14
	1,14

	Аралас коммуналдық қалдықтар
	0
	65,66
	65,66
	65,66

	Айналы


 


