Нетехническое резюме для ЗИФ «Жолымбет» ТОО «Казахалтын Technology»

1) описание намечаемой деятельности, в отношении которой составлен отчет, включая:
описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами:
Основной вид деятельности ЗИФ «Жолымбет» ТОО «Казахалтын Technology» – переработка золотосодержащей руды с получением сплава Доре. Предприятие относится к объектам I категории, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду.
Намечаемая деятельность связана с модернизацией действующей золотоизвлекательной фабрики «Жолымбет» и дальнейшей эксплуатацией фабрики с увеличением производительности до 1 750 000 тонн руды в год. Модернизация осуществляется в пределах действующей промышленной площадки без освоения новых производственных территорий.
В административном отношении ЗИФ «Жолымбет» расположена в Шортандинском районе Акмолинской области, в районе поселка Жолымбет. Ближайшая жилая застройка находится к юго-западу от промышленной площадки. Минимальное расстояние от крайней точки нового дробильно-сортировочного комплекса – загрузочного бункера – до ближайшей жилой застройки по результатам комиссионного замера составляет 538,9 м. Установленная санитарно-защитная зона ЗИФ составляет 500 м, хвостохранилища – 1 000 м.
Географические координаты угловых точек промышленной площадки:
51°44'57.85"N 71°43'52.64"E
51°44'51.47"N 71°43'56.85"E
51°44'46.10"N 71°43'52.59"E
51°44'48.54"N 71°43'42.88"E
51°44'44.57"N 71°43'27.67"E
51°44'47.49"N 71°43'18.38"E
51°44'50.74"N 71°43'19.53"E
51°44'49.87"N 71°43'24.87"E
51°44'55.56"N 71°43'26.98"E
Поселки Шортанды и Жолымбет соединены асфальтированной автомобильной дорогой. Расстояние от п. Шортанды до ЗИФ составляет 49,2 км, до хвостохранилища – 50,5 км; от г. Акколь до ЗИФ – 56,2 км, до хвостохранилища – 57,3 км. Площадка связана с существующей транспортной инфраструктурой.
Цели и основные проектные решения
Целью модернизации является увеличение производительности фабрики с обновлением основных технологических узлов и внедрением технических решений по снижению воздействия на окружающую среду. Проектом предусматриваются:
строительство нового дробильно-сортировочного комплекса взамен существующего ДСК;
строительство конвейерного тракта подачи руды из шахты «Глубокая»;
реконструкция участка электролиза и установка двух дополнительных электролизеров и выпрямителей;
расширение участка элюирования и переход с технологии Integrated ZADRA pressure strip на метод AARL;
установка термомата тепловой мощностью 2 300 кВт для нагрева элюанта и наземной емкости хранения дизельного топлива объемом 1,7 м³;
замена электрической печи регенерации активированного угля производительностью 200 кг/ч на электрическую печь производительностью 400 кг/ч;
устройство новых систем аспирации с рукавными фильтрами, закрытое исполнение конвейеров и применение гидрообеспыливания.
Производственная программа и сроки
Производительность фабрики по переработке золотосодержащей руды составляет:
2026 год – 1 300 000 тонн руды в год;
2027 год – 1 350 000 тонн руды в год;
с 2028 года – 1 750 000 тонн руды в год.
Строительно-монтажные работы предусматриваются с октября 2026 года по декабрь 2027 года. В этот период действующее производство продолжает работу. Эксплуатация модернизированных объектов предусматривается с 2028 года. Режим работы предприятия – круглогодичный, 365 дней в году, 2 смены по 12 часов.
описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая:
Модернизация предусматривается на существующей промышленной площадке ЗИФ «Жолымбет» с использованием действующих зданий, сооружений, инженерных сетей и производственной инфраструктуры. Перенос фабрики на другую площадку потребовал бы освоения новых земель, строительства новых коммуникаций и увеличения площади техногенного воздействия, поэтому проектными решениями выбран вариант модернизации действующего объекта.
Основная технологическая схема переработки руды сохраняется: дробление, измельчение, классификация, гравитационное обогащение, сорбционное выщелачивание, элюирование, электролиз, регенерация угля и получение сплава Доре. Изменения касаются прежде всего транспортировки и дробления руды, участков элюирования и электролиза, аспирации и энергообеспечения.
В части природоохранных решений выбран вариант закрытого исполнения нового ДСК и конвейеров с локализацией мест пылеобразования, устройством местных отсосов, аспирационных систем с рукавными фильтрами и гидрообеспыливанием. Данные решения направлены на снижение выбросов минеральной пыли по сравнению с открытым размещением и неочищенным отводом запыленного воздуха.
информацию о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности, включая жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности, биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы), земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации), воды, атмосферный воздух, сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем, материальные активы, объекты историко-культурного наследия, ландшафты, а также взаимодействие указанных объектов:
Атмосферный воздух
Основными потенциальными факторами воздействия являются выбросы минеральной пыли при дроблении, грохочении, перегрузке и транспортировании руды, а также выбросы от технологических и вспомогательных участков. По результатам производственного контроля 2024 года превышений санитарно-гигиенических нормативов по контролируемым загрязняющим веществам не выявлено. Расчеты рассеивания для проектных условий показывают отсутствие превышений предельно допустимых концентраций на границе санитарно-защитной зоны и в ближайшей жилой зоне.
Поверхностные и подземные воды
Мониторинг поверхностных вод выполнялся на водохранилище и реке Айшылы-Айрык выше и ниже зоны влияния предприятия. По результатам лабораторного контроля превышений загрязняющих веществ в поверхностных водах не установлено. Подземные воды контролируются по наблюдательным скважинам; веществ, превышающих установленные нормативы, в микрокомпонентном составе не выявлено. На участке проектирования отсутствуют месторождения подземных вод, состоящие на государственном учете.
На фабрике применяется оборотная система водоснабжения. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, на рельеф местности либо через самостоятельный водовыпуск проектными решениями не предусматривается.
Земли и почвы
Проектируемые объекты размещаются на ранее освоенной промышленной территории. Изъятие новых земель и снятие плодородного слоя почвы проектом не предусматриваются. По данным мониторинга почв в 2024 году превышений установленных нормативов по контролируемым показателям не выявлено.
Растительный и животный мир, особо охраняемые природные территории
Территория промышленной площадки длительное время подвергается антропогенному воздействию, естественный растительный покров в пределах площадки значительно трансформирован. Зеленые насаждения непосредственно на проектируемых участках отсутствуют. Территория не относится к охотничьим угодьям, землям государственного лесного фонда и особо охраняемым природным территориям. Ближайшая особо охраняемая природная территория – Государственный национальный природный парк «Буйратау» – расположена ориентировочно в 90–100 км от объекта, поэтому прямое воздействие на ООПТ не ожидается.
Проектируемые объекты размещаются в пределах существующей огражденной промышленной площадки и не препятствуют естественной миграции животных и птиц. В рамках производственного экологического контроля предусматриваются визуальные наблюдения за состоянием растительности и животного мира.
Физические факторы и условия проживания населения
Основными физическими факторами являются производственный шум, локальная вибрация, электромагнитные поля промышленной частоты, возможные низкочастотные составляющие от дробильно-грохотильного оборудования, тепловое воздействие и радиационный фактор. Установленная СЗЗ ЗИФ составляет 500 м. Производственные замеры шума 2024 года у ближайшей жилой застройки составляли 50,5 и 49,8 дБА при дневном нормативе 55 дБА.
описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты, перечисленные в подпункте 3) настоящего пункта, возникающих в результате: строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности; использования природных и генетических ресурсов; эмиссий и накопления отходов; рисков аварий; иных факторов:
На период строительства воздействие будет связано с земляными, погрузочно-разгрузочными, сварочными, окрасочными и монтажными работами, перемещением инертных материалов, работой автотранспорта и строительной техники. Воздействие носит временный характер и ограничено сроком строительно-монтажных работ 2026–2027 годов.
На период эксплуатации основным воздействием на атмосферный воздух являются выбросы загрязняющих веществ от технологического оборудования. После модернизации увеличение валовых выбросов связано с ростом производительности фабрики до 1,75 млн тонн руды в год, увеличением объемов дробления, грохочения и транспортировки руды, а также вводом новых технологических источников. При этом на основных пылеобразующих узлах предусматриваются рукавные фильтры, закрытые конвейеры, местные отсосы и гидрообеспыливание.
Воздействие на водные ресурсы ограничивается водопотреблением. Применяется возврат осветленной воды хвостохранилища в оборотный цикл. Внешний сброс производственных сточных вод отсутствует. Воздействие на земли и почвы локализуется в границах существующей промышленной площадки. Новое изъятие земель не предусматривается.
Кумулятивное воздействие учитывается совместно с действующими источниками предприятия и прилегающей промышленной зоны. По результатам расчетов рассеивания превышений гигиенических нормативов в ближайшей жилой зоне не установлено. Трансграничное воздействие с учетом характера и местоположения деятельности не ожидается.
Положительное воздействие связано с модернизацией производственного оборудования, внедрением более эффективных систем пылеулавливания и аспирации, повышением управляемости технологических процессов и сохранением производственной деятельности на уже освоенной территории без вовлечения новых земель.
Наилучшие доступные техники
При выборе технологических и природоохранных решений учитываются положения применимых справочников и заключений по наилучшим доступным техникам. Основными направлениями являются предотвращение и сокращение неорганизованных выбросов, повышение эффективности аспирации и пылеулавливания, контроль выбросов, рациональное использование воды и энергии, а также поддержание оборудования в исправном состоянии.
Для модернизируемых объектов предусмотрены закрытое исполнение дробильно-сортировочного оборудования и конвейеров, аспирационные системы с рукавными фильтрами, импульсная очистка фильтрующих элементов, гидрообеспыливание, контроль герметичности аспирации, техническое обслуживание оборудования и контроль параметров сжигания топлива термомата.
обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду:
Предельные показатели выбросов приняты по проекту нормативов допустимых выбросов ЗИФ «Жолымбет» на период 2026–2035 годов. Суммарные валовые выбросы по объекту составляют:
	Период
	Переработка руды, т/год
	Количество источников
	Валовый выброс, т/год

	2026
	1 300 000
	57
	107,8579556

	2027
	1 350 000
	57
	107,9632364

	2028–2035
	1 750 000
	63
	155,1661608


С 2028 года 19 действующих источников, подлежащих замене, исключаются из нормирования. Их суммарный валовый выброс составляет 55,010296 т/год. Взамен вводятся 23 источника модернизации с суммарным валовым выбросом 112,575055 т/год. Расчет рассеивания показал отсутствие превышений нормативов качества атмосферного воздуха; максимальная расчетная концентрация пыли неорганической на границе СЗЗ составляет 0,906 доли ПДК.
Сброс сточных вод в окружающую среду отсутствует, в связи с чем нормативы допустимых сбросов для рассматриваемой деятельности не устанавливаются.
Физические воздействия нормируются по действующим гигиеническим нормативам. По результатам натурных измерений уровень шума у ближайшей жилой застройки составлял 50,5 и 49,8 дБА при дневном нормативе 55 дБА. Для вибрации, электромагнитных полей, инфразвука, радиационного и теплового факторов предусмотрен производственный контроль по фактическому составу оборудования и условиям эксплуатации.
обоснование предельного количества накопления отходов по их видам:
Лимиты накопления отходов установлены в Программе управления отходами отдельно по видам отходов. Для действующей ЗИФ предусмотрено образование 29 видов отходов, в том числе 17 видов опасных и 12 видов неопасных. В период строительно-монтажных работ дополнительно прогнозируется образование 13 видов отходов, а непосредственно на модернизируемых участках с 2028 года – 9 видов отходов, из них 4 опасных и 5 неопасных.
Основной объем накопления связан с органическим отсевом и другими производственными отходами, подлежащими временному накоплению и последующей передаче специализированным организациям либо восстановлению. Суммарный лимит накопления отходов на 2026 год составляет 130 285,9528 т/год, на 2028–2037 годы – 135 287,3643 т/год. Хвосты обогащения в данные лимиты накопления не включаются как отход, направляемый на захоронение в собственное хвостохранилище.
Все отходы, за исключением хвостов обогащения, временно накапливаются в специально отведенных местах, контейнерах и герметичных емкостях. Срок накопления до передачи специализированным организациям принимается в соответствии с требованиями экологического законодательства и проектными решениями.
обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности:
Захоронению на собственном хвостохранилище подлежат только хвосты обогащения. Предельные объемы их образования и захоронения составляют:
	Период
	Хвосты обогащения, т/год
	Лимит захоронения, т/год

	2026
	1 300 000
	1 300 000

	2027
	1 350 000
	1 350 000

	с 2028 года
	1 750 000
	1 750 000


Хвосты транспортируются по технологическому трубопроводу в хвостохранилище. Остальные отходы захоронению на территории ЗИФ не подлежат и передаются специализированным организациям либо направляются на восстановление в соответствии с ПУО.
информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, в рамках осуществления намечаемой деятельности, описание возможных существенных негативных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации:
К потенциальным нештатным ситуациям относятся нарушение герметичности технологического оборудования и трубопроводов, проливы реагентов и нефтепродуктов, отказ аспирационных и вентиляционных систем, возгорание, неисправность электрооборудования, аварии при транспортировании сырья и отходов, а также нарушение устойчивой работы хвостового хозяйства.
	Нештатная ситуация
	Возможные последствия
	Основные меры предотвращения

	Пролив реагентов, масел или дизельного топлива
	Локальное загрязнение почвы и поверхностного стока
	Герметичные емкости и трубопроводы, поддоны, аварийный запас сорбентов, оперативный сбор загрязненного материала.

	Отказ аспирации или рукавного фильтра
	Рост выбросов минеральной пыли
	Контроль перепада давления и герметичности, регламентное обслуживание, замена изношенных рукавов, останов оборудования при неисправности.

	Возгорание или пожар
	Выброс продуктов горения, риск для персонала
	Соблюдение требований пожарной безопасности, исправность электрооборудования, наличие средств пожаротушения и планов реагирования.

	Разгерметизация цианидсодержащего оборудования
	Воздействие на персонал и локальное загрязнение
	Контроль pH технологических растворов, газоанализаторы HCN, закрытое оборудование, вытяжная вентиляция, аварийное реагирование.

	Нарушение работы хвостового хозяйства
	Риск утечки пульпы и загрязнения территории
	Контроль состояния дамб, пьезометрические наблюдения, противофильтрационный экран, эксплуатационный контроль и аварийные регламенты.


При штатной эксплуатации и соблюдении проектных регламентов вероятность возникновения значимых аварийных воздействий оценивается как низкая. На предприятии предусматриваются планы предупреждения и ликвидации аварий, техническое обслуживание оборудования, обучение персонала, внутренние проверки и контроль состояния природоохранных систем.
описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий - предлагаемых мер по мониторингу воздействий:
Для предотвращения и снижения воздействия на атмосферный воздух предусматриваются закрытое исполнение нового ДСК и конвейеров, герметизация и укрытие мест пересыпки, местные отсосы, четыре рукавных фильтра FS, гидрообеспыливание, уборка просыпей, пылеподавление технологических дорог и пляжей хвостохранилища, контроль состояния автотранспорта и регулярное техническое обслуживание оборудования.
Для снижения воздействия на водные ресурсы применяется замкнутая оборотная схема водоснабжения с возвратом осветленной воды хвостохранилища. Предусматривается эксплуатационный контроль наблюдательных скважин, профилактические работы и лабораторный мониторинг поверхностных и подземных вод. Внешний сброс сточных вод отсутствует.
В сфере обращения с отходами предусматриваются раздельный сбор, маркировка, временное накопление в специально оборудованных местах, передача специализированным организациям, учет образования и движения отходов. Хвосты обогащения направляются на захоронение в собственное хвостохранилище.
Производственный экологический контроль включает инструментальный и расчетный контроль источников выбросов, ежеквартальные наблюдения за атмосферным воздухом на границе СЗЗ, мониторинг поверхностных и подземных вод, ежегодный контроль почв, радиационный мониторинг рудного склада и хвостохранилища один раз в квартал, а также внутренние проверки.
По физическим факторам после ввода модернизированного оборудования предусматривается контроль шума, вибрации, электромагнитных полей и, при необходимости, инфразвука. При выявлении превышений выполняются проверка режима работы оборудования и защитных устройств, корректирующие мероприятия и повторные измерения.
Планом мероприятий по охране окружающей среды на 2026–2035 годы предусмотрены пылеподавление технологических дорог и пляжей хвостохранилища, контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта, обслуживание газоанализаторов HCN, эксплуатация системы орошения загрузочного бункера, повторное использование технической воды и профилактическое обслуживание наблюдательных скважин, а также озеленение санитарно-защитной зоны.
оценку возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах:
Модернизация осуществляется в пределах существующей промышленной площадки и не предусматривает освоения новых природных территорий, изъятия дополнительных земель, вырубки зеленых насаждений либо прямого воздействия на особо охраняемые природные территории. Поэтому новые необратимые изменения земель, ландшафта и естественных экосистем проектом не предусматриваются.
Долгосрочным воздействием является эксплуатация существующего хвостохранилища и размещение хвостов обогащения, объем которых связан непосредственно с производительностью фабрики. Данное воздействие регулируется установленными лимитами захоронения, требованиями к эксплуатации гидротехнических сооружений, противофильтрационной защите и производственному мониторингу.
Экономическая и производственная выгода проекта заключается в повышении производительности существующей фабрики с использованием уже созданной инфраструктуры. Экологическая составляющая модернизации включает внедрение более эффективных систем аспирации и пылеулавливания, снижение неорганизованных выбросов и сохранение замкнутой системы оборотного водоснабжения.
способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления:
При прекращении эксплуатации отдельных объектов предусматриваются безопасная остановка технологических процессов, опорожнение и очистка оборудования и трубопроводов, удаление остатков реагентов и нефтепродуктов, демонтаж оборудования, сбор и передача образовавшихся отходов специализированным организациям, а также обследование территории на наличие загрязнений.
При выявлении локального загрязнения грунта предусматриваются определение границ загрязненного участка, удаление загрязненного материала и передача его на восстановление или удаление в установленном порядке. После демонтажа временных объектов и строительных площадок выполняются планировка и благоустройство территории.
Для объектов, эксплуатация которых связана с размещением отходов и долговременным воздействием на земельные ресурсы, восстановительные и ликвидационные мероприятия должны выполняться на основании отдельной проектной документации с учетом фактического состояния объекта на момент прекращения деятельности и требований экологического, земельного, санитарного и промышленного законодательства Республики Казахстан.


