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1 Введение

Настоящим Планом горных работ предусматривается производство горных работ по добыче стенового камня на участке №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского  месторождения, расположенном в Бейнеуском районе Мангистауской области РК. Заказчиком разработки проекта является ТОО «Аякси», имеющее право добычи данного участка.
В данном плане рассматривается проведение работ, согласно рабочей программе на проведение добычи известняка-ракушечника на участке №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского  месторождения в Бейнеуском районе Мангистауской области. 

Содержание и форма Плана горных работ приняты в соответствии с Техническим заданием Заказчика и действующих нормативных документов. 

Основное направление использования добываемого известняка-ракушечника – производство стенового камня. 
Срок ведения разработки участков по данному Проекту 10 лет (2027-2036гг., до конца действующего контрактного срока), Производительность карьера в указанный период по известняку-ракушечнику согласно Техзаданию составит в год по 20,0 тыс. м3. При указанной производительности за действующий контрактный срок будут отработаны 200,0 тыс.м3 эксплуатационных запасов, с учётом потерь – 216,0 тыс. м3. Оставшиеся запасы будут отработаны после пролонгации контракта.
Запасы известняка-ракушечника на Участке 2.1 «Юго-Западный фланг» Бейнеуского месторождения находятся на Государственном балансе (Протокол МКЗ № 8 от 9.06.2026 г.). Геологические запасы в контуре предоставленного Горного отвода, на площади 0,1 км2, составляют  по сумме категорий С1 – 800,0 тыс. м3.

Известняк-ракушечник соответствует ГОСТ: 4001-77 "Камни стеновые из горных пород" 

Отходы от добычи стенового камня соответствуют ОСТ 21-27-76 «Породы карбонатные для производства строительной извести» и могут использоваться для производства строительной извести.

План горных работ составлен ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис», имеющего Государственную лицензию на право проектирования и эксплуатации горных производств (Лицензия ГЛ № 0001204 от 19 апреля 2011 года).

Задачей настоящего проекта является решение вопросов добычи известняка-ракушечника как стенового камня до глубины подсчета запасов, рекультивации нарушенных земель и разработка комплекса природоохранных мероприятий, предупреждающих негативное влияние эксплуатации месторождения на окружающую среду.

Основанием для разработки проектной документации послужили следующие материалы:
1.Техническое задание на составление Плана промышленной разработки  известняка-ракушечника на указанном участке (прилож. 1);

2. Лицензия на недропользование по общераспространенным полезным ископаемым с Департаментом предпринимательства и промышленности областного Акимата  Мангистауской области на проведение Добычи известняка-ракушечника на части Бейнеуского месторождения в Бейнеуском районе. 

При составлении Плана горных работ были использованы:

1. Отчет «О результатах геологоразведочных работ по подсчету запасов известняка-ракушечника на контрактном объекте: Участку №2.1 «Юго-Западный фланг» Бейнеуского месторождения Мангистауской области РК, выполненных в 2025-2026 годах.(Аравиди. А.А.).
2. . Протокол Протокол МКЗ  № 8 от 9.06.2026 г по  утверждению запасов известняка-ракушечника по Участку №2.1 «Юго-Западный фланг» Бейнеуского месторождения в Бейнеуском районе Мангистауской  области РК.
3. Проект Горного отвода на Добычу известняка-ракушечника на Участке 2.1 «Юго-Западный фланг» Бейнеуского месторождения.
Руководством при составлении рабочего проекта послужили действующие нормативные документы:

· Нормы технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов;

· Нормы технологического проектирования камнедобывающих и камнеперерабатывающих предприятий; Правила эксплуатации горных и транспортных механизмов и электроустановок;

· Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447;

· Указания по составлению проектов рекультивации нарушенных и нарушаемых земель в Республике Казахстана;

· Закон РК «О недрах и недропользовании» № 291-IV ЗРК от 24.06.2010, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г. 

· Республиканские НПА по охране окружающей среды, по водообеспечению и по безопасности строительных материалов.

2 Общие сведения
Участку №2.1 «Юго-Западный фланг» расположен на юго-западном фланге Бейнеуского месторождения известняков-ракушечников в 21 км к юго-юго-западу от железнодорожной станции Бейнеу.

Площадь Бейнеуского месторождения известняков-ракушечников входит в состав Бейнеуского района Мангистауской области.

Ближайшим к месторождению населенным пунктом является пос. Старый Бейнеу, расположенный в 4,7 севернее рассматриваемого участка. Ближайший ж/д тупик с которого возможна отгрузка товарного камня находится в 8 км от проектируемого карьера. Промбаза разработчика находится на ст. Бейнеу в 21 км по прямой.

Проектируемый карьер располагается в 1,8 км от железной дороги Кандагаш-Бейнеу-Актау-Жетыбай-Жанаозен и 1,7 км от автотрассы Бейнеу-Актау. 

В орографическом отношении Бейнеуское месторождение известняка-ракушечника находится в пределах плато Устюрт, пологоволнистая поверхность которого постепенно понижается к югу от отметок +130 м до +50 м, в пределах Горного отвода колеблется от  +95,5 м  до +96,83 м.

Гидрографическая сеть в районе Бейнеуского месторождения развита слабо. Имеются лишь два постоянных соленых водотока – р. Манаш (в 10-15 км южнее месторождения) и р. Сынгырлау (в 25 км северо-восточнее месторождения).

В районе проектируемого карьера ярко выраженных гидрографических элементов (балок, оврагов) нет.

Грунтовые  воды  находятся  ниже  глубины разработки.

Растительный и животный мир представлен типичными видами пустынной зоны.

По данным геологоразведочных работ плодородный слой имеет мощность до 0,15 м, но характеризуется малым содержанием органики и, соответственно, низким качеством.

Основной, связывающей Мангистаускую область с другими районами Республики, является железная дорога Кандыагаш-Бейнеу-Актау-Жетыбай-Жанаозен и Бейнеу-Кунград. Вдоль железной дороги Бейнеу-Жанаозен проходит газопровод Узень-Атырау. Областной центр - г. Актау - удален от железнодорожной станции Бейнеу на 320 км к юго-западу.

Климат Бейнеуского района, где расположено Бейнеуское месторождение известняков-ракушечников, резко континентальный. Согласно Справке, представленной  Республиканским государственным предприятием "Казгидромет" за № 01-37/509 от 4 мая 2004 г. метеорологические характеристики описываемого района за 1986-2003 гг. следующие (м/с Опорная):
· Средняя максимальная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 34,80С;

· Средняя минимальная температура наружного воздуха самого холодного месяца – 9,30С;

· Средняя месячная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 27,90 С;

· Средняя месячная температура наружного воздуха самого холодного месяца – -6,10С;

· Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 8 м/с. Среднемесячная скорость ветра от 2,4 до 3,7 м/с, среднегодовая – 3,1 м/с.

Среднегодовое количество осадков по многолетним данным составляет 158 мм.

Промышленное водоснабжение района Бейнеуского месторождения обеспечивается за счет водопроводов, транспортирующих воду из рек Волга и Аму-Дарья. У поселка Старый Бейнеу имеется колодец с пресной водой, дренируемой из трещиноватых известняков сарматского яруса, залегающих выше прослоя плотных глин. Дебит воды колодца в среднем составляет 0,3 л/сек. Этот источник не имеет никакого практического значения для водоснабжения Бейнеуского месторождения.

В Мангистауской области Бейнеуское месторождение известняков-ракушечников является одним из крупных объектов добычи пильного камня, используемого в качестве стенового материала.

Бейнеуское месторождение эксплуатируется с 1966 года. Добычные работы проводились следующими государственными организациями ГОРЕМом-22, СМП № 137 Главжелдорстроя Казахстана и Средней Азии (с 1966г.); производственным объединением «Саратовремстройтрансгаз» (с 1976 г.); объединением «Мангышлакракушеблок» (с 1979 г.) объединением «Эмбанефть (с 1980 г.)»; ПРО «Гурьевнефтегазгеология» (с 1981 г.).

В настоящее время право на разработку Бейнеуского месторождения имеют более десятка частных предприятий.
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3 Генеральный план и транспорт
3 Краткая характеристика площадок предприятия

Как отмечено выше, Бейнеуское месторождение, согласно схеме  административного  деления,  находится  в Бейнеуском районе Мангистауской области. Оно находится в 1,8 км от ж/д Кандагаш-Бейнеу-Актау-Жетыбай-Жанаозен и в 1,7 км от автотрассы Бейнеу-Актау. Ближайшим к месторождению населенным пунктом является Старый Бейнеу, расположенный в 4,7 км севернее проектируемого карьера. К центру месторождения проложен железнодорожный тупик. Добываемый стеновой камень согласно техзаданию подлежит транспортировке автотранспортом на ж/д ст. Бейнеу на расстояние 21 км на промбазу разработчика, либо сразу заказчику. 

По характеру перемещения грузов выделяются внешние и внутренние перевозки. К внешним перевозкам относятся доставка к месту строительства с базы разработчика оборудования, механизмов, строительных конструкций и материалов и прочего, а также вывоз добытого штучного камня. Внешние перевозки поступающих грузов осуществляются по ж/д до ст. Бейнеу, и далее к месту строительства по автотрассе Бейнеу-Актау-карьер, отправляемых грузов по той же дороге до ж/д ст. Бейнеу и ж/д тупика.  Длина плеча внешних перевозок 21 км по дорогам с асфальтовым покрытием. Дороги  проходимы  для  транспорта   круглогодично.

Внутренние перевозки – это транспортировка грузов, горной отвальной массы и отходов известняка-ракушечника при добыче стенового камня. Для их осуществления предусматривается строительство внутрикарьерных и междуплощадочных технологических дорог по обслуживанию горного производства.

Участок разработки расположен на ровной платообразной равнине. В районе проектируемого карьера ярко выраженных гидрографических элементов (балок, оврагов) нет.

Грунтовые  воды  находятся  ниже  глубины разработки.

Растительный  покров  полупустынного  типа. Он представлен различными видами полыни, изеня, терескена, боялыча. Травяной покров разрежен, к началу июня почти полностью выгорает. 

Грунты, слагающие поверхность до глубины 1,0-1,1 м относятся к рыхлым и имеют суглинистый и в нижней части - щебенистый состав.

По данным геологоразведочных плодородный слой имеет мощность до 0,15 м, но характеризуется малым содержанием органики и соответственно низким качеством.
3 Состав предприятия

Проектируемое производство в своем составе будет иметь следующие объекты:

· собственно карьер по отработке участка;
· временный внутренний отвал рыхлой и скальной вскрыши и отходов добычи;   
· площадку для размещения административно-производственных помещений; 
· внутрикарьерные дороги (естественное покрытие)
· ВЛ-6кВ с КТП и ЛЭП 0,4кВ (имеются)
· подъездную автодорогу карьер – автотрасса Бейнеу-Актау (имеются)
Ситуационная схема объектов строительства приведена на чертеже 2.

3 Размещение объектов строительства

Карьер занимает небольшую часть участка в северо-западной части в контуре  выданного лицензированного участка.  

В северо-восточной части участка расположены отвалы отходов добычи пильного камня линейной формы, протягивающиеся в широтном направлении. Материал существующих отвалов и текущий отвальный материал вскрыши, планировочных работ и отходов добычи будут размещаться в начале отработки с северного борта карьерного поля. В последующие года, после пролонгации контракта, в создаваемом в ходу разработки выработанном пространстве карьера.

Площадка административно-бытовой поселок (АБП) размещается на западном борту карьера. 

Подъездная дорога к карьеру протяженностью 1,7 км, проложена (существующая) от существующей автотрассы до первоначальной въездной траншеи.

Запитка внешней ЛЭП напряжением 6 кВ осуществляется  от существующей ВЛ-6, находящейся в 2,8 км  от северо-восточного угла карьера.

Земли, на  которых  размещаются  объекты  проектируемого  производства  как  по  своему орографическому  положению,  так  по  качеству  плодородного слоя  являются  малоценными  и  малопригодными  для  ведения  сельского  хозяйства..
3 Водоотвод дождевых и талых вод

В  связи  с  климатическими  условиями  (количество осадков 158 мм в год, толщина снежного покрова не превышает 200 мм)  существенного  притока  за  счет  атмосферных вод  в  карьер  не  ожидается.  Вместе с тем,  в  целях  защиты  карьера  от  поступления ливневых  и  талых  вод  в  карьер  с  прилегающей  территории  для  их  отвода производится  строительство водоотводного породного вала вдоль северо-западного борта карьера. С северо-восточной стороны преградой для поступления этих вод служит технологическая дорога и водоотводные кюветы  вдоль  подъездных и технологических дорог, по которым  воды  сбрасываются  в  естественную  овражно-балочную  систему.  

3 Инженерные сети

Энергоснабжение будет осуществляться от местных электросетей по внешней и внутренней ВЛ-6 кВ и внутренним  ЛЭП-0,4 кВ, отходящими от передвижной прикарьерной ТП-6/0,4 кВ и стационарной КТП-6/0,4. В административно-бытовом поселке прокладывается водовод с водозаборными стояками и канализационный трубопровод для сбора в септик хозбытовых стоков.
3 Транспорт

Грузы, поступающие на место эксплуатируемого карьера, доставляются  автомобильным транспортом с производственной базы ТОО “Аякси”,  расположенной  в пос. Бейнеу.  Для этих  целей  намечено  использовать  сеть  существующих  автодорог.  Плечо планируемых  перевозок составит  10 км по дорогам с асфальтовым покрытием и 0,3 км по подъездной дороге.

Транспортировка добытого стенового камня осуществляется  автопоездами по тому же маршруту.

Внутриплощадочные перевозки производятся технологическим и  вспомогательным  автотранспортом.

Доставка рабочей  смены  осуществляется  из пос. Бейнеу пассажирским  автотранспортом.
Размеры перевозок автомобильным транспортом (внешние перевозки)
Таблица 3.6.1

	№№  п/п
	Наименование  груза
	Единица 
	Кол-во
	Примечание

	
	
	измерения
	2027-2036 гг.
	

	I  Прибытие

	1
	Оборудование и запчасти
	тонн
	76,3
	Механизмы, вагончики, ящики

	2
	Хоз-питьевая и тех. вода
	- !! -
	282,8
	Автоцистерны и бойлеры

	3
	ГСМ
	- !! -
	7,22
	Спецемкости, бочки

	4
	Неучтенные материалы
	- !! -
	10
	Ящики, баллоны и пр.

	Всего по прибытию
	тыс. тонн
	376,324
	 

	II  Отправление

	1
	Товарная горная масса
	тонн
	20000
	Навалом

	2
	 
	тонн
	2,26
	Навалом и в

	
	
	
	
	спецемкостях

	Всего по отправлению
	тонн
	20002,26
	 


Автотранспортные  средства
Таблица 3.5.2

	№№
	Оборудование, марка
	Кол-во
	Краткая техническая характеристика
	Масса  единицы, т

	
	
	
	
	

	1
	Погрузчик ТО-18
	1
	Емкость ковша (номинальная) 1,5 м3
	11

	
	
	
	Мощность сетевого двигателя 160 кВт
	

	
	
	
	Радиус копания – 5,6 м
	

	
	
	
	Высота  выгрузки 2,8 м
	

	2
	Бульдозер ДЗ-171.1
	1
	Отвал с гидроприводом
	19

	
	
	
	Ширина отвала 3,2 м, высота 3,2 м
	

	
	
	
	Двигатель дизельный
	

	
	
	
	Мощность двигателя129 кВт
	

	3
	Автосамосвал на вывозе КАМАЗ-55111
	1
	Вместимость кузова 6,6 м3
	9

	
	
	
	Грузоподъемность 13 т
	

	
	
	
	Двигатель дизельный
	

	
	
	
	Мощность двигателя 162 кВт
	

	4
	Машина поливомоечная  на базе КАМАЗ-53213
	1
	Емкость цистерны 10.0 м3
	11

	
	
	
	Ширина полива  20 м
	

	
	
	
	Двигатель дизельный
	

	
	
	
	Мощность двигателя  162 кВт
	

	5
	Погрузчик виловый фронтальный 4013
	1
	Номинальная г/п  3.2 т
	4,9

	6
	Автопоезд КАМАЗ-55102 и прицеп марки 8350
	2
	Вместимость кузова 15,0 м3
	12,6

	
	
	
	Грузоподъемность 15 т
	

	
	
	
	Двигатель дизельный
	

	
	
	
	Мощность двигателя 162 кВт
	

	
	
	
	Минимальный радиус  поворота 9.0 м
	

	7
	Камнерезная машина СРМ-026/1
	2
	Мощность сетевых  двигателей 74 кВт
	15,7

	
	
	
	
	

	8
	Вахтовый автобус КаВЗ-3976
	1
	Двигатель бензиновый     Мощность двигателя 92 кВт
	4,45


Характеристика автодорог
Таблица 3.5.3
	№№

п/п
	Наименование

автодороги
	Назначение

автодороги
	Про-

тяжен-

ность,

км
	Ширина, м
	Дорожная одежда

	
	
	
	
	зем.

полот-

на
	проез-

жей    

части
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Существующая асфальтированная дорога Бейнеу-Актау
	внешние  перевозки, доставка смены, оборудования, стройматериалов, 

ГСМ, 

грузов,

 вывоз товарного камня и т.д.
	10
	13
	8
	

	2
	Подъездная дорога от автотрассы к карьеру
	внешние перевозки
	1,7
	7,5
	4,5
	Существующая

	3
	Внутрикарьерная
	Технологи-

ческая
	0,2
	-
	8
	Основанием является известняк-ракушечник в плотном теле


4 Геологическая часть

4 Геологическое строение района месторождения

В геологическом строении месторождения  принимают участие отложения палеогеновой, неогеновой и четвертичной системы.

Палеогеновая система 
Верхнеолигоценовые отложения (Р33) отмечаются в северо-западной части района в основании чинка и в предчинковой зоне Устюрта. Они представлены глинами, часто алевритистыми, песками и песчаниками, согласно залегающими на нижне-среднеэоценовых породах. Мощность отложений варьирует от 70 до 190 м.

Неогеновая система (N)
Нижний миоцен нерасчлененный (N11 ) имеет ограниченное распространение и обнажается на северо-западных и западных чинках Устюрта. Отложения представлены пстроокрашенными глинами с прослоями алеврита и песка мощностью от 0 до 12 м.

Средний миоцен. Тортонский ярус (N12tkr, N12tkn ). Среди отложений тортонского яруса выделяются два горизонта: караганский и конский.

Отложения караганского горизонта обнажаются в виде узких полос вдоль чинков и представлены толщей переслаиваемых мергелей, глин и известняков мощностью от 2 до 20 м.

Отложения конского горизонта обнажаются в долине р. Манаши и представлены мергелями, известняками глинами и конгломератами. Мощность горизонта до 25 м.

Верхний миоцен. Сарматский ярус (N13s). Отложения сарматского яруса являются продуктивной толщей на пильный камень и слагают большую часть плато. По комплексу фауны сарматские отложения подразделяются на нижний и средний подъярусы.

Отложения нижнесарматского подъяруса обнажаются почти повсеместно, а на площади месторождения перекрываются современными отложениями. Они представлены мергелями, известняками и глинами. Характерна частая смена фаций как по разрезу, так и по простиранию.

Известняковая фация развита преимущественно в сводовых частя[ поднятий, мергельная тяготеет, как правило, к  наиболее прогнутым частям структуры; на остальных частях развита переходная фация. Общая мощность отложений нижнего сармата достигает 60 м.

Отложения нижнесарматского подъяруса постепенно сменяют породы среднесарматского возраста и представлены известняками, мергелями и глинами, мощность отложений до 30 м.

Плиоцен (N2). Нерасчлененные верхнеплиоценовые отложения наблюдаются вдоль сора Манаши и представлены желтовато-серыми мелкозернистыми карбонатно-кварцевыми песками с прослоями и линзами суглинков и глин, мощностью до 15 м.
Четвертичная система (Q)
Отложения четвертичной системы представлены осадками бакинской и хвалынской трансгрессий и современными континентальными образованиями.

Отложения бакинского яруса (QIb) сохранились вдоль руч. Сангырлау и представлены крепкими конгломератами, переходящими местами в гравелиты, мощностью до 2м.

Отложения хвалынского яруса (QIIIhv)  развиты в пределах низменности и прилегают  с северо-запада к плато Устюрт. Они сложены разнозернистыми песками с галькой известняка, мощностью до 12 м.

Современные образования (QIV) представлены пролювиальными, эоловыми, речными, солончаковыми и элювиальными осадками. Это пески, глины, суглинки и супеси, мощностью 10-12 м.

4 Геологическое строение участка
Площадь участка Юго-восточного фланга   Бейнеуского месторождения  составляет 0,10км2  (10,0 га),   в плане ограничена 6-ю угловыми точками.


Рельеф участка представляет собой полого понижающуюся на юго-запад поверхность с абсолютными отметками от  95,55 м  до  97,7 м.


На участке в 2025г. пробурено 14  скважин (скв № 1-14) глубиной  от 9,0 до 12,0 м ,  которые задействованы в подсчете запасов. 

Продуктивная толща изученного участка сложена однообразными известняками-ракушечниками верхнего сармата. Морфологически она представлена пластообразной горизонтальной залежью. Известняки-ракушечники залежи серые, светло-серые до белых, местами слабо ожелезненные, цельнораковинные, органогенно-детритовые, пористые. Мощность кондиционного известняка колеблется от 4,6 до 9,3 м, в среднем по участку – 8,0м.

 Продуктивная толща перекрыта вскрышными породами, отнесенными к внешней рыхлой вскрыше (современные суглинки и  сильнотрещиноватые  известняки).  Мощность  рыхлой вскрыши - от 1,1 до 1,8 м, в среднем по участку – 1,4 м. Мощность скальной вскрыши от 0,3 до 1,3м, средняя 0,6м.


Ниже по разрезу под кондиционными известняками вскрыты  светло-серые мергели, переслаивающиеся с зеленовато-серыми глинами и известняками сильнотрещиноватыми.

          О монолитности  кондиционного камня можно судить по длине столбиков керна, что приведено в  геологической документации скважин. Длина монолитных столбиков керна по полезной толще составила от 6 до 38см, наиболее часто встречаются  столбики длиной 15-20см.

          На разведанной площади карстовые явления не обнаружены, провалы инструмента при бурении не наблюдались.


Все пробуренные скважины «сухие», подземные воды не вскрыты.


По сложности геологического строения для целей разведки месторождение отнесено к 1-ой группе как горизонтально-залегающее пластообразное тело, ненарушенное тектоническими процессами («Инструкция по применению классификации запасов к месторождениям строительного и облицовочного камня», Москва, 1984г.). Месторождение отнесено к первой группе месторождений, как горизонтально-залегающие или пологозалегающие пластообразные тела, ненарушенные или слабо нарушенные тектоническими.

Подземные воды не вскрыты. 

4 Гидрогеологические условия месторождения

В районе работ выделены два водоносных комплекса, приуроченных к водосодержащим пескам и известнякам современного, позднеплиоценового и миоценового возраста.

Верхнеплиоцен-четвертичный водоносный комплекс связан с рыхлыми отложениями верхнего плиоцена и современными солончаковыми образованиями. 

Подземные воды современных солончаковых отложений приурочены к пескам и супесям в соровых впадинах Манаши и Сам. Водоупором служат глинистые разности солончаковых отложений. Питание их происходит  в результате инфильтрации атмосферных осадков и частичного подпитывания водами из миоценового комплекса. Вода горько-соленая, бесцветная, без запаха, по солевому составу хлоридная, магниево-натриевая. По степени минерализации относится к рассолам.

Воды верхнеплиоценовых отложений приурочены к песчаному массиву Сам. Источником их питания являются атмосферные осадки. Немаловажное значение имеют ночное осаждение паров на охлажденных песчаниках и фильтрация влаги до линз верховодки. Указанные линзы эксплуатируются с помощью мелких колодцев местным населением. Минерализация вод различна. Воды большей частью пресные либо слабо солоноватые, пригодные для питья, реже встречаются сильно солоноватые. 

Миоценовый водоносный комплекс  приурочен к рыхлым разностям известняков нижнесарматских, конкских и караганских отложений. Питание вод осуществляется в результате инфильтрации атмосферных осадков, выпадающих на плато. Места разгрузки приурочены к чинкам плато и долинам р.Манаши и руч.Сингерлау. Водовмещающими породами служат рыхлые оолитово-детритовые и ракушечные известняки, а водоупором –мергели на контакте нижнесарматских и конкских отложеий. Минерализация колеблется от 0,3 до 12,6г/л. Воды большей частью сильно солоноватые, но на отдельных участках слабо солоноватые и даже пресные. 

Поверхностные водотоки-р.Манаши и руч.Сингерлау, тесно связанные с водами солончаковых отложений, имеют минерализацию до 61г/л и без опреснения не пригодны для хозяйственного использования. Промышленное водоснабжение р-на Бейнеу обеспечивается за счет водопровода, подающего воду из р.Волга.

4 Характеристика полезного ископаемого
Качественная характеристика полезного ископаемого приводится по результатам лабораторных определений  физико-механических свойств и химического состава. 

Физико-механические свойства оценивались согласно требованиям ГОСТа 4001-2013 «Камни стеновые из горных пород», принятого Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации  (протокол № 44-2013 от 14 ноября 2013г). 

Согласно  ГОСТа 4001-2013 горные породы, из которых изготавливают  объемные мерные камни СОМР (рядовые) и СОМЛ (лицевые), должны соответствовать  требованиям  (выписка из таблицы 3. для марок камня 4-100).

Выписка из таблицы 3. ГОСТ 4001-2013 «Камни стеновые из горных пород»

	Марка по прочности
	Средняя плотность,кг/м3

не более
	Водопог-лощение, %,

не более
	Предел прочности при сжатии породы в сухом состоянии, МПа(кгс/см2 ) не менее
	Снижение прочности при сжатии в водонысыщенном состоянии, %, 

не более

	100
	2100
	50
	7,5(75) и более
	40

	75
	
	
	От 5(50) до 7,5(75)
	

	50
	
	
	От 3,5(35) до 5,0(50)
	

	35
	
	
	От 2,5(25) до 3,5(35)
	

	25
	
	
	От 1,5(15) до 2,5(25)
	

	15
	
	
	От 1,0(10) до 1,5(15)
	

	10
	
	
	От 0,7(7) до 1,0(10)
	

	7
	
	
	От 0,4(4) до 0,7(7)
	

	4
	
	
	От 0,3(3) до 0,4(4)
	


Качественная характеристика  известняка-ракушечника по  блоку  I-С1,   приводится по результатам  бурения 2025года (скв.1-14). 

Визуально полезная толща месторождения представлена известняками-ракушечниками светло-серого и желтовато-серого цвета, сложенными ракушками среднего размера хорошей сохранности, пористыми.

  Основные физико–механические показатели известняка-ракушечника по участку варьируют в следующих пределах.

	Качественные показатели

	Средняя плотность
(кг/м3)
	Водопог-лощение

(%)
	Предел прочности при сжатии, МПа
	Снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии (%)

	
	
	 в сухом состоянии
	 в водонасыщенном состоянии
	

	min
№ пробы
	max
№ пробы
	min
№ пробы
	max
№ пробы
	Min
№ пробы
	max
№ пробы
	min
№ пробы
	max
№ пробы
	min
№ пробы
	max
№ пробы

	1425
13/3
	1538
5/1
	10,4
5/2
	14,6
7/3
	1,6
11/3
	3,2
12/3
	1,1
3/1
	2,4
12/3
	22,2
12/1
	39,1
2/1


Средние значения основных физико-механических показателей известняка-ракушечника по блоку I-C1
	Номер подсчетного блока и категория запасов
	Качественные показатели

	
	Средняя плотность

(кг/м3)
	Водопог-лощение

(%)
	Предел прочности, 

МПа
	Снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии


	
	
	
	 в сухом состоянии 
	 в водонасыщенном состоянии
	

	 Cреднее по  блоку I-C1
	1484
	12,1
	2,4
	1,7
	31,0


Из вышеприведенной таблицы видно, что основные качественные показатели отвечают нормативным требованиям и техническому заданию заказчика.

Марка камня по морозостойкости   составляет - F-15.

В соответствии с требованиями ГОСТ 4001-2013 известняки-ракушечники пригодны для производства пильного камня и по прочностным показателям распределяются по маркам в следующих соотношениях:

Процентное содержание марок камня по блоку I-C1
	Содержание марок, %
	Марка камня по ГОСТ 4001-2013

	
	10
	15
	25
	35
	50

	
	-
	-
	57,5
	42,5
	-


Марка камня  изменяется  от «25» до «35». Преобладает марка камня  «25», которая не оконтуривается в пространстве. 

Опытный карьер не проходился. Для прогнозной оценки выхода товарного камня произведен расчет по длине ненарушенных столбиков керна разведочных скважин, который составил 53,2%. (приложение 4).  При добыче пильного камня  будут иметь место технологические потери. Таким образом,  прогнозируемый  выход товарного камня составит 43-47%.

По данным химического анализа установлены  содержания основных окислов, которые в пределах  участка 2.1 Юго-западный фланг Бейнеуского месторождения  составили:

Химический состав известняка-ракушечника

	показатели
	Содержание компонентов, %

	
	СаО
	MgO
	Fe2O3
	Al2O3
	SiO2
	SO3

	min
	52,70
	0,58
	0,38
	0,75
	1,64
	0,10

	max
	53,00
	0,63
	0,40
	0,80
	1,81
	0,12

	среднее
	52,84
	0,61
	0,39
	0,78
	1,72
	0,11


Согласно ОСТ 21-27-76  «Породы карбонатные для производства строительной извести, отходы добычи могут использоваться  для производства строительной извести.

Суммарная удельная, эффективная активность ЕРН  известняка-ракушечника составляет  11±6 Бк/кг, что позволяет отнести его к материалам I класса  радиационной безопасности и использовать его без ограничений.

Оценка вскрышных пород, представленных суглинками и обломочно-щебенистыми пролювиально-делювиальными породами, не проводилась. 

4 Разведанность запасов

Геологоразведочные работы на  участке 2.1. Юго-западный фланг Бейнеуского месторождения  проведены в методическом соответствии   планом разведки, утвержденным недропользователем и согласованным  с ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области». 

Геологоразведочные работы     заключались в проведении  топогеодезических работ, бурении скважин,  комплексе опробовательских и лабораторных работ.

Основные виды  и объемы  проектных и выполненных работ приведены в нижеследующей таблице 4.5.1.                                                      Таблица 4.5.1.

Основные виды и объемы проектных и выполненных работ

	№№

п/п
	Виды работ
	Единица

измере-ния
	Объём работ

	
	
	
	проект-ный
	факти-чески

	1
	Подготовительный период и проектирование
	мес.
	0,5
	0,5

	2
	Колонковое  бурение скважин 
	скв/пог.м.
	14/168
	14/163

	3
	Топопривязка выработок
	точка
	14
	14

	4
	Топосъёмка масштаба 1:2 000
	км²
	0,10
	0,10

	5
	Отбор керновых проб
	проба
	42
	40

	6
	Лабораторные работы:
	
	
	

	
	-объемный вес
	-//-
	42
	40

	
	-предел прочности в сухом  состоянии
	-//-
	42
	40

	
	-предел прочности в водонасыщенном  состоянии
	-//-
	42
	40

	
	-водопоглощение
	-//-
	42
	40

	
	-пористость
	-//-
	42
	40

	
	- химический анализ с определением SiO2 ,Fe2O3, Al2O3, SO3,CaО, MgO
	-//-
	4
	4

	
	Внутренний и внешний контроль   с определением объемного веса и водопоглощения
	-//-
	4
	4

	
	Радиационно-гигиеническая оценка 
	-//-
	1
	1

	7
	Камеральные работы (составление Отчёта)
	мес.
	1,0
	1,0


Таблица подсчета запасов  известняка-ракушечника

	Номер блока и категория
	Площадь блока, 

кв.м.
	Средняя мощность,

 м
	Объем, м3

	
	
	Вскрыши
	Полез-ной 

 толщи 
	Вскрыши
	Полезной 

толщи 

	
	
	Рых-лой 
	Скаль-ной
	
	Рых-лой 
	Скаль-ной
	

	I-C1
	100000
	1,4
	0,6
	8,0
	140000
	60000
	800000

	Итого по блоку I-C1
	
	
	
	140000
	60000
	800000


4 Попутные полезные ископаемые

В контуре подлежащих отработке запасов известняков-ракушечников попутных полезных ископаемых, представляющих промышленный интерес, не выявлено, однако:

согласно ОСТ 21-27-76 «Породы карбонатные для производства строительной извести» отходы пиления камня могут быть использованы для производства строительной извести.
Породы рыхлой вскрыши могут применяться в качестве грунта для устройства земляного полотна проектируемых автодорог, а породы скальной вскрыши и отходов добычи для отсыпки оснований дорожных одежд и тел гидротехнических сооружений.

4 Эксплуатационная разведка

Известняк-ракушечник в контуре подсчета запасов характеризуется довольно стабильными качественными показателями и мощностью. Степень разведанности геологических запасов в пределах карьерного поля проведена по категории В сеть скважин составляет 80-110х90-120 м (30 % от всей площади) и ее можно считать приемлемой для планирования и развития горных работ. На остальной территории сеть скважин 150х220 м. 

 Следовательно,  нет необходимости в проведении опережающей вскрышные и добычные работы эксплуатационной разведки.
5 Горная часть

5 Место размещения карьера

Контур горного отвода включает запасы известняка-ракушечника категорий С1. Координаты угловых точек приведены в таблице 5.1.

Территория испрашиваемого Горного отвода представлена участком с 4-ю угловыми точками , координаты которых приведены ниже:

Географические координаты угловых точек проектируемого карьера.
Таблица 5.1.

	№№ угловых точек
	№№

 скважин
	Географические координаты 

	
	
	Северная широта
	Восточная долгота

	Блок I-C1

	Угл.1
	1
	    45° 08' 19,00"
	55° 06' 15,60"

	Угл.2
	2
	    45° 08' 24,10"
	55° 06' 34,00"

	Угл.3
	3
	    45° 08' 20,73"
	55° 06' 35,92"

	Угл.4
	4
	    45° 08' 20,15"
	55° 06' 33,98"

	Угл.5
	5
	    45° 08' 16,28"
	55° 06' 36,27"

	Угл.6
	6
	    45° 08' 11,57"
	55° 06' 19,71"

	
	Площадь –100000м2


Участок разведки произведен в пределах блока L-40-99-А-а (В-а,б).

Глубина разведки – до 12 м.
Контур проектируемого карьера в плане имеет вид четырехугольника, длинная ось участка ориентирована в субширотном направлении площадью 100000 м2.
По глубине отработки граница контура лицензионного участка соответствует нижнему контуру балансовых запасов и составляет в среднем 8,0 м..
5 Характеристика карьерного поля

Площадь участка составляет 0,1 км2 (10,0 га) и в плане имеет вид четырехугольника. Длинная ось участка ориентирована в субширотном направлении.
В контрактный период будет отрабатываться северо-западная часть участка, в контрактной территорией ТОО «Аякси» площадью 27000 м2.
•
с запада на восток ~ 200 м,

•
с севера на юг от 135м.

площадью  - 27000 м2. 

Поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, покрытой современными элювиально-делювиальными образованиями с маломощным почвенно-растительным слоем.

Абсолютные высотные  отметки  поверхности  карьерного  поля  изменяются  от +95,55 до +97,7 м 

5 Мощность вскрыши

К вскрышным  породам относятся  рыхлые современные четвертичные  отложения  элювиально-делювиального  происхождения и скальные грунты. Первые представлены суглинками (в основании с щебнем известняка) с маломощным и малоценным почвенно-растительным слоем. Породы суглинистого состава по своему природному положению можно отнести к потенциально плодородному слою, пригодному для проведения рекультивации нарушенных земель.

Скальные грунты – затронутые выветриванием трещиноватые и мало прочные известняки в кровле, и глины внутри полезной толщи. Они относительно кондиционных известняков образуют внешнюю и внутреннюю скальную вскрышу. К скальной вскрыше также относится часть кондиционных известняков, разрабатываемых в ходе планировочных работ на верхних добычных горизонтах.

Продуктивная толща перекрыта вскрышными породами, отнесенными к внешней рыхлой вскрыше (современные суглинки и  сильнотрещиноватые  известняки).  Мощность  рыхлой вскрыши - от 1,1 до 1,8 м, в среднем по участку – 1,4 м. Мощность скальной вскрыши от 0,3 до 1,3м, средняя 0,6м.
5 Мощность полезной толщи
Продуктивная толща изученного участка сложена однообразными известняками-ракушечниками верхнего сармата. Морфологически она представлена пластообразной горизонтальной залежью. Известняки-ракушечники залежи серые, светло-серые до белых, местами слабо ожелезненные, цельнораковинные, органогенно-детритовые, пористые. Мощность кондиционного известняка колеблется от 4,6 до 9,3 м, в среднем по участку – 8,0 м.
Все разведочные скважины сухие, подземные воды не вскрыты. 

Полезная толща не обводнена, уровень грунтовых вод расположен ниже глубины разработки.

По сложности геологического строения для целей разведки, участок соответствует 1-ой группе (второй тип) месторождений глинистых пород. 

5 Горно-геологические и радиационные условия разработки 
Горно-геологические условия
Известняки, предназначенные к производству стенового камня в контуре подсчета запасов, имеют площадной характер залегания и характеризуются относительно малым объемом вскрышных пород. Это предопределяет возможность ведения добычных работ открытым способом.

Подлежащие разработке известняки относятся к категории полускальных пород и  для их распиловки могут применяться серийные камнерезные машины с дисковыми пилами, а разработка пород рыхлой вскрыши может осуществляться обычной землеройной техникой без предварительного разрыхления.
Подтопление карьера грунтовыми водами исключается. Временное подтопление вероятно при ливневых дождях и весеннем снеготаянии. В ходе развития карьера  требуется сооружение водоотводного породного вала вдоль северо-западного борта карьера и водоотводных придорожных  лотков (кюветов).
Объемная масса известняков в их естественном залегании составляет от 1,3 до 1,6 (средняя - 1,5) г/см3,  влажность колеблется от 7,5 до 12,5 %.
Инженерно-геологические условия разработки месторождения относятся к простым. 

Сейсмичность района, согласно письму Комитета РК по чрезвычайным ситуациям № 32-16/157 от 13.11.1995 г., составляет до 6 баллов. 
Радиационные условия 
Суммарная удельная радиоактивность разведанного сырья составляет 47 ± 9 Бк/кг, что позволяет отнести разведанное сырье к материалам 1 класса радиационной  безопасности  и  использовать  его без  ограничений, а условия производства горных работ считать радиационно безопасными.
5 Горно-технологические свойства разрабатываемых пород

В процессе ведения горных работ на месторождении в контуре проектируемого карьера раздельной разработке подлежат вскрышные породы (рыхлая и скальная вскрыша) и само полезное ископаемое.

Вскрышные породы

К вскрышным  породам относятся  рыхлые современные четвертичные  отложения  элювиально-делювиального  происхождения и скальные грунты. Первые представлены суглинками (в основании с щебнем известняка) с маломощным и малоценным почвенно-растительным слоем. Породы суглинистого состава по своему природному положению можно отнести к потенциально плодородному слою, пригодному для проведения рекультивации нарушенных земель.

Скальные грунты – затронутые выветриванием трещиноватые и мало прочные известняки в кровле, и глины внутри полезной толщи. Они относительно кондиционных известняков образуют внешнюю и внутреннюю скальную вскрышу. К скальной вскрыше также относится часть кондиционных известняков, разрабатываемых в ходе планировочных работ на верхних добычных горизонтах.

Полезное ископаемое

Полезное  ископаемое  представлено  известняками-ракушечниками. Горно-технологические  показатели  подлежащих  разработке  пород  приведены  в  таблице  5.4.2.1.

Горно-технологические показатели  разрабатываемых пород
Таблица 5.4.2.1
	Объекты

разработки
	Средняя плотность  породы ест. влаж. в целике,  кг/м3
	Группа  пород  по  ЕНиР-74
	Коэффц. крепости  по шкале  М.М. Протодь-

яконова
	Катего-

рия пород по труд-

ности  эк-

скавации
	Катего-

рия тре-

щинова-

тости
	Коэфф.

разры-

хления,

Кр
	Коэф. разрых-

ления с учетом осадки,Ко

	Вскрыша
	Рыхлая
	1400


	II
	
	I
	
	1.15
	1.02

	
	Скальная
	1500


	IV
	1,5
	III
	
	1.3
	1,1

	Полезное ископаемое
	1570
	V
	1,5-2
	
	
	1,3
	1,1




5 Основные технико-экономические показатели горного производства

При  соблюдении  условий  Технического  задания  по годовому  объему  добычи строительного  камня  с  учетом   особенностей  строения  месторождения  и  горно- технологических   свойств  пород, его слагающих, проектируются  следующие  основные  технологические  показатели  горного  производства. (таблица  5.5.1)
Основные технико-экономические показатели работы карьера
Таблица 5.5.1

	№№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4

	1
	Геологические запасы 
Участка

В контуре карьера 
	тыс.м3
	800,0

216,002

	2
	Экплуатационные потери первой группы, всего. в том числе:
	%
	7,87

	
	
	
	

	
	- общекарьерные потери в целиках охранных зон
	%/ тыс.м3
	0

	
	
	
	

	
	- эксплуатационные потери первой группы, в том числе:
	%/ тыс.м3
	7,41/16

	
	- в кровле полезной толщи
	%/ тыс.м3
	0/0

	
	-   в бортах карьера
	%/тыс. м3
	7,41/16

	
	- в подошве карьера
	%/тыс. м3
	0/0

	
	Эксплуатационные потери второй группы, в том числе: 
	%/тыс. м3
	0,5/1

	
	- технологические отходы
	%/тыс. м3
	40/80

	
	- на транспортных путях
	%/тыс. м3
	0,5/1

	3
	Разубоживание
	%/тыс. м3
	-

	4
	Эксплуатационные запасы 
	тыс. м3
	200

	5
	Объем вскрышных пород, всего
	тыс. м3
	37,8

	6
	Объем горно-капитальных и горно-подготовительных работ, всего
	тыс. м3
	37,8

	
	в том числе: 
	
	

	
	1. На эксплуатационном этапе: 
	тыс. м3
	37,8

	7
	Календарная производительность
	 
	 

	
	карьера:
	
	

	
	- по пол.ископаемому
	тыс. м3/год
	2027-2036 гг. 20

	
	-        по горной массе
	-//-
	2027-2036 гг. 23,78

	8
	Режим работы карьера
	 
	сезонный

	
	- рабочих суток в году
	дней
	2027-2036 гг. - 124

	
	-        рабочих дней в неделю
	дней
	7

	
	-        рабочих смен в сутки
	смен
	1

	
	-        продолжительность смены
	час
	8

	9
	Применяемое оборудование на вскрыше и добыче:
	 
	 

	
	
	  шт.
	

	
	Погрузчик ТО-18
	 -//-
	1

	
	Бульдозер ДЗ-171.1
	-//-
	1

	
	КАМАЗ-55111
	  -//-
	1

	 
	машина универсальная камнерезная низкоуступная СРМ-026/1
	  -//-
	2

	 
	погрузчик виловой  фронтальный 4013
	  -//-
	1

	 
	автопоезд 
	  -//-
	2

	10
	Списочный (явочный) состав обслуживающего персонала, всего 
	 
	 

	
	в том числе: ИТР
	чел.
	21

	
	 
	 
	3,5

	
	-        начальник участка
	-//-
	0,5

	
	-        горный мастер
	-//-
	0,5

	
	-        маркшейдер
	-//-
	0,5

	
	-        геолог
	-//-
	0,5

	
	-   технолог
	-//-
	0,5

	
	-   механик
	-//-
	0,5

	
	-   энергетик
	-//-
	0,5

	
	рабочих:
	 
	17,5

	
	-       машинист камнерезной машины
	-//-
	2

	
	  -      помощник машиниста КРМ
	-//-
	2

	
	-          машинист бульдозера
	-//-
	1

	
	-          машинист погрузчиков
	-//-
	1

	
	-          машинист автокрана
	-//-
	1

	
	-          водитель автосамосвала
	-//-
	1

	
	-          водитель автопоезда
	-//-
	2

	
	-          водитель поливомоечной машины
	-//-
	1

	
	-          водитель автобуса
	-//-
	1

	
	-          выборщик укладчик камня
	-//-
	2

	
	 -       рабочий карьера
	-//-
	1

	
	-          рабочий-охранник
	-//-
	1

	
	-          электрослесарь
	-//-
	0,5

	
	-          слесарь ремонтник
	-//-
	0,5

	
	            -     техничка
	-//-
	0,5


Примечания * - в контуре карьерного поля на период действия контракта 2027-2036 гг.

5 Эксплуатационные запасы. Потери и разубоживание

Геологические запасы известняка-ракушечника в контуре контрактной территории составляет по сумме категорий С1 800,0 тыс. м3. Отрабатываемые геологические запасы в контуре карьерного поля составляют 216,0 тыс. м3. При соблюдении требований техники безопасности по величине углов откосов рабочих уступов и бортов карьера, борта проектируемого карьера развиваются во внутрь от границ контрактной территории. В связи с этим, в ходе развития карьера, часть запасов не может быть отработана и переходит в категорию потерь. 
Потери полезного ископаемого

Открытый способ разработки и небольшая глубина проектируемого карьера  обуславливают  отсутствие  общекарьерных  потерь (потерь в охранных целиках).

Проектные эксплуатационные потери полезного ископаемого определены исходя из границ участка предусматриваемых к отработке запасов, горно-геологических условий залегания полезной толщи, принятой системы разработки и технологических особенностей добычи стенового камня.
Эксплуатационные  потери  будут складываться  из  потерь  полезного ископаемого:
Потери в бортах карьера обусловлены тем, что границы карьера (контур лицензированного участка) почти по всему периметру проходят по контуру балансовых запасов, а при эксплуатации карьера откосы его бортов развиваются во внутрь от границ контура лицензированного участка.

Расчет потерь по элементам карьера представлен в таблицах 5.6.1.1 и они составляют (тыс. м3): в бортах карьера – 16,002 тыс. м3.
Расчет потерь в кровле и в подошве представлен в таблицах 5.6.1.1. 

Расчет потерь в бортах карьера

Таблица 5.6.1.1
	Ср. высота уступа, м
	Ср. ширина проекции откосов, м
	Ср. сечение целиков, м2
	Общая длина откосов, м
	Объем, м3

	в том числе – в 2027-2036гг.:

	8,0
	10,0
	80,01
	200 (западный борт и северный)
	16002


•
Потери второй группы складываются из технологических потерь, обусловленных особенностями технологии добычи камня (проходка пионерных и фланговых траншей, штыб, мелочь, оскол, бут, сооружение съездов), и потерь при транспортировке товарного камня в количестве 0,5% от его выхода. Расчет потерь при проходке технологических траншей и производстве пропилов представлен в таблицах 5.6.1.4 и 5.6.1.5
Расчет  потерь в технологических траншеях

Таблица 5.6.1.4

	Добываемый камень
	Общая длина траншей, м
	Ширина траншей, м
	Средняя глубина, м
	Объем, м3

	в т.ч. – в 2027-2036гг.:

	Фланговые траншеи

	Стеновой
	454
	3,0
	8,0
	10900

	Всего
	
	
	
	10900


Расчет количества штыба при выпиливании камня

Таблица 5.6.1.5

	Добываемый камень
	Используемая формула
	Толщина пропила, мм
	Выход

штыба, %
	Потери в пропилах, м3

	Стеновой

в том числе – в 2027-2036гг.:
	Кш=(1-             xyz                )х100

             (x+Δx)(y+Δy)(z+Δz)
	10
	12,0
	24000


x, y, z – размеры товарного блока, мм:  390х190х188

Δx, Δy, Δz – толщина пропила, мм  

Выход бута, оскола и мелочи математическому определению не подлежит, так как зависит от конкретных особенностей (трещиноватости, характера слоистости) полезной толщи и структурно-текстурных свойств камня данного месторождения или его участка. 

По расчетам, проведённым при проведении разведочных работ, ожидается средний выход товарного стенового камня - 60%.

В 2027-2036 гг. технологические потери составят 80000 м3 (40,0% от эксплуатационных запасов), в том числе в технологических траншеях – 10900 м3 (5,45%), в пропилах – 24000 м3 (12%), бут, оскол, мелочь – 45000 м3 (22,55%). 

Потери, связанные с погрузочно-разгрузочными работами и транспортировкой, принимаются равными 0,5% от объема добытого камня – 0,5 тыс. м3.
Разубоживание  полезного  ископаемого

Технология добычи пильного камня и условия нахождения балансовых запасов (их границы и в бортах карьера и в его подошве практически везде проходят в известняках) обуславливают отсутствие разубоживания полезного ископаемого в процессе добычных работ.
Эксплуатационные запасы

В свете выше изложенного эксплуатационные запасы грунтов, подлежащих отработке по данному проекту, складываются из геологических запасов за минусом расчетных потерь первой группы, что составит: 
В контуре карьерного поля:  216,0 – 16,0 = 200,0 тыс. м3.
За период действия контракта предполагается отработать эксплуатационные  запасы месторождения в количестве 200,0 тыс. м3.
Планируемые  настоящим  проектом  потери  не превышают предельно-допустимые нормативные  потери.
5 Производительность карьера и режим его работы

Согласно Рабочей программе и Техническому заданию заказчика, годовая производительность карьера на действующий контрактный срок по известняку-ракушечнику составляет 20 000 м3. 

Вскрышные породы разрабатываются в ходе эксплуатационных работ. 

Карьер работает 7 дней в неделю. Годовое количество рабочих смен (рабочих дней) определяется: годовым объемом добычи, требуемым для выполнения годового объема количеством смен и КРМ.   
Необходимое количество смен при работе одной КРМ для выполнения годовой программы 2027-2036 г.г. составляет: 20000 /68,0х0,75=120 смен. При работе в 1 смену одной машиной требуется 120 рабочих смен.  (120 рабочий день), из них на скальную вскрышу 360 /68,0х0,75=4 смены. С учетом опережающей вскрыши (4 смены) общее количество смен работы карьера составит 120+4=124 смен (124 рабочих дней).
5 Технология производства горных работ

Система разработки и параметры ее элементов

По  способу  производства  работ  при разработке вскрыши  предусматривается  транспортная (бульдозер, погрузчик, автосамосвал)  система с постоянным внутренним отвалом.

По  способу  развития  рабочей  зоны  при  добыче  принята поперечная одно- и двухбортовая система  разработки. Добыча пильного камня относится к низкоуступной захватной системе.  

Наработка камня ведется  по  схеме:  забой - камнерезная машина (КРМ) - штабель камня - виловый погрузчик - автопоезд, разработка скальной вскрыши и при планировочных работах – КРМ - погрузчик - автосамосвал – внутренний отвал, при зачистке добычных горизонтов и заходок – погрузчик - автосамосвал – внутренний отвал.          При разработке вскрыши  действует  схема: бульдозер - погрузчик - автосамосвал – внутренний отвал.

Исходя  из  горно-геологических  условий  и  размера добываемого штучного камня,  карьер  отрабатывается  одним  вскрышным  и до 13 добычных уступов. 

Размер стандартного стенового камня – 390 х 190 х 188 мм. Следовательно, высота добычного уступа с учетом ширины пропилов будет составлять 400 мм (40 см).  Длина уступа составляет 190 м. 

Ширина заходки камнерезной машины СМР-026/1 – 2,75 м. Длина фронта работ соответствует размерам карьера по его длиной оси: на верхних горизонта – до 200 м, на нижних горизонтах – до 180 м.

Угол откоса добычного уступа принимается равным 90° согласно технологии пиления штучного камня. 

Ширина пионерных траншей 2 м, фланговых – 3 м. 

Высота вскрышного уступа будет колебаться от 3,5 до 8,0 м. 

Из опыта прошлых лет установлено что при влажности ракушечника > 5 % резко снижается прочность готовых блоков (на 20-40 %), в тоже время, вылежка готовых блоков на площадках добычи позволяет без дополнительных затрат осуществить их просушивание. Продолжительность такой сушки в весенне-летний период время составляет 7-10 суток, в осенне-зимний – 13-18 суток. В результате сушки резко снижается количество некондиционных блоков ракушечника.

Ширина рабочей площадки добычного уступа (подуступа) регламентируется параметрами добычного, погрузочного и транспортного оборудования, а также скользящих складов готовой продукции.

Параметры минимальной рабочей площадки:

1. Нормативное продвигание уступа: Тз = Ун/L х h, где: Ун – объем горной массы, добываемой одной машиной за срок нормативного выдерживания камня на площадке: Ун = Т х i x t x Q: Т – среднегодовой нормативный срок выдерживания камня -10 суток, i - количество рабочих смен в сутки, t - продолжительность рабочей смены-8 часов, L - длина фронта работ - 190 м, h - высота уступа -0,40 м, Q - часовая производительность камнерезной машины-10 м3/час при прочности камня до 25 кг/см2.  Ун = 10 х 1 х 8 х 10 = 800 м3. Тз = 800/190 х 0,40 = 10,5 м. 

2. Количество циклов: Ц = Тз/Т, где Т – длина захвата – 2,75 м. Ц = 10,5/2,75 = 3,8 цикла.

3. Количество рядов поддонов стенового камня на выдержке: N = Тз/В, где В – ширина для размещения одного поддона на складской площадке – 1,75 м. N = 10,5/1,75 = 6 рядов. Ширина складской площадки: Тскл = Тз = 10,5 м.

4. Минимальная ширина рабочей площадки: Шрп = Тз + Пт + Тскл + l2 + А1 + Р1, где: Пт – ширина транспортной полосы, l2 – ширина зазора между машиной и поддоном – 1 м, А1 – расстояние между наиболее выступающей частью машины и рельсом – 0,25 м, Р1 – расстояние от кромки уступа до ближайшего рельса – 1,1 м. Шрп = 10,5 + 8 + 10,5 + 1,0 + 0,25 + 1,1 = 31,3. Принимаем Шрп = 31 м.

 Основные параметры внутрикарьерных дорог следующие:

- категория дорог - IIIк,

- ширина проезжей части – 8,0 м,

- ширина  обочин – 1,5 м,

- наибольший продольный уклон – 0,1,

- число полос - 2,

- ширина площадки для кольцевого разворота – 28,6 м

Минимальная ширина основания въездных траншей при двухполосном составляет – 16,0.

Проектные углы откосов вскрышного уступа до погашения - 30-35о, после погашения – 15-18о. Угол откоса бортов карьера в скальной его части составит 23о.
Этапы строительства и эксплуатации карьера

Добычные работы будут проводиться путем развития имеющейся горной выемки. Вскрышные породы, материал имеющихся отвалов и планировочных работ и технологические отходы от добычи камня складируются в выработанное пространство за пределами проектируемого карьера. 

В ходе добычных работ (в эксплуатационный этап) проводятся горно-капитальные работы по подготовке запасов к их выемке, добыча стенового камня и сопутствующие горно-подготовительные работы.
Горно-капитальные и горно-подготовительные работы
В состав горно-капитальных работ эксплуатационного этапа входят: разработка  вскрышных пород  на невскрытой части карьерного поля, удаление имеющихся отвалов, планировочные работы по подготовке добычных горизонтов к разработке. Горно-подготовительные работы, сопутствующие добыче, будут заключаться в проходке технологических траншей, въездной траншеи и съездов на нижележащие горизонты. Объемы этих работ  приведены в таблице  5.8.2.1. 

Добычные работы будут состоять в нарезке стенового камня на рабочих добычных горизонтах. Всего за проектируемый период эксплуатации карьера в действующий контрактный срок будет добыто 150,0 тыс. м3 стенового камня.

Таблица объемов горно-капитальных и горно-подготовительных работ

Таблица 5.8.2.1
	Наименование работ
	Группа пород по ЕНиР
	Един. измер.
	Объем 
	Способ производства работ

	1
	2
	3
	
	7

	Горно-капитальные работы

	Разработка вскрышных пород и перемещение материала имеющихся отвалов
	II-IV
	тыс. м3
	37,8*
	Срезка и сгребание в валы бульдозером, погрузка погрузчиком в автосамосвал и транспортировка в отвал 

	Планировочные работы 
	V
	тыс. м3
	3,6*
	Разработка КРМ СМР-026/1

	Проходка технологических траншей 
	V
	тыс. м3
	0,7 *
	Разработка КРМ СМР-026/1

	Горно-подготовительные работы

	Проходка фланговых и пионерных траншей
	V
	тыс. м3
	5,4*
	Разработка КРМ СМР-026/1

	Устройство съездов в скальных породах
	II-IV
	тыс. м3
	0,5 *
	Разработка бульдозером


Примечание: * - показатели на период 2027-2036гг
Вскрышные и планировочные работы

К породам внешней вскрыши относятся рыхлые современные четвертичные  отложения элювиально-делювиального  происхождения, представленные суглинками с маломощным и малоценным почвенно-растительным слоем («рыхлая» вскрыша) и некондиционные выветрелые, сильно трещиноватые известняки-ракушечники («скальная» вскрыша). Суглинки по своему природному положению и составу можно отнести к потенциально плодородному слою, пригодному для проведения биологической рекультивации нарушенных земель.

Таблица 5.8.3.1

	Наименование пород
	Группа пород по ЕНиР
	Мощность, м
	Объем, тыс. м3

	
	
	от
	до
	средняя
	

	 Рыхлая –  суглинки, щебень
	II
	1,1
	1,4
	1,14
	37,8

	Внешняя скальная вскрыша 
	IV
	0,0
	2,0
	0,11
	16,2

	Внутренняя скальная вскрыша*
	IV
	-
	-
	-
	-


*в пределах крьерного поля по геологическим данным внутренняя скальная вскрыша отсутствует

Разработка вскрышных пород производится с использованием бульдозера, укладывающего породу в валы, погрузчика для погрузки материала валов в автотранспорт, который перевозит его во внутренний отвал.
Расчетные показатели работы бульдозера ДЗ-171.1

на разработке вскрышных пород
Таблица 5.8.3.2
	Показатели
	Величина 

	
	показателя

	Мощность двигателя, кВт
	129

	Продолжительность смены, мин  (Тсм)
	480

	Объем пород в разрыхленном состоянии, перемещаемых отвалом бульдозера, м3  (V)
	3,2

	Длина отвала бульдозера, м  (l)
	3,2

	Высота отвала бульдозера, м  (h)
	1,30

	Ширина призмы перемещаемого грунта, м  (а)
	0,75

	Угол естественного откоса грунта, град. 
	35,00

	Коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера (К1)
	1,00

	Коэффициент, учитывающий увеличение производительности бульдозера при работе с открылками  (К2)
	1,15

	
	

	Коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения  (К3)
	0,70

	Коэффициент, учитывающий крепость пород  (К5)
	0,01

	Коэффициент использования бульдозера во времени  (К4) 
	0,80

	Коэффициент разрыхления породы  (Кр)
	1,10

	Продолжительность цикла (Тц, сек.) при условии:
	115,24

	- длина пути резания породы, м  (l1)
	7,00

	- расстояние перемещения породы, м  (l2)
	50,00

	- скорость движения бульдозера при резании породы, м/сек.  (V1)  
	1

	- скорость движения бульдозера при перемещении породы, м/сек.  (V2) 
	1,40

	- скорость холостого хода, м/сек.  (V3)
	1,70

	- время переключения скоростей, сек.  (tп)
	9

	- время разворота бульдозера, сек.  (tр)
	15,00

	Сменная производительность, м3  (Пб) 
	468

	Часовая производительность, м3 
	58,50

	Сменная производительность бульдозера ДЗ-171.1 (куб.м)

	Пб = 3600х Тсм х V х К1 х К2 х К3 х К4 / (КрхТц) = 468

	Тц = l1/v1 + l2/v2 +(l1+l2)/v3 + tn +2tp = 115,24

	Задолженность бульдозера на вскрышных работах (час/год):

	Nчас =Vвс/Пб, где: Nчас – количество часов, Vвс. – объем вскрыши в м3:

	2027-2036 гг. - 3780 куб.м./год

	 Пб – часовая производительность бульдозера на вскрыше.

	2027-2036 гг. Nсм = 3780/58,5 = 65 ч (9 смен)


	Прочие работы, выполняемые бульдозером

	Задолженность бульдозера по времени составляет 5 % от времени работы карьера – в  2027-2036 гг. - 49,6 часов.


Расчетные показатели работы погрузчика типа ТО-18

на погрузке вскрышных пород, материала отвалов,  планировочных работ
 и отходов добычи
Таблица 5.8.3.3
	Показатели
	Величина

	
	показателя

	Продолжительность смены, мин. (Тсм)
	480

	Номинальный объем ковша, Vк, м3
	1,5

	Время на подготовительно-заключительные операции, мин. (Тпз) 
	35

	Время на личные надобности, мин. (Тлн)
	10

	Наименование горных пород
	Известняк-раукшечник

	Категория пород по трудности экскавации
	II

	Плотность породы, т/м3 (g)
	1,57

	Коэффициент разрыхления породы в ковше экскаватора (Кр)
	1,2

	Коэффициент вместимости ковша экскаватора (Кн)
	0,8

	Объем горной массы в целике в одном ковше, м3 (Vкэ1)
	1,2

	Масса породы в ковше экскаватора, т (Qкэ)
	1,57

	Вместимость кузова автосамосвала, м3 (Vка)
	6,6

	Грузоподъемность автосамосвала, т (Qка)
	13

	Число ковшей, погружаемых в один автосамосвал, (nа)
	6

	Продолжительность цикла экскавации, мин. (tцэ)
	0,75

	Время погрузки автосамосвала, мин. (Тпа)
	4,5

	Время установки автосамосвала под погрузку, мин. (Туп)
	0,5

	Производительность за смену, м3 (На)
	783

	Производительность с учетом поправочных коэффициентов (Нау) (м3/смену) на:
	663

	-        подчистку бульдозером подъездов (0.97)
	 

	-        очистку и профилактическую обработку кузова (0.97)
	

	-        разработку уступов малой высоты и зачистку кровли отрабатываемого уступа (0.90)
	

	Средняя часовая производительность, м3/час
	82,875

	На =(Тсм – Тпз – Тлн) х Vк х nа / (Тпа + Туп) =

	= (480-35-10) x 1,5 x 6 / (4,5+0,5) = 783 м3/см

	(Нау) C учетом поправочных коэфф.:

	Нау = 663 м3/смену

	Рабочий парк техники: 1

	Колличество рыхлой вскрыши в год:
	3780

	Колличество скальной вскрыши в год:
	1620

	Колличество отходов добычи в год:
	8000

	Общее количество материала (вскрыша + отходы произв.) - 
	13400

	Годовой фонд фактической работы:

	2027-2036 гг. - 13400 / 82,875 = 162 часов.

	2027-2036 гг. - 21 смен. (21 сут.)


Расчет производительности автотранспорта для автосамосвала КАМАЗ-55111 на транспортировке вскрышных пород,  материала отвальных и планировочных работ и отходов добычи

Таблица 4.8.3.4
	Показатели
	Величина

	1.Продолжительность смены
	480

	1. Объем неразрыхленной горной массы в кузове автосамосвала, м3 (А)
	6,6

	2. Продолжительность рейса, мин. (Т)
	11,5

	3. Время работы в пределах карьера, мин.(Т2)
	7

	Расстояние транспортировки, км
	 

	груженного (lг) 
	0,2

	порожнего (lп)
	0,2

	Скорость движения, км/час:
	 

	груженого (Vг)
	20

	порожнего (Vп)
	30

	Расстояние транспортировки в пределах карьера, км
	 

	груженного (lг) 
	0,2

	  порожнего (lп)
	0,2

	Скорость движения, в пределах карьера, км/час:
	 

	груженого (Vг)
	20

	порожнего (Vп)
	30

	-        время разгрузки, мин. (tр)
	1

	-        время погрузки, мин. (tп)
	4,5

	-        время маневров, мин. (tож)
	1,5

	-        время ожидания, мин. (tпр)
	1,5

	-        время простоев в течении рейса, мин.
	1

	4. Производительность автосамосвала, м3/час (Па)
	34,43

	Часовая производительность автосамосвала, м3/час:

	Па = 60 х А/Т = 34,43 (275,44 м3 в смену)

	Т = 60 х lг/Vг + 60 х lп/Vп + tр + tп + tм + tож. + tпр =  11,5 мин.

	Рабочий парк автосамосвалов:

	Рп = Пк х Ксут/(Па х Тсм х Ки), где

	Пк - сменная производительность карьера по вскрыше и вывозе отходов (расчетная – 109, Ксут. – коэффициент суточной неравномерности перевозок, Ки – коэффициент использования автосамосвалов:

	Колличество рыхлой вскрыши в год:
	3780

	Колличество скальной вскрыши в год:
	1620

	Колличество отходов добычи в год:
	8000

	Общее количество материала (вскрыша + отходы произв.) - 
	13400

	109 х 1,1/(34,43 х 8 х 0,94) = 0,65 принимаем 1 ед.

	Годовой фонд работы автосамосвалов: 

	2027-2036 гг. - 13400/34,43=390 часов

	Продолжительность рейса в пределах карьера составляет:

	60х0,2/20+0,2/30+4,5+1,5+1,5=7 мин.

	Количество ходок всего транспорта в год:

	2027-2036 гг. - 13400/6,6 = 2031

	Количество часов работы автосамосвалов в пределах карьера:

	2027-2036 гг. - 2031x7/60 =237 часов


Планировочные работы. Планировочные работы по подготовке добычных горизонтов к отработке проводятся КРМ. Эксплуатационная часовая производительность при прочности камня 1,5-2,5 МПа 10,0 м3/час., сменная: Qсм = Qтех х Tсм х Kисп. = 10,0 х 8 х 0,8 = 68,0 м3/см.(6 м3/час). Тсм – рабочая продолжительность смены, Кисп. – коэффициент использования оборудования на планировочных работах, имеющий значения 0,36-0,85.

 Годовой объем планировочных работ составит: 2027-2036 г.г. – по 360  м3. Требуемое количество смен на их отработку 1 КРМ :  360/68*0,75=4 смен.
Годовая задолженность - 16 час/год
Добычные работы

Добыча стенового камня ведется послойно. Одновременно в работе находятся 1-2 уступа. Поперечные, горизонтальные и затыловочные пропилы осуществляются КРМ СМР-026/1.  Зарезка каждого горизонта начинается с проходки пионерной траншеи по всей длине добычного уступа, шириной 2 м, а также двух- трех фланговых траншей шириной 3 м.

Пионерные и фланговые траншеи проходятся машиной СМР-026/1. 

Выпиленные стеновые камни складируются на рабочей площадке на поддоны. Климатические условия рассматриваемого района позволяют принять нормативный срок выдержки камня на складских площадках – 7-12 суток. 

Погрузка стеновых камней производится виловым погрузчиком типа 4013 в автопоезда с автомобилем КАМАЗ-55102 с прицепом.
Погрузка отходов осуществляется ковшовым погрузчиком типа ТО-18 в автосамосвал КАМАЗ-55111 с последующей транспортировкой в отвал.
Расчет потребности основного добывающего оборудования. 

	Расчет производительности Камнерезных машин КРМ СМР-026/1

	СМР-026/I. Эксплуатационная производительность КРМ на камне прочностью 1,5-2,5 МПа – 10.0 м3/час. 

	Сменная производительность: Qсм = Qтех. х Tсм х  Kисп. х Кс  = 10,0 х 8 х 0,85 = 68,0 м3/см., где Кисп. - 0,85 сменный коэффициент использования машины. 

	Необходимое количество смен при работе одной КРМ для выполнения годовой программы 2027-2036 гг. составляет:

	На скальной вскрыше:
	

	1620 / 68,0 x 0,75 = 18 смен.
	

	На добыче:
	

	20000 / 68,0 x 0,75 = 221 смен.

	Колличество одновременно работающих КРМ - 
	2

	С учетом занятости КРМ, на планировочных работах (4 смены) продолжительность их работы в году составит: 124 смен, рабочих дней - 124


Расчет потребности вспомогательного оборудования. 

	Расчет вилового погрузчика при погрузке пильного камня

	Годовой объем штучного камня при приведенной годовой производительности составляет, м3: 2027-2036 гг. – 
	12000

	 Масса камня в штабеле, т – 
	1,57

	Продолжительность цикла погрузчика 60 сек (1 мин.). Производительность погрузчика: поддоны: 1 в мин., 60 в час, 480 в смену. Объем 1 поддона 1 м3. Время работы погрузчика, с учетом коэф.использования (0,85) час/год: 

	2027-2036 гг. - 
	236

	Требуемое количество погрузчиков – 1 ед. 
	


Ковшовый автопогрузчик.  Годовой объем отходов пиления камня (Р = Qг х 0,5  составляет при годовой производительности (м3): 8000.

Задолженность погрузчика на этой операции учтена в расчетах таблицы 5.8.3.3. 

С учетом занятости погрузчика на вскрышных и планировочных работах принимается 1 автопогрузчик.

Автотранспорт на вывозе товарного камня. Вывоз собственным или наемным транспортом. 

Расчет производительности автопоезда: автосамосвал КАМАЗ-55102 с 

прицепом модели 8350 на транспортировке

стенового камня
Таблица 5.8.4.1

	Показатели
	Величина

	1.Продолжительность смены
	480

	1. Объем неразрыхленной горной массы в кузове автосамосвала, м3 (А)
	16

	2. Продолжительность рейса, мин. (Т)
	76,5

	3. Время работы в пределах карьера, мин.(Т2)
	18,5

	Расстояние транспортировки, км
	 

	груженного (lг) 
	20

	порожнего (lп)
	20

	Скорость движения, км/час:
	 

	груженого (Vг)
	40

	порожнего (Vп)
	60

	Расстояние транспортировки в пределах карьера, км
	 

	груженного (lг) 
	0,2

	  порожнего (lп)
	0,2

	Скорость движения, в пределах карьера, км/час:
	 

	груженого (Vг)
	20

	порожнего (Vп)
	30

	-        время разгрузки, мин. (tр)
	4

	-        время погрузки, мин. (tп)
	16

	-        время маневров, мин. (tож)
	1,5

	-        время ожидания, мин. (tпр)
	2

	-        время простоев в течении рейса, мин.
	2

	4. Производительность автосамосвала, м3/час (Па)
	12,55

	Часовая производительность автосамосвала, м3/час:

	Па = 60 х А/Т = 12,55 (100,4 м3 в смену)

	Т = 60 х lг/Vг + 60 х lп/Vп + tр + tп + tм + tож. + tпр =  76,5 мин.

	Рабочий парк автосамосвалов:

	Рп = Пк х Ксут/(Па х Тсм х Ки), где

	Пк - сменная производительность карьера по добыче пильного камня (расчетная – 98, Ксут. – коэффициент суточной неравномерности перевозок, Ки – коэффициент использования автосамосвалов:

	Общее количество перевозимого материала - 
	12000

	98 х 1,1/(12,55 х 8 х 0,94) = 1 принимаем 2 ед.

	Годовой фонд работы автосамосвалов: 

	2027-2036 гг. - 12000/12,55=957 часов

	Продолжительность рейса в пределах карьера составляет:

	60х0,2/20+0,2/30+16+1,5+2=18,5 мин.

	Количество ходок всего транспорта в год:

	2027-2036 гг. - 12000/16 = 750

	Количество часов работы автосамосвалов в пределах карьера:

	2027-2036 гг. - 750x18,5/60 =232 часов


Отвальные работы

Все текущие отвальные породы (породы вскрыши, и планировочных работ, а также отходы добычи) направляются во внутренний отвал, в последствии может быть перемещен в выработанное пространство, в количестве 134,0 тыс. м3 (в плотном теле), в том числе  рыхлых пород с учетом остаточного коэффициента разрыхления 37,8 тыс. м3,. Скальной вскрыши – 16,2. Отходы пильного материала составляют 80,0 тыс м3. Отходы пильного материала представляют собой известняк ракушечник, который пригоден для производства извести, а так же как строительный материал.

В процессе формирования отвалов систематически проводится планировка его поверхности бульдозером.
Они будут заскладированы в северо-западном углу участка на востоке контрактной территории. Размеры отвала: длина - 200 м, ширина - 83 м, площадь основания - 16750 м2. Средняя высота отвала - 8 м.
Вспомогательные работы

К вспомогательным механизированным работам на карьере отнесены следующие операции:

· подчистка внутрикарьерных дорог, строительство отвала вскрышных пород и отходов добычи (бульдозер ДЗ -171,1) – годовой фонд работы  принимается равным 5% от времени работы карьера: 50,0 час;

· передвижка рельсовых путей (перемещение рельсовых путей под камнерезными машинами на следующий уступ будет производиться собственными силами с использованием автокрана КС-4562 - годовой фонд работы  150 часов.
Точность профиля пути будет контролироваться маркшейдером с применением нивелирования. Допустимый уклон ± 1°.

При установке рельсов будут использованы специальные шаблоны. После установки рельсов будет осуществлен холостой прогон камнерезной машины с последующей выверкой и укреплением пути для избежания смещения и их просадки.
	Вспомогательными механизмами являются машина поливомоечная, автозаправщик, автобус. Их годовая задолженность составит:

	 - поливомоечная машина - 124 часов. (из расчета 1 час в смену)

	 - вахтовый автобус - 248 часов. (из расчета 2 час в смену)
	

	 - автозаправщик - 22 часов.
	


Горно-технологическое оборудование

Из выше сказанного следует, что на производстве горных работ будут задолжены следующие механизмы.

Применяемое оборудование на вскрыше и добыче:

- машина универсальная камнерезная низкоуступная СРМ-026/1 – 2 ед.   

- бульдозер ДЗ-171.1 – 1 ед.

- погрузчик ковшовый типа ТО-18 – 1  ед.

- погрузчик виловый  фронтальный 4013 – 1 ед. 

- автосамосвал карьерный КАМАЗ-55111 – 1 ед.

- автопоезд на вывозе камня КАМАЗ-55102 с прицепом – 2 ед.

На вспомогательных работах:

- машина поливомоечная  КО-713 на базе ЗИЛ-4314 – 1 ед.

- автобус ПАЗ-3201 – 1 ед.

- автоцистерна для доставки ГСМ Урал-4320 – 1 ед.
  Спецификация  горно-транспортного оборудования  приведена  в  таблице 5.8.7.1. 

Примечание * - на горных работах могут быть использованы иные модели бульдозера, экскаватора и автосамосвалов,  имеющиеся в распоряжении разработчика. Для расчетов приняты выше указанные модели.

Расчеты производительности основных механизмов, их задолженности, годового фонда их работы отражены в таблицах 5.8.6.2 – 5.8.6.4. Спецификация горно-транспортного оборудования приведена в таблице 5.8.7.1, годовой расхода топлива в таблицах 12.4.4.2.
Спецификация  горно-транспортного  оборудования
Таблица 5.8.7.1

	№№
	Оборудование, марка
	Кол-во
	Краткая техническая характеристика
	Масса  единицы, т

	
	
	
	
	

	1
	Погрузчик ТО-18
	1
	Емкость ковша (номинальная) 1,5 м3
	11

	
	
	
	Мощность сетевого двигателя 160 кВт
	

	
	
	
	Радиус копания – 5,6 м
	

	
	
	
	Высота  выгрузки 2,8 м
	

	2
	Бульдозер ДЗ-171.1
	1
	Отвал с гидроприводом
	19

	
	
	
	Ширина отвала 3,2 м, высота 3,2 м
	

	
	
	
	Двигатель дизельный
	

	
	
	
	Мощность двигателя129 кВт
	

	3
	Автосамосвал на вывозе КАМАЗ-55111
	1
	Вместимость кузова 6,6 м3
	9

	
	
	
	Грузоподъемность 13 т
	

	
	
	
	Двигатель дизельный
	

	
	
	
	Мощность двигателя 162 кВт
	

	4
	Машина поливомоечная  на базе КАМАЗ-53213
	1
	Емкость цистерны 10.0 м3
	11

	
	
	
	Ширина полива  20 м
	

	
	
	
	Двигатель дизельный
	

	
	
	
	Мощность двигателя  162 кВт
	

	5
	Погрузчик виловый фронтальный 4013
	1
	Номинальная г/п  3.2 т
	4,9

	6
	Автопоезд КАМАЗ-55102 и прицеп марки 8350
	2
	Вместимость кузова 15,0 м3
	12,6

	
	
	
	Грузоподъемность 15 т
	

	
	
	
	Двигатель дизельный
	

	
	
	
	Мощность двигателя 162 кВт
	

	
	
	
	Минимальный радиус  поворота 9.0 м
	

	7
	Камнерезная машина СРМ-026/1
	2
	Мощность сетевых  двигателей 74 кВт
	15,7

	
	
	
	
	

	8
	Вахтовый автобус КаВЗ-3976
	1
	Двигатель бензиновый     Мощность двигателя 92 кВт
	4,45


Календарный план работы карьера

План-график производства горно-капитальных, горно-подготовительных и добычных  работ на период разработки месторождения в действующий контрактный срок представлен в нижеследующей таблице 4.8.8.1

Календарный план работы карьера

Таблица 4.8.8.1
	Годы эксплуатации
	Основные этапы строительства

карьера
	Объемы по видам работ, тыс. м3

	
	
	Горно-капитальные
	Разработка 

вскрышных пород и перемещение материала имеющихся отвалов (отходов)
	Планировочные работы 
	Проходка  технологических траншей
	Горно-подготовительные
	Проходка технологических

траншей
	Проходка въездной

траншеи и

съездов
	Добычные
	Добыча, тыс. м3

	Всего по горной массе, 

тыс. м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сте-нового камня
	Извест-няка
	Пога-шен-ные запа-сы
	

	2027
	Эксплуатационный
	
	3,78
	0,36
	0,7
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	2028
	
	
	3,78
	0,36
	
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	2029
	
	
	3,78
	0,36
	
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	2030
	
	
	3,78
	0,36
	
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	2031
	
	
	3,78
	0,36
	
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	2032
	
	
	3,78
	0,36
	
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	2033
	
	
	3,78
	0,36
	
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	2034
	
	
	3,78
	0,36
	
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	2035
	
	
	3,78
	0,36
	
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	2036
	
	
	3,78
	0,36
	
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	Всего в действующий контрактный срок
	
	37,8
	3,6
	0,7
	
	1,4
	2,4
	
	120,0
	200,0
	216,0
	237,8


Вспомогательное хозяйство

Водоотвод и водоотлив
В  связи  с  климатическими  условиями  (количество осадков 116-140 мм в год,

толщина снежного покрова не превышает 200 мм)  существенного  притока  за  счет  атмосферных  вод  в  карьер  не  ожидается.  Кроме того,  в  целях  защиты  карьера  от  поступления  ливневых  и  талых  вод  в  карьер  с  прилегающей  территории,  как  отмечалось  ранее,  для  их  отвода  производится  строительство породного вала по периметру карьера с нагорной стороны. 

Уровень  грунтовых  вод  везде  в  контуре  карьерного  поля  находится  ниже  подошвы  карьера. Постоянные водотоки на месторождении отсутствуют. Специальных мер по защите карьера от грунтовых вод не предусматривается.

Подтопление карьера будет происходить за счет атмосферных осадков, выпадающих в его контуре. 

	Приток снеготалых вод на конец отработки:
	

	Q = H x S x 0,7 x 0,95, где H – запасы воды в снеге, м (0,057), S – водосборная площадь карьера, 0,7 – коэффициент сохранности покрова снега, 0,95 – коэффициент поверхностного стока, 14 - количество дней снеготаяния..

	Q = (0,057 x 27000 х 0,7 x 0,95)/(14 x 24) = 3,05 куб.м/ч
	

	
	

	Приток ливневых вод в карьер составит:
	

	Q1 = (q x S x 0,95)/24, где q – максимальный суточный максимум – 49 мм.

	Q1 = (0,049 x 27000 x 0,95) / 24 = 52,37 куб.м/ч
	


Так как разрабатываемые известняки обладают высокой пористостью (хорошими дренажными свойствами) эти воды будут быстро дренироваться и нет надобности в создании водооткачивающей насосной станции.

Ремонтное и складское хозяйство
Небольшое количество оборудования, занятого на горных работах, малая   удаленность  карьера  от  районного центра   позволяют  обойтись  без  создания  специальных  ремонтных  служб  на  месте  ведения  добычных  работ.  По  этим  же  причинам  нет  потребности  в  строительстве  складских  помещений  капитального  характера.

При  неукоснительном  соблюдении  всех  технических  регламентов и  сроков  проведения  ТО  возможность  проявления  серьезных  поломок  горно-транспортных  средств мала.

Техническое  обслуживание горно-транспортного оборудования  и  устранение  возникающих  неполадок  предусматривается  производить  выездной  бригадой  ремонтной  службы  разработчика  месторождения. Для проведения профилактического техобслуживания и устранения мелких неполадок в состав смен включаются слесари-ремонтники по механической и электрической частям.

Для  удовлетворения  минимума  бытовых  нужд  рабочих смен,   обслуживающих  карьер, на месте ведения горных работ построены административно-производственные помещения (каменное бытовое здание и гараж). 
Объекты электроснабжения карьера
Для  обеспечения  электроэнергией силовых потребителей карьера (камнерезных машин), для освещения площадок, карьера, отвала в темное время суток, а также   административно-бытового и производственного помещений используется имеющаяся внешняя ВЛ-6,0 кВ и внутренние ЛЭП-0,4 кВ. 

 Для освещения карьера и отвала применяются мобильные светильники. В охранных целях камнерезные машины освещаются в течение всего темного времени суток на месте их стояния. 

Пылеподавление на карьере

При  производстве  вскрышных  и  добычных  работ  необходимо  проведение  систематического  контроля  за  состоянием  атмосферного  воздуха.  Состав  его  должен  отвечать  установленным  нормативам  по  содержанию  основных  компонентов  воздуха  и примесей (ГОСТ 12.1.005-76, «Воздух рабочей зоны»).
Пылевыделение в виде неорганизованных выбросов на вскрышных и добычных работах будет происходить:

- при  снятии  и  перемещении  пород вскрыши  в  отвалы;

- при пилении камня камнерезными машинами; 

- при  погрузке  разрыхленной  горной  массы  в  транспортные  средства, 

- при  движении  транспортных  средств по  внутрикарьерным  дорогам,

- при  выгрузке  горной  массы  в  пунктах  ее  назначения  (отвалы),

- поверхность  отвалов, не  закрепленных  почвенно-растительным  слоем.
Из числа перечисленных, наиболее мощными источниками пылевыделения (по  суммарному количеству) будут служить забой при погрузо-разгрузочных операциях, неблагоустроенные автодороги и отвалы.

Для снижения пылеобразования предусматриваются  следующие мероприятия:

· двукратное  в  смену  водяное  орошение  внутрикарьерных  и  междуплощадочных  автодорог,  а  также  систематическое  орошение  водой не  закрепленной  поверхности   отвалов  и  их  участков,  на  которых  произведено  травосеяние,

· при работе камнерезных машин локализация очагов пылевыделения путем применения защитных пылеулавливающих камер (колпаков), орошение забоя перед работой КРМ и установление водяной завесы во время резания камня, оборудование кабин КРМ пылевентиляционными приборами,

· предупреждать  перегруз  автосамосвалов  для  исключения  просыпов  горной  массы,

· снижение  скорости  движения  автотранспорта  и  землеройной  техники  до  оптимально-минимальной,
· проведение  рекультивации,  включая  биологическую,  поверхностей  отвалов.

5 Геолого-маркшейдерское обслуживание

При  разработке  месторождения  будет  организована  геолого-маркшейдерская  служба,  выполняющая  комплекс  работ,  обеспечивающих  контроль  и  планомерность  отработки   полезного  ископаемого  в  соответствии  с  “Отраслевой  инструкцией  по  геолого-маркшейдерскому  учету  состояния  запасов  нерудных  строительных  материалов”.

Геологическая служба

Геологическая  служба  проводит  систематическое  изучение  месторождения  на протяжении  всего  периода  эксплуатации:

- устанавливает   соответствующую  систему  геологической  документации  и  методику  опробования  эксплуатационных  выработок,

- для  оперативного  и  квалифицированного  решения  геологических  вопросов,  связанных  с  производством  добычных  работ  на  карьере,  разрабатывает   специальную  “Инструкцию  по  геологическому  обслуживанию  карьера”,  утверждаемую  руководителем  Горного  бюро  недропользователя,

- осуществляет  контроль  добычи  и  вскрыши   на  карьере,  соблюдение  нормативных  (проектных)  потерь  и  разубоживания  полезного  ископаемого,  охраны  недр  и  окружающей  среды,

- ведет  учет  балансовых  запасов  по  степени  их  подготовленности  к  добыче  в  соответствии  с  “Отраслевой  инструкцией  по  геолого-маркшейдерскому  учету   состояния  запасов  нерудных  строительных  материалов”,

- представляет сведения о списании отработанных запасов в соответствии с  “Положением о порядке списания запасов полезных ископаемых с баланса горно-добывающих предприятий”,

- разрабатывает ежегодные, квартальные и текущие планы развития и  производства  горных  работ.


Численный  состав  геологического  отряда:

- главный  геолог - возглавляет  геолого-маркшейдерскую  службу  карьера  и  несет  всю  ответственность  за  работу  этой  службы, 

- участковый  геолог - выполняет  работу  под  непосредственным  руководством  главного геолога,  несет  ответственность  за  порученный  участок  по  всем  вопросам  геологического  обслуживания  и  контроля  ведения  горных  работ.
Маркшейдерская служба

Основные  мероприятия, выполняемые  маркшейдерской  службой:

- обеспечивает  достоверность  учета  состояния  и  движения  запасов,  потерь  и  разубоживания  полезного  ископаемого, 

- ведет  установленную  маркшейдерскую  документацию по карьеру  и  отвалам,

- участвует  в  разработке годовых,  квартальных  и  текущих  планов  развития  горных  работ, 

- обеспечивает  вспомогательные  работы  на  карьере  и  других  объектах,  его  обслуживающих,

-  проводит  трассирование  автодорог  и  других  линейных  коммуникаций,  вынос  в  натуру  проектных  местоположений  объектов  строительства,  технологического  оборудования,

- ведет  контроль  за  планировочными  работами  и  параметрами  системы  разработки.

Численный  состав  маркшейдерского  отряда: маркшейдер  - 1, рабочий - 1,  среднегодовая задолженность - 6 месяцев. 

В качестве  основных  инструментов  будут  использованы:  теодолит  2Т30 - 1шт., нивелир  НЗ-к -1 шт.,  рулетка  50-ти  метровая - 1 шт.,  рейка  нивелирная - 2шт.

Для обеспечения  карьера  съемочным  обоснованием  будет  развита  сеть  микротриангуляции  на  основе   имеющихся  вблизи  месторождения  пунктов  триангуляции.

Высоты  на  пункты  съемочного  обоснования  будут  переданы  техническим  нивелированием  от  этих  пунктов  с  ошибкой  не  более  0.01 м.  На  местности  пункты  съемочного  обоснования  закрепляются  в  соответствии  с  действующими  требованиями  к  их  оформлению. 

Съемочные  работы  будут  выполняться  тахеометрическим  способом  в  масштабе  1:1000.  Средняя  ошибка  положения  бровки  уступа  относительно  ближайшего  пункта  съемочной  сети  не  будет  превышать  0.6 м,  определения  высот реечных  точек - 0.02 м.

Средняя  ошибка  определения  объемов  по  результатам  съемок  -  не  более  5%.

Периодичность  проведения  съемочных  работ  на  карьере не  реже  одного  раза  в  квартал,  на  отвалах -  1 раз  в сезон.
5 Обеспечение рабочих мест свежим воздухом

Загрязнение атмосферы карьера пылью и вредными газами происходит при работе горно-транспортного оборудования. 
	Количество воздуха, осуществляющего вынос вредных примесей из карьера

	P = [0,124 х Х’ср. х S x L, форм. 10 (9)]
	

	Х’ср. - среднаяя скорость ветра -     
	4,1

	S - площадь участка - 
	27000

	L - средняя глубина карьера - 
	9,4

	На начальном этапе (в первый год):
	

	P = 0,124 х 12,55 x 2700 х 9,4 = 
	39496,36 м3/сек

	На конечном этапе:
	

	P2 = 0,124 х 12,55 x 27000 х 9,4 = 
	394963,56 м3/сек


При производстве горных работ, независимо  от погодных условий, с целью профилактики загрязнения атмосферного воздуха карьера на горно-транспортных механизмах с двигателями внутреннего сгорания проводится систематическая регулировка топливной аппаратуры и они оснащаются нейтрализаторами выхлопных газов.
Организация работы карьера

Относительно небольшая удаленность проектируемого карьера от пос. Бейнеу, малая численность задействованного горно-транспортного оборудования и обслуживающего персонала, позволяют оптимизировать список вспомогательных объектов и организовать работу карьера без строительства некоторых из них, обычно являющихся неотъемлемой частью горного производства.

В частности, отпадает необходимость строительства в районе ведения горных работ вахтового поселка для персонала, обслуживающего карьер, складов ГСМ, капитальных складских помещений для хранения запчастей и ремонтных материалов, ремонтных мастерских и гаражного хозяйства, отопительных объектов.

Функцию большей части перечисленных объектов могут исполнять имеющиеся производственные мощности разработчика с промбазой в пос. Бейнеу, где будет производиться капитальный ремонт используемых на горных работах механизмов. Профилактический ремонт и мелкие поломки будут производиться на месте выездной бригадой.

Обеспечение ГСМ горных и транспортных механизмов, а также технической и хозъпитьевой водой предусматривается с использованием спецавтотранспорта.

Проживание рабочего персонала предусматривается в пос. Бейнеу, откуда он ежесменно доставляется на карьер автобусом. 

Для создания оптимальных бытовых и производственных условий для рабочей смены на месте работ имеется каменное строение административно-бытового назначения и гараж. 

На карьере, в междусменный период организуется охрана имущества и механизмов. 

6 Электроснабжение, водоснабжение и канализация

6 Электроснабжение

Общие положения

Электроснабжение и электрооборудование карьера разработаны на основании решений технологической части настоящего проекта.

Исходными данными являются инженерно-геологические, топографические и климатологические особенности района строительства.

Район строительства относится к IV ветровому району (скоростной напор ветра 65 кг/м2), максимальная скорость ветра 32 м/сек., к III гололедному району (толщина стенки гололеда 15 мм), максимальная температура + 45о С, минимальная - -30о С, атмосфера IV степени загрязненности.

Грунты представлены покровными суглинками, песчано-щебенистым грунтом и коренными известняками-ракушечниками.

Проектные решения разработаны в соответствии с требованиями:

- правил устройства электроустановок (ПЭУ-87),

- инструкции по безопасной эксплуатации электрооборудования и электросетей на карьерах.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения согласно ПЭУ электроприемники  проектируемого предприятия относятся к потребителям третьей категории. 

Потребители электроэнергии и электрические нагрузки

Потребителями электроэнергии являются электродвигатели камнерезных машин, электробытовые потребители административно-бытового поселка (обогреватели, кондиционеры, вентиляторы, освещение), а также наружное освещение площадок, карьера и отвалов.

По надежности электроснабжения все потребители относятся к III категории.

Расчёт электрических нагрузок и суммарный расход электроэнергии будет производиться в начале каждого года (сезона) работы для заключения договоров с поставщиками электроэнергии. В большей части своей эти величины находятся в непосредственной зависимости от объёмов добычи карьера по горной массе. 

Ниже приведен расчет максимальной потребляемой мощности по объекту.

Годовое потребление электроэнергии – 169,5 тыс. кВт/час. Основные показатели расчетной мощности и расчет нагрузок приведены в таблицах 6.1.2.1 и 6.1.2.2.

Основные показатели установленной и расчетной мощности
Таблица 7.1.2.1 
	Наименование показателей
	Ед. измер.
	Величина показателя

	Напряжение сети

- первичное

- вторичное силовых токоприемников

- вторичное освещения и бытовых токоприемников
	кВ

кВ

кВ
	6,0

0,38

0,22

	Количество КТП-6,0/0,4
	шт.
	1

	Мощность силовых трансформаторов КТП
	кВА
	630

	Расчетная максимальная нагрузка всего: 

- активная

- реактивная

- полная
	кВА

кВАр

кВА
	74

59

122

	Годовое потребление электроэнергии
	тыс. кВт/час
	169,533

	7. Установленная мощность конденсаторных батарей
	квар
	140

	8. Удельный расход электроэнергии на единицу товарной продукции  
	кВт ч/м3
	11,1


	Административно-бытовой поселок

	Наименование потребителей
	Руст. кВт
	Рраб кВт
	Кс
	cos(
	tg(
	Потребляемая мощность

	
	
	
	
	
	
	Рр кВт
	Qр

кВар

	
	
	
	
	
	
	
	

	КРМ СРМ-026/1, 1 шт., по  74 кВт 
	74
	59
	0,8
	0,8
	0,75
	59
	55

	Наружное освещение (прожектора на машинах, охранное освещение, освещение отвалов)
	15
	15
	1,0
	0,9
	0,48
	12
	5

	Итого
	89
	74
	
	
	
	71
	60

	Полная мощность
	
	
	
	
	
	93 кВА
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Полная мощность:  S =         712 +602        = 93 кВА
	Административно-производственные помещения

	Электробытовые приборы и внутреннее освещение
	30
	30
	0,8
	0,9
	0,48
	24
	13

	Наружное освещение поселка
	3
	3
	0,6
	0,9
	0,48
	2
	0,8

	Итого
	33
	33
	
	
	
	26
	13,8

	Полная мощность
	
	
	
	
	
	29 кВА


Полная мощность: 
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	Всего по проектируемому карьеру
	122
	107
	
	
	
	97
	73,8

	Полная мощность
	
	
	
	
	
	122 кВА


Для компенсации реактивной мощности КТП в низковольтной сети устанавливается батарея конденсаторов 40 кВар. Активная мощность при отключенной конденсаторной батареи составит 97 кВт, реактивная 67 кВар.

Полная мощность при включенной конденсаторной батарее составит √972+672 = 118 кВА.

Принимается  к использованию КТП160-6(10)/0,4 с силовым трансформатором ТМ-160/6(10). Потребители административно-производственных помещений питаются от этой же подстанции. 

Годовое потребление электроэнергии при односменной работе и числе часов использования максимума составит 169,533 тыс. кВт/час.
Схема электроснабжения
Внешнее электроснабжение проектируемого строительства предусматривается на напряжении 6,0 кВ.

Для обслуживания проектируемого предприятия устанавливаются одна КТП-6,0/0,4 кВ мощностью по 630 кВА.

Потребители административно-производственных помещений и освещения карьера и отвалов питаются от КТП160-6(10)/0,4 кВ на напряжении 220 кВ по четырехпроводной системе с глухозаземленной нейтралью.

Силовые потребители карьера (камнерезные машины) питаются на напряжении 380 В по трехпроводной системе с изолированной нейтралью.

От КТП потребители административно-бытового поселка и освещения карьера и отвалов питаются по низковольтным воздушным линиям. 

Силовые потребители питаются с шин 0,4 кВ КТП по четырем фидерам по кабельным магистрально-распределительным сетям.

Подключение распределительных сетей к магистралям и камнерезных машин к распределительным сетям проводится через разъединительные (РП) и приключательные пункты (ПП) с рубильниками и предохранителями.

Выбор сечения проектируемых низковольтных воздушных и кабельных сетей должен быть выполнен по длительно допустимому току с проверкой на потерю напряжения у наиболее удаленных потребителей и по условиям запуска электродвигателей мощностью 22-30 кВт.

 Силовое электрооборудование
Силовые токоприемники нагрузка карьера представлены электродвигателем привода камнерезной машины СМР-026/1 Мощность электродвигателя от 4,5 до 30 кВт. Установленная мощность - 74 кВт. Максимальная расчетная мощность одновременно работающих машин составляет 122 кВА.

Для питания силовых потребителей предусмотрена комплектная трансформаторная подстанция типа КТП160-6(10)/0,4 мощностью 160 кВА.

Для минимизации потерь в электрических сетях рекомендуется использование передвижной КТП и передвижные опоры с длиной пролета не более 30 м. 

Все силовые электросети выполняются кабельными. Магистральные сети 0,4 кВ до разъединительных пунктов выполняются кабелем марки АВВГ сечением 3х120+1х50 мм2, прокладываемым в земле в траншеях.

Распределительные сети 0,4 кВ до приключательных пунктов выполняются гибкими кабелями в резиновой оболочке марки КГ сечением 3х70+1х25 мм2.

Для подключения камнерезных машин используются штатные кабели, входящие в комплект машин.

Гибкие кабели прокладываются по поверхности с учетом исключения их возможного повреждения (наезда на них транспортных средств и механизмов).

Для подключения и электрозащиты камнерезных машин используются разъединительные и приключательные пункты, состоящие из навесных ящиков типа РУС-8104 с рубильником и предохранителями, установленных на передвижных рамных металлоконструкциях.

Управление электроприводами камнерезных машин осуществляется со шкафа управления, установленного на машине и входящего в ее комплект.

По мере разработки карьера и перемещении камнерезных машин приключательные пункты и силовые кабели подлежат переносу на соответствующие уступы и горизонты.
 Электроосвещение

Проектом предусматривается электроосвещение карьера, отвалов, площадок и помещений административно-бытового поселка.

Общее освещение территории карьера  отвалов с нормируемой освещенностью 0,2 лк осуществляется прожекторами ПКН-1500 с ксеноновыми лампами КГ-220-1500, мощностью 1500 Вт, установленными на ж/бетонных мачтах высотой 20 м. Для защиты от атмосферного электричества на прожекторных мачтах устанавливаются молниеотводы.

Места работы камнерезных машин в карьере с нормированной освещенностью 5 лк освещаются входящими в комплект машины прожекторами с лампами 500 Вт, установленными на машинах.

Освещение транспортных берм, площадок вахтового поселка и отвалов с нормированной освещенностью 3-5 лк производится светильниками РКУ01-250 с лампами ДРЛ мощностью 250 Вт, установленными на опорах низковольтной сети.

Осветительные сети питаются от той же КТП, что и силовые токопотребители, по четырех проводной системе с глухо заземленной нейтралью.

Осветительные сети выполняются воздушными с подвеской проводов АС50 – Ас-35 на типовых ж/бетонных опорах, на отвалах – кабелями на переносных опорах.

Наружное освещение питается от специального фидера наружного освещения.

Управление наружным освещением предусматривается со щита КТП вручную или автоматически посредством фотореле.

Прожекторные мачты могут отключаться и включатся выключателем, установленном на мачте.

Учет электроэнергии силовых, осветительных и бытовых потребителей осуществляется счетчиками, входящими в комплект КТП.
 Конструктивное выполнение ВЛ-0,4 кВ

Проектируемые ВЛ-0,4 кВ с проводами АС-35, АС-50 выполняются на типовых ж/бетонных опорах по серии 3.407.1-136 «Железобетонные опоры ВЛ-0,38 кВ» со стойками СВ-105. Средний пролет 30 м. Провода подвешиваются на изоляторах ТФ-20 с расстоянием между фазами не менее 600 мм.

Вводы низкого напряжения в здания осуществляется по месту через трубостойки с использованием решений типового проекта 3.407-82 «Вводы линий электропередачи до 1 кВ в здания» проводами АПВ сечением 16 мм2 и подключаются поочередно к разным фазам.

В связи с агрессивностью грунтов по отношению к бетону предусмотрена гидроизоляция битумом подземных частей всех опор, соприкасающихся с грунтом. 
 Защитные мероприятия

Все строительные и электромонтажные работы, а так же обслуживание силовых и осветительных установок, ВЛ-6,0 кВ и 0,4 кВ должны выполняться с соблюдением требований и правил ПЭУ, ТПЭ, ПТБ, ЕПБ и инструкции по безопасной эксплуатации электрооборудования и электросетей на карьерах.

В качестве основной меры безопасности от поражения электрическим током служит защитное заземление, а также защитное отключение всех электросетей при нарушении изоляции и однофазном замыкании.

Система заземления карьера состоит из центрального очага заземления, расположенного за пределами разработки карьера и выполненного из полосовой стали 40х6 см, проложенной в земле на глубине 0,8 м, и местных  очагов заземления в пределах разработки карьера у каждого приключательного пункта, выполненных из электродов заземления из угловой стали, соединенных стальной полосой  40х6 см.

Заземление КТП и прожекторных мачт предусматривается горизонтальными заземлителями из полосовой стали. Заземлению подлежат все электрооборудование, направляющие рельсы камнерезных машин, металлоконструкции для установки электрооборудования, разрядники, кабельные муфты, молниеотводы, а также опоры высоковольтной и низковольтных сетей.

В качестве заземляющих проводников используются заземляющие шины из полосовой стали и нулевые жилы силовых кабелей.

Заземление опор выполняется заземлителями, входящими в комплект опоры.

Так как потребители карьера питаются по трехпроводной системе с изолированной нейтралью, то во избежание поражения током обслуживающего персонала при любом нарушении изоляции силовой сети предусматривается автоматическое отключение всех сетей карьера при помощи реле утечки тока и вводного автомата на КТП.

Потребители административно-бытового поселка и наружное освещение площадок питаются по четырех проводной сети и для данных потребителей применяются защитное заземление и зануление.

Все элементы электрооборудования и электрических сетей имеют защиту от аварийных ситуаций (перегрузка, короткое замыкание, однофазное замыкание на землю, перенапряжение), которая выполняется автоматами, предохранителями, разрядниками.

КТП, шкафы, ящики управления оборудуются механической блокировкой для избежания ошибочных операций при управлении и переключении, а также для ограничения доступа к электрооборудованию при наличии на нем напряжения. 

6 Водоснабжение и канализация

6  Водопотребление

Для создания нормальных производственно-бытовых условий персонала, занятого на горных работах, и функционирования проектируемого производства требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения.

Доставка смены из пос. Бейнеу производится ежедневно, поэтому учитывается  расход питьевой воды на 1 работающего. Кроме того, при работе в одну смену по 8 часов расход воды составляет 1/3 часть суточной нормы. 

Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье сменного персонала, на рукомойники, помыв посуды после обеда. 

Назначение технической воды – орошение для пылеподавления – забоя, дорог, рабочих площадок и отвала.

Карьер работает 7 дней в неделю в 1 смену продолжительностью 8 часов. Продолжительность работы карьера в году составит в период 2027-2036г.г. – 124 рабочий день. 

Явочный  состав персонала, ежедневно обслуживающего горные работы: 21 человек. Питание на месте ведения работ 1 раз в смену. 

Орошение пылящих объектов карьера проводится в период времени с положительной дневной температурой, во избежание образования гололеда и при отсутствии снежного покрова. Количество рабочих дней этого периода определяется с учетом длительности периода с положительной дневной температурой (142 дней). 

По своему функциональному  назначению и по месту размещения административно-бытовые помещения, обслуживающие карьер, не могут иметь централизованного хоз-питьевого водоснабжения. Согласно примечанию к таблице 1 СНиП РК 4.01-02-2001 «расходы воды для районов застройки зданиями с водопользованием из водозаборных колонок (т.е. с нецентрализованным водоснабжением) удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут». Следует понимать, что в данный расход входит и расход на хозяйственно-бытовые нужды, включая расходы горячей воды.  В расчет включаем 30 л/сут. 

Водой для питья и приготовления пищи охранной сменой является бутилированная вода, для других хозяйственных нужд – вода поселковой водопроводной сети п. Бейнеу, которая систематически завозится автотранспортом в цистернах. Ее хранение осуществляется  в емкостях, выполненных из нержавеющего материала.
Потребность в хоз-питьевой и технической воде
 Таблица 7.2.1.
	Назначение водопотребления
	Норма потребления, м3
	Кол-во
	Потреб.
	Кол-во

	
	
	ед.
	  м 3/сут,
	сут/год

	2027-2036 гг.

	Хоз-питьевая

	Явочный основной персонал
	0,03
	21
	0,63
	124

	 
	в т.ч. бутилированная
	0,2
	

	Техническая:

	 
	м3/м2
	м 2
	 
	 

	- орошение дорог
	0,001
	1600
	1,6
	124

	- орошение забоя 
	0,005
	10
	0,05
	

	Всего
	 
	 
	1,65
	 

	Годовой расход воды составит: хоз-питьевой в - 2027-2036 гг. - 78,2 куб.м. (0,63x124), технической - 204,6 куб.м. (1,65x124).

	


Согласно примечанию пункта 2.11 СНиП РК 4.01-02-2001 для проектируемого объекта допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение.

Качество воды, доставляемой и хранимой в емкостях, предназначенной для хозяйственно-питьевых нужд, должна соответствовать требованиям Приложения 9 «Санитарных правил РК …. 

Емкость для завоза и хранения хозпитьевой воды по ее освобождению очищается, тщательно промывается и еженедельно дезинфицируется. Концентрация активного хлора в дезинфицирующем растворе составляет 75-100 мг/л. После удаления дезинфицирующего раствора емкость промывается питьевой водой.

В качестве дезинфицирующего средства для обработки емкостей используется водный раствор гипохлорита натрия. 

Обеспечение технической водой будет осуществляться путем завоза из п. Бейнеу автоцистерной КО-713.  

Стоки от рукомойников и столовой поступают по закрытой сети в септик. 

Для самотечной системы канализации должны быть использованы коррозионно стойкие трубы: чугунные, асбестоцементные, пластмассовые. 
6 Водоотведение

По мере накопления хозяйственных сточных вод и фекалий, они вывозятся ассенизационной машиной на очистное сооружение ЖКХ п. Бейнеу. На оказание этих услуг заключается договор. 
	Объем водоотведения составит: в 2027-2036 гг. - 78,2 x 0,8 = 62,5 куб.м.

	
	
	
	
	

	Септики представляют собой литые железобетонные резервуары с внешней гидроизоляцией.  Исходя из периодичности вывоза его содержимого (1 раз в неделю) и с учетом запаса, равного 30% его объема, общий объем септика  должен иметь размер:

	

	

	

	4,6 куб.м. (0,63 x 7 раб.дн. x 0,8 + 0,63 x 7 раб.дн х 0,8 х 30%).
	

	В качестве септика можно рекомендовать применение блочного септика заводского изготовления «АСО-3», в котором происходит очищение хоз-бытовых сточных вод и отпадает необходимость их вывозить. Объем одного блока 2 м3. Предусмотрена возможность их стыкования. Общая потребность в блоках – 3

	

	

	


6 Производственные и бытовые помещения

Для создания нормальных условий работы обслуживающего персонала и организации охранной службы на карьере имеются каменное здание административно-бытового назначения и гараж. 

 Имеющееся административно-бытовое здание оборудуется светильниками, кондиционером, вентиляторами, масляными обогревателями, холодильником. Предусматривается обогрев помещения масляными радиаторами и подогрев воды ТЭНом.

На административно-бытовой площадке и карьере предусматривается установка надворных туалетов и контейнеров для сбора и хранения замазученной ветоши, отработанного масла и место сбора металлолома. 
7 Связь и сигнализация

Для организации нормального функционирования предприятия будет организована диспетчерская связь между карьером и вагон-конторой, с вахтовым поселком и с диспетчерской службой офиса разработчика. Для этого проектируется использование сотовой связи.

Для экстренной связи с аварийно-спасательными службами (скорой помощью, ЧС, пожарной частью) районного и областного центров предусматривается организация спутниковой связи.

Для оповещения водителей и персонала, обслуживающего карьер, о начале и окончании выемочных и погрузочных работ погрузчик оборудуется звуковой сигнальной установкой.

На всех подъездах к карьерам устанавливаются предупреждающие знаки на стойках высотой 2.5 м для ограничения несанкционированных въездов на территорию карьера и объектов, его обслуживающих.
8 Рекультивация земель

Полезное ископаемое, представленное известняком-ракушечником, относится к полускальным породам. Как уже говорилось выше, в контрактный срок (2027-2036г.г.) будет отработана лишь малая часть запасов участка и не на полную глубину подсчета запасов. Оставшиеся запасы участка по площади и до границы подсчета запасов будут отрабатываться после пролонгации Контракта на добычу по вновь составленному Плану горных работ. Учитывая крепость пород, условия разработки карьера, его глубину, рекультивациция карьера (выполаживание бортов карьера, планировка поверхности откосов и дна карьера не предусматривается).

Исходя из многолетнего опыта разработки подобных месторождений общераспространенных полезных ископаемых и последующего после их отработки проведения ликвидационных работ, установлены критерии методики проведения ликвидации, которые сводятся к тому, что карьеры общераспространенных полезных ископаемых, имеющие незначительную глубину разработки и мощность вскрышных пород, однородные качественные показатели, ликвидируются по 1-му варианту, суть которого изложена ниже.

Техническим решением ликвидации последствий недропользования на проектируемом участке является рекультивация отвала вскрышных пород. Отвал отходов пиления камня не подлежит рекультивации, так как данные отходы будут реализованы для получения строительной извести.
Проектная площадь под разработку карьера на действующий контрактный срок  составляет 27000 м2. 

Выработанное пространство на конец отработки запасов будет представлять собой выемку с неровной поверхностью дна средней глубиной в среднем 8,0 м. При данных параметрах в контрактный срок отработка запасов будет произведена не полностью.
Породы вскрыши характеризуются как малопригодные для сельскохозяйственного производства. Они будут заскладированы во внутреннем отвале, расположенном в северо-западном углу контрактной территории. Общие размеры отвала (вскрыши и отходов добычи): длина - 200 м, ширина - 84 м, площадь основания – 16750 м2. Средняя высота отвала - 8 м.

Учитывая природные, физико-географические, инженерно-геологические и гидрогеологические условия, а также характер использования прилегающих территорий, сложившийся техногенный характер местности и отсутствие производственных объектов на территории месторождения, при ликвидации объекта рекомендуется техническая рекультивация. Принятое направление соответствует техническим условиям ГОСТ 17.5.1.02-85.

Согласно заключению ИГЭ ТОО «ТГП Шымкентгеокарта», проведение биологической рекультивации в данной природно-климатической зоне не является обязательным.

Технический этап рекультивации предусматривает подготовку земель для последующего целевого использования их в качестве пастбищных угодий, которое было и до проведения операций по недропользованию.

Рекультивации подлежит только отвал рыхлой вскрыши. Ложе и борта карьера, а также другие участки нарушенных в процессе эксплуатации земель (дороги, площадка АБП и др.) в данный контрактный срок не рекультивируются, так как добыча полезного ископаемого участка будет продолжена после пролонгации Контракта.

Из особенностей последовательности ведения горных работ следует, что рекультивация отвала рыхлых пород может быть выполнена в последний год работы карьера (2031г.г.) путем выполаживания откосов отвала. Рекультивация вспомогательных объектов (АБП) планируется только после полного погашения запасов месторождения (по окончании его эксплуатации). 

Рекультивационно-ликвидационные работы включают в себя проведение технической рекультивации.

Схема проведения технической рекультивации на карьере  и объем работ следующие: 

Выполаживание откосов отвала, объем работ - 328 м3 (3280 кв.м);

Планировка поверхности отвала, объем работ – 16750 кв.м.

График проведения ликвидационно-рекультивационных работ на карьере представлен в ниже следующей таблице 5.1.

Таблица 9.1

Календарный  план ликвидационно-рекультивационных работ 

	№№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Объемы

	
	
	
	Период погашения запасов
	Всего

	
	
	
	2036 г.
	

	1
	Выполаживание (планировка) откосов отвала
	м2
	3280
	3280

	2
	Планировка поверхности отвала
	м2
	16750
	16750

	
	Итого:
	
	20030
	20030


Окончательные работы по рекультивации/ликвидации будут произведены после полной отработки запасов.

После проведения технического этапа рекультивации земли карьера будут  представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт и могут применяться в своем первоначальном назначении - в качестве пастбищных угодий.


По завершении ликвидационных работ приемка работ на объекте будет осуществлена комиссией, создаваемой Компетентным органом из представителей уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, изучения и использования недр, промышленной безопасности, СЭС, по земельным отношениям и местных исполнительных органов, с составлением Акта приема-передачи.


По завершении окончательных ликвидационных работ на месторождении земли передаются землепользователю в установленном порядке. 

Данные выводы и расчеты являются предварительными. Работы по рекультивации/ликвидации будут рассчитаны в самостоятельном техническом документе - Планом ликвидации.
9 Охрана недр, рациональное и комплексное использование минерального сырья

Во исполнение Указа Президента РК “О недрах и недропользовании”, имеющего силу закона, и дополнений к нему,  предусматривается исполнение следующие условий в области охраны недр при разработке месторождения:

1. Добыча полезного ископаемого осуществляется в пределах только тех участков (блоков) недр, запасы которых получили Государственную экспертную оценку и учтены Государственным балансом.

2. Обладатель Права недропользования на Добычу полезного ископаемого вправе проводить ее только в пределах Участка недр, определенного Горным отводом или контуром  лицензированного участка. 

3. Своевременное проведение эксплуатационной разведки для уточнения и достоверной оценки величины и структуры запасов полезного ископаемого.

4. Достижение оптимально-максимальной полноты отработки балансовых запасов полезного ископаемого в контуре представленного Горного отвода или контуром  лицензированного участка.
5. Сокращение потерь полезного ископаемого в недрах, при добычных работах, при транспортировке. 

6. Исключение выборочной отработки полезного ископаемого.

7. Проведение опережающих подготовительных и очистных работ.

8. Проведение добычных работ в соответствии с проектом разработки выемочной единицы и согласованным планом развития горных работ.

9. Не допускать временно неактивных запасов.

10. Вести систематические геолого-маркшейдерские наблюдения в забоях  и обеспечивать своевременный геологический прогноз для оперативного управления горными работами.

11. Вести учет состояния и движения запасов, потерь полезного ископаемого, а также учет запасов по степени их подготовленности к выемке в соответствии с требованиями “Инструкции по учету запасов твердых полезных ископаемых и по составлению отчетных годовых балансов по форме 5-ГР”.

12. Запрещение разработки месторождения без своевременного и качественного геологического и маркшейдерского обеспечения горных работ.

13. Недопущение сверх проектных потерь полезного ископаемого. 

12. Вести строгий учет добытого сырья и не допускать его потери при хранении и транспортировке.

14. Неукоснительное и своевременное исполнение всех предписаний, выдаваемых органами Государственного контроля охраны и использования недр.
10 Промышленная безопасность, охрана труда и промсанитария

Все проектные решения на Добычу известняка-ракушечника (пильного камня) открытым способом на участке №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского месторождения в Мангистауской области, приняты на основании литературных данных, Закона РК «О гражданской защите» и других НПА РК, перечень которых представлен в списках использованной литературы к настоящему проекту. 

10  Основы гражданской защиты и промышленной безопасности

1. Гражданская защита и промышленная безопасность обеспечиваются путем:

1) предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

2) минимизацией угроз и ущерба гражданам и обществу от чрезвычайных ситуаций;

3) спасением и эвакуацией людей при возникновении чрезвычайных ситуаций путем проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в мирное и военное время;

4) информированием и оповещением населения, органов управления гражданской защиты заблаговременно при наличии прогноза об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и (или) оперативно при возникновении чрезвычайной ситуации;

5) защиты продовольствия, водоисточников (мест водозабора для хозяйственно-питьевых целей), пищевого сырья, фуража, животных и растений от радиоактивного, химического, бактериологического (биологического) заражения, эпизоотии и эпифитотий;

6) обеспечением промышленной и пожарной безопасности;

7) созданием, развитием и поддержанием в постоянной готовности систем оповещения и связи;

8) установления и выполнения обязательных требований промышленной безопасности;

9) допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности;

10) декларирования безопасности опасного производственного объекта, если он подлежит декларированию;

11) государственного контроля, а также производственного контроля в области промышленной безопасности;

12) экспертизы промышленной безопасности;

13) аттестации организаций на проведение работ в области промышленной безопасности;

14) мониторинга промышленной безопасности.

 2. Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты промышленного персонала, населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, безопасности и охраны труда,  а также требованиям технических регламентов в сфере промышленной безопасности.

1). Обязательные требования промышленной безопасности устанавливаются нормативными актами уполномоченного органа.

Нормативные акты содержат требования по обеспечению промышленной безопасности, обязательные к исполнению в сфере деятельности, указанной в нормативном акте.

Регистрация и учет нормативных актов в области промышленной безопасности осуществляются уполномоченным органом.

3. Государственные органы Республики Казахстан, физические и юридические лица имеют право на получение от администрации организации, имеющей опасные производственные объекты, полной и достоверной информации о состоянии промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Работники, находящиеся на опасных производственных объектах, обязаны:

1) соблюдать требования промышленной безопасности;

2) незамедлительно информировать администрацию организации об авариях, инцидентах на опасном производственном объекте;

3) проходить обучение и инструктаж, переподготовку, аттестацию по вопросам промышленной безопасности;

4) оказывать содействие при расследовании причин аварий, инцидентов.

Владельцы опасных производственных объектов обязаны:

1) соблюдать требования промышленной безопасности;

2) применять технологии, технические устройства, материалы, допущенные к применению на территории Республики Казахстан;

3) организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

4) обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, согласование планов развития горных работ, диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, в установленные требованиями промышленной безопасности сроки или по предписанию государственного инспектора;

5) проводить экспертизу технических устройств, материалов, отслуживших нормативный срок эксплуатации, для определения возможного срока дальнейшей эксплуатации;

6) допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным требованиям;

7) предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц;

8) представлять в территориальные подразделения уполномоченного органа сведения о порядке организации производственного контроля и работниках, уполномоченных на его осуществление. Работники, осуществляющие производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии подчиняются непосредственно первому руководителю этого предприятия; 

9) проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;

10) незамедлительно информировать территориальное подразделение уполномоченного органа, органы местного государственного управления, население и работников о возникновении опасных производственных факторов;

11) вести учет аварий, инцидентов;

12) выполнять предписания по устранению нарушений требований промышленной безопасности, выданных государственными инспекторами;

13) предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработке планов финансово-экономической деятельности опасного производственного объекта;

14) предоставлять в территориальные подразделения уполномоченного органа информацию о вредном воздействии опасных производственных факторов, травматизме и профессиональной заболеваемости;

15) страховать гражданско-правовую ответственность владельцев опасных производственных объектов, подлежащих декларированию, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;

16) предоставлять государственным органам, гражданам достоверную информацию о состоянии промышленной безопасности на опасных производственных объектах и обеспечивать государственного инспектора защитными средствами, приборами безопасности и оказывать иное содействие при выполнении им своих обязанностей на опасном производственном объекте;

17) обеспечивать своевременное обновление технических устройств, материалов, отработавших свой нормативный срок;

18) декларировать опасные производственные объекты, определенные настоящим Законом;

19) обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

20) обеспечивать подготовку, переподготовку, повышение квалификации и аттестацию работников в области промышленной безопасности;

21) обеспечивать проведение экспертизы декларации промышленной безопасности;

22) заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями договоры на обслуживание или создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

23) за трое суток извещать территориальное подразделение уполномоченного органа о намечающихся перевозках опасных веществ;

24) осуществлять постановку на учет, снятие с учета в территориальных подразделениях уполномоченного органа опасных производственных объектов;

25) согласовывать с главным государственным инспектором области, города республиканского значения, столицы проекты строительства, реконструкции, модернизации, ликвидации опасных производственных объектов, а также локальные проекты;

26) при вводе в эксплуатацию опасных производственных объектов проводить приемочные испытания с участием государственного инспектора.

 6. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников опасных производственных объектов по вопросам промышленной безопасности возлагаются на руководителя организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты.

1). Подготовка, переподготовка осуществляются путем проведения обучения и последующей проверки знаний (экзаменов).

2). Обучение и проверка знаний (экзамены) специалистов, работников опасных производственных объектов, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, производятся в учебном центре опасного производственного объекта или учебной организации при наличии у них аттестата, предоставляющего право на подготовку, переподготовку специалистов, работников в области промышленной безопасности.

3). Организации, аттестованные на право подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности, для проведения обучения разрабатывают учебный план и программы обучения работников требованиям промышленной безопасности, которые утверждаются их руководителем.

4). Подготовке подлежат технические руководители, специалисты и работники, участвующие в технологическом процессе опасного производственного объекта, эксплуатирующие, выполняющие техническое обслуживание, техническое освидетельствование, монтаж и ремонт опасных производственных объектов, поступающее на работу на опасные производственные объекты, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах:

- должностные лица, ответственные за безопасное производство работ на опасных производственных объектах, а также работники, выполняющие работы на них, - ежегодно с предварительным обучением по десятичасовой программе;

- технические руководители, специалисты и инженерно-технические работники - один раз в три года с предварительным обучением по сорокачасовой программе.

5). Переподготовке подлежат технические руководители, специалисты и работники, участвующие в технологическом процессе опасного производственного объекта, эксплуатирующие, выполняющие техническое обслуживание, техническое освидетельствование, монтаж и ремонт опасных производственных объектов, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, с предварительным обучением по десятичасовой программе в следующих случаях:

- при введении в действие нормативных правовых актов РК в сфере гражданской защиты, устанавливающих требования промышленной безопасности, или при внесении изменений и (или) дополнений в нормативные правовые акты РК в сфере гражданской защиты, устанавливающие требования промышленной безопасности;

- при назначении на должность или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют от руководителя или специалиста дополнительных знаний по безопасности;

- при нарушении требований промышленной безопасности;

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении новых технологических процессов;

- по требованию уполномоченного органа в области промышленной безопасности или его территориальных подразделений при установлении ими недостаточных знаний требований промышленной безопасности.
6). Организация и проведение проверок знаний (экзаменов) у специалистов, работников опасных производственных объектов, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, обеспечиваются их руководителями в соответствии с утвержденными графиками. Лица, подлежащие проверке знаний, должны быть ознакомлены с графиком.

7). Для проведения проверки знаний специалистов, работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, приказом (распоряжением) руководителя организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, или учебной организации создаются постоянно действующие экзаменационные комиссии, которые возглавляются руководителем или заместителем руководителя учебного центра организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, или учебной организации.

8). Руководители юридических лиц, декларирующих промышленную безопасность, а также члены постоянно действующих экзаменационных комиссий указанных юридических лиц сдают экзамены один раз в три года в порядке, установленном уполномоченным органом в области промышленной безопасности.
9). Не допускается проверка знаний экзаменационной комиссией в составе менее трех человек.

10). Экзаменационные билеты и (или) электронные программы тестирования разрабатываются учебными организациями и утверждаются их руководителями.

11). Результаты проверки знаний оформляются протоколами. Протоколы проверки знаний сохраняются до очередной проверки знаний.

12). Лицам, сдавшим экзамены, выдаются удостоверения единого образца, установленного уполномоченным органом в области промышленной безопасности, подписанные председателем экзаменационной комиссии.
13). Удостоверение действительно на территории Республики Казахстан на период указанных в нем сроков.

14). Лица, не сдавшие экзамены, проходят повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.

15). Лица, не сдавшие экзамен, к работе не допускаются.

16). Лица, имеющие просроченные удостоверения, должны сдать экзамен в течение одного месяца после допуска к работе.

17). Расходы по организации обучения, в том числе по оплате труда членов экзаменационной комиссии, возлагаются на организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, аттестованные, проектные организации и иные организации, привлекаемые для работы на опасных производственных объектах.

7. В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации аварий и их последствий организации, имеющие опасные производственные объекты, обязаны:

1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации аварий и их последствий на опасных производственных объектах;

2) привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации аварий и их последствий аварийно-спасательные службы и формирования;

3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий, инцидентов;

4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии, инцидента на опасных производственных объектах;

5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии, инцидента на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование.

На опасном производственном объекте разрабатывается план ликвидации аварий.

В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия персонала и аварийных спасательных служб.

План ликвидации аварий содержит:

1) оперативную часть;

2) распределение обязанностей между персоналом, участвующим в ликвидации аварий, последовательность их действий;

3) список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации.

План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и согласовывается с аварийно-спасательными службами и формированиями.

На опасном производственном объекте проводятся учебные тревоги и противоаварийные тренировки по плану, утвержденному руководителем организации.

О проведении учебных тревог и противоаварийных тренировок организация письменно информирует территориальное подразделение уполномоченного органа.

Учебная тревога проводится руководителем организации совместно с представителями территориального подразделения уполномоченного органа и аварийно-спасательной службы.

Итоги учебной тревоги оформляются актом. Контроль за исполнением изложенных в акте предложений возлагается на руководителя организации.

10. Владелец опасного производственного объекта при отказе или повреждении технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонении от режима технологического процесса: 
информирует в течение трех суток территориальное подразделение уполномоченного органа; 

проводит расследование инцидента;

разрабатывает и осуществляет мероприятия по предотвращению инцидентов; 

ведет учет происшедших инцидентов.

      При аварии: немедленно сообщает о происшедшей аварии территориальному подразделению уполномоченного органа, местному исполнительному органу; 
орган, получивший сообщение, информирует по инстанции вышестоящие органы о происшедшей аварии; 
предоставляет комиссии по расследованию причин аварии всю информацию, необходимую указанной комиссии для осуществления своих полномочий; 
осуществляет мероприятия, обеспечивающие безопасность работы комиссии.      

11. Производственный контроль осуществляется на опасных производственных объектах в целях максимально возможного уменьшения риска вредного воздействия опасных производственных факторов на производственный персонал, население, окружающую среду.

1) Задачами производственного контроля за промышленной безопасностью являются обеспечение выполнения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, а также выявление обстоятельств и причин нарушений, влияющих на состояние безопасности производства работ.

2)  Во всех организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, разрабатывается положение о производственном контроле.

3)  Положение должно включать полномочия лиц, осуществляющих контроль за реализацией требований норм промышленной безопасности.

Закрепление функций и полномочий лиц, осуществляющих контроль, оформляется приказом по организации.

10  Промышленная безопасность

Общие требования

Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты промышленного персонала, населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, безопасности и охраны труда, строительства, а также требованиям технических регламентов в сфере промышленной безопасности.

В целях обеспечения промышленной безопасности на проектируемом объекте по разработке полезного ископаемого участка №2.1 Юго-Западного фланга работы должны выполняться в строгом соответствии «Требованиям промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом» (11). Выполнение принятых проектных решений, соблюдение параметров системы разработки и технологии работ обеспечивает безопасные условия работ при ведении горных работ и транспортировке.

Настоящим проектом предусматривается:

- принятие параметров рабочих и нерабочих уступов, углов бортов отвалов, обеспечивающих их устойчивость;

- отсыпка предохранительных валов на рабочих площадках;

- принятие минимально-допустимых размеров рабочих площадок из расчета размещения выемочно-погрузочного оборудования и маневров автотранспорта;

Обоснование идентификации особо опасных производств

Промплощадка проектируемого карьера по категории опасности природных процессов относится к простой сложности и к неопасным по подтоплению территорий.

Инженерно-геологические и горно-технические условия разработки месторождений относятся к простым. 

Сейсмичность района, согласно СНиП РК 2.03-03-2006 по шкале НSК-64  менее 6 баллов. 

Суммарная эффективная активность ЕРН сырья составляет менее 39+/-10 Бк/кг, что позволяет отнести разведанное сырье к материалам I класса радиационной безопасности и использовать его без ограничений, а радиационные условия разработки месторождений считать безопасными.
Исключены опасные явления экзогенного характера типа селей, лавин и др. Добыча известняка-ракушечника осуществляется открытым способом с перемещением вскрышных пород и отходов добычи в отвал с последующим использованием их для рекультивации бортов и ложа карьера, добытого стенового камня - на объекты строительства.
При производстве горных работ не ведутся взрывные работы и не эксплуатируются опасные технические устройства. Отходы потребления и производства, образующиеся при работе карьера при предусмотренной их утилизации, неопасные для здоровья человека и окружающей среды. 

Основными вредными ингредиентами при действии проектируемого объекта, будут являться пыль и токсичные газы (табл. 11.3.1). Неорганизованные выбросы пыли будут происходить при производстве следующих технологических операций:

- производство вскрышных работ;

- формирование отвала, его планировка и их хранение;

- распиловка горной массы;

- транспортировка пород вскрыши в отвалы;

- транспортировка материала планировочных работ и отходов добычи в отвалы;

- разгрузка вскрышной горной массы и отходов добычи;

- транспортировка товарного камня по карьерным дорогам.
Источниками выбросов токсичных газов являются двигатели внутреннего сгорания применяемых  горно-транспортных механизмов.

Анализ опасности и риска возникновения чрезвычайных ситуаций и их предупреждение 
Выполненные расчеты ПДВ и рассеивания загрязняющих веществ показывают, что выбросы, как по источникам так по их сумме, и их концентрации, находятся в пределах нормативных значений, и не превышают 1 ПДК на расчетной границе СЗЗ, равной 480 м (нормативная 300-499 м)..
Весь запроектированный комплекс работ по воздействию на окружающую среду, как объект по добыче грунтовых пород с расчетной СЗЗ, равной 480 м, представляет собой предприятие III класса опасности, как карьер по добыче грунта.

При всех производимых работах на участке будут выполняться требования, предъявляемые к нормативному качеству атмосферного воздуха: См(( 1

Прогнозируемый выброс нормируемых загрязняющих веществ при разработке месторождения в 2027-2036 гг., при максимальной производительности (2020 -2029гг.) составит: 0,167737г/с; 0,4192 т/год
Исключены опасные явления природного и техногенного характера. 

При соблюдении всех проектных решений и требований промышленной безопасности, установленных нормативно-правовыми актами по промышленной безопасности на опасных производственных объектах в РК, риск возникновения особо опасных явлений (аварийных и чрезвычайных ситуаций), оказывающих негативное влияние на здоровье рабочего персонала и населения района места расположения проектируемого карьера, а также на окружающую среду исключается. 

10  Обеспечение промышленной безопасности

Технические решения по обеспечению безопасности

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О Гражданской защите» ТОО «Аякси» обязано: 

1) обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов, систем защиты и контроля над производственными процессами на опасных производственных объектах в соответствии с требованиями, установленными законодательством РК; 

2) организовывать и осуществлять производственный контроль над соблюдением требований промышленной безопасности; 

3) проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений, технических устройств, оборудования, материалов и изделий, применяемых на опасных производственных объектах, в порядке и сроки, установленные правилами промышленной безопасности; 

4) осуществлять эксплуатацию технических устройств, оборудования, материалов и изделий на опасных производственных объектах, прошедших сертификацию и допуск к промышленному применению, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным квалификационным требованиям; 

6) предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц; 

7) проводить мероприятия, направленные на предупреждение, ликвидацию аварий и их последствий; 

8) проводить анализ причин возникновения аварий, осуществлять мероприятия по их устранению, оказывать содействие в расследовании их причин; 

9) незамедлительно информировать уполномоченный государственный орган в области промышленной безопасности, центральные исполнительные органы и органы местного государственного управления, население и работников об авариях; 

10) вести учет аварий; 

11) выполнять предписания по устранению нарушений правил промышленной безопасности, выявленных должностными лицами уполномоченного государственного органа в области промышленной безопасности и его территориальных подразделений; 
Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

12) формировать финансовые, материальные и иные средства на обеспечение промышленной безопасности; 

13) представлять в уполномоченный государственный орган в области промышленной безопасности информацию об авариях, травматизме и профессиональной заболеваемости; 

 Для реализации вышеперечисленных положений на предприятии разрабатывается система контроля (таблица 11.3.2) и мероприятия по повышению промышленной безопасности (таблица 11.3.3).

Таблица 11.3.2  - Система контроля за безопасностью на промышленном объекте

	№ п/п
	Наименование служб
	Количество
	Численность (человек)

	1. 
	Технический надзор 
	3
	3

	2. 
	Безопасности и охраны труда
	1
	1

	3. 
	Противопожарная 
	Районная служба ЧС


,
Таблица 11.3.3 Мероприятия по повышению промышленной безопасности

	№п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Ожидаемый эффект

	1
	Модернизация технологического оборудования 
	По графику
	Улучшения качества работ

	2
	Монтаж и ремонт горного оборудования
	По графику
	Увеличение надежности работы оборудования

	3
	Модернизация системы оповещения
	Ежегодно
	Улучшение связи

	4
	Обновление запасов средств защиты персонала и населения в зоне возможного поражения
	Ежегодно
	Повышение надежности защиты персонала


Обеспечение готовности к ликвидации аварий

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий ТОО «Аякси» как предприятие, имеющее опасный производственный объект, обязано: 

1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; 

2) привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий аварийно-спасательные службы и формирования; 

3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий; 

4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на объекте; 

5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на объекте и обеспечивать их устойчивое функционирование.

10  Анализ условий возникновения и развития аварий

Анализ Плана горных работ, выполненного ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» на разработку известняка-ракушечника на участке №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского месторождения, позволяет сделать вывод, что опасные явления, связанные с эндогенными (сейсмичность и вулканизм) и экзогенными (оползни) процессами в районе участка и на карьере, не будут иметь места. Проектируемый карьер имеет простые горно-технические условия, исключающие возникновение аварийных ситуаций. Опасность стихийного возникновения пожаров на карьере практически отсутствует, т.к. нет близко расположенных растительных массивов, складов ГСМ и иных легко воспламеняющихся объектов. 

Возможными причинами возникновения немасштабных аварийных ситуаций является  отказ и неполадки оборудования при ошибочных действиях персонала и несвоевременном проведении ППР. 

10  Подготовка персонала к действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации аварий и их последствий ТОО «Аякси», имеющее опасный производственный объект, обязано: 

1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте; 

2) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии, инцидента на объекте;

3) пропагандировать знания и обучать население и специалистов и проводить защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций;

4) вести анализ технических регламентов в области чрезвычайных ситуаций 

10  Система оповещения о чрезвычайных ситуациях

Предприятие обязано создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и обеспечивать их устойчивое функционирование.
Цель оповещения - своевременное информирование руководящего состава и населения о возникновении непосредственной опасности чрезвычайной ситуации и о необходимости принятия мер защиты. Для оповещения используют предупредительный сигнал  ГО «Внимание всем». На предприятии для оповещения рабочих и служащих работающей смены и населения используются сети внутреннего радиовещания, телефонной и диспетчерской связи, сирена.

Для предприятия составляется план ликвидации аварии (ПЛА), в соответствии с требованиями «Инструкции по составлению планов ликвидации аварий».

Диспетчер, получив сообщение об аварии, вызывает горноспасательную часть, немедленно прерывает переговоры с лицами, не имеющими непосредственное отношение к произошедшей аварии, включает аварийную сигнализацию, извещает о происшедшем всех должностных лиц предприятия.

Исправность аварийной сигнализации и других систем оповещения рабочих об аварии систематически проверяется в установленные сроки.

Изучение ПЛА техническим надзором производится под руководством главного инженера предприятия до начала полугодия. Ознакомление рабочих с правилами личного поведения во время аварии, в соответствии с ПЛА производит начальник подразделения (участка). Рабочие после ознакомления с правилами личного поведения во время аварии расписываются об этом в «Журнале регистрации ознакомления рабочих». Запрещается допуск к работе лиц, не ознакомленных с ПЛА и не знающих его в части, относящейся к месту их работы.

Список должностных лиц, которые должны быть оповещены об аварии:
· первый руководитель предприятия;

· главный инженер;

· технический руководитель по ОТ;

· главный энергетик;

· главный механик;

· начальник штаба ГО

· начальник подразделения.

Схема оповещения районных организаций:
· центральная диспетчерская служба Бейнеуского района; 

· областная комиссия по ЧС областного Акимата Мангистауской области; 
· областное управление по ЧС Мангистауской области; 
· прокуратура Мангистауской области; 
· министерство по инвестициям и развитию РК; 

· агентство Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям.

Схемы оповещения в рабочее и нерабочее время - у диспетчера предприятия (рисунок 11.6.1).

В случае возникновения риска чрезвычайной ситуации население оповещается по радио, телевидению, в средствах массовой информации и специальными службами районного Агентства ЧС.

Требования к передаваемой, при оповещении, информации:

Краткое сообщение о ЧС, его масштабах; рекомендации о мерах предосторожности и по защите работающего персонала и мерах по ликвидации ЧС и их последствий, силы и средства ЧС и ГО, привлекаемые для ликвидации ЧС.
Рис. 11.6.1
10  Технологическая документация на ведение работ

Горные работы на карьере по всем их видам должны вестись в соответствии с утвержденными главным инженером предприятия паспортами, определяющими конкретные для данного забоя размеры рабочих площадок, углов откоса, высоту уступа, расстояние от горного и транспортного оборудования до бровок уступа. Паспорт должен находиться на рабочей машине (бульдозер, погрузчик, экскаватор и т. п.). Все  работающие в забое должны быть ознакомлены с паспортом под роспись.

Запрещается ведение горных работ без утвержденного паспорта, а также с отступлениями от него.
10  Мероприятия по обеспечению промышленной  безопасности на предприятии

Мероприятия по безопасности при ведении горных работ


На основании законодательных и нормативных актов на предприятии создается система социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность работника в процессе труда. 

1. Организации, занятые разработкой месторождений полезных ископаемых открытым способом, имеют:
1) утвержденный проект разработки месторождения полезных ископаемых;
2) установленную маркшейдерскую и геологическую документацию;
3) план развития горных работ, утвержденный техническим руководителем организации;
2. Организации, занятые разработкой месторождений полезных ископаемых открытым способом, разрабатывают:
1) положение о производственном контроле;
2) технологические регламенты;
3) план ликвидации аварии.
3. Работы по вскрытию месторождения полезных ископаемых ведутся по утвержденным техническим руководителем организации рабочим проектам.
4. Горные работы по проведению траншей, разработке уступов, дражных полигонов, отсыпке отвалов ведутся в соответствии с утвержденными техническим руководителем организации локальными проектами производства работ (далее - паспортами).
В паспорте на каждый забой указываются допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высоты уступа, призмы обрушения, расстояния от установок горно - транспортного оборудования до бровок уступа.
Срок действия паспорта устанавливается в зависимости от условий ведения горных работ. При изменении горно-геологических условий ведение горных работ приостанавливается до пересмотра паспорта.
С паспортом знакомятся под роспись лица технического контроля, персонал, ведущий установленные паспортом работы для которых требования паспорта являются обязательными.
Паспорта находятся на всех горных машинах (экскаваторах, бульдозерах и тому подобных).
Ведение горных работ без утвержденного паспорта, с отступлением от него не допускается.
5. Вокруг производственных площадок объекта открытых горных работ устанавливается санитарно-защитная зона, размеры которой определяются проектом.
6. Высота уступа определяется проектом с учетом физико - механических свойств горных пород и полезного ископаемого, горнотехнических условий их залегания.
Допускается отработка уступов высотой до 30 м послойно, при этом высота забоя не более максимальной высоты черпания экскаватора.
При отработке уступов слоями осуществляются меры безопасности, исключающие обрушения и вывалы кусков породы с откоса уступа (наклонное бурение, контурное взрывание, заоткоска откосов и другие).
Высота уступа не превышает:
1) при разработке одноковшовыми экскаваторами типа механической лопаты без применения взрывных работ - глубину черпания экскаватора;
7. Углы откосов рабочих уступов определяются проектом с учетом физико-механических свойств горных пород и не превышают:
8. Предельные углы откосов бортов объекта открытых горных работ (карьера), временно консервируемых участков борта и бортов в целом (углы устойчивости) устанавливаются проектом и корректируются в процессе эксплуатации по данным научных исследований, при положительном заключении экспертизы по оценке устойчивости бортов и откосов карьера.
9. Ширина рабочих площадок объекта открытых горных работ с учетом их назначения, расположения на них горного и транспортного оборудования, транспортных коммуникаций, линий электроснабжения и связи определяется проектом.
Высота уступа (подуступа) обеспечивает видимость транспортных средств из кабины машиниста экскаватора.
10. Формирование временно нерабочих бортов объекта открытых горных работ и возобновление горных работ на них производится по проектам, предусматривающим меры безопасности.
11. При вскрышных работах, осуществляемых по бестранспортной системе разработки, расстояние между нижними бровками откоса уступа карьера и породного отвала устанавливается проектом или планом горных работ. 

12. Расстояние между смежными бермами при погашении уступов и постановке их в предельное положение, ширина, конструкция и порядок обслуживания предохранительных берм определяются проектом.
Во всех случаях ширина бермы обеспечивает ее механизированную очистку (не менее 8 м).
В процессе эксплуатации параметры уступов и предохранительных берм уточняются. При погашении уступов, постановке их в предельное положение соблюдается общий угол откоса бортов карьера, установленный проектом.
13. Поперечный профиль предохранительных берм горизонтальный или имеет уклон в сторону борта карьера. 
14. При ведении горных работ осуществляется контроль за состоянием бортов, траншей, уступов, откосов и отвалов. В случае обнаружения признаков сдвижения пород работы прекращаются и принимаются меры по обеспечению их устойчивости. Работы допускается возобновить с разрешения технического руководителя организации по утвержденному им проекту организации работ.
Периодичность осмотров и инструментальных наблюдений по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов объектов открытых горных работ устанавливается технологическим регламентом.
15. Производство работ осуществляется в соответствии с общими требованиям промышленной безопасности.
16. При работе на уступах проводится их оборка от нависей и козырьков, ликвидация заколов. По проекту работы по оборке откосов уступов производится механизированным способом. 
Запыленность воздуха и количество вредных веществ на рабочих местах не должны превышать величин, установленных санитарными нормами.

Горные выработки карьера в местах, представляющих опасность падения в них людей, животных, а также провалы, оползневые участки, воронки должны быть ограждены предупреждающими знаками, освещенными в темное время суток.

К управлению горными и транспортными машинами допускаются лица, прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право управления соответствующей техникой.

Устройство пешеходных дорожек во внешних траншеях и на съездах. 

Модернизация технологического  оборудования, периодический контроль оборудования, машин и механизмов на наличие звукопоглощающих устройств.

 Своевременный монтаж и ремонт горного оборудования.

 Модернизация системы оповещения.

 Своевременное обновление запасов средств защиты персонала и населения в зоне возможного поражения. 

Мероприятия по безопасной эксплуатации перегрузочных пунктов

Основные мероприятия по безопасной эксплуатации перегрузочных пунктов.

 Месторасположение перегрузочного пункта, основные параметры, а также порядок его образования должны определяться паспортом пункта, предусматривающим необходимое число секторов, пути подъезда и разворота транспорта, места установки оборудования, передвижение людей и принятую схему сигнализации и освещения.

 Перегрузочные пункты, на которых в качестве промежуточного звена используются погрузчики колесного типа, должны отвечать следующим требованиям:

- высота яруса должна устанавливаться в зависимости от физико-механических свойств горной массы, но не должна превышать высоту черпания погрузчика;

- автомобили и другие транспортные средства должны разгружаться в местах, предусмотренных паспортом.

Погрузочно-разгрузочные пункты должны иметь необходимый фронт для маневровых операций автомобилей, бульдозеров, автопоездов.

Площадки для погрузки автомобилей должны быть горизонтальными, допускается уклон не более 0,01.

 Длина фронта разгрузки и ширина разгрузочной площадки должны определяться, исходя из габаритов транспортных средств, принятых схем маневра и радиуса поворота с учетом безопасного расстояния между стоящими на погрузке и проезжающими транспортными средствами, но во всех случаях должны быть не менее 5 м.

 Запрещается нахождение людей и производство каких-либо работ на разгрузочной площадке в рабочей зоне автосамосвала и бульдозера. Во всех случаях люди должны находиться от механизма не менее, чем на 5 м.
Мероприятия по безопасной эксплуатации электрооборудования и электросетей на 

карьере

Общие положения организации безопасной эксплуатации электрохозяйства
Обеспечение безопасной эксплуатации и ремонта электрооборудования и электросетей карьера возлагается лицом контроля, ответственное за электрохозяйство карьера.
1) При проектировании схем электроснабжения новых объектов карьера и отвалов учитываются:
- надежность проектируемой схемы электроснабжения внутрикарьерных потребителей;
- необходимость визуального наблюдения за состоянием карьерных распределительных сетей на всей территории карьера и отвалов;
- возможность механизации работ по сооружению и ремонту карьерных распределительных сетей;
-  однотипность оборудования карьерных распределительных сетей;
- необходимость ведения горных работ с учетом сооружений и эксплуатации их в зоне электрических сетей.
2) При проектировании линий электропередачи для электроснабжения карьеров применяются глубокие вводы. К подстанции глубокого ввода подключают, как правило, нагрузки карьеров.
К одной воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 Вольт допускается подключать:
- не более 5 комплектных передвижных трансформаторных подстанций (далее - КТП) и одной водоотливной установки производительностью до 300 м3/ч включительно;
3) Работы в электроустановках производятся по наряду - допуску, распоряжению или в порядке текущей эксплуатации.
4) При производстве работ по наряду или распоряжению роль допускающего выполняют: на КРМ - машинист КРМ или назначенное лицо; на приключательном пункте (далее-ПП), распределительном устройстве, передвижных КТП - лицо оперативного и оперативно - ремонтного персонала или лицо, на это уполномоченное, с квалификационной группой не ниже III. Списки лиц, допускаемых к производству оперативных переключений утверждаются лицом ответственным за электрохозяйство.
5)  По наряду - допуску выполняются работы:
- на действующих высоковольтных линиях (далее - ВЛ) напряжением выше 1000 вольт, с связанные с подъемом на опору, ПП, КТП выше 3 м от поверхности их установки;
- ремонтные работы, выполняемые в электроустановках напряжением выше 1000 вольт;
- на действующих кабельных линиях из бронированных кабелей (ремонт, переукладка);
- по ремонту линий из гибких высоковольтных кабелей на месте их прокладки.
6) В электроустановках напряжением выше 1000 Вольт по распоряжению с записью в оперативном журнале электротехническому персоналу допускается производить работы со снятием напряжения, выполняемые с наложением заземления. К таким работам относятся:
- мелкий ремонт стоящих отдельно или установленных на горно - транспортных машинах ПП, не связанных с отключением линий электропередач (замена и долив масла, ремонт привода масляного выключателя, подтяжка и зачистка кот актов на шинах после разъединения, замена предохранителей на трансформаторах напряжения);
- подключение и отключение кабелей в ПП, работы в КТП (замена предохранителей на сторон высшего и низшего напряжения, подтяжка и зачистка контактов на ошиновке после разъединителя и на изоляторах трансформатора, проверка электрической изоляции обмоток трансформатора, подключение и отключение отходящего кабеля).
Этот перечень может расшириться лицом, ответственным за электрохозяйство организации.
Указанные работы производятся не менее чем двумя лицами, одно с квалификационной группой не ниже IV, а другое не ниже III. При допуске выполняются все необходимые для этих работ технические мероприятия, обеспечивающие безопасность.
7) Работы со снятием напряжения, выполняемые с наложением переносных заземлений. К таким работам относятся работы на экскаваторах:
-  замена и заделка, присоединение и отсоединение питающего кабеля и кабельных перемычек;
- замена изоляторов на вводных коробках и кольцевых токоприемниках;
- устранение неисправностей токоприемников;
-  замена, долив и устранение течей в масляном выключателе;
- ремонт выключателя и разъединителя;
- замена предохранителей, трансформаторов тока и напряжения.
Эти работы производятся после отключения кабеля от ПП не менее чем двумя работниками, один из которых имеет квалификационную группу не ниже IV, а другому не ниже III.
8) Работы без снятия напряжения, не требующие установки заземлений, производимые вблизи и на токоведущих частях. К таким работам на электроустановках стационарных и полустационарных, стоящих отдельно и установленных на горно-транспортных машинах, распределительных устройствах, относятся:
- осмотр кожуха оборудования;
- чистка и мелкий ремонт арматуры кожуха, маслоуказательных стекол на баках выключателей, не находящихся под напряжением, им расширительных трансформаторов и тому подобного;
- присоединение арматуры кожуха для сушки и чистки масла;
- измерения токоизмерительными клещами;
- проверка нагрева контактов штангой;
- определение штангой вибрации шин;
- фазировка, смена предохранителей, единичная операция контроля за изоляторами и соединительными зажимами штангой;
- измерение при проверке фильтров присоединения высокочастотных каналов, оборудованных на воздушных линиях напряжением 1000 Вольт, доливка и взятие проб масла и так далее.
Эти работы производятся не менее чем двумя работниками, один из которых имеет квалификационную группу не ниже IV. При указанных работах выполняются все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности.
9) Работы на линиях электропередачи по вывешиванию плакатов, нумерации и проверке на загнивание опор, выверке, установки и перегрузки опор, осмотру линий без подъема на опору допускается выполнять одному лицу с квалификационной группой не ниже III.
10) В близи токоведущих частей в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением 1000 вольт без снятия напряжения выполняются следующие работы:
- в ПП - внешний осмотр конструкций и оборудования без захода за ограждения, осмотр заземляющей сети, проверка механических блокировочных устройств дверей и замков и другие работы в объеме технического обслуживания;
- в КТП - осмотр конструкций и оборудования без захода за ограждение, осмотр заземляющей сети, проверка исправности механических блокировочных устройств замков и другие работы в объеме ежесменного осмотра;
- на электрифицированных установках - внешний осмотр питающего кабеля, электрических машин, преобразовательного агрегата и силового трансформатора, включая осмотр радио устройств (далее - РУ), проверка уровня масла в трансформаторе (визуально по маслоуказателю), осмотр панелей, блоков и станций управления;
- на стационарных и полустационарных РУ - уборка территории и помещения, ремонт осветительной аппаратуры и замена ламп, расположенных вне камер ячеек, ремонт аппаратуры телефонной связи и тому подобное.
Указанные работы выполняются не менее чем двумя работниками, один из которых имеет квалификационную группу IV, остальные - не ниже III.
11) В электроустановках напряжением до 1000 Вольт оперативному, оперативно - ремонтному и ремонтному персоналу по наряду - допуску допускается производить ремонтные работы:
- на ВЛ, осветительных сетях и мачтах и подъемом на опору (мачту);
- в РУ, на щитах, сборках;
- на кабельных сетях.
12) В электроустановках напряжением до 1000 Вольт персоналу по распоряжению допускается производить:
- при снятом напряжении:
ремонт магнитных пускателей, пусковых кнопок, автоматических выключателей, рубильников, реостатов, контакторов и аналогичной пусковой коммутационной аппаратуры, при условии установки ее вне щитов и сборок;
ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, тормозных катушек и тому подобных), отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, замена плавких вставок, продувка магнитных станций сжатым воздухом, ремонт осветительной проводки с заменой светильников и ламп.
Установка переносных заземлений при этом обязательна.
Этот перечень может, расширен должностным лицом за электрохозяйство организации;
- без снятия напряжения:
проверку срабатывания реле;
наружный осмотр питающего кабеля, кабельной муфты;
осмотр аппаратуры станций, блока управления, проверку работы электроизмерительных приборов:
уборку помещения, чистку и обтирку кожухов и корпусов. Указанные в пункте работы выполняются машинистами и помощниками машинистов горных и транспортных машин (комплексов) и других электрифицированных установок в порядке текущей эксплуатации, но не менее чем двумя лицами.
13) В электроустановках напряжением до 1000 Вольт в процессе текущей эксплуатации персоналу допускается производить:
- при снятом напряжении:
подтяжку и зачистку контактов;
чистку изоляторов;
замену щеток и щеткодержателей на низковольтном кольцевом токоприемнике и электрических машинах постоянного тока;
контроль за нагревом электрических машин и их подшипников;
заливку (набивку) смазки в подшипники электрических машин;
проверку состояния аппаратуры, установленной на магнитной станции и блока управления;
подтяжку, зачистку и замену контактов;
регулировку их нажатия, регулировку магнитной системы контакторов и пускателей;
очистку аппаратуры от пыли;
проверку освещения и замену ламп;
ремонт электропроводников освещения;
замену сменных элементов соединительных муфт (пальцев, сухарей и тому подобного);
проверку состояния изоляции главных и вспомогательных приводов, цепей управления;
подтяжку и зачистку контактов на баках селеновых выпрямителей, этажерке сопротивления, осветительном трансформаторе, трансформаторах питания магнитных усилителей;
ремонт электроприборов отопления;
- без снятия напряжения:
уборку помещений до ограждения;
очистку от пыли и грязи кожухов и корпусов электрооборудования, находящегося под напряжением;
заливку (набивку) масла в подшипники;
замену пробочных предохранителей.
Перечень работ, утвержденный лицом, ответственным за электрохозяйство конкретизируется на карьере соответствующим документом по зонам обслуживания персонала.
14) При обнаружении в электрооборудовании, на воздушных, кабельных линиях напряжением до 1000 Вольт и выше неисправностей, могущих привести к аварии или угрозе для жизни людей, обнаружившему лицу:
- принять меры для предотвращения аварий и угрозы для жизни людей;
- доложить о случившемся любому должностному лицу участка или лицу ответственному за электрохозяйство.
Аварии или аварийные ситуации ликвидируются в кратчайшие сроки под руководством персонала электрохозяйства карьера.
Работы по предотвращению и ликвидации неисправностей, их последствий выполняются оперативным или оперативно - ремонтным персоналом по наряду или распоряжению.
15) Работы, обеспечивающие электробезопасность по трассе перегона, выполняются по наряду или распоряжению лица, ответственного за перегон.
16) Оперативные переключения горных машин, связанные с подъемом на опору, в ночное время не допускаются. В виде исключения такие работы по указанию технического руководителя карьера под контролем лица контроля энергослужбы и горного контроля при условии достаточного освещения на месте работ.
17) Наладка релейной защиты и испытания повышенным напряжением электрооборудования подстанции (далее - ПС), РУ, ПП, КТП проводятся по наряду.
18) Порядок допуска к наладочным работам и состав бригады определяется лицом, выдающим наряд.
19) Для обеспечения безопасности людей во время грозы не допускается выполнение работ:
- на воздушных и кабельных линиях электропередачи;
- на линиях связи и телемеханики;
- на контактных сетях и рельсовых цепях электрифицированного и неэлектрифицированного железнодорожного транспорта;
- на вводах и коммуникационной аппаратуре закрытых РУ, непосредственно присоединенных к воздушным линиям;
- на заземляющих устройствах и на расстоянии ближе 100 метров от них.
20) Для обеспечения безопасности экипажи электрифицированных машин (комплексов) выполняют работы в составе не менее двух человек. Обслуживание двух агрегатов (экскаваторов и буровых станков) одним помощником не допускается.
Допускается обслуживания экскаваторов и буровых станков одним машинистом. При этом организуется бригада, включающая в состав слесарей и электрослесарей, обеспеченная спецмашиной и радиоустановкой для связи с диспетчером.
21) Для обеспечения безопасной работы горно - транспортных машин (комплексов) и других электроустановок предприятие обеспечивает минимально необходимое количество защитных средств на единицу оборудования, приведенного в «Требованиях промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом»
22) Своевременную сдачу защитных средств на периодические испытания осуществляют назначенные должностные лица. Сохранность защитных средств, находящихся в горных машинах (механизмах) и других электрифицированных установках, обеспечивают старшие машинисты (бригадиры) этих машин и установок. Машинисты сообщают о непригодности защитных средств лицу контроля, осуществляющему техническое руководство работами в смене.
23) Лицо, ответственное за электрохозяйство, обеспечивает своевременное испытание защитных средств и их замену.
24) На каждом карьере и на каждом горном участке содержится неснижаемый запас защитных средств:
- на участке - не менее двух полных комплектов (по нормативам) на каждые 10 машин;
- на карьере - не менее 20 % нормируемого перечня, имеющегося на горных участках и в энергохозяйстве карьера.
25) Защитные средства для персонала, связанного с эксплуатацией электротехнических объектов, комплектуются с требованиями промышленной безопасности
10  Связь и сигнализация

1) Карьер оборудуется следующими видами связи и сигнализации, обеспечивающими контроль и управление технологическими процессами, безопасность работ:
- диспетчерской связью;

- диспетчерской распорядительно-поисковой громкоговорящей связью и системой оповещения;

- надежной внешней радио-телефонной связью и спутниковой

2) Диспетчерская связь имеет в своем составе следующие виды:

- диспетчерскую связь с применением проводных средств связи для стационарных объектов;

- диспетчерскую связь с применением средств радиосвязи и сотовой для подвижных (горное и транспортное оборудование) полустационарных объектов.

3) Диспетчеры карьера помимо непосредственной связи с подведомственными объектами карьера имеют связь между собой, с руководителями карьера и с центральной телефонной станцией административно-хозяйственной связи.

4) Для передачи распоряжений, сообщений, поиска необходимых лиц, находящихся на территории карьера, и другой информации применяются технические средства диспетчерской распорядительно-поисковой связи.

5) Для предупреждения персонала, находившегося на территории карьера, о начале и окончании взрывных работ применяется система оповещения, слышимая на всех участках карьера.

6) По всей территории карьера устанавливаются четкие указатели направления движения и расстояния до ближайшего пункта установки телефонных аппаратов или других средств связи (высокочастотная связь, радио) через которые передаются срочные сообщения.

Аппаратура связи, устанавливаемая на открытом воздухе или в не отапливаемых помещениях, ее исполнение обеспечивает нормальную работу в таких условиях.

7) На все технические средства управления производством, включая воздушные, подземные коммуникации, составляется подробная техническая документация, в которую не позднее десяти дней вносятся все изменения после их осуществления.

8) Периодические осмотры и ремонты всех сооружений связи, сигнализации и контроля производятся не реже двух раз в месяц, в средний и капитальный ремонты по графику, утвержденному техническим руководителем организации.

9) Персонал, обслуживающий сооружения связи и диспетчеризации, знает и выполняет действующие требования техники безопасности при эксплуатации сооружений связи и диспетчеризации на предприятиях, применительно к занимаемой должности и выполняемой работе, пройти обучение безопасным методам работы под руководством опытного специалиста на рабочем месте и проверку знаний в квалификационной комиссии с присвоением определенной квалификационной группы.

10) Руководителям цехов, служб, участков, мастерам и другим должностным лицам, возглавляющим работы по обслуживанию средств связи и диспетчеризации, выполняющим работы по организации мероприятий по технике безопасности и осуществляющим контроль за выполнением правил безопасности:

- иметь и знать перечень опасных и с повышенной опасностью мест и работ в своей организации;

- обеспечивать организацию рабочих мест и работ;

- обеспечивать исправность оборудования, механизмов и ограждений;

- обеспечивать работников защитными средствами, приспособлениями и инструментами, следить за своевременной их проверкой;

- обеспечивать изучение всеми работниками требований безопасности при ведении работ и вести контроль за их соблюдением.
10  Механизация горных работ

Общие положения

1. Горные, транспортные и строительно-дорожные машины, находящиеся в эксплуатации оснащаются сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей механизмов (муфт, передач, шкифов и тому подобное) и рабочих площадок, противопожарными средствами, имеют освещение, комплект исправного инструмента, приспособлений, защитных средств от поражения электрическим током и контрольно - измерительную аппаратуру, исправно действующую защиту от перегрузок и переподъема.

2. Прием в эксплуатацию горных, транспортных, строительно - дорожных машин и технологического оборудования после монтажа и капитального ремонта производится комиссией с составлением акта.

Кабины экскаваторов, буровых станков и других эксплуатируемых механизмов утеплены и оборудованы безопасными отопительными приборами.

3. На каждой единице горнотранспортного оборудования ведется журнал приема - сдачи смен. Ведение журнала проверяется лицами контроля.

4. Эксплуатация, обслуживание технологического оборудования, технических устройств, их монтаж и демонтаж производится в соответствии с нормативными документами заводов-изготовителей.

Нормируемые заводами-изготовителями технические характеристики выдерживаются на протяжении всего периода эксплуатации оборудования.

5. Перед началом работы или движения машины (механизма) машинист убеждается в безопасности членов бригады и находящихся поблизости лиц.

Перед пуском механизмов и началом движения автомобилей, погрузочной техники подаются звуковые или световые сигналы, установленные технологическим регламентом, со значением которых ознакомлены все работающие. При этом сигналы слышны (видны) всем работающим в зоне действия машин (механизмов).

Таблица сигналов вывешивается на работающем механизме или вблизи него. Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал воспринимается как сигнал «Стоп».

6. Обучение, аттестация и допуск к выполнению работ машинистов и помощников машинистов горных и транспортных машин, управление которыми связано с оперативным включением и отключением электроустановок, осуществляются с присвоением квалификационных групп по электробезопасности. Наличие квалификационных групп дает право машинистам и помощникам машинистов по наряду (распоряжению) с записью в оперативном журнале производить оперативные переключения кабельных линий, в пределах закрепленного за ними горного оборудования и его приключательного пункта.

При временном переводе машинистов и помощников машинистов на другое горное оборудование выполнение переключений допускается после ознакомления с системой электроснабжения эксплуатируемого оборудования.

7. В нерабочее время горные, транспортные и дорожно-строительные машины отведены от забоя в безопасное место, рабочий орган (ковш и другие) опущен на землю, кабина заперта, с питающего кабеля снято напряжение.

8. Проезд в многоместных кабинах автомобилей допускается лицам, сопровождающим составы, другим лицам при наличии у них письменного разрешения технического руководителя организации. Количество перевозимых людей устанавливается техническим руководителем организации.

9. Перегон горных, транспортных и строительно-дорожных машин и перевозка их на транспортных средствах производится в соответствии с технологическим регламентом.

Транспортирование (буксировка) самоходных горных машин и вспомогательного оборудования на территории открытых горных работ допускается с применением жесткой сцепки и при осуществлении мероприятий, обеспечивающих безопасность, в соответствии с технологическим регламентом.

Транспортирование машин и оборудования с применением других видов сцепки, использованием двух и более тягачей осуществляется по проектам, утвержденным техническим руководителем организации, с оформлением наряда-допуска.

10. В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии персонал, обслуживающий механизмы, переводит пусковые устройства электродвигателей и рычаги управления в положение «Стоп» (нулевое).

11. Не допускается присутствие посторонних лиц в кабине и на наружных площадках экскаватора и бурового станка при их работе, кроме специалистов, исполняющих свои прямые функциональные обязанности, наладочного персонала, технического руководителя смены и лиц, имеющих разрешение технического руководителя организации.

12. Смазка машин и оборудования производится в соответствии с технической документацией изготовителей.

Система смазки имеет устройства, предупреждающие разбрызгивание и разливание масел.

Все устройства, входящие в систему смазки, содержатся в исправном состоянии, чистые и безопасные в обслуживании.

Смазка приводов оборудования и механизмов, не имеющая встроенных систем смазки, во время работы не допускается.

Не допускается использование открытого огня и паяльных ламп для разогревания масел и воды.

13. Смазочные и обтирочные материалы хранятся в закрытых металлических ящиках. Хранение на горных и транспортных машинах бензина и других легковоспламеняющихся веществ не допускается.

14. Конструктивные элементы транспортно-отвальных мостов, отвалообразователей и экскаваторов, их трапы, поручни и площадки ежесменно очищаются от горной массы и грязи.

15. Применение систем автоматики, телемеханики и дистанционного управления машинами и механизмами допускается при наличии блокировки, не допускающей подачу энергии при неисправности этих систем.
 Безопасность при добыче стенового камня

1) Добыча штучного камня производится уступами с последовательной отработкой каждого уступа сверху вниз. Уступы допускается разбивать на подуступы.
2) Высота уступа определяется проектом в зависимости от горно-геологических условий, кратна высоте выпиленного блока (с учетом толщины пропила
При работе горизонтальными заходками допускается превышение высоты уступа против расчетной, но не более чем на высоту одного выпиливаемого блока. При этом самый верхний блок или плита убираются рабочими, находящимися на кровле уступа.
3) Параметры монолитов и блоков при их отколе от массива обосновывается проектом с учетом применяемого технологического оборудования и безопасных условий производства работ.
Отделение блоков и монолитов допускается осуществлять резанием, сплошным щелевым бурением или бурением по контуру с последующим их отколом согласно проекту.
4) Последовательность выполнения отколов или резов при отделении блока (монолита) от массива исключает его самопроизвольное опрокидывание. Последним выполняется продольный вертикальный рез или откол.
5) Ширина рабочей площадки уступа (подуступа) определятся расчетом и обеспечивает размещение на ней оборудования, отделенных блоков, запаса материалов и наличие свободных проходов шириной не менее 1 м, при этом минимальная ширина рабочей площадки не менее 3 м.
6) Углы откосов уступов (подуступов) допускаются до 90°.
7) Тип и модель применяемой камнерезной машины соответствует горнотехническим условиям месторождения и обеспечивают безопасность производства работ.
8) Не допускается:
- применение камнерезных машин, не оборудованных предохранительными устройствами для защиты людей от возможного выброса осколков камня режущим органом машины;
- снятие и установка пил камнерезных машин без отключения автомата электропитания и вывешивания таблички «Не включать, работают люди»;
- работа с неисправными пылеулавливающими или пылеподавляющими устройствами;
- освобождение фиксирующих болтов или укрепление их, поворачивание режущей головки во время движения камнерезной машины;
- включение камнерезной машины при открытых дверцах пульта управления.
9) Не допускается находиться людям впереди работающей камнерезной машины по направлению ее движения на расстоянии менее 10 м. При перемещении камнерезной машины или блоков камня канатной тягой люди находится в стороне от натянутых канатов.
10) Перед пуском камнерезной машины машинист убеждается, что в зоне действия режущего дисковой пилы не находятся посторонние лица, машины и механизмы. 
11) Находящиеся в работе и вновь монтируемые камнеобрабатывающие машины, механизмы и передаточные транспортные устройства в исправном состоянии, снабжены действующими сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей и рабочих площадок, оснащены комплектом исправного инструмента, контрольно-измерительной аппаратурой, защитными блокировками, исправными пылеулавливающими устройствами.
Все камнераспиловочные и камнеобрабатывающие станки имеют защиту, предотвращающую их работу при отсутствии охлаждения инструмента, предусмотренного конструкцией машины.
12) Все оставляемые камнерезной машиной, не допиленные нависшие камни или их куски, удаляются (откалываются).
13) Рельсовые пути для передвижения камнерезных машин заканчиваются предохранительными упорами.
14) При одновременной работе двух и более камнерезных машин на одном рельсовом пути расстояние между ними не менее 15 м. При этом камнерезные машины оборудованы буферами.
15) Работы по перемещению блоков, некондиционной горной массы в забое и на складах сырья осуществляются механизированным способом.
Подъем и перемещение мелкоштучных грузов производится в предназначенной для этого таре, при этом исключена возможность выпадения отдельных частей грузов.
16) Высота штабеля камня не более 1,8 м, а из крупных блоков - 2,5 м. Способ укладки штабеля обеспечивает его устойчивость.
17) Съем (отбор) стенового камня, нарезанного в забое камнерезной машиной, производится, начиная с верхних рядов.
Допускается ручная уборка камней массой до 40 кг при высоте уступа не более 1,5 м. При высоте уступа более 1,5 м уборка камня производится механизированным способом.
18) Транспортирование камнерезных машин проводится на салазках или трейлерах в соответствии с технологическими регламентами.
19) При транспортировании камнерезных машин соблюдаются требования:
- скорость транспортирования салазок (трейлеров) с машиной на горизонтальных участках не более 5 км/ч, на наклонных участках – от 0,5 до     1 км/ч;
- режущие органы опущены в крайнее нижнее положение и зафиксированы;
- перегон осуществляется под руководством лица контроля.
20) Перегон с уступа на уступ низкоуступных машин самоходом допускается производить в соответствии с технологическим регламентом.
21) При применении передвижных ленточных конвейеров для доставки стенового камня вдоль забоя между конвейерным ставом и камнерезной машиной обеспечивается зазор не менее 1 м.
22) Освобождение заклинивших камней допускается производить при помощи специальных приспособлений. Не допускается производить эту операцию вручную.
23) Во время механической погрузки и разгрузки грузов водителю и другим обслуживающим лицам не допускается находиться в кабине или на подножках автомобиля, заниматься его осмотром или ремонтом.
24) Кровля верхнего уступа на расстоянии не менее 2 м от его бровки должна быть очищена от отходов камня.
25) Направляющие пути камнерезных машин устанавливаются горизонтально или под заданным углом наклона на спланированное основание с использованием деревянных подкладок или подставок. Не допускается использовать в качестве подставок пильный камень.
Рельсовые пути камнерезных машин состоят из рельсов одного типа, подсоединяются к местным заземлителям и имеют электрическое соединение на стыках рельсов.
26) Технологические схемы обработки камня обеспечивают безопасность выполнения отдельных технологических процессов и исключают встречные грузопотоки сырья, полуфабриката и готовой продукции.
Мероприятия по безопасной эксплуатации одноковшовых экскаваторов

1. При передвижении гусеничного экскаватора по горизонтальному пути или на подъем, его ведущая ось находится сзади, а при спусках с уклона - впереди. Ковш опорожняется и находится не выше 1 м от почвы, а стрела установлена по ходу движения экскаватора.

При передвижении шагающего экскаватора стрела устанавливается в обратную сторону движения экскаватора.

При движении экскаватора на подъем или при спусках предусматриваются меры, исключающие самопроизвольное скольжение.

2. Перегон экскаватора осуществляется по трассе, расположенной вне призм обрушения, с уклонами, не превышающими допустимые по техническому паспорту экскаватора, и имеющей ширину, достаточную для маневров. Перегон экскаватора производится по сигналам помощника машиниста или назначенного лица, при этом обеспечивается постоянная видимость между ними и машинистом экскаватора. Для шагающих экскаваторов допускается передача сигналов от помощника машиниста к машинисту через третьего члена бригады.

3. Экскаватор располагается на уступе или отвале на выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. Расстояние между откосом уступа, отвала или транспортным средством и контргрузом экскаватора устанавливается паспортом забоя в зависимости от горно-геологических условий и типа оборудования, но в любом случае не менее 1 м.

При работе экскаватора с ковшом вместимостью менее 5 м3 его кабина находится в стороне, противоположной откосу уступа.

4. При погрузке горной массы экскаваторами в железнодорожные вагоны и разгрузке их на экскаваторных отвалах поездная бригада подчиняется сигналам машиниста экскаватора, подаваемым в соответствии с сигналами, установленными при эксплуатации железнодорожного транспорта.

При погрузке в автотранспорт водители автотранспортных средств подчиняются сигналам машиниста экскаватора, значение которых устанавливается техническим руководителем организации.

Таблица сигналов вывешивается на кузове экскаватора на видном месте, с ней ознакамливаются машинисты экскаватора и водители транспортных средств.

5. Не допускается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и обслуживающий персонал) в зоне действия ковша.

6. Применяющиеся на экскаваторах канаты соответствуют паспорту и имеют сертификат завода-изготовителя. Канаты подвески стрелы подлежат осмотру не реже одного раза в неделю. На длине шага свивки допускается не более 15 % порванных проволок от их общего числа в канате. Торчащие концы оборванных проволок отрезаются.

Подъемные, тяговые и напорные канаты подлежат осмотру в сроки, установленные техническим руководителем организации.

Результаты осмотра канатов заносятся в Журнал приема-сдачи смен, а записи об их замене с указанием даты установки и типа вновь установленного каната заносятся в агрегатный журнал, который хранится на экскаваторе.

7. В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора или при обнаружении отказавших зарядов взрывчатых материалов (далее - ВМ) машинист экскаватора прекращает работу, отводит экскаватор в безопасное место и ставит в известность лицо контроля.

Для вывода экскаватора из забоя обеспечивается свободный проезд.

8. При работе экскаватора на грунтах, не выдерживающих давления гусениц, осуществляются меры, отражаемые в паспорте забоя, обеспечивающие его устойчивое положение.

Мероприятия по безопасной эксплуатации бульдозеров, погрузчиков 

1) Вся самоходная техника (грейдеры, скреперы, бульдозеры, погрузчики и другие) имеет технические паспорта, содержащие их основные технические и эксплуатационные характеристики, укомплектована средствами пожаротушения, знаками аварийной остановки, медицинскими аптечками, упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (для колесной техники), звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом, проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине, двумя зеркалами заднего вида, ремонтным инструментом, предусмотренным заводом-изготовителем.

На линию транспортные средства выпускаются при условии, если все их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, безопасность других работ, предусмотренных технологией применения, находятся в технически исправном состоянии.

Во всех случаях при движении транспортного средства задним ходом подается звуковой сигнал.

2) Не допускается движение самоходной техники (скреперов, бульдозеров, погрузчиков и другие) по призме возможного обрушения уступа.

3) При применении колесных скреперов с тракторной тягой уклон съездов в грузовом направлении не более 15°, в порожнякового направления - не более 25°.

4) Не допускается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и поднятым ножом или ковшом, а при работе - направлять трос, становиться на подвесную раму, нож или ковш, работа техники поперек крутых склонов при углах, не предусмотренных технической документацией изготовителя.

Не допускается эксплуатация бульдозера (трактора) при отсутствии или неисправности блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач, или устройства для запуска двигателя из кабины.

5) Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера, скрепера или погрузчика они устанавливаются на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож или ковш опущен на землю или опору.

В случае аварийной остановки самоходной техники на наклонной плоскости принимаются меры, исключающие ее самопроизвольное движение под уклон.

6) Не допускается находиться под поднятым ножом или ковшом самоходной техники.

Для осмотра ножа или ковша снизу его опустить на подкладки, а двигатель выключить.

7) Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не более пределов, установленных технической документацией изготовителя.

8) Расстояние от края гусеницы бульдозера или передней оси погрузчика (колесного бульдозера) до бровки откоса определяется с учетом горно-геологических условий и заносится в паспорт ведения работ в забое (отвале) или перегрузочном пункте.

Мероприятия по безопасности при эксплуатации карьерных автосамосвалов

План и профиль автомобильных дорог должны соответствовать действующим строительным нормам и требованиям.

Земляное полотно для дорог возводится из прочных грунтов. Не допускается применение для насыпей дёрна и растительных остатков.

1) Ширина проезжей части внутрикарьерных дорог и продольные уклоны устанавливаются проектом, исходя из размеров автомобилей и автопоездов.

Временные въезды в траншеи устраиваются так, чтобы вдоль них при движении транспорта оставался свободный проход шириной не менее 1,5 м с обеих сторон.

2) При затяжных уклонах дорог (более 60%) устраиваются площадки с уклоном до 20% длиной не менее 50 м и не реже чем через каждые 600 м длины затяжного уклона.

3) Радиусы кривых в плане и поперечные уклоны автодорог предусматриваются с учетом строительных норм и правил действующих на территории Республики Казахстан.

В особо стесненных условиях на внутрикарьерных и отвальных дорогах величину радиусов кривых в плане допускается принимать в размере не менее двух конструктивных радиусов разворотов транспортных средств по переднему наружному колесу - при расчете на одиночный автомобиль и не менее трех конструктивных радиусов разворота - при расчете на тягачи с полуприцепами.

4) Проезжая часть автомобильной дороги внутри контура карьера (кроме забойных дорог) ограждается от призмы возможного обрушения породным валом или защитной стенкой. Высота породного вала принимается не менее половины диаметра колеса наибольшего по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автомобиля. Вертикальная ось, проведенная через вершину породного вала, располагается вне призмы обрушения.

Расстояние от внутренней бровки породного вала (защитной стенки) до проезжей части не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля максимальной грузоподъемности, эксплуатируемого в карьере.

5) В зимнее время автодороги очищаются от снега и льда и посыпаются песком, шлаком, мелким щебнем или обрабатываются специальным составом.

6) Каждый автомобиль имеет технический паспорт, содержащий его основные технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в эксплуатации карьерные автомобили укомплектованы:

- средствами пожаротушения;

- знаками аварийной остановки;

- медицинскими аптечками;

- упорами (башмаками) для подкладывания под колеса;

- звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом;

- устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ (для автосамосвалов грузоподъемностью 30 т и более);

- двумя зеркалами заднего вида;

- средствами связи.

На линию автомобили допускается выпускать при условии, если все их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, безопасность других работ, предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся в технически исправном состоянии имеют запас горючего и комплект инструмента, предусмотренный заводом-изготовителем.

Не допускается использование открытого огня (паяльных ламп, факелов и других) для разогревания масел и воды.

Открытые горные работы для этих целей обеспечиваются стационарными пунктами пароподогрева в местах стоянки машин.

Водители имеют при себе документ на право управления автомобилем.

Водители, управляющие автомобилями с дизель-электрической трансмиссией, имеют квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

7)  При проведении капитальных ремонтов и в процессе последующей эксплуатации в сроки, предусмотренные заводом- изготовителем (по перечню), производится дефектоскопия узлов, деталей и агрегатов большегрузных автосамосвалов, влияющих на безопасность движения.

8) Скорость и порядок движения автомобилей, автомобильных и тракторных поездов на дорогах карьера устанавливаются техническим руководителем организации.

Буксировка неисправных автосамосвалов грузоподъемностью 27 т и более осуществляется тягачами. Не допускается оставлять на проезжей части дороги неисправные автосамосвалы.

Допускается кратковременное оставление автосамосвала на проезжей части дороги, в случае его аварийного выхода из строя при ограждении автомобиля с двух сторон предупредительными знаками.

9) Движение на технологических дорогах регулируется дорожными знаками, предусмотренными действующими правилами дорожного движения.

Разовый въезд в пределы горного отвода автомобилей, тракторов, тягачей, погрузочных, грузоподъемных машин и так далее, принадлежащих другим организациям, допускается с разрешения администрации организации, эксплуатирующей объект, после инструктажа водителя (машиниста) с записью в журнале.

10) Контроль за техническим состоянием автосамосвалов соблюдением правил дорожного движения обеспечивается лицами контроля организации, а при эксплуатации автотранспорта подрядной организацией, лицами контроля подрядной организации.

11) При выпуске на линию и возврате в гараж обеспечивается предрейсовый и послерейсовый контроль водителями и лицами контроля технического состояния автотранспортных средств в порядке и в объемах, установленных технологическим регламентом.

12) На технологических дорогах движение автомобилей производится без обгона.

При применении автомобилей с разной технической скоростью движения допускается обгон при обеспечении безопасных условий движения.

13) При погрузке горной массы в автомобили (автопоезд) экскаваторами выполняются следующие условия:

- ожидающий погрузки автомобиль (автопоезд) находится за пределами радиуса действия ковша экскаватора и становиться под погрузку после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

- находящийся под погрузкой автомобиль располагается в пределах видимости машиниста экскаватора;

- находящийся под погрузкой автомобиль затормаживается;

- погрузка в кузов автомобиля производится сзади или сбоку, перенос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля или трактора не допускается;

- высота падения груза минимально возможной и во всех случаях не более 3 м;

- нагруженный автомобиль (автопоезд) следует к пункту разгрузки после разрешающего сигнала машиниста экскаватора.

Не допускается загрузка односторонняя, сверхгабаритная, превышающая установленную грузоподъемность автомобиля.

14) Кабина автосамосвала, предназначенного для эксплуатации на открытых горных работах, перекрывается защитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя при погрузке.

При отсутствии защитного козырька водитель автомобиля выходит на время загрузки из кабины и находится за пределами максимального радиуса действия ковша экскаватора (погрузчика).

15) При работе на линии не допускается:

- движение автомобиля с поднятым кузовом;

- производство любых маневров под экскаватором без сигналов машиниста экскаватора;

- остановка, ремонт и разгрузка под линиями электропередачи;

- движение задним ходом к пункту погрузки на расстояние более 30 м (за исключением работ по проведению траншей);

- движение при нарушении паспорта загрузки (односторонняя погрузка, перегруз более 10%);

- переезд через кабели, проложенные по почве без предохранительных укрытий;

- перевозка посторонних людей в кабине;

- выход из кабины автомобиля до полного подъема или опускания кузова;

- остановка автомобиля на уклоне и подъеме. В случае остановки автомобиля на подъеме или уклоне вследствие технической неисправности водитель принимает меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля;

- движение вдоль железнодорожных путей на расстоянии менее 5 м от ближайшего рельса;

- эксплуатация автомобиля с неисправным пусковым устройством двигателя.

Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом подается непрерывный звуковой сигнал.

16) Очистка кузова от налипшей и намерзшей горной массы производится в отведенном месте с применением механических или иных средств.

17) Шиномонтажные работы осуществляются в помещениях или на участках, оснащенных механизмами и ограждениями. Лица, выполняющие шиномонтажные работы, обучены и проинструктированы.

18) Погрузочно-разгрузочные пункты имеют фронт для маневровых операций погрузочных средств, автомобилей, автопоездов, бульдозеров и других задействованных в технологии техники и оборудования.

Для ограничения движения машин задним ходом разгрузочные площадки имеют предохранительную стенку (вал) высотой не менее 0,7 м.

19) Все места погрузки, виражи, капитальные траншеи и скользящие съезды, внутрикарьерные дороги в темное время суток освещаются.

Безопасность при ремонтных работах

1) Ремонт технологического оборудования производится в соответствии с утвержденными графиками планово предупредительных ремонтов. Годовые и месячные графики ремонтов утверждает технический руководитель организации.

2) Ремонтные работы производятся по наряду-допуску.

3) Ремонт карьерного оборудования допускается производить на рабочих площадках уступов, при условии размещения их вне зоны возможного обрушения и воздействия взрывных работ. Площадки спланированы и имеют подъездные пути.

4) На все виды ремонтов основного технологического оборудования разработаны технологические регламенты, в которых указываются необходимые приспособления и инструменты, определяются порядок и последовательность работ, обеспечивающие безопасность их проведения. При этом порядок и процедуры технического обслуживания и ремонта оборудования устанавливаются на основании технической документации изготовителя с учетом местных условий его применения.

Выполнение ремонтных работ подрядной организацией осуществляется по наряду-допуску.

5) Ремонт и замену частей механизмов допускается производить после полной остановки машины, снятия давления в гидравлических и пневматических системах, блокировки пусковых аппаратов, приводящих в движение механизмы, на которых производятся ремонтные работы. Подача электроэнергии при выполнении ремонтных работ допускается в случаях, предусмотренных проектом организации работ, нарядом – допуском.

6) Не допускается проведение ремонтных работ в непосредственной близости от открытых движущихся частей механических установок, вблизи электрических проводов и токоведущих частей, находящихся под напряжением, при отсутствии их надлежащего ограждения.

7) Ремонты, связанные с восстановлением или изменением несущих металлоконструкций основного технологического оборудования, производятся по проекту, согласованному с заводом-изготовителем, с составлением акта выполненных работ.

8) Осмотр и ремонт машин, тяговых двигателей и аппаратуры на тяговых агрегатах или электровозах вне депо производятся с соблюдением следующих условий:

- тяговый агрегат или электровоз остановлен и заторможен ручным тормозом и установлены тормозные башмаки;

- вспомогательные машины и аппаратура выключены;

- дизель на дополнительной секции тягового агрегата остановлен;

- токосъемники опущены и заземлены, краны, подающие воздух к приводам токосъемников, закрыты;

- реверсивная рукоятка и ключ щитка управления сняты;

- щитки вспомогательных машин и токосъемников заблокированы;

- быстродействующий выключатель выключен.

9) Рабочие, выполняющие строповку грузов при ремонтных работах, имеют удостоверение на право работы стропальщиком.

10) Работы с применением механизированного инструмента производятся в соответствии с технической документацией изготовителей.
10  Охрана труда и промышленная санитария

Общие санитарные правила

Прием на работу лиц, не достигших 18 лет, запрещается.

Работники должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры с учетом профиля и условий их работы в порядке, установленном приказом Минздрава Республики Казахстан № 440 от 21.10.1993г. 

Работники должны быть обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Приложения 9 «Санитарных правил РК . . . . . .» от 16.03.2015г.  №209. 
Защита персонала от воздействия пыли и вредных газов

1) Состав атмосферы объектов открытых горных работ должен отвечать установленным нормативам по содержанию составных частей воздуха и вредных примесей (пыль, газы).

2) На всех объектах открытых горных работ, имеющих источники выделения ядовитых газов, проводится на рабочих местах отбор проб для анализа воздуха на содержание вредных газов не реже одного раза в квартал и после каждого изменения технологии работ.

3) Во всех случаях, когда содержание вредных газов или запыленность воздуха на открытых горных работах превышает установленные нормы, принимаются меры по обеспечению безопасных и здоровых условий труда.

При силе ветра более 1 м/сек. полностью обеспечивается нормальный воздухообмен естественным путем. Основная схема естественного воздухообмена прямоточная. Количество воздуха, осуществляющего вынос вредных примесей из карьера при средней скорости ветра 4,1 м/сек., будет составлять: на начальных этапах разработки  15283 м3/сек., к концу отработки карьера - до 214270 м3/сек. Этого вполне достаточно для обеспечения рабочих мест на карьере свежим воздухом. Лишь в дни штилей при отсутствии ветра возможно накопление вредных газов выше предельно допустимых. Поэтому, при таких неблагоприятных метеоусловиях проводится рассредоточение горно-транспортного оборудования, количество работающих единиц сокращается до минимума, ведется постоянное наблюдение за состоянием атмосферного воздуха карьера. В случаях выявления повышения концентраций вредных веществ до уровня предельно допустимых работа карьера приостанавливается.

При производстве горных работ, независимо  от погодных условий, с целью профилактики загрязнения атмосферного воздуха карьера проводится систематическое дождевание забоя, отвалов и автодорог, на горно-транспортных механизмах с двигателями внутреннего сгорания проводится систематическая регулировка топливной аппаратуры, и они оснащаются нейтрализаторами выхлопных газов. 

4) Для интенсификации естественного воздухообмена в плохо проветриваемых и застойных зонах карьера организуется искусственная вентиляция с помощью вентиляционных установок или других средств в соответствии с мероприятиями, утвержденными техническим руководителем организации..

5) В местах выделения газов и пыли предусматриваются мероприятия по борьбе с пылью и газами. В случаях, когда применяемые средства не обеспечивают снижения концентрации вредных примесей, осуществляется герметизация кабин экскаваторов, буровых станков, автомобилей и другого оборудования с подачей в них очищенного воздуха и созданием избыточного давления. На рабочих местах, где концентрация пыли превышает установленные предельно допустимые концентрации, обслуживающий персонал обеспечивается индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

6) Для снижения пылеобразования при экскавации горной массы и транспортировке в теплые периоды года проводится орошение водой забоя, отвалов и дорог.

При интенсивном сдувании пыли с территории открытых горных работ осуществляются меры по предотвращению пылеобразования (связующие растворы, озеленение и другие).

7) При всех производственных процессах на объектах ведения открытых горных работ, сопровождающихся образованием или выделением пыли, организуется контроль запыленности атмосферы профилактическими службами или лабораториями.

Места отбора проб воздуха и периодичность устанавливаются графиком, утвержденным техническим руководителем организации, но не реже одного раза в квартал и после каждого изменения технологии работ.

8) Автомобили, бульдозера, трактора и другие машины с двигателями внутреннего сгорания, работа которых сопровождается образованием концентраций ядовитых примесей выхлопных газов в рабочей зоне, превышающих допустимые концентрации, оборудуются каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов.

9) Организация проводит контроль содержания вредных примесей в выхлопных газах.

10) При возникновении пожара все работы на участках объекта горных работ, атмосфера которых загрязнена продуктами горения, прекращаются, за исключением работ, связанных с ликвидацией пожара.

11) При обнаружении на рабочих местах вредных газов в концентрациях, превышающих допустимые величины, работу приостанавливают и выводят людей из опасной зоны.

12) На открытых горных работ проводится обследование радиационной обстановки для установления степени радиактивной опасности.

13) Контроль за осуществлением мероприятий по борьбе с пылью, соблюдением установленных норм по составу атмосферы на открытых горных работах возлагается на технического руководителя организации.

14) Все трудящиеся карьера и других объектов, где возможно присутствие в воздухе рабочей зоны вредных газов и паров, а также возможен непосредственный контакт с опасными реагентами и продуктами производства, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой и обувью в соответствии с “Типовыми отраслевыми нормами  бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных средств”, ГОСТ “ССБТ. Средства защиты работающих”. Допуск к работе с вредными и токсичными веществами без спецодежды и других защитных средств запрещается. 

15) Для защиты от пыли работники, занятые на участках, связанных с сыпучими и пылящими продуктами, обеспечиваются респираторами (“Ф-62Ш” или КД) и противопылевыми очками в соответствии с ГОСТ ССБТ. “Очки защитные. Термины и определения”. При работе с кислотами рабочие обеспечиваются очками, а также респираторами марки РПГ-67, резиновыми перчатками, фартуками и сапогами. Для производства работ в зоне высокой загазованности токсичными веществами  предусмотрены фильтрующие противогазы марок “БКФ” и “В”. Аварийный запас средств индивидуальной защиты определяется планом ликвидации аварий. Контроль состояния воздушной среды рабочей зоны производственных помещений осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.005-76 ССБТ.  

16) Все трудящиеся должны пройти инструктаж по промышленной санитарии, личной гигиене и по оказанию неотложной помощи пострадавшим на месте несчастных случаев.
Борьба с производственным шумом и вибрациями

Расстояние от границы карьера до жилого массива 2,2 км (ж/д Разъезд №377), поэтому настоящим проектом рассматриваются мероприятия по ограничению шума и вибрации для непосредственно работающих в карьере людей.

Защита от шума и вибрации обеспечивается конструктивными решениями используемого оборудования (бульдозер, экскаватор, автосамосвалы и др.). Фактором увеличения уровней шума и вибрации является механический износ технологического оборудования и его узлов, поэтому для предотвращения возможных превышений уровня шума и вибрации должны выполняться следующие мероприятия:

- контрольные замеры шума и вибрации на рабочих местах машинистов и операторов, которые производятся специализированной организацией не реже одного раза в год;

- при превышении уровней шума и вибрации, производится контрольное обследование с целью установления причины и принятия мер по замене или ремонту узлов;

- периодическая проверка оборудования, машин и механизмов на наличие и исправность звукопоглощающих кожухов, облицовок и ограждающих конструкций, виброизоляции рукояток управления, подножек, сидений, площадок работающих машин.

Производственно-бытовые помещения

Проживание обслуживающего персонала предусматривается в п. Бейнеу, откуда он ежесменно доставляется на карьеры автобусом. Функциональное назначение и характеристика производственно-бытовых помещений административно-бытовой прикарьерной площадки описано в разделе 7. 

Медицинская помощь

На каждом карьере или для группы близко расположенных карьеров должен быть организован пункт первой медицинской помощи. Организация и оборудование пункта согласовываются с местными органами здравоохранения. На предприятиях с числом рабочих менее 300 допускается медицинское обслуживание рабочих ближайшим лечебным учреждением. В диспетчерской и на всех горных и транспортных механизмах  должны быть аптечки первой помощи. Кроме того, диспетчерская комплектуется носилками, шинами, аппаратом искусственного дыхания. 
Водоснабжение и питание

1) Организация обеспечивает всех работающих доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве.

2) В санитарно-бытовом обслуживании рабочих используется вода по бактериологическим и токсикологическим показателям соответствующая требованиям Приложения 9 «Санитарных правил РК . . . . . .» от 16.03.2015г.  №209. 

3) Для борьбы с пылью и других технологических целей при отсутствии или недостатке воды питьевого качества допускается использование воды других источников, не содержащей вредных и трудно устранимых примесей, при условии ее предварительной очистки.

4) Персонал, обслуживающий местные установки по приготовлению питьевой воды, проходит медицинский осмотр и обследование.

5) Сосуды для питьевой воды изготавливаются из материалов, легко очищаемых и дезинфицируемых.

Сосуды для питьевой воды снабжаются кранами фонтанного типа, защищены от загрязнений крышками, запертыми на замок и не реже одного раза в неделю промываются горячей водой или дезинфицируются.

Для нормального питания сменный персонал обеспечивается комплексными обедами, включающими горячие блюда, поставляемые в термосах. Закуп комплексных обедов производится в общепитовских учреждениях, имеющих санитарно-эпидемиологический допуск на оказание таких услуг.  Для обеспечения  питьевой  водой в вагонах устанавливаются  бачки-фонтанчики,  горно-транспортные механизмы  снабжаются  бидонами-термосами.  

10  Пожарная безопасность

Обеспечение пожарной безопасности и пожаротушения возлагается на первого руководителя предприятия и руководителя штаба ГО, которые в своих действиях руководствуются «Общими требованиями к пожарной безопасности» Технического регламента, утвержденного Постановлением Правительства РК 16.01.2009г №14.

Требования к системе противопожарной защиты

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение их последствий обеспечивается следующими способами:

 1) применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага:

2) устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение систем коллективной защиты и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение строительных конструкций и их отделок с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости;

6) применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

8) применение первичных средств пожаротушения:

9) организация деятельности подразделений противопожарной службы;

10) системы коллективной и средства индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара должны обеспечивать людей в течение всего времени воздействия на них опасных факторов пожара;

11) системы коллективной безопасности и средства индивидуальной защиты людей должны обеспечивать их безопасность в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону или в течение времени, необходимого для проведения специальных работ по тушению пожара. Средства индивидуальной защиты людей должны применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты пожарных, участвующих в тушении пожара

12) ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается:

- устройством противопожарных преград,

- применением средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре, -применением огнепреграждающих устройств в оборудовании, 

- применением установок пожаротушения.

13) сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами     пожаротушения исходя из условия необходимости ликвидации пожара обслуживающим  персоналом до прибытия подразделений противопожарной службы. 

На территории АБП будут размещены пожарные щиты со следующим минимальным набором пожарного инвентаря, шт: топоров – 2, ломов и лопат – 2. багров железных – 2, ведер, окрашенных в красный цвет – 2, огнетушителей – 2. Каждое горно-транспортное средство обеспечивается огнетушителями

Оповещение о пожаре осуществляется с помощью звуковой сигнализации.
10 Положение о производственном контроле

Согласно ПОПБОПОВГ и ГР, Положение о производственном контроле разрабатывается техническим руководителем организации – недропользователя.

Положение о производственном контроле утверждается руководителем эксплуатирующей организации.

Положение о производственном контроле содержит:

· должность работника, ответственного за осуществление производственного контроля или описание организационной структуры службы производственного контроля;

· права и обязанности работника или должностных лиц службы производственного контроля, ответственных за осуществление производственного контроля;

· порядок планирования и проведения внутренних проверок соблюдения требований промышленной безопасности, а также подготовки и регистрации отчетов об их результатах;

· порядок сбора, анализа, обмена информацией о состоянии промышленной безопасности между структурными подразделениями эксплуатирующей организации и доведения ее до работников, занятых на опасных производственных объектах;

· порядок принятия и реализации решений по обеспечению промышленной безопасности с учетом результатов производственного контроля;

· порядок принятия и реализации решений о диагностике, испытаниях, освидетельствовании сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах;

· порядок обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах;

· порядок организации расследования и учета аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах;

· порядок учета результатов производственного контроля при применении мер поощрения и взыскания в отношении работников эксплуатирующей организации;

· порядок принятия и реализации решений о проведении экспертизы промышленной безопасности;

· порядок подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;

· порядок подготовки и представления сведений об организации производственного контроля.

Производственный контроль является составной частью системы управления промышленной безопасностью и осуществляется эксплуатирующей организацией путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий.

Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля несут руководитель эксплуатирующей организации и лица, на которых возложены такие обязанности в соответствии с законодательством 

Основными задачами производственного контроля являются:

· а) обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности в эксплуатирующей организации;

· б) анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз;

· в) разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде;

· г) контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных законами и иными нормативными правовыми актами;

· д) координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;

· е) контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;

· ж) контроль за соблюдением технологической дисциплины.

Производственный контроль в эксплуатирующей организации осуществляют назначенный решением руководителя организации работник или служба производственного контроля.

Функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля, рекомендуется возлагать:

· на одного из заместителей руководителя эксплуатирующей организации - если численность занятых на опасных производственных объектах работников составляет менее 150 человек;

· на специально назначенного работника - если численность занятых на опасных производственных объектах работников составляет от 150 до 500 человек;

· на руководителя службы производственного контроля - если численность занятых на опасных производственных объектах работников составляет более 500 человек.

Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, должен:

· иметь высшее техническое образование, соответствующее профилю производственного объекта;

· иметь стаж работы не менее 3 лет на соответствующей работе на опасном производственном объекте отрасли;

Обязанности и права работника, ответственного за осуществление производственного контроля, определяются в положении о производственном контроле, утверждаемом руководителем эксплуатирующей организации, а также в должностной инструкции и заключаемом с этим работником договоре (контракте).

Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, обязан:

· а) обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных производственных объектов требований промышленной безопасности;

· б) разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в подразделениях эксплуатирующей организации;

· в) проводить комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности, выявлять опасные факторы на рабочих местах;

· г) ежегодно разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной оценки условий труда;

· д) организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов опасности;

· е) организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной безопасности;

· ж) участвовать в техническом расследовании причин аварий, инцидентов и несчастных случаев;

· з) проводить анализ причин возникновения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и осуществлять хранение документации по их учету;

· и) организовывать подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности;

· к) участвовать во внедрении новых технологий и нового оборудования;

· л) доводить до сведения работников опасных производственных объектов информацию об изменении требований промышленной безопасности, устанавливаемых нормативными правовыми актами, обеспечивать работников указанными документами;

· м) вносить руководителю организации предложения:

· о проведении мероприятий по обеспечению промышленной безопасности;

· об устранении нарушений требований промышленной безопасности;

· о приостановлении работ, осуществляемых на опасном производственном объекте с нарушением требований промышленной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или работ, которые могут привести к аварии или нанести ущерб окружающей природной среде;

· об отстранении от работы на опасном производственном объекте лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременно подготовку и аттестацию по промышленной безопасности;

· о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования промышленной безопасности;

· н) проводить другие мероприятия по обеспечению требований промышленной безопасности.

Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, обеспечивает контроль за:

· а) выполнением лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности в области промышленной безопасности;

· б) строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов, а также за ремонтом технических устройств, используемых на опасных производственных объектах, в части соблюдения требований промышленной безопасности;

· в) устранением причин возникновения аварий, инцидентов и несчастных случаев;

· г) своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;

Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, имеет право:

· а) осуществлять свободный доступ на опасные производственные объекты в любое время суток;

· б) знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации;

· в) участвовать в разработке деклараций промышленной безопасности;

· г) участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах;

· д) вносить руководителю организации предложения о поощрении работников, принимавших участие в разработке и реализации мер по повышению промышленной безопасности.

10 План ликвидации аварий

Согласно Статье 80 Закона Республики Казахстан от 11.04.2014 N 188-V 3PK "О гражданской защите", а так же пункта 3, раздела 1 Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов:

1. На опасном производственном объекте разрабатывается план ликвидации аварий.

2. В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия руководителей и работников, аварийных спасательных служб и формирований.

3. План ликвидации аварий содержит:

· оперативную часть;

· распределение обязанностей между работниками, участвующими в ликвидации аварий, последовательность действий;

· список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации.

· 4. План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и согласовывается с профессиональными аварийно-спасательными службами и (или) формированиями.

План ликвидации аварий разрабатывается на основе Приложения 1 к Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы.

Требования к разработке плана ликвидации аварий направлены на уточнение порядка составления позиций плана ликвидации аварий (далее – ПЛА) при ведении горных работ и обеспечение единого подхода к его разработке.

В ПЛА предусматриваются:

· мероприятия по спасению людей;

· пути вывода людей, застигнутых авариями в шахте, из зоны опасного воздействия;

· мероприятия по ликвидации аварий и предупреждению их развития;

· действия специалистов и рабочих при возникновении аварий;

· ПЛА содержит графическую часть и оперативную часть.

К ПЛА прилагаются следующие документы:

· распределение обязанностей между отдельными лицами, участвующими в ликвидации аварий, и порядок их действий.

· список должностных лиц и учреждений, которые немедленно извещаются об аварии
11  Раздел охраны окружающей среды
11  Общая характеристика района

Участок №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского месторождения известняков-ракушечников и расположен в 21 км к юго-западу от железнодорожной станции Бейнеу, на территории  Бейнеуского района Мангистауской области. 
В зоне действия проектируемого предприятия отсутствуют постоянные жилые зоны. 

 Основные производства карьера и граница санитарно-защитной зоны приведены на ситуационном плане (черт. 2).

11 Климатическая характеристика района

Климат Бейнеуского района, где расположено Бейнеуское месторождение известняков-ракушечников, резко континентальный. Согласно Справке, представленной  Республиканским государственным предприятием "Казгидромет" за № 01-37/509 от 4 мая 2004г. метеорологические характеристики описываемого района за 1986-2003 гг. следующие (м/с Опорная):

•
Средняя максимальная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 34,80С;

•
Средняя минимальная температура наружного воздуха самого холодного месяца – (- 9,30С);

•
Средняя месячная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 27,90С;

•
Средняя месячная температура наружного воздуха самого холодного месяца –   (-6,10С);

•
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 8 м/с.
Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей приведена в табл.12.2.
Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей

Таблица 12.2.1
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	13
	24
	10
	11
	11
	12
	9
	10
	16


Средняя месячная и годовая скорость ветра представлена в таблице 12.2.2.
Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек

Таблица 12.2.2

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	2,9
	3,4
	3,7
	3,9
	3,4
	2,9
	2,4
	2,7
	2,8
	2,9
	2,9
	3,1
	3,1


Средняя годовая повторяемость скорости ветра по градациям представлена в таблице 12.2.3.
Средняя годовая повторяемость скорости ветра по градациям, %

Таблица 12.2.3

	0-1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-20
	21-24

	41,1
	26,5
	14,5
	8,2
	5,3
	3,2
	0,5
	0,3
	0,3
	0,1
	0,0


Среднегодовое количество осадков по многолетним данным составляет 116-140мм.

Устойчивый снежный покров образуется в последних числах ноября - начале декабря. Средняя высота снежного покрова не превышает 20 см. Глубина промерзания почвы составляет 0,3-0,5 м для суглинистых грунтов.

11  Основные проектные данные

Настоящим Планом горных работ предусматривается производство горных работ по добыче стенового камня на участке №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского  месторождения, расположенном в Бейнеуском районе Мангистауской области РК. Заказчиком разработки проекта является ТОО «Аякси», подавшим заявку на получение разрешения на добычу.

В данном плане рассматривается проведение работ, согласно рабочей программе на проведение на добычу известняка-ракушечника на участке №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского  месторождения в Бейнеуском районе Мангистауской области. 

Содержание и форма Плана горных работ приняты в соответствии с Техническим заданием Заказчика и действующих нормативных документов. 

Основное направление использования добываемого известняка-ракушечника – производство стенового камня. 
Срок ведения разработки участков по данному Проекту 10 лет (2027-2036гг., до конца действующего контрактного срока), Производительность карьера в указанный период по известняку-ракушечнику согласно Техзаданию составит в год по 20,0 тыс. м3. При указанной производительности за действующий контрактный срок будут отработаны 200,0 тыс.м3 эксплуатационных запасов, с учётом потерь – 216,0 тыс. м3. Оставшиеся запасы будут отработаны после пролонгации контракта.
Остаточные запасы известняка-ракушечника Участка №2.1 Юго-Западного фланга, в контуре лицензионного участка, выданного ТОО «Аякси», на площади 0,2 км2, (Контур участка – прилож. 2).. Объем потерь первой группы (бортах) по отрабатываемому  участку (по карьеру) составляют 3,125 тыс. м3, эксплуатационные запасы в контуре отрабатываемого участка – 200,0 тыс. м3
Известняк-ракушечник соответствует ГОСТ: 4001-77 "Камни стеновые из горных пород" 

Отходы от добычи стенового камня соответствуют ОСТ 21-27-76 «Породы карбонатные для производства строительной извести» и могут использоваться для производства строительной извести
Состав предприятия 
Проектируемый карьер  в  своем  составе  будет  иметь  следующие  объекты:

- собственно карьер по отработке участка;

-  постоянный внутренний отвал рыхлой и скальной вскрыши и отходов добычи;   

- площадку для размещения административно-производственных помещений (жилое помещение и гараж); 

- внутрикарьерные дороги (естественное покрытие – известняк-ракушечник)
- ВЛ-6кВ с КТП и ЛЭП 0,4кВ (имеются)

- подъездную автодорогу карьер – автотрасса Бейнеу-Актау.

Карьер занимает  северо-западную  часть  проектируемой  строительной  площадки  в  контуре  выданных Горных отводов.  

Внутренний постоянный отвал, планируется расположить в северо-западном углу участка. Данный отвал будет перемещен в выработанное пространство в период пролонгации контракта, после отработки запасов на глубину подсчета. Площадка административно-производственных помещений (ПАПП) размещается на заподном борту карьера, на границе с разрабатываемом ТОО «Аякси» участком. 

В качестве подъездной дороги к карьеру будет использоваться существующая от действующего карьера ТОО «Аякси» до автотрассы Бейнеу-Актау.

Земли, на  которых  размещаются  объекты  проектируемого  производства   являются  малоценными  и  малопригодными  для  ведения  сельского  хозяйства.
Внутрикарьерные дороги. 

Длина 0,3 км, ширина 8,0м. Основание скальное, тип покрытия естественная поверхность.
Электроснабжение. 

Потребителями электроэнергии являются электродвигатели камнерезных машин, электробытовые потребители административно-бытовых помещений (обогреватели, кондиционеры, вентиляторы, освещение), а также наружное освещение площадок, карьера и отвала.

Годовое потребление электроэнергии – 169,533 тыс. кВт/час. 

Полная мощность при включенной конденсаторной батарее составит  387 кВА.
Принимается  к использованию КТП630У1-6/0,4 с силовым трансформатором ТМЗ-630/6(10). Потребители административно-производственных помещений питаются от этой же подстанции.

Водоотвод  дождевых  и  талых  вод. 

В  связи  с  климатическими  условиями  (количество осадков 116-140 мм в год, толщина снежного покрова не превышает 200 мм)  существенного  притока  за  счет  атмосферных  вод  в  карьер  не  ожидается. 
Гидрогеологические условия участков

При проведении разведочных  работ на  глубину бурения скважин 12,0 м подземные  воды  не  вскрыты. Полезная  толща  не  обводнена. Уровень грунтовых вод ниже подошвы карьера.

Характеристика полезного ископаемого.

Качественная характеристика полезного ископаемого приводится по результатам лабораторных определений  физико-механических свойств и химического состава. 

Физико-механические свойства оценивались согласно требованиям ГОСТа 4001-2013 «Камни стеновые из горных пород», принятого Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации  (протокол № 44-2013 от 14 ноября 2013г). 

Согласно  ГОСТа 4001-2013 горные породы, из которых изготавливают  объемные мерные камни СОМР (рядовые) и СОМЛ (лицевые), должны соответствовать  требованиям  (выписка из таблицы 3. для марок камня 4-100).

Выписка из таблицы 3. ГОСТ 4001-2013 «Камни стеновые из горных пород»

	Марка по прочности
	Средняя плотность,кг/м3

не более
	Водопог-лощение, %,

не более
	Предел прочности при сжатии породы в сухом состоянии, МПа(кгс/см2 ) не менее
	Снижение прочности при сжатии в водонысыщенном состоянии, %, 

не более

	100
	2100
	50
	7,5(75) и более
	40

	75
	
	
	От 5(50) до 7,5(75)
	

	50
	
	
	От 3,5(35) до 5,0(50)
	

	35
	
	
	От 2,5(25) до 3,5(35)
	

	25
	
	
	От 1,5(15) до 2,5(25)
	

	15
	
	
	От 1,0(10) до 1,5(15)
	

	10
	
	
	От 0,7(7) до 1,0(10)
	

	7
	
	
	От 0,4(4) до 0,7(7)
	

	4
	
	
	От 0,3(3) до 0,4(4)
	


Качественная характеристика  известняка-ракушечника по  блоку  I-С1,   приводится по результатам  бурения 2025года (скв.1-14). 

Визуально полезная толща месторождения представлена известняками-ракушечниками светло-серого и желтовато-серого цвета, сложенными ракушками среднего размера хорошей сохранности, пористыми.

  Основные физико–механические показатели известняка-ракушечника по участку варьируют в следующих пределах.

	Качественные показатели

	Средняя плотность
(кг/м3)
	Водопог-лощение

(%)
	Предел прочности при сжатии, МПа
	Снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии (%)

	
	
	 в сухом состоянии
	 в водонасыщенном состоянии
	

	min
№ пробы
	max
№ пробы
	min
№ пробы
	max
№ пробы
	Min
№ пробы
	max
№ пробы
	min
№ пробы
	max
№ пробы
	min
№ пробы
	max
№ пробы

	1425
13/3
	1538
5/1
	10,4
5/2
	14,6
7/3
	1,6
11/3
	3,2
12/3
	1,1
3/1
	2,4
12/3
	22,2
12/1
	39,1
2/1


Средние значения основных физико-механических показателей известняка-ракушечника по блоку I-C1
	Номер подсчетного блока и категория запасов
	Качественные показатели

	
	Средняя плотность

(кг/м3)
	Водопог-лощение

(%)
	Предел прочности, 

МПа
	Снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии

	
	
	
	 в сухом состоянии 
	 в водонасыщенном состоянии
	

	 Cреднее по  блоку I-C1
	1484
	12,1
	2,4
	1,7
	31,0


Из вышеприведенной таблицы видно, что основные качественные показатели отвечают нормативным требованиям и техническому заданию заказчика.

Марка камня по морозостойкости   составляет - F-15.

В соответствии с требованиями ГОСТ 4001-2013 известняки-ракушечники пригодны для производства пильного камня и по прочностным показателям распределяются по маркам в следующих соотношениях:

Процентное содержание марок камня по блоку I-C1
	Содержание марок, %
	Марка камня по ГОСТ 4001-2013

	
	10
	15
	25
	35
	50

	
	-
	-
	57,5
	42,5
	-


Марка камня  изменяется  от «25» до «35». Преобладает марка камня  «25», которая не оконтуривается в пространстве. 

Опытный карьер не проходился. Для прогнозной оценки выхода товарного камня произведен расчет по длине ненарушенных столбиков керна разведочных скважин, который составил 53,2%. (приложение 4).  При добыче пильного камня  будут иметь место технологические потери. Таким образом,  прогнозируемый  выход товарного камня составит 43-47%.

По данным химического анализа установлены  содержания основных окислов, которые в пределах  участка 2.1 Юго-западный фланг Бейнеуского месторождения  составили:

Химический состав известняка-ракушечника

	показатели
	Содержание компонентов, %

	
	СаО
	MgO
	Fe2O3
	Al2O3
	SiO2
	SO3

	min
	52,70
	0,58
	0,38
	0,75
	1,64
	0,10

	max
	53,00
	0,63
	0,40
	0,80
	1,81
	0,12

	среднее
	52,84
	0,61
	0,39
	0,78
	1,72
	0,11


Согласно ОСТ 21-27-76  «Породы карбонатные для производства строительной извести, отходы добычи могут использоваться  для производства строительной извести.

Суммарная удельная, эффективная активность ЕРН  известняка-ракушечника составляет  11±6 Бк/кг, что позволяет отнести его к материалам I класса  радиационной безопасности и использовать его без ограничений.

Оценка вскрышных пород, представленных суглинками и обломочно-щебенистыми пролювиально-делювиальными породами, не проводилась.
.
Система разработки карьера.
По  способу  производства  работ  при разработке вскрыши  предусматривается  транспортная (бульдозер, погрузчик, автосамосвал)  система с постоянным внутренним отвалом.

По  способу  развития  рабочей  зоны  при  добыче  принята поперечная одно- и двухбортовая система  разработки. Добыча пильного камня относится к низкоуступной захватной системе.  

Наработка камня ведется  по  схеме:  забой - камнерезная машина (КРМ) - штабель камня - виловый погрузчик - автопоезд, разработка скальной вскрыши и при планировочных работах – КРМ - погрузчик - автосамосвал – внутренний отвал, при зачистке добычных горизонтов и заходок – погрузчик - автосамосвал – внутренний отвал. При разработке вскрыши  действует  схема: бульдозер - погрузчик - автосамосвал – внутренний отвал.

Исходя  из  горно-геологических  условий  и  размера добываемого штучного камня,  карьер  отрабатывается  одним  вскрышным  и до 13 добычных уступов. 

Размер стандартного стенового камня – 390 х 190 х 188 мм. Следовательно, высота добычного уступа с учетом ширины пропилов будет составлять 400 мм (40 см).  Длина уступа составляет 190 м. 

Ширина заходки камнерезной машины СМР-026/1 – 2,75 м. Длина фронта работ соответствует размерам карьера по его длиной оси: на верхних горизонта – до 760 м, на нижних горизонтах – до 740 м.

Угол откоса добычного уступа принимается равным 90° согласно технологии пиления штучного камня. 

Ширина пионерных траншей 2 м, фланговых – 3 м. 

Высота вскрышного уступа будет колебаться от 1,5 до 4,0 м. 

Из опыта прошлых лет установлено что при влажности ракушечника > 5 % резко снижается прочность готовых блоков (на 20-40 %), в тоже время, при некоторой вылежки готовых блоков на площадках добычи, позволяет без дополнительных затрат осуществить их просушивание. Продолжительность такой сушки в весенне-летний период составляет 7-10 суток, в осенне-зимний – 13-18 суток. В результате сушки резко снижается количество некондиционных блоков ракушечника.

Ширина рабочей площадки добычного уступа (подуступа) регламентируется параметрами добычного, погрузочного и транспортного оборудования, а также скользящих складов готовой продукции. 

Режим работы и производительность карьера

По  условиям  Технического  задания  (прилож. 1), производительность карьера по полезной горной массе должна обеспечить отработку 200,0тыс. куб.м эксплуатационных запасов участка в течение действующего контрактного срока (2027-2036гг.).

Карьер работает 7 дней в неделю, в одну смену продолжительностью 8 часов. Годовое количество рабочих смен (рабочих дней) определяется: годовым объемом добычи, требуемым для выполнения годового объема количеством смен и КРМ.   Необходимое количество смен при работе одной КРМ для выполнения годовой программы 2027-2036г.г. составляет: 10000/68,0х0,75=120 смен. При работе в 1 смену одной машиной требуется 120 смен (120 рабочих дней). С учетом занятости КРМ на планировочных работах – 4 смены, а так же с учетом опережающей вскрыши – 4 семы, продолжительность работы в году составит: 124 смен, рабочих дней - 124. 

Горно-технологическое  оборудование Применяемое оборудование на вскрыше и добыче:

- машина универсальная камнерезная низкоуступная СРМ-026/1 – 2 ед. + 1 резервная  

- бульдозер ДЗ-171.1 – 1 ед.

- погрузчик ковшовый типа ТО-18 – 1  ед.

- погрузчик виловый  фронтальный 4013 – 1 ед. 

- автосамосвал карьерный КАМАЗ-55111 – 1 ед.

- автопоезд на вывозе камня КАМАЗ-55102 с прицепом – 2 ед.

На вспомогательных работах:

- машина поливомоечная  КО-713 на базе ЗИЛ-4314 – 1 ед.

- автобус ПАЗ-3201 – 1 ед.

- автоцистерна для доставки ГСМ Урал-4320 – 1 ед.

Рекультивация.

Технический этап рекультивации предусматривает подготовку земель для последующего целевого использования их в качестве пастбищных угодий, которое было и до проведения операций по недропользованию.

Рекультивации подлежит только отвал рыхлой вскрыши. Ложе и борта карьера, а также другие участки нарушенных в процессе эксплуатации земель (дороги, площадка АБП и др.) в данный контрактный срок не рекультивируются, так как добыча полезного ископаемого участка будет продолжена после пролонгации Контракта.

Радиационные условия

Радиационные условия Суммарная удельная радиоактивность разведанного сырья составляет  39+10 Бк/кг, что позволяет отнести разведанное сырье к материалам  I класса  радиационной безопасности  и использовать его без ограничений. Условия производства горных работ радационо безопасные..

11  Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Открытая разработка месторождений полезных ископаемых сопровождается интенсивным загрязнением атмосферного воздуха. Количество и состав газопылевыделений, образующихся при производстве горных работ, зависят от ряда факторов. На интенсивность загрязнения воздушной среды влияют климатические, технологические и организационные особенности производства горных работ, а также состав и консистенция разрабатываемых пород. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на проектируемом карьере являются следующие основные и вспомогательные рабочие механизмы: бульдозеры, погрузчики, камнерезные машины, автотранспорт и т.д. В воздушную среду поступает значительное количество минеральной пыли при осуществлении операций по экскавации, погрузке, выгрузке, по пилению камня, транспортировке отвальной горной массы и товарной продукции, а также при ветровой эрозии незакрепленной поверхности отвалов и уступов карьера.

Снижение интенсивности пылеобразования при производстве горных работ в открытых горных выработках и на отвалах достигается за счет увлажнения пород, пылеподавления и пылеулавливания.

Интенсивность пылевыделения при экскавации пород, при погрузке на автотранспорт снижается с помощью увлажнения породы и орошения с применением растворов поверхностно-активных веществ.

Мероприятия по снижению запыления карьерного воздуха при транспортировке пород сводятся к снижению интенсивности пыления с перевозимых пород и пылеобразования при движении автотранспорта на карьерных дорогах. Для уменьшения пылеобразования при транспортировке вскрышных пород в кузове автосамосвала предусматривается движение транспорта с пониженной скоростью, следствием чего является уменьшение сдува пыли встречным потоком воздуха при движении и уменьшение потерь при транспортировке.

Мероприятия, предотвращающие взметание пыли с поверхностей отвалов и элементов карьера, сводятся к периодическому орошению этих поверхностей и проведением биологической рекультивации.

 Пылеподавление на карьере
При производстве вскрышных и добычных работ необходимо проведение систематического контроля за состоянием атмосферного воздуха. Состав его должен отвечать установленным нормативам по содержанию основных компонентов воздуха и примесей.

Пылевыделение в виде неорганизованных выбросов на вскрышных и добычных работах будет происходить:

•
при снятии и перемещении пород вскрыши в отвалы; 

•
при движении транспортных средств по внутрикарьерным дорогам,

•
при пилении камня,

Из числа перечисленных, наиболее мощными источниками пылевыделения (по суммарному количеству) будут служить отвал и неблагоустроенные автодороги.

Для снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия:

•
систематическое водяное орошение внутрикарьерных в безморозный период работы карьера,

•
предупреждать перегруз автосамосвалов для исключения просыпов горной массы,

•
снижение скорости движения автотранспорта и землеройной техники до оптимально-минимальной.

 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Потенциальными элементами окружающей среды, подвергающимися загрязнению от действия карьера, могут являться атмосферный воздух, почвы, открытые водоемы и подземные воды.  

Основными ингредиентами, загрязняющими окружающую среду при действии проектируемого объекта, будут являться пыль и токсичные газы. Неорганизованные выбросы пыли будут происходить при производстве следующих технологических операций:

•
производство вскрышных работ;

•
формирование отвалов, их планировка и их хранение;

•
распиловка горной массы;

•
транспортировка пород вскрыши в отвалы;

•
транспортировка материала планировочных работ и отходов добычи в отвалы;

•
разгрузка вскрышной горной массы и отходов добычи;

•
транспортировка товарного камня по карьерной дороге.

Источниками выбросов токсичных газов являются двигатели внутреннего сгорания 

применяемых горно-транспортных механизмов.

Из числа перечисленных, наиболее мощными источниками пылевыделения (по суммарному количеству) будут служить погрузочные работы, внутрикарьерные дороги и отвалы..

 Расчеты выбросов загрязняющих веществ

Качественно-количественные характеристики выделяющихся загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены расчетным методом на основании действующих нормативных материалов.

Для всех неорганизованных источников, расчет выполнен согласно: 

«Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №6, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»

«Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005.

Исходные данные по источникам выбросов вредных веществ в атмосферный воздух представлены в таблице 12.4.5.

 Карьерные выбросы при эксплуатации
Расчет выбросов загрязняющих веществ

Как следует из раздела 5.8.8 (таблица  5.8.8.1) производительность карьера по горной массе на период действия контракта (2027-2036гг.) постоянна и составляет 12,2 тыс. м3. В качестве базовых для расчетов выбраны выбросы этих лет (2027-2036гг.), как выбросы на существующее положение, по количеству которых рассчитывается минимальный размер СЗЗ.

Выбросы загрязняющих веществ по источникам будут происходить: при снятии и скучивании вскрышных пород (бульдозер – ист. 6001), при погрузке и транспортировке отвальных и вскрышных пород и отходов добычи в отвал (погрузчик и карьерный автосамосвал – ист. 6002 и 6003), при разгрузке отвального материала и сдувании пыли с отвалов (ист. 6004), при планировочных работах и нарезке стенового камня (КРМ – ист. 6005), при транспортировке стенового камня (автосамосвалы – ист. 6006), от вспомогательных механизмов, обслуживающих горные работы (ист. 6007), при заправке дизтопливом  бульдозера, погрузчиков (ист. 6008).

Расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении СМР не производится по следующим причинам.

1. С запада к участку подходит дорога местного значения, поэтому нет необходимости  прокладки подъездной дороги.

2. В комплекс СМР входят также работы по сооружению площадки для установки административно-бытовых вагонов и вскрышные работы в объёме, обеспечивающем требуемый задел готовых к выемке запасов известняка-ракушечника. На данном этапе планировочные работы не требуются т.к. недропользователь имеет смежный участок с организованной площадкой..

Таким образом, выполнение расчёта выбросов при проведении СМР в данном случае не имеет смысла. 

Расчет годовой продолжительности работ по операциям представлен в разделе 5.8.

	Источник загрязнения № 6001 Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 001 Бульдозер (разработка рыхлой вскрыши)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород более 10%.

	Годовой объем отработки 2027-2036 гг. - 3780 куб.м.
	
	
	

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,05

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	 
	
	0,020

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	 
	табл. 3.1.2
	1,20

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	 
	табл. 3.1.3
	1,0

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	 
	табл. 3.1.5
	0,8

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	 
	табл. 3.1.6
	1,0

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	 
	 
	1,0

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	 
	табл. 3.1.7
	0,4

	Годовой объем перерабатываемых пород:                  
	2027-2036 гг.
	V1
	м3
	задан техническим заданием
	3780

	Средневзвешанная объемная масса
	Q
	т/м3
	Из отчета
	1,5

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                                         
	2027-2036 гг.
	Gгод1
	т/год
	V  х Q
	5670

	Сменная производительность бульдозера
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом                                табл. 4.8.6.4
	468

	Часовая производительность бульдозера
	Пбч
	м3/час
	Пб : 8
	58,50

	Количество перерабатываемой бульдозером породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	87,75

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы бульдозера в год:                                   
	2027-2036 гг.
	R
	час
	 Gгод1 : Gчас
	65

	Количество бульдозеров, работающих на карьере:     
	2027-2036 гг.
	 
	шт.
	 
	1

	Максимальный разовый выброс
	Мсек
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gчас х 106 :3600 х  (1-η)
	0,0468

	Валовый выброс:                                                                 
	2027-2036 гг.
	Мгод
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gгод х (1-η)
	0,0109

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г., табл. 13

	Горно-транспортное средство: Бульдозер ДЗ-171.1

	Вид топлива: Дизельное

	Время работы машины в ч/год, R 

	2027-2036 гг. - 65

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 106,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2027-2036 гг.
	
	
	
	
	2027-2036 гг.

	0,013
	0,85
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0271

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0044

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,0131

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0169

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0845

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,0000003

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	0,0253


	Итоговые выбросы от источника выделения 001 Бульдозер ДЗ-171.1

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2027-2036 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,0271

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,0044

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,0131

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,0169

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	0,0845

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,0000003

	2732
	Керосин 
	0,1083
	0,0253

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,0468
	0,0109


	Источник загрязнения № 6002  Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 002 Погрузчик ТО-18 ((погрузка вскрышных и отвальных пород, отходов добычи и планировочных работ) )

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород  более 10%.
	
	
	
	

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показа-теля

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,03

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	
	
	0,04

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	
	табл. 3.1.2
	1,2

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	
	табл. 3.1.3
	1

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	
	табл. 3.1.5
	0,6

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	
	табл. 3.1.6
	1

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	
	 
	1

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	
	табл. 3.1.7
	0,7

	Годовой объем перерабатываемых пород:               
	2027-2036 гг.
	V1
	м3
	задан техническим заданием
	13400

	Средневзвешенная объемная масса
	Q
	т/м3
	отчет с подсчетом запасов
	1,50

	
	
	
	
	

	Cуммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                              
	2027-2036 гг.
	Gгод1
	т/год
	Vх Q
	20100

	
	
	
	
	
	

	Сменная производительность экскаватора/погрузч.
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом -                               табл. 4.8.6.4
	663

	Часовая производительность экскаватора/погрузч.
	Пбч
	м3/час
	Пб:tсм
	82,875

	Количество перерабатываемой экскаватором породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	124,31

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы экскаватора в год:                                   
	2027-2036 гг.
	R
	час
	 
	162

	Количество экскаваторов, работающих на карьере:  
	2027-2036 гг.
	 
	шт
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	Максимальный разовый выброс
	G1
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gчас х1000000/3600х (1-η)
	0,1044

	Валовый выброс:                                                              
	2027-2036 гг.
	М1
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gгод х  (1-η)
	0,0608

	
	
	
	
	
	

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г., табл. 13

	Горно-транспортное средство: Погрузчик ТО-18

	Вид топлива: Дизельное

	Время работы машины в ч/год, R 

	2027-2036 гг. - 162

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 106,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2027-2036 гг.
	
	
	
	
	2027-2036 гг.

	0,015
	2,43
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1333
	0,0777

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0217
	0,0127

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,0646
	0,0377

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0833
	0,0486

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,4167
	0,243

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000013
	0,0000008

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,125
	0,0729


	Итоговые выбросы от источника выделения 002 Погрузчик ТО-18

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2027-2036 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1333
	0,0777

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0217
	0,0127

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,0646
	0,0377

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0833
	0,0486

	0337
	Углерод оксид 
	0,4167
	0,243

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000013
	0,0000008

	2732
	Керосин 
	0,125
	0,0729

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,1044
	0,0608


	Источник загрязнения № 6003 Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 003 Автосамосвал КАМАЗ-55111 (транспортировка отвальных пород и отходов добычи)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.3.1, 3.3.2.

	Естественная влажность пород более 10%.

	Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния

	Вид работ: Автотранспортные работы 

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта
	С1
	 
	табл. 3.3.1
	1,3

	Грузоподъемность транспорта
	G1
	т
	тех характеристика
	13

	
	
	
	
	

	Средняя скорость движения транспорта
	v
	км/час
	N x L: n
	25

	Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автотранспорта
	С2
	 
	табл. 3.3.2
	0,6

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час
	2027-2036 гг.
	Nчас
	ходка
	Nгод : Ткарьера*2 (ходка туда-сюда)
	8,6

	Расстояние транспортировки (туда-обратно) в пределах карьера
	L
	км
	 
	0,4

	Число автомашин, одновременно работающих в карьере
	2027-2036 гг.
	n
	шт.
	задано проектом
	1

	Коэффициент, учитывающий состояние дорог
	С3
	 
	табл. 3.3.3
	1

	Кэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе
	С4
	 
	1,3

	Кэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб=4,5) материала
	С5
	 
	табл. 3.3.4
	1,13

	Кэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Средняя площадь грузовой платформы
	S
	м2
	данные с технического паспорта
	6,6

	Коэффициент, учитывающий  долю пыли, уносимый в атмосферу
	С7
	 
	 
	0,01

	Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега
	q1
	г/км
	Согласно "Методики расчета…" - const
	1450

	Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе
	q1
	г/м2
	табл. 3.1.1
	0,003

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года
	2027-2036 гг.
	Gгод
	м3
	заданы проектом
	13400

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в год
	2027-2036 гг.
	Nгод
	ходка
	Gгод  : Vкузова
	2031

	Продолжительность рейса в пределах карьера при работающем двигателе
	Трд
	мин
	60 х lг : Vг + 60 x lп : Vп +tм
	7

	Количество часов работы в пределах карьера
	2027-2036 гг.
	R
	час
	 
	237

	Количество полных суток работы транспорта в пределах карьеров
	2027-2036 гг.
	Траб.с
	раб/с
	Nсм х Кч : 24 =                                         Ткарьера : 24
	9

	Количество дней с устойчивым снежным покровом
	2027-2036 гг.
	Тсп
	дней
	данные метеослужбы
	0

	Количество дней с осадками в виде дождя
	2027-2036 гг.
	Тд
	дней
	2 х Т0д :24,                                  где - Т0д - 16 дн
	0

	Максимальный разовый выброс
	2027-2036 гг.
	Мсек
	г/сек
	(С1 х С2 х С3 х k5 x C7 x N x L x q1)/ 3600 + (C4 x C5 x k5 x q x S x n)
	0,0004

	Валовый выброс:                                                               
	2027-2036 гг.
	Мгод
	т/год
	0,0864 х Мсек х  (Траб.с.-(Тсп+Тд)
	0,0003

	
	
	
	
	
	

	Автотранспортные работы

	Транспортное средство: автосамосвал КАМАЗ-55111

	Количество чистых рабочих часов при работе в пределах карьера час/год, R 

	2027-2036 гг. - 237

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 10^6

	где: N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2027-2036 гг.
	
	
	
	
	2027-2036 гг.

	0,013
	3,08
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0986

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,016

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,0478

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0616

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	0,3081

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,000001

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	0,0924


	Итоговые выбросы от источника выделения 003 Автосамосвал на вывозе КАМАЗ-55111

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2027-2036 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,0986

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,016

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,0478

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,0616

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	0,3081

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,000001

	2732
	Керосин 
	0,1083
	0,0924

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,0004
	0,0003


	Источник загрязнения № 6004 Неорганизованный источник

	Источник выделения № 004 Отвалы
	
	
	
	

	Тип источника выделения: Карьер

	Естественная влажность пород более 10%

	Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния

	Вид работ: Отвалы

	При годовом максимуме

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показа-теля

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,05

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	
	
	0,02

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	
	табл. 3.1.2
	1,20

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	
	табл. 3.1.3
	1,0

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	
	табл. 3.1.5
	0,6

	коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала 
	k6
	
	1,3-1,6
	1,3

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	
	табл. 3.1.6
	1,0

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	
	прилож. 11
	0,1

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	
	табл. 3.1.7
	0,6

	Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала отвала 
	q'
	г/м2xс 
	табл. 3.1.1
	0,003

	Годовой объем прерабатываемых пород:               
	2027-2036 гг.
	V1
	м3
	табл. 4.8.8.1 проекта
	13400

	Средневзвешенная объемная масса
	Q
	т/м3
	из отчета
	1,50

	Cуммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                              
	2027-2036 гг.
	Gгод1
	т/год
	Vх Q
	20100

	Среднее количество породы, поступающей в отвал (часовая произв. автосамосвала)
	Gчас
	м3/час
	из рабочего проекта
	35,42

	
	
	т/час
	
	53,1

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы при сдувании с поверхности отвала
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы при сдувании с поверхности отвала
	 
	 
	 
	 

	Поверхность пыления отвала в плане
	2027-2036 гг.
	S
	м2
	V:h
	1675

	Средняя высота отвала
	2027-2036 гг.
	h
	м
	из рабочего проекта
	8,0

	Количество дней с осадками в виде дождя
	2027-2036 гг.
	Тд1
	дней
	из рабочего проекта
	16,0

	Количество дней морозного периода и со  снежным покровом
	2027-2036 гг.
	Тсп1
	дней
	из рабочего проекта
	60,0

	разгрузка автосамосвала

	Максимальный разовый выброс от самосвала
	Мсекр
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gчас х 106 : 3600 х  (1-η)
	0,00319

	Валовый выброс пыли от автосамосвала                                  
	2027-2036 гг.
	Мгодр1
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В'xGгод х  (1-η)
	0,004342

	сдувание пыли с отвала

	

	Максимальный разовый выброс от сдувания пыли с поверхности отвала
	2027-2036 гг.
	Мсексд1
	г/сек
	 k3 х k4 х k5 х k6 х k7 х q1 х S х  (1-η)
	0,0118

	Валовый выброс от сдувания пыли с поверхности отвала                                                              
	2027-2036 гг.
	Мгодсд1
	т/год
	0,0864 х k3 х k4 х k5 х k6 х k7 х q1 x S x (365-Тд-Тсп) х  (1-η)
	0,2936

	Итоговые выбросы

	Суммарный максимальный разовый выброс 
	2027-2036 гг.
	Мсекоб1
	г/сек
	Мсекр+Мсексд1
	0,0149

	Суммарный валовый выброс 
	2027-2036 гг.
	Мгодоб1
	т/год
	Мгодр1+Мгодсд1
	0,2979


	Источник загрязнения № 6005  Неорганизованный выброс Источник выделения № 005 Камнерезная машина (проходка пропилов в известняке)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород  9-10%.

	Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния

	-  весовая доля пылевой фракции в материале – k1 (таблица 3.1.1), 0,03  

	- доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль – k2 (таблица 3.1.1), 0,01 

	-  коэффициент, учитывающий местные метеоусловия – k3 (таблица 3.1.2), 1,2

	- коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования – k4 (таблица 3.1.3), 0,5

	-  коэффициент, учитывающий влажность материала – k5 (таблица 3.1.4), 0,01 

	-  коэффициент, учитывающий крупность материала – k7 (таблица 3.1.5), 0,8 

	- поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера – k8 (таблица 3.1.6), 1,0 

	- поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала – k9, 1,0. 

	-   коэффициент, учитывающий высоту пересыпки – В' (таблица 3.1.7), 0,5


	-   годовой объем выхода штыба на скальной вскрыше, м3, - 
	2027-2036 гг.
	

	230 (1620 x 0,12 + 300 x0,12)

	 -   годовой объем выхода штыба при добыче, м3, - 
	2027-2036 гг.
	

	2436 (20000 x 0,12 + 300 x0,12)

	где 0,12 выход штыба
	 
	
	
	
	

	Объемная масса, т/м3, - 1,57
	 
	
	
	
	

	Суммарное количество штыба в течение года – Gгод, т/год,  2027-2036 гг. - 2666

	Количество штыба из перерабатываемой КРМ породы, т/час, G, – 3,2 [68/8х0,12х1,57х2], где 68 – сменная производительность одной машины, м3, 8 – продолжительность смены, 0,12 – выход штыба в д.е., 1,57 – объемная масса, т/м3, 2 - количество работающих машин

	

	 - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, 0,5 (водяная завеса в забое)

	Максимальный разовый выброс, г/с:

	

	 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	2027-2036 гг.
	 
	
	
	
	

	0,03х0,01х1,2х0,5х0,01х0,8х1,0х1,0х0,5х3,2х1000/3,6х0,5=0,00032

	Валовый выброс:
	 
	
	
	
	

	
= 



	2027-2036 гг.
	 
	
	
	
	

	0,03х0,01х1,2х0,5х0,01х0,8х1,0х1,0х0,5х2666х0,5 = 0,00096


	Источник загрязнения № 6006 Неорганизованный источник

	Источник выделения № 006 Автосамосвал КАМАЗ 55102 с прицепом (вывоз стенового камня)

	Тип источника выделения: Карьер

	Естественная влажность пород более 10%.

	Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния

	Вид работ: Автотранспортные работы (круглогодичные)

	Средняя грузоподъемность единицы транспорта, т G1 = 16 (табл. 4.8.6.1 настоящего проекта)

	 

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта
	С1
	 
	табл. 3.3.1
	1,9

	Грузоподъемность транспорта
	2027-2036 гг.
	G1
	т
	тех характеристика
	25,0

	Средняя скорость движения транспорта
	v
	км/час
	N x L: n
	4,00

	Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автотранспорта
	С2
	 
	табл. 3.3.2
	0,60

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час
	2027-2036 гг.
	Nчас
	ходка
	Nгод:Ткарьера*2 (ходка туда-сюда)
	3

	Расстояние транспортировки (туда-обратно) в пределах карьера
	L
	км
	0,35*2
	0,20

	Число автомашин, одновременно работающих в карьере
	2027-2036 гг.
	n
	шт.
	задано проектом
	1

	Коэффициент, учитывающий состояние дорог
	С3
	 
	табл. 3.3.3
	1,0

	Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе
	С4
	 
	1,3

	Коэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб=0,7) материала
	С5
	 
	табл. 3.3.4
	1,13

	Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Средняя площадь грузовой платформы
	S
	м2
	данные с технического паспорта
	10,0

	Коэффициент, учитывающий  долю пыли, уносимый в атмосферу
	С7
	 
	 
	0,01

	Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега
	q1
	г/км
	Согласно "Методики расчета…" - const
	1450

	Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе
	q1
	г/м2
	табл. 3.1.1
	0,003

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года
	2027-2036 гг.
	Gгод
	м3
	заданы проектом
	12000

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в год
	2027-2036 гг.
	Nгод
	ходка
	Gгод  : Vкузова
	750

	Продолжительность рейса в пределах карьера при работающем двигателе
	Трд
	мин
	60 х lг : Vг + 60 x lп : Vп +tм
	18,50

	Количество часов работы в пределах карьера
	2027-2036 гг.
	R
	час
	Nгод * Трд (время ходки в пределах карьера) / 60
	231

	Количество полных суток работы транспорта в пределах карьера
	2027-2036 гг.
	Траб.с
	раб/с
	Nсм х Кч : 24 =                                         Ткарьера : 24
	10

	Количество дней с устойчивым снежным покровом
	2027-2036 гг.
	Тсп
	дней
	данные метеослужбы
	0

	Количество дней с осадками в виде дождя
	2027-2036 гг.
	Тд
	дней
	2 х Т0д :24,                                  где - Т0д - 16 дн
	0,0

	Максимальный разовый выброс
	2027-2036 гг.
	Мсек
	г/сек
	(С1 х С2 х С3 х k5 x C7 x N x L x q1)/ 3600 + (C4 x C5 x k5 x q x S x n)
	0,00047

	Валовый выброс:                                                               
	2027-2036 гг.
	Мгод
	т/год
	0,0864 х Мсек х  (Траб.с.-(Тсп+Тд)
	0,0004

	Объемная масса средневзвешенная
	 
	g
	т/м3
	из отчета
	1,25

	Время работы карьера на вскрыше в год
	2027-2036 гг.
	Ткарьера
	час
	52*8
	 

	 
	2027-2036 гг.
	 
	 
	122*8
	0

	Объем кузова
	 
	Vкузова
	м3
	G1:g
	16,0

	Автотранспортные работы

	Транспортное средство: автосамосвал 

	Количество чистых рабочих часов при работе в пределах карьера час/год, R 

	2027-2036 гг. - 231

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 10^6

	где: N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2027-2036 гг.
	
	
	
	
	2027-2036 гг.

	0,013
	3
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0961

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0156

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,0466

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,06

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	0,3003

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,000001

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	0,0901


	Итоговые выбросы от источника выделения 006 

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2027-2036 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,0961

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,0156

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,0466

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,06

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	0,3003

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,000001

	2732
	Керосин 
	0,1083
	0,0901

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,00047
	0,0004


	Источник загрязнения № 6007 Неорганизованный выброс
	

	Источник выделения № 007 Вспомогательные механизмы и транспорт
	

	Расход ГСМ вспомогательными механизмами в 2027-2036 гг. годы
	

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, ч
	Удельный расход, т/ч
	Расход, т

	
	
	Диз.топливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин

	
	2027-2036 гг.
	
	
	2027-2036 гг.
	2027-2036 гг.

	Дизельные

	Бульдозер 
	49,6
	0,013
	-
	0,64
	-

	Погрузчик виловый
	236
	 
	 
	 
	 

	Поливом. Машина (1 ч в смену)
	124
	0,013
	-
	1,61
	-

	Автозаправщик
	22
	0,013
	-
	0,29
	-

	Всего
	 
	 
	 
	2,54
	 

	Карбюраторные

	Вахтовая машина (2 ч в смену)
	248
	-
	0,014
	-
	3,47

	Всего
	 
	-
	 
	 
	3,47

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе вспомогательных механизмов

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с: G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год: М = G * R * 3600 / 10^6,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	R – время работы

	Расчет приведен в таблице


	Наименование механизмов
	Расход топлива,                        N
	Время работы,   R
	Код ЗВ
	Наименование                                  ЗВ
	Удельный выброс, кг/т                Т
	Выбросы, г/сек,                                                          G       
	Выбросы, т/год

	
	
	2027-2036 гг.
	
	
	
	
	2027-2036 гг.

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	Дизельные ДВС

	Бульдозер 
	0,013
	49,6
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0206

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0034

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0100

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0129

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0645

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000021

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0193

	Погрузчик виловый
	0,014
	236
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1244
	0,1057

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0202
	0,0172

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0603
	0,0512

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0778
	0,0661

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3889
	0,3304

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,0000011

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1167
	0,0991

	Поливомоечная машина
	0,013
	124
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0516

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0084

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0250

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0322

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,1612

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000052

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0484

	Автозаправщик
	0,013
	22
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0092

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0015

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0044

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0057

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0286

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000009

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0086

	Карбюраторные ДВС

	Вахтовая 
	0,014
	248
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1244
	0,1111

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0202
	0,0181

	
	
	
	0328
	Сажа
	0,58
	0,0023
	0,0020

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	2
	0,0078
	0,0069

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	600
	2,3333
	2,0832

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00023
	0,0000009
	0,00000080

	
	
	
	2732
	Бензин
	100
	0,3889
	0,3472

	Итоговые выбросы от источника выделения 007 Вспомогательные механизмы

	
	
	
	 
	0301
	Азота диоксид
	0,1244
	0,2982

	
	
	
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0202
	0,0485

	
	
	
	 
	0328
	Сажа
	0,0023
	0,0926

	
	
	
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,1239

	
	
	
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,3889
	2,6679

	
	
	
	 
	0703
	Бензапирен
	0,0000012
	0,00000267

	
	
	
	 
	2704
	Бензин
	0,3889
	0,3472

	
	
	
	 
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,1754

	      Примечание: выбросы (г/с) взяты по максимальному показателю, т.к. в карьере будет работать один механизм


	Источник загрязнения № 6008 Неорганизованный выброс
	

	Источник выделения № 008 Заправка ГСМ
	

	Расход топлива карьерными механизмами и автотранспортом в 2027-2036 гг..
	

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, ч
	Удельный расход, т/ч
	Расход, т

	
	
	Дизтопливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин

	
	2027-2036 гг.
	
	
	2027-2036 гг.
	2027-2036 гг.

	Дизельные

	Бульдозер (вскр.+всп.)*
	114,6
	0,013
	 
	1,49
	 

	Экск./погруз.*
	162
	0,015
	 
	2,43
	 

	Автосамосвал, на вскрыше и вывозе отходов 1 ед.
	390
	0,013
	 
	5,07
	 

	Автопоезд 2 шт
	957
	0,013
	 
	12,44
	 

	Погрузчик виловый*
	236
	0,014
	 
	3,30
	 

	Поливом. машина
	124
	0,013
	 
	1,61
	 

	Автозаправщик
	22
	0,013
	 
	0,29
	 

	ДЭС*
	0
	0,004
	 
	0,00
	 

	Всего
	 
	 
	 
	26,63
	 

	В т.ч. – заправка на карьере
	 
	 
	 
	7,22
	 

	Карбюраторные

	Вахтовая машина
	248
	 
	0,014
	 
	 
	3,47

	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	3,47

	Примечание: На месте ведения работ осуществляется заправка бульдозера, экскаватора и ДЭС. Объем заправки на месте ведения работ – 7,22 т в 2027-2036 гг..

	Автомобили заправляются на стационарных АЗС.

	Список литературы:

	Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчет по п. 9

	Нефтепродукт: Дизельное топливо

	Климатическая зона: третья(прил. 17).


	Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Max. концентрация паров д/т при заполнении баков
	Сmax
	г/м3
	прил. 12
	3,92

	Расход ГСМ карьерными механизмами
	2027-2036 гг.
	VКМ
	т
	 
	7,22

	
	2027-2036 гг.
	
	м3
	 
	8,6

	Количество отпускаемого дизельного топлива в осенне-зимний период
	2027-2036 гг.
	QOZ
	м3
	 
	0

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период 
	CАМOZ
	г/м3
	прил. 15
	1,98

	Количество отпускаемого дизельного топлива в весенне-летний период
	2027-2036 гг.
	QVL
	м3
	 
	8,6

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в весене-летний период 
	CАМVL
	г/м3
	прил. 15
	2,66

	Производительность одного рукава ТРК
	VTRK
	м3/час
	 
	0,4

	Количество одновременно работающих рукавов ТРК
	NN
	 
	 
	1

	Время работы автозаправщика
	2027-2036 гг.
	R
	час
	VКМ (м3)/0,4
	22

	Примесь: Пары нефтепродуктов (2754 - Алканы C12-19; 0333 - Сероводород)

	Максимальный выброс при заполнении баков 
	Gв
	г/сек                 
	9.2.2                 Cmax*VТRK/3600
	0,0004

	Выбросы при закачке в баки горных механизмов
	2027-2036 гг.
	МВА
	т/год                 
	9.2.2                                                      (CАМOZ*QOZ + CАМVL*  QVL)*10^(-6)
	0,000023

	Удельный выброс при проливах
	J
	г/м3
	 
	50

	Выбросы паров дизельного топлива при проливах на ТРК
	2027-2036 гг.
	МPRA
	т/год                 
	9.2.8          0,5*J*(QOZ+QVL)*10^(-6)
	0,000215

	Итоговый валовый выброс,                                                         в том числе:
	2027-2036 гг.
	МTRK
	т/год                 
	9.2.6                                               МВА + МPRK
	0,000238

	2754 Алканы С12-19
	М
	
	99,72*Мтрк/100
	0,000237

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Мтрк/100
	0,0000007

	Максимальный разовый выброс:
	G
	г/сек                
	 
	 

	2754 Алканы С12-19
	
	
	99,72*Gв/100
	0,000399

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Gв/100
	0,000001


11 Анализ результатов расчетов выбросов
Результаты проведенных расчетов показывают, что при Добыче стенового камня на  участке №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского месторождения, эксплуатируемом ТОО «Аякси», количество источников выбросов вредных веществ в атмосферу составит 8 ед. в 2027-2036 годы. Все источники являются  неорганизованными источниками выбросов. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отражены в таблице 12.4.6.3
11 Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу
В соответствии с нормами проектирования, в Казахстане для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №6, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»
Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 3,0, в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (в соответствии с ОНД-86).

В расчет рассеивания включены неорганизованные источники, имеющие максимальные значения выбросов (г/с). Расчет производился согласно п.5 ОНД-86. Такой источник определен как источник с выбросами со сплошной поверхности, для которого нельзя указать полного набора характеристик газовоздушной смеси. При проведении расчетов учитывалась одновременность проведения технологических операций по разработке и транспортировке горной массы.

Координаты площадного источника заданы путем указания координат центра площадного источника, его ширины и длины.

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:

· уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;

· максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;

· степень опасности источников загрязнения;

· поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для населенных мест, при отсутствии утвержденных значений ПДК для веществ - ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ). Максимально разовые ПДК относятся к 20-30 минутному интервалу времени и определяют степень кратковременного воздействия примеси на организм человека. Значения ПДК и ОБУВ приняты на основании действующих санитарно-гигиенических нормативов:

Приложение 1 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и Приложение 2 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»  к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, утвержденным приказом МЗ РК 18.08.2004 №629

Согласно санитарным нормам РК, на границе СЗЗ и в жилых районах концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, не должна превышать 1 ПДК.

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующего неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах равным 200.

Расчеты уровня загрязнения атмосферы выполнены по всем источникам загрязнения атмосферного воздуха, имеющим место при разработке грунтов. При выполнении расчетов учитывались метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Для проведения расчета рассеивания загрязняющих веществ взят расчетный прямоугольник с размером 1400 x 1350 м, с шагом сетки 50 x 50м, количество расчетных точек 29 х 28. Размеры расчетного прямоугольника и шаг расчетной сетки выбраны с учетом взаимного расположения оборудования площадки.

Так как район характеризуется относительно ровной местностью с перепадами высот, не превышающими 50 м на 1 км, то поправка на рельеф к значениям концентраций загрязняющих веществ не  вводилась.

Координаты расчетных площадок на карте-схеме приняты относительно основной системы координат.

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ, выделяемых при эксплуатации карьера по добыче грунтов показал, что концентрация на уровне расчетной СЗЗ, вписывающуюся в СЗЗ, отстроенную от источников выбросов, не превысила допустимых нормативов. Так как ближайшее поселение удалено на расстояние, в десятки раз превышающее радиус расчетной СЗЗ, жилая зона в расчет не включалась. Расчет рассеивания выбросов произведен с учетом фактора, учитывающего группы одновременного функционирования источников выбросов. 

Результаты расчетов с картами-схемами изолиний расчетных концентраций представлены на рис. 12.1 -12.10
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014                                                            (сформирована 12.08.2026 14:25)

      Город     :041  Бейнеу.

      Объект    :0054 уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси.

      Вар.расч. :1    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  12.7265 |   6.2568 |   0.8044 |нет расч. |   0.7986 |   5 | 0.1000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)(6)|   1.0348 |   0.5088 |   0.0654 |нет расч. |   0.0649 |   5 | 0.4000000 |  3  |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  19.7813 |   5.6494 |   0.5632 |нет расч. |   0.5569 |   5 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   3.1335 |   1.5399 |   0.1982 |нет расч. |   0.1967 |   5 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0333 | Сероводород(Дигидросульфид)(518)|   0.0005 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |   1 | 0.0080000 |  2  |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   1.5907 |   0.7821 |   0.1005 |нет расч. |   0.0998 |   5 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   7.7054 |   2.0631 |   0.2149 |нет расч. |   0.2139 |   5 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый)|   0.3275 |   0.3267 |   0.0242 |нет расч. |   0.0237 |   1 | 5.0000000 |  4  |

|      | /в пересчете на углерод/ (60)   |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2732 | Керосин (654*)                  |   1.9586 |   0.9626 |   0.1239 |нет расч. |   0.1229 |   5 | 1.1000000 |  -  |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|   0.0017 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |   1 | 1.0000000 |  4  |

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая |   4.0732 |   2.2045 |   0.1243 |нет расч. |   0.1217 |   6 | 0.5000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: менее 20  |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (доломит, пыль цементного       |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | производства - известняк, мел,  |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | огарки, сырьевая смесь, пыль    |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | вращающихся печей, боксит) (495*|          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | )                               |          |          |          |          |          |     |           |     |

| __30 | 0330 + 0333                     |   3.1340 |   1.5402 |   0.1983 |нет расч. |   0.1967 |   6 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  15.8600 |   7.7967 |   1.0026 |нет расч. |   0.9953 |   5 |           |     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК) - только для модели МРК-2014

  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    

     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных

     точек) приведены в долях ПДК.
Суммарные нормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация 

(в целом по предприятию за весь период эксплуатации), т/год                       Таблица 12.4.6.2
	Источники выделения загрязняющих веществ
	Число часов работы в год
	Наименование источника выброса вредных веществ
	Номер источника 
	Координаты на карте-схеме, м
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющих

	
	
	
	
	
	
	
	веществ

	
	
	
	
	точечного ист./1конца линейного источника /центра площадного источника
	второго конца источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	г/с
	т/год

	
	2027-2036 гг.
	
	
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	2027-2036 гг.
	2027-2036 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Бульдозер ДЗ-171.1
	65
	Неорганизованный выброс
	6001
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	0,0271

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,0044

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,056
	0,0131

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0169

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	0,0845

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,0000003

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0253

	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорг. до 20% SiO2
	0,0468
	0,0109

	Погрузчик ТО-18 на погрузке вскрыши и отходов
	162
	Неорганизованный выброс
	6002
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1333
	0,0777

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0217
	0,0127

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,0646
	0,0377

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0833
	0,0486

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,4167
	0,243

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000013
	0,0000008

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,125
	0,0729

	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорг. до 20% SiO2
	0,1044
	0,0608

	Автосамосвал на вывозе КАМАЗ-55111 на вывозе вскрыши и отходов в пределах карьера (1 шт.)
	237
	Неорганизованный выброс
	6003
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	0,0986

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,016

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,056
	0,0478

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0,0722
	0,0616

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	0,3081

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,000001

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0924

	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорг. до 20% SiO2
	0,0004
	0,0003

	Отвал
	6600
	Неорганизованный выброс
	6004
	 
	 
	30
	30
	2909
	Пыль неорг. до 20% SiO2
	0,0149
	0,2979

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Камнерезные машины 2 шт
	992
	Неорганизованный выброс
	6005
	 
	 
	 
	 
	2909
	Пыль неорг. до 20% SiO2
	0,00032
	0,0010

	Автопоезд с прицепом на вывозе пильного камня 2 шт в пределах карьера
	232
	Неорганизованный выброс
	6006
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	0,0961

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,0156

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,056
	0,0466

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0,0722
	0,0600

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	0,3003

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,0000010

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0901

	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорг. до 20% SiO2
	0,00047
	0,0004

	Вспомогательные механизмы (5 шт)
	679,6
	Неорганизованный выброс
	6007
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1244
	0,2982

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0202
	0,0485

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,0023
	0,0926

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,1239

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3889
	2,6679

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00000120
	0,00000267

	
	
	
	
	
	
	
	
	2704
	Бензин
	0,3889
	0,3472

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,1754

	Заправка  ГСМ
	22
	Неорганизованный выброс
	6008
	 
	 
	2
	2
	0333
	Сероводород
	0,000001
	0,0000007

	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,000399
	0,0002373


Примечание 1. Выбросы, выделенные курсивом, не подлежат нормированию согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317
11 Санитарно-защитная зона

Согласно проведенному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при разработке известняка-ракушечника части участка №2.1 Юго-Западного фланга превышения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ не наблюдается на границе. Ее расчетный размер отвечает требованиям Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447 Правительством РК Правительством РК, к размеру СЗЗ карьера нерудных стройматериалов (без применения взрывных работ). Размер СЗЗ принимается равным 365 м.

11 Предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ)
ПДВ рассчитаны согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ МОС и водных ресурсов РК от 11.12.2013 №379-ө и «Перечню загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормативы эмиссий», утвержденному постановлением Правительства РК от 30 июня 2007 года  № 557.

Нормативы ПДВ устанавливаются таким образом, чтобы на границе санитарно-защитной зоны объекта, а также на территории ближайшей жилой зоны расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест  

Нормативы выбросов устанавливаются для каждого источника загрязнения атмосферы и для предприятия в целом. В результате суммирования  выбросов, установленных для отдельных источников, относящихся к одному и тому же году нормирования, определяются значения нормативов выбросов для предприятий или объектов и их комплексов в целом.

Нормативы выбросов определяются как масса (в граммах) вредного вещества, выбрасываемого в единицу времени (секунду). Наряду с максимальными разовыми допустимыми выбросами (г/с) устанавливаются годовые значения допустимых выбросов в тоннах в год (т/год) для каждого источника и предприятия  в целом.

Максимальные разовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных источников (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух только в тех случаях, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением.

Валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

К стационарному источнику выбросов загрязняющих веществ в атмосферу относится любой источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, дислоцируемый или функционирующий постоянно или временно на определенной территории.

При этом к передвижным источникам выбросов ЗВ в атмосферный воздух относятся: 

- автомобильные, железнодорожные, воздушные, морские и речные транспортные средства,

- сельскохозяйственная, дорожная и строительная техника и иные передвижные средства и установки, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, работающими на бензине, дизельном топливе, керосине, сжиженном и сжатом газе, бензогазовых и газо-дизельных смесях и других альтернативных видах топлива (Закон РБ от 15.04.1997 №29-3).

Согласно указанной «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», стр. 2 п.п. 9, при определении суммарных выбросов учитывается неодновременность работы оборудования. В данном случае источники 6005 и 6008 (вспомогательные механизмы и заправка) функционируют, когда другие источники (6001-6007) не работают.

Анализ проведенных расчетов загрязнения атмосферы от источников выбросов при эксплуатации проектируемого карьера показал, что приземные концентрации по всем веществам не превышают 1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны, т.е. выбросы вредных веществ не создают концентраций, превышающих предельно допустимый уровень на границе СЗЗ.

Таким образом, для всех ингредиентов выполняется следующее условие: Ср < ПДК. 

Следовательно, расчетные значения выбросов загрязняющих веществ можно принять за предельно допустимые выбросы при эксплуатации карьера (табл. 12.4.8.1.)
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в целом по предприятию при эксплуатации карьера в 2027-2036гг.
Таблица 12.4.7.1
	Карьер
	Номер источника выброса
	Наиме-нование ИЗА
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	
	
	Сущ.положение
	на 2027 год
	на 2028 год
	на 2029 год
	на 2030 год
	на 2031 год

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Организованные источники

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным источникам:
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Неорганизованные источники

	333
	Сероводород
	6008
	Заправ.ГСМ
	-
	-
	0,000001
	0,0000007
	0,000001
	0,0000007
	0,000001
	0,0000007
	0,000001
	0,0000007
	0,000001
	0,0000007

	
	
	6002*
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2754
	Углевод. С12-19
	6008
	ГСМ
	-
	-
	0,000399
	0,0002373
	0,000399
	0,0002373
	0,000399
	0,0002373
	0,000399
	0,0002373
	0,000399
	0,0002373

	
	
	6002*
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2909
	Пыль неорганическая 20% SiO2 
	6001
	бульдозер
	-
	-
	0,0468
	0,0109
	0,0468
	0,0109
	0,0468
	0,0109
	0,0468
	0,0109
	0,0468
	0,0109

	
	
	6002
	погрузчик
	-
	-
	0,1044
	0,0608
	0,1044
	0,0608
	0,1044
	0,0608
	0,1044
	0,0608
	0,1044
	0,0608

	
	
	6003
	а/самосвалы 
	-
	-
	0,0004
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	0,0004
	0,0003

	
	
	6004
	Отвал
	-
	-
	0,0149
	0,2979
	0,0149
	0,2979
	0,0149
	0,2979
	0,0149
	0,2979
	0,0149
	0,2979

	
	
	6005
	КРМ
	-
	-
	0,00032
	0,00096
	0,00032
	0,00096
	0,00032
	0,00096
	0,00032
	0,00096
	0,00032
	0,00096

	
	
	6006
	Атопоезд
	-
	-
	0,00047
	0,00039
	0,00047
	0,00039
	0,00047
	0,00039
	0,00047
	0,00039
	0,00047
	0,00039

	
	
	Итого пыль:
	-
	-
	0,16734
	0,37130
	0,16734
	0,37130
	0,16734
	0,37130
	0,16734
	0,37130
	0,16734
	0,37130

	Итого по неорганизованным источникам:
	 
	 
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359

	Всего по предприятию
	 
	 
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359


Продолжение Таблицы 12.4.7.1
	Карьер
	Номер источника выброса
	Наиме-нование ИЗА
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	год достижения ПДВ

	
	
	
	на 2032 год
	на 2033 год
	на 2034 год
	на 2035 год
	на 2036 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Организованные источники
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным источникам:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Неорганизованные источники

 

	0333
	Сероводород
	6005
	Заправ.ГСМ
	0,000001
	0,0000007
	0,000001
	0,0000007
	0,000001
	0,0000007
	0,000001
	0,0000007
	0,000001
	0,0000007
	0,000001
	0,0000007
	2027 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2754
	Углевод. С12-19
	6005
	ГСМ
	0,000399
	0,0002373
	0,000399
	0,0002373
	0,000399
	0,0002373
	0,000399
	0,0002373
	0,000399
	0,0002373
	0,000399
	0,0002373
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2 
	6001
	бульдозер
	0,0468
	0,0109
	0,0468
	0,0109
	0,0468
	0,0109
	0,0468
	0,0109
	0,0468
	0,0109
	0,0468
	0,0109
	

	
	
	6002
	экскаватор
	0,1044
	0,0608
	0,1044
	0,0608
	0,1044
	0,0608
	0,1044
	0,0608
	0,1044
	0,0608
	0,1044
	0,0608
	

	
	
	6003
	а/самосвалы 
	0,0004
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	

	
	
	6004
	Отвал
	0,0149
	0,2979
	0,0149
	0,2979
	0,0149
	0,2979
	0,0149
	0,2979
	0,0149
	0,2979
	0,0149
	0,2979
	 

	
	
	6005
	КРМ
	0,00032
	0,00096
	0,00032
	0,00096
	0,00032
	0,00096
	0,00032
	0,00096
	0,00032
	0,00096
	0,00032
	0,00096
	 

	
	
	6006
	Атопоезд
	0,00047
	0,00039
	0,00047
	0,00039
	0,00047
	0,00039
	0,00047
	0,00039
	0,00047
	0,00039
	0,00047
	0,00039
	 

	
	
	Итого пыль:
	0,16734
	0,37130
	0,16734
	0,37130
	0,16734
	0,37130
	0,16734
	0,37130
	0,16734
	0,37130
	0,16734
	0,37130
	

	Итого по неорганизованным источникам:
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	 

	Всего по предприятию
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,2088301
	0,18430751
	0,2088301
	0,18430751
	 


11 Организация контроля за выбросами

В соответствии со статьей 128  Экологического Кодекса РК от 9 января 2007 №212-III ЗРК, Природопользователи обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Контроль соблюдения установленных величин ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.2.02.02-97 (п. 3.10) и Правила организации производственного контроля в области охраны окружающей среды, приказ МООС РК от 11.03.2001 №50-п 

Контроль соблюдения нормативов ПДВ на предприятии подразделяется на следующие виды: непосредственно на источниках выбросов или по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках, установленных на границе санитарно-защитной зоны или в селитебной зоне города, в котором расположено предприятие.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность возлагается на администрацию предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности. В связи с отменой РНД 211.3.01.06 (приказ 75 от 17.02.2000), регламентировавшего организацию системы контроля промышленных выбросов в атмосферу, контролю подлежат все предприятия. Согласно Методическому пособию……. (С-П,2005) производственный контроль соблюдения установленных нормативов выбросов (ПДВ)  организуется по двум видам:

-
контроль непосредственно на источниках;

-
контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе ближайшей жилой застройки при ее наличии).

Первый вид контроля является основным для всех источников с организованным и неорганизованным выбросом, второй – может дополнять первый вид контроля и организуется, главным образом, для отдельных предприятий, на которых неорганизованный разовый выброс превалирует в суммарном разовом выбросе (г/с) предприятия. 

План-график контроля на источниках выбросов дан в таблице 12.4.9.1 Так как на проектируемом предприятии все источники являются неорганизованными, в таблице 12.4.9.1 приведен план-график измерений концентраций в фиксированных контрольных точках, размещенных на границе СЗЗ.

В соответствии с нормативными требованиями на предприятии должен осуществляться производственный контроль, ответственность за проведение которого ложится на руководителя предприятия – ТОО «Аякси»
Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности.

Периодичность контроля 1 раз в квартал, при НМУ 1 раз в сутки. Производственный контроль выбросов осуществляется природоохранной службой предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами: Областным Департаментом охраны окружающей среды, Областной СЭС.
	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	N исто
	
	
	
	Периодич
	Норматив
	
	

	чника,
	Производство,
	Контролируемое
	Периоди
	ность
	выбросов ПДВ
	Кем
	Методика

	N конт
	цех, участок.
	вещество
	чность
	контроля
	
	осуществляет
	проведения

	роль-
	/Координаты
	
	контро-
	в перио-
	
	
	ся  контроль
	контроля

	ной
	контрольной
	
	ля
	ды НМУ
	г/с
	мг/м3
	
	

	точки
	точки
	
	
	раз/сутк
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6001
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1156
	
	Лабораторией

предприятия,

либо

организацией,

привлекаемой

предприятием

на договорных

началах
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований загрязняющих веществ в контрольных точках на границе ССЗ карьера

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0188
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.056
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3611
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	1 раз

/

квартал
	1 раз

	0.1083
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.0468
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	

	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	

	
	
	495*)
	
	
	
	
	
	

	6002
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1333
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0217
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0646
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0833
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.4167
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000013
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.125
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.1044
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	

	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	

	
	
	495*)
	
	
	
	
	
	

	6003
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1156
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	1 раз

/

квартал
	1 раз

	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0188
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.056
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3611
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.0004
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	

	
	
	495*)
	
	
	
	
	
	

	6004
	Карьер
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.009
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	

	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	

	
	
	495*)
	
	
	
	
	
	

	6005
	Карьер
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.00016
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	

	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	1 раз

/

квартал
	1 раз

	
	
	
	

	
	
	495*)
	
	
	
	
	
	

	6006
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1156
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0188
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.056
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3611
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.00047
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	

	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	

	
	
	495*)
	
	
	
	
	
	

	6007
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1244
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0202
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0023
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3889
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	1 раз

/

квартал
	1 раз

	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	0.3889
	
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	6008
	Карьер
	Сероводород (Дигидросульфид)
	
	
	0.000001
	
	
	

	
	
	(518)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	
	
	0.000399
	
	
	

	
	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	

	
	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	

	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	

	1
	50870/2925
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15906
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02587
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.08252
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09803
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49703
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000209
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.1076
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14706
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.06089
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняк, мел, огарки,
	1 раз

/

квартал
	1 раз

	
	
	
	

	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	

	
	
	495*)
	
	
	
	
	
	

	2
	51264/2547
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15972
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02597
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.08354
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09838
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49907
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000214
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.10317
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14758
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.05778
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	

	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	

	
	
	495*)
	
	
	
	
	
	

	3
	50884/2161
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15926
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.0259
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.08128
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09795
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	1 раз

/

квартал
	1 раз

	
	0.49764
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.0000021
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.11877
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14694
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.05463
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	

	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	

	
	
	495*)
	
	
	
	
	
	

	4
	50483/2554
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15944
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	

	

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02593
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.08137
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09801
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.4982
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	1 раз

/

квартал
	1 раз

	
	0.00000213
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.11775
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14703
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.05834
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	

	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	

	
	
	495*)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.2.

	Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

	

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	Контрольная точка
	Наименование  контролируемого
	Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра

	
	вещества
	

	но-
	координаты, м
	
	направление
	опасная
	концентрация

	мер
	
	
	ветра,  град
	скорость, м/с
	мг/м3

	
	Х
	Y
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	50870
	2925
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	180
	3.56
	0.15906

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	180
	3.56
	0.02587

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	179
	12.00
	0.08252

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	179
	3.52
	0.09803

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	180
	3.56
	0.49703

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	180
	12.00
	0.0000020919

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	182
	5.03
	0.1076

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	179
	3.52
	0.14706

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	180
	11.65
	0.06089

	
	
	
	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - известняк, мел,
	
	
	

	
	
	
	огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся
	
	
	

	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	
	

	2
	51264
	2547
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	269
	4.05
	0.15972

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	269
	4.05
	0.02597

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	270
	12.00
	0.08354

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	269
	4.04
	0.09838

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	269
	4.05
	0.49907

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	269
	12.00
	0.0000021393

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	267
	5.32
	0.10317

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	269
	4.04
	0.14758

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	272
	12.00
	0.05778

	
	
	
	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - известняк, мел,
	
	
	

	
	
	
	огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.2.

	Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

	

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	
	

	3
	50884
	2161
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	358
	3.56
	0.15926

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	358
	3.56
	0.0259

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	359
	12.00
	0.08128

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	358
	3.56
	0.09795

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	358
	3.56
	0.49764

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	358
	12.00
	0.0000020955

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	355
	4.38
	0.11877

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	358
	3.56
	0.14694

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	358
	12.00
	0.05463

	
	
	
	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - известняк, мел,
	
	
	

	
	
	
	огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся
	
	
	

	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	
	

	4
	50483
	2554
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	92
	4.04
	0.15944

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	92
	4.04
	0.02593

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	91
	12.00
	0.08137

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	92
	4.05
	0.09801

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	92
	4.04
	0.4982

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	92
	12.00
	0.0000021325

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	94
	4.43
	0.11775

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	92
	4.05
	0.14703

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	89
	12.00
	0.05834

	
	
	
	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - известняк, мел,
	
	
	

	
	
	
	огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся
	
	
	

	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	
	


11  Программа натурных исследований для подтверждения СЗЗ

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» Утвержденных Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447.  заложена программа натурных исследований и измерений для подтверждения расчетных размеров СЗЗ с перечнем контролируемых показателей и веществ, контрольных точек, периодичностью контроля и режимом работы объекта.

	2027 г

	1
	2
	3

	1
	Наименование контролируемого вещества
	Табл.12.4.9.1; колонка 3.

	2
	Периодичность натурных исследований
	Табл.12.4.9.1, колонка 4.

	3
	Методика натурных исследований
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований загрязняющих веществ в контрольных точках на границе ССЗ карьера

	4
	Кем осуществляются натурные исследования
	Лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах

	5
	Контрольные значения для сравнения с натурными исследованиями
	Табл. 12.4.9.2.

	6
	Расположение контрольных точек для проведения натурных исследований
	Рис.12.1 – 12.10.


Основная задача натурных исследований заключается в обеспечении контроля за соблюдением установленных гигиенических нормативов в контрольных точках на границе СЗЗ и в зоне нормируемых объектов по величинам выбросов вредных веществ в атмосферу и физического воздействия.

Подтверждение соблюдения гигиенических нормативов на границе СЗЗ осуществляется самостоятельно хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим объекты I - IV классов опасности, являющиеся источниками химического, биологического, физического воздействия на атмосферный воздух населенных мест, согласно производственного контроля в соответствии программы натурных исследований и измерений, представленной в составе предпроектной и проектной документации проекта обоснования СЗЗ.

11 Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу

Сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций обеспечивается комплексом планировочных, технологических и специальных мероприятий.

Планировочные мероприятия, влияющие на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые районы, предусматривают благоприятное расположение предприятия по отношению к селитебной территории.

Приведенные в разделе 12.4. расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу показывают, что основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха при добыче грунтов вносят выемочно-погрузочные работы, а также выбросы токсичных газов от работы горно-транспортных и вспомогательных механизмов.

Для снижения пылеобразования при проведении горных работ должно проводиться орошение забоя и полив водой карьерных дорог и систематическое орошение отвала. Расходы воды на пылеподавление указаны в разделе 7.2 и увеличиваются в зависимости от повышения скорости ветра. При высоких скоростях ветра (10 м/с и более) горные работы прекращаются.

Для снижения пылеобразования предусматриваются также следующие мероприятия:

-
систематическое, но не менее двух раз, в смену водяное орошение забоя, внутрикарьерных автодорог, а также систематическое орошение водой не закрепленной поверхности отвалов и их участков, на которых произведено травосеяние;

Специальные работы по снижению объемов загрязняющих веществ в атмосферу на период нормирования не предусматриваются, т.к. зона загрязнения по всем выделяемым 3В находится в пределах нормативной СЗЗ.

Технологические мероприятия предусматривают применение прогрессивных технологий производства, в том числе:

Эксплуатация строительных машин и механизмов, включая техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» и инструкций предприятий-изготовителей.

Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактика всего автотранспортного парка.

Оснащение автомобилей-самосвалов специальными упорами для поддержания кузова в необходимых случаях в поднятом положении.

Осуществление погрузки грунта на автосамосвалы со стороны заднего или
бокового борта.

Применение неэтилированного бензина.

Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории
карьера.

Разработка оптимальных схем движения.

В местах производства работ воздух должен содержать по объему 20 % кислорода и не более 0,5 % углекислого газа. Запыленность воздуха не должна превышать предельно

допустимых концентраций, мг/м в забоях, на рабочих местах и автодорогах — 6, на территории - 2.

11  Мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий

При предусмотренном проектом режиме работы карьера к неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ) относятся штили и пыльные бури. При штилях резко замедляется воздухообмен, что может приводить к накоплению загрязняющих веществ в приземном воздухе до концентраций, превышающих допустимые. При пыльных бурях происходит наложение повышенных выбросов твердых частиц за счет высокой скорости ветра и их естественных высоких фоновых концентраций в этот период.

Предусматриваются следующие мероприятия по регулированию выбросов в периоды НМУ:

-
при штилевых условиях - рассредоточение горно-транспортного оборудования, сокращение работающих единиц до оптимально-минимального количества, непрерывный контроль за качеством атмосферного воздуха карьера, в случае выявления повышения концентраций вредных веществ до уровня предельно допустимого работа карьера приостанавливается;

-
при пыльных бурях - интенсификация увлажнения (дождевания)  пылящих поверхностей.
11  Охрана поверхностных и подземных вод

Район проектируемого карьера имеет простые гидрографические и гидрогеологические условия.

Постоянно действующих поверхностных водостоков на территории карьерного поля и прилегающих площадях нет.

Сточные воды предприятия отсутствуют. Следовательно, загрязнение окружающей среды сточными водами не будет иметь места.

Как предусмотрено проектом, местные источники хоз-питьевого и технического  водообеспечения горного производства не используются.

Следовательно, проектируемое производство не будет влиять на состояние подземных вод данного района. Не будет иметь влияние и на качество вод колодцев, ближайшие из которых находятся на расстоянии 2-4 км от промплощадки. 

При соблюдении предусматриваемых мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды (исключение проливов ГСМ при заправках и ремонте оборудования и др.) загрязнение подземных вод не будет иметь место.

Таким образом, функционирование проектируемого предприятия при условии соблюдения норм и принятых мероприятий по охране окружающей среды не ведут к каким-либо ее изменениям, и не ухудшает экологическую обстановку.

11 Водопотребление

Для создания нормальных производственно-бытовых условий персонала, занятого на горных работах, и функционирования проектируемого производства требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения.

Доставка смены из пос. Бейнеу производится ежедневно, поэтому учитывается  расход питьевой воды на 1 работающего. Кроме того, при работе в одну смену по 8 часов расход воды составляет 1/3 часть суточной нормы. 

Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье сменного персонала, на рукомойники, помыв посуды после обеда. 

Назначение технической воды – орошение для пылеподавления – забоя, дорог, рабочих площадок и отвала.

Карьер работает 7 дней в неделю в 1 смену продолжительностью 8 часов. Продолжительность работы карьера в году составит:  2027-2036г.г. – 124 рабочий день. 

Явочный  состав персонала, ежедневно обслуживающего горные работы: 21 человек. Питание на месте ведения работ 1 раз в смену. 

Орошение пылящих объектов карьера проводится в период времени с положительной дневной температурой, во избежание образования гололеда и при отсутствии снежного покрова. Количество рабочих дней этого периода определяется с учетом длительности периода с положительной дневной температурой (142 дней). 

По своему функциональному  назначению и по месту размещения административно-бытовые помещения, обслуживающие карьер, не могут иметь централизованное хоз-питьевое водоснабжение. Согласно примечанию к таблице 1 СНиП РК 4.01-02-2001  «расходы воды для районов застройки зданиями с водопользованием из водозаборных колонок (т.е. с нецентрализованным водоснабжением) удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут». Следует понимать, что в данный расход входит и расход на хозяйственно-бытовые нужды, включая расходы горячей воды.  В расчет включаем 30 л/сут. 

Водой для питья и приготовления пищи охранной сменой является бутилированная вода, для других хозяйственных нужд – вода поселковой водопроводной сети п. Бейнеу, которая систематически завозится автотранспортом в цистернах. Ее хранение осуществляется  в емкостях, выполненных из нержавеющего материала.
Потребность в хоз-питьевой и технической воде
 Таблица 7.2.1.
	Назначение водопотребления
	Норма потребления, м3
	Кол-во
	Потреб.
	Кол-во

	
	
	ед.
	  м 3/сут,
	сут/год

	2027-2036 гг.

	Хоз-питьевая

	Явочный основной персонал
	0,03
	21
	0,63
	124

	 
	в т.ч. бутилированная
	0,2
	

	Техническая:

	 
	м3/м2
	м 2
	 
	 

	- орошение дорог
	0,001
	1600
	1,6
	124

	- орошение забоя 
	0,005
	10
	0,05
	

	Всего
	 
	 
	1,65
	 

	Годовой расход воды составит: хоз-питьевой в - 2027-2036 гг. - 78,2 куб.м. (0,63x124), технической - 204,6 куб.м. (1,65x124).

	


Согласно примечанию пункта 2.11 СНиП РК 4.01-02-2001 для проектируемого объекта допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение.

Качество воды, доставляемой и хранимой в емкостях, предназначенной для хозяйственно-питьевых нужд, должна соответствовать требованиям Приложения 9 «Санитарных правил …РК». 

Согласно примечанию пункта 2.11 СНиП РК 4.01-02-2001 для проектируемого объекта допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение.

Качество воды, доставляемой и хранимой в емкостях, предназначенной для хозяйственно-питьевых нужд, должна соответствовать требованиям Приложения 9 «Санитарных правил РК от 18.01.2012  №104. 

Емкость для завоза и хранения хозпитьевой воды по ее освобождению очищается, тщательно промывается и еженедельно дезинфицируется. Концентрация активного хлора в дезинфицирующем растворе составляет 75-100 мг/л. После удаления дезинфицирующего раствора емкость промывается питьевой водой.
В качестве дезинфицирующего средства для обработки емкостей используется водный раствор гипохлорита натрия. 

Обеспечение технической водой будет осуществляться путем завоза из п. Бейнеу автоцистерной КО-713.  

Стоки от рукомойников и столовой поступают по закрытой сети в септик. 
Для самотечной системы канализации должны быть использованы коррозионно стойкие трубы: чугунные, асбестоцементные, пластмассовые..
11 Водоотведение

По мере накопления хозяйственных сточных вод и фекалий, они вывозятся ассенизационной машиной на очистное сооружение ЖКХ п. Бейнеу. На оказание этих услуг заключается договор. Объем водоотведения составит
	Объем водоотведения составит: в 2027-2036 гг. - 78,2 x 0,8 = 62,5 куб.м.

	
	
	
	
	

	Септики представляют собой литые железобетонные резервуары с внешней гидроизоляцией.  Исходя из периодичности вывоза его содержимого (1 раз в неделю) и с учетом запаса, равного 30% его объема, общий объем септика  должен иметь размер:

	

	

	

	4,6 куб.м. (0,63 x 7 раб.дн. x 0,8 + 0,63 x 7 раб.дн х 0,8 х 30%).
	

	В качестве септика можно рекомендовать применение блочного септика заводского изготовления «АСО-3», в котором происходит очищение хоз-бытовых сточных вод и отпадает необходимость их вывозить. Объем одного блока 2 м3. Предусмотрена возможность их стыкования. Общая потребность в блоках – 3 ед.

	

	

	


11 Охрана земельных и природных ресурсов

Под сенокосные и пастбищные угодья данный участок не пригоден из-за отсутствия растительного покрова, также отсутствуют рядом расположенные земли природоохранного назначения и водоохранные зоны рек и водоемов.
Район проектируемого карьера не является местом постоянного обитания ценных или занесенных в Красную книгу представителей животного и растительного мира.

Земли, нарушенные в ходе производства работ, подвергаются технической рекультивации).

Во исполнение Указа Президента РК «О недрах и недропользовании», имеющего силу закона, и дополнений к нему, предусматривается исполнение следующие условий в области охраны недр при разработке месторождения:

· Добыча полезного ископаемого осуществляется в пределах только тех участков(блоков) недр, запасы которых получили Государственную экспертную оценку и учтены Государственным балансом.

· Обладатель Права недропользования на Добычу полезного ископаемого вправе проводить ее только в пределах Участка недр, определенного Горным отводом.

· Своевременное проведение эксплуатационной разведки для уточнения и достоверной оценки величины и структуры запасов полезного ископаемого.

· Достижение оптимально-максимальной полноты отработки балансовых запасов полезного ископаемого в контуре представленного Горного отвода.

· Сокращение потерь полезного ископаемого в недрах, при добычных работах и при транспортировке.

· Исключение выборочной отработки полезного ископаемого.

· Проведение опережающих подготовительных и очистных работ.

· Проведение добычных работ в соответствии с проектом разработки выемочной единицы и согласованным планом развития горных работ

· Не допускать временно неактивных запасов.

· Вести систематические геолого-маркшейдерские наблюдения в забоях и обеспечивать своевременный геологический прогноз для оперативного управления горными работами.

· Вести учет состояния и движения запасов, потерь полезного ископаемого, а также учет запасов по степени их подготовленности к выемке в соответствии с требованиями «Инструкции по учету запасов твердых полезных ископаемых и по составлению отчетных годовых балансов по форме 2-ОПИ».

Запрещение разработки месторождения без своевременного и качественного геологического и маркшейдерского обеспечения горных работ.

Недопущение сверх проектных потерь полезного ископаемого.

Вести строгий учет добытого полезного ископаемого и не допускать его потери при хранении и транспортировке.

Неукоснительное и своевременное исполнение всех предписаний, выдаваемых органами Государственного контроля охраны и использования недр.

.
11 Промышленные и бытовые отходы

В годы разработки (2027-2036г.г.) годовой объем минеральных образований (отвальный материал вскрышных пород, отходы добычи – техногенные минеральные образования) по предприятию будет составлять 134000 м3. Весь материал направляется во внутренний отвал, в выработанное пространство карьера, для его рекультвации. 

В действующий лицензионный срок отвалы минеральных «отходов» (материала вскрыши) формироваться не будут, т.к. они используются для рекультивации выработанного пространства карьера.

При работе карьера отходами являются такие отходы производства, как металлолом, промасленная ветошь, отработанные масла, а также отходы потребления (твердые бытовые отходы).

Расчеты количества промышленных и бытовых отходов выполнены согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», 
Общая классификация отходов.

	№пп
	Наименование отхода
	Классификационный код
	Уровень опасности

	1
	Промасленная ветошь
	12 02 02*
	Опасные

	2
	Отработанные масла
	13 02 08*
	Опасные

	3
	Лом черных металлов
	16 01 17
	Не опасные

	4
	ТБО
	20 03 01
	Не опасные

	5
	Вскрыша
	Без классификатора
	Не опасные


Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной)

Промасленная ветошь, образуется при профилактической обтирке техники, ликвидации проливов - пожароопасные, по токсичности – «Опасные отходы». Норма расхода обтирочного материала на 1000 часов работы для типов механизмов, используемых на проектируемом карьере составляет: для бульдозера и экскаватора – 0,12 т, для экскаватора – 0,06 т (6, таб. 52 и 54), для автотранспорта 0,002 т на 10000 км пробега.
	Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной)
	
	

	Показатели
	Норматив или формула расчета
	Исходный показатель
	Величина результата (М0)

	
	
	Ед.изм
	Величина показателя
	

	Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной) (т)

	Бульдозер
	2027-2036 гг.
	0,12 т на 1000 ч работы
	Час/год
	114,6
	0,013752

	Погрузчик на вскрыше
	2027-2036 гг.
	0,06 т на 1000 ч работы
	Час/год
	162
	0,00972

	Автотранспорт на вскрыше
	2027-2036 гг.
	0,002 т на 10000 км пробега
	Число ходок
	2031
	0,00008124

	
	
	
	растояние, км
	0,2
	

	Автотранспорт на вывозе
	2027-2036 гг.
	
	Число ходок
	750
	0,003

	
	
	
	растояние, км
	20
	

	Виловый погрузчик
	2027-2036 гг.
	0,06 т на 1000 ч работы
	Час/год
	236
	0,01416

	Итого:
	0,04071324


	Норма образования промасленной ветоши:
	
	
	
	

	N = М0 + М + W, т/год, где:
	
	
	
	

	М0- поступающее количество ветоши;
	
	
	
	

	М - норматив содержания в ветоши масел, М=0,12 * М0;
	
	
	

	2020-2029 г
	М0=
	0,0048856
	
	
	

	W - нормативное содержание в ветоши влаги, W = 0,15*M0;
	
	
	

	2020-2029 г
	W=
	0,006107
	
	
	

	Норма образования промасленной ветоши, M0+М+W, т
	
	
	

	2020-2029 г
	N=
	0,05
	
	
	

	При эксплуатации карьера количество промасленной ветоши составит: 0,05 т/год.
	

	Количество отходов принято ориентировочно и будет корректироваться по фактическому образованию.


	Расчет объема образования металлолома:
	
	
	
	

	Металлолом будет представлен изношенными деталями горно-транспортного оборудования. 

	Расчет объема черного металлолома выполнен по «Методике оценки объемов образования типичных твердых отходов производства и потребления», Л.М. Исянов, С-Пб-1996г.

	Лом металлов от ремонта любой техники считается по формуле: Мотх.=ΣМ1*Н1+ ΣМ2*Н2,  ΣМ1 – суммарная масса (т) металлической части спецмеханизмов (бульдозер, погрузчики и т.д.), ΣМ2 – суммарная масса (т) автотранспорта, Н1 и Н2 – нормативный % образования отходов металла: для спецтехники – 1,74%, для автотранспорта – 1,5%.

	М1 (т) = 
	66,3
	
	
	
	

	М2 (т) = 
	49,65
	
	
	
	

	Мотх. 66,3 x 0,0174 + 49,65 x 0,015 = 1,9 т.
	
	
	
	

	С учетом годовой задолженности оборудования (продолжительности работы в году - 124 дней) количество черного металлолома составит:

	M = 1,9 x (124 x 100 / 365)% = 0,65 т/год
	
	
	
	


	Расчет объемов образования масла отработанного
	
	
	

	Отработанные масла образуются при эксплуатации транспортных средств и других механизмов - жидкие, пожароопасные, «опасные отходы», частично растворимы в воде. 

	N = (Nb + Nd) –  (Nb + Nd)*0,25, где: (Nb + Nd)*0,25 - доля эксплуатационных потерь масла от общего его количества

	Nd - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе.

	Дизельное топливо:

	Nd = Yd*Hd*p (Yd )- расход дизельного топлива:

	При эксплуатации: 2027-2036 гг.. – 31,69 (26,6328 x 1,19) куб.м. 

	Hd - норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива; р - плотность моторного масла, 0,93 т/м3 );

	Nd= 31,69 x 0,032 x 0,93 = 0,94 т/г

	Бензин:

	Nd = Yd*Hd*p (Yd ) - расход бензина:

	Nb - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине (при эксплуатации):

	При эксплуатации: 2027-2036 гг.. – 4,34 (3,47 x 1,25) куб.м. 

	Nb - норма расхода масла, 0,024 л/л расхода топлива.

	Nb= 4,34 x 0,024 x 0,93 = 0,1 т/г

	Итого отработанного масла:

	N = (0,94 + 0,1) - 25% = 0,78 т/г.

	Отработанное масло собирается в бочки с последующей отправкой на регенерацию.


	Расчет объема образования твердо-бытовых отходов
	
	
	

	Общее годовое накопление бытовых отходов промышленного предприятия  рассчитывается по формуле:

	Mобр =   p*n*m – Qутил,

	где Мобр – годовое количество отходов, м3/год;

	p – норма накопления отходов на промышленном предприятии, т/раб. день/ чел.;

	n – годовая продолжительность работ, день.

	m – явочная численность персонала, чел.; 

	Расчет образования коммунальных отходов:


	Удельная санитарная норма образования отхода для промышленных предприятий, м3/год, р
	Средняя плотность отходов, т/м3
	Норма накопления на одного чел. т/год
	Норма накопления на одного чел. в рабочий день., т/раб. день, р
	Продолжител. проектируемых работ, сут., n
	Среднегодовая явочная численность персона, чел, m
	Кол-во образов. коммун. отходов, т, Мобр

	2027-2036 гг.

	0,3
	0,25
	0,075
	0,0003
	124
	21
	0,78


Твердые бытовые отходы периодически вывозятся на полигон ТБО ТОО «Мехтранссервис» п. Бейнеу.

Количество образующихся отходов, металлолома, промасленной ветоши, отработанного масла, ТБО, принято ориентировочно и будет уточняться заказчиком в процессе эксплуатации карьера.

Объемы образования и размещения отходов при эксплуатации карьера представлены в таблицах 12.7.1.1..

Таблица 12.7.1
	Наименование отходов
	Код по Классификатору отходов
	Образование т/год
	Размещение т/год
	Передача сторонним организациям т/год

	
	
	2026-2035 гг.
	2026-2035 гг.
	2026-2035 гг.

	Всего
	
	13402,26
	13400-
	2,26

	в т.ч. отходов производства
	
	13401,48
	-
	1,48

	отходов потребления
	
	0,78
	-
	0,78

	Опасные отходы*

	промасленная ветошь
	15 02 02*
	0,05
	-
	0,05

	
	
	
	
	На договорной основе спец.организациям.

	отработанные масла
	13 02 08*
	0,78
	-
	0,78

	
	
	
	
	На договорной основе спец.организациям.

	Неопасные отходы

	Металлолом 
	16 01 17
	0,65
	
	0,65

	
	
	
	
	На договорной основе спец.организациям.

	ТБО
	20 03 01
	0,78
	
	0,78

	
	
	
	
	Полигон ТБО 
близлежащих поселков

	Вскрышные породы, отходы добычи
	Без классификатора
	13400
	13400
	-
-

	
	
	
	Временный отвал
	


*вскрыша и отходы добычи рассчитаны в Главе 5.

Примечание 1. Выбросы, выделенные курсивом, не подлежат нормированию согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317.
11  Оценка размера платы за загрязнение природной среды

Для компенсации неизбежного ущерба естественным ресурсам, в соответствии с экологическим законодательством, вводятся экономические санкции воздействия на предприятия по охране окружающей среды. С предприятия взимается плата за пользование природными ресурсами и плата за выбросы, сбросы и размещение загрязняющих веществ. Платежи могут быть определены заранее на основе проектных расчетных показателей.

В настоящем разделе рассмотрены только те аспекты, которые связаны с неизбежным ущербом природной среде при безаварийной деятельности природопользователя, в результате выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу, размещение отходов.

Штрафные выплаты и компенсации ущерба определяются по фактически произошедшим событиям нарушения природоохранного законодательства. Проектом на добычу стенового камня на части месторождения Косовое-3 предусмотрен комплекс мер по обеспечению экологической безопасности работ, призванный полностью исключить возможность возникновения аварийных ситуаций.

Оценка величины платы за выбросы, сбросы 3В в окружающую среду и размещение отходов производится согласно «Методике расчета платы за эмиссии в окружающую среду». Приказ Министра ООС РК от 08.04.2009 № 68-П. 

Согласно Техническому заданию эксплуатация карьера начинается в 2020 году.   

11 Оценка размера платы за выбросы загрязняющих веществ

Расчет платежей выполнен исходя из следующих условий: плата за выбросы от двигателей всех мобильных источников (источники 6001, 6002, 6003, 6006, 6007, 6008) учитывается в плате за общее количество потребленного ими за год топлива. 

Размер платежей предприятий за нормативные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников вычисляется по формуле:

Сiвыб = Нi выб х ΣMi выб , где: Сiвыб – плата за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных источников (МРП), Нi –  ставка платы за выбросы i-оro загрязняющего вещества (МРП/тонн), ΣMi выб – суммарная масса всех разновидностей i-оro загрязняющего вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн); 

Расчет ориентировочной платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2020 год  представлен в таблице 12.8.1.1. 
Таблица 12.8.1.1
	Код ЗВ / наименование ЗВ
	Количество выбросов ВВ т/год 
	Нi 
	Плата Сiвыб,

	
	 
	
	

	
	Ki,
	
	

	
	усл. т/т 
	
	

	
	юсов ВВ
	
	

	
	mhj, усл. т/год 
	
	

	
	ΣMi выб т/год
	МРП
	МРП/год
	Тенге/год*

	2027 г.

	2754 Алканы С12-19
	0,0002373
	0,32
	0,00008
	0,33

	0333 Сероводород
	0,0000007
	124
	0,0000868
	0,38

	2909 Пыль неорганическая: 20 % SiO2
	0,3713
	10
	3,71297923
	16058,64

	Всего
	3,713142
	16059,35

	Примечание*  ставка за тонну, 1 МРП – 4325 тенге


11 Оценка размера платы за выбросы загрязняющих веществ

Как следует из таблицы 12.8.1.1 все отходы производства и потребления, образующиеся на проектируемом объекте, в полном объеме передаются сторонним организациям. Следовательно, на них не устанавливаются нормативы и, соответственно, плата за них с недропользователя (ТОО «Аякси») в виде налога не взимается.  

11 Расчет платы за выбросы от двигателей передвижных источников

Размер платы за выбросы от передвижных источников производится по формуле:

	Размер платы за выбросы от передвижных источников производится по формуле:

	Сi пер. ист. = Нi пер. ист х Mi пер. ист , где:

	Сiпер. ист - плата за выбросы ЗВ от передвижных источников (МРП);

	Нi пер. ист – ставка платы за выбросы i-ого вида топлива, израсходованного за отчетный период (тонн). Ставка платы составляет по дизтопливу 0,9 МРП, по неэтилированному бензину 0,66 МРП.

	Mi пер. ист – масса  i-гo вида топлива, сожженного за отчетный период.

	При расчете платежей учтен расход топлива передвижными источниками, представленный в таблице 12.4.1.

	Сi пер. ист  = 26,6328 х 0,9 + 3,47 х 0,66 = 26,26 МРП (113574,5 тенге).

	В целом примерно плата за природопользование в 2027 году составит МРП (тенге):

	Побщ = 3,71 + 26,26 = 29,97 МРП (129620,25 тенге)


11 Оценка воздействия на компоненты природной среды

11 Оценка воздействия на атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье население. 

На промплощадке карьера в процессе работы будут  осуществляться следующие производственные циклы:

· производство вскрышных работ и зачистка кровли скального камня;

· экскавация и погрузка песчано-гравийной смеси;

· транспортировка грунтов по карьерным дорогам.

Прогнозируемый выброс нормируемых загрязняющих веществ по горному предприятию при разработке участка №2.1 Юго-Западного фланга в период максимальной мощности карьера по горной массе составит: 0,167737 г/с или 0,3715359 т/год.
Всего на период эксплуатации карьера количество источников выбросов вредных веществ в атмосферу составит в 2027-2036годах- 8 ед. Из них - 8  источников являются неорганизованными источниками выбросов. 

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, являются: оксиды азота, углерода, серы, а также различные виды углеводородов и пыль неорганическая. 

Основным объектом воздействия при проведении проектируемых работ является персонал, обслуживающий карьер.


Ближайшая жилая зона, с. Бейнеу, расположено в 21 км от проектируемого карьера. 
Анализ проведенных расчетов приземных концентраций по программному комплексу УПРЗА “ЭРА-3.0” показал, что максимальные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ при разработке карьера не будут превышать:

· диоксид азота – 0.7986 ПДК;

· оксид азота – 0.0649 ПДК;

· сажа – 0.5569 ПДК;

· диоксид серы – 0.1967 ПДК;

· оксид углерода – 0.0998 ПДК;

· бенз/а/пирен – 0.2139 ПДК;

· пыль неорганическая – 0.1217 ПДК.

Результаты проведенных расчетов рассеивания, показали, что концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимой концентрации по каждому загрязняющему веществу в приземном слое атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, и, следовательно, за пределами границы санитарно-защитной зоны не окажут отрицательного воздействия.

Весь запроектированный комплекс работ по воздействию на окружающую среду, как объект по добыче камня с расчетным размером СЗЗ, равным 365 м (нормативный 300-499 м), представляет собой предприятие III класса опасности.
При всех производимых работах на участках будут выполняться требования, предъявляемые к нормативному качеству атмосферного воздуха: См(( 1, а также принимая во внимание рекомендацию «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферу», С-Петербург, 2005, разд. 2.5, п. 1.3, рекомендуется существующий выброс загрязняющих веществ принять в качестве нормативов ПДВ, начиная с 2027 года. 

Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух проектом предусмотрен ряд мероприятий:

· своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования и трубопроводов;

· исследование и контроль параметров в контролируемых точках технологических процессов;

· исключение несанкционированного проведения работ;

· систематическое водяное орошение забоя, внутрикарьерных автодорог и отвалов,

· предупреждение перегруза автосамосвалов для исключения просыпов горной массы,

· снижение скорости движения автотранспорта и землеройной техники до оптимально-минимальной.

Учитывая характер проведения намечаемых работ, расположение источников воздействия на атмосферный воздух на значительном расстоянии от жилых зон, отсутствие крупных источников загрязнения атмосферы, качество атмосферного воздуха района работ практически сохранится на прежнем уровне.

Воздействие на состояние атмосферного воздуха при реализации проекта, может быть оценено, как незначительное, но длительное.

Таким образом, прогнозирование загрязнения атмосферного воздуха позволяет рекомендовать реализацию проекта промышленной разработки известняка-ракушечника  на участке №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского месторождения в Бейнеуском районе Мангистауской области.

11 Оценка воздействия на поверхностные воды

Территория месторождения  не имеет постоянных естественных водных объектов, поэтому воздействие, имеющее место при разработке карьера не рассматривается.

11 Оценка воздействия на подземные воды

Рассматриваемый участок имеет простые гидрографические и гидрогеологические условия.

Постоянно действующих поверхностных водостоков на их территории и прилегающих площадях нет.

Сточные хозбытовые воды предприятия незначительны и вывозятся по договору на очистные сооружения. Следовательно, загрязнение окружающей среды сточными водами не будет иметь места.

Как предусмотрено проектом, местные источники хоз-питьевого и технического  водообеспечения горного производства не используются.

Следовательно, проектируемое производство не будет влиять на состояние подземных вод данного района.

Предлагаются следующие мероприятия, направленные на защиту подземных вод:

· При заправке автотранспорта не допускать розливов ГСМ;

· Применение надлежащих утилизаций, складирования отходов;

· Применение безопасной перевозки готовой продукции;

· Исключить сброс неочищенных сточных вод на дневную поверхность;

· Внедрение технически обоснованных норм и нормативов водопотребления и водоотведения.

Минимальное воздействие возможно при разливе ГСМ в процессе эксплуатации техники и оборудования, при нарушении правил сбора, хранения и утилизации отходов. Однако, строгое соблюдение принятых технологий работ сведет к минимуму вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Воздействие на подземные воды при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное и по величине - как незначительное.

11 Оценка воздействия на геоморфологическую среду

Эксплуатация известняка-ракушечника при разработке участка №2.1 Юго-Западного фланга приводит к утрате естественной поверхности. Поражения покровных грунтов имеют место при ведении следующих работ:

· Выемочно-погрузочные работы характеризуются траншейной деятельностью при ведении зачистки кровли. Определяются котлованными признаками.

· Планировочные работы характеризуются грунтовым выравниванием площадей при устройстве технических и вспомогательных сооружений, прокладкой дорог, передвижкой оборудования. Определяются скреперно-отвальными признаками. 

· Колесно-гусеничное воздействие, характеризуется укатыванием и разбиванием почвенного слоя движением транспорта на площади.  

Воздействие на геоморфологическую среду при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

11 Оценка воздействие на земельные ресурсы и почвы

В процессе  разработки месторождений на месте производства горных работ почвы, имеющие низкий качественный состав, претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так  и сопутствующими ему вспомогательными операциями.

Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться  следующие типы техногенного воздействия:

•
химическое загрязнение;

•
физико-механическое воздействие.

Химическое воздействие на почвы на ограниченной площади могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.

Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать  проведение вскрышных, зачистных, добычных и отвальных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д. 

В ходе и после окончания  разработки  должны проводиться  работы по рекультивации отвалов и других нарушенных земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях пустынной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьеров оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

11 Оценка воздействия на растительность

Растительный покров рассматриваемой территории неоднороден и скуден. Растительность района развивается в очень суровых природных условиях. Засушливость климата, большие амплитуды колебаний температур, резкий недостаток влаги накладывает глубокий отпечаток на широкое распространение характерной растительности. 

К настоящему времени он частично трансформирован под влиянием различных видов хозяйственной деятельности. Кроме того, компенсационные возможности местной флоры не велики в силу экологических природных условий территории. 

Механическое воздействие при разработке карьера связано со снятием слоя ППС  для вскрытия кровли скального камня. В связи с этим будет полностью нарушен  морфологический профиль ППС. Такие участки длительное время не зарастают.

Факторами техногенного разрушения естественных экосистем при разработке карьера являются: механические повреждения, разливы ГСМ. 

Механические повреждения покрова ППС будет вызвано сетью дорог с частым давлением на него транспортных средств, и др. 

Помимо механического воздействия на растительность не исключено и химическое воздействие. При этом принципиально различают два случая:


торможение роста растений; 


накопление вредных компонентов-примесей в самих растениях.

Торможение роста за счет химического воздействия экранизируется механическим воздействием. 

При устранении причин деградации и гибели растительности может происходить восстановительная сукцессия или демутация сообщества, фазы которой чередуются в порядке обратном деградации:

увеличение покрытия однолетними и сорными видами на площадях оголенного грунта;

появление отдельных особей полыни белоземельной, а затем и других аборигенных многолетников;

постепенное вытеснение корневищных сорняков.

Весь восстановительный процесс может происходить в широких временных рамках – от 10 до 25 лет, в зависимости от масштабов и характера повреждения почвенно-растительного покрова.

Поскольку объекты локальные и воздействия не охватывают больших площадей, следует ожидать более быстрого зарастания, благодаря вегетативной подвижности основных доминирующих видов. Все основные доминанты полыней и многолетних солянок (A.monogina, A.santonica, Halocnemum strobilaceum) отличаются хорошим вегетативным размножением, а также устойчивостью к механическим повреждениям. Если на прилегающих к нарушенным локальным участкам жизненное состояние этих видов хорошее, то они относительно быстро займут свои позиции на нарушенной в результате разработок территории. Вновь сформированные вторичные сообщества будут характеризоваться неполночленностью флористического состава и, соответственно, неустойчивой структурой. Поэтому они длительное время  будут легко уязвимы к любым видам антропогенных воздействий. 

Учитывая слабые компенсационные возможности местной флоры, экстремальные природные условия необходимо разработать и выполнить план мероприятий, который учитывал бы смягчающие или устраняющие  негативные последствия.

Подводя итог проведенным исследованиям, можно заключить, что от механических повреждений будут страдать все участки, где возможен проезд транспортных средств. 

Воздействие на растительность при разработке карьеров оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное..

11 Оценка воздействия на животный мир

Животный мир рассматриваемой территории характеризуется обедненным видовым составом и сравнительно низкой численностью.

Ведущую роль среди животного населения играют членистоногие, пресмыкающиеся, рептилии, млекопитающие и птицы. 

Для большинства видов животных человеческая деятельность играет отрицательную роль, приводящей к резкому снижению численности ряда видов и уменьшению видового разнообразия.

Наиболее отрицательное воздействие на животный мир связано с механическими повреждениями почвенного покрова, из-за чего уничтожается и без того бедный растительный покров, дающий пищу и убежище для ряда видов животных. 

С территории промплощадки карьера будут вытеснены некоторые виды животных, под воздействием фактора беспокойства, вызванным постоянным присутствием людей, шумом работающих механизмов и передвижением автотранспорта. В этом случае главное направление отбора будет идти по линии преобладания популяций мелких животных, которые лучше других способны противостоять отрицательному воздействию благодаря мелким размерам, широкой экологической пластичности, лабильной форме поведения и др.

На период проведения работ по разработке карьера территория площадью 0,415 км2, будет изъята из площади возможного обитания животных. Некоторые виды, вследствие фактора беспокойства, будут вытеснены и с прилежащей территории, у других возможно сокращение численности (тушканчики, зайцы, ландшафтные виды птиц, степной хорь, рептилии).

Для снижения негативного влияния на наземный животный мир необходимо выполнение следующих мероприятий:

·  снижение площадей нарушенных земель;

· устройство ограждения вокруг территории площадки;

· поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;

· исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети.
Соблюдение этих мероприятий предусмотренные в проекте производственные процессы не несут прямой угрозы гибели наземных животных.

Вне населенных пунктах наиболее уязвимы пернатые от электрических сетей по снабжению промышленных объектов, в том числе и карьеры, использующие силовые токоприемники добычных механизмов.  

Необходимо добиваться сокращения отрицательного влияния и  сохранения в зоне открытых разработок благоприятных экологических условий для пернатых.

ЛЭП формируют искусственную (техногенную) среду обитания птиц, нередко агрессивную по отношению к ним. Местами наиболее актуальной является проблема гибели птиц от столкновения с проводами и опорами ЛЭП. Однако наибольший урон орнитофауне причиняется в результате коротких замыканий, возникающих при контактах птиц с ЛЭП средней мощности. Главную опасность для птиц представляют широко применяемые воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 6–10 кВ, сооружаемые на железобетонных опорах со штыревыми изоляторами на металлических траверсах.

Поэтому необходимо применять защитные мероприятия на птицеопасных ЛЭП, находящихся в пределах среды обитания птиц, мест концентрации птиц (в преимущественно естественных и агрокультурных открытых ландшафтах вне населённых пунктах). Использование современных эффективных специальных птицезащитных устройств (ПЗУ-6-10 кВ и их модификации, например, производства «ЭКО-НИОКР»), альтернативных опор и безопасных (изолированных) проводов типа СИП-3 или СИП-4 позволит исключить гибель птиц от электротока на ЛЭП.

Воздействие на животный мир при разработке карьеров оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

11 Социально – экономическое воздействие

Разработка участка №2.1 Юго-Западного фланга будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий.

В регионе увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и к росту их благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения).
11 Радиационная безопасность

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих «Норм радиационной безопасности» (НРБ-99), «Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» (ОСП-72/87) и других республиканских и отраслевых нормативных документов. 

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

· исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

· не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

· снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

В настоящее время используются следующие единицы измерения радиоактивности:

мкР/Час - микрорентген в час, мощность экспозиционной дозы (МЭД) рентгеновского или гамма-излучения, миллионная доля единицы радиоактивности - 1 Рентген в час; за 1 час облучения с МЭД равной 1000 мкР/Час человек получает дозу, равную 1000 мкР или 1 миллирентгену.

мЗв  - милизиверт; эквивалентная доза поглощенного излучения, тысячная доля Зиверта. 1 Зиверт = 1 Джоуль на 1 кг биологической ткани и условно сопоставим с дозой, равной 100 Рентген в час.

Бк - Беккерель; единица активности источника излучения, равная 1 распаду в секунду.

Кюри - единица активности, равная 3,7*1010 распадов в секунду (эквивалентно активности 1 грамма радия, создающего на расстоянии 1 см мощность дозы 8400 Рентген в час.

Согласно «Нормам радиационной безопасности» и «Критериям принятия решений» (КПР), эффективная удельная активность природных образований, используемых в строительных материалах, а также отходов промышленных производств не должна превышать:

- для материалов, используемых  для строительства жилых и общественных зданий (1 класс) – 370 Бк/кг или 20 мкР/Час; 

- для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений  (2 класс) – 740 Бк/кг или 40 мкР/Час;

- для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (3 класс) – 1350 Бк/кг или 80 мкР/Час;

- при эффективной удельной активности больше 1350 Бк/кг использование материалов в строительстве запрещено.

На проектируемом объекте суммарная удельная эффективная активность ЕРН сырья составляет 39 + 10 Бк/кг. 

Согласно нормам радиационной безопасности, известняк-ракушечник и вскрышные породы относятся к I классу природных материалов и условия производства горных работ являются безопасными.

11  Мероприятия по обеспечению экологической безопасности

Согласно Приказу министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года №351 «Об утверждении Инструкции по составлению плана горных работ», данным планом предусмотрен комплекс защитных мероприятий.

11  Применение специальных методов разработки месторождений в целях сохранения целостности земель с учетом технической, технологической, экологической и экономической целесообразности.

Технология разработки данного месторождения описана в главе 5.8. Принятые методы разработки обусловлены многолетним опытом разработки аналогичных месторождений, как в регионе, так и за рубежом.

Технологические мероприятия предусматривают применение прогрессивных методов разработки месторождений, в том числе:

1. Эксплуатация строительных машин и механизмов, включая техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации», СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» и инструкций предприятий-изготовителей.

2. Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактика всего автотранспортного парка.

Осуществление погрузки грунтов на автосамосвалы со стороны заднего или бокового борта.

Применение неэтилированного бензина.

6. Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории строительства при проведении работ.

Разработка оптимальных схем движения.

 Снабжение рабочих, обслуживающих карьеры, противопыльными респираторами.

11  Предотвращение техногенного опустынивания земель.

В процессе  разработки месторождения на месте производства горных работ почвы, имеющие низкий качественный состав, претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так  и сопутствующими ему вспомогательными операциями.

Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться  следующие типы техногенного воздействия:

химическое загрязнение;

физико-механическое воздействие.

Химическое воздействие на почвы на ограниченной площади могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.

Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать  проведение вскрышных, зачистных, добычных и отвальных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д. 

В ходе и после окончания  разработки  должны проводиться  работы по рекультивации отвалов и других нарушенных земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях пустынной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

11  Предупредительные меры от проявлений  опасных техногенных процессов.

При производстве горных работ не ведутся взрывные работы и не эксплуатируются опасные технические устройства. Отходы потребления и производства, образующиеся при работе карьера при предусмотренной их утилизации, неопасные для здоровья человека и окружающей среды.

11  Охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, осложняющих эксплуатацию и разработку месторождения.

В связи с климатическими  условиями (количество осадков 170 мм в год, толщина снежного покрова не превышает 40 мм) существенного  притока  за  счет  атмосферных  вод  в  карьер  не  ожидается.

Защита от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение их последствий обеспечивается следующими способами:

 1) применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага:

2) устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение систем коллективной защиты и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение строительных конструкций и их отделок с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости;

6) применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

8) применение первичных средств пожаротушения:

9) организация деятельности подразделений противопожарной службы;

10) системы коллективной и средства индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара должны обеспечивать людей в течение всего времени воздействия на них опасных факторов пожара;

11)  системы коллективной безопасности и средства индивидуальной защиты людей должны обеспечивать их безопасность в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону или в течение времени, необходимого для проведения специальных работ по тушению пожара. Средства индивидуальной защиты людей должны применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты пожарных, участвующих в тушении пожара.

12) ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается:

- устройством противопожарных преград,

- применением средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре, 

- применением огнепреграждающих устройств в оборудовании, 

- применением установок пожаротушения.

13) сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами  пожаротушения исходя из условия необходимости ликвидации пожара обслуживающим персоналом до прибытия подразделений противопожарной службы. 

На территории ПАПП размещены пожарные щиты со следующим минимальным набором пожарного инвентаря, шт: топоров – 2, ломов и лопат – 2. багров железных – 2, ведер, окрашенных в красный цвет – 2, огнетушителей – 2. Каждое горно-транспортное средство обеспечивается огнетушителями

Оповещение о пожаре осуществляется с помощью звуковой сигнализации.

11  Предотвращение загрязнения недр, особенно при подземном хранении веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов.

Технологией разработки данного участка загрязнение недр исключается. Подземное хранение веществ и материалов,  захоронение вредных веществ и отходов не предусмотрено.

11  Обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при складировании и размещении отходов.

Все образующиеся отходы производства и потребления в полном объеме передаются на переработку и хранение специализированным организациям (по договору). Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО п. Бейнеу.

Количество образующихся отходов, металлолома, промасленной ветоши,  отработанного масла, ТБО, принято ориентировочно и будет уточняться недропользователем в процессе эксплуатации карьера. Расчеты количества промышленных и бытовых отходов выполнены в разделе 12.7.
11  Предотвращение ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных пород и отходов производства, их окисления и самовозгорания.

Защита от ветровой эрозии заключается в предупреждении этих явлений, ликвидации очагов и прекращении процессов их развития.

Для района разработки месторождения, по данному плану ведения горных работ, характерны почти постоянные и довольно сильные ветра, преимущественно северо-восточного, северного и восточного направлений, сопровождающиеся пыльными бурями.

Мероприятия против ветровой эрозии должны быть направлены на уменьшение скорости ветра и увеличение противодефляционной стойкости разрабатываемых пород путем их орошения.

Формирование отвалов вскрышных пород данным планом не предусматривается.

Окончательные мероприятия по защите от ветровой эрозии и снижению выдуваемых частиц вскрышных пород, является окончательная рекультивация карьера после окончания горных работ.

Накопление тепла и протекания экзотермических реакций в материалах отходов производства, способное к самопроизвольному возникновению горения, т.е. к самовозгоранию – исключено.

11  Изоляция поглощающих и пресноводных горизонтов  для исключения их загрязнения

Учитывая, что добыча сырья будет осуществляться карьерным способом, с относительно небольшими глубинами, которая может оказывать воздействие только на первый от поверхности водоносный горизонт грунтовых вод, защита возможных ниже лежащих водоносных горизонтов не рассматривается.

Постоянная гидрографическая сеть на площади проектируемого карьера отсутствует. Временные водотоки появляются только при ливнях, случающихся весной и осенью, и при интенсивном снеготаянии. В условиях климата района разработки месторождения, атмосферные осадки не оказывают серьезного влияния.

В виду способа и технологии разработки месторождения, а так же свойств горных пород, мероприятия по специальной изоляции нижележащих горизонтов – не предусмотрены из-за нецелесообразности.

11  Предотвращение истощения и загрязнения подземных вод, в том числе применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей.

Район расположения проектируемого карьера имеет простые гидрографические и гидрогеологические условия.
Постоянно действующих поверхностных водостоков на территории карьерного поля и прилегающих площадях нет. Уровень грунтовых вод в контуре карьера находится ниже его подошвы.
Подстилающими породами являются  верхнехвалынские мелкозернистые пески и хазарские светло-серые мергели очень низкой прочности.

Подземные воды при проведении разведочного бурения не вскрыты. 

Полезная толща не обводнена, уровень грунтовых вод расположен ниже глубины разработки.

Сточные воды предприятия отсутствуют. Следовательно, загрязнение окружающей среды сточными водами не будет иметь места.

Как предусмотрено проектом, местные источники хоз-питьевого и технического  водообеспечения горного производства не используются. Следовательно, проектируемое производство не будет влиять на состояние подземных вод данного района.

При соблюдении предусматриваемых мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды (исключение проливов ГСМ при заправках и ремонте оборудования и др.) загрязнение подземных вод не будет иметь место.

Таким образом, функционирование проектируемого предприятия при условии соблюдения норм и принятых мероприятий по охране окружающей среды не ведут к каким-либо ее изменениям, и не ухудшает экологическую обстановку.

Воздействие на подземные воды при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное и по величине - как незначительное.

11  Очистка и повторное использование буровых растворов.

По данному плану промышленной разработки буровые работы не предусмотрены.

11  Ликвидация остатков буровых и горюче-смазочных материалов экологически безопасным способом.

По данному Плану горных работ буровые работы не предусмотрены. Утилизация горюче-смазочных материалов на месторождении не предусмотрена. Отработанные горюче-смазочные материалы собираются в бочки и закрытые контейнеры с последующей отправкой на утилизацию специализированной организацией (ТОО «Ландфил») по договору.

Количество образующихся отходов, металлолома, промасленной ветоши, отработанного масла, ТБО, принято ориентировочно и будет уточняться заказчиком в процессе эксплуатации карьера. Ориентировочное количество представлено в главе 12.7.
11 Мероприятия по озеленению СЗЗ
Согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447, настоящим Планом горных работ предусматриваются мероприятия по озеленению СЗЗ.

Озеленение санитарно-защитных зон необходимо проводить с учетом характера промышленных загрязнений, а также местных природно-климатических условий.

Для посадки на территории санитарно-защитных зон используются растения, устойчивые к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами, но при этом эффективные в санитарном отношении.

Согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2: СЗЗ для предприятий IV, V классов предусматривает максимальное озеленение - не менее 60 % площади, для предприятий II и III класса - не менее 50 %, для предприятий имеющих СЗЗ 1000 м и более - не менее 40 % ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке промышленной площадью (объектами)), допускается озеленение свободных от застройки территорий с обязательным обоснованием в проекте по СЗЗ.

С учетом того что класс опасности предприятия по данному плану относится к IV категории, а так же природно-климатических условий и отсутствия жилой застройки посадка древесно-кустарниковых насаждений не предусмотрена.

Распространению или движению пыли препятствуют не только деревья и кустарники, но и газоны, которые задерживают поступательное движение пыли, перегоняемой ветром из разных мест.

Озеленение предприятия складывается из планируемого и естественного (Диев, 1997). Если первые два требуют определенных финансовых и материальных затрат, то естественное озеленение, хотя и формируется, как правило, из обедненных видами сообществ, практически бесплатное.

Большинство видов, используемых в озеленении, достаточно устойчивы к местным условиям, цветут и дают полноценные семена, однако самосев отмечен для сравнительно малой части видов. В целом интродуценты представляют важный компонент системы озеленения.

К растениям представленной природно-климатической зоны относятся ксерофиты - - растения сухих мест обитания, способные переносить продолжительную засуху и воздействие высоких температур («засухоустойчивые»). Ксерофиты составляют типичную флору пустынь и полупустынь, обычны на морском побережье и в песчаных дюнах.

Сроки посева семян при озеленении должны быть следующие: в весенний период - после согревания почвы до наступления жаркой сухой погоды. Конкретный срок высадки устанавливается по фактическим условиям.

План озеленения территории СЗЗ:

Таблица12.11.1.

	№№
	Год эксплуатации карьера
	Вид озеленения
	Травосмесь*

	1
	2
	3
	4

	1
	2027
	Планируемое (искусственное) 
	Табл.12.11.2

	2
	2028-2032
	естественное 
	Табл.12.11.2

	3
	2033
	Планируемое (искусственное) 
	Табл.12.11.2

	4
	2034-2036
	естественное 
	Табл.12.11.2


Для данных местных условий рекомендуется следующий состав травосмеси для высадки:

Таблица 12.11.2.

	№№
	Название
	Название научное
	Проц.содержания в травосмеси*
	Норма расхода
	ГОСТ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Житняк пустынный
	Agropyron desertorum 
	50%
	10-15 кг/га
	ГОСТ 19451-93;

ГОСТ 12037-81

	2
	Типчак (овсяница бороздчата)
	Festuca valesiаca
	25%
	
	

	3
	Ломкоколосник ситниковый
	Psathyrostachys juncea
	25%
	
	


*Данный состав является ориентировочным и может корректироваться по фактическому наличию/отсутствию семян, а так же после наблюдением за всхожестью и приживаемости и возможностью добавления/исключения других видов.

Семена следует высевать только в безветренную погоду, обеспечивая равномерность рассева с помощью специальных разбросных сеялок, в т.ч. и ручных.
 «УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ТОО «Аякси»
_____________   Буриев Н.А. 
«_____»____________  2027 г.

12 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

	Оценка воздействия на окружающую промышленной разработки известняка-ракушечника на участке №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского  месторождения в Бейнеуском районе Мангистауской области РК.

	ИНВЕСТОР (ЗАКАЗЧИК)
	ТОО «Аякси»

	РЕКВИЗИТЫ
	п. Бейнеу

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА
	РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Бейнеуский район

	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 
	План горных работ по разработки известняка-ракушечника на участке №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского месторождения в Бейнеуском районе Мангистауской области

	ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ МА-ТЕРИАЛЫ 
	1. Рабочий проект.

2. Раздел «ОВОС».

3.Техническое задание на проектирование.

4. Копия Акта, удостоверяющего контур лицензированного участка

	ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
	ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис»

Директор - Жумагулов А.А.

	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	РАСЧЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ОТВОДА
	0,1 км2

	РАДУС И ПЛОЩАДЬ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ (СЗЗ)
	СЗЗ – 365

	КОЛИЧЕСТВО И ЭТАЖНОСТЬ ПРОИЗ-ВОДСТВЕННЫХ КОРПУСОВ
	-

	НАМЕЧАЮЩИЕЕСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО СОПУТСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	Нет

	НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНОЙ  ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (фактические показатели)
	Известняк-ракушечник тыс. м3: 20,0
В том числе стеновой камень, тыс. м3: 12,0


	ОСНОВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
	Вскрышные работы 

Добычные и планировочные работы.

Отвальные работы.

	ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-МИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Экономическое развитие региона. Обучение и использование местных трудовых ресурсов. Платежи в бюджет.

	СРОКИ НАМЕЧАЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
	Срок ведения разработки 2027-2036 г.г. (10лет)

	МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ:
	

	1. ВИДЫ И ОБЪЕМЫ СЫРЬЯ:
	

	А/ МЕСТНОЕ
	

	Б/ ПРИВОЗНОЕ
	

	2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО
	Дизельное топливо:
2027-2036г.г- по  26,63 т 
Бензин: 2027-2036г.г- по  3,47 т 

	3. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
	От местных РЭС при номинальной мощности 122 кВА.

	4. ТЕПЛО 
	Тепловая энергия –              Гкал

	УСЛОВИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

	АТМОСФЕРА

	ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХСЯ К ВЫБРОСУ В АТМОСФЕРУ:
	

	СУММАРНЫЙ ВЫБРОС (г/с и т/год)


	2027-2036 гг. 0,167737 г/с; 0,3715359 т/год

	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В СОСТАВЕ ВЫБРОСОВ
	Сероводород 0,000001 г/с или 0,0000007 т/год

Алканы С 12-19 0,000399 г/с, или 0,0002373 т/год

Пыль неорг.: до до20% SiO2  0,16734  г/с, 0,37130 т/год

	ПРЕДПОЛАГАМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ГРАНИЦЕ САНИТА

РНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ
	По всем выделяющимся веществам превышения ПДКм.р. на границе СЗЗ не будет иметь места 

	ИСТОЧНИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,  ИХ ИНТЕНСИВНОСТЬ И ЗОНЫ ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ:
	В пределах нормы

	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
	-

	АКУСТИЧЕСКОЕ
	Источники: двигатели горно-транспортных механизмов. Уровень звукового давления не превышает допустимого для производственных и жилых территорий по СНиП309-7-84, ГОСТ 12.1.030-83, СНиП II-12-77

	ВИБРАЦИОННЫЕ
	Источники: двигатели горно-транспортных механизмов. Уровень вибрации не превышает допустимого по СНиП 13-04-75

	ВОДНАЯ СРЕДА

	ЗАБОР СВЕЖЕЙ ВОДЫ
	Хоз-питьевая привозная и технологическая – привозная 

Расход воды на хоз.питьевые нужды  –78,2 м3/год;

Расход воды на технологические нужды – 204,6 м3/год.

	РАЗОВЫЙ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВОДООБОРОТНЫХ СИСТЕМ (М3/ГОД)
	                              -

	ПОСТОЯННЫЙ (М3/ГОД)
	-

	ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
	-

	- ПОВЕРХНОСТНЫЕ
	-

	- ПОДЗЕМНЫЕ
	-

	- ВОДОВОДЫ И ВОДОПРОВОДЫ
	-

	КОЛИЧЕСТВО СБРАСЫВАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД:
	-

	- В ПРИРОДНЫЕ ВОДОЕМЫ И ВОДОТОКИ
	-

	- В ПРУДЫ-НАКОПИТЕЛИ
	-

	- В ПОСТОРОННИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
	62,5  м3/год - вывоз с использованием специального автотранспорта 

	КОНЦЕНТРАЦИИ И ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СТОЧНЫХ ВОДАХ (ПО ИНГРЕДИЕНТАМ)
	-

	КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПО ИНГРЕДИЕНТАМ В БЛИЖАЙШЕМ МЕСТЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД В ВОДОЕМЫ ИЛИ ВОДОТОКИ)
	-

	ЗЕМЛИ

	ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЧУЖДАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ:
	

	ПЛОЩАДЬ:
	

	- В ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
	-

	- ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
	0,1 км2

	В Т.Ч. ПАШНЯ
	-

	- ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
	-

	-НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	0,0276 км2

	- КАРЬЕРЫ
	0,027 км2

	- ОТВАЛЫ
	0,002 км2

	- НАКОПИТЕЛИ
	

	- ПРОЧИЕ
	(АБП) 0,0006 км2

	НЕДРА

	ВИД И СПОСОБ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
	Открытый способ (Карьер)

	КОМПЛЕКСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ИЗ НЕДР ПОРОД
	-

	ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ
	известняк-ракушечник

	СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ
	-

	ОБЪЕМ ПУСТЫХ ПОРОД И ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ, СКЛАДИРУЕМЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ:
	134,0 тыс. м3 техногенных минеральных образований и пустых пород в выработанном пространстве карьера

	ЕЖЕГОДНО
	13,4 тыс. м3 техногенных минеральных образований и пустых пород

	ПО ИТОГАМ ВСЕГО СРОКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
	-

	РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

	ТИПЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ЧАСТИНОМУ ИЛИ ПОЛНОМУ УНИЧТОЖЕНИЮ
	Растительные сообщества с преобладанием биюргуновых и полынных группировок.

	ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С/Х КУЛЬТУР ТОКСИЧНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
	Загрязнение растительности токсичными веществами при проведении работ не ожидается.

	ФАУНА

	ИСТОЧНИКИ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ГИДРОФАУНУ
	Источниками прямого воздействия являются:

механическое; химическое загрязнение;

временная утрата мест обитания;

причинение физического ущерба или

беспокойства живым организмам.

	ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ЗАПОВЕДНИКИ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ, ЗАКАЗНИКИ)
	-

	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

	ОБЪЕМ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОКСИЧНЫХ
	Отходы, образующиеся при эксплуатации карьера:

Металлолом 0,65 т/год
Отработанные масла 0,78 т/год
Промасленная ветошь 0,05 т/год
Твердые бытовые отходы 0,78 т/год

	ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СПОСОБЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ, УТИЛИЗАЦИИ  И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ
	Перечисленные отходы производства и потребления вывозятся для утилизации и складирования на спец. предприятия и полигоны. 

	НАЛИЧИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ОЦЕНКА ИХ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
	Радиоактивные источники отсутствуют.

	ВОЗМОЖНОСТЬ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

	ПОТЕЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ТЕХНОЛО-ГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ОБЪЕКТЫ:
	Отсутствуют.

	ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
	Низкая.

	РАДИУС ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
	Территория карьера

	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ЕГО ВЛИЯНИЯ НА УСЛОВИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
	Воздействие при проведении работ по разработке карьера низкое, длительное и небольшого масштаба.

Негативное воздействие на здоровье населения отсутствует.

	ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА
	Значимых изменений окружающей среды не ожидается.

Инвестиции являются благоприятным фактором развития социально-общественной сферы. 

	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА (ИНИЦИАТОРА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА И ЕГО ЛИКВИДАЦИИ
	ТОО «Аякси» на всех этапах работ намерено осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с природоохранным законодательством Республики Казахстан и установленными для него нормативами природопользования.

При этом будут приниматься все меры по комплексному и рациональному использованию природных ресурсов, по минимизации негативных последствий для природной и социальной среды.




13 Технико-экономическое обоснование
	Данный раздел разработан на основании пп.4, п.4, главы 2, «Инструкции по составлению плана горных работ» утвержденной приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года.

	

	

	Расчеты произведены на первый год работы карьера исходя из известных налоговых ставок, МРП и среднерыночных цен на момент составления Плана горных работ.

	14.1. Капитальные вложения.

	Капитальные вложения, для приобретения основных средств не планируются. Будут использованы имеющиеся в наличии оборудование, транспорт, материально-техническая база.

	

	

	

	14.2. Эксплуатационные расходы

	Заработная плата.

	Период:
	2027 г.

	Колличество персонала*:
	21

	Колличество рабочих смен/г:
	124

	Средний месячный оклад*:
	180000

	Социальные отчисления (1 чел)
	

	3,5% от ЗП-ОПВ:
	5670

	Социальный налог (1 чел)
	

	9.5% от (ЗП - ОПВ - ВОСМС) - СО:
	9549

	Обязательное соц. мед. страхование:
	

	2% от (ЗП):
	3600

	Всего расходы на заработную плату в год:

	((180000+5670+9549+3600) x (124/30)) x 21 = 17257489 тенге

	*колличество и средний оклад работников, занятых непосредственно добычей полезного ископаемого

	

	

	Приобретение ГСМ.

	Цена дизельного топлива, тг/л*:
	360

	Требуемое колличество ДТ, т:
	26,63

	Требуемое колличество ДТ, л:
	31689,7

	Приобретение ДТ, тг:
	11408292

	

	Цена бензина, тг/л*:
	270

	Требуемое колличество бензина, т:
	3,47

	Требуемое колличество бензина, л:
	4886

	Приобретение бензина, тг:
	1319220

	

	Цена моторного масла, тг/л*:
	150

	Требуемое колличество масла, т:
	0,94

	Требуемое колличество масла, л:
	1043,4

	Приобретение моторного масла, тг:
	156510

	*средняя цена по региону, на момент составления Плана горных работ

	Всего расходы на приобретение ГСМ в год:

	11408292+1319220+156510 = 12884022 тенге

	

	Комунальные расходы.

	Тариф водопотребления, тг/куб.м*:
	294,76

	Водопотребление, куб/м:
	282,8

	Расходы на водопотребление, тг:
	83359

	

	Тариф водоотведения, тг/куб.м*:
	133,08

	Водоотведение, куб/м:
	62,5

	Расходы на водоотведение, тг:
	8318

	

	Тариф на прием отходов, тг/т*:
	1500

	Кол.отходов производства, т:
	2,26

	Расходы на передачу отходов, тг:
	3390

	*средняя цена по региону, на момент составления Плана горных работ

	Всего комунальных расходов в год:

	83359+8318+3390 = 95067 тенге

	

	Неучтенные расходы.

	Неучтенные расходы принимаются ориентировочно в размере 10% от основных эксплуатационных.

	

	Неучтенных расходов в год:

	(17257489+12884022+95067) x 10% = 3023658 тенге

	

	Итого эксплуатационных расходов в год:

	33260236 тенге

	

	14.3. Налоги и другие платежи

	Налоги и другие платежи расчитаны из расчета действующих налоговых ставок, МРП и прочих коэффициентов на момент проектирования Плана горных работ.

	

	Налог на добычу полезного ископаемого в год:

	Налоговая ставка (МРП за куб.м):
	0,015

	1 МРП:
	4325

	Объем добычи в год, куб.м:
	12000

	Итого, тенге:
	778500

	

	Социальный налог (учтен при расчете ЗП), тенге:

	Итого, тенге:
	828853
	

	

	Налог на транспортные средства в год:

	Грузовые и спец автомобили (свыше 5 т)

	Колличество:
	6

	Ставка (МРП за ед.):
	9

	1 МРП:
	4325

	Налог на груз.и спец. авто, тг.:
	233550

	Спец.техника

	Колличество:
	2

	Ставка (МРП за ед.):
	3

	Налог на спец.технику, тг:
	25950

	Итого, тенге:
	259500

	

	Платежи за загрязнение окружающей среды в год:

	Плата за выбросы в окруж.среду, тг:
	16059

	Плата за передвижные источники, тг:
	113574

	Итого, тенге:
	129633

	

	Итого налогов и платежей в год:

	1167633 тенге

	

	14.4.Расчет дохода и прибыли от промышленной эксплуатации

	Данные расчеты приведены ориентировочно, основываясь на среднерыночных ценах на продукцию, на основных видах затрат и действующих налоговых ставок, без учета косвенных налогов, дополнытельных платежей, аммортизационных расходов, подрядных договоров и т.п. на этапе первоночального проектирования.

	

	

	

	Среднерыночная цена добываемого ОПИ за 1 куб.м, тенге:
	

	
	5000

	Объем добычи, куб.м:
	12000

	Капитальные вложения, тг:
	0

	Эксплуатационные расходы, тг:
	33260236

	Налоги и платежи, тг:
	1167633

	Доход, тенге:
	60000000

	Расход. тенге:
	34427869

	Прибыль, тенге:
	25572131

	*корпоративный подоходный налог (20%) - 5114426,2 тенге
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2. «Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии». РНД, РГП «ИАЦООС» МООС РК.
3. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317.
4. "Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

5. «Расчет полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (ОНД-86).

6. «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» Приложение №18 к приказу МООО РК от 18.04.2008 №110-п. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447.
8. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к приказу МООС №110-п.
9. Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447.
10. «Предельно допустимые концентрации (ПДК)». ГН 2.1.6.695-98. РК 3.02.036.99.

11. «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)». ГН 2.1.6.696-98. РК 3.02.037.99.

12. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.61.04-2004.
13. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004.
14. Санитарные правила «Санитарно-гигиенические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственнор-питьевых целей, хозяйственно-питьевому волоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» от 18.01.2012 №114. 

15. Инструкция по составлению Плана горных работ от 18 мая 2018 года № 351.
Первый обнаруживший аварию начальник подразделения





Дежурный диспетчер предприятия








Энергетик





Пожарная часть





Медицинский пункт предприятия





Охрана предприятия





Первый руководитель предприятия,– руководитель ГО предприятия





Начальник штаба ГО предприятия


Главный инженер предприятия





Технический руководитель по ОТ





Главные специалисты предприятия





Центральная диспетчерская служба района





Областная комиссия ЧС





Районный штаб по делам ГО и ЧС





Районная прокуратура





Министерство  по инвестициям и развитию РК





Мангистауская гос. инспекция. по ЧС
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