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Краткое нетехническое резюме
к Проекту  «План горных работ по добыче известняка-ракушечника на участке №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского  месторождения в Бейнеуском районе Мангистауской области РК»


Введение
Настоящим Планом горных работ предусматривается производство горных работ по добыче стенового камня на участке №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского  месторождения, расположенном в Бейнеуском районе Мангистауской области РК. Заказчиком разработки проекта является ТОО «Аякси», имеющее право добычи данного участка.
В данном плане рассматривается проведение работ, согласно рабочей программе на проведение добычи известняка-ракушечника на участке №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского  месторождения в Бейнеуском районе Мангистауской области. 
Содержание и форма Плана горных работ приняты в соответствии с Техническим заданием Заказчика и действующих нормативных документов. 
Основное направление использования добываемого известняка-ракушечника – производство стенового камня. 
Срок ведения разработки участков по данному проекту 10 лет (2027-2036 гг., до конца действующего контрактного срока).
Производительность карьера в указанный период по известняку-ракушечнику согласно Техзаданию составит в год по 20,0 тыс. м3. При указанной производительности за действующий контрактный срок будут отработаны 200,0 тыс.м3 эксплуатационных запасов, с учётом потерь – 216,0 тыс. м3. Оставшиеся запасы будут отработаны после пролонгации контракта.
Запасы известняка-ракушечника на Участке 2.1 «Юго-Западный фланг» Бейнеуского месторождения находятся на Государственном балансе (Протокол МКЗ № 8 от 9.06.2026 г.). Геологические запасы в контуре предоставленного Горного отвода, на площади 0,1 км2, составляют  по сумме категорий С1 – 800,0 тыс. м3.
Рабочая часть проекта разработана ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис». 

Учет общественного мнения
ТОО «Аякси» декларирует политику открытости социальной и экологической ответственности. 
Общественные обсуждения проводятся в целях: 
- информирования населения по вопросам прогнозируемой деятельности; 
- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности; 
- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности. 
Общественные обсуждения осуществляются посредством: 
- ознакомления общественности с проектными материалами и документирования высказанных замечаний и предложений.
Законодательные и административные требования 
При выполнении проекта использовались проектные материалы:
Проект «План горных работ по добыче известняка-ракушечника на участке №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского  месторождения в Бейнеуском районе Мангистауской области РК» разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан законами и законодательными актами, «Инструкцией по составлению плана горных работ», Кодекса «О недрах и недропользовании»и другими государственными нормативными требованиями и межгосударственными нормативами, действующими в Республике Казахстан.
Оценка современного состояния окружающей среды и социально-экономических условий
Участок №2.1 «Юго-Западный фланг» расположен на юго-западном фланге Бейнеуского месторождения известняков-ракушечников в 21 км к юго-юго-западу от железнодорожной станции Бейнеу.
Площадь Бейнеуского месторождения известняков-ракушечников входит в состав Бейнеуского района Мангистауской области.
Ближайшим к месторождению населенным пунктом является пос. Старый Бейнеу, расположенный в 4,7 севернее рассматриваемого участка. Ближайший ж/д тупик с которого возможна отгрузка товарного камня находится в 8 км от проектируемого карьера. Промбаза разработчика находится на ст. Бейнеу в 21 км по прямой.
Проектируемый карьер располагается в 1,8 км от железной дороги Кандагаш-Бейнеу-Актау-Жетыбай-Жанаозен и 1,7 км от автотрассы Бейнеу-Актау. 
В орографическом отношении Бейнеуское месторождение известняка-ракушечника находится в пределах плато Устюрт, пологоволнистая поверхность которого постепенно понижается к югу от отметок +130 м до +50 м, в пределах Горного отвода колеблется от  +95,5 м  до +96,83 м.
Гидрографическая сеть в районе Бейнеуского месторождения развита слабо. Имеются лишь два постоянных соленых водотока – р. Манаш (в 10-15 км южнее месторождения) и р. Сынгырлау (в 25 км северо-восточнее месторождения).
В районе проектируемого карьера ярко выраженных гидрографических элементов (балок, оврагов) нет.
Грунтовые  воды  находятся  ниже  глубины разработки.
Растительный и животный мир представлен типичными видами пустынной зоны.
По данным геологоразведочных работ плодородный слой имеет мощность до 0,15 м, но характеризуется малым содержанием органики и, соответственно, низким качеством.
Основной, связывающей Мангистаускую область с другими районами Республики, является железная дорога Кандыагаш-Бейнеу-Актау-Жетыбай-Жанаозен и Бейнеу-Кунград. Вдоль железной дороги Бейнеу-Жанаозен проходит газопровод Узень-Атырау. Областной центр - г. Актау - удален от железнодорожной станции Бейнеу на 320 км к юго-западу.
Климат Бейнеуского района, где расположено Бейнеуское месторождение известняков-ракушечников, резко континентальный. Согласно Справке, представленной  Республиканским государственным предприятием "Казгидромет" за № 01-37/509 от 4 мая 2004 г. метеорологические характеристики описываемого района за 1986-2003 гг. следующие (м/с Опорная):
· Средняя максимальная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 34,80С;
· Средняя минимальная температура наружного воздуха самого холодного месяца – 9,30С;
· Средняя месячная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 27,90 С;
· Средняя месячная температура наружного воздуха самого холодного месяца – -6,10С;
· Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 8 м/с. Среднемесячная скорость ветра от 2,4 до 3,7 м/с, среднегодовая – 3,1 м/с.
Среднегодовое количество осадков по многолетним данным составляет 158 мм.
Промышленное водоснабжение района Бейнеуского месторождения обеспечивается за счет водопроводов, транспортирующих воду из рек Волга и Аму-Дарья. У поселка Старый Бейнеу имеется колодец с пресной водой, дренируемой из трещиноватых известняков сарматского яруса, залегающих выше прослоя плотных глин. Дебит воды колодца в среднем составляет 0,3 л/сек. Этот источник не имеет никакого практического значения для водоснабжения Бейнеуского месторождения.
В Мангистауской области Бейнеуское месторождение известняков-ракушечников является одним из крупных объектов добычи пильного камня, используемого в качестве стенового материала.
Бейнеуское месторождение эксплуатируется с 1966 года. Добычные работы проводились следующими государственными организациями ГОРЕМом-22, СМП № 137 Главжелдорстроя Казахстана и Средней Азии (с 1966г.); производственным объединением «Саратовремстройтрансгаз» (с 1976 г.); объединением «Мангышлакракушеблок» (с 1979 г.) объединением «Эмбанефть (с 1980 г.)»; ПРО «Гурьевнефтегазгеология» (с 1981 г.).
В настоящее время право на разработку Бейнеуского месторождения имеют более десятка частных предприятий.
Характеристика вредных физических воздействий
В процессе  разработки месторождения на месте производства горных работ почвы, имеющие низкий качественный состав, претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так  и сопутствующими ему вспомогательными операциями.
Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться  следующие типы техногенного воздействия:
· химическое загрязнение;
· физико-механическое воздействие.
Химическое воздействие на почвы на ограниченной площади могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.
Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать  проведение вскрышных, зачистных, добычных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д. 
В ходе и после окончания  разработки  должны проводиться  работы по рекультивации отвалов и других нарушенных земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях пустынной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.
Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

Краткая характеристика планируемой деятельности
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При  соблюдении  условий  Технического  задания  по годовому  объему  добычи строительного  камня  с  учетом   особенностей  строения  месторождения  и  горно- технологических   свойств  пород, его слагающих, проектируются  следующие  основные  технологические  показатели  горного  производства. (таблица  5.5.1). 
Основные технико-экономические показатели работы карьера
Таблица 5.5.1
	№№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4

	1
	Геологические запасы 
Участка
В контуре карьера 
	тыс.м3
	800,0
216,002

	2
	Экплуатационные потери первой группы, всего. в том числе:
	%
	7,87

	
	
	
	

	
	- общекарьерные потери в целиках охранных зон
	%/ тыс.м3
	0

	
	
	
	

	
	- эксплуатационные потери первой группы, в том числе:
	%/ тыс.м3
	7,41/16

	
	- в кровле полезной толщи
	%/ тыс.м3
	0/0

	
	-   в бортах карьера
	%/тыс. м3
	7,41/16

	
	- в подошве карьера
	%/тыс. м3
	0/0

	
	Эксплуатационные потери второй группы, в том числе: 
	%/тыс. м3
	0,5/1

	
	- технологические отходы
	%/тыс. м3
	40/80

	
	- на транспортных путях
	%/тыс. м3
	0,5/1

	3
	Разубоживание
	%/тыс. м3
	-

	4
	Эксплуатационные запасы 
	тыс. м3
	200

	5
	Объем вскрышных пород, всего
	тыс. м3
	37,8

	6
	Объем горно-капитальных и горно-подготовительных работ, всего
	тыс. м3
	37,8

	
	в том числе: 
	
	

	
	1. На эксплуатационном этапе: 
	тыс. м3
	37,8

	7
	Календарная производительность
	 
	 

	
	карьера:
	
	

	
	- по пол.ископаемому
	тыс. м3/год
	2027-2036 гг. 20

	
	-        по горной массе
	-//-
	2027-2036 гг. 23,78

	8
	Режим работы карьера
	 
	сезонный

	
	- рабочих суток в году
	дней
	2027-2036 гг. - 124

	
	-        рабочих дней в неделю
	дней
	7

	
	-        рабочих смен в сутки
	смен
	1

	
	-        продолжительность смены
	час
	8

	9
	Применяемое оборудование на вскрыше и добыче:
	 
	 

	
	
	  шт.
	

	
	Погрузчик ТО-18
	 -//-
	1

	
	Бульдозер ДЗ-171.1
	-//-
	1

	
	КАМАЗ-55111
	  -//-
	1

	 
	машина универсальная камнерезная низкоуступная СРМ-026/1
	  -//-
	2

	 
	погрузчик виловой  фронтальный 4013
	  -//-
	1

	 
	автопоезд 
	  -//-
	2

	10
	Списочный (явочный) состав обслуживающего персонала, всего 
	 
	 

	
	в том числе: ИТР
	чел.
	21

	
	 
	 
	3,5

	
	-        начальник участка
	-//-
	0,5

	
	-        горный мастер
	-//-
	0,5

	
	-        маркшейдер
	-//-
	0,5

	
	-        геолог
	-//-
	0,5

	
	-   технолог
	-//-
	0,5

	
	-   механик
	-//-
	0,5

	
	-   энергетик
	-//-
	0,5

	
	рабочих:
	 
	17,5

	
	-       машинист камнерезной машины
	-//-
	2

	
	  -      помощник машиниста КРМ
	-//-
	2

	
	-          машинист бульдозера
	-//-
	1

	
	-          машинист погрузчиков
	-//-
	1

	
	-          машинист автокрана
	-//-
	1

	
	-          водитель автосамосвала
	-//-
	1

	
	-          водитель автопоезда
	-//-
	2

	
	-          водитель поливомоечной машины
	-//-
	1

	
	-          водитель автобуса
	-//-
	1

	
	-          выборщик укладчик камня
	-//-
	2

	
	 -       рабочий карьера
	-//-
	1

	
	-          рабочий-охранник
	-//-
	1

	
	-          электрослесарь
	-//-
	0,5

	
	-          слесарь ремонтник
	-//-
	0,5

	
	            -     техничка
	-//-
	0,5
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