ТОО[image: image2.emf])


1


(


3600


10


G


'


6


9


8


7


5


4


3


2


1


h


-


´


´


´


´


´


´


´


´


´


´


´


=


час


B


k


k


k


k


k


k


k


k


Мсек




) 1(

3600

10 G '

6

9 8 7 5 4 3 2 1

  

         



час B k k k k k k k k

Мсек

 «Аякси»
Товарищество с ограниченной ответственностью

«Актау-ГеоЭкоСервис»

«УТВЕРЖДАЮ»

[image: image3.emf])


1


(


G


'


9


8


7


5


4


3


2


1


h


-


´


´


´


´


´


´


´


´


´


´


=


год


B


k


k


k


k


k


k


k


k


Мгод




) 1( G '

9 8 7 5 4 3 2 1

             год B k k k k k k k k Мгод

Директор

ТОО «Аякси»
_____________   Буриев Н.А.
«___»__________2026 г.
ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
(проект нормативов эмиссий)
при добыче известняка-ракушечника на участке №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского  месторождения в Бейнеуском районе Мангистауской области РК
[image: image4.jpg]21028070

JIMIEH3UA

04.10.2021 roxa 02318P
Boiaana ToBapHmiecTBO ¢  OrPAHHYEHHOH  OTBETCTBEHHOCTBI)  «AKTay-
T'eodkoCepBuo»

130000. Pecny6amka Kasaxcran, Manructayckas obaacts. Akray I.A.. r.Akray.
Mukpopation 15. 1om Ne 66. 17
BUH: 110140002814

(IOIHOC  HAMMCHOBANIME,  MCCTOHAXOJKICHME,  GH3HCC-WICHTHOUKAIHONILIH  ToMep
TOPHJIMYECKOIO M (B TOM  HHCIC MHOCTPAHIONO  IOPHMUCCKOIo  (IHIa), Gusiiee
“WCHTHPUKAIMONILI  HoMep  MIMala WM LPCICTABUTEILCTBA  MHOCTPAHIONo
IOPHJIAYCCKOIO Ml — B CAYUAC OTCYTCTBHS GH3HCC-WICHTHUKAIHONIONO HOMEpa Y
TOPHIYCCKOIO  [TMI/MIOMIOCTRIO  JaMIIIHSL,  WMSL  OTUCCTRO (B CIVYAC  HAIHYHS),
MBI aIbHb HIeHTHOUKATHONILI HOMEp (PHIMUCCKOTO JTHIla)

HA 3AHATHE Beinosinenne paGor u 0KAa3aHHE YCJIYr B 00/1IACTH OXPAHBI OKPYKAKOLIEH
cpeabl
(HAMMEHOBATHE JTHTCIBHPY EMOTO BH;1A JICHTEILHOCTH B COOTBETCTRHH ¢ 3aKOHOM
Pecnry G K 11 «O) PAIPEITCITHAX 1 YBEONICTHAX>)

Ocobbie ycnoBus
(B COOTBETCIBIN co CTaThell 36 3akona Peciy Gk Kasaxcran «O paspenicimss u
VBCIOMICHHANY )
Ipumeuanne Heoruyxnaemas, kiaacce 1
(OTHYIKEMOCTT, KIACC PAIpencHi)

Jlunensunap Pecnyémkanckoe rocyaapcTBeHHOE YupexaeHue «Komurer
IKOJIOrHYECKOr0 PeryIHPOBAHHS H KOHTPOIs MHHHCTEPCTBA IKOIOMHH,
reoJIoruu H NPHPOAHBIX pecypcos PeCI’IyﬁJ‘IHK‘H Ka'}aXCTaH».
MHHHCTEPCTBO  DKOJIOTHH, Te0JOTHH H  NPHPOAHBIX  PECYpCoB
Pecniy6smkn Kazaxcran.,

(1O10C TAUMEHOBANNC THIICH3Hapa)

PyxoBoauTesn Abayanues Aiinap CeiicenfexoBuy

(ymosmomouennoe o) (aNTTA, TN, OTHCCTRO (B G-Iy FaC TATHNA)

JlaTa nepBHYHOI BHIAAYH

Cpoxk aeiicTBus
JIHUEH3HH

Mecto BriAaH




Составлен:

ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис»

Директор

ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис»                                                   А.А. Жумагулов

г.Актау

2026 г.

Список исполнителей

	[image: image5.jpg]21028070

Crpannua 1 w3 2

NPUJIOKEHUE K JIMIEH3UU

Homep nuensun 02318P

JMara Bpigaun aunenzun  04.10.2021 rox

TMoaBHA(bI) JIHHEH3HPYEMOr0 BHAA AeATEIbHOCTH

- IpupoiooxpaHHOe NPOeKTHPOBAHHE, HOPMUPOBaHKE s | KaTeropuy Xo3aiHCTBEHHON 1 MHOM

JIEATENIbHOCTH

(HauMEHOBATINE 110,111 JTMTCHBHPY MOT'O B/ JICATCILHOCTH B COOTRETCTBAN ¢ Sakononm PecnyGumkn Kasaxeran «O) paspemenmsix

Jluuenzuar

Mpou3ssoacreennas Gaza

Ocobble yc10BHs
nelCTBHS JTHLEe H3UH

Jluuenzuap

PyxoBoauTenn
(Yno/1HOMOYEHHOE JTHII0)

M YBCOMICHHAX»)

ToBapuIeCTBO ¢ OrpAHHYE HHOMN OTBETCTBEHHOCTBIO «AKTay-I'e0DKoCepBuc
»

130000, Peeny6muka Kasaxcran, Manrucrayckas o6aacts, Axray I'A.. r.Akray,
Muxkpopaiion 15, 1om Ne 66, 17, BUH: 110140002814

(010G AN CHOBANNE. MCCTONAXOACINC. GH3ICC-HAC THPHKAHONIILI 11OMCP 10PHIICCKOTO
I (B 10M MHCIE HIOCTPAIIIONO I0PH;INCCKOTO IHI). GHANCC-IeH UKAoL 1oMEp
(HIMAIA WIH IPEICTABHICILCTRA HIOCTPAIIIONO IOPH/MNICCKOTO Il B CIYHAC OTeY TeTBIs
GUIICC-HACH T UKAIMONIONO HOMEPE ¥ I0PHMMCCKOIO CIHIA TIOIOCTHIO  (GaMHINS. WS,
OTUECTRO (1 C:1yAC AT A, HILUBHY A:IbIBIH HACH THPHKAIHOIILI HOMEP (H311CCIOr0 21Hita)

Pecny6anka Kasaxcran 130000, Manrucayckas o6aacts,r.Axray, 13 mkp,
nom 45, kp.21

(MecTonaxosKenne)

(5 CO0TREICTBAN €O CTaTheli 36 3aKona PeciiyOmkn Kasaxc1an <O paspeliciiax i yBe oM G

Pecnybankanckoe roCyaapcTBeHHOE yupeskaeHue «Komurer
IKOJIOrHYECKOro peryJiHpoBaHHsl H KOHTpPOJs Mnnnc'repc'nm IKOJIOrHH,
reoJIOrHH H NPHPOAHBLIX pecypcos Pecny6ankn Kasaxcran». Munucreperso
9KOJIOrHH, € 0JIOFHH H NPHPOAHBIX pecypcos Pecny6aukn Kasaxcran.

(HO:M0C TIAHMCTIORAIIHE OPIAIIA, BLLIABIICIO UPILIOKCIHE K THICIT i)

Ab6ayanunes Aiinap Ceiicenbexonnu

(pastrist, HMSL, OTUCCTRO (B CAVUAC HAITHYHS)




Главный инженер проекта
______________А.А. Жумагулов


	
	Общее руководство

	[image: image6.png]Homep npanoxenns 001

Cpox peiicTean

JlaTa Boigaun 04.10.2021
NPHIOKEHAs
Mecto Bp1xauH r.Hyp-Cynran

(HaMMeHOBaHHe Mo/IBUJA THIEH3HPYeMOTO BHJA JSATEIbHOCTH B cOOTBETCTBHH ¢ 3akoHoM PecmyGinkn Kasaxetan «O paspelmeHHIx
H YBEIOMICHHAX» }




Ответственный исполнитель

______________ Ю.В. Гладков


	
	Пояснительная записка

	Инженер-оператор ПК

[image: image7.jpg]AYASIKE PUAR L
WEKIEY
cEPIRTECTIV!




______________Ю.В. Гладков 
	
	Графические приложения, компьютерное исполнение чертежей


Аннотация

Данным проектом предлагаются к установлению нормативы допустимых выбросов (НДВ) к «Плану горных работ по добыче известняка-ракушечника на участке №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского  месторождения в Бейнеуском районе Мангистауской области РК».

В проекте содержатся краткие сведения о предприятии: ТОО «Аякси», технологических процессах, источников выделения и источников выбросов вредных веществ в атмосферу, выполнена инвентаризация источников выбросов, приведены расчеты рассеивания, предлагаются нормативы выбросов вредных веществ в целом по предприятию и по источникам. 

Нормативы предельно допустимых выбросов разработаны для 8 неорганизованных источников загрязнения атмосферы (ИЗА) и 0 организованного ИЗА, выделяющего в атмосферу 3 нормируемых загрязняющих веществ (ЗВ) (табл.3.7.1.).
Суммарный валовый выброс (на год достижения нормативов) вредных веществ на перспективу 0,167737 г/с или 0,3715359 т/год,

Год достижения ПДВ – 2027 год.
Качественные и количественные характеристики выбросов вредных веществ определены расчетным методом по утвержденным методикам.

Проект разработан на срок 2027-2036 гг.

На период разработки нормативов ПДВ не выявлено превышений предельнодопустимых концентраций (ПДК) от источников выбросов по всем загрязняющим веществам на границе жилой зоны (жилая зона отсутствует). Поэтому для всех выбрасываемых загрязняющих веществ нормативы ПДВ предлагается установить на существующем уровне.
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1.1 Введение

Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу разработан в соответствии:
· Договором между ТОО «Аякси» (заказчик) и ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» (исполнитель);

· Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;
· «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»;

· Другими нормативно-правовыми документами.
Исходные данные для разработки проекта представлены заказчиком - ТОО «Аякси».

Настоящим проектом предусматривается расчет выброса загрязняющих веществ, определение СЗЗ при производстве горных работ по добыче известняка-ракушечника на участке №2.1 Юго-Западного фланга Бейнеуского  месторождения в Бейнеуском районе Мангистауской области РК. 

Содержание и форма Проекта приняты в соответствии с Техническим заданием Заказчика и действующими нормативными документами.
2.1 Общие сведения об операторе

	Полное наименование организации
	Товарищество с ограниченной ответственностью
«Аякси»

	Краткое наименование организации
	ТОО «Аякси»

	Юридический адрес
	Казахстан, Мангистауская Область, О., ул. Кулша Толеуулы, 16

	Фактический адрес
	Казахстан, Мангистауская Область, О., ул. Кулша Толеуулы, 16

	Телефон
	8 (7292) 301289, 87292438677

	e-mail
	aktaugeo@mail.ru

	БИН
	200340008522

	Руководитель
	Буриев Н.А. Директор


Участок №2.1 «Юго-Западный фланг» расположен на юго-западном фланге Бейнеуского месторождения известняков-ракушечников в 21 км к юго-юго-западу от железнодорожной станции Бейнеу.

Площадь Бейнеуского месторождения известняков-ракушечников входит в состав Бейнеуского района Мангистауской области.
Ближайшим к месторождению населенным пунктом является пос. Старый Бейнеу, расположенный в 4,7 севернее рассматриваемого участка. Ближайший ж/д тупик с которого возможна отгрузка товарного камня находится в 8 км от проектируемого карьера. Промбаза разработчика находится на ст. Бейнеу в 21 км по прямой.

Проектируемый карьер располагается в 1,8 км от железной дороги Кандагаш-Бейнеу-Актау-Жетыбай-Жанаозен и 1,7 км от автотрассы Бейнеу-Актау.  В пределах СЗЗ жилые объекты отсутствуют.
Географические координаты угловых точек проектируемого карьера.
	№№ угловых точек
	№№

 скважин
	Географические координаты 

	
	
	Северная широта
	Восточная долгота

	Блок I-C1

	Угл.1
	1
	    45° 08' 19,00"
	55° 06' 15,60"

	Угл.2
	2
	    45° 08' 24,10"
	55° 06' 34,00"

	Угл.3
	3
	    45° 08' 20,73"
	55° 06' 35,92"

	Угл.4
	4
	    45° 08' 20,15"
	55° 06' 33,98"

	Угл.5
	5
	    45° 08' 16,28"
	55° 06' 36,27"

	Угл.6
	6
	    45° 08' 11,57"
	55° 06' 19,71"

	
	Площадь –100000м2


Участок разведки произведен в пределах блока L-40-99-А-а (В-а,б).

Глубина разведки – до 12 м.
Контур проектируемого карьера в плане имеет вид четырехугольника, длинная ось участка ориентирована в субширотном направлении площадью 100000 м2.
По глубине отработки граница контура лицензионного участка соответствует нижнему контуру балансовых запасов и составляет в среднем 8,0 м.
Состав предприятия:

· собственно карьер по отработке участка;
· постоянный внутренний отвал рыхлой и скальной вскрыши и отходов добычи;   
· площадку для размещения административно-производственных помещений (жилое помещение и гараж)- имеются; 
· внутрикарьерные  дороги (имеются)
· ВЛ-6кВ с КТП и ЛЭП 0,4кВ (имеются)
· подъездную автодорогу карьер – автотрасса Бейнеу-Актау (имеются)
.
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Рис.2
3.1 Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы

3.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования
Основное направление использования добываемого известняка-ракушечника, как строительный материал, – стеновой камень. Известняк-ракушечник соответствует ГОСТ: 4001-77 "Камни стеновые из горных пород".
Срок ведения разработки участков по данному Проекту 10 лет (2027-2036гг., до конца действующего контрактного срока), Производительность карьера в указанный период по известняку-ракушечнику согласно Техзаданию составит в год по 20,0 тыс. м3. При указанной производительности за действующий контрактный срок будут отработаны 200,0 тыс.м3 эксплуатационных запасов, с учётом потерь – 216,0 тыс. м3. Оставшиеся запасы будут отработаны после пролонгации контракта.
Запасы известняка-ракушечника на Участке 2.1 «Юго-Западный фланг» Бейнеуского месторождения находятся на Государственном балансе (Протокол МКЗ № 8 от 9.06.2026 г.). Геологические запасы в контуре предоставленного Горного отвода, на площади 0,1 км2, составляют  по сумме категорий С1 – 800,0 тыс. м3.

Площадь участка составляет 0,1 км2 (10,0 га) и в плане имеет вид четырехугольника.

В контрактный период будет отрабатываться северо-западная часть участка, в контрактной территорией ТОО «Аякси» площадью 27000 м2.
•
с запада на восток ~ 200 м,

•
с севера на юг от 135м.

площадью  - 27000 м2. 

Поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, покрытой современными элювиально-делювиальными образованиями с маломощным почвенно-растительным слоем.

Абсолютные высотные  отметки  поверхности  карьерного  поля  изменяются  от +95,5 до +96,80 м 

Уровень  грунтовых  вод  находится ниже уровня подсчета запасов.

Постоянные водотоки на описываемой территории отсутствуют.
Весь запроектированный комплекс работ по воздействию на окружающую среду, как объект по добыче известняка-ракушечника с расчетной СЗЗ, не менее 299 м, представляет собой предприятие III класса опасности, как карьер по добыче камня не взрывным способом. («Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарнозащитной зоны производственных объектов», утвержденные приказом. 

Система разработки карьера

По  способу  производства  работ  при разработке вскрыши  предусматривается  транспортная (бульдозер, погрузчик, автосамосвал)  система с постоянным внутренним отвалом.

По  способу  развития  рабочей  зоны  при  добыче  принята поперечная одно- и двухбортовая система  разработки. Добыча пильного камня относится к низкоуступной захватной системе.  

Наработка камня ведется  по  схеме:  забой - камнерезная машина (КРМ) - штабель камня - виловый погрузчик - автопоезд, разработка скальной вскрыши и при планировочных работах – КРМ - погрузчик - автосамосвал – внутренний отвал, при зачистке добычных горизонтов и заходок – погрузчик - автосамосвал – внутренний отвал. При разработке вскрыши  действует  схема: бульдозер - погрузчик - автосамосвал – внутренний отвал.

Исходя  из  горно-геологических  условий  и  размера добываемого штучного камня,  карьер  отрабатывается  одним  вскрышным  и до 13 добычных уступов. 

Размер стандартного стенового камня – 390 х 190 х 188 мм. Следовательно, высота добычного уступа с учетом ширины пропилов будет составлять 400 мм (40 см).  Длина уступа составляет 190 м. 

Ширина заходки камнерезной машины СМР-026/1 – 2,75 м. Длина фронта работ соответствует размерам карьера по его длиной оси: на верхних горизонта – до 200 м, на нижних горизонтах – до 180 м.

Угол откоса добычного уступа принимается равным 90° согласно технологии пиления штучного камня. 

Ширина пионерных траншей 2 м, фланговых – 3 м. 

Высота вскрышного уступа будет колебаться от 1,5 до 4,0 м. 

Из опыта прошлых лет установлено что при влажности ракушечника > 5 % резко снижается прочность готовых блоков (на 20-40 %), в тоже время, при некоторой вылежки готовых блоков на площадках добычи, позволяет без дополнительных затрат осуществить их просушивание. Продолжительность такой сушки в весенне-летний период составляет 7-10 суток, в осенне-зимний – 13-18 суток. В результате сушки резко снижается количество некондиционных блоков ракушечника.

Ширина рабочей площадки добычного уступа (подуступа) регламентируется параметрами добычного, погрузочного и транспортного оборудования, а также скользящих складов готовой продукции. 

Режим работы и производительность карьера

По  условиям  Технического  задания  (прилож. 1), производительность карьера по полезной горной массе должна обеспечить отработку 200,0тыс. куб.м эксплуатационных запасов участка в течение действующего контрактного срока (2027-2036гг.).

Карьер работает 7 дней в неделю, в одну смену продолжительностью 8 часов. Годовое количество рабочих смен (рабочих дней) определяется: годовым объемом добычи, требуемым для выполнения годового объема количеством смен и КРМ.   Необходимое количество смен при работе одной КРМ для выполнения годовой программы 2027-2036г.г. составляет: 20000/68,0х0,75=120 смен. При работе в 1 смену одной машиной требуется 120 смен (120 рабочих дней). С учетом занятости КРМ на планировочных работах – 4 смены, а так же с учетом опережающей вскрыши – 4 семы, продолжительность работы в году составит: 124 смен, рабочих дней - 124. 

Горно-технологическое  оборудование Применяемое оборудование на вскрыше и добыче:

- машина универсальная камнерезная низкоуступная СРМ-026/1 – 2 ед. + 1 резервная  

- бульдозер ДЗ-171.1 – 1 ед.

- погрузчик ковшовый типа ТО-18 – 1  ед.

- погрузчик виловый  фронтальный 4013 – 1 ед. 

- автосамосвал карьерный КАМАЗ-55111 – 1 ед.

- автопоезд на вывозе камня КАМАЗ-55102 с прицепом – 2 ед.

На вспомогательных работах:

- машина поливомоечная  КО-713 на базе ЗИЛ-4314 – 1 ед.

- автобус ПАЗ-3201 – 1 ед.

- автоцистерна для доставки ГСМ Урал-4320 – 1 ед.

Основными ингредиентами, загрязняющими окружающую среду при действии проектируемого объекта, будут являться пыль и токсичные газы. Неорганизованные выбросы пыли будут происходить при производстве следующих технологических операций:

- разработка вскрышных пород;
- погрузка и транспортировка вскрышных пород;

- пиление стенового камня;

- транспортировка стенового камня по карьерной дороге.

Источниками выбросов токсичных газов являются двигатели внутреннего сгорания применяемых горно-транспортных механизмов.

Выбросы загрязняющих веществ по источникам будут происходить: при снятии и скучивании вскрышных пород (бульдозер – ист. 6001), при погрузке и транспортировке отвальных и вскрышных пород и отходов добычи в отвал (погрузчик и карьерный автосамосвал – ист. 6002 и 6003), при разгрузке отвального материала и сдувании пыли с отвалов (ист. 6004), при планировочных работах и нарезке стенового камня (КРМ – ист. 6005), при транспортировке стенового камня (автосамосвалы – ист. 6006), от вспомогательных механизмов, обслуживающих горные работы (ист. 6007), при заправке дизтопливом  бульдозера, погрузчиков (ист. 6008).

Таким образом количество источников выбросов вредных веществ в атмосферу составит – 8 ед. 8 источников являются неорганизованными (6001-6005), организованные источники отсутствуют.
3.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы.
На предприятии отсутствует пылегазоочистное оборудование. Пылеподавление производится путем орошения водой пылящих поверхностей. Применяемое технологическое оборудование соответствует современному техническому уровню.
3.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту

На предприятии используется технологическое оборудование отечественное (стран СНГ) и импортное, надежное в эксплуатации и отвечающее современному техническому уровню.

Обслуживающим персоналом периодически проводятся профилактические осмотры и ремонты. 

Оборудование предприятия находится в хорошем рабочем состоянии.
3.4 Перспектива развития учитывающая данные об изменениях производительности оператора
Перспектива развития карьера по добыче грунтов отражена в Плане горных работ и сведена в таблицу:
	Годы эксплуатации
	Основные этапы строительства

карьера
	Объемы по видам работ, тыс. м3

	
	
	Горно-капитальные
	Разработка 

вскрышных пород и перемещение материала имеющихся отвалов (отходов)
	Планировочные работы 
	Проходка  технологических траншей
	Горно-подготовительные
	Проходка технологических

траншей
	Проходка въездной

траншеи и

съездов
	Добычные
	Добыча, тыс. м3

	Всего по горной массе, 

тыс. м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сте-нового камня
	Извест-няка
	Пога-шен-ные запа-сы
	

	2027
	Эксплуатационный
	
	3,78
	0,36
	0,7
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	2028
	
	
	3,78
	0,36
	
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	2029
	
	
	3,78
	0,36
	
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	2030
	
	
	3,78
	0,36
	
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	2031
	
	
	3,78
	0,36
	
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	2032
	
	
	3,78
	0,36
	
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	2033
	
	
	3,78
	0,36
	
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	2034
	
	
	3,78
	0,36
	
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	2035
	
	
	3,78
	0,36
	
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	2036
	
	
	3,78
	0,36
	
	
	0,14
	0,24
	
	12,0
	20,0
	21,6
	23,78

	Всего в действующий контрактный срок
	
	37,8
	3,6
	0,7
	
	1,4
	2,4
	
	120,0
	200,0
	216,0
	237,8


3.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
	Источники выделения загрязняющих веществ
	Число часов работы в год
	Наименование источника выброса вредных веществ
	Номер источника 
	Координаты на карте-схеме, м
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющих

	
	
	
	
	
	
	
	веществ

	
	
	
	
	точечного ист./1конца линейного источника /центра площадного источника
	второго конца источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	г/с
	т/год

	
	2027-2036 гг.
	
	
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	2027-2036 гг.
	2027-2036 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Бульдозер ДЗ-171.1
	65
	Неорганизованный выброс
	6001
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	0,0271

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,0044

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,056
	0,0131

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0169

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	0,0845

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,0000003

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0253

	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорг. до 20% SiO2
	0,0468
	0,0109

	Погрузчик ТО-18 на погрузке вскрыши и отходов
	162
	Неорганизованный выброс
	6002
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1333
	0,0777

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0217
	0,0127

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,0646
	0,0377

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0833
	0,0486

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,4167
	0,243

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000013
	0,0000008

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,125
	0,0729

	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорг. до 20% SiO2
	0,1044
	0,0608

	Автосамосвал на вывозе КАМАЗ-55111 на вывозе вскрыши и отходов в пределах карьера (1 шт.)
	237
	Неорганизованный выброс
	6003
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	0,0986

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,016

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,056
	0,0478

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0,0722
	0,0616

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	0,3081

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,000001

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0924

	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорг. до 20% SiO2
	0,0004
	0,0003

	Отвал
	6600
	Неорганизованный выброс
	6004
	 
	 
	30
	30
	2909
	Пыль неорг. до 20% SiO2
	0,0149
	0,2979

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Камнерезные машины 2 шт
	992
	Неорганизованный выброс
	6005
	 
	 
	 
	 
	2909
	Пыль неорг. до 20% SiO2
	0,00032
	0,0010

	Автопоезд с прицепом на вывозе пильного камня 2 шт в пределах карьера
	232
	Неорганизованный выброс
	6006
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	0,0961

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,0156

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,056
	0,0466

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0,0722
	0,0600

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	0,3003

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,0000010

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0901

	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорг. до 20% SiO2
	0,00047
	0,0004

	Вспомогательные механизмы (5 шт)
	679,6
	Неорганизованный выброс
	6007
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1244
	0,2982

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0202
	0,0485

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,0023
	0,0926

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,1239

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3889
	2,6679

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00000120
	0,00000267

	
	
	
	
	
	
	
	
	2704
	Бензин
	0,3889
	0,3472

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,1754

	Заправка  ГСМ
	22
	Неорганизованный выброс
	6008
	 
	 
	2
	2
	0333
	Сероводород
	0,000001
	0,0000007

	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,000399
	0,0002373


Примечание Выбросы, выделенные курсивом, не подлежат нормированию согласно «Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №13, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317».
3.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов.

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

К главным причинам аварий следует отнести: 

•   полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств;

•   пожары, которые могут быть вызваны различными причинами;

•   ошибки обслуживающего персонала;

•   природные явления.

Аварийных выбросов на предприятии не предусмотрено.

К залповым выбросам относятся выбросы загрязняющих веществ, предусмотренные регламентом работ, превышающие обычный уровень выбросов, которые также могут превышать установленный предельный уровень (ПДВ).

Аварийные и залповые выбросы на карьере не прогнозируются.
3.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Таблица 3.7.1.
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс вещества с учетом очистки, т/год
	Значение M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2754
	Алканы С12-19
	-
	1,0
	-
	
	4
	0,000399
	0,0002373
	-

	0333
	Сероводород
	-
	0,008
	-
	
	2
	0,000001
	0,0000007
	-

	2909
	Пыль неорганическниже 20
	-
	0,5
	0,15
	
	3
	0,16734
	0,37130
	-

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0,167737
	0,3715359
	


Выбросы подлежащие нормированию согласно «Методике расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №13, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317».
3.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных
Определение валовых выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферу, выполнялось расчётным методом, согласно утверждённым методическим указаниям. Расчеты произведены на основании данных инвентаризации предприятия и методических документов, по которым произведены расчеты выбросов загрязняющих веществ (перечень методик в списке литературы).
4.1 Проведение расчетов рассеивания

4.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Климат рассматриваемого района, в котором расположены месторождения, резко континентальный. Согласно Справке, представленной  Республиканским государственным предприятием "Казгидромет" за № 01-37/509 метеорологические характеристики описываемого района  следующие (м/с Опорная):

· Средняя максимальная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 34,80С;

· Средняя минимальная температура наружного воздуха самого холодного месяца – 

· (- 9,30С);

· Средняя месячная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 27,90С;

· Средняя месячная температура наружного воздуха самого холодного месяца –   

· (-6,10С);

· Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 8 м/с.

· Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей приведена в таблице

· Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	11
	7
	24
	17
	10
	5
	16
	10
	16


Средняя месячная и годовая скорость ветра представлена в таблице 

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	2,9
	3,4
	3,7
	3,9
	3,4
	2,9
	2,4
	2,7
	2,8
	2,9
	2,9
	3,1
	3,1


Средняя годовая повторяемость скорости ветра по градациям представлена в таблице 

Средняя годовая повторяемость скорости ветра по градациям, %

	0-1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-20
	21-24

	41,1
	26,5
	14,5
	8,2
	5,3
	3,2
	0,5
	0,3
	0,3
	0,1
	0,0


Максимальная высота снежного покрова приходится на начало февраля - до 20 см.
Устойчивый снежный покров образуется в последних числах ноября - начале декабря. Средняя высота снежного покрова не превышает 20 см. Глубина промерзания почвы составляет 0,3-0,5 м для суглинистых грунтов.

4.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы
Качественно-количественные характеристики выделяющихся загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены расчетным методом на основании действующих нормативных материалов.

Для всех неорганизованных источников, расчет выполнен согласно: 

«Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №6, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»

«Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005.

По условиям Плана горных работ и, исходя из количества эксплуатационных запасов, годовая производительность карьера по полезному ископаемому будет составлять, тыс. м3: в 2027-2036 гг. – 20,0.

Расчет годового времени функционирования для источников сделан в разделе 4.8.

Выбросы загрязняющих веществ по источникам будут происходить: при снятии и скучивании вскрышных пород (бульдозер – ист. 6001), при погрузке и транспортировке отвальных и вскрышных пород и отходов добычи в отвал (погрузчик и карьерный автосамосвал – ист. 6002 и 6003), при разгрузке отвального материала и сдувании пыли с отвалов (ист. 6004), при планировочных работах и нарезке стенового камня (КРМ – ист. 6005), при транспортировке стенового камня (автосамосвалы – ист. 6006), от вспомогательных механизмов, обслуживающих горные работы (ист. 6007), при заправке дизтопливом  бульдозера, погрузчиков (ист. 6008).
Расчет годовой продолжительности работ по операциям представлен в разделе 5.8. ПГР.
	Источник загрязнения № 6001 Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 001 Бульдозер (разработка рыхлой вскрыши)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород более 10%.

	Годовой объем отработки 2027-2036 гг. - 3780 куб.м.
	
	
	

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,05

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	 
	
	0,020

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	 
	табл. 3.1.2
	1,20

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	 
	табл. 3.1.3
	1,0

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	 
	табл. 3.1.5
	0,8

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	 
	табл. 3.1.6
	1,0

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	 
	 
	1,0

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	 
	табл. 3.1.7
	0,4

	Годовой объем перерабатываемых пород:                  
	2027-2036 гг.
	V1
	м3
	задан техническим заданием
	3780

	Средневзвешанная объемная масса
	Q
	т/м3
	Из отчета
	1,5

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                                         
	2027-2036 гг.
	Gгод1
	т/год
	V  х Q
	5670

	Сменная производительность бульдозера
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом                                табл. 4.8.6.4
	468

	Часовая производительность бульдозера
	Пбч
	м3/час
	Пб : 8
	58,50

	Количество перерабатываемой бульдозером породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	87,75

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы бульдозера в год:                                   
	2027-2036 гг.
	R
	час
	 Gгод1 : Gчас
	65

	Количество бульдозеров, работающих на карьере:     
	2027-2036 гг.
	 
	шт.
	 
	1

	Максимальный разовый выброс
	Мсек
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gчас х 106 :3600 х  (1-η)
	0,0468

	Валовый выброс:                                                                 
	2027-2036 гг.
	Мгод
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gгод х (1-η)
	0,0109

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г., табл. 13

	Горно-транспортное средство: Бульдозер ДЗ-171.1

	Вид топлива: Дизельное

	Время работы машины в ч/год, R 

	2027-2036 гг. - 65

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 106,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2027-2036 гг.
	
	
	
	
	2027-2036 гг.

	0,013
	0,85
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0271

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0044

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,0131

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0169

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0845

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,0000003

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	0,0253


	Итоговые выбросы от источника выделения 001 Бульдозер ДЗ-171.1

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2027-2036 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,0271

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,0044

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,0131

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,0169

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	0,0845

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,0000003

	2732
	Керосин 
	0,1083
	0,0253

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,0468
	0,0109


	Источник загрязнения № 6002  Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 002 Погрузчик ТО-18 ((погрузка вскрышных и отвальных пород, отходов добычи и планировочных работ) )

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород  более 10%.
	
	
	
	

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показа-теля

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,03

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	
	
	0,04

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	
	табл. 3.1.2
	1,2

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	
	табл. 3.1.3
	1

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	
	табл. 3.1.5
	0,6

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	
	табл. 3.1.6
	1

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	
	 
	1

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	
	табл. 3.1.7
	0,7

	Годовой объем перерабатываемых пород:               
	2027-2036 гг.
	V1
	м3
	задан техническим заданием
	13400

	Средневзвешенная объемная масса
	Q
	т/м3
	отчет с подсчетом запасов
	1,50

	
	
	
	
	

	Cуммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                              
	2027-2036 гг.
	Gгод1
	т/год
	Vх Q
	20100

	
	
	
	
	
	

	Сменная производительность экскаватора/погрузч.
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом -                               табл. 4.8.6.4
	663

	Часовая производительность экскаватора/погрузч.
	Пбч
	м3/час
	Пб:tсм
	82,875

	Количество перерабатываемой экскаватором породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	124,31

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы экскаватора в год:                                   
	2027-2036 гг.
	R
	час
	 
	162

	Количество экскаваторов, работающих на карьере:  
	2027-2036 гг.
	 
	шт
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	Максимальный разовый выброс
	G1
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gчас х1000000/3600х (1-η)
	0,1044

	Валовый выброс:                                                              
	2027-2036 гг.
	М1
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gгод х  (1-η)
	0,0608

	
	
	
	
	
	

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г., табл. 13

	Горно-транспортное средство: Погрузчик ТО-18

	Вид топлива: Дизельное

	Время работы машины в ч/год, R 

	2027-2036 гг. - 162

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 106,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2027-2036 гг.
	
	
	
	
	2027-2036 гг.

	0,015
	2,43
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1333
	0,0777

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0217
	0,0127

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,0646
	0,0377

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0833
	0,0486

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,4167
	0,243

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000013
	0,0000008

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,125
	0,0729


	Итоговые выбросы от источника выделения 002 Погрузчик ТО-18

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2027-2036 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1333
	0,0777

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0217
	0,0127

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,0646
	0,0377

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0833
	0,0486

	0337
	Углерод оксид 
	0,4167
	0,243

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000013
	0,0000008

	2732
	Керосин 
	0,125
	0,0729

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,1044
	0,0608


	Источник загрязнения № 6003 Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 003 Автосамосвал КАМАЗ-55111 (транспортировка отвальных пород и отходов добычи)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.3.1, 3.3.2.

	Естественная влажность пород более 10%.

	Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния

	Вид работ: Автотранспортные работы 

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта
	С1
	 
	табл. 3.3.1
	1,3

	Грузоподъемность транспорта
	G1
	т
	тех характеристика
	13

	
	
	
	
	

	Средняя скорость движения транспорта
	v
	км/час
	N x L: n
	25

	Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автотранспорта
	С2
	 
	табл. 3.3.2
	0,6

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час
	2027-2036 гг.
	Nчас
	ходка
	Nгод : Ткарьера*2 (ходка туда-сюда)
	8,6

	Расстояние транспортировки (туда-обратно) в пределах карьера
	L
	км
	 
	0,4

	Число автомашин, одновременно работающих в карьере
	2027-2036 гг.
	n
	шт.
	задано проектом
	1

	Коэффициент, учитывающий состояние дорог
	С3
	 
	табл. 3.3.3
	1

	Кэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе
	С4
	 
	1,3

	Кэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб=4,5) материала
	С5
	 
	табл. 3.3.4
	1,13

	Кэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Средняя площадь грузовой платформы
	S
	м2
	данные с технического паспорта
	6,6

	Коэффициент, учитывающий  долю пыли, уносимый в атмосферу
	С7
	 
	 
	0,01

	Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега
	q1
	г/км
	Согласно "Методики расчета…" - const
	1450

	Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе
	q1
	г/м2
	табл. 3.1.1
	0,003

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года
	2027-2036 гг.
	Gгод
	м3
	заданы проектом
	13400

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в год
	2027-2036 гг.
	Nгод
	ходка
	Gгод  : Vкузова
	2031

	Продолжительность рейса в пределах карьера при работающем двигателе
	Трд
	мин
	60 х lг : Vг + 60 x lп : Vп +tм
	7

	Количество часов работы в пределах карьера
	2027-2036 гг.
	R
	час
	 
	237

	Количество полных суток работы транспорта в пределах карьеров
	2027-2036 гг.
	Траб.с
	раб/с
	Nсм х Кч : 24 =                                         Ткарьера : 24
	9

	Количество дней с устойчивым снежным покровом
	2027-2036 гг.
	Тсп
	дней
	данные метеослужбы
	0

	Количество дней с осадками в виде дождя
	2027-2036 гг.
	Тд
	дней
	2 х Т0д :24,                                  где - Т0д - 16 дн
	0

	Максимальный разовый выброс
	2027-2036 гг.
	Мсек
	г/сек
	(С1 х С2 х С3 х k5 x C7 x N x L x q1)/ 3600 + (C4 x C5 x k5 x q x S x n)
	0,0004

	Валовый выброс:                                                               
	2027-2036 гг.
	Мгод
	т/год
	0,0864 х Мсек х  (Траб.с.-(Тсп+Тд)
	0,0003

	
	
	
	
	
	

	Автотранспортные работы

	Транспортное средство: автосамосвал КАМАЗ-55111

	Количество чистых рабочих часов при работе в пределах карьера час/год, R 

	2027-2036 гг. - 237

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 10^6

	где: N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2027-2036 гг.
	
	
	
	
	2027-2036 гг.

	0,013
	3,08
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0986

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,016

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,0478

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0616

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	0,3081

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,000001

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	0,0924


	Итоговые выбросы от источника выделения 003 Автосамосвал на вывозе КАМАЗ-55111

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2027-2036 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,0986

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,016

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,0478

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,0616

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	0,3081

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,000001

	2732
	Керосин 
	0,1083
	0,0924

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,0004
	0,0003


	Источник загрязнения № 6004 Неорганизованный источник

	Источник выделения № 004 Отвалы
	
	
	
	

	Тип источника выделения: Карьер

	Естественная влажность пород более 10%

	

	Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния

	Вид работ: Отвалы

	При годовом максимуме

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показа-теля

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,05

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	
	
	0,02

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	
	табл. 3.1.2
	1,20

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	
	табл. 3.1.3
	1,0

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	
	табл. 3.1.5
	0,6

	коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала 
	k6
	
	1,3-1,6
	1,3

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	
	табл. 3.1.6
	1,0

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	
	прилож. 11
	0,1

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	
	табл. 3.1.7
	0,6

	Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала отвала 
	q'
	г/м2xс 
	табл. 3.1.1
	0,003

	Годовой объем прерабатываемых пород:               
	2027-2036 гг.
	V1
	м3
	табл. 4.8.8.1 проекта
	13400

	Средневзвешенная объемная масса
	Q
	т/м3
	из отчета
	1,50

	Cуммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                              
	2027-2036 гг.
	Gгод1
	т/год
	Vх Q
	20100

	Среднее количество породы, поступающей в отвал (часовая произв. автосамосвала)
	Gчас
	м3/час
	из рабочего проекта
	35,42

	
	
	т/час
	
	53,1

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы при сдувании с поверхности отвала
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы при сдувании с поверхности отвала
	 
	 
	 
	 

	Поверхность пыления отвала в плане
	2027-2036 гг.
	S
	м2
	V:h
	1675

	Средняя высота отвала
	2027-2036 гг.
	h
	м
	из рабочего проекта
	8,0

	Количество дней с осадками в виде дождя
	2027-2036 гг.
	Тд1
	дней
	из рабочего проекта
	16,0

	Количество дней морозного периода и со  снежным покровом
	2027-2036 гг.
	Тсп1
	дней
	из рабочего проекта
	60,0

	разгрузка автосамосвала

	Максимальный разовый выброс от самосвала
	Мсекр
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gчас х 106 : 3600 х  (1-η)
	0,00319

	Валовый выброс пыли от автосамосвала                                  
	2027-2036 гг.
	Мгодр1
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В'xGгод х  (1-η)
	0,004342

	сдувание пыли с отвала

	

	Максимальный разовый выброс от сдувания пыли с поверхности отвала
	2027-2036 гг.
	Мсексд1
	г/сек
	 k3 х k4 х k5 х k6 х k7 х q1 х S х  (1-η)
	0,0118

	Валовый выброс от сдувания пыли с поверхности отвала                                                              
	2027-2036 гг.
	Мгодсд1
	т/год
	0,0864 х k3 х k4 х k5 х k6 х k7 х q1 x S x (365-Тд-Тсп) х  (1-η)
	0,2936

	Итоговые выбросы

	Суммарный максимальный разовый выброс 
	2027-2036 гг.
	Мсекоб1
	г/сек
	Мсекр+Мсексд1
	0,0149

	Суммарный валовый выброс 
	2027-2036 гг.
	Мгодоб1
	т/год
	Мгодр1+Мгодсд1
	0,2979


	Источник загрязнения № 6005  Неорганизованный выброс Источник выделения № 005 Камнерезная машина (проходка пропилов в известняке)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород  9-10%.

	Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния

	-  весовая доля пылевой фракции в материале – k1 (таблица 3.1.1), 0,03  

	- доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль – k2 (таблица 3.1.1), 0,01 

	-  коэффициент, учитывающий местные метеоусловия – k3 (таблица 3.1.2), 1,2

	- коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования – k4 (таблица 3.1.3), 0,5

	-  коэффициент, учитывающий влажность материала – k5 (таблица 3.1.4), 0,01 

	-  коэффициент, учитывающий крупность материала – k7 (таблица 3.1.5), 0,8 

	- поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера – k8 (таблица 3.1.6), 1,0 

	- поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала – k9, 1,0. 

	-   коэффициент, учитывающий высоту пересыпки – В' (таблица 3.1.7), 0,5


	-   годовой объем выхода штыба на скальной вскрыше, м3, - 
	2027-2036 гг.
	

	230 (1620 x 0,12 + 300 x0,12)

	 -   годовой объем выхода штыба при добыче, м3, - 
	2027-2036 гг.
	

	2436 (20000 x 0,12 + 300 x0,12)

	где 0,12 выход штыба
	 
	
	
	
	

	Объемная масса, т/м3, - 1,57
	 
	
	
	
	

	Суммарное количество штыба в течение года – Gгод, т/год,  2027-2036 гг. - 2666

	Количество штыба из перерабатываемой КРМ породы, т/час, G, – 3,2 [68/8х0,12х1,57х2], где 68 – сменная производительность одной машины, м3, 8 – продолжительность смены, 0,12 – выход штыба в д.е., 1,57 – объемная масса, т/м3, 2 - количество работающих машин

	

	 - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, 0,5 (водяная завеса в забое)

	Максимальный разовый выброс, г/с:
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	2027-2036 гг.
	 
	
	
	
	

	0,03х0,01х1,2х0,5х0,01х0,8х1,0х1,0х0,5х3,2х1000/3,6х0,5=0,00032

	Валовый выброс:
	 
	
	
	
	

	[image: image10.wmf])
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	2027-2036 гг.
	 
	
	
	
	

	0,03х0,01х1,2х0,5х0,01х0,8х1,0х1,0х0,5х2666х0,5 = 0,00096


	Источник загрязнения № 6006 Неорганизованный источник

	Источник выделения № 006 Автосамосвал КАМАЗ 55102 с прицепом (вывоз стенового камня)

	Тип источника выделения: Карьер

	Естественная влажность пород более 10%.

	Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния

	Вид работ: Автотранспортные работы (круглогодичные)

	Средняя грузоподъемность единицы транспорта, т G1 = 16 (табл. 4.8.6.1 настоящего проекта)

	 

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта
	С1
	 
	табл. 3.3.1
	1,9

	Грузоподъемность транспорта
	2027-2036 гг.
	G1
	т
	тех характеристика
	25,0

	Средняя скорость движения транспорта
	v
	км/час
	N x L: n
	4,00

	Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автотранспорта
	С2
	 
	табл. 3.3.2
	0,60

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час
	2027-2036 гг.
	Nчас
	ходка
	Nгод:Ткарьера*2 (ходка туда-сюда)
	3

	Расстояние транспортировки (туда-обратно) в пределах карьера
	L
	км
	0,35*2
	0,20

	Число автомашин, одновременно работающих в карьере
	2027-2036 гг.
	n
	шт.
	задано проектом
	1

	Коэффициент, учитывающий состояние дорог
	С3
	 
	табл. 3.3.3
	1,0

	Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе
	С4
	 
	1,3

	Коэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб=0,7) материала
	С5
	 
	табл. 3.3.4
	1,13

	Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Средняя площадь грузовой платформы
	S
	м2
	данные с технического паспорта
	10,0

	Коэффициент, учитывающий  долю пыли, уносимый в атмосферу
	С7
	 
	 
	0,01

	Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега
	q1
	г/км
	Согласно "Методики расчета…" - const
	1450

	Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе
	q1
	г/м2
	табл. 3.1.1
	0,003

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года
	2027-2036 гг.
	Gгод
	м3
	заданы проектом
	12000

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в год
	2027-2036 гг.
	Nгод
	ходка
	Gгод  : Vкузова
	750

	Продолжительность рейса в пределах карьера при работающем двигателе
	Трд
	мин
	60 х lг : Vг + 60 x lп : Vп +tм
	18,50

	Количество часов работы в пределах карьера
	2027-2036 гг.
	R
	час
	Nгод * Трд (время ходки в пределах карьера) / 60
	231

	Количество полных суток работы транспорта в пределах карьера
	2027-2036 гг.
	Траб.с
	раб/с
	Nсм х Кч : 24 =                                         Ткарьера : 24
	10

	Количество дней с устойчивым снежным покровом
	2027-2036 гг.
	Тсп
	дней
	данные метеослужбы
	0

	Количество дней с осадками в виде дождя
	2027-2036 гг.
	Тд
	дней
	2 х Т0д :24,                                  где - Т0д - 16 дн
	0,0

	Максимальный разовый выброс
	2027-2036 гг.
	Мсек
	г/сек
	(С1 х С2 х С3 х k5 x C7 x N x L x q1)/ 3600 + (C4 x C5 x k5 x q x S x n)
	0,00047

	Валовый выброс:                                                               
	2027-2036 гг.
	Мгод
	т/год
	0,0864 х Мсек х  (Траб.с.-(Тсп+Тд)
	0,0004

	Объемная масса средневзвешенная
	 
	g
	т/м3
	из отчета
	1,25

	Время работы карьера на вскрыше в год
	2027-2036 гг.
	Ткарьера
	час
	52*8
	 

	 
	2027-2036 гг.
	 
	 
	122*8
	0

	Объем кузова
	 
	Vкузова
	м3
	G1:g
	16,0

	Автотранспортные работы

	Транспортное средство: автосамосвал 

	Количество чистых рабочих часов при работе в пределах карьера час/год, R 

	2027-2036 гг. - 231

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 10^6

	где: N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2027-2036 гг.
	
	
	
	
	2027-2036 гг.

	0,013
	3
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0961

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0156

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,0466

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,06

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	0,3003

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,000001

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	0,0901


	Итоговые выбросы от источника выделения 006 

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2027-2036 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,0961

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,0156

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,0466

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,06

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	0,3003

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,000001

	2732
	Керосин 
	0,1083
	0,0901

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,00047
	0,0004


	Источник загрязнения № 6007 Неорганизованный выброс
	

	Источник выделения № 007 Вспомогательные механизмы и транспорт
	

	Расход ГСМ вспомогательными механизмами в 2027-2036 гг. годы
	

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, ч
	Удельный расход, т/ч
	Расход, т

	
	
	Диз.топливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин

	
	2027-2036 гг.
	
	
	2027-2036 гг.
	2027-2036 гг.

	Дизельные

	Бульдозер 
	49,6
	0,013
	-
	0,64
	-

	Погрузчик виловый
	236
	 
	 
	 
	 

	Поливом. Машина (1 ч в смену)
	124
	0,013
	-
	1,61
	-

	Автозаправщик
	22
	0,013
	-
	0,29
	-

	Всего
	 
	 
	 
	2,54
	 

	Карбюраторные

	Вахтовая машина (2 ч в смену)
	248
	-
	0,014
	-
	3,47

	Всего
	 
	-
	 
	 
	3,47

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе вспомогательных механизмов

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с: G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год: М = G * R * 3600 / 10^6,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	R – время работы

	Расчет приведен в таблице


	Наименование механизмов
	Расход топлива,                        N
	Время работы,   R
	Код ЗВ
	Наименование                                  ЗВ
	Удельный выброс, кг/т                Т
	Выбросы, г/сек,                                                          G       
	Выбросы, т/год

	
	
	2027-2036 гг.
	
	
	
	
	2027-2036 гг.

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	Дизельные ДВС

	Бульдозер 
	0,013
	49,6
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0206

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0034

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0100

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0129

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0645

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000021

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0193

	Погрузчик виловый
	0,014
	236
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1244
	0,1057

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0202
	0,0172

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0603
	0,0512

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0778
	0,0661

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3889
	0,3304

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,0000011

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1167
	0,0991

	Поливомоечная машина
	0,013
	124
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0516

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0084

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0250

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0322

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,1612

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000052

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0484

	Автозаправщик
	0,013
	22
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0092

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0015

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0044

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0057

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0286

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000009

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0086

	Карбюраторные ДВС

	Вахтовая 
	0,014
	248
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1244
	0,1111

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0202
	0,0181

	
	
	
	0328
	Сажа
	0,58
	0,0023
	0,0020

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	2
	0,0078
	0,0069

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	600
	2,3333
	2,0832

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00023
	0,0000009
	0,00000080

	
	
	
	2732
	Бензин
	100
	0,3889
	0,3472

	Итоговые выбросы от источника выделения 007 Вспомогательные механизмы

	
	
	
	 
	0301
	Азота диоксид
	0,1244
	0,2982

	
	
	
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0202
	0,0485

	
	
	
	 
	0328
	Сажа
	0,0023
	0,0926

	
	
	
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,1239

	
	
	
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,3889
	2,6679

	
	
	
	 
	0703
	Бензапирен
	0,0000012
	0,00000267

	
	
	
	 
	2704
	Бензин
	0,3889
	0,3472

	
	
	
	 
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,1754

	      Примечание: выбросы (г/с) взяты по максимальному показателю, т.к. в карьере будет работать один механизм


	Источник загрязнения № 6008 Неорганизованный выброс
	

	Источник выделения № 008 Заправка ГСМ
	

	Расход топлива карьерными механизмами и автотранспортом в 2027-2036 гг..
	

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, ч
	Удельный расход, т/ч
	Расход, т

	
	
	Дизтопливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин

	
	2027-2036 гг.
	
	
	2027-2036 гг.
	2027-2036 гг.

	Дизельные

	Бульдозер (вскр.+всп.)*
	114,6
	0,013
	 
	1,49
	 

	Экск./погруз.*
	162
	0,015
	 
	2,43
	 

	Автосамосвал, на вскрыше и вывозе отходов 1 ед.
	390
	0,013
	 
	5,07
	 

	Автопоезд 2 шт
	957
	0,013
	 
	12,44
	 

	Погрузчик виловый*
	236
	0,014
	 
	3,30
	 

	Поливом. машина
	124
	0,013
	 
	1,61
	 

	Автозаправщик
	22
	0,013
	 
	0,29
	 

	ДЭС*
	0
	0,004
	 
	0,00
	 

	Всего
	 
	 
	 
	26,63
	 

	В т.ч. – заправка на карьере
	 
	 
	 
	7,22
	 

	Карбюраторные

	Вахтовая машина
	248
	 
	0,014
	 
	 
	3,47

	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	3,47

	Примечание: На месте ведения работ осуществляется заправка бульдозера, экскаватора и ДЭС. Объем заправки на месте ведения работ – 7,22 т в 2027-2036 гг..

	Автомобили заправляются на стационарных АЗС.

	Список литературы:

	Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчет по п. 9

	Нефтепродукт: Дизельное топливо

	Климатическая зона: третья(прил. 17).


	Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Max. концентрация паров д/т при заполнении баков
	Сmax
	г/м3
	прил. 12
	3,92

	Расход ГСМ карьерными механизмами
	2027-2036 гг.
	VКМ
	т
	 
	7,22

	
	2027-2036 гг.
	
	м3
	 
	8,6

	Количество отпускаемого дизельного топлива в осенне-зимний период
	2027-2036 гг.
	QOZ
	м3
	 
	0

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период 
	CАМOZ
	г/м3
	прил. 15
	1,98

	Количество отпускаемого дизельного топлива в весенне-летний период
	2027-2036 гг.
	QVL
	м3
	 
	8,6

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в весене-летний период 
	CАМVL
	г/м3
	прил. 15
	2,66

	Производительность одного рукава ТРК
	VTRK
	м3/час
	 
	0,4

	Количество одновременно работающих рукавов ТРК
	NN
	 
	 
	1

	Время работы автозаправщика
	2027-2036 гг.
	R
	час
	VКМ (м3)/0,4
	22

	Примесь: Пары нефтепродуктов (2754 - Алканы C12-19; 0333 - Сероводород)

	Максимальный выброс при заполнении баков 
	Gв
	г/сек                 
	9.2.2                 Cmax*VТRK/3600
	0,0004

	Выбросы при закачке в баки горных механизмов
	2027-2036 гг.
	МВА
	т/год                 
	9.2.2                                                      (CАМOZ*QOZ + CАМVL*  QVL)*10^(-6)
	0,000023

	Удельный выброс при проливах
	J
	г/м3
	 
	50

	Выбросы паров дизельного топлива при проливах на ТРК
	2027-2036 гг.
	МPRA
	т/год                 
	9.2.8          0,5*J*(QOZ+QVL)*10^(-6)
	0,000215

	Итоговый валовый выброс,                                                         в том числе:
	2027-2036 гг.
	МTRK
	т/год                 
	9.2.6                                               МВА + МPRK
	0,000238

	2754 Алканы С12-19
	М
	
	99,72*Мтрк/100
	0,000237

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Мтрк/100
	0,0000007

	Максимальный разовый выброс:
	G
	г/сек                
	 
	 

	2754 Алканы С12-19
	
	
	99,72*Gв/100
	0,000399

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Gв/100
	0,000001


4.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту.
На основе расчетов для каждого источника эмиссий и объекта в целом устанавливаются нормативы допустимых выбросов и сбросов исходя из целей достижения нормативов качества окружающей среды на границе области воздействия и целевых показателей качества окружающей среды и в близрасположенных селитебных территориях.
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие экологические нормативы качества с учетом фоновых концентраций.

При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности области воздействия объекта. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1). Согласно разделу 2 Приложения 1 к Экологическому Кодексу РК.

Нормативы эмиссий пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в составе заявки для получения экологического разрешения на воздействие. Выбросы всех загрязняющих веществ (г/с, т/год) предложены в качестве нормативов допустимых выбросов и устанавливаются с 2027 по 2036 годы. 
Нормативы выбросов по источникам и по годам представлены в таблицах 4.3.1.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в целом по предприятию при эксплуатации карьера в 2027-2036 гг.
Таблица 4.3.1.
	Карьер
	Номер источника выброса
	Наиме-нование ИЗА
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	
	
	Сущ.положение
	на 2027 год
	на 2028 год
	на 2029 год
	на 2030 год
	на 2031 год

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Организованные источники

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным источникам:
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Неорганизованные источники

	333
	Сероводород
	6008
	Заправ.ГСМ
	-
	-
	0,000001
	0,0000007
	0,000001
	0,0000007
	0,000001
	0,0000007
	0,000001
	0,0000007
	0,000001
	0,0000007

	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2754
	Углевод. С12-19
	6008
	ГСМ
	-
	-
	0,000399
	0,0002373
	0,000399
	0,0002373
	0,000399
	0,0002373
	0,000399
	0,0002373
	0,000399
	0,0002373

	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2909
	Пыль неорганическая 20% SiO2 
	6001
	бульдозер
	-
	-
	0,0468
	0,0109
	0,0468
	0,0109
	0,0468
	0,0109
	0,0468
	0,0109
	0,0468
	0,0109

	
	
	6002
	погрузчик
	-
	-
	0,1044
	0,0608
	0,1044
	0,0608
	0,1044
	0,0608
	0,1044
	0,0608
	0,1044
	0,0608

	
	
	6003
	а/самосвалы 
	-
	-
	0,0004
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	0,0004
	0,0003

	
	
	6004
	Отвал
	-
	-
	0,0149
	0,2979
	0,0149
	0,2979
	0,0149
	0,2979
	0,0149
	0,2979
	0,0149
	0,2979

	
	
	6005
	КРМ
	-
	-
	0,00032
	0,00096
	0,00032
	0,00096
	0,00032
	0,00096
	0,00032
	0,00096
	0,00032
	0,00096

	
	
	6006
	Атопоезд
	-
	-
	0,00047
	0,00039
	0,00047
	0,00039
	0,00047
	0,00039
	0,00047
	0,00039
	0,00047
	0,00039

	
	
	Итого пыль:
	-
	-
	0,16734
	0,37130
	0,16734
	0,37130
	0,16734
	0,37130
	0,16734
	0,37130
	0,16734
	0,37130

	Итого по неорганизованным источникам:
	 
	 
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359

	Всего по предприятию
	 
	 
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359


*выбросы при ликвидационных работах рассчитаны в Плане ликвидации

Продолжение Таблицы 4.3.1.

	Карьер
	Номер источника выброса
	Наиме-нование ИЗА
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	год достижения ПДВ

	
	
	
	на 2032 год
	на 2033 год
	на 2034 год
	на 2035 год
	на 2036 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Организованные источники
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным источникам:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Неорганизованные источники

 

	0333
	Сероводород
	6005
	Заправ.ГСМ
	0,000001
	0,0000007
	0,000001
	0,0000007
	0,000001
	0,0000007
	0,000001
	0,0000007
	0,000001
	0,0000007
	0,000001
	0,0000007
	2027 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2754
	Углевод. С12-19
	6005
	ГСМ
	0,000399
	0,0002373
	0,000399
	0,0002373
	0,000399
	0,0002373
	0,000399
	0,0002373
	0,000399
	0,0002373
	0,000399
	0,0002373
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2 
	6001
	бульдозер
	0,0468
	0,0109
	0,0468
	0,0109
	0,0468
	0,0109
	0,0468
	0,0109
	0,0468
	0,0109
	0,0468
	0,0109
	

	
	
	6002
	экскаватор
	0,1044
	0,0608
	0,1044
	0,0608
	0,1044
	0,0608
	0,1044
	0,0608
	0,1044
	0,0608
	0,1044
	0,0608
	

	
	
	6003
	а/самосвалы 
	0,0004
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	

	
	
	6004
	Отвал
	0,0149
	0,2979
	0,0149
	0,2979
	0,0149
	0,2979
	0,0149
	0,2979
	0,0149
	0,2979
	0,0149
	0,2979
	 

	
	
	6005
	КРМ
	0,00032
	0,00096
	0,00032
	0,00096
	0,00032
	0,00096
	0,00032
	0,00096
	0,00032
	0,00096
	0,00032
	0,00096
	 

	
	
	6006
	Атопоезд
	0,00047
	0,00039
	0,00047
	0,00039
	0,00047
	0,00039
	0,00047
	0,00039
	0,00047
	0,00039
	0,00047
	0,00039
	 

	
	
	Итого пыль:
	0,16734
	0,37130
	0,16734
	0,37130
	0,16734
	0,37130
	0,16734
	0,37130
	0,16734
	0,37130
	0,16734
	0,37130
	

	Итого по неорганизованным источникам:
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	 

	Всего по предприятию
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
	0,3715359
	0,167737
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4.4 Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства.
Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства оператором на карьере не предусматривается.
4.5 Уточнение границ области воздействия объекта.

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1).
Пределы области воздействия на графических материалах территории объекта воздействия обозначаются условными обозначениями (Рис.2). Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды.
Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 2.5, в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (в соответствии с ОНД-86).

В расчет рассеивания включены неорганизованные источники, имеющие максимальные значения выбросов (г/с). Расчет производился согласно п.5 ОНД-86. Такой источник определен как источник с выбросами со сплошной поверхности, для которого нельзя указать полного набора характеристик газовоздушной смеси. При проведении расчетов учитывалась одновременность проведения технологических операций по разработке и транспортировке горной массы.

4.6 Данные о пределах области воздействия.
Согласно проведенному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при разработке известняка-ракушечника участка №2 превышения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ на границе расчетной СЗЗ, равной 365 м от источников выбросов, не наблюдается. Указанный размер СЗЗ соответствует требованиям СанП-2015, как объект по добыче известняка-ракушечника, относящемуся к III классу опасности. 

Учитывая ландшафтно-климатические условия района размещения карьера и его удаленность от населенных пунктов, обустройство СЗЗ не предусматривается. 

С севера карьера находится участок ТОО «Ак Достар» и ТОО «Бест-Билд», с востока участок ТОО «Фирма Сатыбай». Ближайший населенный пункт п.Бейнеу находится в 21 км и в Санитарно-защитную зону не попадает..
4.7 Расположение заповедников, музеев и памятников архитектуры в районе размещения объекта. 

В районе размещения объекта и на прилегающей территории заповедников, музеев и памятников архитектуры, влияющие на качество атмосферного воздуха не расположены.
5.1 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

5.1 План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) разрабатываются в соответствии с РД 52.04-85 [II]. При НМУ необходимо переходить на другой режим работы и сократить уровень выброса вредных веществ в атмосферу примерно от 10% до 40%. К неблагоприятным метеорологическим условиям относятся сильные инверсии, пыльные бури, штиль, туман и дымка.

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Гидрометцентра о возможном опасном росте концен​траций примесей в воздухе вредных химических веществ, в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуществляет подразделение Госкомгидромета Мангистауской области. Контроль выполнения мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит областное управление экологии.

В соответствии с РД 52.04.52-85 предусматривается разработка мероприятий для источников, дающих наибольший вклад в общую сумму загрязнения атмосферы.

При работе ТОО «Аякси» основными технологическими процессами, при которых в атмосферу происходят максимальные выбросы, являются:

- разработка вскрышных пород;

- погрузка и транспортировка вскрышных пород;

- пиление стенового камня;

- транспортировка стенового камня по карьерной дороге.

Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий разработаны  для трех режимов работы.

Первый режим работы.

Мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы до 20%. Мероприятия, проводимые для обеспечения первого режима работы, носят организационно-технический характер и не влекут за собой снижение производительности выпускаемой продукции. К этим мероприятиям относятся:

• усиление орошения водой;

• отмена всех профилактических и ремонтных работ на технологическом оборудовании на время НМУ;

• дополнительный контроль за выполнением технологического регламента;

• запрещение работ оборудования в форсированном режиме 

Второй режим работы

Мероприятия для второго режима включают все вышеперечисленные меро​приятия, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, сопровождающиеся снижением производительности производства на 15-20%.

Второй режим НМУ предусматривает сокращение концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы на 40%. Эти мероприятия включают в себя:

• отмена работ рыхления;

Третий режим работы

Мероприятия для третьего режима включают все вышеперечисленные мероприятия, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, сопровождающиеся дальнейшим снижением производительности производства на 15-20%.

Эти мероприятия включают в себя:

• отмена добычных работ;

• отмена заправки карьерной техники топливом.
5.2 Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, штиль, температурная инверсия и т.д. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2 раза. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в эти периоды способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха.
При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект.
5.3 Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому мероприятию.
Согласно РГП «Казгидромет» НМУ на данной территории не ожидаются, в соответствие с этим обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому мероприятию не предусмотрено.
6.1 Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.3.01.06-97 (ОНД-90).

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам контроля возлагается на руководителя предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме № 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется силами предприятия, либо органи​зацией, привлекаемой предприятием на договорных началах.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ может проводиться на специально оборудованных точках контроля на источниках выбросов и контрольных точках.

Контроль за источниками выбросов проводится двумя способами:

- расчетными методами с использованием действующих в РК методик по расчету выбросов;

- прямыми замерами концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны.

Согласно последним рекомендациям («Временное руководство по контролю источников загрязнения атмосферы», РНД 211.3.01.06-97) «соответствие величин фактических выбросов источника загрязнения атмосферы нормативным значениям надо проверять инструментальными или инструментально-лабораторными методами во всех случаях, когда для этого имеются технические возможности».

На данном предприятии метод контроля на источниках выбросов расчетный, на контрольных точках на границе СЗЗ – инструментальный.

Источники подлежат систематическому контролю не реже 1 раз в квартал. 

Контроль выбросов расчетным методом.

На контрольных точках контроль инструментальный с привлечением лаборатории. Периодичность контроля – 1 раз в год.

План-график проведения контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов приведен в таблице 6.1. Контрольные значения величин концентраций в расчетных точках представлены в таблице 6.2.
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	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3611
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.00047
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	

	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	

	
	
	495*)
	
	
	
	
	
	

	6007
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1244
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0202
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0023
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3889
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	1 раз

/

квартал
	1 раз

	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	0.3889
	
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	6008
	Карьер
	Сероводород (Дигидросульфид)
	
	
	0.000001
	
	
	

	
	
	(518)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	
	
	0.000399
	
	
	

	
	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	

	
	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	

	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	

	1
	50870/2925
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15906
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02587
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.08252
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09803
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49703
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000209
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.1076
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14706
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.06089
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняк, мел, огарки,
	1 раз

/

квартал
	1 раз

	
	
	
	

	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	

	
	
	495*)
	
	
	
	
	
	

	2
	51264/2547
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15972
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02597
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.08354
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09838
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49907
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000214
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.10317
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14758
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.05778
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	

	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	

	
	
	495*)
	
	
	
	
	
	

	3
	50884/2161
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15926
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.0259
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.08128
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09795
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	1 раз

/

квартал
	1 раз

	
	0.49764
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.0000021
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.11877
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14694
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.05463
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	

	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	

	
	
	495*)
	
	
	
	
	
	

	4
	50483/2554
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15944
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	

	

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02593
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.08137
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09801
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.4982
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	1 раз

/

квартал
	1 раз

	
	0.00000213
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.11775
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14703
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.05834
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	

	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	

	
	
	495*)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.2.

	Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

	

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	Контрольная точка
	Наименование  контролируемого
	Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра

	
	вещества
	

	но-
	координаты, м
	
	направление
	опасная
	концентрация

	мер
	
	
	ветра,  град
	скорость, м/с
	мг/м3

	
	Х
	Y
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	50870
	2925
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	180
	3.56
	0.15906

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	180
	3.56
	0.02587

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	179
	12.00
	0.08252

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	179
	3.52
	0.09803

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	180
	3.56
	0.49703

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	180
	12.00
	0.0000020919

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	182
	5.03
	0.1076

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	179
	3.52
	0.14706

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	180
	11.65
	0.06089

	
	
	
	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - известняк, мел,
	
	
	

	
	
	
	огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся
	
	
	

	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	
	

	2
	51264
	2547
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	269
	4.05
	0.15972

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	269
	4.05
	0.02597

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	270
	12.00
	0.08354

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	269
	4.04
	0.09838

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	269
	4.05
	0.49907

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	269
	12.00
	0.0000021393

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	267
	5.32
	0.10317

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	269
	4.04
	0.14758

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	272
	12.00
	0.05778

	
	
	
	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - известняк, мел,
	
	
	

	
	
	
	огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.2.

	Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

	

	Бейнеу, уч.2.1 Юг-зап.фланг Бейнеуского м-ния,  ТОО "Аякси

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	
	

	3
	50884
	2161
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	358
	3.56
	0.15926

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	358
	3.56
	0.0259

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	359
	12.00
	0.08128

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	358
	3.56
	0.09795

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	358
	3.56
	0.49764

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	358
	12.00
	0.0000020955

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	355
	4.38
	0.11877

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	358
	3.56
	0.14694

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	358
	12.00
	0.05463

	
	
	
	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - известняк, мел,
	
	
	

	
	
	
	огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся
	
	
	

	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	
	

	4
	50483
	2554
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	92
	4.04
	0.15944

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	92
	4.04
	0.02593

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	91
	12.00
	0.08137

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	92
	4.05
	0.09801

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	92
	4.04
	0.4982

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	92
	12.00
	0.0000021325

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	94
	4.43
	0.11775

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	92
	4.05
	0.14703

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	89
	12.00
	0.05834

	
	
	
	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - известняк, мел,
	
	
	

	
	
	
	огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся
	
	
	

	
	
	
	печей, боксит) (495*)
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