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1.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный экологический контроль (статья 182 ЭкоКодекса РК от 02.01.2021).

Программа производственного экологического контроля окружающей среды разработана на основе:

- Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021г., Главы 13 «Производственный экологический контроль»;

-  Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021г. «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категории, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля». 

Программа разработана для проведения производственного экологического контроля за окружающей средой. 

В программе отражены порядок и методы проведения производственного контроля состояния компонентов природной среды, соблюдение техники безопасности, внутренней проверки и ответственности при штатных и нештатных ситуациях. 

Экологический контроль – важнейшая правовая мера обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды от вредных воздействий, функция государственного управления и правовой институт права окружающей среды. 

2.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

Офис ТОО «АТЭЦ» находится по адресу: Республика Казахстан, г. Атырау, ул. З.Кабдолова, 9. Тел.: 8(7122)306200//8(7122)457222
Основными видами деятельности ТОО «Атырауская теплоэлектроцентраль» является производство и оптовая реализация электрической энергии, производство и снабжение тепловой энергией. Целью деятельности ТОО является эффективное и надежное энергоснабжение Атырауского регион. 

Атырауская ТЭЦ ТОО «АТЭЦ» введена в эксплуатацию в 1963 году и  работает по тепловому графику с довыработкой электроэнергии по конденсационному режиму работы. Территориально расположена в южной части Прикаспийской низменности и по административному делению находится в границе города Атырау. 

В состав Атырауской ТЭЦ входит две промышленные площадки на  которых имеются организованные и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

Площадка 1 - «Атырауская ТЭЦ» расположена по адресу: Республика Казахстан, г. Атырау, ул. З.Кабдолова, 9. Размер санитарно- защитной зоны для площадки «Атырауская ТЭЦ» составляет 350м   во всех направлениях (II класс опасности). 

На основании статьи 40 Экологического Кодекса РК и в соответствии с санитарной классификацией производственных объектов площадка «Атырауская ТЭЦ» относится к I категории.

Площадка 2 «Котельная» - расположена по адресу: Республика Казахстан,  г. Атырау, мкр. Жеруйык. Размер санитарно-защитной зоны для площадки «Котельная» составляет 60м от источников во всех направлениях (V класс опасности в соответствии с санитарной классификацией производственных объектов). 

На основании статьи 40 Экологического Кодекса РК площадка «Котельная» относится к IV категории.

В геоморфологическом отношении территория Атырауской ТЭЦ приурочена к поверхности левой подпойменной террасы р.Жайык (р.Урал),  представляющий собой слабо волнистую равнину с общим уклоном в   сторону Каспийского моря. В орографическом отношении представляет  собой равнину с перепадом высот от -20 м на западе до +100 м на северо-востоке над уровнем моря. ТЭЦ — это предприятие, продукцией которого                               является электроэнергия, а также теплоэнергия, отпускаемая в виде пара или горячей воды.

Ближайший жылой массив располагается к северу на расстоянии от крайнего источника выбросов на растоянии 359 м. 

Водный объект составляет река Жайык (р.Урал) расположенная на расстоянии 2111 метров на северо запад. 

С запада к Атырауской ТЭЦ примыкает нефтеперерабатывающий завод АНПЗ и  химический завод, с востока и юго-востока каналы технического водоснабжения и стройбаза, с северо-запада проходит автодорога, соединяющая город с поселком Химзавода. 

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

	Наименование производственного объекта
	Местораспол ожение по коду КАТО
	Месторасположен ие, координаты
	Бизнес идентификаци

онный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему ОКЭД
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность

предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ТОО «Атырауская ТЭЦ»
	231010000
	47°05'08.55"N 51°56'26.52"E
	970740002267
	35305
35111
	Выработка тепла и электроэнергии для нужд хозяйствующих субъектов и населении
	Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау,  проспект  Зейноллы Кабдолова, дом9 индекс 060005
Конт.тел: 8(7122) 306200, факс 457222

E-mail: ahps@mail.ru

БИН 970740002267

KZ526017141000000939

в «Народный Банк Казахстана» г.Атырау

БИК HSBKKZKX
	1 категория 
Установленная электрическая мощность 544МВт. Установленная паровая мощность – 2520 т/ч.

Установленная тепловая мощность–846 Гкал/ч.


3. ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Источники загрязнения атмосферы 

Режим работы ТЭЦ: количество рабочих дней в году -365, смен в сутки-2, продолжительность смены-12 ч.

Основной вид топлива - природный газ. 

Источниками выделения вредных веществ являются технологическое оборудование или технологические процессы, от которых в ходе производственного цикла происходит образование вредных веществ. 
У ТЭЦ имеется площадка на которой расположено  30 источников выброса вредных веществ в атмосферу из которых 15 организованных и 15 неорганизованных источника выбросов:

· Котлоагрегаты. Источники №0001, №0002, №0003, №0004, №0005.  Время работы 8760 ч/год. В процессе работы котлов происходит выброс:   сернистого ангидрида, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота. 

На площадке АТЭЦ расположены 15 котлов, подключенные к 4 дымовым трубам  и ГТУ. В период максимальной нагрузки ТЭЦ – зимний и летний периоды – в  работе находятся 13 котлов; осенью и весной – 12 котлов. Остановка котлов на ремонт осуществляется согласно Плана ремонтных работ и зависит от технического состояния котлов. Также на ТЭЦ возможна работа всех котлов одновременно.
· Кузнечный цех. Источник №0007. В процессе работы происходят выбросы: сажи, сернистого ангидрида, оксида углерода, диоксида азота, оксида  азота.

· Емкости для хранения турбинных и трансформаторных масел.  Источник №0008. В процессе хранения происходят выбросы паров масла минерального.

· Емкости для хранения мазута. Источники №0009. Для хранения мазута установлено три наземных резервуара емкостью 1000 м3 каждый.  Хранение мазута предусмотрено в объеме 3000 т. В процессе хранения   выделяются пары нефтепродуктов: углеводородов С12-С19, сероводорода. 

· АЗС законсервирована. Источник №0010. При хранении происходят выбросы углеводородов и сероводорода. 

· Цех централизованного ремонта. Источник №0011. В процессе осуществления работ, происходят выбросы оксида железа и аэрозолей масла.

· Электроцех. Источник №0012. В процессе осуществления работ аппаратов происходят выбросы оксида железа и аэрозолей масла.

· Деревообрабатывающий цех. Источник №0013. В процессе работы цеха происходят выбросы древесной пыли.

· Аккумуляторный цех. Источник №0014. При зарядке аккумуляторов, происходят выбросы паров серной кислоты. 

· Склад цемента. Источники №0019, №0020. Имеются 2 емкости  для хранения цемента. Цемент завозится спецавтотранспортом и загружается в силосную ёмкость пневмотранспортом из емкостей цементовозов. Годовой расход цемента на 1 емкость – 35.0 тонн. Для уменьшения пылевыделения, на выхлопных трубах силосных банок установлены рукавные, тканевые фильтры  типа ФР-30, со степенью очистки до 99%. Время хранения – 8760 часов в год,  время загрузки – 1.5 часа в год. При осуществлении работ на данном                        источнике происходят выбросы пыли неорганической.

· ХВО. Источник 0021. Водоподготовительная установка Атырауская ТЭЦ предназначена для подготовки воды, идущей в качестве добавки к питательной воде котлов высокого давления, а также для подпитки  теплосети. Обработка воды производится: Предочистка;  известкование, коагуляция, флокуляция, (ввод полиакриламида) в осветлителях. В здании  ХВО находятся: известковое хозяйство, солевое хозяйство,  коагулянтное хозяйство, кислотное хозяйство, щелочное хозяйство.                            
При осуществлении  работ в помещении ХВО происходят организованные выбросы: паров серной кислоты, паров едкого натра, взвешенных веществ и  пыли оксида кальция.
· САГ. Источник №6001. Передвижной сварочный дизельный агрегат, в процессе работы которого происходит выброс оксида углерода, диоксида   азота, оксида азота, углеводородов, сажи, сернистого ангидрида,   формальдегида, бенз/а/пирена.

· САГ. Источник №6002. Сварочный агрегат, работающий на бензине,  в процессе работы происходят выбросы: оксида углерода, диоксида азота,   оксида азота, углеводородов, сажи, сернистого ангидрида,  бенз/а/пирена. 

· Сварочные посты. Источник №6003, №6008. В процессе работы сварочных аппаратов происходит выброс оксидов марганца, оксида железа, фторидов, фтористых газообразных соединений, неорганическая пыль, азота диоксида, углерода оксида, взвешенных веществ.

· Газорезочный пост. Источник №6004. При осуществлении работ на посту происходят выбросы диоксида азота.

· КНС. Источник №6005. При работе происходят выбросы углеводородов. 

· Склад извести. Источник №6006. при перемещении тары с известью выделяется оксид кальция (взвешенные вещества).

· Склад серной кислоты. Источник №6007. В процессе хранения выделяются пары серной кислоты.

· Склад песка. Источник 6009. Склад песка расположен на открытой площадке, закрытой от сдувания с трёх сторон, на площадке БРУ. Песок  завозится автосамосвалами и хранится в буртах, регулярно поливается водой. Далее песок транспортируется тачками.  Расход песка составляет 40 т/год. Производительность погрузочно- разгрузочных работ: G = 8 т/час. Неорганизованные выбросы пыли происходят при пересыпке и перемещении материалов, при статическом хранении.

· Склад щебня. Источник 6010. Склад щебня расположен на открытой площадке, закрытой от сдувания с трёх сторон, на площадке БРУ. Расход щебня составляет 80 т/год. Производительность погрузочно- разгрузочных работ: G = 20 т/час. Неорганизованные выбросы пыли происходят при пересыпке и перемещении материалов, при статическом хранении.

· Засыпка в бункер инертных материалов. Источник 6011. Расход щебня составляет 80 т/год. Расход песка составляет 40 т/год. Неорганизованные выбросы пыли происходят при пересыпке и перемещении материалов, при статическом хранении.

· Земляные работы. Источник 6012. Рытьё котлована и траншей  производится экскаватором на базе трактора с погрузкой в автосамосвалы.  Влажность разрабатываемых грунтов составляет более 10%.  При разработке грунта, в атмосферу выделяется пыль неорганическая (2908) и продукты сгорания дизельного топлива в двигателе экскаватора: углеводороды, оксид углерода, оксиды азота, сернистый ангидрид, сажа, формальдегид, акролеин и бенз(а)пирен. 
· Газовое хозяйство. Источник 6013. Источником линейного выброса является – газопровод участка «Газового хозяйства», необходимый для подачи сжиженного газа к котлоагрегатам, для обеспечения работы ТЭЦ.  Фонд рабочего времени - 8760 часа в год. Годовой оборот газа на ТЭЦ приблизительно составляет 1500000тыс м3. При прохождению сжиженного газа по газопроводу образуется конденсат.

· Пост газовой сварки. Ист. 6022. Используется для резки металла, в атмосферу поступают оксиды железа и марганца, диоксид азота и оксид углерода.

· Лакокрасочные работы. Источник №6023. При покрасочных работах в атмосферный воздух поступает ксилол, уайт-спирит.

Также источниками выбросов воздушной среды являются – выхлопные газы двигателей автомобилей и механизмов. 
Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу

	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"
	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026-2027

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.2142
	0.6166
	15.415

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0128
	Кальций оксид (Негашеная известь)
	
	
	
	0.3
	
	0.896
	0.4838
	1.61266667

	
	(635*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0116
	0.0394
	39.4

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0146
	Медь (II) оксид (в пересчете на
	
	
	0.002
	
	2
	0.00089
	0.0159
	7.95

	
	медь) (Медь оксид, Меди оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	329)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.0324
	1.1184
	111.84

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0152
	Натрий хлорид (Поваренная соль) (
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.0168
	0.0024
	0.016

	
	415)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0207
	Цинк оксид /в пересчете на цинк/
	
	
	0.05
	
	3
	0.0022
	0.004
	0.08

	
	(662)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	220.84329
	4343.812632
	108595.316

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	35.873669
	705.8360272
	11763.9338

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.10702
	3.8508
	38.508

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0286
	0.03124
	0.6248

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	57.2468
	1095.99576
	21919.9152

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0032
	0.0086
	1.075

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	187.4305544
	5401.354846
	1800.45162

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.0006
	0.002
	0.06666667

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	0.00011
	0.0003
	0.000006

	0514
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (
	
	10
	
	
	4
	0.0118
	0.01279
	0.001279

	
	282)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.0625
	0.18
	0.9

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.0000044
	0.00000417
	4.17

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.0128
	0.012788
	1.2788

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	
	0.05
	
	0.00206
	0.00204
	0.0408

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.0625
	0.18
	0.18

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.31884
	0.2974
	0.2974

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.5504
	0.3208
	2.13866667

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.5312
	63.7672
	31883.6

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	1.6938
	0.3122
	3.122

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.0296
	0.1988
	4.97

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	
	0.1
	
	0.0331
	0.1069
	1.069

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	506.0165378
	11618.5636274
	176197.973


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"
	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2028-2030 г

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.2142
	0.6166
	15.415

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0128
	Кальций оксид (Негашеная известь)
	
	
	
	0.3
	
	0.896
	0.4838
	1.61266667

	
	(635*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0116
	0.0394
	39.4

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0146
	Медь (II) оксид (в пересчете на
	
	
	0.002
	
	2
	0.00089
	0.0159
	7.95

	
	медь) (Медь оксид, Меди оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	329)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.0324
	1.1184
	111.84

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0152
	Натрий хлорид (Поваренная соль) (
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.0168
	0.0024
	0.016

	
	415)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0207
	Цинк оксид /в пересчете на цинк/
	
	
	0.05
	
	3
	0.0022
	0.004
	0.08

	
	(662)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	223.13697
	4444.750312
	111118.758

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	36.246292
	722.238878
	12037.3146

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.10702
	3.8508
	38.508

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0286
	0.03124
	0.6248

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	57.2468
	1103.79576
	22075.9152

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0032
	0.0086
	1.075

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	187.4305544
	5425.354846
	1808.45162

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.0006
	0.002
	0.06666667

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	0.00011
	0.0003
	0.000006

	0514
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (
	
	10
	
	
	4
	0.0118
	0.01279
	0.001279

	
	282)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.0625
	0.18
	0.9

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.0000044
	0.00000417
	4.17

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.0128
	0.012788
	1.2788

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	
	0.05
	
	0.00206
	0.00204
	0.0408

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.0625
	0.18
	0.18

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.31884
	0.2974
	0.2974

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.5504
	0.3208
	2.13866667

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.5312
	63.7672
	31883.6

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	1.6938
	0.3122
	3.122

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.0296
	0.1988
	4.97

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	
	0.1
	
	0.0331
	0.1069
	1.069

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	508.6828408
	11767.7041582
	179158.796


Замеры будут производиться аккредитованной лабораторий на основании плана графика и договора. 

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

2026-2030 гг

	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.
из них:
	30

	2
	Организованных, из них:
	15

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	4

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	5

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	10

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	15


Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ТОО «Атырауская ТЭЦ»
	Установленная электрическая мощность 544МВт. Установленная паровая мощность – 2520 т/ч.

Установленная тепловая мощность–846 Гкал/ч.
	БКЗ-120-100ГМ
 ст №1,№2
	0001
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Ежеквартально 

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	БКЗ-160-100ГМ ст№3, ст №4, ст№5, ст№6, ст№7
	0002
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Ежеквартально 

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	ТГМ151Б 
ст№8, ст№9

БКЗ-160-100ГМ ст№10
	0003
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Ежеквартально

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	ТГМ151Б ст№11, ст№12, ст№14

ТГМ159СО ст№13

ТГМ ст№15


	0004
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Ежеквартально

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	


	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	ГТУ
	0005
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Ежеквартально

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	


Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

	Наименование площад- ки
	Источник выброса
	Местоположение (гео- графические координа-

ты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ТОО «Атырауская ТЭЦ»"
	Кузнечный горн
	0007
	Территория предприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Дизельное топливо 


	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	Емкости масла
	0008
	Территория предприятия
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	Масло

	
	Емкость мазута
	0009
	Территория предприятия
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	Мазут 

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	ЦЦР станки
	0011
	Территория предприятия
	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)
	Металл 

	
	
	
	
	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)
	

	
	
	
	
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	
	Электроцех станки
	0012
	Территория предприятия
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	Металл

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	
	ДОЦ
	0013
	Территория предприятия
	Пыль древесная (1039*)
	Дерево 

	
	Аккумуляторная
	0014
	Территория предприятия
	Серная кислота (517)
	Аккумудяторы 

	
	Склад цемента
	0019
	Территория предприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Цемент 

	
	Склад цемента
	0020
	Территория предприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Цемент 

	ТОО «Атырауская ТЭЦ»"
	ХВО
	0021
	Территория предприятия
	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)
	Известь. Соди. Серная кислота

	
	
	
	
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	

	
	
	
	
	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)
	

	
	
	
	
	Серная кислота (517)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	САГ
	6001
	Территория предприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Бензин 

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (282)
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	САГ
	6002
	Территория предприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	Сварочный пост
	6003
	Территория предприятия
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Электроды 

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	


	
	Газосварочный  пост
	6004
	Территория предприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Газ 

	
	КНС
	6005
	Территория предприятия
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	-

	
	Склад извести
	6006
	Территория предприятия
	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)
	

	
	Площадка для хранения серной кислоты
	6007
	Территория предприятия
	Серная кислота (517)
	Серная кислота 

	
	Сварочный пост
	6008
	Территория предприятия
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Электроды 

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	

	
	Площадка строительного песка
	6009
	Территория предприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Песок 

	ТОО «Атырауская ТЭЦ»"
	Склад щебня
	6010
	Территория предприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Щебень 

	
	БРУ
	6011
	Территория предприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Инертный материал

	
	Земляные работы
	6012
	Территория предприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Грунт

	
	Газовое хозяйство
	6013
	Территория предприятия
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	Газ

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	Пост газовой резки
	6022
	Территория предприятия
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Газ

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	Покрасочные работы
	6023
	Территория предприятия
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	Краска 

	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	


Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Полигоны отсутствуют


4. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Целью производственного контроля и мониторинга окружающей среды является:          

Целями производственного экологического контроля являются:

получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;

повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;

информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;

повышение уровня соответствия экологическим требованиям;

повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;

учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании.

Основные задачи:

При проведении производственного экологического контроля основными задачами являются:

Систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан; 

Обеспечение качества получаемых данных, сдача отчетов (расчетным путем).  Сбор, хранение и обработка достоверных данных о состоянии окружающей среды.

Оценка и прогноз состояния окружающей среды и природопользования.

Создание банка данных мониторинга. 

Ожидаемые результаты

Количественные  и качественные характеристики состояния основных компонентов окружающей среды.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 Программой устанавливается обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного экологического контроля, критерии определения его периодичности, продолжительности и частоты измерений, используемые инструментальные или расчетные методы. 

 Производственный контроль осуществляется лицами, ответственными за работу на площадках, которые контролируют: 

Выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;

Следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;

Выполнение условий экологического и иных разрешений;

Правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения контроля.

Организация внутренних проверок.

В соответствии со статьей 189 Экологического Кодекса природопользователь обязан принять меры по регулярной внутренней проверке соблюдения экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений. 

Работник, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

Рассмотреть отчет предыдущий проверки;

Обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;

Проведение производственного мониторинга с четким соблюдением рабочей программы и графика контроля загрязняющих веществ атмосферного воздуха; 

Вести операционный мониторинг производственного процесса, а именно наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели процесса находятся на уровне, который считается целесообразным для надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства;

По результатам производственного контроля выдает предписания по устранению нарушений должностным лицам, ответственным за соблюдение природоохранного законодательства и информируется руководство предприятия для принятия мер воздействия;

Ведение журналов контрольных проверок, соблюдения технологии производства.  

При обнаружении сверхнормативных выбросов  загрязняющих веществ в окружающую среду, предприятие обязано немедленно информировать руководство и органы охраны окружающей среды для принятия мер по нормализации обстановки;

Соблюдение техники безопасности.

Организационная и функциональная структура ответственности

	Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
№

Подразделение предприятия

Периодичность проведения

1

2

3

1

Ответственный по ООС
Еженедельно

2

Инженер ОТ ТБ, Ответственный по цехам 

Еженедельно

3

Ответственный персонал

Ежедневно


	


ПЭК должен проводиться Ответственным лицом по ООС в присутствии ответственного по цеху, согласно внутреннего плана-графика, утвержденного руководством.

Непосредственная ответственность ложиться на Руководителя компании, который, должен контролировать ответственных лиц  по соответствующему направлению. 

Начальник цеха должен строго соблюдать все нормы и выполнять предписания, выписанные  после проведения производственного контроля.

Инженеры ТБ – должны контролировать, наблюдать, обучать указывать на нарушения до проведения производственного контроля.

Ответственный  по ООС – должен проводить производственный контроль по плану, составлять отчет о проверке, выписывать предписания в случае нарушения.  

При обнаружении несоответствий:

При мелких нарушениях выписывается предписание Начальнику цеха с указанием несоответствия и датой устранения. 

При грубом нарушении ставиться в известность руководство для принятия серьезных мер 

Для избегания нарушений, для работников и служащих проводиться инструктаж по технике безопасности, а также проводятся учения в случае  аварийных ситуаций.  

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса)

Операционный мониторинг – наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели процесса находятся на уровне, который считается целесообразным для надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. 

На предприятии производиться контроль соблюдения технологического регламента производственного процесса:

по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

размещения отходов производства. 

контроля выполнение условий разрешения на природопользование в части лимитов на загрязнение, 

оформление и предоставление в госорганы информации по ОС согласно требований. 

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ

Согласно Статьи 187 Экологического Kодекса РК - Оператор объекта ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в электронной форме в Национальный банк данных об окружающей среде и природных ресурсах Республики Казахстан в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

Периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля должны быть опубликованы на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды (Личный кабинет - ecoportal.kz) ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом.

Отчет формируется согласно Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021г. «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категории, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля». 

7.  ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ

План действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности

	№пп
	Аварийная ситуация
	Окружающая среда, план действий

	
	
	Земельные ресурсы
	Атмосферный воздух
	Водные ресурсы

	1
	Аварийные разливы  ГСМ и прочей химии 


	1. Срочное изъятие загрязненного участка

2. Проведение анализа загрязненной почвы для подтверждения  концентрации ЗВ

3. Проведение анализа очищенного участка для подтверждения отсутствия превышения концентрации ЗВ

4. При необходимости проведение рекультивации участка 

5. Обратная засыпка

6. Рассчитать ущерб 
	Расчет ущерба
	1. При долгом нахождении загрязнения проведение анализа грунтовых вод на наличие превышения концентрации ЗВ.

2. При наличии превышения проводить отчистку грунтовых вод, методом откачки или возможной биоотчистки. 

3. Рассчитать ущерб. 

	2. 
	Возникновение пожара 


	1. Исключить распространение пожара методом распашки

2. При возможности устранить источник пожара

3. Произвести рекультивацию участка

4. Восстановить плодородный слой если пожар причинил вред. 

5. Проведение расчета ущерба 
	Расчет ущерба 
	1. Необходимо иметь пожарный гидрант или емкость с водой для использования в случае пожара

	4.
	Природные явления 

Ураганный ветер

Молния 

Долгие проливные дожди
	До возникновения данных явлений предусмотреть. 

1 Укрепление оборудования, ограждения надежным способом

2. Произвести заземление необходимого оборудования 

Остальные действия предусмотреть по разделам 1,2,3 с соответствии последствий причиненные данными явлениями.  


Согласно статьи 211 Экологического кодекса РК пункт 2 «При возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

8. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Работы по данной программе будут проводиться в соответствии с действующими в области охраны окружающей среды нормативными документами Республики Казахстан. Отбора проб и проведения анализов обеспечивается квалифицированными специалистами привлекаемой на договорных условиях  аккредитованной лабораторией по охране окружающей среды» оснащённой на современном научно-методическом и техническом уровне.

9. МОНИТОРИНГ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ    

Целью мониторинга является получение информации о    концентрациях загрязняющих веществ в окружающей среде.

Целью охраны окружающей среды является минимизация оказания негативного воздействия на окружающую среду. 

Объект имеются установки АСМ (автоматизированная система мониторинга) работающие в данный период  в тестовом режиме. 

9.1.  Охрана атмосферного воздуха

Для охраны атмосферного воздуха природопользователь обязан:

Иметь в наличие утвержденный в установленном порядке  проект нормативно допустимых выбросов (НДВ) и разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

Выполнять предписания, выданные органами государственного контроля.

Осуществлять контроль хода выполнения мероприятий по охране окружающей среды

Вести контроль за выполнением условий, установленных в заключении государственной экологической экспертизы.

Соблюдать технологические параметры.

9.1.1. Мониторинг атмосферного воздуха.

Мониторинг атмосферного воздуха по площадке будет проводиться согласно плану графика и необходимости проведения. 

Анализы атмосферного воздуха производятся как на точках (трубах) от организованных источников так и на границе СЗЗ. 

Анализы на границе СЗЗ проводятся на расстоянии 350 метров.

Измерения будут проводиться, инструментальным путем в доступных местах по плану графику.

Характерной особенностью при измерении загрязнения атмосферы на границе СЗЗ является постоянное или периодичное изменения направления ветра порядка 40-50 градусов в связи с чем, для получения достоверных данных по загрязнению воздуха, отбор проб будет проводиться по веерной системе в 3-х точках с подветренной стороны и в 1 точке с наветренной стороны. 

Схема расположения точек отбора проб на границе СЗЗ при проведении инструментальных замеров
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Анализ будет выполняться согласно утвержденного и согласованного плана-графика производственного мониторинга по ингредиентам анализы, которых проводит лаборатория. 

Отбор проб атмосферного воздуха будет производиться аккредитованной лабораторией совместно с представителем компании. 

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 граница СЗЗ
	Азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид
	Ежеквартально
	1.
	Производственный контроль – аккредитованными лабораториями на основе договора. Госконтроль – органами охраны природы в плановом порядке и по мере необходимости

Расчетный метод – ответственным лицом в области ООС.
	Натурные замеры по действующим методикам, расчетный метод по действующему проекту НДВ

	2 граница СЗЗ
	
	
	
	
	

	3 граница СЗЗ
	
	
	
	
	

	4 граница СЗЗ
	
	
	
	
	

	5 близлежащий населенный пункт
	
	
	
	
	


9.2. По охране и использованию водных ресурсов
Программа предусматривает организацию системы наблюдения, сбора, обработки, накопления и передачи экологической информации по наблюдению физико-химического состояния сточных, сбросных и грунтовых вод ТОО «Атырауская ТЭЦ».

Основные критерии оценки опасности загрязнения сточных, сбросных и подземных  вод является  ПДС – предельно- допустимый сброс вещества (в мг/кг), которое  рекомендует отсутствие отрицательного  прямого или непосредственного воздействия на  здоровье человека и санитарные условия жизни населения. 

а)  Организация систем наблюдения физико-химического состояния подземных вод предусматривает ряд следующих подготовительных работ:

 перечень точек наблюдения («скважины»)

согласованная  карта-схемы производственного мониторинга подземных вод с нанесенными точками наблюдений с местными органами ООС;

утвержденный  перечень контролируемых  показателей и периодичности отбора,  представленных в плане- графике,  определение и согласование методов и средств контроля загрязняющих веществ и их концентраций. 

Контрольная сеть скважин в количестве 6 штук: № 36,37,38,39,40,41 размещена вдоль входного канала. Расстояние между скважинами колеблется от 150 до 400 м. Контроль влияния полей испарения на подземные  воды производится путем лабораторного анализа проб  воды из наблюдательных скважин.

     Мониторинг проводится ИСП лабораторией ТОО «АТЭЦ», и включает в себя наблюдение за концентрацией в грунтовых водах

      б)  Организация систем наблюдения химического состояния сточных вод (поля испарения) и сбросных вод  (поля орошения  и проток Перетаска) предусматривает:

утверждение перечня контролируемых  показателей и периодичности отбора, предоставленных в плане-графике утвержденным ТОО  «АТЭЦ» 

определение и согласование методов и средств контроля загрязняющих веществ и их концентраций, согласно допущенных к использованию методик определения  содержания  компонентов в сточных водах.

  Сброс сточных вод от канализации производственных стоков осуществляется  через    КНС, поступают на общую систему очистки. Поступающая сточная вода подается в приемный резервуар КНС, затем подается в распределительную камеру нефтеловушку  и далее подается во флотатор. Очищенная вода из флотатора подается на двухступенчатую доочистку. Первой ступенью служат механические   фильтры, второй ступенью – угольные фильтры. Затем после очистки подается В накопительный КНС и сбрасываются по шламопроводу на  поля испарения ТОО «АНПЗ». 

Сброс сбросных вод (поля орошения и протока Перетаска) осуществляется по схеме: с р. Жайык (р.Урал) вода забирается с протоки Перетаска насосами  I-го  водоподъема, направляется на  охлаждение конденсаторов турбин и условно чистая  вода разделяется на 2-сбросных потока:

в протоку Перетаска

на  поля орошения для использования в хозяйственных целях ТОО «Алгабас» и других крестьянских хозяйств.

Мониторинг проводится ИСП лабораторией ТОО «АТЭЦ» и включает в себя определения  ингредиентов в сточных водах согласно ПДС.

9.2.1. Мониторинг вод
Список используемых методик

	Наименование контролируемого объекта
	Наименование требуемых параметров  
	Наименование 

используемых методик

	Вода 
	РН,

Температура,

Взвешенные вещества
	ГОСТ 26449.1-85

СЭВ «Унифицированные методики исследования качества вод»

Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши, под ред А.Д.Семенова, Гидрометиздат 1977 г.

Инструкция по эксплуатации микропроцессорного стационарного рН/мВ/ºС – метра HI 9321

	
	Аммоний солевой

Нитриты

Нитраты

Сульфаты

Хлориды


	«Унифицированные методы анализа вод» Ю.Ю.Лурье

СЭВ «Унифицированные методики исследования качества вод»

РД 52.26.32-86, РД 118.02.1-90

ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

Методика выполнения измерений массовых концентраций хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фосфат-ионов, в пробах природной, питьевой и сточных вод с применением системы капиллярного элекрофореза «Капель»

	
	Свинец

Цинк 

Медь

Никель

Железо


	Методика М 01-29-98

Методика выполнения измерений массовой концентрации свинца, никеля, меди, цинка атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией с использование атомно-абсорбционного спектроматра «МГА-915»

	
	Фенолы


	Методика М 01-07-2001

Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов в пробах в природных, питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости «Флюорат-02»

	
	Углеводороды (нефтепродукты)
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02) 

	
	АПАВ
	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02»

	
	ХПК
	РД 204.2.08-91

Методика проведения химического потребления кислорода (ХПК) в городских сточных водах и водах водоемов выше и ниже выпусков очищенных сточных вод


Таблица 7 сведения по сбросу сточных вод

	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Водовыпуск № 1  пруд-испаритель ТОО "АНПЗ"
	-
	Аммиак и ионов каммония (аммония солевого)
	ежеквартально
	Анализ

	
	
	Нитрит
	
	

	
	
	Нитрат
	
	

	
	
	Фенол
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	

	
	
	Фосфат
	
	

	
	
	АПАВ
	
	

	
	
	взвешенные вещества
	
	

	
	
	Сульфат
	
	

	
	
	Хлорид
	
	

	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	
	

	Водовыпуск № 2 Условно-чистые сточные воды

протока Перетаска
	-
	Нефтепродукты
	Ежеквартально
	Анализ

	Водовыпуск № 3 Условно-чистые сточные воды
поля орошения ТОО "Алгабас"
	-
	Нефтепродукты
	Ежеквартально
	Анализ


Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте
	№
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Водовыпуск № 1  пруд-испаритель ТОО "АНПЗ
	Аммиак и ионов каммония (аммония солевого)
	4,3
	Ежеквартально
	СТ РК ISO 10523-2013

KZ.06.01.00492-2022

Гост 33045-2014 п5

Гост 33045-2014 п6
Гост 33045-2014 п9
ПНД Ф 14.1.2.4.128-98

ПНД Ф 14.1.2.4.182-02

ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000

KZ.06.01.00496-2022
KZ.06.01.00494-2022
KZ.06.01.00508-2022

	
	
	Нитрит
	0,07
	
	

	
	
	Нитрат
	30,6
	
	

	
	
	Фенол
	0,012
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	0,96
	
	

	
	
	Фосфат
	0,364
	
	

	
	
	АПАВ
	0,38
	
	

	
	
	взвешенные вещества
	191
	
	

	
	
	Сульфат
	319
	
	

	
	
	Хлорид
	150
	
	

	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	1,2
	
	

	2
	Водовыпуск № 2 Условно-чистые сточные воды

протока Перетаска
	Нефтепродукты
	0,1


	Ежеквартально
	

	3
	Водовыпуск № 3 Условно-чистые сточные воды
поля орошения ТОО "Алгабас"
	Нефтепродукты
	0,078
	Ежеквартально
	


9.3. Охрана почв

Воздействие на почвенный покров в период эксплуатации объекта связано с передвижением автотранспорта и спецтехники, а также с возможными проливами горюче-смазочных материалов и других технологических жидкостей. В результате эксплуатации техники возможно поступление загрязняющих веществ на поверхность почвы, что может привести к локальному изменению ее химического состава.

Для оценки и контроля состояния почвенного покрова предусматривается проведение производственного экологического контроля, включающего периодический отбор и анализ проб почвы на содержание загрязняющих веществ. Отбор проб осуществляется на территории объекта, а также в местах возможного или фактического пролива нефтепродуктов.

В случае выявления загрязнения почвы предусматривается проведение мероприятий по локализации и ликвидации последствий, включая выемку загрязненного грунта и его замену чистым грунтом с последующей передачей загрязненного грунта специализированной организации для дальнейшего обращения в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

9.3.1. Мониторинг почвы

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы
	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Район резервуарного парка

2.Район цеха централизованного ремонта

4.Район 4 очереди (территории ОРУ)


	Нефтепродукты
	Не нормируются
	Ежеквартально 
	Флюориметрический


9.4. Радиационная, биологическая и химическая безопасность.

 Вид деятельности предприятия не связано с использованием радиоактивных, биологических материалов. 

Материалы поступающие на предприятие имеют сертификаты и паспорта. 
9.4.1.  Радиационный мониторинг 

Таблица 12 Радиационный мониторинг

	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация,
миллиграмм
на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	Территория АТЭЦ
	гамма-излучения
	0,2
	1 раз в год 
	Прямой метод, инструментальный


10. ПО ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

По характеристики производства работ площадки на земельные ресурсы воздействия не оказывает. 

Временное хранение отходов осуществляется согласно требований о хранении отходов.  Для полного отсутствия загрязнения земельных ресурсов необходимо применять следующие меры:    

1. Соблюдение экологических требований к хозяйственной или иной деятельности, отрицательно влияющей на состояние земель.

2. Защита земель от загрязнения и засорения отходами производства и потребления опасными химическими, биологическими и радиоактивными веществами, от других процессов разрушения.

3. Контроль выполнения условий, установленных в заключении государственной экологической экспертизы.

10.1   Отходы производства и потребления 

Все отходы должны сопровождаться паспортами опасных отходов составленных по форме  утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № 335 «Об утверждении Формы паспорта опасных отходов». Классификация отходов оформляется в соответствии с Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов». 

Согласно ЭК отходы могут временно складироваться не более 6 месяцев с момента образования. Захоронение отходов должно сопровождаться требованиям экологического кодекса РК.  

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Ртутьсодержащие отходы (лампы) 
	200121*


	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Рецеклирование на установке. Ртуть полностью обезвреживается и остается только стелобой, который при возможности вторично используется

	Отработанные аккумуляторы 
	160601*


	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Разбор, нейтрализация кислоты, вторсырье (пластик свинец)

	Отработанные масла 
	130208*
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Восстановление, вторичное использование

	Отработанные фильтры
	160107*
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Сжигание

	Промасленые отходы (ветошь)  
	150202*
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Сжигание

	Портативное оборудование и оргтехника 
	200135*
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Разбор, сортировка, вторсырье (пластик, цвет мет, стекло), сжигание не сортируемого остатка

	Медецинские отходы 
	180103*
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Сжигание

	Картриджи 
	080317*
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Разбор, сортировка, вторсырье (пластик).

	Антифриз
	160114*
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Восстановление

	Нефтешлам 
	050103*
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Переработка, изъятие нефтепродукта и нейтрализованного грунта.

	Отходы от ЛКМ
	080111*
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Переработка, изъятие металлолома

	Отработанные шины
	160103
	Передача в спецпредприятие 

Дробление, использование резиновой крошки как вторресурс

	Твердо-бытовые отходы 
	200301


	Передача в спецпредприятие 

Сортировка, вторичные ресурсы (пластик, бумага, стекло), сжигание не сортируемого остатка

	Строительные отходы 
	170904
	Передача в спецпредприятие 

Сортировка, вторичные ресурсы (пластик, бумага, стекло), сжигание не сортируемого остатка

	Огарки сварочных электродов сварки 
	120113
	Передача в спецпредприятие 

Использование как металлолом (вторресурс)

	Осадок очистных сооружений (донный осадок)
	190816
	Передача в спецпредприятие 

Размещение на полигоне, сжигание

	Использованная известь (гашёная)


	030309
	Использование отхода для личного использования предприятия, для постилающего слоя на грунтовых дорогах внеутри территории.

	Металлические отходы 
	200140


	Передача в спецпредприятие 

Сортировка, вторичные ресурсы


11. ТЕХНИКА И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ
Отбор пробы атмосферного воздуха будет производиться в соответствии с требованиями «ОНД-90  1,2 часть, «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы» С.Петербург, 1992 г., ГОСТ 17.2.3.01-86. «Охрана природы. Атмосфера», Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников предприятия,  ГОСТ 17.2.4.07-90 «Охрана природы. Атмосфера», Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников предприятия. Ответственность за правильностью отбора проб и достоверности проводимых  анализов возлагается на основании договора на специализируемую аккредитованную лабораторию.

Анализы проводиться с использованием следующих нормативов: 

· МВИ содержания диоксида серы, сероводорода, сероокиси углерода, метилмеркаптана, диметилсульфида, сероуглерода в промышленных выбросах АООТ "Волжский оргсинтез" методом газовой хроматографии.НИИ "Синтез" 

· Методика газохроматографического определения конц. ацетона, этанола, бутанола, толуола, этилацетата, бутилацетата, изоамилацетата, этилцеллозольва и циклогексанона в промвыбросах с использ. универсального одноразового пробоотборника (ПНД Ф Товарищество с ограниченной ответственностью «АСУ-ЭКО» 

· МВИ концентраций оксида углерода от источников сжигания органического топлива газохроматографическим методом (ПНД Ф 13.1.5-97)*.

· Методика газохроматографического измерения концентрации бензола, толуола, ксилолов и стирола в промышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника (ПНД Ф 13.1.7-97)*

· МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в выбросах топливопотребляющих агрегатов (спектрально-флуоресцентным метод). АО "ВАМИ-НАУКА" 4017 - Методика определения массовой концентрации металлов в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах атомно
абсорбционным методом (определяются аэрозоли).РНЦ "Прикладная химия" 4018 - Методика газохроматографических измерений суммарной массовой концентрации предельных алифатических углеводородов С1- С10 или непредельных углеводородов С2-С5 в промышленных выбросах.АОЗТ ПКТИ 4020 - МВИ массовой концентрации формальдегида в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом с ацетилацетоном (М-16).ООО НПиПФ "Экосистема" 

· МВИ массовой концентрации предельных углеводородов С1-С5, а также С6 и выше (суммарно) в промышленных выбросах методом газовой хроматографии (ПНД Ф 13.1:2.26-99)*.КПНУ "Оргнефтехимзаводы

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНАХ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И/ИЛИ ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Согласно требованиям статьи 125 Экологического кодекса Компанией разработан План мероприятий по охране окружающей среды, который является составной частью пакета документов на получения разрешение на воздействие. Ниже приведены мероприятия с детальным описанием

Природоохранные мероприятия

В настоящее время современные требования экологической безопасности в Республике Казахстан направлены на разработку и осуществление таких природоохранных мероприятий, при которых бы строительные и эксплуатационные процессы были бы экологически безопасными. 

Для недопущения или снижения воздействия предусмотрены природоохранные мероприятия. Мероприятия подготовлены с учетом приложении 4 Экологического кодекса РК от 02.01.2021г. 

Природоохранные мероприятия по защите атмосферного воздуха

1. Охрана атмосферного воздуха 

Производство работ по проекту связано с выделением токсичных газов при работе двигателей техники и транспорта и работы основного оборудования. С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению или недопущению превышения выбросов загрязняющих веществ. Основными мероприятиями по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:

· применение современного оборудования для исключения превышения нормативов концентрации ЗВ 

· исправное техническое состояние используемой техники и транспорта;

· контроль транспорта организация движения транспорта;

· хранить производственные отходы в строго определенных местах.

· Снижение фоновой концентрации пыли до 40 % осуществляется благодаря обеспыливанию дорог внутри  промышленных площадок и орошению  материалов водой. 
· Мониторинг атмосферного воздуха, на гранизах СЗЗ

· обучение персонала реагированию на аварийные ситуации;

· соблюдение норм и правил противопожарной безопасности;

· не допускать разлива ГСМ;

· сокращение сроков хранения пылящих инертных материалов, хранения в строго отведенных местах;

В результате осуществления этих мероприятий, выбросы в атмосферу не превышают нормативные или даже значительно сократятся. 
Природоохранные мероприятия по защите поверхностных вод, почв и животного мира
2. Охрана водных объектов 

3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы 

необходимо соблюдать следующие мероприятия:

· случайные утечки ГСМ должны быть оперативно ликвидированы места загрязнения для недопущения попадания в грунтовые воды; 

· складирование отходов должно быть в строго-отведенных для этих целей местах; 

· необходим контроль над техническим состоянием автотранспорта и техники, исключающий утечки горюче-смазочных материалов;

· мониторинг грунтовых вод. 

· вывоз сточных вод (за исключением пластовых) спецпредприятием на отчистку, исключить пролив на почву или слив в водоем. 

4. Охрана земель

Охрана земель является неотьемлемой частью природоохранных мероприятий окружающей среды. От загрязнения земель косвенное воздействия в последсвии может оказывать на воды, растения, животные и человека. Для снижения, исключения, и недопущения загрязнения почвенного покрова необходимо применение следующих меропритияй 

· ведение мониторинга земель в пределах СЗЗ и территрии предприятия

· проведение рекультивации земель в случае аварийных разливов и загрязнений. 

5. Охрана недр

Деятельность предприятия не связана с воздействием на недра, в связи с этим меропритяи не предусмотрены

6. Охрана растительного и животного мира

В виду того что участок располагается на месторождении, воздействие на растительный и животный мир незначителен из за его практического отсутствия.   

Воздействие на почвенный покров необходимо сводить к минимуму. Основными природоохранными мероприятиями по предупреждению загрязнения подстилающей поверхности являются:

· - исключение передвижения транспорта вне накатанных дорог;

· - исключение попадания отходов на открытую почву;

· - проведение уборки территории от прочего мусора.

·  - контроль над исправным состоянием применяемой техники, исключение разливов ГСМ.

· Произвести  озеленение близ лежащего жилого массива в соответствии с Санитарным и экологическими требованиями.  
Таким  образом, можно сделать вывод, что при соблюдении всех проектных решений при эксплуатации  возможен минимальный ущерб для окружающей среды.

Природоохранные мероприятия при сборе и хранении отходов

7. Обращение с отходами.

В «Правилах экологической безопасности и техники безопасности при сборе, хранении и транспортировании отходов, действия в аварийных ситуациях» предусмотрены мероприятия, предупреждающие загрязнение отходами почвы, водных ресурсов и атмосферы.

Мероприятия необходимые для снижения негативного воздействия следующие: 

· переработкой отходов для вторичного использования в качества сырья. 

· установка специальных площадок с подстилающим слоем, контейнеров, складирование отходов на твердой поверхности и в специально отведенных местах.

· Исключить долгое хранение отходов (не более 6 месяцев), по возможности свести к минимуму хранение.  

· Исключить смешивание отходов и сваливание на земле

· Передача отходов  на переработку, сократить отправку на полигон. 

· Соблюдение правил пожарной безопасности

8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность 

Для соблюдения радиационной, биологической и химической безопасности предприятием предусмотрено ряд мероприятий:

· Проведение ежегодного радиационного мониторинга на границе СЗЗ и территрии предприятия. 

· Применение сертифицированных материалов для производства работ  

9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий 

Технология производства уже учтена к использованию возможных технологий. 

В качестве мероприятий в данном разделе возможно предусмотреть только:

· Проводить своевременную диагностику и ремонт установок, да наилучшей работы 

ПЕРЕЧЕНЬ  

Лабораторного оборудования и  измерительных приборов
1. Фотометр КФК-5М

2. Термоэлектрический холодильник «Vitek»

3. Газоанализатор Testo350 XL
4. Газоанализатор microPac
5. Многокомпонентный портативный газоанализатор X-am 5000

6. Газоанализатор «ОПТОГАЗ-500»

7. Газоанализатор «ЭЛАН-СО»

8. Фотоионизационный газоанализатор «ФГ-2»

9. Барометр-анероид

10. Анализатор для контроля промышленных выбросов MSI 150 Pro-2i
11. Аспиратор «Модуль 822»

12. Аспиратор «ПУ-4Э»

13. Аспиратор «ПУ-2Э»

14. Газоанализатор «СВ-320»

15. Манометр дифференциальный цифровой «ДМЦ-01М»

16. Газоанализатор  измеритель пыли «ИДИП-01П»

17. Пневмометрическая трубка «ТПН»

18. Трубка напорная «ПИТО»

19. Весы лабораторные

20. Лабораторная электропечь  «SNOL 67/350»

21. Комплект ручных пробоотборников для гетерогенных  почв

22. Мельница лабораторная МЛ-1 

Ситуационная карта

Карта расположения предприятия по отношению с населенному пункту и водному объекту. 

[image: image2.jpg]



Масштаб 1:15000

	Условные обозначения: 
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	Территория объекта
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	Соседние участки
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	Жилые зоны
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