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1. ВВЕДЕНИЕ

Управление отходами – это деятельность по планированию, реализации, мониторингу и анализу мероприятий по обращению с отходами производства и потребления.

Программа разрабатывается физическими и юридическими лицами, имеющими объекты I и II категории, а также лицами, осуществляющих утилизацию и переработку отходов или иные способы уменьшения их объемов и опасных свойств, а также осуществляющих деятельность, связанную с размещением отходов производства и потребления, согласно статьи 335  Экологического кодекса РК от 02.01.2021г. 

 Разработка Программы направлена на повышение эффективности процедур оценки изменений, происходящих в объеме и составе отходов, с целью выработки оперативной политики минимизации отходов с использованием экономических или других механизмов для внесения позитивных изменений в структуры производства и потребления путем:

1.  Совершенствования производственных процессов, в том числе за счет внедрения малоотходных технологий;

2.  Повторного использования отходов либо их передачи физическим и юридическим лицам, заинтересованным в их использовании;

3.  Переработки, утилизации или обезвреживания отходов с использованием наилучших доступных технологий либо иных обоснованных методов;

ПУО выполнена в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 г. 

2. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами»

3. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов»

4. Требования к собственной системе сбора, переработки и утилизации отходов утвержденные приказом МЭ РК от 25 декабря 2015 года № 761  

5. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 176

6. Методические указания по разработке физическими и юридическими лицами проектов обращения с отходами и представления их на утверждение в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды РК, Утв. МинООС РК, №163-п от 23.05.2006г.

7. РНД 03.3.0.4.01.-96. «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», утвержденные Мин эко биоресурсов Республики Казахстан от 29.08.1997г

2. СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Программа управления отходами для объектов ТОО «Атырауская теплоэлектроцентраль» разработана индивидуальным предпринимателем ИП «Усеинова» на основании следующих документов:

- Свидетельство о государственной регистрации ИП: серия № 1510 № 0005368 от 04.09.2014 года;
- Государственная лицензия на деятельность в области охраны окружающей среды: № 02369Р от 11.06.2015 года.

Разработчик программы:
ИП «Усеинова»
Руководитель проекта: Усеинова Л.А.

Заказчик программы:
Акционерное общество «Атырауская теплоэлектроцентраль»
Президент: Аленов М.К.

3. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

Территория расположения площадки ТЭЦ

Рисунок 1 
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4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Офис ТОО «АТЭЦ» находится по адресу: Республика Казахстан, г. Атырау, ул. З.Кабдолова, 9. Тел.: 8(7122)306200//8(7122)457222
Основными видами деятельности акционерного общества                       «Атырауская теплоэлектроцентраль» является производство и оптовая                  реализация электрической энергии, производство и снабжение тепловой                 энергией. Целью деятельности ТОО является эффективное и                                      надежное энергоснабжение Атырауского регион. 

Атырауская ТЭЦ ТОО «АТЭЦ» введена в эксплуатацию в 1963 году и              работает по тепловому графику с довыработкой электроэнергии по конденсационному режиму работы. Территориально расположена в южной                    части Прикаспийской низменности и по административному делению находится                                   в границе города Атырау. 

В состав Атырауской ТЭЦ входит две промышленные площадки на               которых имеются организованные и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

Площадка 1 - «Атырауская ТЭЦ» расположена по адресу:                                 Республика Казахстан, г. Атырау, ул. З.Кабдолова, 9. Размер санитарно-                     защитной зоны для площадки «Атырауская ТЭЦ» составляет 500м                               во всех направлениях (II класс опасности). 

На основании статьи 40 Экологического Кодекса РК и в соответствии с санитарной классификацией производственных объектов площадка «Атырауская ТЭЦ» относится к I категории.

Площадка 2 «Котельная» - расположена по адресу: Республика Казахстан,                 г. Атырау, мкр. Жеруйык. Размер санитарно-защитной зоны для                                площадки «Котельная» составляет 60м от источников во всех направлениях                           (V класс опасности в соответствии с санитарной классификацией производственных объектов). 

На основании статьи 40 Экологического Кодекса РК площадка «Котельная» относится к IV категории.

В геоморфологическом отношении территория Атырауской ТЭЦ                 приурочена к поверхности левой подпойменной террасы р.Урал,                   представляющий собой слабо волнистую равнину с общим уклоном в                         сторону Каспийского моря. В орографическом отношении представляет                         собой равнину с перепадом высот от -20 м на западе до +100 м на северо-востоке                 над уровнем моря. ТЭЦ — это предприятие, продукцией которого                               является электроэнергия, а также теплоэнергия, отпускаемая в виде пара или горячей воды.

Ближайший жылой массив располагается к северу на расстоянии от крайнего источника выбросов на растоянии 352 м. 

Водный объект составляет река Урал расположенная на расстоянии 2111 метров на северо запад. 

С запада к Атырауской ТЭЦ примыкает нефтеперерабатывающий завод АНПЗ и  химический завод, с востока и юго-востока каналы технического водоснабжения и стройбаза, с северо-запада проходит автодорога, соединяющая город с поселком Химзавода. 

Источники загрязнения атмосферы 

Режим работы ТЭЦ: количество рабочих дней в году -365, смен в сутки-2, продолжительность смены-12 ч.

Основной вид топлива - природный газ. 

Источниками выделения вредных веществ являются технологическое оборудование или технологические процессы, от которых в ходе производственного цикла происходит образование вредных веществ. 
У ТЭЦ имеется площадка на которой расположено  30 источников выброса вредных веществ в атмосферу:

· Котлоагрегаты. Источники №0001, №0002, №0003, №0004, №0005.                       Время работы 8760 ч/год. В процессе работы котлов происходит выброс:                   сернистого ангидрида, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота. 

На площадке АТЭЦ расположены 15 котлов, подключенные к 4 дымовым трубам                и ГТУ. В период максимальной нагрузки ТЭЦ – зимний и летний периоды – в               работе находятся 13 котлов; осенью и весной – 12 котлов. Остановка котлов                        на ремонт осуществляется согласно Плана ремонтных работ и зависит от технического состояния котлов. Также на ТЭЦ возможна работа всех котлов одновременно.
· Кузнечный цех. Источник №0007. В процессе работы происходят                    выбросы: сажи, сернистого ангидрида, оксида углерода, диоксида азота, оксида  азота.

· Емкости для хранения турбинных и трансформаторных масел.                        Источник №0008. В процессе хранения происходят выбросы паров масла минерального.

· Емкости для хранения мазута. Источники №0009. Для хранения                          мазута установлено три наземных резервуара емкостью 1000 м3 каждый.                      Хранение мазута предусмотрено в объеме 3000 т. В процессе хранения                выделяются пары нефтепродуктов: углеводородов С12-С19, сероводорода. 

· АЗС законсервирована. Источник №0010. При хранении происходят выбросы углеводородов и сероводорода. 

· Цех централизованного ремонта. Источник №0011. В процессе осуществления работ, происходят выбросы оксида железа и аэрозолей масла.

· Электроцех. Источник №0012. В процессе осуществления работ аппаратов происходят выбросы оксида железа и аэрозолей масла.

· Деревообрабатывающий цех. Источник №0013. В процессе работы цеха происходят выбросы древесной пыли.

· Аккумуляторный цех. Источник №0014. При зарядке аккумуляторов, происходят выбросы паров серной кислоты. 

· Склад цемента. Источники №0019, №0020. Имеются 2 емкости  для                 хранения цемента. Цемент завозится спецавтотранспортом и загружается в              силосную ёмкость пневмотранспортом из емкостей цементовозов. Годовой                 расход цемента на 1 емкость – 35.0 тонн. Для уменьшения пылевыделения,                          на выхлопных трубах силосных банок установлены рукавные, тканевые фильтры       типа ФР-30, со степенью очистки до 99%. Время хранения – 8760 часов в год,                 время загрузки – 1.5 часа в год. При осуществлении работ на данном                        источнике происходят выбросы пыли неорганической.

· ХВО. Источник 0021. Водоподготовительная установка Атырауская                      ТЭЦ предназначена для подготовки воды, идущей в качестве добавки                                     к питательной воде котлов высокого давления, а также для подпитки  теплосети. Обработка воды производится: Предочистка;  известкование, коагуляция, флокуляция, (ввод полиакриламида) в осветлителях. В здании  ХВО находятся: известковое хозяйство, солевое хозяйство,  коагулянтное хозяйство, кислотное хозяйство, щелочное хозяйство.                            
При осуществлении  работ в помещении ХВО происходят организованные               выбросы: паров серной кислоты, паров едкого натра, взвешенных веществ и                           пыли оксида кальция.
· САГ. Источник №6001. Передвижной сварочный дизельный агрегат,                              в процессе работы которого происходит выброс оксида углерода, диоксида                     азота, оксида азота, углеводородов, сажи, сернистого ангидрида,                     формальдегида, бенз/а/пирена.

· САГ. Источник №6002. Сварочный агрегат, работающий на бензине,                             в процессе работы происходят выбросы: оксида углерода, диоксида азота,                     оксида азота, углеводородов, сажи, сернистого ангидрида,  бенз/а/пирена. 

· Сварочные посты. Источник №6003, №6008. В процессе работы сварочных аппаратов происходит выброс оксидов марганца, оксида железа, фторидов, фтористых газообразных соединений, неорганическая пыль, азота диоксида, углерода оксида, взвешенных веществ.

· Газорезочный пост. Источник №6004. При осуществлении работ на посту происходят выбросы диоксида азота.

· КНС. Источник №6005. При работе происходят выбросы углеводородов. 

· Склад извести. Источник №6006. при перемещении тары с известью выделяется оксид кальция (взвешенные вещества).

· Склад серной кислоты. Источник №6007. В процессе хранения выделяются пары серной кислоты.

· Склад песка. Источник 6009. Склад песка расположен на открытой                  площадке, закрытой от сдувания с трёх сторон, на площадке БРУ. Песок                завозится автосамосвалами и хранится в буртах, регулярно поливается водой. Далее песок транспортируется тачками.  Расход песка составляет 40 т/год. Производительность погрузочно- разгрузочных работ: G = 8 т/час. Неорганизованные выбросы пыли происходят при пересыпке и перемещении материалов, при статическом хранении.

· Склад щебня. Источник 6010. Склад щебня расположен на открытой площадке, закрытой от сдувания с трёх сторон, на площадке БРУ. Расход щебня составляет 80 т/год. Производительность погрузочно- разгрузочных работ: G = 20 т/час. Неорганизованные выбросы пыли происходят при пересыпке и перемещении материалов, при статическом хранении.

· Засыпка в бункер инертных материалов. Источник 6011. Расход щебня составляет 80 т/год. Расход песка составляет 40 т/год. Неорганизованные выбросы пыли происходят при пересыпке и перемещении материалов, при статическом хранении.

· Земляные работы. Источник 6012. Рытьё котлована и траншей                 производится экскаватором на базе трактора с погрузкой в автосамосвалы.  Влажность разрабатываемых грунтов составляет более 10%.  При разработке                грунта, в атмосферу выделяется пыль неорганическая (2908) и продукты                   сгорания дизельного топлива в двигателе экскаватора: углеводороды, оксид                углерода, оксиды азота, сернистый ангидрид, сажа, формальдегид, акролеин и бенз(а)пирен.
· Газовое хозяйство. Источник 6013. Источником линейного выброса является – газопровод участка «Газового хозяйства», необходимый для подачи сжиженного газа к котлоагрегатам, для обеспечения работы ТЭЦ.  Фонд рабочего времени - 8760 часа в год. Годовой оборот газа на ТЭЦ приблизительно составляет 1500000тыс м3. При прохождению сжиженного газа по газопроводу образуется конденсат.

· Пост газовой сварки. Ист. 6022. Используется для резки металла, в атмосферу поступают оксиды железа и марганца, диоксид азота и оксид углерода.

· Лакокрасочные работы. Источник №6023. При покрасочных работах в атмосферный воздух поступает ксилол, уайт-спирит.

5. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
4.1. Общие сведения
Основной сферой  деятельности предприятия является - производство и оптовая реализация электрической энергии, производство и снабжение тепловой энергией 

Особенности эксплуатации объектов, а также сопутствующей инфраструктуры определяют перечень источников образования и номенклатуру ОПП.

Образуемые отходы разделяются:

· По агрегатному состоянию: твердые, жидкие, пастообразные, газообразные (жидкие отходы поступающие в систему канализации и газообразные отходы в данной программе не рассматриваются);

· По источникам образования: промышленные и бытовое.

Причины образование отходов происходит в процессе:

- продукты не соответствующие техническим условиям

- истечения срока действия, 

- потеря потребительских свойств,

- загрязнение.

- остатки от процессов производства и потребления

4.2. Объемы образования отходов
В процессе эксплуатации планируется образование отходов, которые должны будут сопровождаться паспортами отходов составленными согласно правилам Экологического кодекса и Классификатором отходов.  

Часть отходов которые образуются по мере накопления передаются на переработку сторонней компании. Опасные отходы должны передаваться только специализированным компаниям имеющих лицензию на данный вид отхода. Неопасные отходы возможно передавать специализированным компаниям подавших уведомление о начале деятельности. Образованные неопасные отходы частично используются для нужд предприятия в пределах площадки. 
Характеристика образующихся отходов 

В процессе производственной деятельности образуется 18 видов отходов из которых 11 видов опасных отходов и 7 видов неопасных отходов. 
Образование отходов происходит в процессе производственной деятельности  ТЭЦ. 

Отходы образуются на объектах:

Опасные отходы 

1. Ртутьсодержащие отходы – цех централизованного ремонта, медпункт, столовая, административное здание, химическая лаборатория

2. Отработанные аккумуляторы - транспортный цех

3. Отработанные масла – транспортный цех

4. Отработанные фильтры - транспортный цех

5. Промасленные отходы (ветошь) – мастерская по ремонту высоковольтного оборудования, цех централизованного ремонта

6. Портативное оборудование и оргтехника

7. Медицинские отходы - медпункт

8. Картриджи – административное здание

9. Антифриз - транспортный цех

10. Нефтешлам – резервуары хранения разевного топлива – мазута

11. Тара из под ЛКМ - цех централизованного ремонта

Неопасные отходы 

12. Отработанные шины - транспортный цех

13. Твердо-бытовые отходы - мастерская по ремонту высоковольтного оборудования, цех централизованного ремонта, столовая, административное здание

14. Строительные отходы

15. Огарки сварочных электродов сварки - цех централизованного ремонта

16. Осадок очистных сооружений (донный осадок) – очистные сооружения по очистке загрязненных сточных вод

17. Использованая известь (гашенная) – очистные сооружения по очистке поступающей воды из р.Урал

18. Металлические отходы - цех централизованного ремонта, административное здание

	Наименование отхода
	Код по классификатору отходов
	Образовалось в тоннах
	Наименование источника образования отходов производства
	Возможные способы  обезвреживания, восстановления и удаления отходов

	Опасные отходы на период эксплуатации

	Ртутьсодержащие отходы (лампы) 
	200121*


	0,7
	Цех централизованного ремонта 
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Рецеклирование на установке. Ртуть полностью обезвреживается и остается только стелобой, который при возможности вторично используется

	
	
	
	Медпункт 
	

	
	
	
	Столовая 
	

	
	
	
	Административное здание 
	

	
	
	
	Химическая лаборатория 
	

	Отработанные аккумуляторы 
	160601*


	3,5
	Транспортный цех
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Разбор, нейтрализация кислоты, вторсырье (пластик свинец)

	Отработанные масла 
	130208*
	60
	Транспортный цех 
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Восстановление, вторичное использование 

	Отработанные фильтры
	160107*
	1
	Транспортный цех
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Сжигание 

	Промасленые отходы (ветошь)  
	150202*
	1
	Транспортный цех
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Сжигание 

	
	
	
	Мастерская по ремонту высоковольтного оборудован ия
	

	
	
	
	Цех централизованного ремонта 
	

	Портативное оборудование и оргтехника 
	200135*
	1
	Административное здание 
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Разбор, сортировка, вторсырье (пластик, цвет мет, стекло), сжигание не сортируемого остатка 

	Медецинские отходы 
	180103*
	0,5
	Медпункт 
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Сжигание 

	Картриджи 
	080317*
	0,1
	Административное здание 
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Разбор, сортировка, вторсырье (пластик). 

	Антифриз
	160114*
	0,2
	Транспортный цех
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Восстановление 

	Нефтешлам 
	050103*
	1000
	Площадка №1 ТЭЦ
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Переработка, изъятие нефтепродукта и нейтрализованного грунта. 

	Отходы от ЛКМ
	080111*
	1,5
	Цех централизованного ремонта
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Переработка, изъятие металлолома

	Не опасные отходы на период эксплуатации 

	Отработанные шины
	160103
	15
	Транспортный цех
	Передача в спецпредприятие 

Дробление, использование резиновой крошки как вторресурс 

	Твердо-бытовые отходы 
	200301


	160
	Мастерская по ремонту высоковольтного оборудования 
	Передача в спецпредприятие 

Сортировка, вторичные ресурсы (пластик, бумага, стекло), сжигание не сортируемого остатка

	
	
	
	Цех централизованного ремонта
	

	
	
	
	Столовая 
	

	
	
	
	Административное здание 
	

	Строительные отходы 
	170904
	4000
	Площадка №1 ТЭЦ
	Передача в спецпредприятие 

Сортировка, вторичные ресурсы (пластик, бумага, стекло), сжигание не сортируемого остатка

	Огарки сварочных электродов сварки 
	120113
	3
	Цех централизованного ремонта 
	Передача в спецпредприятие 

Использование как металлолом (вторресурс) 

	Осадок очистных сооружений (донный осадок)
	190816
	50
	Площадка №1 ТЭЦ
	Передача в спецпредприятие 

Размещение на полигоне, сжигание 

	Использованная известь (гашёная)

 
	030309
	100
	Площадка №1 ТЭЦ
	Использование отхода для личного использования предприятия, для постилающего слоя на грунтовых дорогах внеутри территории. 

	Металлические отходы 
	200140


	300
	Цех централизованного ремонта 
	Передача в спецпредприятие 

Сортировка, вторичные ресурсы 


4.3. Расчет принимаемых и образованных отходов производства и потребления

Опасные отходы 

1. Отработанные люминисцентные отходы 

Количество образующихся отработанных ламп определяется по формуле:

N = n · Т/ТР, шт./год,

где n - количество работающих ламп данного типа; 

Т Р - ресурс времени работы ламп; 

Т - время работы ламп данного типа ламп в году.

1900*10000/6200 = 3065 шт

Средний вес одной лампы 220 грамм. 

Объем отходов – 3065*200/1000000 = 0,7 т/год

Объем образования отходов составляет – 0,7 т/год

Код  200121* (Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы) 
Уровень опасности отхода – «опасный».

2. Отработанные аккумуляторы 
Количество отработанных аккумуляторов, определяется по формуле:

N = ΣNавтi×ni / Тi

т/год

где:

Nавтi – количество автомашин, снабженных аккумуляторами i-того типа;

ni – количество аккумуляторов в автомашине, шт.;

Тi – эксплуатационный срок службы аккумуляторов i-ой марки, год; 2

М = ΣNi×mi×10-3

т/год

Ni – количество отработанных аккумуляторов i-ой марки, шт./год; 

mi – вес одного аккумулятора i-ой марки с электролитом, кг. (макс)

60*58/1000 = 3,5 тн

Объем образования отходов – 3,5 т/год

Код  160601* (Свинцовые аккумуляторы) 

Уровень опасности отхода – «опасный».

3. Отработанные масла 

Количество отработанного масла может быть определено также по формуле: [image: image2.png]W= (M, +Ny)- 025



, 

где 0.25 - доля потерь масла от общего его количества;

[image: image3.png]


 - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе,

[image: image4.png]Ny =Yy Hyp



 (здесь: [image: image5.png]


 - расход дизельного топлива за год, м[image: image6.png]


, [image: image7.png]


 - норма расхода масла, 0.032 л/л расхода топлива; [image: image8.png]


 - плотность моторного масла, 0.930 т/м[image: image9.png]


); 

2000 * 0,032 * 0,93 = 60 т/год.

Объем образования составляет 60  т.

Код  130208* (Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла) 
Уровень опасности отхода – «опасный».

4. Отработанные масленые фильтры 

Расчет норматива образования отработанных фильтров, проводится по формуле:

N = ΣNi×ni×mi×Li / LHi×10-3

т/год
где:

Ni – количество автомашин i-ой марки, ед.;

ni – количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт.;

mi – вес одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг.;

Li – средний годовой пробег автомобиля/факт. мото-час i-ой марки, тыс. км/год;

LHi – норма пробега/нормат.мото-час подвижного состава i-ой марки, до замены фильтровальных элементов, тыс.км;

Легковые – 4*1*0,7*90/10*0,001 = 0,03 т

Грузовые – 4*1*1,8*80/7*0,001 = 0,08 т

Прочее – 5-1-2,3*70/1*0,001 = 0,8 т

Объем образования отходов – 1  т/год

Код  160107* (Масляные фильтры)

Уровень опасности отхода – «опасный».

5. Промасленные отходы  
Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши 0,77 (М0) , т/год), норматива содержания в ветоши масел (М0) и влаги (W):

N = М0 + М + W, т/год, 

где 

М = 0,12* М0 , 

W =0,15* М0 

0,77+(0,12*0,77)+(0,15*0,77) = 1 т

Объем образования отходов составляет – 1 т/год

Код  150202* (Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами) 
Уровень опасности отхода – «опасный».

6. Портативное оборудование и оргтехника

образуется в результате выхода из строя оборудования бытового и офисного.  

Код по классификатору отходов  200135*. 

Вид –  опасные отходы.

Ориентировочный объем образования – 1 тонн.  

7. Медицинские отходы

Ориентировочный норматив образования отходов:
- для амбулаторно-поликлинических учреждений – 250 граммов на одно посещение.

Ориентировочное количество посещений в год – 2000

250*2000/1000000 = 0,5 т/год

Медицинские отходы – 0,5 т/год

Код  180103*  (Отходы, сбор и размещение которых подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения) 

Уровень опасности отхода – «опасный».

8. Картридж – 

образуется в результате работы принтера. 

Не пригодные к использованию картриджи. 

Код по классификатору отходов  080317*. 

Вид –  не опасные отходы.

Ориентировочный объем образования тары – 0,1 тонн.  

9.  Антифриз  

В среднем необходимый объем охлаждающей жидкости составляет 9 литров на 1 технику

Количество смены – 2 раза в год

Плотность жидкости  – 1,112 т/м3

Количество техники – 10

(9 * 2 * 10)/1000 *1,112 = 0,2 т

Антифриз, тосол – 0,2 т/год

Код  160114*  (Антифризы, содержащие опасные вещества) 
Уровень опасности отхода – «опасный».

10. Нефтешлам 

Ориентировочный объем нефтешлама – 1000 т/год
Код  050103*  (Донные шламы) 
Уровень опасности отхода – «опасный».

11. Использованная тара из-под ЛКМ. 

Объем образования отходов ЛКМ рассчитывается по формуле:

N=∑ Mi * n+∑Mki * αi,

где: Mi – масса i-го вида тары;

n – число видов тары;

MkI – масса краски в i-й таре; 0,8

αi – содержание остатков краски в таре в долях от MkI (0,01-0,05). 

Общее количество банок 30 шт.

N= 0,05 * 30 + 0,8*0,05= 1,5 т.

Отходы лакокрасочных материалов – 1,5 т/год

Код  080111*  (Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества) 
Уровень опасности отхода – «опасный».

Неопасные отходы 

1. Отработанные шины 

Норма образования отработанных автошин определяется по формуле:

Мотх = 0.001×Пср×К×k×М/L

т/год

где:

Пср – среднегодовой пробег машины, тыс.км;

К – количество транспорта, ед;

k – Количество шин;

М – масса шины, кг (макс);

L – нормативные пробег машины, тыс.км.

0,001*6*25*5*40/2 = 15 т/год 

Объем образования отходов – 15 т/год

Код  160103 (Отработанные шины) 

Уровень опасности отхода – «неопасный».

2. Твердые бытовые отходы   (бытовой мусор, упаковочные материалы и др.) 
Список литературы:

Норма образования твердо-бытовых отходов определяется по следующей формуле:

Q3 = P * M * Ртбо, 

где:

Р – норма накопления отходов на одного человека в год,. – 1.06 м3/год;

М – численность сотрудников  – 602 человек;

Ртбо – удельный вес твердо-бытовых отходов – 0.25 т/м3

Q3 = 1,06 * 602* 0.25 = 160  т/год

Объем образования ТБО составляет 160  т.

Код  200301 (Смешанные коммунальные отходы) 
Уровень опасности отхода – «неопасный».

3. Строительные отходы 

Ориентировочный объем строительных отходов – 4000 т/год

Код  170904  (Смешанные отходы строительства и сноса) 
Уровень опасности отхода – «неопасный».

4. Огарки сварочных электродов 

Норма образования отхода составляет: N = Mост*α,

где: 

Mост -  расход электродов, 200 т/год;

α- остаток электрода, 0,015.

Объем образования огарков сварочных электродов 3 тонн.

Код  120113  (Отходы сварки) 
Уровень опасности отхода – «неопасный».

5. Осадок очистных сооружений (донный осадок) 

Ориентировочный объем образования металлолома составит 50 т/год

Код  19 08 16 (Отходы очистки сточных вод) 

Уровень опасности отхода – «неопасный».

6. Использованая известь (гашенная) 

Ориентировочный объем образования металлолома составит 100 т/год

Код  03 03 09  (Известковый шлам) 

Уровень опасности отхода – «неопасный».

7. Металлические отходы  (обрезки труб, обрезки арматуры и прочее) 
Ориентировочный объем образования металлолома составит 300 т/год

Код  200140  (Металлы) 
Уровень опасности отхода – «неопасный».

3.3.1. Отходы производства    

Характеристика и перечень отходов, образующихся в структурных подразделениях предприятиях и принимаемых от сторонних лиц, и их мест хранения 

таблица 5.1.

	№
	Цех, участок
	Источник

образования

(получения)

отходов
	Код

отходов
	Наименование

отходов
	Физико-химическая характеристика отходов
	Нормативное

Количество образования

т/год
	Анализ 
	Место временного  хранения отходов
	Удаление отходов
	Примечание

	
	
	
	
	
	Агрегатное

состояние
	Растворимость
	Летучесть
	Содержание

основных

компонентов
	
	2024
	2022
	2023
	№ по общей

нумерации
	Характеристика

места

хранения

отходов
	Накоплено

 на момент проведения 

инвентаризации
	Способ и периодичность

удаления
	Куда

удаляется

отход


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Цех централизованного ремонта 
	Освещение
	200121*


	Ртутьсодержащие отходы (лампы) 
	Твердое
	Не растворим
	Не летучие
	Ртуть-0,03%, 

Стекло-96,1%

Алюминий-1,6%

Медь-0,17%

Никель-0,06%

диЖелезо триоксид-0,14%

Гетинакс-0,3%

Мастика-1,3%

Люминофор-0,3%


	0,7
	0,36669
	0,42116
	0,273
	1
	Складирование в заводские картонные упаковки с дальнейщим хранением в общем металическом контейнере


	-
	Складирование вывоз по мере накопления (хранение не более 6 мес) 
	Передаются надемеркуризацию в предприятие имеющее лицензию
	

	
	Медпункт 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Столовая 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Административное здание 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Химическая лаборатория 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Цех, участок
	Источник

образования

(получения)

отходов
	Код

отходов
	Наименование

отходов
	Физико-химическая характеристика отходов
	Нормативное

Количество образования

т/год
	Анализ 
	Место временного  хранения отходов
	Удаление отходов
	Примечание

	
	
	
	
	
	Агрегатное

состояние
	Растворимость
	Летучесть
	Содержание

основных

компонентов
	
	2024
	2022
	2023
	№ по общей

нумерации
	Характеристика

места

хранения

отходов
	Накоплено

 на момент проведения 

инвентаризации
	Способ и периодичность

удаления
	Куда

удаляется

отход


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	2
	Транспортный цех
	Автотранспорт
	160601*


	Отработанные аккумуляторы 
	Твердое
	Не растворим
	Не летучие
	Свинец – 90%, полимерный материал-10% 
	3,5
	0,2105
	0,2094
	0,166
	2
	Отведенная бетонированная  площадка в закрытом обрешеточном контейнере
	-
	Складирование вывоз по мере накопления (хранение не более 6 мес) 
	Сдается по договору со спец. орг. с наличием лицензии для дальнейшей утилизации
	

	3
	Транспортный цех 
	Автотранспорт, техника и оборудование
	130208*
	Отработанные масла 
	Жидкое 
	Не растворим
	Не летучие
	Углеводороды – 97,96%, мехпримеси – 1,02%, присадка-1,02%
	60
	0
	0,64
	1,04
	3
	Металлические бочки установленные на бетонированной площадке с ограждением


	-
	Складирование

Временное  накопление  

 (хранение не более 6 мес) 


	Сдается по договору со спец. орг. с наличием лицензии для дальнейшей утилизации 
	

	№
	Цех, участок
	Источник

образования

(получения)

отходов
	Код

отходов
	Наименование

отходов
	Физико-химическая характеристика отходов
	Нормативное

Количество образования

т/год
	Анализ 
	Место временного  хранения отходов
	Удаление отходов
	Примечание

	
	
	
	
	
	Агрегатное

состояние
	Растворимость
	Летучесть
	Содержание

основных

компонентов
	
	2024
	2022
	2023
	№ по общей

нумерации
	Характеристика

места

хранения

отходов
	Накоплено

 на момент проведения 

инвентаризации
	Способ и периодичность

удаления
	Куда

удаляется

отход


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	4
	Транспортный цех
	Автотранспорт
	160103
	Отработанные шины
	Твердое
	Не растворим
	Не летучие
	Синтетический каучук -96%, сталь углеродистая-3%, ткань, текстиль-1%
	15
	0
	3,28
	1,82
	4
	Отведенная бетонированная  площадка в закрытом обрешеточном контейнере
	-
	Складирование вывоз автотранспортомпо мере образования (хранение не более 6 мес) 
	Сдается по договору со спец. орг. для дальнейшей утилизации 
	

	5
	Транспортный цех
	Автотранспорт, техника и оборудование
	160107*
	Отработанные фильтры
	Твердое
	Не растворим
	Не летучие
	Сульфат железа-25%, целлюлоза -38,7%, аллюминий и его сплав-17,3%, масло минеральное нефтяное-10%, резина-9%
	1
	0,098
	0,091
	0,062
	5
	Металлические ящики установленные на бетонированной площадке с ограждением


	-
	Складирование

Временное  накопление  

 (хранение не более 6 мес) 


	Сдается по договору со спец. орг. с наличием лицензии для дальнейшей утилизации
	

	№
	Цех, участок
	Источник

образования

(получения)

отходов
	Код

отходов
	Наименование

отходов
	Физико-химическая характеристика отходов
	Нормативное

Количество образования

т/год
	Анализ 
	Место временного  хранения отходов
	Удаление отходов
	Примечание

	
	
	
	
	
	Агрегатное

состояние
	Растворимость
	Летучесть
	Содержание

основных

компонентов
	
	2024
	2022
	2023
	№ по общей

нумерации
	Характеристика

места

хранения

отходов
	Накоплено

 на момент проведения 

инвентаризации
	Способ и периодичность

удаления
	Куда

удаляется

отход


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	6
	Транспортный цех
	Автотранспорт, техника и оборудование
	150202*
	Промасленые отходы (ветошь)  
	Твердое
	Не растворим
	Не летучие
	Ткань-73%,

Масло-12%,

Вода-15%
	1
	0,45
	0,339
	0,321
	6
	Металлические ящики установленные на бетонированной площадке с ограждением
	-
	Складирование

Временное  накопление  

 (хранение не более 6 мес) 


	Сдается по договору со спец. орг. с наличием лицензии для дальнейшей утилизации
	

	
	Мастерская по ремонту высоковольтного оборудован ия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цех централизованного ремонта 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Мастерская по ремонту высоковольтного оборудования 
	Жизнедеятельность персонала 
	200301


	Твердо-бытовые отходы 
	Твердое
	Не растворим
	Не летучие
	Пищевые отходы-30%, 

Бумага – 22%

Стекло – 13%

Железо метал – 12%

Полимер-9%

Тквань, тексиль-8%

Древесина-6%
	160
	128,15
	116,05
	110,175
	7
	Металлический контейнер  с крышкой
	-
	Складирование вывоз по мере накопления (хранение не более 6 мес) 
	Сдается по договору со спец. орг. для дальнейшей утилизации 
	

	№
	Цех, участок
	Источник

образования

(получения)

отходов
	Код

отходов
	Наименование

отходов
	Физико-химическая характеристика отходов
	Нормативное

Количество образования

т/год
	Анализ 
	Место временного  хранения отходов
	Удаление отходов
	Примечание

	
	
	
	
	
	Агрегатное

состояние
	Растворимость
	Летучесть
	Содержание

основных

компонентов
	
	2024
	2022
	2023
	№ по общей

нумерации
	Характеристика

места

хранения

отходов
	Накоплено

 на момент проведения 

инвентаризации
	Способ и периодичность

удаления
	Куда

удаляется

отход


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	7
	Цех централизованного ремонта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Столовая 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Административное здание 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Площадка №1 ТЭЦ
	Мелкий ремонт 
	170904
	Строительные отходы 
	Твердое
	Не растворим
	Не летучие
	Металлы 35% стекло-15% 

Пластик-10%

Бой камней и прочее-40% 


	4000
	964,8
	748,8
	384
	8
	Площадка специально отведенная 
	-
	Складирование вывоз по мере накопления (хранение не более 6 мес) 
	Сдается по договору со спец. орг. для дальнейшей утилизации 
	

	9
	Административное здание 
	Офисные работы 
	200135*
	Портативное оборудование и оргтехника 
	Твердое
	Не растворим
	Не летучие
	Металл-35% 

Пластик-55%

Стекло-10%


	1
	0,34315
	0,076
	0,25
	9
	Отведенное место
	-
	Складирование вывоз по мере накопления (хранение не более 1 мес) 
	Сдается по договору со спец. орг. с наличием лицензии для дальнейшей утилизации


	

	№
	Цех, участок
	Источник

образования

(получения)

отходов
	Код

отходов
	Наименование

отходов
	Физико-химическая характеристика отходов
	Нормативное

Количество образования

т/год
	Анализ 
	Место временного  хранения отходов
	Удаление отходов
	Примечание

	
	
	
	
	
	Агрегатное

состояние
	Растворимость
	Летучесть
	Содержание

основных

компонентов
	
	2024
	2022
	2023
	№ по общей

нумерации
	Характеристика

места

хранения

отходов
	Накоплено

 на момент проведения 

инвентаризации
	Способ и периодичность

удаления
	Куда

удаляется

отход


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	10
	Медпункт 
	Оказание медпомощи
	180103*
	Медецинские отходы 
	Твердое
	Не растворим
	Не летучие
	Целлюлоза-2,56%

Полимерные материалы-20,4%

Хлопок, ткань хб-8,12%

Ткань, текстиль-4,12%

Латекс-12,62%

Железо металлич-42,38%

Никель-9%

Титан-0,5%

Хром-0,18%

Углероды-0,12%


	0,5
	0,016
	0,053
	0,077
	10
	Специализированые контейнеры соответствующего класса
	-
	Складирование вывоз по мере накопления (хранение не более 1 мес) 
	Сдается по договору со спец. орг. с наличием лицензии для дальнейшей утилизации
	

	№
	Цех, участок
	Источник

образования

(получения)

отходов
	Код

отходов
	Наименование

отходов
	Физико-химическая характеристика отходов
	Нормативное

Количество образования

т/год
	Анализ 
	Место временного  хранения отходов
	Удаление отходов
	Примечание

	
	
	
	
	
	Агрегатное

состояние
	Растворимость
	Летучесть
	Содержание

основных

компонентов
	
	2024
	2022
	2023
	№ по общей

нумерации
	Характеристика

места

хранения

отходов
	Накоплено

 на момент проведения 

инвентаризации
	Способ и периодичность

удаления
	Куда

удаляется

отход


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	11
	Цех централизованного ремонта 
	Сварочные работы 
	120113
	Огарки сварочных электродов сварки 
	Твердое
	Не растворим
	Не летучие
	Железо оксид-96%

Обмазка-3%

Прочее-1%
	3
	0
	0,04255
	0,04
	11
	Металлический ящик
	-
	Складирование вывоз по мере накопления (хранение не более 6 мес) 
	Сдается по договору со спец. орг. для дальнейшей утилизации 
	

	12
	Площадка №1 ТЭЦ
	Очистные сооружения по очистке загрязненных сточных вод
	190816
	Осадок очистных сооружений (донный осадок)
	Пастообразное 
	Не растворим
	Не летучие
	Антрацит – 16,0%

Кварцевый песок – 8,9%

Активированый уголь – 5,8%

Нефтепродукты – 12,5%

Мех.примеси – 8,8%

Вода –

48,0%


	50
	0
	0
	0
	12
	Герметичнозакрытые емкости установленные временно на момент очистки очистных сооружение 
	-
	Временное хранение не более 6 месяцев Передача в спецпроприятие 


	Отходы передаются в спецпредприятие на удаление  
	

	№
	Цех, участок
	Источник

образования

(получения)

отходов
	Код

отходов
	Наименование

отходов
	Физико-химическая характеристика отходов
	Нормативное

Количество образования

т/год
	Анализ 
	Место временного  хранения отходов
	Удаление отходов
	Примечание

	
	
	
	
	
	Агрегатное

состояние
	Растворимость
	Летучесть
	Содержание

основных

компонентов
	
	2024
	2022
	2023
	№ по общей

нумерации
	Характеристика

места

хранения

отходов
	Накоплено

 на момент проведения 

инвентаризации
	Способ и периодичность

удаления
	Куда

удаляется

отход


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	13
	Площадка №1 ТЭЦ
	Очистные сооружения по очистке поступающей воды из р.Урал
	030309
	Извести 
	Пастообразное 
	Не растворим
	Не летучие
	Гидрат окси кальция – 100% 
	100
	11,96
	14,56
	13,76
	13
	Емкости 
	-
	Складирование 

Вторичное использование

(хранение не более 6 мес) 


	Отходы используются вторично в пределах территории предприятия 
	

	14
	Административное здание 
	Офисные работы 
	080317*
	Картриджи 
	Твердое
	Не растворим
	Не летучие
	Металл-0,03% 

Пластик-96,97%

Тонер (сажа)-3%


	0,1
	0,0736
	0,0554
	0
	14
	Коробка, контейнер с последу-ющим хранением в отдельном помещении  
	-
	Складирование вывоз по мере накопления (хранение не более 1 мес) 
	Сдается по договору со спец. орг. с наличием лицензии для дальнейшей утилизации
	

	15
	Транспортный цех
	Автотранспорт, оборудование 
	160114*
	Антифриз
	Жидкое 
	Не растворим
	Не летучие
	Антифриз-100% 
	0,2
	0
	0
	0
	15
	Емкость 
	-
	Складирование вывоз по мере накопления (хранение не более 1 мес) 
	Сдается по договору со спец. орг. с наличием лицензии для дальнейшей утилизации
	

	№
	Цех, участок
	Источник

образования

(получения)

отходов
	Код

отходов
	Наименование

отходов
	Физико-химическая характеристика отходов
	Нормативное

Количество образования

т/год
	Анализ 
	Место временного  хранения отходов
	Удаление отходов
	Примечание

	
	
	
	
	
	Агрегатное

состояние
	Растворимость
	Летучесть
	Содержание

основных

компонентов
	
	2024
	2022
	2023
	№ по общей

нумерации
	Характеристика

места

хранения

отходов
	Накоплено

 на момент проведения 

инвентаризации
	Способ и периодичность

удаления
	Куда

удаляется

отход


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	16
	Цех централизованного ремонта 
	Работа с металлом 
	200140


	Металлические отходы 
	Твердое
	Не растворим
	Не летучие
	Железо оксид-95%

Углерод черный-3%

диЖелезо триоксид-2%
	3000
	0
	0
	0
	16
	Металлический контейнер  с крышкой
	-
	Складирование вывоз по мере накопления (хранение не более 6 мес) 
	Сдается по договору со спец. орг. для дальнейшей утилизации 
	

	17
	Площадка №1 ТЭЦ
	Резервуары хранения резервного топлива - мазут (очистка резервуара) 
	050103*
	Нефтешлам 
	Пастообразное 
	Не растворим
	Не летучие
	Мех.примеси – 75,91%

Нефтепродукты -15%

Вода -9,09%
	1000
	0
	0
	0
	17
	Герметичнозакрытые емкости установленные временно на момент очистки резервуаре 
	-
	Временное хранение не более 6 месяцев Передача в спецпроприятие 


	Отходы передаются в спецпредприятие на переработку  
	

	18
	Цех централизованного ремонта 
	Покрасочные работы 
	080111*
	Тара из под ЛКМ
	Твердое
	Не растворим
	Не летучие
	Железо-95%

ЛКМ – 5%
	1,5
	0
	0
	0
	18
	Металлический контейнер  с крышкой
	-
	Складирование вывоз по мере накопления (хранение не более 6 мес) 
	Сдается по договору со спец. орг. с наличием лицензии для дальнейшей утилизации
	

	
	Площадка №1 ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.4. Принципы обращения с отходами

В соответствии с требованиями ПУО предприятия должны быть реализованы следующие принципы:

1. Соблюдение требований

Полное соблюдение требований нормативных документов, условий природоохранных разрешений, ОВОС и прочих требований законодательства имеет наивысший приоритет, сохраняемый при применении всех принципов. Экологический кодекс должен рассматриваться как основополагающий документ в законодательстве РК в области охраны окружающей среды.

2. Жизненный цикл обращения с отходами и исключительная ответственность. 

Потоки отходов, варианты обращения с отходами и требования к мощностям должны быть определены по возможности на более ранней стадии процесса проектирования. Обращение с отходами должно осуществляться в течение всего их жизненного цикла вплоть до окончательного удаления.

Такой комплексный подход должен включать выбор процессов образования отходов, операций и химических продуктов, методик эксплуатации и технического обслуживания, хранения, сбора, восстановления (с целью повторного использования или утилизации) и переработки отходов.

Применительно к обращению с отходами термин «исключительная ответственность» означает, что компания, в результате деятельности которой образуются отходы, несет ответственность за их надлежащее и безопасное размещение даже после передачи отходов другой стороне; иными словами, Компания несет ответственность за свои отходы на протяжении всего их жизненного цикла..

3. Иерархия вариантов обращения с отходами

В данном разделе представлено описание системы управления отходов включающей в себя 10 этапов технологического цикла отходов: 

1) образование; 

2) сбор и/или накопление; 

3) идентификация; 

4) сортировка (с обезвреживанием); 

5) паспортизация; 

6) упаковка (и маркировка); 

7) транспортирование; 

8) складирование (упорядоченное размещение); 

9) временное хранение; 

10) удаление.

	№пп
	Наименование отхода
	Иерархия вариантов

	
	
	Образование
	Сбор и/или накопление
	Идентификация
	Сортировка

(с обезвреживанием)
	Паспортизация
	Упаковка (маркировка)
	Транспортирование
	Складирование (упорядоченное размещение)
	Временное хранение
	Удаление

	1
	Ртутьсодержащие отходы (лампы)
	Освещение
	Складирование в заводские картонные упаковки с дальнейшим хранением в общем металлическом контейнере
	твердый, не пожароопасен
	Не сортируется на территории предприятия
	Опасные отходы
	Упаковывается в картонную коробку и далее металлический ящик
	транспортируется автотранспортом
	складируется в спец контейнере
	Не более 6 мес
	Передача в спец предприятие для переработки

	2
	Отработанные аккумуляторы
	Автотранспорт
	Отведенная бетонированная  площадка в закрытом обрешеточном контейнере
	Твердый не пожароопасен
	Не сортируется
	Опасные отходы
	не упаковы-вается, не маркируется
	транспортируется автотранспортом
	складируется на отведенную площадку
	Не более 6 мес
	Передача в спец предприятие для переработки

	3
	Отработанные масла
	Автотранспорт, техника и оборудование
	Металлические бочки установленные на бетонированной площадке с ограждением
	Жидкое пожароопасное
	Не сортируется
	Опасные отходы
	не упаковы-вается, не маркируется
	транспортируется автотранспортом
	складируется в бочки
	Не более 6 мес
	Передача в спец предприятие для переработки

	4
	Отработанные шины
	Автотранспорт
	Отведенная бетонированная  площадка в закрытом обрешеточном контейнере
	Твердый не пожароопасен
	Не сортируется
	Опасные отходы
	не упаковы-вается, не маркируется
	транспортируется автотранспортом
	складируется на отведенную площадку
	Не более 6 мес
	Передача в спец предприятие для переработки

	5
	Отработанные фильтры
	Автотранспорт, техника и оборудование
	Металлические ящики установленные на бетонированной площадке с ограждением
	Твердый не пожароопасен
	Не сортируется
	Опасные отходы
	не упаковы-вается, не маркируется
	транспортируется автотранспортом
	складируется на отведенную площадку
	Не более 6 мес
	Передача в спец предприятие для переработки

	6
	Промасленые отходы (ветошь)
	Автотранспорт, техника и оборудование
	Металлические ящики установленные на бетонированной площадке с ограждением
	Твердый не пожароопасен
	Не сортируется
	Опасные отходы
	не упаковы-вается, не маркируется
	транспортируется автотранспортом
	складируется на отведенную площадку
	Не более 6 мес
	Передача в спец предприятие для переработки

	7
	Твердо-бытовые отходы
	Жизнедеятельность персонала
	Металлический контейнер  с крышкой
	твердый, непожароопасен
	Не сортируется на предприятии
	Неопасные отходы
	не упаковы-вается, не маркируется
	транспортируется автотранспортом
	складируется в контейнере
	Не более 6 мес
	Передача в спец предприятие переработки

	8
	Строительные отходы
	Мелкий ремонт
	Площадка специально отведенная
	твердый, непожароопасен
	Не сортируется на предприятии
	Неопасные отходы
	не упаковы-вается, не маркируется
	транспортируется автотранспортом
	складируется в контейнере
	Не более 6 мес
	Передача в спец предприятие переработки

	9
	Портативное оборудование и оргтехника
	Офисные работы
	Отведенное место
	твердый, непожароопасен
	Не сортируется на предприятии
	Неопасные отходы
	не упаковы-вается, не маркируется
	транспортируется автотранспортом
	складируется в контейнере
	Не более 6 мес
	Передача в спец предприятие переработки

	10
	Медецинские отходы
	Оказание медпомощи
	Специализированые контейнеры соответствующего класса
	твердый, непожароопасен
	Не сортируется на предприятии
	Неопасные отходы
	не упаковы-вается, не маркируется
	транспортируется автотранспортом
	складируется в контейнере
	Не более 6 мес
	Передача в спец предприятие переработки

	11
	Огарки сварочных электродов сварки
	Сварочные работы
	Металлический ящик
	твердый, непожароопасен
	Не сортируется на предприятии
	Неопасные отходы
	не упаковы-вается, не маркируется
	транспортируется автотранспортом
	складируется в контейнере
	Не более 6 мес
	Передача в спец предприятие переработки

	12
	Осадок очистных сооружений (донный осадок)
	Очистные сооружения по очистке загрязненных сточных вод
	Герметичнозакрытые емкости установленные временно на момент очистки очистных сооружение
	твердый, непожароопасен
	Не сортируется на предприятии
	Неопасные отходы
	не упаковы-вается, не маркируется
	транспортируется автотранспортом
	складируется в контейнере
	Не более 6 мес
	Передача в спец предприятие переработки

	13
	Извести
	Очистные сооружения по очистке поступающей воды из р.Урал
	Емкости
	твердый, непожароопасен
	Не сортируется на предприятии
	Неопасные отходы
	не упаковы-вается, не маркируется
	транспортируется автотранспортом
	складируется в контейнере
	Не более 6 мес
	Передача в спец предприятие переработки

	14
	Картриджи
	Офисные работы
	Коробка, контейнер с последующим хранением в отдельном помещении
	твердый, непожароопасен
	Не сортируется на предприятии
	Неопасные отходы
	не упаковы-вается, не маркируется
	транспортируется автотранспортом
	складируется в контейнере
	Не более 6 мес
	Передача в спец предприятие переработки

	15
	Антифриз
	Автотранспорт, оборудование
	Емкость
	Жидкое пожароопасное
	Не сортируется на предприятии
	Опасные отходы
	не упаковы-вается, не маркируется
	транспортируется автотранспортом
	складируется в емкости
	Не более 6 мес
	Передача в спец предприятие переработки

	16
	Металлические отходы
	Работа с металлом
	Металлический контейнер  с крышкой
	твердый, непожароопасен
	Не сортируется на предприятии
	Неопасные отходы
	не упаковы-вается, не маркируется
	транспортируется автотранспортом
	складируется в контейнере
	Не более 6 мес
	Передача в спец предприятие переработки

	17
	Нефтешлам
	Резервуары хранения резервного топлива - мазут (очистка резервуара)
	Герметичнозакрытые емкости установленные временно на момент очистки резервуаре
	Пастообразный пажароопасный
	Не сортируется на предприятии
	Опасные отходы
	не упаковы-вается, не маркируется
	транспортируется автотранспортом
	складируется в контейнере
	Не более 6 мес
	Передача в спец предприятие переработки

	18
	Тара из под ЛКМ
	Покрасочные работы
	Металлический контейнер  с крышкой
	твердый, пожароопасен
	Не сортируется на предприятии
	Неопасные отходы
	не упаковы-вается, не маркируется
	транспортируется автотранспортом
	складируется в контейнере
	Не более 6 мес
	Передача в спец предприятие переработки


Сбор и/или  накопление

Для упорядоченного сбора отходов, с целью последующей передачи на переработку и утилизацию сторонним организациям, созданы специальные объекты временного накопления отходов:

площадки сбора ТБО 

Сбор твердо-бытовых отходов, формирующихся в столовой и в административном здании, осуществляется в трех металлических контейнерах объемом по 0,8м3 установленных на закрытой гидроизолированной площадке.
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И в малые контейнеры - с цеха централизованного ремонта и мастерской по ремонту высоковольтного оборудования. 
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 место сбора медицинских отходов 

медицинские отходы собираются в небольшие, объемом 3 и 6литров, влагонепроницаемые контейнеры с маркировкой: «Класс А» и «Класс Б», с последующим переносом отходов класса А в контейнер объемом 80л, который установлен в отдельном помещении  медпункта. 
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площадка сбора металлолома (обрезки металла и металлическая стружка)

Обрезки металла, включая металлическую стружку, до передачи специализированному предприятию по вывозу отходов, собираются в закрытых металлических контейнерах, установленных  на бетонированной площадке, мелкие детали - в металлических ящиках.
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огарки электродов формируются в цеху централизованного ремонта, сбор ведется в металлических ящиках, с последующей сдачей сторонней организации. 

 места сбора промасленной ветоши

Сбор промасленной ветоши ведется на территории транспортно-ремонтного цеха, мастерской по ремонту высоковольтного оборудования и цеха централизованного ремонта.

Ветошь собирается в закрытые железные  ящики, для последующей сдачи на утилизацию сторонней организации.
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Место сбора отработанного масла 

Отработанные масла хранятся в закрытых металлических бочках, установленных на бетонированной огороженной площадке транспортно-ремонтного цеха.

[image: image19.jpg]



Сбор отработанных автомобильных шин (покрышек)

Местом сбора и временного хранения отработанных автомобильных шин (покрышек) является гидроизолированная обрешеточная площадка, расположенная  на территории транспортно-ремонтного цеха
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Сбор отработанных масляных фильтров

Отработанные масляные фильтры собираются в закрытых металлических ящиках, расположенных на огороженной, гидроизолированной площадке транспортно-ремонтного цеха.

 Отработанные аккумуляторы  собираются на отведенной огороженной, гидроизолированной площадке транспортно-ремонтного цеха.

Осадок очистных сооружений (донный осадок) собирается в емкости во время  ремонтных и профилактических  работ по очистным.

 Нефтешлам собирается в емкостях, предоставленных  подрядной организацией, исполнителем, занимающимся утилизацией и переработкой отходов. Формирование отхода происходит на момент очистки резервуаров хранения резервного топлива- мазута, что составляет 1 раз в пять лет. 

Отходы извести (гашеная известь) формируются при предварительной очистке воды и нейтрализации кислотных растворов известью. Сформированный отход (гашеная известь) ТОО «АТЭЦ» использует при строительных и ремонтных работах на территории. Сбор гашеной извести ведется в специальных емкостях,  со своевременным применением при её образовании, ввиду возможности быстрого застывания.

Строительные отходы складируются на площадке, вблизи объекта строительства и реконструкции, по мере формирования загружаются в машины организации оказывающей услуги на вывоз.

Отработанные картриджи и электронный лом собираются в отдельном подсобном помещении административного здания, предварительно запечатав картриджи в заводские упаковки или коробки.
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Идентификация

Идентификация отходов ТОО «Атырауская ТЭЦ» проведена при составлении паспортов опасных отходов и классификатора отходов, с использованием лабораторных анализов отходов и сведений о компонентном составе исходного товара (продукции), утратившим свои потребительские свойства. 

Сортировка (с обезвреживанием)

Сбор производственных отходов предприятием ведется по каждому  виду в отдельности. В связи с чем, их сортировка не требуется.

Что касается твердо-бытовых отходов (ТБО), то отходы собираются и сдаются в смешанном виде. 

Определение ресурсной ценности сдаваемых отходов, возможности повторного их использования производится на площадках утилизации и переработки отходов сторонних специализированных организаций, принимающих отходы. 

Паспортизация

Последовательность действий по идентификации отходов определяется в процессе разработки паспортов опасных отходов. 

Требования по составлению паспортов, сроки их действия  и процедура прохождения регистрации в контролирующем органе изложены в ст. 343 Экологического кодекса РК.

Паспорта отходов составляются в соответствии с формой, согласно Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № 335 «Об утверждении Формы паспорта опасных отходов»

В процессе производственной деятельности ТОО «Атырауская ТЭЦ» формируется 18 видов отходов, из которых 11 опасных и 7 неопасных видов.

Форма паспорта представлена в приложении 3

6. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ  И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

  Программа управления отходами производства и потребления предназначена для снижения негативного влияния отходов, образующихся в ходе  деятельности  оказывающие влияния  на природную среду районов расположения производственных площадок.

 Цель - достижение установленных показателей, направленных                                на постепенное сокращение объемов или снижения  уровня опасных                               свойств образуемых отходов , а также отходов, находящихся в процессе               обращения.

Задачи - определить пути достижения постановленной цели                            наиболее эффективными и экономически обоснованными методами,                                        с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках                             планового периода. Задачи направлены на снижение объемов образуемых                              и накопленных отходов, с учетом:

- внедрение системы вторичного использования, обезвреживания отходов

- минимизация объемов отходов, передаваемых на полигоны

     Программа управления отходами направлена на:

· Совершенствование системы управления отходами;

· Разработку экологической политики компании на долговременный период;

· Идентификацию экологических аспектов управления отходами, вытекающих из прошлых, настоящих и планируемых видов и объемов деятельности компании;

· Идентификацию приоритетов Программы управления отходами и определение целевых экологических показателей компании, для определения и оценки воздействия на окружающую среду;

· Разработку организационных схем и процедур реализации экологической политики компании в целях достижения целевых показателей Программы управления отходами к обозначенным срокам;

· Контроль, мониторинг, аудит, анализ и корректирующие действия                   для обеспечения соответствия Программы управления отходами и                         требованиям экологической политики компании, обозначенным в ней задачам и целям.

ПУО призвана уменьшить ущерб, наносимый опасными                                  отходами окружающей среде, улучшить экологическую и санитарно – эпидемиологическую обстановку на самом предприятии, и на этой основе                 повысить показатели здоровья местного населения, обеспечить                               достижения качественной динамики роста показателей качества окружающей среды области.

     В ходе реализации ПУО должны быть обеспечены учет и соблюдение следующих принципов:

· Связь технологических, организационных и экономических условий.

· Все аспекты ПУО – экономические, социальные и организационные, должны обеспечить комплексный подход, взаимно дополнять и усиливать друг  друга.

ПУО  должна обеспечить создание системы управления отходами,                способной адаптироваться к изменениям условий, созданий мощностей                                   и инфраструктуры по сбору, вывозу, обеззараживанию и утилизации опасных отходов.

Целевые показатели

Основной стратегической целью при обращении с потоками твердых               отходов является сокращение, утилизация и переработка всех отходов, чтобы                      все передаваемые для размещения на полигонах материалы стали менее          опасными или неопасными, если это практически осуществимо.

Согласно прогнозам большое количество опасных отходов образуется                  при выполнении нескольких операций. Поэтому важно, чтобы размещение                   данных отходов осуществлялось в соответствии с требованиями                     международных стандартов и стандартов Компании, действующих в                      отношении соответствующих типов отходов.

Внедрение мероприятий в первую очередь должно быть направлено                          на снижение негативного воздействия на окружающую среду и                              достижение социально- экономического  эффекта в природоохранной                  деятельности компании по следующим составляющим  ПУО ( переработкой               отходов компания не занимается, все отходы на переработку передаются                                 в специализированную компанию по договору лицам имеющим все                разрешительные документы соответствующие виду деятельности (лицензию на переработку или уведомление о начале деятельности в зависимости от вида            отходов):

 Качественные показатели (экологическая безопасность):

1.  Достижение соблюдения персоналом нормативных актов и правил, регламентирующих порядок обращения с отходами, обеспечивающий экологическую безопасность на территории предприятия 

2. Минимизация загрязнения окружающей среды отходами и материальных затрат на устранение их последствий (разливы ведут к образованию опасных отходов и промасленный материал) 

Количественные показатели ( ресурсосбережение):

1. Максимально возможное использование отходов в качестве                        вторичных материальных и энергетических ресурсов (передача на                             вторичное использование  бумаги, пластика, стекло и прочие) (все отходы                               на переработку передаются в специализированную компанию по договору                      лицам имеющих соответствующие разрешительные документы                                (лицензия, уведомление о начале деятельности, в зависимости от вида                    отходов)).

2. Уменьшение объема размещения отходов во временных хранилищах,                    на свалках или полигонах. (Переработкой или утилизацией отходов,                      захоронение отходов занимаются специализированные компаний по договору                  лицам имеющих соответствующие разрешительные документы                                (лицензия, уведомление о начале деятельности, в зависимости от вида отходов)).

Программа управления отходами производства предопределяет действия персонала компании в отношении достижения целевых показателей, при этом позволяет:

· Делать оценку системы управления отходами и определить ее эффективность в свете экологической политики компании;

·  Сопоставить намечаемые целевые и плановые экологические показатели с реально достигнутым;

·  Документально оформить основные обязанности и ответственность персонала за обращение с отходами;

·  Использовать смежную документацию и включать другие элементы системы административного управления отходами , если это необходимо.

В рамках реализации Программы по управлению отходами основными качественными  (экологическая безопасность) и количественными (ресурсосбережение) показателями будут являться:

Качественные показатели:

1 Раздельный сбор образующихся отходов.

2  Своевременное заключение договор на вывоз отходов.

3  Своевременный вывоз на утилизацию/обезвреживание/переработку или захоронение производственных отходов и отходов потребления.

4 Учет достижения отходов.

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕНОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕСТВУЮЩИЕ МЕРЫ

Основными принципами государственной политики в области обращения с отходами являются:

· охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;

· научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества;

· использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами;

· комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов;

· использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;

· доступ в соответствии с законодательством к информации в области обращения с отходами;

· участие в международном сотрудничестве в области обращения с отходами.

Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан: 

· предотвращение образования отходов; 

· подготовка отходов к повторному использованию; 

· переработка отходов; 

· утилизация отходов; 

· удаление отходов. 

При осуществлении операций по повторному использованию, переработке, утилизации и удалении отходов, владельцы отходов вправе при необходимости выполнять вспомогательные операции по сортировке, обработке и накоплению. 

Под предотвращением образования отходов понимаются меры, предпринимаемые до того, как вещество, материал или продукция становятся отходами, и направленные на: 

· сокращение количества образуемых отходов (в том числе путем повторного использования продукции или увеличения срока ее службы); 

· снижение уровня негативного воздействия образовавшихся отходов на окружающую среду и здоровье людей; 

· уменьшение содержания вредных веществ в материалах или продукции. 

Под повторным использованием понимается любая операция, при которой еще не ставшие отходами продукция или ее компоненты используются повторно по тому же назначению, для которого такая продукция или ее компоненты были созданы. При невозможности снижения негативного воздействия отходы подлежат восстановлению. Отходы, которые не могут быть подвергнуты восстановлению, подлежат удалению безопасными методами, которые должны соответствовать требованиям статьи 327 ЭК РК. При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны. Согласно ст. 330 ЭК РК образовавшиеся отходы должны подлежать восстановлению или удалению как можно ближе к источнику их образования, если это обосновано с технической, экономической и экологической точки зрения. На основании ст. 331 ЭК РК субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 ЭК РК во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии. Лимиты накопления и лимиты захоронения отходов устанавливаются в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации.

Обоснование лимитов накопления и размещения  отходов 

В соответствии со статьей 41 Экологического кодекса «Лимиты накопления и захоронения отходов обосновываются операторами объектов І и II категорий в программе управления отходами при получении экологического разрешения. Лимиты накопления и захоронения отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов І и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления, в пределах срока, установленного в соответствии с настоящим Кодексом 

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков утвержденных кодексом и санитарными требованиями. 

Места накопления отходов предназначены для: 1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. 

Размещение отходов планируется на полигонах. Согласно ЭК РК  все отходы по возможности должны пройти сортировку, обработку для снижения отходов, снижения опасных свойств. 

Все отходы принимающие на полигон по мере необходимости и возможности проходят обработку.  

Лимиты накопления и захоронения отходов приведены по форме согласно приложению 1  Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206. «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».

Лимиты накопления отходов на период эксплуатации на 2026-2030 года

	Наименование отхода
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	5697,5

	В том числе отходов производства
	-
	5535,9

	Отходов потребления
	-
	161,6

	Опасные отходы

	Ртутьсодержащие отходы (лампы) 
	-
	0,7

	Отработанные аккумуляторы 
	-
	3,5

	Отработанные масла 
	-
	60

	Отработанные фильтры
	-
	1

	Промасленые отходы (ветошь)  
	
	1

	Портативное оборудование и оргтехника 
	
	1

	Медецинские отходы 
	
	0,5

	Картриджи 
	
	0,1

	Антифриз
	-
	0,2

	Нефтешлам 
	-
	1000

	Отходы от ЛКМ 
	
	1,5

	Опасные отходы

	Отработанные шины
	-
	15

	Твердо-бытовые отходы 
	
	160

	Строительные отходы 
	
	4000

	Огарки сварочных электродов сварки 
	
	3

	Осадок очистных сооружений (донный осадок)
	
	50

	Извести 
	
	100

	Металлические отходы 
	
	300


8. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Все отходы передаются в спец предприятие на переработку, на территории предприятия переработка и использование отходов не производится. Ресурсы для реализации программы будут приниматься из собственных нужд, для организации мест хранения, для оплаты при передачи отходов на переработку. 

9. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Предприятие применяет все возможное чтоб улучшить обстановку  с отходами. Весь процесс является одним большим мероприятием которое выполняется за счет собственных средств. 

Задачи и цели программы это снижение образованных производственных и бытовых отходов и максимального сокращения их для передачи для размещения на полигонах, сжигания на инсенераторах. По мере возможности вторично использовать отходы, передавать на переработку и восстановление отхода. В процессе переработки  с отходов удаляются опасные свойства либо отходы восстанавливаются и образуется сырье (вторичное использование). 

Промышленные отходы –Отработанные масла, металлические отходы, промасленные отходы, ртутьсодержащие отходы, отработанные шины, огарки сварочных электродов, нефтешлам, антифризы, тара из под ЛКМ, отработанные аккумуляторы, отработанные фильтры, строительные отходы, осадок очистных сооружений, известь, антифриз, металлолом. 

Отходы производства и потребления - Твердые бытовые отходы, портативное оборудование, медицинские отходы, картриджи. 

План
          мероприятий по реализации программы управления  отходами 

	№ п/п
	Мероприятия
	Показатель (качественный/ количественный)
	Форма завершения
	Ответственные за исполнение
	Срок исполнения
	Предполагаемые расходы
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 Снижение количества образующих отходов

	1
	Закупка материалов в таре подлежащей вторичному использованию
	Уменьшение объема образующих отходов тары и упаковки
	2026-2030
	Снабженец 
	Постоянно 
	Без отдельного вложения 
	с/с

	2
	Организация временного накопления отходов производства и потребления предусматривается в специально отведенных местах и емкостях. 
	Снижение потенциальной возможности загрязнения окружающей среды. Снижение степени негативного воздействия а ОС
	2026-2030
	Инженеры по ООС и ТБ
	Постоянно 
	Без отдельного вложения 
	с/с

	По организации и оборудованию мест временного хранения отходов, отвечающих предъявленным требованиям

	1
	Использование достаточного количества специальной тары для отходов 
	Уменьшение воздействия на ОС
	2026-2030
	Инженеры ООС и ТБ
	Постоянно 
	КП компаний по утилизации отходов 
	с/с

	2
	Осуществлять раздельный сбор отходов с последующей утилизацией или повторного использование
	Уменьшение объема образующейся тары и упаковки
	2026-2030
	Инженеры ООС и ТБ
	Постоянно 
	Без отдельного вложения 
	с/с

	3
	Осуществлять маркировку тары для временного накопления отходов
	Исключение смешивания отходов различного уровня опасности
	2026-2030
	Инженеры ООС и ТБ
	Постоянно 
	Согласно КП
	с/с

	4
	Организация мест временного хранения исключающий смешивание
	Исключение смешивания
	2026-2030
	Инженеры ООС и ТБ
	Постоянно 
	Без отдельного вложения 
	с/с

	5
	Проведение регулярной уборки на территории предприятия от разбросанного мусора
	Снижение  потенциальной возможности загрязнения ОС
	2026-2030
	Инженеры ООС и ТБ
	Постоянно 
	Без отдельного вложения 
	с/с

	По удалению отходов

	1
	Своевременно проводить операции по утилизации отходов
	Снижение объемов накопления отходов на территории предприятия
	2026-2030
	Инженеры ООС и ТБ
	Постоянно 
	Согласно КП
	с/с

	2
	Максимально снижать опасность поступающих отходов и вторичное их использование. 
	Исключение размещения отходов на полигонах. 
	2026-2030
	Начальник участка
	Постоянно 
	Без отдельного вложения 
	с/с

	По проведению исследований

	1
	Ведение производственного контроля , уточнение состава и класса опасности образующих отходов. Разработка и корректировка паспортов опасных отходов
	Выбор оптимального способа обработки, переработки, утилизации
	2026-2030
	Инженеры ООС и ТБ
	Постоянно 
	Согласно КП
	с/с

	Организационные

	1
	Проведение инструктирования  с персоналом о недопустимости несанкционированного размещения отходов в необорудованных местах
	Уменьшение воздействия на ОС. Исключение преднамеренных нарушений
	2026-2030
	Инженеры ООС и ТБ
	Постоянно 
	Без отдельного вложения 
	с/с

	2
	Назначение ответственных по обращению отходов
	Контроль движения отходов
	2026-2030
	Инженеры ООС и ТБ
	Постоянно 
	Без отдельного вложения 
	с/с

	3
	Учет образования и движения отходов
	Контроль движения отходов
	2026-2030
	Инженеры ООС и ТБ
	Постоянно 
	Без отдельного вложения 
	с/с

	Ведение отчетной документации

	1
	Своевременная разработка нормативных документов. Сдача отчетности по ПЭК, ПУО.  
	Своевременный контроль и принятие мер по уменьшению объемов образования отходов  
	2026-2030
	Инженеры ООС и ТБ
	Постоянно 
	Согласно КП
	с/с


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Лицензия проектировщика 
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(MOJHOE  HAMMEHOBAHHE, ~ MECTOHAXOKJICHHE, —OM3HEC-HICHTHOHKALMOHHBIA  HoMep
IOPHAMYECKOTro JMa (B TOM HHCIE HHOCTPAHHONO IODHJIHYECKOTo JHIfa), OHsHec
-HICHTHQHKAUMOHHBI  HOMep  (HIMATa MM  MPEICTABHTENLCTBA  HHOCTPAHHOTO
IOPHIHHECKOrO JIHLA — B Clydae OTCYTCTBHA OH3HEC-HICHTHOHKALHOHHOTO HOMepa y
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HMHIHBHJTY ATbHbIH HAEHTH(HKALMOHHBIHM HOMep (H3HYECKOr o JIHL{a)

HA 3aHATHE BrinosHenne paGoT i oka3aHHe YCIyr B 061acTH 0XPaHbI OKPYXKaloLlei
cpesibl

(HAHMEHOBAHHE JIMLIEH3HPY EMOTO BHJIa JIEATEIBHOCTH B COOTBETCTBHH ¢ 3aKOHOM
Pecrry it KasaxceraH «O paspelleHHAX H Y B OMITEHHAX»)

Oco0ble ycioBus

(B COOTBETCTBHH €O cTaThel 36 3axoHa Pecrty6mHkn KaszaxeTaH «O paspelleHHAX H
YBEJIOMIICHHAX»)

IIpnmeyanne HeoTuyxpaaemas, k1acc 1

(OTHy/1aEMOCTB, KJIACC Pa3pell eHHs)

Jlunensuap Komurer IKO0JIOT HUECKOT 0 peryaupoBaHus, KOHTPOJIs u
rocyiapcTBeHHoit MHCIIEKIIMH B HedTerazopom KOMILTeKCe.
MunucrepcTBo 3HepreTuku PecnyGankn Kasaxcran.
(10/1HOe HAHMEHOBaHHE JTHLIEH3HAPa)

PykoBoputens IIPUMKVJIOB AXMETKAH ABJJUKAMILJIOBHY
(YN0JIHOMOYEHHOE JIUII0) (pamHHsi, UM, OTHECTBO (B CJIyYae HAIHYHA)

JlaTa nepBUYHOIT BBITaUH

Cpok peiicTBus
JIMLEH3 N

MecTo BhIAAYN r.Acrana
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Crpannna 1 m31

HPWIOXKEHHUE K JIMOEH3IA

Homep anuenzun 02369P

Jara Bbigaun auneHsun 11.06.2015 rog

IToaBuA(bI) TNLEH3UPYeMOro BU/A AeATeJIbHOCTH:

- IIpHpO00XpaHHOE TIPOEKTHPOBAHHE, HOPMHPOBAHHE UL | KATeTOPHH XO3sIICTBEHHOIT H HHOIT

JIeSATeITbHOCTH

(HaHMeHOBaHHe TTO/IBH/IA IHLIEH3HPY €MOTO BHJIa AEATEBHOCTH B COOTBETCTBHH ¢ 3aKoHOM Pecrty 6rkki KasaxcTaH «O paspelt eHHAX

Jlunensuat

TIpon3B O/ICTB eHHas 6a3a

OcobbIe ycToBHS
JefCTBHS JTHIeH3HH

JInnensnap

PykoBoaurenn
(YNoJIHOMOY€eHHO€ JIHII0)

Howmep nputokenns
Cpok aeiicTBus

JaTa BbIgaun
TIPHIIOKEeHH S

Mecro BbIIaYH

H YBEJIOMIIEHHAX))

HUII "YCEHHOBA"
WIH: 810212402542

(100G HAHMCHOBAHHE , M ECTOHAXOK/ACHHE, GHBHEC-HACHTH( HKALHOHHBIH HOMEp 0P FIHTECKOTO
WA (B TOM WHCTe HHOCTPAHHOTO IOPHAHTCCKOTO JHL@), GH3HEC-HACHTHOHKALHOHEIH HOMEp
(WIHATA HIH MPEACTABHTEIECTBA HHOCTPAHHOTO I0PH/IECKOTO JHI@ — B CIY¥ae OTCY TCTBHA
HBHEC-HACHTH HKALHOHHOTO HOMEpa Y IOPHAHTCCKOTO JHU@/TIOMHOCTBIO  (baMHHA, HMA,
OTHCCTBO (B €1y Tae HATHAHA), HHEHBHY A7TbHBLA HICHTHHKALHOHHbIH HOMEp (H3HTCCKOTO L)

Arpipayckas 06.1aCTh

)

(8 COOTBETCTBHH O CTaThert 36 3aKoHa Pecrly 6/kn KasaxcTan «O pasp CHICHHAX H Y BEAOMIICHII)

KoMHTET 3KOJIOFHYeCKOro peryJHpoBaHHs, KOHTPOJS H FOCYJapCTBeHHOi
HHCHeKIOHH B HeTera3’oBoM KOMILIeKce. MHHHCTEPCTBO 3HepreTHKH
Pecny6mukn KaszaxcraH.

(r0/1HOE HAHMEHOBAHHE OPraHa, BIZIABLIETO [PHII0XKEHHE K JHLIEH3HH)

MPUMKYJIOB AXMETKAH ABIUKAMUJIOBHUY

(pavrHs, HMA, OTYECTBO (B CJTyHae HAIHYHA)

001

11.06.2015

r.AcTana

Oct KYANT (OMKTPONIL KYANT A3NE AEKTPONILI NBPIBIK KaTraGa TYPATLD Kamkeran PecnyG/mkach i 2003 ALUWLE 7 RARFpANTE 3aibt 7 GaGmbin | TApyarsinn callKec KA TachELEITAIS RYANTIEN
MANbbE G1pae i, TamunH AOKYMeNT coracHo NyHKTY 1 cTark 73PK F 7 sumaps 2003 Foxa 06 2.1 KT ONHON AOKYMENTE i HTeKTpONHON HNGPOBON TIOTIHCH” PABHOSHAYE N OKIMENTY 1 GYMAKHOM HOCHTEIIe.




ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Сведения о подрядных организациях

Предприятие действующее и имеет договора с компаниями ТОО «Спецавтобаза» и ТОО «Вест Дала», так же в городе Атырау имеются прочие компании имеющие разрешение на переработку различных отходов, сведения представлены в таблице и далее представлены договора на существующее положение. 

	№
	Наименование компании
	Адрес
	Вид деятельности

	1
	West Dala
	ул. Салтанат Балгымбаева, 75
+7 (7122) 30-43-00, 
+7 (7122) 30-90-09
	Утилизация промышленных и бытовых отходов, сортировка, переработка, обезвреживание

	2
	Ecodamu
	просп. Зейноллы Кабдолова, 52
+7 (777) 666-63-66
	Эко-пункт, утилизация отходов / переработка вторсырья

	3
	New Eco City
	ул. Гурьевснаб, 13а
+7 (777) 666-63-66
	Завод по переработке изношенных шин, производству резиновой крошки и плиток

	4
	Фибротекс
	Южная промышленная зона, 4
	Переработка ПЭТ-бутылок

	5
	АТАКИМ
	ул. Абая, 2А
+7 (701) 928-84-80
	Утилизация отходов / Переработка вторсырья

	6
	Эко-Техникс
	ул. Бактыгерея Кулманова, 125
+7 (7122) 76-11-52/53/54
	Утилизация отходов / Переработка вторсырья

	7
	Nasar Solutions
	просп. Студенческий, 25 (БЦ BAYTEREK) 
+7 (701) 928-84-80
	Утилизация отходов / Переработка вторсырья

	8
	Eco Like
	просп. Зейноллы Кабдолова, 52
	Утилизация отходов / Переработка вторсырья

	9
	Эко Пластик
	ул. Южная Промзона, 1
+7 (702) 888-02-54
	Утилизация отходов / Переработка вторсырья

	10
	PetroPrime
	ул. Мусы Тикенбаева, 16В, микрорайон Нурсая-3
	Утилизация отходов / Переработка вторсырья

	11
	ПромЭкология
	г. Атырау
+7 (7122) 76-33-80, +7 (777) 705-93-94
	Переработка изношенных шин


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Форма паспорта опасных отходов

Утвержден приказом
Министр экологии, геологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
от 20 августа 2021 года № 335
Форма паспорта опасных отходов
	Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов
	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения
	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы
	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)
	Перечень опасных свойств отходов
	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов
	Рекомендуемые способы управления отходами
	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ
	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ
	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



      Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).
      Информация достоверна, точна и полна.
      Руководитель предприятия __________________________________________________________________________
                                                                                  Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись
"______" ___________ 20___ года
Место печати (при его наличии)
39

