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Термины и определения
Виды отходов - понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.
Владелец отходов - под владельцем отходов понимается образователь отходов или любое лицо, в чьём законном владении находятся отходы.
Восстановление отходов - операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.
Захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.
Лимиты захоронения отходов - устанавливаются для каждого конкретного полигона отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешённых для захоронения на соответствующем полигоне.
Лимиты накопления отходов - для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объекта I или II категории, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешённых для складирования в соответствующем месте накопления, в пределах срока, установленного в соответствии с требованиями статьи 320 Экологического Кодекса Республики Казахстан.
Неопасные отходы - отходы, не обладающие опасными свойствами.
Накопление отходов - временное складирование отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.
Образователь отходов - образователем отходов признается любое лицо, в процессе осуществления деятельности которого образуются отходы (первичный образователь отходов), или любое лицо, осуществляющее обработку, смешивание или иные операции, приводящие к изменению свойств таких отходов или их состава (вторичный образователь отходов).
Обработка отходов - операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.
Обезвреживание отходов - механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.
Отходы - любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.
Отходы потребления - остатки продуктов, изделий и иных веществ, образовавшихся в процессе их потребления или эксплуатации, а также товары (продукция), утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.
Отходы производства (производственные отходы) - остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.
Опасные отходы - отходы, обладающие одним или несколькими из следующих свойств: взрывоопасность, окислительные свойства, огнеопасность, раздражающее действие, специфическая системная токсичность, острая токсичность, канцерогенность, разъедающее действие, инфекционные свойства, токсичность для деторождения, мутагенность, образование токсичных газов при кон-такте с водой, воздухом или кислотой, сенсибилизация, экотоксичность, способность проявлять опасные свойства, которые выделяются от первоначальных отходов косвенным образом, стойкие органические загрязнители (СОЗ).
Переработка отходов - механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения.
Подготовка отходов к повторному использованию - проверка состояния, очистка и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки.
Полигон захоронения отходов - специально оборудованное место постоянного размещения отходов без намерения их изъятия, соответствующее экологическим, строительным и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Раздельный сбор отходов - сбор отходов раздельно по видам или группам в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими.
Сбор отходов - деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.
Сортировка отходов - операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.
Транспортировка отходов - деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.
Утилизация отходов - процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.
Удаление отходов - любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).
Уничтожение отходов - способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.
Управление отходами - операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.
Учёт отходов - система сбора и предоставления информации о количественных и качественных характеристиках отходов и способах обращения с ними.
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Настоящая Программа управления отходами (далее – ПУО) разработана для ТОО «Спецавтобаза» на 2027-2028 годы в соответствии с требованиями действующего экологического законодательства РК и на основании нормативных правовых актов РК, действующих в сфере обращения с отходами производства и потребления:
· Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI; 
· Правила разработки программы управления отходами (утверждены приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318);
· Правила разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами (утверждены приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 261);
· Классификатор отходов (утвержден приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314);
· Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов (утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206);
· Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требованиям к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (утверждены приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020). 
Программа управления отходами разработана ТОО «Ренессанс Плюс» на основании договора № 1/А2026 от 14.07.2026 г., заключенного с ТОО «Спецавтобаза». ТОО «Ренессанс Плюс» осуществляет деятельность на основании государственной лицензии № 01975Р от 19.02.2018 г. на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.
Программа управления отходами является обязательным документом для операторов объектов I и II категорий, определяет порядок обращения с отходами, образующимися в процессе деятельности предприятия, устанавливает мероприятия по предотвращению и минимизации их образования, экологически безопасному накоплению, транспортированию, восстановлению, удалению и учету отходов и является неотъемлемой частью экологического разрешения.
ТОО «Спецавтобаза» осуществляет деятельность по санитарной очистке территории города Атырау, сбору и транспортированию коммунальных отходов, эксплуатации полигона твёрдых бытовых отходов, а также обслуживанию специализированной техники. Предприятие располагает парком специализированных машин, обеспечивающих выполнение указанных работ.
В управлении ТОО «Спецавтобаза» находится полигон твёрдых бытовых отходов, расположенный к северо-западу от г. Атырау по автодороге Атырау – Уральск. Полигон предназначен для захоронения отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, и в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан относится к объектам I категории, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду.
Предприятие также осуществляет раздельный сбор отдельных видов отходов (пластика, стекла, картона и других вторичных материальных ресурсов) с последующей передачей специализированным организациям для переработки, а также принимает строительные и древесные отходы для дальнейшего обращения в соответствии с требованиями экологического законодательства.
Настоящая ПУО распространяется на деятельность ТОО «Спецавтобаза», связанную с эксплуатацией производственной базы, специализированного автотранспорта и полигона твёрдых бытовых отходов. Деятельность мусоросортировочного комплекса рассматривается в рамках отдельной Программы управления отходами.
Производственная площадка ТОО «Спецавтобаза» расположена по адресу: г. Атырау, ул. Тайманова Исатая, 1а, на выезде из города Атырау по трассе Атырау - Уральск. С южной стороны предприятие граничит с промбазой «Казавтодор», а северо-западнее - РГП «Фито-санитария». Восточнее расположена улица Тайманова, с выходом (на северо-запад) на автотрассу Атырау - Уральск.
Мусоросортировочный комплекс расположен в районе Махамбет, село Бейбарыс, улица №1, земельный участок №18, площадь земельного участка 5,0 га. 
Полигон ТБО расположен к северо-западу от г. Атырау в 5 км по трассе Атырау - Уральск. 
В связи с переносом сроков строительства нового полигона ТБО, обусловленным последствиями паводков 2024 года, эксплуатация действующего полигона продолжается. Согласно представленным предприятием сведениям, его проектная вместимость к 2027 году будет практически исчерпана. Для обеспечения непрерывности оказания услуг по размещению отходов до ввода в эксплуатацию нового полигона рассматривается возможность использования земельного участка, примыкающего к действующему полигону. Использование указанного участка возможно при наличии соответствующих правоустанавливающих и разрешительных документов. После ввода в эксплуатацию нового полигона действующий полигон подлежит рекультивации в соответствии с утвержденной проектной документацией.
В связи с планируемым строительством нового полигона твёрдых бытовых отходов и возможным изменением технологической схемы обращения с отходами, включая внедрение современного оборудования, изменение потоков отходов и совершенствование процессов сортировки, актуализация морфологического состава твёрдых коммунальных отходов целесообразна после ввода нового объекта в эксплуатацию на основании результатов фактических морфологических исследований.
В связи с изложенным, для целей настоящей Программы управления отходами в качестве исходных данных принят действующий морфологический состав твердых коммунальных отходов, используемый предприятием на протяжении эксплуатации существующего полигона ТБО: бумага и картон – 5,5 %, полиэтилен – 12 %, пищевые отходы – 10 %, древесина – 5 %, стекло – 6 %, металлолом – 5 %, ткань и текстиль – 7 %, пластик – 19,5 %, органические вещества – 30 %. 
Указанный морфологический состав применяется при оценке потоков отходов, планировании мероприятий по обращению с отходами и определении объемов отходов, направляемых на захоронение в период эксплуатации действующего полигона. 
После ввода в эксплуатацию нового полигона и выхода объекта на проектную мощность морфологический состав твёрдых коммунальных отходов подлежит уточнению по результатам фактических исследований с учётом изменения системы обращения с отходами, эффективности сортировки и извлечения вторичных материальных ресурсов.
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ТОО «Спецавтобаза» осуществляет эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов, а также деятельность по санитарной очистке территории города Атырау, сбору и транспортированию коммунальных отходов и обслуживанию специализированной техники. Для выполнения указанных работ предприятие располагает специализированным автопарком и необходимой производственно-технической базой.
Общая численность персонала предприятия составляет 723 человека. Режим работы предприятия – круглогодичный. Производственные подразделения работают в соответствии с утверждёнными графиками сменности и правилами внутреннего трудового распорядка. Работа основного технологического оборудования осуществляется в круглосуточном режиме с остановками на планово-предупредительные, текущие и аварийные ремонты. Водоснабжение хозяйственно-бытовых нужд осуществляется от централизованных инженерных сетей.
В состав предприятия входят две основные производственные площадки:
· полигон твердых бытовых отходов (ТБО);
· производственная база.
Полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО)
Полигон ТБО площадью 35 га введён в эксплуатацию в 1977 году и предназначен для размещения твёрдых бытовых отходов, не подлежащих дальнейшему использованию. Проектная вместимость полигона составляет 3 252 340 тонн.
На территории полигона расположены:
· карты для приема, разгрузки и захоронения твердых коммунальных отходов;
· технологическая площадка для приема и временного накопления отходов, оборудованная ограждением;
· контрольно-пропускной пункт (КПП);
· автомобильные весы для учета поступающих отходов;
· склад оборудования и материалов;
· септик;
· бытовой корпус;
· площадка под пожарную емкость/резервуар V-50м3;
· резервуар технической воды объемом 30 м³.
На полигон принимаются твёрдые бытовые отходы. Приём отходов, запрещённых пунктом 1 статьи 351 Экологического кодекса Республики Казахстан, не допускается.
Каждая партия поступающих отходов проходит входной контроль, включающий проверку сопроводительной документации, весовой контроль и радиационный контроль в соответствии с требованиями подпункта 5 пункта 3 статьи 354 Экологического кодекса Республики Казахстан. После прохождения контроля транспортные средства направляются к месту разгрузки. При выезде с территории полигона осуществляется дезинфекция колес специализированного транспорта.
Кроме эксплуатации полигона ТБО, ТОО «Спецавтобаза» осуществляет деятельность по сортировке твёрдых коммунальных отходов на отдельном мусоросортировочном комплексе МСК производительностью 150 000 т/год. В связи с тем, что мусоросортировочный комплекс является самостоятельным производственным объектом, вопросы обращения с отходами, образующимися при его эксплуатации, рассматриваются в отдельной Программе управления отходами.
В процессе сортировки из общего потока коммунальных отходов извлекаются вторичные материальные ресурсы (картон, пластик, металлы и другие полезные фракции). Отходы, не подлежащие дальнейшему использованию (хвосты сортировки), направляются на захоронение на действующем полигоне ТБО.
Захоронение отходов осуществляется на рабочих картах полигона. После выгрузки отходы распределяются бульдозерами, уплотняются катками-уплотнителями послойно и изолируются в соответствии с принятой технологией эксплуатации полигона. Для предотвращения разлета легких фракций отходов применяются переносные сетчатые ограждения, устанавливаемые с учетом преобладающего направления ветра.
Помимо твердых коммунальных отходов, на полигон ТБО поступают отходы, образующиеся при санитарной очистке территории города Атырау, а также строительные отходы от юридических и физических лиц.
Отходы санитарной очистки территории города (городской смет) образуются при уборке улиц, площадей, тротуаров, парков и иных общественных территорий. В их состав преимущественно входят песок, грунт, пыль, сухие листья, скошенная трава, древесные остатки (ветки, сучья), бумага, картон, пластиковая упаковка, металлические изделия, включая жестяную тару из-под лакокрасочных материалов, а также другие случайно попавшие отходы. Поступивший смет проходит сортировку, в ходе которой извлекаются пригодные для отдельного обращения древесные отходы, пластик, картон, тара из-под лакокрасочных материалов и иные отходы, подлежащие дальнейшей переработке или специализированному обращению. Остаточная смесь, не подлежащая дальнейшей сортировке и восстановлению, направляется на захоронение на полигоне ТБО.
Строительные отходы, поступающие на полигон, также проходят предварительную сортировку. Из общего потока выделяются древесные отходы, бетон, пластик, кабельная продукция и другие фракции, пригодные для дальнейшего использования или передачи специализированным организациям.
Основными источниками образования отходов на полигоне ТБО являются:
· прием и сортировка отходов санитарной очистки территории города;
· прием и сортировка строительных отходов;
· эксплуатация технологического оборудования и специальной техники полигона;
· хозяйственно-бытовая деятельность персонала.
В результате деятельности полигона ТБО образуются следующие виды отходов:
1. хвосты сортировки твердых коммунальных отходов;
2. строительные отходы;
3. древесные отходы;
4. отходы бетона;
5. отходы красок и лаков;
6. смет от санитарной очистки.
Производственная база
На производственной базе размещены административно-бытовые здания, стоянка специализированной техники, ремонтно-механический участок, шиномонтажный участок, складские помещения и вспомогательные производственные объекты.
Техническое обслуживание и текущий ремонт специализированной техники выполняются собственными силами предприятия. На шиномонтажном участке выполняются работы по демонтажу, монтажу и ремонту автомобильных шин.
На ремонтно-механическом участке установлены металлообрабатывающие станки (токарный, шлифовальный и другое оборудование), предназначенные для изготовления и восстановления отдельных деталей и узлов специализированной техники. В процессе механической обработки металлов образуется металлическая стружка, которая собирается раздельно и передается специализированной организации для дальнейшего использования или переработки.
На территории производственной базы также расположены медицинский пункт, предназначенный для проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров работников, и столовая. 
Столовая эксплуатируется арендатором, в связи с чем отходы, образующиеся в процессе ее деятельности, не относятся к отходам ТОО «Спецавтобаза» и в настоящей Программе управления отходами не рассматриваются. 
В медицинском пункте осуществляются измерение артериального давления и алкотестирование работников. Проведение лечебных процедур, инъекций, перевязок, забора биоматериала и иных медицинских манипуляций не предусмотрено, поэтому медицинские отходы не образуются. Использованные одноразовые мундштуки (трубочки) для алкотестеров относятся к неопасным коммунальным отходам.
Основными источниками образования отходов на производственной базе являются:
· техническое обслуживание и ремонт специализированной техники;
· шиномонтажные работы;
· механическая обработка металлов;
· хозяйственно-бытовая деятельность персонала.
В результате эксплуатации производственной базы образуются следующие виды отходов:
1. отработанные шины;
2. лом черных металлов;
3. отработанные аккумуляторы;
4. масляные фильтры;
5. отходы моторных и смазочных масел;
6. упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под масел);
7. ткани для вытирания (ветошь), загрязненная защитная одежда;
8. металлическая стружка;
9. отходы сварки.
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Система управления отходами ТОО «Спецавтобаза» организована в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и основана на принципах, установленным статьей 319 Экологического кодекса Республики Казахстан. Предприятие осуществляет полный цикл обращения с коммунальными отходами, включающий их сбор, транспортировку, прием на полигоне, сортировку, временное накопление отдельных видов отходов, передачу вторичных материальных ресурсов специализированным организациям для дальнейшего восстановления и удаление остаточных отходов путем захоронения.
Основным объектом управления отходами является полигон твердых бытовых отходов, на котором осуществляется прием коммунальных отходов, отходов санитарной очистки территории города, а также строительных отходов. Одновременно предприятие выполняет санитарную очистку территории города Атырау, сбор и транспортировка коммунальных отходов специализированным автотранспортом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 349 Экологического кодекса Республики Казахстан полигон ТБО г. Атырау относится к полигонам 3 класса, предназначенным для размещения твердых бытовых отходов. Эксплуатация полигона осуществляется в соответствии с требованиями главы 25 Экологического кодекса Республики Казахстан (статьи 348-352), устанавливающей классификацию полигонов, экологические требования к их эксплуатации, порядок приема отходов и перечень отходов, запрещенных к размещению.
Прием отходов на полигоне осуществляется с проведением регистрации, весового, визуального и радиационного контроля. К размещению допускаются только отходы, соответствующие критериям приема и требованиям экологического законодательства. Не допускается прием отходов, захоронение которых запрещено статьей 351 Экологического кодекса Республики Казахстан, в том числе жидких, медицинских, биологических и иных опасных отходов, а также отходов, подлежащих обязательному восстановлению или переработке, включая пластик, полиэтилен, бумагу, картон, стекло, лом черных и цветных металлов, аккумуляторные батареи, электрическое и электронное оборудование, строительные и пищевые отходы.
В целях соблюдения требований статьи 351 Экологического кодекса Республики Казахстан на полигоне организована обязательная сортировка поступающих коммунальных отходов. В процессе сортировки извлекаются вторичные материальные ресурсы, включая бумагу, картон, пластик, металлы и другие пригодные к переработке материалы, которые передаются специализированным организациям для дальнейшего восстановления. Органическая фракция выделяется отдельно и направляется специализированной организации для дальнейшей переработки. Строительные отходы также проходят предварительную сортировку с извлечением древесины, металлолома, бетона, железобетона и других материалов, пригодных для повторного использования или переработки. Захоронению подлежат только остаточные отходы («хвосты» сортировки), не содержащие вторичных материальных ресурсов и не пригодные для дальнейшего восстановления.
Эксплуатация полигона также осуществляется с учетом требований Перечня отходов для захоронения на полигонах различных классов, утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 7 сентября 2021 года № 361. В соответствии с приложением 3 указанного Перечня на полигонах 3 класса допускается захоронение коммунальных отходов, образующихся в домохозяйствах, а также отходов производства, близких по составу к коммунальным отходам, при условии, что такие отходы не подлежат переработке и не содержат вторичных материальных ресурсов.
На предприятии ведется учет принимаемых отходов, осуществляется производственный контроль за операциями по обращению с отходами и представляется отчетность в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан. Действующая система управления отходами обеспечивает выполнение требований экологического законодательства на всех этапах обращения с отходами и направлена на максимальное извлечение вторичных материальных ресурсов, сокращение объемов захоронения и повышение эффективности использования отходов в качестве вторичного сырья.
Дальнейшее совершенствование системы управления отходами связано с увеличением доли отходов, направляемых на восстановление и переработку, а также со строительством нового полигона твердых бытовых отходов, соответствующего современным экологическим требованиям.
В соответствии со статьей 319 Экологического кодекса Республики Казахстан система управления отходами ТОО «Спецавтобаза» охватывает весь цикл обращения с отходами – от момента их образования или приема до окончательного восстановления либо удаления. На предприятии реализуются следующие операции по управлению отходами:
Накопление отходов. На производственной базе предприятия отходы, образующиеся при эксплуатации и обслуживании специализированной техники, временно накапливаются в специально оборудованных местах в соответствии с требованиями статьи 320 Экологического кодекса Республики Казахстан до их передачи специализированным организациям для дальнейшего восстановления или удаления. На полигоне ТБО осуществляется временное накопление отдельных потоков отходов, выделенных в процессе сортировки (вторичные материальные ресурсы, строительные отходы, древесные отходы и др.), до их передачи на переработку либо последующего захоронения.
Сбор отходов. В соответствии со статьей 321 Экологического кодекса Республики Казахстан предприятие осуществляет организованный сбор коммунальных отходов от населения и юридических лиц на территории города Атырау, а также сбор отходов санитарной очистки городских территорий. Одновременно на полигоне осуществляется прием коммунальных отходов, строительных отходов и отходов санитарной очистки, соответствующих установленным критериям приема.
Транспортировка отходов. Транспортировка отходов осуществляется специализированным автотранспортом предприятия в соответствии с требованиями статьи 322 Экологического кодекса Республики Казахстан. Коммунальные отходы доставляются на полигон ТБО, где проходят весовой, радиационный и визуальный контроль, после чего направляются на сортировку и дальнейшие операции по обращению с отходами.
Восстановление отходов. В соответствии со статьей 323 Экологического кодекса Республики Казахстан предприятие обеспечивает извлечение вторичных материальных ресурсов из поступающих коммунальных отходов. В процессе сортировки выделяются картон, пластик, металлы, древесина и другие отходы, пригодные для дальнейшего использования. Вторичные материальные ресурсы передаются специализированным предприятиям для восстановления и переработки.
Удаление отходов. В соответствии со статьей 325 Экологического кодекса Республики Казахстан удалению путем захоронения подлежат только остаточные отходы («хвосты» сортировки), не пригодные для дальнейшего восстановления или переработки и соответствующие критериям приема на полигон 3 класса. Захоронение осуществляется с соблюдением требований экологического законодательства Республики Казахстан.
Вспомогательные операции. В соответствии со статьей 326 Экологического кодекса Республики Казахстан в процессе управления отходами выполняются вспомогательные операции, включающие прием отходов, их регистрацию, весовой и радиационный контроль, сортировку, накопление отдельных видов отходов, прессование вторичных материальных ресурсов, измельчение древесных и крупногабаритных отходов, а также подготовку отходов к передаче на переработку либо к окончательному захоронению.
Таким образом, действующая система управления отходами ТОО «Спецавтобаза» обеспечивает последовательное выполнение всех операций по обращению с отходами, предусмотренных Экологическим кодексом Республики Казахстан, и направлена на максимальное извлечение вторичных материальных ресурсов, сокращение объемов отходов, подлежащих захоронению, и обеспечение экологически безопасной эксплуатации полигона твердых бытовых отходов.
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Применяемая в ТОО «Спецавтобаза» система обращения с отходами соответствует требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан, Правил управления коммунальными отходами, а также положениям ГОСТ 30773-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла». В соответствии с указанными нормативными документами на предприятии реализуются основные этапы технологического цикла обращения с отходами:
· накопление отходов;
· идентификация отходов;
· сортировка отходов;
· паспортизация опасных отходов;
· упаковка и временное накопление отходов;
· транспортирование отходов;
· временное хранение (накопление);
· восстановление отходов;
· удаление отходов.
Накопление отходов. На производственной базе предприятия отходы, образующиеся при эксплуатации и обслуживании специализированной техники, временно накапливаются в специально оборудованных местах в соответствии с требованиями статьи 320 Экологического кодекса Республики Казахстан. Срок временного накопления не превышает шести месяцев до момента передачи отходов специализированным организациям либо направления на дальнейшие операции по обращению с отходами. Площадки временного накопления имеют твердое водонепроницаемое покрытие, исключающее загрязнение окружающей среды, и оборудованы соответствующими контейнерами и маркировкой.
На полигоне ТБО организовано временное накопление отдельных потоков отходов, выделенных в процессе сортировки коммунальных и строительных отходов (вторичных материальных ресурсов, древесных отходов и других отходов), до их передачи специализированным организациям для дальнейшего восстановления или переработки.
Идентификация отходов. Идентификация отходов осуществляется в соответствии с Классификатором отходов, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314. Каждому виду отходов присваивается соответствующий шестизначный код и определяется степень опасности, что обеспечивает ведение учета отходов в соответствии с требованиями законодательства.
Сортировка отходов. На производственной базе предприятия организовано раздельное накопление отходов по их видам. На полигон ТБО, помимо остаточных коммунальных отходов, поступают смет от санитарной очистки территории города и строительные отходы. Данные отходы проходят предварительную сортировку, в ходе которой из общего потока выделяются древесные отходы и отходы бетона, пригодные для дальнейшей передачи специализированным организациям для восстановления (переработки). Образование древесных отходов и отходов бетона обусловлено их извлечением из состава смета и строительных отходов. Сортировка твердых коммунальных отходов и извлечение вторичных материальных ресурсов из их состава осуществляются на мусоросортировочном комплексе и рассматриваются в отдельной Программе управления отходами данного объекта.
Паспортизация отходов. Для опасных отходов, образующихся при эксплуатации производственной базы (отработанные масла, аккумуляторы, масляные фильтры, промасленная ветошь и другие опасные отходы), оформляются паспорта опасных отходов в соответствии со статьей 343 Экологического кодекса Республики Казахстан.
Упаковка и временное накопление отходов. Отходы размещаются в специализированной таре, контейнерах или на специально оборудованных площадках, исключающих их рассеивание, попадание атмосферных осадков и загрязнение окружающей среды. Опасные и неопасные отходы накапливаются раздельно. Контейнеры и площадки маркируются в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Транспортирование отходов. Отходы, поступающие на полигон ТБО (строительные отходы и отходы санитарной очистки территории города), доставляются специализированным автотранспортом ТОО «Спецавтобаза» либо транспортом сторонних организаций, осуществляющих их передачу на полигон. Отходы, образующиеся на производственной базе предприятия, а также отходы, выделенные при сортировке строительных отходов и смета (древесные отходы, отходы бетона и другие вторичные материальные ресурсы), по мере накопления передаются специализированным организациям, имеющим право на осуществление соответствующих операций по восстановлению или удалению отходов, с использованием специализированного транспорта. Транспортирование отходов осуществляется с соблюдением требований статьи 322 Экологического кодекса Республики Казахстан и исключает загрязнение окружающей среды при их перевозке.
Временное хранение (накопление). Долговременное хранение отходов на предприятии не осуществляется. Образующиеся и поступающие отходы временно накапливаются в специально оборудованных местах до их передачи специализированным организациям для восстановления или удаления либо до направления на последующие операции по обращению с отходами. Временное накопление осуществляется на срок не более шести месяцев в соответствии с требованиями статьи 320 Экологического кодекса Республики Казахстан.
Восстановление отходов. На полигоне ТБО восстановлению подлежат отдельные виды отходов, выделяемые при сортировке смета от санитарной очистки территории города и строительных отходов. В процессе сортировки извлекаются древесные отходы, отходы бетона и другие материалы, пригодные для дальнейшего использования или переработки. Древесные отходы и отходы бетона подвергаются механической обработке (измельчению), в результате которой получают древесную щепу и бетонную крошку. Указанная обработка является подготовкой отходов к восстановлению, после чего полученные материалы по мере накопления передаются специализированным организациям для дальнейшего использования в качестве вторичных материальных ресурсов. Другие извлеченные материалы также передаются специализированным организациям для последующего восстановления (утилизации). Отходы, образующиеся на производственной базе (лом черных металлов, отработанные шины, аккумуляторы, отработанные масла и другие), по мере накопления передаются специализированным предприятиям для восстановления или утилизации в соответствии с заключенными договорами.
Удаление отходов. Удаление отходов осуществляется в соответствии со статьей 325 Экологического кодекса Республики Казахстан. На собственном полигоне ТБО размещаются только остаточные отходы («хвосты» сортировки), не пригодные для дальнейшего восстановления и соответствующие критериям приема на полигон 3 класса. Отходы, образующиеся на производственной базе и не подлежащие размещению на полигоне, передаются специализированным организациям по договорам для восстановления, обезвреживания или удаления. При передаче опасных отходов соблюдаются требования статьи 336 Экологического кодекса Республики Казахстан: работы по их восстановлению, обезвреживанию и удалению выполняются организациями, имеющими лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности.
Таким образом, действующая на предприятии система обращения с отходами обеспечивает выполнение требований экологического законодательства Республики Казахстан, направлена на максимальное извлечение вторичных материальных ресурсов, сокращение объемов отходов, направляемых на захоронение, и экологически безопасную эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов.
В соответствии со статьями 321, 323, 326 и 333 Экологического кодекса Республики Казахстан на полигоне ТБО организована система сортировки отдельных потоков отходов с выделением компонентов, пригодных для дальнейшего использования и переработки. Сортировка осуществляется в отношении строительных отходов и смета от санитарной очистки территории, при этом извлекаются древесные отходы, отходы бетона и другие материалы, подлежащие дальнейшему восстановлению специализированными организациями. Полученные вторичные материальные ресурсы временно накапливаются раздельно и передаются специализированным предприятиям для последующей переработки.
Кроме того, на производственной базе предприятия осуществляется раздельное накопление образующихся отходов (лом черных металлов, отработанные аккумуляторы, шины, отработанные масла и другие отходы), которые по мере накопления также передаются специализированным организациям для восстановления или иных операций по обращению с отходами.
Перевод отдельных видов отходов в статус вторичных ресурсов осуществляется в соответствии с требованиями статьи 333 Экологического кодекса Республики Казахстан и Перечнем видов отходов, утрачивающих статус отходов, утвержденным приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 августа 2024 года № 192. К таким видам относятся, в том числе, отходы пластмасс, полиэтилена, ПЭТ-тары, макулатуры, стекла, а также лом черных и цветных металлов при соблюдении установленных законодательством критериев.
При осуществлении операций по обращению с отходами предприятие руководствуется требованиями статьи 327 Экологического кодекса Республики Казахстан, согласно которой накопление, сортировка, восстановление, транспортирование и захоронение отходов должны осуществляться без создания угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, а также без негативного воздействия на растительный и животный мир, ландшафты и особо охраняемые природные территории.
Ниже приведена характеристика по обращению с отходами производства и потребления с информацией об их классификации, свойстве, составе, источнике образования, способах накопления, сбора, транспортировки и удаления отходов на основании следующих документов:
· Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI;
· Классификатор отходов, приказ и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314;
· Национальные стандарты по обращению с отходами;
· «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утверждённые приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.
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Хвосты сортировки образуются в результате сортировки твердых коммунальных отходов, поступающих на мусоросортировочный комплекс. К данной категории относятся остаточные отходы, не содержащие вторичных материальных ресурсов и не пригодные для дальнейшего восстановления или переработки. После завершения сортировки хвосты направляются на захоронение на полигоне ТБО в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.
Состав отхода: загрязненные комбинированные материалы, многослойная упаковка, текстиль, изделия из резины, загрязненные полимерные материалы, керамика, мелкие инертные включения, а также другие смешанные отходы, не подлежащие дальнейшей переработке.
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Строительные отходы поступают на полигон от юридических и физических лиц. До принятия решения о дальнейшем обращении они проходят предварительную сортировку с выделением пригодных для дальнейшего использования или переработки компонентов (древесины, металлолома, бетона, пластика, стекла и других материалов). Древесные отходы и отходы бетона подвергаются механической обработке (измельчению/дроблению), в результате которой получают древесную щепу и бетонную крошку. Указанная обработка является подготовкой отходов к восстановлению. Полученные материалы, а также другие отсортированные вторичные материальные ресурсы, по мере накопления передаются специализированным организациям для дальнейшего использования в качестве вторичных материальных ресурсов. Остаточная часть строительных отходов, не пригодная для восстановления, передается специализированным организациям для удаления либо размещения в соответствии с требованиями экологического законодательства.
Состав отхода: бетон, железобетон, кирпичный бой, штукатурка, древесина, металлоконструкции, стекло, пластмассы, кабельная продукция, кровельные материалы и другие отходы, образующиеся при строительстве, ремонте и демонтаже зданий и сооружений.
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Древесные отходы поступают на полигон в составе строительных отходов, а также отходов санитарной очистки территории города (ветки, сучья, древесные обрезки и элементы деревянных конструкций). После сортировки они подвергаются измельчению с использованием специализированного оборудования. В соответствии со статьями 326 и 333 Экологического кодекса Республики Казахстан, измельчение относится к операциям обработки отходов, осуществляемым в целях подготовки их к последующему восстановлению. В результате образуется древесная щепа, которая до момента передачи специализированной организации сохраняет статус отхода. По мере накопления древесная щепа передается специализированным организациям для последующего восстановления и использования в качестве вторичного материального ресурса.
Состав отхода: ветки деревьев, сучья, древесные обрезки, доски, рейки, поддоны, элементы деревянных конструкций и другие отходы древесины.
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Отходы бетона поступают на полигон преимущественно в составе строительных отходов. После сортировки они отделяются от других компонентов и подвергаются механическому дроблению. В соответствии со статьями 326 и 333 Экологического кодекса Республики Казахстан, дробление относится к операциям обработки отходов, направленным на подготовку отходов к последующему восстановлению. В результате образуется бетонная крошка, которая до передачи специализированной организации сохраняет статус отхода. Полученная бетонная крошка временно накапливается на специально выделенной площадке и по мере накопления передается специализированным организациям для последующего восстановления и использования в качестве вторичного строительного материала.
Состав отхода: бетонные изделия, железобетонные конструкции, бетонный лом, фрагменты бетонных покрытий, железобетонных изделий и другие минеральные строительные материалы.
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Отходы красок и лаков поступают на полигон преимущественно в составе отходов санитарной очистки территории города и строительных отходов. К ним относятся банки, емкости и упаковка с остатками лакокрасочных материалов. Часть лакокрасочных материалов используется непосредственно на территории предприятия при проведении ремонтных и эксплуатационных работ, в результате чего также образуются загрязненная тара, упаковка и остатки лакокрасочной продукции. После сортировки такие отходы передаются специализированным организациям, имеющим право на обращение с данным видом отходов.
Состав отхода: металлические и пластиковые банки, ведра, аэрозольные баллоны, емкости с остатками красок, эмалей, грунтовок, лаков, растворителей и иных лакокрасочных материалов.
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Смет поступает на полигон после механизированной и ручной уборки улиц, дорог, тротуаров, площадей и других городских территорий. Перед дальнейшим обращением он проходит сортировку с извлечением древесных отходов, пластика, бумаги и картона, стекла, металла и других компонентов, пригодных для переработки. После сортировки в составе смета остаются преимущественно песок, грунт, отсев, пыль и мелкие инертные включения. При наличии соответствующих решений, предусмотренных технологическим регламентом эксплуатации полигона и проектной документацией, данная минеральная фракция может использоваться в качестве изолирующего (пересыпочного) материала при эксплуатации полигона. В этом случае материал используется в технологическом процессе эксплуатации полигона и не относится к отходам, направляемым на захоронение.
Состав отхода: песок, грунт, отсев, пыль, мелкие камни, частицы асфальта и бетона, незначительное количество растительных остатков и другие мелкодисперсные инертные включения.
В таблице 2.1.2-1 представлена характеристика всех видов отходов, образующихся в процессе деятельности полигона ТБО, а также отходов, поступающих от третьих лиц для последующей сортировки и захоронения на полигоне ТБО. Для каждого вида отходов приведены сведения об источнике образования (поступления), объеме образования (приема), классификации, способах накопления, сбора, транспортирования, восстановления, удаления и конечном способе обращения с отходами.


Таблице 2.1.2-1	Характеристика отходов полигона ТБО
	№
	Вид отхода
	Код отхода
	Источник образования (поступления)
	Объём образования, (поступления) т/год
	Способ накопления
	Сбор
	Транспортировка
	Восстановление
	Удаление
	Конечная операция по обращению с отходом

	1
	Остатки сортировки твердых коммунальных отходов
	19 12 12
	Образуются после сортировки коммунальных отходов, поступающих на полигон ТБО
	104134,680
	В рабочих картах полигона
	При сортировке ТКО
	Внутриплощадочное перемещение бульдозером и погрузчиком
	Не осуществляется
	Захоронение на полигоне ТБО
	Захоронение на полигоне ТБО

	2
	Смет от санитарной очистки
	20 02 03
	Поступает после санитарной очистки улиц, дорог, площадей и иных территорий города Атырау
	41882,504 (поступление)
	На технологической площадке временного накопления до сортировки
	Специализированной техникой ТОО «Спецавтобаза»
	Специализированными автомобилями ТОО «Спецавтобаза»
	При сортировке извлекаются древесные отходы
	Не осуществляется
	Вторичные материальные ресурсы передаются специализированным организациям; остаточная минеральная фракция может использоваться в качестве изолирующего (пересыпочного) материала при эксплуатации полигона в соответствии с проектной документацией.

	3
	Строительные отходы
	17 09 04
	Поступают от физических и юридических лиц для размещения на полигоне
	25000,000 (поступление);
9889,993 (остаток после сортировки)
	На специально выделенной площадке для сортировки строительных отходов
	Прием на полигоне
	Автотранспортом поставщиков
	Извлечение древесины и отходов бетона для последующей подготовки к восстановлению
	Не осуществляется
	После сортировки древесные отходы, отходы бетона и иные пригодные компоненты передаются специализированным организациям. Строительные отходы передаются ТОО «Найза В.V.»

	4
	Древесные отходы
	20 01 38
	Выделяются при сортировке смета и строительных отходов
	183,345
	Раздельно на площадке временного накопления
	Ручная и механизированная сортировка
	Автотранспортом специализированной организации
	Подготовка к восстановлению (измельчение)
	Не осуществляется
	Передача специализированной организации для восстановления ТОО «Каспийдормостострой»

	5
	Отходы бетона
	17 01 01
	Выделяются при сортировке строительных отходов
	15000,000
	Раздельно на площадке временного накопления
	При сортировке строительных отходов
	Автотранспортом специализированной организации
	Подготовка к восстановлению (дробление)
	Не осуществляется
	Передача специализированной организации для восстановления ТОО «Найза В.V.»

	6
	Отходы красок и лаков
	08 01 11*
	Выделяются при строительных отходах (банки и тара с остатками ЛКМ)
	0,653
	В герметичной маркированной таре на площадке накопления опасных отходов
	Раздельный сбор при сортировке
	Специализированной организацией, имеющей лицензию
	Не осуществляется
	Обезвреживание специализированной организацией
	Передача специализированной организации для обезвреживания ТОО «Вест Дала»



[bookmark: _Toc236737810][bookmark: _Toc236738293][bookmark: _Toc237257024]Виды отходов производственной базы
[bookmark: _Toc236737811][bookmark: _Toc236738294][bookmark: _Toc237257025]Отработанные шины
Отработанные шины образуются при эксплуатации специализированной техники предприятия в результате естественного износа, механических повреждений или достижения предельного срока эксплуатации. Замена шин производится в шиномонтажном участке производственной базы. После демонтажа шины временно накапливаются на специально отведенной площадке и по мере накопления передаются специализированной организации для дальнейшего восстановления, переработки или утилизации.
Состав отхода: резина, синтетический и натуральный каучук, металлический корд, текстильный корд, технический углерод, различные добавки и наполнители.
[bookmark: _Toc236737812][bookmark: _Toc236738295][bookmark: _Toc237257026]Лом черных металлов
Лом черных металлов образуется при ремонте и техническом обслуживании специализированной техники, демонтаже изношенных металлических деталей, а также при выполнении ремонтно-механических работ. После накопления металлолом передается специализированной организации для дальнейшей переработки и использования в качестве вторичного сырья.
Состав отхода: сталь, чугун, железо, крепежные элементы, металлические детали и конструкции, не содержащие опасных примесей.
[bookmark: _Toc236737813][bookmark: _Toc236738296][bookmark: _Toc237257027]Отработанные аккумуляторы
Отработанные аккумуляторные батареи образуются при замене аккумуляторов специализированной техники по окончании срока службы либо при потере эксплуатационных характеристик. Аккумуляторы временно хранятся в специально оборудованном месте, исключающем повреждение корпуса и утечку электролита, после чего передаются специализированной организации, имеющей право на обращение с опасными отходами.
Состав отхода: свинец и его сплавы, пластиковый корпус (полипропилен), электролит (водный раствор серной кислоты), сепараторы, соединительные элементы.
[bookmark: _Toc236737814][bookmark: _Toc236738297][bookmark: _Toc237257028]Масляные фильтры
Отработанные масляные фильтры образуются при техническом обслуживании двигателей внутреннего сгорания специализированной техники. После замены фильтры временно накапливаются в герметичной таре и передаются специализированной организации для обезвреживания или переработки.
Состав отхода: металлический корпус, фильтрующая бумага, резиновые уплотнения, остатки моторного масла.
[bookmark: _Toc236737815][bookmark: _Toc236738298][bookmark: _Toc237257029]Отходы моторных и смазочных масел
Отработанные моторные, трансмиссионные и другие смазочные масла образуются при техническом обслуживании специализированной техники в процессе их замены. Отработанные масла собираются раздельно в герметичные емкости, исключающие проливы и загрязнение окружающей среды, после чего передаются специализированной организации для регенерации либо иной операции по восстановлению.
Состав отхода: минеральные или синтетические масла, продукты окисления, механические примеси, частицы металлов, вода, присадки и продукты их разложения.
[bookmark: _Toc236737816][bookmark: _Toc236738299][bookmark: _Toc237257030]Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под масел)
Данный вид отходов образуется после использования моторных, трансмиссионных и других технических масел при обслуживании автотранспортной техники. После полного использования содержимого пустая тара сохраняет остатки нефтепродуктов, вследствие чего относится к опасным отходам. Отход временно накапливается отдельно от других видов отходов и передается специализированной организации для дальнейшего обращения.
Состав отхода: металлическая или пластиковая тара с остатками моторных, трансмиссионных и гидравлических масел, смазочных материалов и нефтепродуктов.
[bookmark: _Toc236737817][bookmark: _Toc236738300][bookmark: _Toc237257031]Ткани для вытирания (ветошь), загрязненная, защитная одежда
Загрязненная ветошь и средства индивидуальной защиты образуются при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту техники, а также при очистке деталей, механизмов и оборудования. После использования отходы собираются раздельно в закрытые контейнеры и передаются специализированной организации для дальнейшего обезвреживания либо удаления.
Состав отхода: хлопчатобумажная ткань, синтетические волокна, рабочие перчатки, защитная одежда, загрязненные маслами, смазками, нефтепродуктами и другими техническими жидкостями.
[bookmark: _Toc236737818][bookmark: _Toc236738301][bookmark: _Toc237257032]Металлическая стружка
Металлическая стружка образуется при работе токарного, сверлильного, шлифовального и другого металлообрабатывающего оборудования ремонтно-механического участка. Стружка собирается раздельно, временно накапливается в металлических контейнерах и по мере накопления передается специализированной организации для дальнейшей переработки в качестве вторичного сырья.
Состав отхода: стальная, чугунная или цветная металлическая стружка, допускается наличие незначительных следов смазочно-охлаждающих жидкостей и масел.
[bookmark: _Toc236737819][bookmark: _Toc236738302][bookmark: _Toc237257033]Отходы сварки
Отходы сварки образуются при выполнении сварочных и ремонтных работ и включают остатки сварочных электродов, шлак, металлические брызги и другие отходы сварочного производства. После накопления отходы передаются специализированной организации для дальнейшего обращения.
Состав отхода: остатки электродов, сварочный шлак, окалина, металлические брызги, частицы стали и железа.
В таблице 2.1.2-2 представлена характеристика всех видов отходов, образующихся в процессе деятельности производственной базы. Для каждого вида отходов приведены сведения об источнике образования (поступления), объеме образования (приема), классификации, способах накопления, сбора, транспортирования, восстановления, удаления и конечном способе обращения с отходами.



Таблице 2.1.2-2	Характеристика отходов производственной базы
	№
	Вид отхода
	Код отхода
	Источник образования (поступления)
	Объём образования, т/год
	Способ накопления
	Сбор
	Транспортировка
	Удаление
	Конечная операция по обращению с отходом

	1
	Отработанные шины
	16 01 03
	Образуются при замене шин специализированной автотехники предприятия
	3,856
	На специально выделенной площадке (или в контейнере) для накопления шин
	При техническом обслуживании и ремонте автотехники
	Специализированной организацией по договору
	Не осуществляется на предприятии
	Передача специализированной организации ТОО «Вест Дала»

	2
	Лом черных металлов
	16 01 17
	Образуется при ремонте автотехники, демонтаже металлических деталей и металлоконструкций
	7,228
	На площадке временного накопления металлолома
	Раздельный сбор по мере образования
	Специализированной организацией
	Не осуществляется на предприятии
	Передача специализированной организации ТОО «Вест Дала»

	3
	Отработанные аккумуляторы
	16 06 01*
	Образуются при замене аккумуляторных батарей автотехники
	1,548
	В закрытом контейнере (поддоне) на площадке временного накопления опасных отходов
	Раздельный сбор
	Специализированной организацией
	Не осуществляется на предприятии
	Передача специализированной организации ТОО «Вест Дала»

	4
	Масляные фильтры
	16 01 07*
	Образуются при техническом обслуживании двигателей и гидравлических систем
	0,163
	В герметичном контейнере для опасных отходов
	Раздельный сбор
	Специализированной организацией
	Не осуществляется на предприятии
	Передача специализированной организации ТОО «Вест Дала»

	5
	Отходы моторных и смазочных масел
	13 02 05*
	Образуются при замене моторных, трансмиссионных и гидравлических масел
	2,262
	В герметичных металлических или пластиковых емкостях
	Раздельный сбор
	Специализированной организацией
	Не осуществляется на предприятии
	Передача специализированной организации ТОО «Вест Дала»

	6
	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под масел)
	15 01 10*
	Образуется после использования масел, смазок и технических жидкостей
	0,120
	В отдельном контейнере для загрязненной тары
	Раздельный сбор
	Специализированной организацией
	Не осуществляется на предприятии
	Передача специализированной организации ТОО «Вест Дала»

	7
	Ткани для вытирания (ветошь), загрязненная, защитная одежда
	15 02 02*
	Образуются при ремонте и техническом обслуживании автотехники
	1,231
	В закрытом металлическом контейнере для промасленной ветоши
	Раздельный сбор
	Специализированной организацией
	Не осуществляется на предприятии
	Передача специализированной организации ТОО «Вест Дала»

	8
	Металлическая стружка
	12 01 01
	Образуется при работе токарных, сверлильных, шлифовальных и других металлообрабатывающих станков
	5,125
	В металлических контейнерах (ящиках)
	Раздельный сбор
	Специализированной организацией
	Не осуществляется на предприятии
	Передача специализированной организации ТОО «Вест Дала»

	9
	Отходы сварки
	12 01 13
	Образуются при выполнении сварочных работ
	0,140
	В металлическом контейнере
	Раздельный сбор
	Специализированной организацией
	Не осуществляется на предприятии
	Передача специализированной организации ТОО «Вест Дала»





Учёт и контроль образования, приема и передачи отходов
На ТОО «Спецавтобаза» организована система учёта и контроля операций по обращению с отходами, включающая учёт как собственных отходов, образующихся на производственной базе, так и отходов, принимаемых на полигон ТБО. Контроль за соблюдением требований экологического законодательства в области обращения с отходами осуществляется ответственными лицами предприятия в рамках внутренней системы производственного контроля.
Учёт отходов включает:
· регистрацию объёмов отходов, поступающих на полигон ТБО от физических и юридических лиц; 
· учёт объёмов отходов, образующихся на производственной базе предприятия; 
· учёт отходов, выделяемых в процессе сортировки смета и строительных отходов (древесные отходы, отходы бетона, отходы красок и лаков и др.); 
· учёт отходов, передаваемых специализированным организациям для восстановления, переработки, обезвреживания или удаления; 
· ведение установленной экологическим законодательством Республики Казахстан отчётности в области управления отходами. 
Приём отходов на полигон сопровождается регистрацией поступающих объёмов, проведением весового контроля и оформлением соответствующих первичных документов. Передача отходов специализированным организациям оформляется актами приёма-передачи, накладными и иными документами, подтверждающими дальнейшее обращение с отходами. Документы хранятся на предприятии в установленном законодательством порядке.
Определение массы принимаемых и передаваемых отходов осуществляется с использованием автомобильных весов, расположенных на территории полигона ТБО и прошедших государственную поверку в установленном порядке.
Ответственность за организацию учёта отходов, достоверность сведений о движении отходов и соблюдение требований экологического законодательства в области обращения с отходами несёт руководство ТОО «Спецавтобаза», а также назначенные приказом предприятия ответственные лица за обращение с отходами.
Передача отходов специализированным организациям для восстановления и переработки
В соответствии с действующей системой управления отходами ТОО «Спецавтобаза» отдельные виды отходов, образующиеся и поступающие на полигон, передаются специализированным организациям для дальнейшего восстановления (переработки) либо иных операций по обращению с отходами.
Передача отходов осуществляется организациям, имеющим соответствующие разрешительные документы и право на осуществление предусмотренных законодательством операций с отходами. При выборе подрядных организаций учитываются требования экологического законодательства Республики Казахстан, наличие соответствующих разрешительных документов и опыт выполнения работ в области обращения с отходами.
Перечень организаций, которым передаются отдельные виды отходов, и основные направления их дальнейшего обращения представлены в таблице 2.1.2-3.
Таблица 2.1.2-3	Перечень специализированных организаций, осуществляющих восстановление (переработку) отходов
	Наименование организации
	Метод восстановления (переработки)
	Наименование отхода

	ТОО «Найза В.V.»
	Восстановление (переработка), повторное использование
	Строительные отходы; отходы бетона

	ТОО «Каспийдормостострой»
	Восстановление (переработка), повторное использование
	Древесные отходы

	ТОО «Вест Дала»
	Восстановление, переработка, обезвреживание либо удаление в зависимости от вида отхода и условий договора
	Отработанные шины; лом черных металлов; отработанные аккумуляторы; масляные фильтры; отходы моторных и смазочных масел; упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под масел); ткани для вытирания (ветошь), загрязненная защитная одежда; металлическая стружка; отходы сварки; отходы от красок и лаков


Передача отходов специализированным организациям осуществляется по мере их накопления и оформляется документами, подтверждающими факт передачи и дальнейшее направление отходов на соответствующие операции по обращению с ними.
0. [bookmark: _Toc207876902][bookmark: _Toc236737820][bookmark: _Toc236738303][bookmark: _Toc237257034]Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние 3 года
Оценка количественных и качественных показателей обращения с отходами выполнена на основании производственной отчетности ТОО «Спецавтобаза» за 2023-2025 годы.
Полигон твердых бытовых отходов эксплуатируется с 1977 года. Согласно проектной документации, его проектная вместимость составляет 3 252 340 тонн. По состоянию на первое полугодие 2026 года суммарный объем захороненных отходов достиг 3 133 840,32 тонн, что соответствует использованию более 96% проектной мощности полигона. Остаточная вместимость составляет 118 499,68 тонн, что свидетельствует о практически полном исчерпании проектного ресурса объекта.
	Годы
	Захоронено за год, тонн

	1977 - 2020
	2582347,01

	2021
	86 062,85

	2022
	75 500,50

	2023
	101 080,76

	2024
	128 310,20

	2025
	86 539,00

	2026 (1 полугодие)
	74 000,00

	Всего:
	3 133 840,32

	 
	 

	Мощность полигона ТБО:
	3 252 340

	Остаток:
	118 499,68


В связи с переносом сроков строительства нового полигона твердых бытовых отходов, обусловленным последствиями паводков 2024 года, эксплуатация действующего полигона продолжается. Для обеспечения непрерывности оказания услуг по захоронению отходов до ввода в эксплуатацию нового полигона рассматривается возможность использования земельного участка, примыкающего к действующему полигону. Использование данного участка возможно при наличии соответствующих правоустанавливающих и разрешительных документов. После ввода в эксплуатацию нового полигона действующий полигон подлежит рекультивации в соответствии с утвержденной проектной документацией.
Анализ объемов захоронения отходов показывает, что в 2023-2025 гг. объемы захоронения на полигоне ТБО изменялись в пределах от 86 539,0 до 128 310,2 т/год. Наибольший объем захоронения зафиксирован в 2024 году и составил 128 310,2 т/год. В 2023 году объем захоронения составил 101 080,76 т/год, в 2025 году - 86 539,0 т/год. Изменение объемов захоронения связано с фактическими объемами образования и поступления отходов, а также с изменением объемов отходов, направляемых на сортировку и последующее восстановление.
	Год
	Захоронено, т/год

	2023
	101 080,76

	2024
	128 310,20

	2025
	86 539,00


Полученные результаты свидетельствуют о том, что действующий полигон ТБО находится на завершающей стадии эксплуатации, а дальнейшее обеспечение экологически безопасного размещения отходов напрямую связано с вводом в эксплуатацию нового полигона и реализацией мероприятий по сокращению объемов отходов, направляемых на захоронение, за счет развития сортировки, извлечения вторичных материальных ресурсов и увеличения доли отходов, направляемых на восстановление.
0. [bookmark: _Toc207876903][bookmark: _Toc236737821][bookmark: _Toc236738304][bookmark: _Toc237257035]Анализ управления отходами за последние три года: тенденции, проблемы, предпосылки на основе предварительного анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в сфере управления отходами
Анализ системы управления отходами ТОО «Спецавтобаза» за период 2023-2025 гг. показывает, что предприятие обеспечивает выполнение основных требований экологического законодательства Республики Казахстан в части приема, транспортирования, сортировки, накопления и размещения отходов. На предприятии организован учет поступающих отходов, осуществляется их весовой и радиационный контроль, ведется раздельное накопление отдельных видов отходов, образующихся в процессе эксплуатации производственной базы, а также выполняется сортировка смета от санитарной очистки территории города и строительных отходов с извлечением пригодных для дальнейшего использования компонентов.
Одновременно анализ фактических показателей свидетельствует о сохранении устойчивой тенденции к высокой нагрузке на действующий полигон ТБО. Ежегодный объем поступающих твердых коммунальных отходов остается высоким и за последние три года составляет более 110 тыс. тонн в год, что приводит к дальнейшему заполнению проектной вместимости полигона.
Согласно представленным предприятием сведениям, проектная вместимость действующего полигона практически исчерпана. По состоянию на середину 2026 года остаточная вместимость составляет около 118 тыс. тонн. В связи с переносом сроков строительства нового полигона ТБО, обусловленным последствиями паводков 2024 года, эксплуатация действующего полигона продолжается. До ввода в эксплуатацию нового объекта рассматривается возможность использования прилегающего земельного участка при наличии соответствующих правоустанавливающих и разрешительных документов.
Важной особенностью деятельности предприятия является организация сортировки отдельных потоков отходов. При сортировке смета от санитарной очистки территории города извлекаются древесные отходы, которые после измельчения в древесную щепу передаются специализированной организации для дальнейшего использования. Из строительных отходов выделяются древесина и бетон, которые также подготавливаются к дальнейшему восстановлению. Кроме того, отходы, образующиеся на производственной базе предприятия (лом черных металлов, отработанные аккумуляторы, отработанные масла, шины и другие отходы), передаются специализированным организациям, имеющим соответствующие разрешительные документы.
Вместе с тем анализ существующей системы управления отходами показывает, что объем извлекаемых вторичных материальных ресурсов из общего потока твердых коммунальных отходов остается сравнительно низким. Несмотря на функционирование мусоросортировочного комплекса МСК, значительная часть поступающих коммунальных отходов после сортировки направляется на захоронение в составе хвостов сортировки. Это приводит к ускоренному заполнению проектной мощности полигона и снижает эффективность использования ресурсного потенциала отходов.
Дополнительным резервом совершенствования системы управления отходами является увеличение доли отходов, направляемых на восстановление. Расширение перечня извлекаемых вторичных материальных ресурсов, повышение эффективности сортировки, развитие переработки органической фракции, а также совершенствование системы раздельного накопления отходов позволят сократить объем отходов, направляемых на захоронение, и увеличить объем вторичного сырья, возвращаемого в хозяйственный оборот.
Предварительный анализ сильных и слабых сторон системы управления отходами позволяет выделить следующие основные факторы.
	Сильные стороны:
· наличие действующей системы приема, учета и контроля поступающих отходов;
· наличие мусоросортировочного комплекса;
· организация сортировки смета и строительных отходов с извлечением отдельных полезных компонентов;
· передача отходов, пригодных для восстановления, специализированным организациям;
· наличие системы учета отходов и производственного экологического контроля;
· соблюдение требований экологического законодательства при эксплуатации полигона.
	Возможности:
· ввод в эксплуатацию нового полигона твердых бытовых отходов;
· увеличение объемов извлечения вторичных материальных ресурсов;
· развитие переработки органической фракции;
· совершенствование технологических процессов сортировки;
· увеличение доли отходов, направляемых на восстановление, в соответствии с принципами иерархии управления отходами.

	Слабые стороны:
· практически исчерпанная проектная вместимость действующего полигона;
· высокая доля отходов, направляемых на захоронение;
· сравнительно низкая доля извлекаемых вторичных материальных ресурсов из общего объема поступающих твердых коммунальных отходов;
· зависимость дальнейшей эксплуатации полигона от сроков строительства нового объекта.
	Угрозы:
· полное исчерпание проектной вместимости действующего полигона до ввода нового объекта;
· необходимость временного использования прилегающей территории до строительства нового полигона;
· увеличение объемов образования коммунальных отходов;
· сокращение срока эксплуатации полигона при сохранении существующей доли захоронения отходов.


Таким образом, действующая система управления отходами ТОО «Спецавтобаза» в целом обеспечивает выполнение требований экологического законодательства Республики Казахстан. Вместе с тем дальнейшее развитие системы должно быть направлено на повышение эффективности сортировки, увеличение объемов отходов, направляемых на восстановление, сокращение доли отходов, подлежащих захоронению, а также обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию нового полигона твердых бытовых отходов.
0. [bookmark: _Toc207876904][bookmark: _Toc236737822][bookmark: _Toc236738305][bookmark: _Toc237257036]Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий
Приоритетные виды отходов определены на основании анализа объемов их образования, экологической опасности, возможности восстановления, а также наличия специализированных организаций, осуществляющих обращение с отходами.
Основное внимание уделяется отходам, образующимся в наибольших объемах и оказывающим наибольшее влияние на загрузку полигона ТБО. К ним относятся хвосты сортировки твердых коммунальных отходов, смет от санитарной очистки территории города и строительные отходы. Именно для этих отходов целесообразно реализовывать мероприятия, направленные на сокращение объемов захоронения и увеличение доли восстановления.
К приоритетным отходам также относятся древесные отходы и отходы бетона, выделяемые при сортировке смета и строительных отходов, которые после подготовки передаются специализированным организациям для дальнейшего восстановления.
Отдельную группу составляют опасные отходы, образующиеся на производственной базе предприятия (отработанные масла, масляные фильтры, загрязненная тара из-под масел, отработанные аккумуляторы, отходы лакокрасочных материалов и другие). Несмотря на незначительные объемы образования, они требуют раздельного накопления и передачи специализированным организациям для восстановления, обезвреживания или удаления.
Проведенный анализ показывает, что дальнейшее совершенствование системы управления отходами должно быть направлено на повышение эффективности сортировки, увеличение объемов извлечения вторичных материальных ресурсов и максимальное сокращение количества отходов, направляемых на захоронение.
0. [bookmark: _Toc236737823][bookmark: _Toc236738306][bookmark: _Toc237257037]Применение наилучших доступных техник НДТ
При эксплуатации полигона ТБО ТОО «Спецавтобаза» учитываются положения Справочника по наилучшим доступным техникам «Захоронение отходов», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2026 года № 207.
В соответствии с НДТ 19 Справочника для сокращения количества отходов, направляемых на захоронение, предусматривается применение приоритетного порядка обращения с отходами: предотвращение их образования, подготовка к повторному использованию, переработка и иное восстановление, и только после этого - удаление путем захоронения.
На полигон ТБО ТОО «Спецавтобаза» поступают преимущественно остатки после сортировки твердых коммунальных отходов («хвосты»), образующиеся на мусоросортировочном комплексе. Из общего потока ТКО на МСК предварительно извлекаются вторичные материальные ресурсы и органическая фракция, направляемые на дальнейшее восстановление или переработку. На полигон передается остаточный поток, не пригодный для дальнейшего восстановления.
Таким образом, эксплуатация полигона осуществляется с учетом принципов НДТ 19 и направлена на сокращение объемов отходов, подлежащих захоронению, за счет предварительного извлечения из состава ТКО компонентов, пригодных для дальнейшего использования и переработки. Захоронению подлежат остаточные отходы, соответствующие установленным критериям приема на полигон.
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1. [bookmark: _Toc236737824][bookmark: _Toc236738307][bookmark: _Toc237257038]ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1. [bookmark: _Toc207876906][bookmark: _Toc236737825][bookmark: _Toc236738308][bookmark: _Toc237257039]Цель программы
Целью Программы управления отходами ТОО «Спецавтобаза» является обеспечение экологически безопасного и эффективного обращения с отходами, образующимися на производственной базе предприятия и принимаемыми на полигон ТБО, в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и принципами иерархии управления отходами.
Программа направлена на совершенствование системы обращения с отходами, увеличение доли отходов, направляемых на восстановление, сокращение объемов отходов, подлежащих захоронению, обеспечение безопасного накопления, транспортирования и передачи отходов специализированным организациям, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Достижение поставленной цели обеспечивается посредством организации раздельного накопления отходов, сортировки смета от санитарной очистки территории города и строительных отходов с извлечением пригодных к восстановлению компонентов, передачи отходов специализированным организациям, а также соблюдения требований экологического и санитарного законодательства Республики Казахстан на всех этапах обращения с отходами.
При реализации Программы применяется принцип иерархии управления отходами, установленный статьей 329 Экологического кодекса Республики Казахстан, предусматривающий приоритет предотвращения образования отходов, их подготовки к повторному использованию, восстановления и лишь затем удаления.
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1. [bookmark: _Toc97730449][bookmark: _Toc145874952][bookmark: _Toc207876907][bookmark: _Toc236737826][bookmark: _Toc236738309][bookmark: _Toc237257040]Задачи программы
Задачами Программы управления отходами являются определение и реализация мероприятий, направленных на обеспечение экологически безопасного обращения с отходами, повышение эффективности их использования и сокращение объемов отходов, направляемых на захоронение.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
· обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан при обращении с отходами на производственной базе и полигоне ТБО;
· организация раздельного накопления отходов, образующихся на производственной базе предприятия;
· организация сортировки смета от санитарной очистки территории города и строительных отходов с извлечением компонентов, пригодных для дальнейшего восстановления;
· увеличение объемов отходов, направляемых на восстановление и переработку, за счет повышения эффективности сортировки;
· обеспечение безопасного накопления, транспортирования и передачи отходов специализированным организациям;
· ведение учета и контроля образования, накопления и передачи отходов;
· минимизация негативного воздействия отходов на окружающую среду и рациональное использование имеющихся мощностей полигона ТБО.
В соответствии со статьей 331 Экологического кодекса Республики Казахстан предприятие несет ответственность за обеспечение надлежащего управления отходами с момента их образования или приема до момента передачи специализированным организациям либо размещения на полигоне в случаях, предусмотренных законодательством.
Передача отходов для восстановления, обезвреживания или удаления осуществляется специализированным организациям, имеющим соответствующие разрешительные документы, а в случаях, установленных законодательством, лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды (статья 336 Экологического кодекса Республики Казахстан).
Реализация Программы осуществляется при соблюдении требований экологического, санитарно-эпидемиологического законодательства и направлена на обеспечение экологической безопасности при эксплуатации полигона ТБО и производственной базы предприятия.
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Целевые показатели Программы представляют собой количественные и качественные показатели, характеризующие эффективность системы управления отходами и степень достижения поставленных целей.
Основными целевыми показателями Программы являются:
· обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан при обращении с отходами;
· обеспечение раздельного накопления отходов, образующихся на производственной базе;
· обеспечение сортировки смета от санитарной очистки территории города и строительных отходов с извлечением компонентов, пригодных для восстановления;
· увеличение доли отходов, направляемых на восстановление и переработку;
· сокращение объемов отходов, подлежащих захоронению, за счет извлечения вторичных материальных ресурсов;
· обеспечение своевременной передачи отходов специализированным организациям;
· ведение полного учета образования, накопления и передачи отходов.
1. [bookmark: _Toc145874954][bookmark: _Toc207876909][bookmark: _Toc236737828][bookmark: _Toc236738311][bookmark: _Toc237257042]Базовые значения показателей
Базовые значения показателей определены на основании фактических данных предприятия за последние три года и характеризуют текущее состояние системы управления отходами.
В качестве базового показателя для оценки эффективности реализации Программы принято среднее значение объема образования хвостов сортировки твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение. За период 2023-2025 гг. средний объем образования хвостов сортировки составил 105 309,99 т/год.
	Год
	Захоронено, т/год

	2023
	101 080,76

	2024
	128 310,20

	2025
	86 539,00

	Базовые показатели
	105 309,99



1. [bookmark: _Toc207876910][bookmark: _Toc236737829][bookmark: _Toc236738312][bookmark: _Toc237257043][bookmark: _Toc145874955]ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ
2. [bookmark: _Toc207876911][bookmark: _Toc236737830][bookmark: _Toc236738313][bookmark: _Toc237257044]Меры для достижения установленных целевых показателей
ТОО «Спецавтобаза» осуществляет деятельность по эксплуатации полигона ТБО и производственной базы, обеспечивая экологически безопасное обращение с отходами в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан.
Основными направлениями реализации Программы являются сокращение объемов отходов, направляемых на захоронение, повышение эффективности сортировки смета от санитарной очистки территории города и строительных отходов, увеличение объемов отходов, передаваемых на восстановление, а также обеспечение безопасного накопления и передачи отходов специализированным организациям.
При реализации Программы предприятие руководствуется иерархией управления отходами, установленной статьей 329 Экологического кодекса Республики Казахстан:
1. предотвращение образования отходов;
2. подготовка отходов к повторному использованию;
3. восстановление отходов;
4. удаление отходов.
Для достижения поставленных целей предусматривается реализация следующих мероприятий.
1. Повышение эффективности сортировки отходов
· организация качественной сортировки смета от санитарной очистки территории города;
· организация предварительной сортировки строительных отходов;
· увеличение объемов извлечения древесных отходов, отходов бетона и других компонентов, пригодных для восстановления;
· направление извлеченных отходов специализированным организациям для дальнейшего восстановления.
2. Совершенствование системы обращения с отходами
· обеспечение раздельного накопления отходов, образующихся на производственной базе;
· соблюдение установленных сроков временного накопления отходов;
· своевременная передача отходов специализированным организациям по заключенным договорам.
3. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду
· содержание площадок временного накопления отходов в исправном состоянии;
· обеспечение контейнеров и мест накопления соответствующей маркировкой;
· предотвращение смешивания различных видов отходов;
· контроль соблюдения требований экологической и санитарной безопасности при обращении с отходами.
4. Учет и контроль обращения с отходами
· ведение учета образования, накопления и передачи отходов;
· проведение ежегодной инвентаризации отходов;
· контроль выполнения договорных обязательств специализированными организациями по обращению с отходами;
· своевременное представление отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
5. Повышение эффективности восстановления отходов
· увеличение доли отходов, направляемых на восстановление;
· обеспечение подготовки древесных отходов и отходов бетона к передаче специализированным организациям путем их измельчения;
· расширение практики передачи пригодных к восстановлению отходов специализированным предприятиям.
Реализация указанных мероприятий позволит повысить эффективность системы управления отходами, обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства и максимально сократить объемы отходов, направляемых на захоронение.
2. [bookmark: _Toc207876912][bookmark: _Toc236737831][bookmark: _Toc236738314][bookmark: _Toc237257045]Обоснование лимитов накопления отходов
В соответствии с Правилами разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденными приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 261, лимиты накопления и лимиты захоронения отходов обосновываются и утверждаются в составе Программы управления отходами.
Лимиты накопления устанавливаются в целях обеспечения экологически безопасного обращения с отходами, предотвращения их сверхнормативного накопления, сокращения объемов отходов, подлежащих захоронению, а также увеличения доли отходов, направляемых на восстановление.
На полигоне ТБО временно накапливаются отходы, выделяемые при сортировке смета от санитарной очистки территории города и строительных отходов (древесные отходы, отходы бетона, отходы лакокрасочных материалов и другие компоненты), до их передачи специализированным организациям для дальнейшего восстановления, обезвреживания или удаления.
Хвосты сортировки твердых коммунальных отходов, образующиеся в результате сортировки коммунальных отходов, не относятся к временно накапливаемым отходам и после завершения технологического процесса направляются на захоронение в рабочих картах полигона.
На производственной базе предприятия отходы временно накапливаются в специально оборудованных местах накопления с последующей передачей специализированным организациям по договорам. Срок временного накопления отходов не превышает шести месяцев в соответствии с требованиями статьи 320 Экологического кодекса Республики Казахстан.
Предлагаемые лимиты накопления отходов на 2027-2028 годы приведены в таблице 4.2-1 – 4.2-2. Расчеты объемов образования, поступления и накопления отходов представлены в Приложении 2.
Таблица 4.2-1	Лимиты накопления отходов на 2027 год
	№ п.п.
	Наименование отходов
	Объём накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимиты накопления отходов на 2027 год, тонн

	 
	Итого отходов:
	 -
	25095,664

	 
	в том числе отходов производства:
	 -
	25095,664

	 
	отходов потребления:
	 -
	0,000

	Опасные отходы
	 

	1
	отходы от красок и лаков
	 -
	0,653

	2
	отработанные аккумуляторы
	 -
	1,548

	3
	масляные фильтры
	 -
	0,163

	4
	отходы моторных и смазочных масел
	 -
	2,262

	5
	упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под масел)
	 -
	0,120

	6
	ткани для вытирания (ветошь), загрязненная защитная одежда
	 -
	1,231

	Неопасные отходы
	 

	7
	строительные отходы
	 -
	9889,993

	8
	древесные отходы
	 -
	183,345

	9
	отходы бетона
	 -
	15000,000

	10
	отработанные шины
	 -
	3,856

	11
	лом черных металлов
	 -
	7,228

	12
	металлическая стружка
	 -
	5,125

	13
	отходы сварки
	 -
	0,140


Таблица 4.2-2	Лимиты накопления отходов на 2028 год
	№ п.п.
	Наименование отходов
	Объём накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимиты накопления отходов на 2028 год, тонн

	 
	Итого отходов:
	 -
	25095,664

	 
	в том числе отходов производства:
	 -
	25095,664

	 
	отходов потребления:
	 -
	0,000

	Опасные отходы
	 

	1
	отходы от красок и лаков
	 -
	0,653

	2
	отработанные аккумуляторы
	 -
	1,548

	3
	масляные фильтры
	 -
	0,163

	4
	отходы моторных и смазочных масел
	 -
	2,262

	5
	упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под масел)
	 -
	0,120

	6
	ткани для вытирания (ветошь), загрязненная защитная одежда
	 -
	1,231

	Неопасные отходы
	 

	7
	строительные отходы
	 -
	9889,993

	8
	древесные отходы
	 -
	183,345

	9
	отходы бетона
	 -
	15000,000

	10
	отработанные шины
	 -
	3,856

	11
	лом черных металлов
	 -
	7,228

	12
	металлическая стружка
	 -
	5,125

	13
	отходы сварки
	 -
	0,140


2. [bookmark: _Toc236737832][bookmark: _Toc236738315][bookmark: _Toc237257046]Обоснование лимитов захоронения отходов
В соответствии с Правилами разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденными приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 261, лимиты захоронения устанавливаются для отходов, окончательное обращение с которыми осуществляется путем их размещения на полигоне.
На полигоне ТБО захоронению подлежат хвосты сортировки твердых коммунальных отходов, образующиеся после извлечения вторичных материальных ресурсов на мусоросортировочном комплексе. Указанные отходы не пригодны для дальнейшего восстановления или переработки и размещаются в рабочих картах полигона в соответствии с проектной документацией и требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.
Отходы, образующиеся на производственной базе предприятия, а также древесные отходы, отходы бетона, отходы лакокрасочных материалов и другие отходы, выделяемые при сортировке строительных отходов и смета от санитарной очистки территории города, на захоронение не направляются. Указанные отходы передаются специализированным организациям для восстановления, обезвреживания либо удаления в соответствии с заключенными договорами. Остаточная минеральная фракция смета при наличии соответствующих проектных решений используется в технологическом процессе эксплуатации полигона в качестве изолирующего (пересыпочного) материала и не относится к отходам, подлежащим захоронению.
Предлагаемые лимиты захоронения отходов на 2027-2028 годы приведены в таблице 4.3-1 – 4.3-2. Расчеты объемов отходов, направляемых на захоронение, представлены в Приложении 2.
Таблица 4.3-1	Лимиты захоронения отходов на 2027 год
	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	Всего:
	
	104134,68
	104134,68
	 -
	- 

	в том числе отходов производства:
	
	- 
	 -
	- 
	- 

	отходов потребления:
	 
	104134,68
	104134,68
	 
	 

	 
	 
	Неопасные отходы
	 
	 

	Захоронение отхода ТБО
	Количество захороненных отходов на полигоне ТБО по состоянию на 1 полугодие 2026 года составляет 
3 133 840,32 т
	104134,68
	104134,68
	-
	-


Таблица 4.3-2	Лимиты захоронения отходов на 2028 год
	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	Всего:
	
	104091,414
	104091,414
	 -
	- 

	в том числе отходов производства:
	 
	- 
	- 
	 -
	- 

	отходов потребления:
	 
	104091,414
	104091,414
	 
	 

	 
	 
	Неопасные отходы
	 
	 

	Захоронение отхода ТБО
	Количество захороненных отходов на полигоне ТБО по состоянию на 1 полугодие 2026 года составляет 
3 133 840,32 т
	104091,414
	104091,414
	-
	-


[bookmark: _Toc207876914][bookmark: _Toc381270572]Объем отходов, подлежащих захоронению, составляет 104 134,680 т/год в 2027 году и 104 091,414 т/год в 2028 году. Разница обусловлена уточнением расчетного состава поступающих отходов и объемов извлекаемых компонентов в прогнозном периоде.
1. 
1. [bookmark: _Toc236737833][bookmark: _Toc236738316][bookmark: _Toc237257047]НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой управления отходами, осуществляется за счет имеющихся финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов ТОО «Спецавтобаза» и не требует создания дополнительных производственных мощностей.
Финансово-экономические ресурсы включают затраты на эксплуатацию полигона ТБО и производственной базы, содержание специализированной техники и оборудования, организацию раздельного накопления и сортировки отходов, проведение производственного экологического контроля, лабораторных исследований, мониторинга окружающей среды, а также оплату услуг специализированных организаций по передаче отходов на восстановление, обезвреживание и удаление. Финансирование мероприятий осуществляется за счет собственных средств предприятия.
Материально-технические ресурсы включают существующую инфраструктуру полигона и производственной базы: площадки временного накопления отходов, контейнеры и емкости для раздельного накопления, специализированную технику (бульдозеры, погрузчики, автотранспорт), оборудование для измельчения древесных отходов и отходов бетона, средства механизации погрузочно-разгрузочных работ, весовое хозяйство и иное оборудование, необходимое для обеспечения безопасного обращения с отходами.
Трудовые ресурсы представлены штатными работниками предприятия, осуществляющими эксплуатацию полигона, прием и сортировку отходов, обслуживание техники и оборудования, а также специалистами, ответственными за экологическую безопасность и производственный экологический контроль.
При необходимости выполнения отдельных операций по обращению с отходами, требующих специальных технологий или лицензий, предприятие привлекает специализированные организации на договорной основе.


1. [bookmark: _Toc381270573][bookmark: _Toc207876915]
1. [bookmark: _Toc236737834][bookmark: _Toc236738317][bookmark: _Toc237257048]ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
[bookmark: _Toc150185067][bookmark: _Hlk81334192]Таблица 6-1	План мероприятий по реализации программы управления отходами для ТОО «Спецавтобаза»
	№
	Наименование мероприятий
	Ожидаемые результаты (показатель результата)
	Форма завершения
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Стоимость
	Источники финансирования

	1
	Обеспечение раздельного накопления отходов на производственной базе и полигоне ТБО
	Раздельное накопление отходов по видам, исключение смешивания отходов
	Постоянное выполнение
	2027-2028 гг.
	Руководитель полигона, эколог предприятия
	В пределах эксплуатационных затрат
	Собственные средства предприятия

	2
	Сортировка строительных отходов и смета санитарной очистки территории с извлечением древесины, бетона и других вторичных материальных ресурсов
	Увеличение объема отходов, направляемых на восстановление
	Постоянное выполнение
	2027-2028 гг.
	Начальник полигона
	В пределах эксплуатационных затрат
	Собственные средства предприятия

	3
	Подготовка древесных отходов и отходов бетона к передаче специализированным организациям (измельчение)
	Подготовка отходов к восстановлению и снижению объемов захоронения
	Постоянное выполнение
	2027-2028 гг.
	Начальник полигона
	В пределах эксплуатационных затрат
	Собственные средства предприятия

	4
	Передача отходов специализированным организациям для восстановления, обезвреживания и удаления
	Своевременная передача отходов, соблюдение требований Экологического кодекса РК
	Заключенные договоры, акты приема-передачи
	По мере накопления, но не реже одного раза в 6 месяцев
	Эколог предприятия
	Согласно договорным обязательствам
	Собственные средства предприятия

	5
	Соблюдение требований НДТ при эксплуатации полигона (послойное уплотнение и пересыпка отходов, контроль состояния рабочих карт)
	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	Постоянное выполнение
	2027-2028 гг.
	Начальник полигона
	В пределах эксплуатационных затрат
	Собственные средства предприятия

	6
	Производственный экологический контроль, учет образования и движения отходов
	Достоверный учет отходов, своевременное представление отчетности
	Журналы учета, отчетность
	Постоянно
	Эколог предприятия
	В пределах эксплуатационных затрат
	Собственные средства предприятия

	7
	Проведение инструктажей работников по вопросам обращения с отходами и соблюдения экологических требований
	Повышение уровня экологической грамотности персонала
	Журнал проведения инструктажей
	Не реже одного раза в год
	Эколог предприятия
	В пределах эксплуатационных затрат
	Собственные средства предприятия

	8
	Контроль технического состояния площадок временного накопления отходов, контейнеров и специализированной техники
	Исключение загрязнения окружающей среды при обращении с отходами
	Акты осмотров, устранение выявленных нарушений
	Постоянно
	Начальник полигона
	В пределах эксплуатационных затрат
	Собственные средства предприятия




[bookmark: _Toc236737835][bookmark: _Toc236738318][bookmark: _Toc237257049]Список использованных источников
1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI.
2. Об утверждении Правил разработки программы управления отходами. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318.
3. Об утверждении Правил разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 261.
4. Об утверждении Классификатора отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314.
5. Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206.
6. Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления». Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.
7. Национальный стандарт РК СТ РК 3129-2018 «Ресурсосбережение. Отходы. Масла смазочные отработанные. Требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке».
8. СТ РК 1513-2019 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами на всех этапах технологического цикла. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения».
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[bookmark: _Toc236737837][bookmark: _Toc236738320][bookmark: _Toc237257051]Приложение 2	Расчеты образования отходов и лимитов захоронения


[bookmark: _Toc236737838][bookmark: _Toc236738321][bookmark: _Toc237257052]Отходы полигона ТБО
[bookmark: _Toc236737839][bookmark: _Toc236738322][bookmark: _Toc237257053]Строительные отходы
Строительные отходы поступают на полигон ТБО от физических и юридических лиц. Объем поступления строительных отходов на 2027-2028 годы принят по фактическим данным предприятия на основании внутренней отчетности. Перед дальнейшим обращением строительные отходы проходят сортировку с извлечением древесины, бетона, металлолома и других компонентов, пригодных для восстановления.
	Наименование отхода
	Поступление отхода, т/год
	Накопление отходов, т/год

	Строительные отходы (поступление)
	25000,000
	9889,993


Из общего объема поступивших строительных отходов составляют извлекаемые при сортировке древесные отходы и отходы бетона (15110,007 т/год), которые учитываются как самостоятельные виды отходов и передаются специализированным организациям для дальнейшего восстановления. Остальная часть строительных отходов (9889,993 т/год) представляет собой смешанные строительные отходы, не подлежащие дальнейшей сортировке, и также передается специализированным организациям для дальнейшего обращения.
[bookmark: _Toc236737840][bookmark: _Toc236738323][bookmark: _Toc237257054]Древесные отходы
Древесные отходы образуются при сортировке строительных отходов и смета от санитарной очистки территории города Атырау. Количество образующихся древесных отходов определяется исходя из фактических объемов поступления строительных отходов и смета, а также доли древесной фракции, извлекаемой при их сортировке. После извлечения древесные отходы измельчаются в древесную щепу и передаются специализированной организации для дальнейшего восстановления.
	Наименование отхода
	Восстановление
	Передача
	Объём отходов по договору, м3
	Плотность древесины*, кг/м3
	Количество отхода древесины, т/год

	Отходы древесины от строительных отходов
	Измельчение обрезанных деревьев для производства опилок
	ТОО "Каспийдормостострой
	1222,3
	150
	110,007

	Отходы древесины от смета 
	Измельчение обрезанных деревьев для производства опилок
	ТОО "Каспийдормостострой
	1222,3
	150
	73,338


* Насыпная плотность опилок (измельченной массы) из обрезанных веток и кустарников в среднем составляет 150-200 кг/м³ в зависимости от степени уплотнения. 
Годовое количество образования древесных отходов ориентировочно составит 183,345 т/год.
[bookmark: _Toc236737841][bookmark: _Toc236738324][bookmark: _Toc237257055]Отходы бетона
Отходы бетона образуются при сортировке строительных отходов, поступающих на полигон ТБО от физических и юридических лиц. В состав данной фракции входят бетонный лом, железобетонные конструкции, бетонные изделия, кирпичный бой и другие минеральные строительные материалы, пригодные для дальнейшего восстановления. После выделения из общего потока строительных отходов бетонная фракция подвергается дроблению с получением вторичного минерального материала, который передается специализированной организации для дальнейшего использования.
Количество отходов бетона принято в размере 60% от общего объема поступающих строительных отходов (25000 т/год), что составляет 15000,000 т/год.
	Наименование отхода
	Восстановление
	Количество отхода, т/год

	Отходы бетона от строительных отходов
	Дробление
	15000,000


[bookmark: _Toc236737842][bookmark: _Toc236738325][bookmark: _Toc237257056]Отходы красок и лаков
Отходы красок и лаков образуются при сортировке строительных отходов и смета от санитарной очистки территории города. К данному виду отходов относятся металлические и пластиковые банки, канистры, ведра и иная тара с остатками лакокрасочных материалов, а также засохшие остатки красок и лаков, не пригодные для дальнейшего использования. Пригодные лакокрасочные материалы используются предприятием повторно при выполнении ремонтно-эксплуатационных работ на территории полигона и производственной базы. Отходы лакокрасочных материалов, не подлежащие дальнейшему использованию, выделяются из общего потока отходов, временно накапливаются в герметичной маркированной таре и по мере накопления передаются специализированной организации, имеющей соответствующую лицензию, для дальнейшего обезвреживания или удаления.
	Наименование ЛКМ
	Ед. изм.
	Количество, шт./год
	Средний вес пустой тары, кг
	Количество отхода, т/год

	Лакокрасочные материалы в металлической таре до 1 л (эмали, автоэмали, грунты, лаки, аэрозольные краски и др.)
	шт.
	628
	0,1
	0,063

	Лакокрасочные материалы в металлической таре 1,8-2,6 кг
	шт.
	731
	0,18
	0,132

	Лакокрасочные материалы в металлической таре 20-25 кг
	шт.
	328
	0,7
	0,23

	Водоэмульсионные краски в пластиковых ведрах 15-25 кг
	шт.
	81
	0,60
	0,049

	Растворители, уайт-спирит и прочие вспомогательные материалы
	шт.
	43
	0,2
	0,009

	Итого:
	
	1 813
	
	0,653


Количество отходов красок и лаков принято по фактическим данным предприятия и составляет 0,653 т/год.
[bookmark: _Toc236737843][bookmark: _Toc236738326][bookmark: _Toc237257057]Смет от санитарной очистки территории
Количество смета от санитарной очистки территории определяется не расчетным методом, а принимается по фактическим производственным данным ТОО «Спецавтобаза», поскольку объем образования данного вида материала зависит от площади обслуживаемой территории, интенсивности уборки, сезонности выполнения работ, погодных условий, количества осадков, применения противогололедных материалов, а также количества рейсов специализированной техники.
Фактические объемы поступления смета за предыдущие годы приведены ниже.
	Год
	Количество, т/год

	2023
	39 720,745

	2024
	39 666,045

	2025
	0*

	2026 (1 полугодие)
	26 176,565


* В 2025 году учет смета предприятием не осуществлялся (либо данные отсутствуют).
При определении объема поступления смета на 2027-2028 годы использованы фактические производственные показатели предприятия. С учетом данных за предыдущие годы и объема поступления за первое полугодие 2026 года количество смета принято в размере 41 882,504 т/год.
Перед дальнейшим использованием смет проходит сортировку, в процессе которой извлекаются древесные отходы (ветки, сучья и иные древесные включения) в количестве 73,338 т/год, направляемые на дальнейшую обработку и передачу специализированным организациям.
Оставшаяся после извлечения древесных отходов минеральная часть смета в количестве 41 809,166 т/год представлена преимущественно песком, грунтом, пылью и мелкими минеральными частицами. Данный материал не рассматривается как отход, поскольку используется непосредственно в технологическом процессе эксплуатации полигона в качестве инертного материала для пересыпки (изоляции) отходов и не подлежит дальнейшему обращению как отход.
	Наименование материала
	Количество, т/год

	Смет от санитарной очистки территории (поступление)
	41 882,504

	Извлекаемые древесные отходы
	73,338

	Минеральная часть, используемая для пересыпки полигона
	41 809,166


[bookmark: _Toc236737844][bookmark: _Toc236738327][bookmark: _Toc237257058]Отходы производственной базы
[bookmark: _Toc236737845][bookmark: _Toc236738328][bookmark: _Toc237257059]Масляные фильтры
Количество отработанных масляных фильтров определяется исходя из количества единиц автотранспортной и специальной техники, периодичности проведения технического обслуживания и количества замен масляных фильтров в течение года в соответствии с регламентом эксплуатации техники.
	Тип техники
	Кол-во, шт.
	Количество установленных фильтров на 1 единицу техники, шт.
	Количество фильтров, шт.
	Масса фильтра, кг
	Количество отхода, т/год

	Автобус
	1
	2
	2
	0,45
	0,001

	Автогрейдер
	1
	2
	2
	0,45
	0,001

	Вакуумная машина
	9
	2
	18
	0,45
	0,008

	КДМ
	8
	2
	16
	0,45
	0,007

	Легковые
	15
	1
	15
	0,45
	0,007

	Манипулятор
	2
	2
	4
	0,45
	0,002

	Мини-трактор
	12
	2
	24
	0,45
	0,011

	Мусоровоз
	30
	2
	60
	0,45
	0,027

	Погрузчик
	5
	2
	10
	0,45
	0,005

	Экскаватор
	1
	2
	2
	0,45
	0,001

	Вакуумно-подметальная машина
	2
	2
	4
	0,45
	0,002

	Бункеровоз
	1
	2
	2
	0,45
	0,001

	Самосвал
	9
	2
	18
	0,45
	0,008

	Снегоуборочный
	1
	2
	2
	0,45
	0,001

	Снегопогрузчик
	1
	2
	2
	0,45
	0,001

	Трактор
	18
	2
	36
	0,45
	0,016

	 
	 
	 
	217
	Всего:
	0,098


Количество отработанных топливных фильтров определяется исходя из количества единиц автотранспортной и специальной техники, периодичности проведения технического обслуживания и количества замен топливных фильтров в течение года в соответствии с регламентом эксплуатации техники.
	Тип техники
	Кол-во, шт.
	Количество установленных фильтров на 1 единицу техники, шт.
	Количество фильтров, шт.
	Масса фильтра, кг
	Количество отхода, т/год

	Автобус
	1
	2
	2
	0,3
	0,001

	Автогрейдер
	1
	2
	2
	0,3
	0,001

	Вакуумная машина
	9
	2
	18
	0,3
	0,005

	КДМ
	8
	2
	16
	0,3
	0,005

	Легковые
	15
	1
	15
	0,3
	0,005

	Манипулятор
	2
	2
	4
	0,3
	0,001

	Мини-трактор
	12
	2
	24
	0,3
	0,007

	Мусоровоз
	30
	2
	60
	0,3
	0,018

	Погрузчик
	5
	2
	10
	0,3
	0,003

	Экскаватор
	1
	2
	2
	0,3
	0,001

	Вакуумно-подметальная машина
	2
	2
	4
	0,3
	0,001

	Бункеровоз
	1
	2
	2
	0,3
	0,001

	Самосвал
	9
	2
	18
	0,3
	0,005

	Снегоуборочный
	1
	2
	2
	0,3
	0,001

	Снегопогрузчик
	1
	2
	2
	0,3
	0,001

	Трактор
	18
	2
	36
	0,3
	0,011

	 
	 
	 
	217
	Всего:
	0,065


Годовое количество образования масляных фильтров составит 0,163 т/год.
[bookmark: _Toc236737846][bookmark: _Toc236738329][bookmark: _Toc237257060]Свинцовые аккумуляторы
Отработанные аккумуляторы рассчитываются согласно Приложению №16 к приказу Министра охраны ОС РК от 18.04.2008 г. №100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».
Норма образования отхода рассчитывается исходя из числа аккумуляторов (n) для группы (i) автотранспорта, срока (r) фактической эксплуатации (12 лет срок службы аккумулятора), средней массы (mi) аккумулятора и норматива зачета (α) при сдаче (80-100%):
[image: ], т/год
	Тип техники
	Кол-во, шт.
	АКБ на ед., шт.
	Средняя масса 1 АКБ, кг
	Количество аккум-ров, шт.
	Общая масса аккум-ров, кг
	Срок службы
	Количество отхода, т/год

	Автобус
	1
	2
	27
	2
	54
	3
	0,018

	Автогрейдер
	1
	2
	27
	2
	54
	3
	0,018

	Вакуумная машина
	9
	2
	27
	18
	486
	3
	0,162

	КДМ
	8
	2
	27
	16
	432
	3
	0,144

	Легковые
	15
	1
	18
	15
	270
	3
	0,09

	Манипулятор
	2
	2
	27
	4
	108
	3
	0,036

	Мини-трактор
	12
	1
	18
	12
	216
	3
	0,072

	Мусоровоз
	30
	2
	27
	60
	1620
	3
	0,54

	Погрузчик
	5
	2
	27
	10
	270
	3
	0,09

	Экскаватор
	1
	2
	27
	2
	54
	3
	0,018

	Вакуумно-подметальная машина
	2
	2
	27
	4
	108
	3
	0,036

	Бункеровоз
	1
	2
	27
	2
	54
	3
	0,018

	Самосвал
	9
	2
	27
	18
	486
	3
	0,162

	Снегоуборочный
	1
	2
	27
	2
	54
	3
	0,018

	Снегопогрузчик
	1
	2
	27
	2
	54
	3
	0,018

	Трактор
	18
	1
	18
	18
	324
	3
	0,108

	 
	 
	 
	 
	187
	4644
	Всего:
	1,548


[bookmark: _Toc236737847][bookmark: _Toc236738330][bookmark: _Toc237257061]Ткани для вытирания (ветошь), загрязненная защитная одежда
Ветошь промасленная рассчитываются согласно Приложению №16 к приказу Министра охраны ОС РК от 18.04.2008 г. №100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».
Нормативное количество промасленной ветоши определяется исходя из поступающего количества ветоши (M0, т/год), норматива содержания в ветоши масел (M) и влаги (W):
N = M0 + M + W, т/год
где, М = 0,12 × M0; W = 0,15 × M0
	Поступило ветоши, М
	Замасленность использованной ветоши Мз-12% 
	Увлажненность использованной ветошиМу-15% 
	Количество отходов, т/год

	0,4
	0,048
	0,060
	0,508


Количество отходов средств индивидуальной защиты определяется исходя из численности работников, обеспечиваемых спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, нормативных сроков их эксплуатации и периодичности замены в соответствии с внутренними нормами предприятия.
	Кол-во персонала
	Норма накопления отходов на 1 человека в год, т/год
	Количество рабочих месяцев
	Кол-во образования изношенной спецодежды и СИЗ, т/год

	723
	0,001
	12
	0,723


Годовое количество образования ткани для вытирания (ветошь), загрязненной защитной одежды составит 1,231 т/год.
[bookmark: _Toc236737848][bookmark: _Toc236738331][bookmark: _Toc237257062]Отработанные шины
Количество отработанных шин определяется исходя из количества единиц автотранспортной и специальной техники, количества шин, установленных на каждой единице техники, нормативного срока их эксплуатации и периодичности замены в соответствии с регламентом технического обслуживания.
	Тип автотранспорта
	Количество единиц
	Количество шин на машину
	Масса одной шины, кг
	Срок службы, лет
	Количество отхода, т/год

	Автобус
	1
	4
	50
	4
	0,050

	Автогрейдер
	1
	4
	70
	4
	0,070

	Вакуум
	9
	6
	55
	3
	0,990

	Поливомоечно-пескоразбрасыватель (КДМ)
	8
	6
	55
	3
	0,880

	Легковые
	15
	4
	10
	4
	0,150

	Манипулятор
	2
	6
	55
	3
	0,220

	Мини-трактор
	12
	4
	70
	4
	0,840

	Мусоровоз
	30
	6
	55
	3
	3,300

	Погрузчик
	5
	4
	70
	4
	0,350

	Экскаватор
	1
	4
	70
	4
	0,070

	Вакуум-подметальная машина
	2
	6
	55
	3
	0,220

	Бункеровоз
	1
	6
	55
	3
	0,110

	Самосвал
	9
	6
	55
	3
	0,990

	Снегоуборочный
	1
	4
	70
	4
	0,070

	Снегопогрузчик
	1
	4
	70
	4
	0,070

	Трактор
	18
	4
	70
	4
	1,260

	 
	116
	 
	 
	Всего:
	9,640

	 
	 
	 
	 
	40%
	3,856


При расчете образования отработанных шин принято, что ежегодной замене подлежит 40% установленного комплекта шин, поскольку часть шин восстанавливается путем наварки протектора, часть специальной техники используется сезонно, а замена шин производится по мере достижения предельного износа, а не ежегодно по нормативному сроку эксплуатации.
Годовое количество образования отработанных шин составит 3,856 т/год.
[bookmark: _Toc236737849][bookmark: _Toc236738332][bookmark: _Toc237257063]Лом черных металлов
Количество лома черных металлов определяется расчетным методом исходя из количества единиц автотранспортной и специальной техники, средней массы техники и нормативного коэффициента образования металлолома при проведении технического обслуживания и ремонта.
	Тип автотранспорта
	Количество транспорта, ед.
	Нормативный коэффициент образования лома 
	Масса металла на ед-цу автотранспорта, т
	Количество отхода, т/год

	Автобус
	1
	0,016
	4,74
	0,075

	Автогрейдер
	1
	0,016
	4,74
	0,075

	Вакуум
	9
	0,016
	4,74
	0,682

	Поливомоечно-пескоразбрасыватель (КДМ)
	8
	0,016
	4,74
	0,606

	Легковые
	15
	0,016
	1,13
	0,271

	Манипулятор
	2
	0,016
	4,74
	0,151

	Мини-трактор
	12
	0,016
	1,13
	0,216

	Мусоровоз
	30
	0,016
	4,74
	2,275

	Погрузчик
	5
	0,016
	4,74
	0,379

	Экскаватор
	1
	0,016
	4,74
	0,075

	Вакуум-подметальная машина
	2
	0,016
	4,74
	0,151

	Бункеровоз
	1
	0,016
	4,74
	0,075

	Самосвал
	9
	0,016
	4,74
	0,682

	Снегоуборочный
	1
	0,016
	4,74
	0,075

	Снегопогрузчик
	1
	0,016
	4,74
	0,075

	Трактор
	18
	0,016
	4,74
	1,365

	 
	116
	 
	Всего:
	7,228


[bookmark: _Toc236737850][bookmark: _Toc236738333][bookmark: _Toc237257064]Отходы моторных и смазочных масел
Количество отходов моторных и смазочных масел определяется исходя из количества единиц автотранспортной и специальной техники, объема замены масла на одну единицу техники в течение года и плотности отработанных масел в соответствии с регламентом технического обслуживания.
	Тип техники
	Кол-во, шт.
	Средний объем замены масла, л/год на 1 ед.
	Объем масла, л/год
	Плотность отработанного моторного масла, кг/л
	Количество отхода, т/год

	Автобус
	1
	20
	20
	0,89
	0,018

	Автогрейдер
	1
	25
	25
	0,89
	0,022

	Вакуумная машина
	9
	28
	252
	0,89
	0,224

	КДМ
	8
	30
	240
	0,89
	0,214

	Легковые
	15
	8
	120
	0,89
	0,107

	Манипулятор
	2
	20
	40
	0,89
	0,036

	Мини-трактор
	12
	12
	144
	0,89
	0,128

	Мусоровоз
	30
	30
	900
	0,89
	0,801

	Погрузчик
	5
	18
	90
	0,89
	0,080

	Экскаватор
	1
	25
	25
	0,89
	0,022

	Вакуумно-подметальная машина
	2
	20
	40
	0,89
	0,036

	Бункеровоз
	1
	30
	30
	0,89
	0,027

	Самосвал
	9
	28
	252
	0,89
	0,224

	Снегоуборочный
	1
	20
	20
	0,89
	0,018

	Снегопогрузчик
	1
	20
	20
	0,89
	0,018

	Трактор
	18
	18
	324
	0,89
	0,288

	 
	 
	 
	2542
	Всего:
	2,262


[bookmark: _Toc236737851][bookmark: _Toc236738334][bookmark: _Toc237257065]Металлическая стружка
Количество металлической стружки определяется расчетным методом исходя из фактического времени работы металлообрабатывающих станков, производительности оборудования и удельного образования металлической стружки при механической обработке деталей.
	Станки
	Норма образования стружек за смену, кг
	Количество станков, шт.
	Время работы одного станка в год, ч
	Количество отходов стружки, т/год

	Точильный
	20
	2
	700
	3,500

	Отрезной станок
	20
	1
	500
	1,250

	Углошлифовальная машина
	1,5
	4
	500
	0,375

	 
	 
	 
	Всего:
	5,125


[bookmark: _Toc236737852][bookmark: _Toc236738335][bookmark: _Toc237257066]Отходы сварки
Расчёт образования огарков сварочных электродов выполняется по следующей формуле согласно Приложению №16 к приказу министра охраны ОС РК от 18.04.2008 г. №100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления»:
[image: ], т/год,
где [image: ] - фактический расход электродов, т/год; [image: ] - остаток электрода, [image: ]= 0,14% от массы электрода.
	Фактический расход электродов, тонн
	Остаток электрода от его массы, %
	Количество потерь на угар и разбрызгивание, тонн

	1
	0,14
	0,140


[bookmark: _Toc236737853][bookmark: _Toc236738336][bookmark: _Toc237257067]Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под масел)
Количество тары из-под смазывающих материалов определяется из среднего количества использованной тары и веса одной пустой тары.
	Среднее количество использованной тары из-под смазывающих веществ в месяц
	Вес одной тары
	Количество рабочих месяцев
	Количество промасленных отходов, тонн

	2
	0,005
	12
	0,120


[bookmark: _Toc236737854][bookmark: _Toc236738337][bookmark: _Toc237257068]Лимит захоронения отходов
Лимиты захоронения отходов определены в соответствии с Методикой расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206.
В соответствии с Методикой лимиты захоронения рассчитываются с использованием понижающих коэффициентов, учитывающих степень миграции загрязняющих веществ из мест захоронения отходов в компоненты окружающей среды.
На территории полигона ТБО захоронению подлежит один вид отходов - остатки сортировки твердых коммунальных отходов, образующиеся после извлечения вторичных материальных ресурсов на мусоросортировочном комплексе (МСК).
Прогноз объемов поступления твердых коммунальных отходов на 2027-2028 годы принят на уровне проектной производительности мусоросортировочного комплекса (МСК) - 150 000 т/год. При прогнозировании учитывались фактические объемы поступления отходов за предыдущие годы, а также проектная мощность объекта. Для планируемого периода принят сценарий эксплуатации комплекса с выходом на проектную производительность, что соответствует ожидаемой загрузке объекта в 2027-2028 годах.
В соответствии с принятой технологической схемой мусоросортировочного комплекса (МСК) из общего объема поступающих твердых коммунальных отходов извлекаются вторичные материальные ресурсы (алюминиевая банка, картон, пластмассы (кроме ПЭТ), полиэтиленовые пакеты и пленка (PND), ПЭТ-отходы) общим количеством 865,320 т/год (2027 год) и 908,586 т/год (2028 год), а также выделяется органическая фракция в количестве 45 000,000 т/год, направляемая на дальнейшую переработку. Общий объем отходов, извлекаемых из потока ТКО и не подлежащих захоронению, составляет 45 865,320 т/год.
Оставшаяся после сортировки часть твердых коммунальных отходов относится к хвостам сортировки и направляется на захоронение на полигоне ТБО. Объем остатков сортировки, подлежащих захоронению, составляет 104 134,680 т/год в 2027 году и 104 091,414 т/год в 2028 году. Разница обусловлена уточнением расчетного состава поступающих отходов и объемов извлекаемых компонентов в прогнозном периоде.
Объем отходов, подлежащих захоронению (Мобр), определен расчетным путем как количество хвостов сортировки, остающихся после извлечения вторичных материальных ресурсов.
Расчет понижающих коэффициентов показал:
· коэффициент, учитывающий степень эолового рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (Ка) - 1,0; 
· коэффициент, учитывающий степень миграции загрязняющих веществ в подземные воды (Кв) - 1,0; 
· коэффициент, учитывающий степень миграции загрязняющих веществ в почвы (Кп) - 1,0. 
Таким образом, влияние объекта на компоненты окружающей среды оценивается как допустимое, а значения понижающих коэффициентов принимаются равными единице.
В связи с отсутствием сведений о планируемой и фактически выполненной площади рекультивации, а также с тем, что действующий полигон продолжает эксплуатироваться до ввода нового полигона ТБО, при расчете лимитов захоронения принят коэффициент учета рекультивации (Кр) - 1,0.
Лимит захоронения отходов определяется по формуле:
Мнорм = 1/3 Мобр х (Ка +Кв+ Кп) х Кр,
При значениях: Ка = 1; Кв = 1; Кп = 1; Кр = 1, формула принимает вид:
Mнорм = 1/3 × Mобр × (1+1+1) ×1 = Mобр
Следовательно, лимит захоронения равен количеству отходов, подлежащих захоронению.
	Показатель
	2027 год
	2028 год

	Понижающий коэффициент, учитывающий миграцию загрязняющих веществ из заскладированных отходов в подземные воды (Кв)
	1
	1

	Степень переноса ЗВ из заскладированных отходов на почвы прилегающих территорий (Кп) 
	1
	1

	Степень эолового рассеяния ЗВ в атмосфере путем выноса дисперсий из мест захоронения в виде пыли (Ка)
	1
	1

	Коэффициент учета рекультивации (Кр)
	1
	1

	Количество ТБО (Мобр), т/год
	104 134,680
	104 091,414

	Лимит захоронения ТБО (Мнорм), т/год
	104 134,680
	104 091,414


Разница между общим объемом поступающих твердых коммунальных отходов (150 000 т/год) и объемом отходов, направляемых на захоронение, обусловлена извлечением вторичных материальных ресурсов в процессе сортировки, а также выделением органической фракции, направляемой на дальнейшее восстановление специализированными организациями.
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TOO «Cnenagro6azay, HMMeHyemoe B nanbHeiiem «Menoanutens», B nuue JAHMpeKTOpa
Hsraeyosa A.1O., nefictayiomero na ocHoBammu Veraga, ¢ ontHol cTOPOHBI, 1
TOO <<Kacnuﬁ)10pM0cT0c'rpoﬁ» MMeHyeMoe B JanbHeiillem «3akazamKk», B JIHLe  MpeKTopa
Saneproro JLJL, AeiicTByiomero Ha ocHoBammm YeraBa, ¢ apyroii cTOpoHEI, fanee coBMecTHO
“meryemoe CTOPOHBI, 3aKIOUHIH HACTOALLMI Jlorosop o Huskecaenyiomenm:

1. Hpeaver rorosopa.

L1, B coorserctuy ¢ ycnosuamu A0roBopa 3akasunk 06A3yeTcs OmIaTHT, 3a akTHICCKHH OGBEM
OGpe3aHHbIX 1epeBber CoracHo, npuniokenns Nel k HacTosiemy foroeopy, a Meronuutens 1o sasske
3aka3uMka NpUHATH Ha nepepaGoTky oGpesaHHble NiepeBbs 1A NPOM3BOICTBA IIenbl ¢ BO3BPAaTOM
TI0JYHEHHOM NPOYKIMH 3aKa34HKY COIACHO, aKTa — npHema rnepejayu.
1.2, 3aka3squk, Ha BpeMs IPOBEMICHHA O3e/IeHUTEbHBIX pabor 3a neproz 2026 roga no coemy TIPOEKTY
TUIT «YXon 3a seneHbIMH HacaskxeHHIMH ropona Ateipay», nepesaét Mcnomuuremo MOJTyYeHHbIe
OTXOIbI OGPE3AHHBIX JePeBbEB HA MepepaGoTky 1s TNIPOM3BO/ICTBA IPEBECHOH LLIEbI,
1.3. 3akasunk oGasyercs omiatuts Ha JIOBEPHTEIILHOI OCHOBE 10 3aBEPIIEHHIO BeeX paGoT
nepepaGoTke 0Gpe3aHHbIX AePeBLEB /1A MPOHIBOACTBA OMHIOK nocnie 31 nexaGps cero roxa B Teuennue
30 KaneHAApHLIX AHeM, HA OCHOBAHMH  BHICTABJICHHBIX Henonnurenem Axra BBIOSTHEHHBIX pabor u
I7EKTPOHHOH cueT-(akTypy.
1.4, 3akasuuk camocTosTeNBHO OCyIIECTBIET NocTaBKy 0Gpe3aHHbIX 1epeBbEB Ha CBOIO
MPOUSBOXICTBEHHYIO MIOLIA/IKY 11O a/ipecy T. AThipay, SKM. ceno Anmabi, Tpacca AThIpay-Ypaibek, a
TAKOKE CAMOCTOATENLHO OCYLICCTBASET BBIBO3 MOy eHHON nepepaGoTanHo NPOJYKLMK HABAJIOM.
1.5. B ciyuae otcyreTsus oGbema nepepaGoTku B nekabpe Mecsle cero roga 3aKa3uMK MUCHMEHHO

YBEAOMHUT 06 3TOM Ucnonuurens.

2. CronmocTh H NOpsII0K pacueTos.
2.1. Onnata MpOM3BOAMTES 3aKa34HKOM COTMIACHO .| .3., nocne Bictanenns OCD Ha pacyeTHbli cyer
Henonnutens 6o BHeCEHHEM HATHUHBIX feHer B Kkaccy Menonuurens.
2.2. 3atparhi McrionHuTeNs, MOHECEHHbIE 110 yKA3AHWIO HITH 110 COIJIACOBAHMIO ¢ 3aKA34MKOM H
HEOTMEHEHHEIE B HACTOAeM JloroBope, MPEOCTABMOTCS ¢ AOKYMEHTaLHeH, J0CTATOuHON /s
TOATBEPIKACHHA BCEX PACXOLIOB, YKA3aHHBIX B CUETE, M OMLIAYMBAIOTCA 3aKA3YHKOM B CPOKH, yKa3aHHbIe
B 11.1.3. HacTosimero Jlorosopa.
2.3. CTOpOHBI COrMACHBI, PH HEOGXOMMMOCTH MPOH3BOHT aKT CBEPKH, MOJIHBIH pacyeT noce
OKOHYAHHS NPEOCTAB/IEHHs YCIIyT.
2.4. 3aka3uuK NpoMsBOAMT pacuer ¢ Mcnonuutenem, 3a (axTryecku BbinoNHEHHbIE 0GBeMBI paGor,
COTIACHO AKTAM BBIMIONHEHHbIX PaGOT M ONEKTPOHHOI cueT (akTyphI,

3. lpasa u obs3annocrn Henoanurens.

3.1. McnoanuTens obsizan:
3.1.1. TepepaGorate oTx0mb1 0GpesanHbix JIEPEBBEB B APEBECHYIO LLIEMy, TTyTeM U3MEJIbUYSHHs Ha
CTICUHATLHOM YCTPOHCTBE, MOMTYEHHYIO MPO/YKLMIO XPAHHTh B 3aKPBITOM MOMELLEHHH 1 nepenaTh
3aKasuuKy /1115 laibHEHLIET0 HCTIONb30BAHMS, cpokoM ¢ 02.02.2026 r. — 31.12.2026 r.
3.2. UcnonnuTenn nmeer npapo:

3.2.1. Hannexauree ucnionienue o6s3arensersa 3akasumka YKasaHHble, B HacTosueM JJorosope.

3.2.2. Tlpu 3akmouenum gorosopa TpeGosath y 3akasurka o NPE/IOCTaBNEHUH COOTBETCTBYIOLMX
CBEeHMUi OTXO10B OOPE3aHHEIX AEPEBEB, /U1 JaNbHeiiLIero okasanue Yenyr.

3.2.3. Tlpwu 3axmouenun loroopa TpeGosats npejocTasiente 3aKa3unKOM COOTBETCTBYIOLIHX
JIOKYMEHTOB /LIl ABTOMALLIWH, 33€3KAIOUIHX Ha TePPHTOPHIO 3aKa3umKy, yKasaHHsie B 11.1.4

HACTOAIEr0 10r0BOPa (CBHIICTEILCTBO O PErHCTPALMH TPAHCIIOPTHOTO CPE/CTBa).

3.2.4. TlpoepsTh NpH 3ae3/le aBTOTPaHCIOpPTA 3aKa3uHKa Ha TeppuTopHio Ucnonnurens Hanuune
OFHETYIUHTEI C COOTBETCTBYIOLEH MIIOMGOH YNOTHOMOUEHHOO OpraHa N0 Ype3BBIYANHBIM CHTYALUAM
C YKa3aHHeM CPOKa FOJHOCTH, MEJMLIMHCKOM anTeuku,

3.2.5. B uenax Ge30MacHOCTH NPOBEPATH Ha TepPUTOPHH MCIONHITE COCTORHME ABTOMALUMHBI,
Ha/I4He NPOTEKTOPA ABTOMALLIMHDI, HE NMPEBLILIAIILNX H3HOC 30%, raGapUTHOTO OCBELICHHS, 3BYKOBOM
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CHIHAJl, OCYLIECTBASIOWMI NpH e3ne 3a1HIM X0/I0M.
3.2.6. TpeGosars u TOIYHHTb COOTBETCTBYIOMHE AeHerxKHbe CpeacTBa, nonaraomuecs Uenonnureno 3a
OKasaHue Yciyru,
3.2.7. B cnyuae usmenenus JefcTBYyIOWero 3aKOHOMaTeNbeTRa Pecry Gk Kasaxcran B wacru
O0paLueHus ¢ ogHuM M HECKONLKHMH BHAMH OTXOJI0B, yKa3aHHELX B AKTe BhINONHEeHHBIX pabor,
THCbMEHHO YBEZIOMUB 3akasumka,
3.2.8. TpeGosars ot 3akasumka MpeAOmIaTy Ha OKa3biBaeMble Venyru, B fpeanonaraemMom pasmepe B
CTOHMOCTH YCIIyT 0 AKTY BBINOAHEHHBIX pabor, npu yeosuii, ecom:

*  3axasyux 1HeooHoKkpammo ocymecmesn npocpouky onnamer 3a yenyey.

* 3axasuux no Hacmoswemy  ozosopy seusemes CMOponol,  komopas panee e ecmynana e
npasoomnowenus ¢ Henonnumenen,

3.2.9. TpeGosats ot 3akasunka obecneyenne HAJUIOKALNX YCIIOBHI HCMIOMHEHHS JIOTOBOPHBIX
00s3aTeNbCTB, Bo H3Geskanme MPOH3BOACTBEHHBIX Tpasm Mcromuurens,

3.2.10. TpeGosars TpeACTaBIIeHHe rOI0BOro 06beMa OTXO/I0B 06pe3aHHbIX JCPEBBEB, YKA3aHHBIX B
HacTosimem Jloroope.

3.2.11. Tpe6osars CYMMy Heyceroitku 0,1% (Homb webix OJIHa J1eCsTAs) OT NPHYHTAIOLeHCs CYMMBI 32
KQKAbIH IeHb npocpouky, ITpy s1oM o6mas CYMMa HeyCTOHKH (TieHu) He 10mmkHa npeBbiwate 10% ot He
OIUIAYEHHOMH CYMMBI B CpoOK.

3.2.12. Tpe6oBats or 3akasumka, coracHo HOpMam ¢T. 301 Dkonoruueckoro Konekca PecriyGnnku
Kasaxcran, nocrasku na Tepputopuio Menonturens orxomos 06pe3aHHBIX fepeBben

3.3. Pactopruyrs Morosop B oxnocTOpoHNEM TIOpsIIKe COrMIACHO YCIOBHAM HACTOSIIIEr0 [Morosopa:
3.3.1. Ecan aBromaumua 3akazunka He COOTBETCTBYET TpeGoBakmam mn.m. 3.2.4,.3.2.5. HacTosero
Jlorosopa.

3.3.2.Ecam npeocrasnennsie AOKYMEHTBI 3aKa34HKOM NpH 3aKTOYeHIH Jlorosopa He cootsetcTyIOT
YCTaHOBJICHHBIM TPeGOBAHHAM NPH NpoBepke 3ae3/a Ha TeppuTopHio Mcnonnurens.

YCTAHOBJIEHHbIE HaCTOAIMM JloroBOpOM.

3.3.4. Ecam tpeGoanus 3akazumka BBIXOASAT 32 PAMKH TEeXHHYECKHX BO3MOKHOCTEH Hcnonnurens u
TPeGYIOT 10MONHHTe b HBIX 3aTPAT, He npeyeMoTperHbix JloroBopom.

3.3.5. Ecav 3akasuuk ne COOTBETCTBYET CAHHTAPHO-IKOIOrHYECKHM TpeGoBaHKAM AeiicTByIomero
3akoHonarenbersa Pecry6nnku Kasaxcran,

3.3.6.3a HenpencTabenHe HeoGxomMbIX AOKYMEHTOB HJIH NIPe/IOCTaBIIeHHE HX C HapylIeHHeM CPOKOB,
COMIACOBAHEIX CTOPOHAMH, B TOM UHCIIe, HE OrpaHHYHBAsCH COMPOBOJMTEILHBIMH HCHMAMH Ha Bee
OTXO/IBI C TOUHBIM YKA3aHHEM HAMMEHOBAHHA OTXO/A H ero KOJIMYeCTBA H HEOGXOAMMOrO B
COOTBETCTBHH C AEHCTBYIOLLMM 3aKOHOAATETHCTBOM Pecny6nnkn Kasaxcran nokymenramumio Ha
Kalkayio napTio nepenasaembix oTxo08, McnonHutens nveer TPaBO OTKA3aThCs OT MCTIOHEHHS
Yenyr, Bruiots 10 pactopketns Jloroopa B oaHoCTOpOHHEM nopsake no uHuuMariee Menonuuresns.

4.Tpasa u o6m3annocTn 3akazunka

4.1 3akasunk o6s3am:

4.1.1. CBoeBpemenHO npoussomTh onnary Yenyr Menonuurens . 1.3, g TIOPSZIKE, TPE/lyCMOTPEHHOM
Hactosuum Jlorosopowm, coracko cuetam Menonnurens,

4.1.2. Tepenasars npeacrasuteio Henonnnrens conposoanTesnbHoe muckMo Ha OTXOJIbI C TOYHBIM
YKa3aHUEM HAUMEHOBAHHS OTXOJIOB, KOJIHYECTBA 1 HEOGXoaUMYI0 110 AeiicTByioeMy 38KOHOZIATENILCTRY
PecnyGnnkn Kasaxcran nokymenrarmio na Kasyio NapTHIO repe/iaBaeMbIX OTXONOB B CPOKH,
cornacoBanHble CTOpoHaMH.

4.1.3. OGecnieunTs npHcyTeTBHe cBoEro TpeACTaBHTeNs Ha TeppuTopHK Menonnurens npn
HEOGXO/IMOCTH KOHTPONBHOTO B3BEIIMBAHHS OTXO/I0B.

4.1.4. Tlpu 3akmouennn JAlorosopa npenoctasuts Menonuurenio COOTBETCTBYIOLHE JOKYMEHTBI, J17Isi
ABTOMALIIHH, 3a€3KAIOLIKX Ha TePPHTOpHIo HcronuuTens (cBraeTebeTBo 0 perueTpaunn
TPAHCIIOPTHOTO CPEACTRA).

4.1.5. TIpu 3ae3 e aBToTpancnopra Ha Tepputopuio Menosmurens npu cee umers OTHETYLIHTEIb ¢
COOTBETCTBYIOLIEH I1I0MGOH yNIOTHOMOYEHHOTO opraHa Mo HPE3BBIYAIHBIM CHTYALMIM C yKa3aHHeM
CPOKa FO/IHOCTH, MEMLIMHCKYIO aMTeuky.

4.1.6. 3anonHuTL U yTBEpANTL MOCPEACTBOM MOANKMCH BCIO IOKYMEHTALMIO B OTHOLIEHHI
TPE/IOCTABICHHBIX YCIIYT PU OTCYTCTBHM KAKHX-THG0 060CHOBAHHBIX npeTeHsHii kauecTsy
OKa3aHHbIX Yeayr,
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4.1.7. OniepaTHBHO NPE/IOCTABUTH W O3HAKOMHTH TOJ POCIACH CO BCEMH HHCTPYKUMAMHU H BHYTPEHHHMU
MpABHIAMH, HMEIOLIMMH OTHOWIEHHH Y ciTyram, okassiBaeMbiM McronuuTesem.
4.1.8. OBecrieunTs Ha/UlekKaLlHe YCIOBHS BHITIONHEHHA JIOTOBOPHBIX 06A3aTeNIbCTB BO H3GexaHue
TNOJTyeHHS NPOU3BOACTBEHHBIX TPABM COTPYAHHKamu Menonuurens,
4.1.9. CoGmionats canutaphbie n MPOTHBOMOKAPHBIE NPABHIIA U NPABIIIA TEXHUKH GE30MaCHOCTH 1
O3TOC B cootsetcTBUM ¢ TpeGoBAHUAMMU AeHCTBYIOWIEro 3aKOHOATEILCTRA Pecny6mku Kasaxcran
npH nepefade oTxon0B Menonuureso.
4.2. 3aKa3umK umeet npaso.
4.2.1. TpeGoBaTh HazVIekKaLIEro HCTIOMHEHHS Yenyr, yenoBuii u nonoxenuii Hactosero JHorosopa.
4.2.2. TIpoBepATL H KOHTPONHPOBATE XOJ H KAYeCTBO Venyr, Beimonssembix Ucnonuntenem, ne
BMELIHBASCh B €TO AEATENBHOCTD.
4.2.3 Ha pactopxenue Jlorosopa TpH YCIIOBMH OMUIATBI BCEX MOHECEHHBIX pacxoaos Mcnonuutens no
HacrosieMy Jlorosopy.
4.2.4. Vluble npasa, ycTaHOB/NEHHbIE JeHCTBYIOLINAM 3aKOHOATE/TCTBOM PecnyGnku Kasaxcran.

5. Opranusauus onepaTusHoro yuera

5.1. Tlpu 3aBepiueHH nepenauu 0TX00B o6pe3aHHBIX epeBbeB OT 3akazunka, McnonHuremo
HaNpaBIAeTCs AKT PHEMa-TIepe/au 3a BeCh NEPHOJI, ABMAIOMIEroCs HEOTEEMIEMOH YacThio
Hactosiero Jlorosopa.

5.2. AKT BbinossenHbIX paGoT cocTaBiseres B 3-x OK3EMILIAPAX, NOANHChIBaeTCs oGenmu CTopoHaMu
MpPH NpHEMe-NIepeate OTXOMI0B.

®  epeviii sxsemnsp - ocmaemes 6 abonenmexom omoene.
®  Bmopoii oxsemnasp — ocmaemes y omeememeennvix auy Henonnumens,
o Tpemuit sksemnusp — ocmaemes y omeemcmeennozo nuya 3axasuuxa npu nepedave omxo00s.

5.4 AKT npuema-nepe/iadu 3a oT4ETHBIH NIepHO (ukcupyetcs, nexons u3 o61wero oGbeMa OkasaHHbIX
Velyr Ha 0CHOBAHHH XKyPHa/Ia PHEMa-TIEPEaH OTXO/IOB 3AIONHAEMBil, TNIpe/icTaBuTeNIeM 3aKa3umka —
HauanbHukoM ydacTka H OANHCAHHBIX MPECTABHTEAMH 0OeHX CropoH.

Cornacto Tapuda ykasanuoro B [lpwioskennu Ne 1, Hactosimero Jlorosopa, Hcnonnutens opopmisier u

BBICBLIACT AKT BBIIONIHEHHBIX PaGOT /U1 TOJIHCH U BBICTABIISIET SICKTPOHHYIO cuet-hakTypy.

5.5. Ilpu oTcyTeTBHM BO3parcennii 3aKasumk 06S3aH MOAMKCATS AKT BHINOTHEHHBIX paboT 1 BO3BPATHTH
ero Mcnonurenio B Teuerme 3-6X KaneHIapHbIX JHeli CO IHs €ro NoJTyYeHns 1o aznpecy: r. ATbipay
np.Taiimanosa la.

5.6. Tocite ostyseHus MOAHCAHHOTO 06ENMH CTOPOHAMH AKTa npHeMa-Triepe/iadn CYUTACTCs IPHHSTHIM

3aKa34MKOM € 1aThl, YKA3aHHOH B AKTE BBINOTHEHHBIX PaGOT 663 KAKHX-THGO npeTeHsui, a
Henonnutenb CunTaeTCs NOTHOCTBO HCMIOTHMBLIMM CBOM 0GA3aHHOCTH.

5.7. Cuer-chaktypa BbicTaBnseTcs Mcnonuutenem B 9JIEKTPOHHOM BH/Ie Ha caiite www.esf.gov.kzp
Teuenne 5 (MATH) KaneHAapHbIX IHeH C MOMEHTa MOJyYeHHs CO CTOPOHbI 3aKa34MKa MOANHCAHHOTO
AKTa BBINOJIHEHHBIX PaboT.

6. OcoGbie yc/10BHsI IO IPHEMY OTX00B.

6.1. CTOpOHbI yeTaHABTHBAIOT BpeMs NpHeMa-TIepe/iaun 0TX0A0B — 60 (uecmbdecsm ) MHMHYT ¢ MOM€HTa
pUGBITHS CTIETeXHUKH 3aKa3dnKka Ha TeppUTOpHIo McronuuTens.

6.2.  KonTponbHoe onpejienente Beca pu MpHeMe OTXO0B POH3IBOIHTCS HA BECAX, PACTIONOKEHHBIX
Ha obbekrax Menonuurens.

6.3. B ciyuae oTeyTCTBHS Npe/cTaBUTENs 3aKa3uMKa PH B3BELIMBAHMA OTXO/10B Ha 06BeKTe
Hcnomtens, KOHTPONbHOE B3BELIMBAHHE OTXONOB NMPOM3BOAHTCA MICTIONHHTENIEM CAMOCTOSTENBHO B
O/IHOCTOPOHHEM TOPAIKE M CYHTACTCA JEHCTBUTEIBHBIM,

6.4. B ciyuae okasanus Hicrionnurenem Yeiyr, He NpetycMOTPEHHBIX HACTOSILHM JloroBopom, HO
noxrsepyieHHbix AKToM nprema-niepesiat 0TX0/0B, NOJNMCAHHOrO NMpEACTaBHTENSMH 06enX CTOPOH,
3aKa3unK JOKeH NPHHATH BHECEHHE NOMONHEHWH W/WIM M3MeHeHHil B MyHKTBI JloroBopa, a Takske
OIUIATHTE YCITyrH no aekcTeytomum Tapudam Menonuurens.

6.5. B cayuae BO3HMKHOBEHHS y 3aKa34MKa 5Kan06 U NPEUTOKEHMH 110 OKasbiBaeMbiM McnonuuTenem
Yenyram, 3akasunk MoxeT oGpaTHTLCA B OTAeN KayecTBa MICTIONHMTENS MO CIETyIOUMM KOHTAKTHBIM

nanHbiM: Ten. 8 (7122) 29-12-93 u anekrponnsii anpec info@specavtobaza.kz

7. OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH

7.1 3a He HcrioNHeHHe W/HITH HeHAUTEXKALIHE HCTIONHEHHE CBOMX 00S3aTEbCTB 10 HACTOALIEMY
Horosopy  CTOpOHBEI HecyT OTBETCTBEHHOCThb B COOTBETCTBMH C JEHCTBYIOLIMM 3aKOHOAATEECTBOM
Pecrybikn Kaszaxcran u nacrosumm Jlorosopom.

7.2, 3anecoespemenHyto onaty 3akazunkom, McnonnnTens HauncsseT 3aka3unKy NeHio B pasmepe
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0,1% ot cymmsl, noanesxarueii OnaTe, 3a Kaxkbli AeHb Npocpouku, Ho He Gonee 10% ot HEOIIa4eHHOMH
B CPOK CYMMBI.

7.3. B cayuae neoriatsl, HECBOCBPEMEHHOM M/MJIH HETIOJHOM OMIaThl 3aKazuukom VYenyr,
Herorawenms wrpados, nenn Menonnurens umeer MpaBo 1o ucredennu 30 (tpumuaru) KaJleHapHBIX
AHCH C aTbl BHICTABACHMA AKTA BLINOTHEHHBIX PAGOT M WTpaoB/NeHH NPUOCTAHOBHTH OkasaHme
Yenyr. BosoGHonenne okasanue Yenyr Wenonmutenem nponssoautes mocie MOJIHOTO MOraleHus
3a/10/KEHHOCTH 3aKasumkom.

74.  3a HecBOEBPEMEHHOE HCHONHEHME Henonnmrenem B cpok yKkasanHo# B m.n.3.1.1 3akasunk
Hauuenser Henonkutemo nemio B pasmepe 0,1 % or CTOHMOCTH IO JI0rOBOPY 3a KaKIblil jeHD
TPOCPOUKH, HO He Gonee 10% 0T cymmBbI dhakTHUeCKOro 0GbeMa TPHHATBbIE Ha nepepaboTKy oGpe3anHbie
NepeBbs.

7.5, HcnonHuTenh He HeceT OTBETCTBEHHOCTH 3a UCHHBIE BEUH W/WIH IOKYMEHTBI, CITyYaiHo
TI0MaBLIHE OTXO/BI.

7.6 Beirtata urrpagos u nenu He ocoGoxkaaeT CTOpOHEI OT BBINOMHEHHs 0GA3aTENBCTB 10
Hacrosemy Jlorosopy.

8.@opc-mazop

8.1. Hu oa u3 CTOPOH He HeceT OTBeTCTBEHHOCTD B Clly4ae He BBINOIHEHHS, HECBOCBPEMEHHOTO HITH
HEHAZUIEKALLETO BBINONHEHHs KaKOro-1M60 ee 06s3aTeNnbeTRa M0 HacrosweMy Jlorosopy, eciin
YKA3AHHOE HEBBITIOHEHHE, HECBOCBPEMEHHOE WITH HEHALTEIKALLEE BHIMONHEHHE 06ycoBeHb!
HCKTIOUHTENLHO HACTYIIIEHHEM H/WTK JeficTBHeM 00s3aTebeTs Henpeoaosumoi chbl (hope-
MakOpHBIX 06cTosTenseTs). K o6s3atenseTsam, oTHOCHMBIM K HEMPEeO0TUMOH CHITE, OTHOCATCS
TIPUPOLIHbIC ABICHHS (3EMICTPACEHHS, HABOTHEHHS, HU3KAs TeMIieparypa, cHexkHas Gyps,
CBEPXHODMATHBHBIH YPOBEHD BBINIACHHS 0CA/IKOB, FOMONEN | T.IL.), 4 TAKKe AeHCTBUS H cobbITHs
obuiecTBeHHOro XapakTepa (BoiiHa, KpynHOMacLITaGHble 3a6aCTOBKH, MACCOBbIE BONHEHHUS).
8.2. Cropona, KoTOpas He MOeET HCTIONHUTD OGS3ATENHCTBA O Hacrosiemy Jlorosopy BeseacTsue
HACTYTUICHHs 0GCTOATE/ILCTB HENPeoIoTHMON CHITBI, Ge3 MPOME/ICHHS, HO He MO3/IHee YeM Yepes 3
(TpH) paGoumx AHs nocie HacTymIeHus (ope-MaxKOPHBIX 0GCTOSTENLCTB, B MHCEMEHHOT hopme
HHGOPMHPYeT 1pyryio CTOpoHy 06 9THX 0GCTOSTENBCTBAX 1 06 HX TIOC/EACTBHAX (C 0bpamusim
yeedosenuen o norywenuu coobuyenus) U IPUHAMAET BCe BO3MOKHbIE MePpBI ¢ LeJbI0 MAKCHMATBHO
OTPAHHYHTL OTPHLATEIbHbIE TOCIE/ICTBHS, BBI3BAHHbIE YKA3AHHBIMU (ope-MaxopHbIMH
06CTOATEILCTBAMH.
8.3. Cropona, KOTOpas He MOIIa MCTIONHHTH 0BA3ATENBCTBA O HacTosieMy JIorosopy BeneacTsue
HACTYNICHHs 00CTOATENLCTB HENPEOAOTUMON CHITBL, 0JIKHa Ge3 MPOMe/UIeHHs, HO He no3aHee 30
(TPHALATH) KATICHIAPHBIX JHEH H3BECTHTD B MUCHMEHHOM (opme apyryio CTopoy o npekpaimesnu
JCHCTBHS STHX 0GCTOATENBCTB,
8.4. He n3permenme i HecBoeBpeMeHHOE H3BelLeHHE Apyroit Ctoponst CTOpoHo#, 415 KOTOpoii
cosllaack HEBOIMOXKHOCTb HCTONHEHHS 00A3ATENLCTS 10 HacToAeMy JoroBopy o HAcTyILIeHHH ope-
MaKOPHBIX 0GCTOATEINLCTB, BieueT 3a coGoii yTpaTy mpaBa cchLIATbCS Ha 3TH 0GCTONTEHCTBA,
8.5. HacTynuienne ope-MaxopHbix 0GCTOATENTbCTE MOYKET BBI3BATD. YBEJIHYEHHE CPOKA HCTIONHEHUS
HacTosuero Jlorosopa Ha nepHon MX aeiicTus, eciin CTOPOHBI He JIOrOBOPHITHCH 06 HHOM.
8.6. B cniyuae ecam neiicTeie dope-mMakopHoro obeTosTenbCTBA npozoskaeres S(narte) paGounx aHed
CropoHbI 06513yI0TCS MPOBECTH NEPEroBOPbI B LENSX MOHCKA HaHOOTee MPHEMJIEMOTO MYTH paspelleHus
curyaunn. B cryyae eciin CTOpomsi He BbIpaGOTAIOT npHemieMoro PELUEHHS BOSHHKILEH CHTYaLHH B
Teuenue 3 (Tpex) paGounx aueli kaknas u3 CTOpoH Bripase PAcTOPrHyTh HacTosmHi Jlorosop.

9.Ycaosus pacropienns Jorosopa
9.1. Hactosiuwmii Jlorosop, MoskeT GbITb, PACTOPrHYT 110 B3auMHOMY coryiacio CTOPOH NpH ycnosun
HAVIOKALLETO UCIONTHEHHS CBOMX 00s13aTeNnbeTB, CTOPOHAMK, MPe/lycMOTPEHHBIX HACTOALIAM
JIOrOBOPOM.
9.2 Jlorosop, Moxker GbITb, pacTopruyT no unnunatuse Menoauntens s cayuae:

9.2.1. HapyuieHus 3aka3uukoM ycioBHH HACTOALLETO Jlorosopa jiBa 1 Gonee pa3;

9.2.2. Orkasa 3aka3uuka NOANMCHLIBATL JAOMOMHHTENBHOE COFMIALUEHHE K Hactoswemy Jlorosopy 06
M3MeHeHHe Tapu(OB Ha OKasbiBaeMble Y CITyrH;

9.3. JloroBop, MoskeT GbITh, PACTOPIHYT 10 HHHLUMATHBE 3aKA3UHKA B ciyqae:

9.3.1. B catyuae ocpounoro pactopikenns Jlorosopa Henonuurenem, Menonnutens B nuckMeHHOM BHjie
He MeHee ueM 3a 7 (CeMb) KalleHapHBIX JHel 10 AaTbl pACTOpKeHHS MPeyNperxKaaeT 3aKa3unka o
MPEACTOALUEM PACTOPIKEHHH 10r0BOpa.

9.3.2. B cayuae ioepounoro pactopiers Jloroopa 3akasunkom, 3aka3unk o6s3aH MHChMEHHO
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YBEIOMHTB 06 5TOM 3a 7 (cemb) KasennapubIx areit
B3aumopacuersl 3a 10 (zecsrs) KaJIeH1apHBIX Helt

/10 IaTbl pacTOpKeHns U npoBecTH OKOHYaTe/IbHble
A0 npeanonaraeMoit qate PpacropieHus.

10.Cpok aeiicreus AoroBopa.
10.1. Hacrosmmii /IOTOBOp BCTYIAET B CHITY ¢ MOMeHTa. Toanucanus 1 felctsyer 1o 31
FOA3, 1O B3aMMoOpacyeTaM 110 MX NojiHoro 3aBepLIeHHs,

Zekabps 2026

11.3akmounrensnoe NOJIOKEeHHs.
111 Jlio6bie usmenenus u nononn

11.2. Veenomnenns u gokymenrsi, flepenasaemele o Jloroopy, HanpassioTes B michMenHoM BHJIE 110
CIICYIOLIUM ajlpecaM WHIH SMEKTPOHHOI MouTe:

11.2.1. ins Ucnonuurens r. Atbipay -np. Taiimanosa, 1a, info@specavtobaza.kz

11.2.2.Jlns 3akasuuka vip.kdms@mail.ru

11.3. Bee criopet u PasHOIIacHs, pewaoTes myrem MeperoBopoB, nocyebHbIi nopsaok o6s3aTenen ans

11.4. Hacrosuwmii Jlorosop coctassien na PYCCKOM si3bike, B ABYX SK3eMIIApax-
M3 CTOPOH, K&k 1Bl M3 KOTOPBIX HMEET paBHyio OPHIHYECKYIO CHTY.

11.5. Cropous! He umetor TIpaBO Nepe/1aBaTh CBOM MpaBa H 0GS3aHHOCTH TPETBHM JIHLIAM 110 HACTOALLEMY
Horosopy apyrum iopuanyeckim u usmecknm uuamu Ges nicsmentoro cornacus apyroi CTopoHsi.
11.6. B ciayuwae cwmensi MECTOHAXOKACHHA, IOPHAYECKOrO ajpeca M GaHKOBCKHX peKBH3HTOB
Croponsl o6s3anb ysenomuTs ApYr Apyra 3a 10 (aecaTs) KaneHaapHeIX Ameid J10 HaCTyILIeHHs
BBILICYKA3aHHBIX H3MEHEHH .

11.7. Bo Beex uHbIX cyuasx, He YHOMAHYTRIX B HacToswmuM Jlorosope, CTOpOHbI PYKOBOACTBYIOTCS
TIOJIOKEHHAMH M HOPMaMH JeHCTBYIOwIero 3akoHonarenbereaPecrybnuku Kasaxcran,

11.8. Bee  npunowenus x HacToseMy Jlorosopy sBasioTes ero HeoThemeMoid vacTeio. Bes
Mpunoxennii Ne 1 Hactoswmit Jlorosop cumraetes HeneicTBHTENbHbIM,

10 OZTHOMY JUIst KaXK10it

12. YOpnanyeckue anpeca n ankosekme PexBu3HTBI CTOpon

HUCIIOJIHUTEJIb

3AKA3YHK

TOO «Cneuasrogaza»
r.Ateipay np.Taiimanosa 1 «a»
BankoBckue pekBu3HTHI:

TOO «Kacnuiizopmocrocrpoiin
BHH: 100 440 001 974
BUK: EURIKZKA

Dunnan No 8 AO «Espasuiickuii Gar
HMHK:KZ4294808K 2122031027

Aznpec: Atbipay, yn. Chipbiva Jlatosa, 25
Whzeke: 060011

ten: 31-82-19

BHH001240002005

MUK KZ459650000071780458
BUKIRTYKZKA
Kbe 17.

AO ®opre Gank P
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Hpunoxenne Nel

K Jlorosopy Ne ot «__» despans 2026 r.

Cronmocts paGor u yeayr na 2026r.

Ne HanmenoBanne paGor u En. Craska 3a O6bem Hroro, cymma
n/n yeayr H3M. €/1. H3M. ¢ 0TX00B N0 B TeHre
yuerom A0roBopy
HAC

Henonnurens no saspke
3akasurka npunuMaet Ha
nepepaboTky o6pesabie
JlepeBbsl JUIs IPOM3BOJICTBA
1. | ook ¢ Bosepatom M. Ky6. | 1100 Tr. 12223 1344 530,00 Tr.
N0JTy4€HHO NPOAYKLHH
3akazumky cornacko, akta —
TNpHeMa repesadu

3AKA3YHK:

HCIOJIHUTE M
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N3tneyos A 1O
2026 rog

Mporpamma ynpasneHusa oTxoaamu
nna TOO «Cneuastobasza»
Ha 2027 — 2028 rr.

Paspa6oTtuuk:
TOO «PeHeccawc Mnoc»

Anmatsl, 2026
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