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Программа производственного экологического контроля (ПЭК) 
для ТОО «Спецавтобаза» на 2027 – 2028 гг.
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1. [bookmark: _Toc238224960]Назначение и цели
1.1. Назначение данной программы является обязательность осуществления операторами объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду производственного экологического контроля в соответствие с требованиями Кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI «Экологический Кодекс Республики Казахстан» (далее экологический кодекс).
1.2. Целями производственного экологического контроля являются:
· Получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
· Обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
· Сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
· Повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
· Оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
· Формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
· Информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
· Повышение эффективности системы экологического менеджмента.

1.2 [bookmark: _Toc238224961]Область применения
Положение и требования данной Программы применима ко всем структурным подразделениям Компании и подрядным организациям, выполняющих работы на территории предприятия.

1.3 [bookmark: _Toc238224962]Термины, определения, сокращения
Оператор объекта - физическое или юридическое лицо, в собственности или ином законном пользовании которого находится объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду;
Программа производственного экологического контроля - руководящий документ для проведения производственного экологического контроля и производственного мониторинга окружающей среды, который представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по определению фактического состояния окружающей среды в результате деятельности предприятия;
Атмосферный воздух - жизненно важный компонент природной среды, представляющий собой смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений;
Окружающая среда (ОС) – окружение (внешняя среда), в котором функционирует предприятие, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей и их взаимоотношение;
Под выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - выброс) понимается поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выброса;
Под сбросом загрязняющих веществ (далее - сброс) понимается поступление содержащихся в сточных водах загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность;
Первичный учет отходов - система сбора и предоставления информации о количественных и качественных характеристиках отходов и способах обращения с ними

непосредственными владельцами процессов, образующих отходов в соответствие с процедурой управления отходов производства и потребления;
Временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
Загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду загрязняющих веществ, радиоактивных материалов, отходов производства и потребления, а также влияние на окружающую среду шума, вибраций, магнитных полей и иных вредных физических воздействий;
Аварийное загрязнение окружающей среды - внезапное непреднамеренное загрязнение окружающей среды, вызванное аварией, происшедшей при осуществлении экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности физических и (или) юридических лиц, и являющее собой выброс в атмосферу и (или) сброс вредных веществ в воду или рассредоточение твердых, жидких или газообразных загрязняющих веществ на участке земной поверхности, в недрах или образование запахов, шумов, вибрации, радиации, или электромагнитное, температурное, световое или иное физическое, химическое, биологическое вредное воздействие, превышающее для данного времени допустимый уровень;
Сточные воды - воды, использованные на производственные или бытовые нужды и получившие при этом дополнительные примеси (загрязнения), изменившие их первоначальный состав или физические свойства. Воды, стекающие с территории населенных мест и промышленных предприятий в момент выпадения атмосферных осадков, поливки улиц или после этого, воды, образуемые при добыче полезных ископаемых, также считаются сточными;
Иные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

[bookmark: _Toc238224963]2	Общая информация
Программа производственного экологического контроля содержит следующую информацию:
· Обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;
· Периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;
· Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;
· Необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам: атмосферный воздух, воды, почвы), и указание мест проведения измерений;
· Методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;
· План-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;
· Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;
· Протокол действий в нештатных ситуациях;
· Организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;
· Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.
2.1 [bookmark: _Toc238224964]Ответственность
Ответственное лицо за организацию по осуществлению охраны окружающей среды, экологической безопасности и положения данной программы назначается приказом руководства ТОО «Спецавтобаза» (далее предприятие либо компания) ежегодно, либо по мере необходимости.
Осуществление производственного экологического контроля делегируется отделу ОТ, ТБ и Экологии в соответствие с приказом первого руководителя предприятия. Отдел ОТ, ТБ и Экологии осуществляет экологический контроль за соблюдением норм и правил в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в структурных подразделениях предприятия, также мониторинг негативного воздействия с привлечением специализированных организаций. Отдел регистрирует направленные бланки наблюдений по экологии от структурных подразделений в журнале регистрации несоответствий и наблюдений.
Руководители структурных подразделений ответственны за соблюдение требований экологического кодекса РК и иных законодательных актов, внутренних процедур и положения данной программы при эксплуатации объектов, оборудований, осуществлении работ процессов предприятия в соответствие с приказом первого руководителя предприятия. Также руководители структурных подразделений производят внутренний экологический контроль и регистрируют обнаруженные факты нарушения требований экологического законодательства, процедур и положении предприятия посредством составления бланков наблюдений лично либо делегируют ответственность распоряжением.
Сотрудники предприятия и подрядных организаций ответственны соблюдать требования экологического законодательства РК, положения и процедур предприятия. Работки предприятия и подрядных организаций вправе сообщить об экологических несоответствиях на территории компании посредством составления бланков наблюдений в отдел ОТ, ТБ и Экологии.

2.2 [bookmark: _Toc238224965]Периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частота осуществления измерений
Производственный мониторинг для ТОО «Спецавтобаза» проводится ежеквартально, в период реализации программы. Сбор и обработка материалов является одним из обязательных видов исследований производственного экологического контроля. Результаты этих работ характеризуют современное состояние экологических исследований, проведенных на предприятии.
1) Мониторинг производственного процесса (операционный мониторинг) ведется непрерывно. Слежение производится за технологическими процессами, состоянием механизмов оборудования, автотранспорта, выполнением данного объема работ, их качеством в соответствии с заданным планом.
2) Мониторинг эмиссий представляет собой контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов непосредственно на источниках загрязнения (организованные и неорганизованные источники). Мониторинг эмиссий в атмосферный воздух ведется ежеквартально в соответствии с планом-графиком контроля.
3) Мониторинг воздействия предусматривает изучение влияния деятельности рассматриваемых объектов на главные компоненты окружающей среды: атмосферу, почвы и водные ресурсы, визуальный контроль биоразнообразия в зонах воздействия промплощадок.

Планы графики наблюдений за состоянием компонентов окружающей среды представляются по форме согласно приложениям, к Правилам разработки программы ПЭК.
Частота проведения измерений, расчетов, опробования и проведения анализов:
1) Операционный мониторинг: непрерывно;
2) Мониторинг эмиссий:
в атмосферный воздух 4 раза в год (ежеквартально); в водные системы не требуется;
3) Мониторинг воздействия:
воздух на границе области воздействия 4 раза в год (ежеквартально); почвы 2 раза в год (весна, осень).

2.3 [bookmark: _Toc238224966]Сведения об используемых расчетных методах проведения производственного мониторинга.
В рамках осуществления производственного экологического контроля выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссии в окружающую среду и мониторинг воздействия.
На Объекте в рамках проведения производственного экологического контроля осуществляются; операционный мониторинг, мониторинг эмиссии в окружающую среду.
Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса), который включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности предприятия находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного объекта.
Мониторинг эмиссии в окружающую среду, который включает в себя наблюдение за эмиссиями у источника для слежения за производственными потерями, количеством и качеством эмиссии, и их изменением.
В ходе проведения производственного экологического контроля используются: расчетный и инструментальные методы. Расчетный метод проводится на основе расчетов уровня эмиссии в окружающую среду, определения фактического объема эмиссии поступивших в окружающую среду. Инструментальный метод основан на проведении инструментальных замеров на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью контроля веществ, проводятся на всех основных источниках.
Аналитический контроль предусмотрен по газообразным веществам.
Наряду с аналитическим контролем предусмотрены и расчетные методы определения выбросов и соответствующих им концентраций. 

2.4 [bookmark: _Toc238224967]Точки отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга и места проведения измерений.
Для проведения замеров, организованные источники загрязнения должны быть оборудованы пробоотборниками.
Продолжительность отбора пробы воздуха для определения разовых концентраций загрязняющих веществ составит 20 минут.
Отбор проб при определении приземной концентрации примеси в атмосфере будет проводиться на высоте 1,5 – 2,0 м от поверхности земли.
Для повышения репрезентативности результатов в случае неустойчивости направления и скорости ветра пробы будут отбираться веером с расстоянием между ними 10,0 м.

2.5. [bookmark: _Toc238224968]Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных
При проведении производственного экологического контроля:
· разрабатывается программа производственного экологического контроля в соответствии с принятыми требованиями с учетом своих технических и финансовых возможностей;
· определяется организационная структура службы производственного экологического контроля и ответственность персонала за его проведение;

Лицо, ответственное за проведение производственного экологического контроля, обязано обеспечить ведение на объекте или отдельных участках работ журналов производственного экологического контроля, в которые работники должны записывать обнаруженные факты нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан с указанием сроков их устранения.
Лица, ответственные за проведение производственного экологического контроля, обнаружившие факт нарушения экологических требований, в результате которого возникает угроза жизни и (или) здоровью людей или риск причинения экологического ущерба, обязаны незамедлительно принять все зависящие от них меры по устранению или локализации возникшей ситуации и сообщить об этом руководству оператора объекта.
ежеквартально представляются в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;
· соблюдается техника безопасности;
· по требованию государственных экологических инспекторов представляется документация, результаты контроля и иные материалы производственного контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.

2.5 [bookmark: _Toc238224969]Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений
Производственный мониторинг окружающей среды будет проводиться аккредитованной лабораторией.
Определение концентраций загрязняющих веществ будет осуществляться по утвержденным методикам на оборудовании, внесенном в Госреестр РК.
Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений будут достигаться следующим образом:
· Методики выполнения измерений будут аттестованы
· Средства измерений будут иметь сертификаты, свидетельствующие о внесении их в реестр РК;
· Оборудование будет иметь свидетельство о поверке;
· Персонал лаборатории будет иметь соответствующие квалификации;
· В лаборатории будет проводиться внутренний контроль точности измерений.

3 [bookmark: _Toc238224970]Положение программы
3.1 [bookmark: _Toc238224971]Входы процесса
3.1.1 [bookmark: _Toc238224972]Общие сведения о предприятии
	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно- территориальных объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)
	Краткая характеристика производствен-ного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ТОО «Спецавтобаза»
Промбаза г.Атырау

	060003, Атырауская область, г.Атырау, пр. Исатая Тайманова, 1А
Тел.:  29-20-31/32/33
Эл.почта: info@specavtobaza.kz
	47° 7'40.06"СШ;
51°53'58.38"ВД
	001240002005
	38110 
	Деятельность по санитарной очистке территории города Атырау, сбору и транспортирова-нию коммунальных отходов
	KZ7883201T0250150008
АО «Ситибанк Казахстан» в г. Алматы, БИК CITIKZKA,
	3 252 340 тонн

	ТОО «Спецавтобаза»
Полигон ТБО г.Атырау
	060003, Атырауская область, г.Атырау, пр. Исатая Тайманова, 1А
Тел.:  29-20-31/32/33
Эл.почта: info@specavtobaza.kz
	47°10'41.95"СШ
51°51'16.28"ВД
	001240002005
	38210
	Эксплуатация полигона твердых бытовых отходов
	KZ7883201T0250150008
АО «Ситибанк Казахстан» в г. Алматы, БИК CITIKZKA,
	3 252 340 тонн



Основной вид деятельности – эксплуатация полигона твердых бытовых отходов, а также деятельность по санитарной очистке территории города Атырау, сбору и транспортированию коммунальных отходов, и обслуживанию специализированной техники.



3.1.2 [bookmark: _Toc238224973]Информация по отходам производства и потребления

ТОО «Спецавтобаза» осуществляет эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов, а также деятельность по санитарной очистке территории города Атырау, сбору и транспортированию коммунальных отходов, и обслуживанию специализированной техники. Для выполнения указанных работ предприятие располагает специализированным автопарком и необходимой производственно-технической базой.
Общая численность персонала предприятия составляет 723 человека. Режим работы предприятия – круглогодичный. Производственные подразделения работают в соответствии с
утверждёнными графиками сменности и правилами внутреннего трудового распорядка. Работа основного технологического оборудования осуществляется в круглосуточном режиме с остановками на планово-предупредительные, текущие и аварийные ремонты. Водоснабжение хозяйственно-бытовых нужд осуществляется от централизованных инженерных сетей.
В состав предприятия входят две основные производственные площадки:
· полигон твердых бытовых отходов (ТБО);
· производственная база.
Полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО)
Полигон ТБО площадью 35 га введён в эксплуатацию в 1977 году и предназначен для размещения твёрдых бытовых отходов, не подлежащих дальнейшему использованию.
Проектная вместимость полигона составляет 3 252 340 тонн.
На территории полигона расположены:
· карты для приема, разгрузки и захоронения твердых коммунальных отходов;
· технологическая площадка для приема и временного накопления отходов,
· оборудованная ограждением;
· контрольно-пропускной пункт (КПП);
· автомобильные весы для учета поступающих отходов;
· склад оборудования и материалов;
· септик;
· бытовой корпус;
· площадка под пожарную емкость/резервуар V-50м3;
· резервуар технической воды объемом 30 м³.
На полигон принимаются твёрдые бытовые отходы. Приём отходов, запрещённых пунктом 1 статьи 351 Экологического кодекса Республики Казахстан, не допускается.
Каждая партия поступающих отходов проходит входной контроль, включающий проверку сопроводительной документации, весовой контроль и радиационный контроль в соответствии с требованиями подпункта 5 пункта 3 статьи 354 Экологического кодекса Республики Казахстан.
После прохождения контроля транспортные средства направляются к месту разгрузки. При выезде с территории полигона осуществляется дезинфекция колес специализированного транспорта.
Кроме эксплуатации полигона ТБО, ТОО «Спецавтобаза» осуществляет деятельность по сортировке твёрдых коммунальных отходов на отдельном мусоросортировочном комплексе МСК производительностью 150 000 т/год. В связи с тем, что мусоросортировочный комплекс является самостоятельным производственным объектом, вопросы обращения с отходами, образующимися при его эксплуатации, рассматриваются в отдельной Программе управления отходами.
В процессе сортировки из общего потока коммунальных отходов извлекаются вторичные
материальные ресурсы (картон, пластик, металлы и другие полезные фракции). Отходы, не подлежащие дальнейшему использованию (хвосты сортировки), направляются на захоронение на действующем полигоне ТБО.
Захоронение отходов осуществляется на рабочих картах полигона. После выгрузки отходы распределяются бульдозерами, уплотняются катками-уплотнителями послойно и изолируются в соответствии с принятой технологией эксплуатации полигона. Для предотвращения разлета легких фракций отходов применяются переносные сетчатые ограждения, устанавливаемые с учетом преобладающего направления ветра.
Помимо твердых коммунальных отходов, на полигон ТБО поступают отходы, образующиеся при санитарной очистке территории города Атырау, а также строительные отходы от
юридических и физических лиц.
Отходы санитарной очистки территории города (городской смет) образуются при уборке улиц, площадей, тротуаров, парков и иных общественных территорий. В их состав преимущественно входят песок, грунт, пыль, сухие листья, скошенная трава, древесные остатки (ветки, сучья), бумага, картон, пластиковая упаковка, металлические изделия, включая жестяную тару из-под лакокрасочных материалов, а также другие случайно попавшие отходы.
Поступивший смет проходит сортировку, в ходе которой извлекаются пригодные для отдельного обращения древесные отходы, пластик, картон, тара из-под лакокрасочных
материалов и иные отходы, подлежащие дальнейшей переработке или специализированному обращению. Остаточная смесь, не подлежащая дальнейшей сортировке и восстановлению, направляется на захоронение на полигоне ТБО.
Строительные отходы, поступающие на полигон, также проходят предварительную сортировку. Из общего потока выделяются древесные отходы, бетон, пластик, кабельная продукция и другие фракции, пригодные для дальнейшего использования или передачи специализированным организациям.
Основными источниками образования отходов на полигоне ТБО являются:
· прием и сортировка отходов санитарной очистки территории города;
· прием и сортировка строительных отходов;
· эксплуатация технологического оборудования и специальной техники полигона;
· хозяйственно-бытовая деятельность персонала.

В результате деятельности полигона ТБО образуются следующие виды отходов:
1. остатки сортировки твердых коммунальных отходов;
2. строительные отходы;
3. древесные отходы;
4. отходы бетона;
5. отходы красок и лаков;
6. смет от санитарной очистки.

Производственная база
На производственной базе размещены административно-бытовые здания, стоянка специализированной техники, ремонтно-механический участок, шиномонтажный участок, складские помещения и вспомогательные производственные объекты.
Техническое обслуживание и текущий ремонт специализированной техники выполняются собственными силами предприятия. На шиномонтажном участке выполняются работы по демонтажу, монтажу и ремонту автомобильных шин.
На ремонтно-механическом участке установлены металлообрабатывающие станки (токарный, шлифовальный и другое оборудование), предназначенные для изготовления и восстановления отдельных деталей и узлов специализированной техники. В процессе механической обработки металлов образуется металлическая стружка, которая собирается раздельно и передается специализированной организации для дальнейшего использования или переработки.
На территории производственной базы также расположены медицинский пункт,
предназначенный для проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров работников, и столовая.
Столовая эксплуатируется арендатором, в связи с чем отходы, образующиеся в процессе ее деятельности, не относятся к отходам ТОО «Спецавтобаза» и в настоящей Программе управления отходами не рассматриваются.
В медицинском пункте осуществляются измерение артериального давления и алкотестирование работников. Проведение лечебных процедур, инъекций, перевязок, забора биоматериала и иных медицинских манипуляций не предусмотрено, поэтому медицинские отходы не образуются. Использованные одноразовые мундштуки (трубочки) для алкотестеров относятся к неопасным коммунальным отходам.
Основными источниками образования отходов на производственной базе являются:
· техническое обслуживание и ремонт специализированной техники;
· шиномонтажные работы;
· механическая обработка металлов;
хозяйственно-бытовая деятельность персонала.

В результате эксплуатации производственной базы образуются следующие виды отходов:
1. отработанные шины;
2. лом черных металлов;
3. отработанные аккумуляторы;
4. масляные фильтры;
5. отходы моторных и смазочных масел;
6. упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под масел);
7. ткани для вытирания (ветошь), загрязненная защитная одежда;
8. металлическая стружка;
9. отходы сварки.


Лимиты накопления отходов на 2027 год

	№ п.п.
	Наименование отходов
	Объём накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимиты накопления отходов на 2027 год, тонн

	 
	Итого отходов:
	 -
	25095,664

	 
	в том числе отходов производства:
	 -
	25095,664

	 
	отходов потребления:
	 -
	0,000

	Опасные отходы
	 

	1
	отходы от красок и лаков
	 -
	0,653

	2
	отработанные аккумуляторы
	 -
	1,548

	3
	масляные фильтры
	 -
	0,163

	4
	отходы моторных и смазочных масел
	 -
	2,262

	5
	упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под масел)
	 -
	0,120

	6
	ткани для вытирания (ветошь), загрязненная защитная одежда
	 -
	1,231

	Неопасные отходы
	 

	7
	строительные отходы
	 -
	9889,993

	8
	древесные отходы
	 -
	183,345

	9
	отходы бетона
	 -
	15000,000

	10
	отработанные шины
	 -
	3,856

	11
	лом черных металлов
	 -
	7,228

	12
	металлическая стружка
	 -
	5,125

	13
	отходы сварки
	 -
	0,140


Лимиты накопления отходов на 2028 год
	№ п.п.
	Наименование отходов
	Объём накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимиты накопления отходов на 2028 год, тонн

	 
	Итого отходов:
	 -
	25095,664

	 
	в том числе отходов производства:
	 -
	25095,664

	 
	отходов потребления:
	 -
	0,000

	Опасные отходы
	 

	1
	отходы от красок и лаков
	 -
	0,653

	2
	отработанные аккумуляторы
	 -
	1,548

	3
	масляные фильтры
	 -
	0,163

	4
	отходы моторных и смазочных масел
	 -
	2,262

	5
	упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под масел)
	 -
	0,120

	6
	ткани для вытирания (ветошь), загрязненная защитная одежда
	 -
	1,231

	Неопасные отходы
	 

	7
	строительные отходы
	 -
	9889,993

	8
	древесные отходы
	 -
	183,345

	9
	отходы бетона
	 -
	15000,000

	10
	отработанные шины
	 -
	3,856

	11
	лом черных металлов
	 -
	7,228

	12
	металлическая стружка
	 -
	5,125

	13
	отходы сварки
	 -
	0,140



Лимиты захоронения отходов на 2027 год

	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	Всего:
	
	104134,68
	104134,68
	 -
	- 

	в том числе отходов производства:
	
	- 
	 -
	- 
	- 

	отходов потребления:
	 
	104134,68
	104134,68
	 
	 

	 
	 
	Неопасные отходы
	 
	 

	Захоронение отхода ТБО
	Количество захороненных отходов на полигоне ТБО по состоянию на 1 полугодие 2026 года составляет 
3 133 840,32 т
	104134,68
	104134,68
	-
	-



Лимиты захоронения отходов на 2028 год

	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	Всего:
	
	104091,414
	104091,414
	 -
	- 

	в том числе отходов производства:
	 
	- 
	- 
	 -
	- 

	отходов потребления:
	 
	104091,414
	104091,414
	 
	 

	 
	 
	Неопасные отходы
	 
	 

	Захоронение отхода ТБО
	Количество захороненных отходов на полигоне ТБО по состоянию на 1 полугодие 2026 года составляет 
3 133 840,32 т
	104091,414
	104091,414
	-
	-




3.1.3 [bookmark: _Toc238224974]Общие сведения об источниках выбросов
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:
	19

	2
	Организованных, из них:
	

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	8

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	3

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	5

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	11



Источники загрязнения атмосферы – общее количество источников выбросов 19, из них организованных – 8, неорганизованных 11.
Нормативы на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух установлены на период с 2027 по 2028 гг. и отражены в действующим разрешении на эмиссии по следующим веществам:
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железа оксид
	 
	 
	0.04
	 
	3
	0.03783261111
	0.3846925
	9.6173125

	0143
	Марганец и его соединения
	 
	0.01
	0.001
	 
	2
	0.00072607778
	0.006298
	6.298

	0155
	Натрий карбонат
	 
	0.15
	0.05
	 
	3
	0.001344
	0.000294336
	0.00588672

	0301
	Азота диоксид
	 
	0.2
	0.04
	 
	2
	0.42744465702
	4.53426954632
	113.356739

	0303
	Аммиак
	 
	0.2
	0.04
	 
	4
	0.89686110741
	19.5626932193
	489.06733

	0304
	Азота оксид
	 
	0.4
	0.06
	 
	3
	0.0356097
	0.0405073
	0.67512167

	0322
	Серная кислота
	 
	0.3
	0.1
	 
	2
	0.000021
	0.006975
	0.06975

	0328
	Сажа
	 
	0.15
	0.05
	 
	3
	0.0135
	0.0041
	0.082

	0330
	Сера диоксид
	 
	0.5
	0.05
	 
	3
	0.150554265
	2.58957567591
	51.7915135

	0333
	Сероводород
	 
	0.008
	 
	 
	2
	0.0439616012
	0.95772007306
	119.715009

	0337
	Углерод оксид
	 
	5
	3
	 
	4
	0.6612083648
	10.2646669981
	3.42155567

	0342
	Фтористый водород
	 
	0.02
	0.005
	 
	2
	0.0001204
	0.0004785
	0.0957

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	 
	0.2
	0.03
	 
	2
	0.00011
	0.00045
	0.015

	0410
	Метан
	 
	 
	 
	50
	 
	89.0137679499
	1941.60391203
	38.8320782

	0616
	Ксилол
	 
	0.2
	 
	 
	3
	1.7013742404
	19.8459368528
	99.2296843

	0621
	Толуол
	 
	0.6
	 
	 
	3
	2.33206231248
	26.6252375848
	44.375396

	0627
	Этилбензол
	 
	0.02
	 
	 
	3
	0.16040870685
	3.49889887734
	174.944944

	0703
	Бенз/а/пирен
	 
	 
	0.000001
	 
	1
	0.0000003
	0.0000001
	0.1

	1042
	Бутиловый спирт
	 
	0.1
	 
	 
	3
	0.3348
	0.03
	0.3

	1061
	Этиловый спирт
	 
	5
	 
	 
	4
	0.2232
	0.02
	0.004

	1119
	Этилцеллозольв
	 
	 
	 
	0.7
	 
	0.17856
	0.016
	0.02285714

	1210
	Бутилацетат
	 
	0.1
	 
	 
	4
	0.2232
	0.02
	0.2

	1325
	Формальдегид
	 
	0.05
	0.01
	 
	2
	0.16535959954
	3.53809004897
	353.809005

	1401
	Ацетон
	 
	0.35
	 
	 
	4
	0.15624
	0.014
	0.04

	2704
	Бензин
	 
	5
	1.5
	 
	4
	0.02465753425
	0.162
	0.108

	2735
	Масло мин. нефтяное
	 
	 
	 
	0.05
	 
	0.15026666667
	0.6805224
	13.610448

	2752
	Уайт–спирит
	 
	 
	 
	1
	 
	0.95657142857
	3.6
	3.6

	2754
	Углеводороды предельные С12–С19
	 
	1
	 
	 
	4
	1.00334950617
	1.01207551
	1.01207551

	2902
	Взвешенные частицы
	 
	0.5
	0.15
	 
	3
	0.0522
	0.2785
	1.85666667

	2907
	Пыль неорганическая c сод.SiO2 более 70%
	 
	0.15
	0.05
	 
	3
	7.8912
	82.944
	1658.88

	2908
	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70–20%
	 
	0.3
	0.1
	 
	3
	0.23513177778
	2.9312592
	29.312592

	2930
	Пыль абразивная
	 
	 
	 
	0.04
	 
	0.1286
	1.3284
	33.21

	2978
	Пыль резиновая
	 
	 
	 
	0.1
	 
	0.051
	0.3868416
	3.868416

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	107.2512
	2126.8884
	3251.5271

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" – выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)



Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2028 год


	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железа оксид
	 
	 
	0.04
	 
	3
	0.03783261111
	0.3846925
	9.6173125

	0143
	Марганец и его соединения
	 
	0.01
	0.001
	 
	2
	0.00072607778
	0.006298
	6.298

	0155
	Натрий карбонат
	 
	0.15
	0.05
	 
	3
	0.001344
	0.000294336
	0.00588672

	0301
	Азота диоксид
	 
	0.2
	0.04
	 
	2
	0.44083609956
	4.826369057
	120.659226

	0303
	Аммиак
	 
	0.2
	0.04
	 
	4
	0.960922615
	20.96002845
	524.000711

	0304
	Азота оксид
	 
	0.4
	0.06
	 
	3
	0.0356097
	0.0405073
	0.67512167

	0322
	Серная кислота
	 
	0.3
	0.1
	 
	2
	0.000021
	0.006975
	0.06975

	0328
	Сажа
	 
	0.15
	0.05
	 
	3
	0.0135
	0.0041
	0.082

	0330
	Сера диоксид
	 
	0.5
	0.05
	 
	3
	0.15900087967
	2.773816603
	55.4763321

	0333
	Сероводород
	 
	0.008
	 
	 
	2
	0.047097816
	1.026128435
	128.266054

	0337
	Углерод оксид
	 
	5
	3
	 
	4
	0.69149303567
	10.925248362
	3.64174945

	0342
	Фтористый водород
	 
	0.02
	0.005
	 
	2
	0.0001204
	0.0004785
	0.0957

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	 
	0.2
	0.03
	 
	2
	0.00011
	0.00045
	0.015

	0410
	Метан
	 
	 
	 
	50
	 
	95.37189423
	2080.289906
	41.6057981

	0616
	Ксилол
	 
	0.2
	 
	 
	3
	1.75457444157
	21.00636091
	105.031805

	0621
	Толуол
	 
	0.6
	 
	 
	3
	2.418923906
	28.51989741
	47.5331624

	0627
	Этилбензол
	 
	0.02
	 
	 
	3
	0.171866472
	3.748820226
	187.441011

	0703
	Бенз/а/пирен
	 
	 
	0.000001
	 
	1
	0.0000003
	0.0000001
	0.1

	1042
	Бутиловый спирт
	 
	0.1
	 
	 
	3
	0.3348
	0.03
	0.3

	1061
	Этиловый спирт
	 
	5
	 
	 
	4
	0.2232
	0.02
	0.004

	1119
	Этилцеллозольв
	 
	 
	 
	0.7
	 
	0.17856
	0.016
	0.02285714

	1210
	Бутилацетат
	 
	0.1
	 
	 
	4
	0.2232
	0.02
	0.2

	1325
	Формальдегид
	 
	0.05
	0.01
	 
	2
	0.176942428
	3.790739338
	379.073934

	1401
	Ацетон
	 
	0.35
	 
	 
	4
	0.15624
	0.014
	0.04

	2704
	Бензин
	 
	5
	1.5
	 
	4
	0.02465753425
	0.162
	0.108

	2735
	Масло мин. нефтяное
	 
	 
	 
	0.05
	 
	0.15026666667
	0.6805224
	13.610448

	2752
	Уайт–спирит
	 
	 
	 
	1
	 
	0.95657142857
	3.6
	3.6

	2754
	Углеводороды предельные С12–С19
	 
	1
	 
	 
	4
	1.00334950617
	1.01207551
	1.01207551

	2902
	Взвешенные частицы
	 
	0.5
	0.15
	 
	3
	0.0522
	0.2785
	1.85666667

	2907
	Пыль неорганическая c сод.SiO2 более 70%
	 
	0.15
	0.05
	 
	3
	7.8912
	82.944
	1658.88

	2908
	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70–20%
	 
	0.3
	0.1
	 
	3
	0.23513177778
	2.9312592
	29.312592

	2930
	Пыль абразивная
	 
	 
	 
	0.04
	 
	0.1286
	1.3284
	33.21

	2978
	Пыль резиновая
	 
	 
	 
	0.1
	 
	0.051
	0.3868416
	3.868416

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	113.8918
	2271.7347
	3355.7136

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" – выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)



3.1.4 [bookmark: _Toc238224975]Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	№ п/п
	Наименование
	Номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	63 820 м3/год
	1
	Котел административного здания
	0001
	47° 7'40.06"СШ;
51°53'58.38"ВД
	Азота диоксид
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид
	

	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	9 860 м3/год
	1
	Котел хозяйственно–бытового помещения
	0002
	47° 7'40.06"СШ;
51°53'58.38"ВД
	Азота диоксид
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид
	

	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	9 280 м3/год
	1
	Котел бани/душевой
	0003
	47° 7'40.06"СШ;
51°53'58.38"ВД
	Азота диоксид
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид
	

	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	



Примечание: инструментальные измерения осуществляются согласно следующему перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю (методики могут актуализироваться в соответствие с областью аккредитаций лаборатории):
Валовые выбросы рассчитываются ежеквартально в соответствие с расчётным разделом действующего проекта ПДВ. При составлении программы был учтен План-график инструментального мониторинга ПДВ предприятия.




3.1.5 [bookmark: _Toc238224976]Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту
	Используемое сырье

	
	
	№ п/п
	Наименование
	Номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	510 ч/год
	1
	Моторный цех. Стенд регулирования дизельной системы автотранспорта. Участок замены масла двигателей
	0004
	47° 7'40.06"СШ;
51°53'58.38"ВД
	Натрий карбонат
	Время работы

	
	
	
	
	
	
	Масло минеральное нефтяное
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	

	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	20000 циклов/год
	2
	Аккумуляторный участок
	0005
	47° 7'40.06"СШ;
51°53'58.38"ВД
	Серная кислота
	Зарядка аккумуляторов

	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	1440 ч/год
	3
	Агрегатный цех
	0007
	47° 7'40.06"СШ;
51°53'58.38"ВД
	Масло минеральное нефтяное
	Время работы

	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы
	

	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	9 300 м3/год
	4
	Котельная столовой
	0008
	47° 7'40.06"СШ;
51°53'58.38"ВД
	Азота диоксид
	Топливный газ

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид
	

	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	2,0 т/год
	5
	Резервуар дизтоплива
	0009
	47° 7'40.06"СШ;
51°53'58.38"ВД
	Сероводород
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	

	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	2,0 т/год
	6
	Дизельная генераторная установка
	0010
	47° 7'40.06"СШ;
51°53'58.38"ВД
	Азота диоксид
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид
	

	
	
	
	
	
	
	Сажа
	

	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен
	

	
	
	
	
	
	
	Формальдегид
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	

	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	600 кг/год
	7
	Сварочный участок
	6001
	47° 7'40.06"СШ;
51°53'58.38"ВД
	Железа оксид
	электроды

	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид
	

	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	
	Фтористый водород
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%
	

	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	464 кг/год
	8
	Пост газовой резки
	6002
	47° 7'40.06"СШ;
51°53'58.38"ВД
	Железа оксид
	Расход сварочных материалов

	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид
	

	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	680 кг/год
	9
	Вулканизационный цех
	6003
	47° 7'40.06"СШ;
51°53'58.38"ВД
	Сера диоксид
	Материалы для шин автотранспорта

	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	
	Бензин
	

	
	
	
	
	
	
	Масло мин. нефтяное
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	

	
	
	
	
	
	
	Пыль резиновая
	

	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	1 200 т/год
	10
	Склады инертных материалов (песок/соль)
	6004
	47° 7'40.06"СШ;
51°53'58.38"ВД
	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%
	(песок/соль

	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	4,0 т/год
	11
	Сливо–наливные устройства
	6005
	47° 7'40.06"СШ;
51°53'58.38"ВД
	Сероводород
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	

	Спецавтобаза. Полигон захоронения ТБО
	3 252 340
	12
	Полигон захоронения ТБО
	6007
	47°10'41.95"СШ
51°51'16.28"ВД
	Азота диоксид
	ТБО

	
	
	
	
	
	
	Аммиак
	

	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	
	Сероводород
	

	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	
	Метан
	

	
	
	
	
	
	
	Ксилол
	

	
	
	
	
	
	
	Толуол
	

	
	
	
	
	
	
	Этилбензол
	

	
	
	
	
	
	
	Формальдегид
	

	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	1200 ч/год
	13
	Токарный цех
	6008
	47° 7'40.06"СШ;
51°53'58.38"ВД
	Масло мин. нефтяное
	Время работы

	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы
	

	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная
	

	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	200 ч/год
	14
	Плотницкий цех
	6012
	47° 7'40.06"СШ;
51°53'58.38"ВД
	Взвешенные частицы
	Время работы

	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная
	

	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	16,2 т/год
	15
	Территория города,  покрасочные работы
	6038
	47° 7'40.06"СШ;
51°53'58.38"ВД
	Ксилол
	ЛКМ

	
	
	
	
	
	
	Толуол
	

	
	
	
	
	
	
	Бутиловый спирт
	

	
	
	
	
	
	
	Этиловый спирт
	

	
	
	
	
	
	
	Этилцеллозольв
	

	
	
	
	
	
	
	Бутилацетат
	

	
	
	
	
	
	
	Ацетон
	

	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит
	

	Спецавтобаза. Полигон захоронения ТБО
	2,0 км/год
	16
	Планировка бульдозером
	6039
	47°10'41.95"СШ
51°51'16.28"ВД
	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%
	Пройденный путь

	Спецавтобаза. Полигон захоронения ТБО
	548 915 т/год
	17
	Выемочно–погрузочные работы
	6040
	47°10'41.95"СШ
51°51'16.28"ВД
	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%
	Пересыпка грунта

	Спецавтобаза. Полигон захоронения ТБО
	120 000 т/год
	18
	Пересыпка отходов ТБО
	6041
	47°10'41.95"СШ
51°51'16.28"ВД
	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%
	Пересыпка отходов



Примечание: валовые и разовые выбросы рассчитываются ежеквартально в соответствие с расчётным разделом действующего проекта ПДВ предприятия. При составлении программы был учтен План-график инструментального мониторинга ПДВ предприятия.


3.1.6 [bookmark: _Toc238224977]План-график контроля за соблюдением НДВ загрязняющих веществ на источниках выбросов производственных площадок ТОО «Спецавтобаза» на 2027 год


	N ист.
	Производство,
цех, участок.
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Норматив
выбросов ПДВ
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0001
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Азота диоксид
	1 раз/квартал
	0.0091
	183.333333
	аккредитованная лаборатория
	инстр-ый

	
	
	Азота оксид
	1 раз/квартал
	0.0015
	30.2197802
	аккредитованная лаборатория
	инстр-ый

	
	
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	0.0353
	711.172161
	аккредитованная лаборатория
	инстр-ый

	0002
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Азота диоксид
	1 раз/квартал
	0.0011243
	148.96214
	аккредитованная лаборатория
	инстр-ый

	
	
	Азота оксид
	1 раз/квартал
	0.0001827
	24.2065133
	аккредитованная лаборатория
	инстр-ый

	
	
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	0.0054598
	723.386543
	аккредитованная лаборатория
	инстр-ый

	0003
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Азота диоксид
	1 раз/квартал
	0.00105
	139.940828
	аккредитованная лаборатория
	инстр-ый

	
	
	Азота оксид
	1 раз/квартал
	0.0001706
	22.7370527
	аккредитованная лаборатория
	инстр-ый

	
	
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	0.0051387
	684.870414
	аккредитованная лаборатория
	инстр-ый

	0004
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Натрий карбонат
	1 раз/квартал
	0.001344
	1.19527807
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Масло мин. нефтяное
	1 раз/квартал
	0.11
	97.8278183
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	1 раз/квартал
	0.90576
	805.532043
	эколог предприятия
	расчетный

	0005
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Серная кислота
	1 раз/квартал
	0.000021
	0.01867622
	эколог предприятия
	расчетный

	0007
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Масло мин. нефтяное
	1 раз/квартал
	0.00346666667
	3.08305852
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Взвешенные частицы
	1 раз/квартал
	0.0002
	0.17786876
	эколог предприятия
	расчетный

	0008
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Азота диоксид
	1 раз/квартал
	0.0009626
	128.29242
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Азота оксид
	1 раз/квартал
	0.0001564
	20.8445196
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	0.0051498
	686.349789
	эколог предприятия
	расчетный

	0009
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Сероводород
	1 раз/квартал
	0.000044
	11.0641766
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	1 раз/квартал
	0.0156
	3922.75351
	эколог предприятия
	расчетный

	0010
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Азота диоксид
	1 раз/квартал
	0.207
	1108.11148
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Азота оксид
	1 раз/квартал
	0.0336
	179.867371
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Сажа
	1 раз/квартал
	0.0135
	72.2681402
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Сера диоксид
	1 раз/квартал
	0.0323
	172.908217
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	0.1671
	894.51898
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Бенз/а/пирен
	1 раз/квартал
	0.0000003
	0.00160596
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Формальдегид
	1 раз/квартал
	0.0032
	17.1302258
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	1 раз/квартал
	0.0781
	418.084574
	эколог предприятия
	расчетный

	6001
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Железа оксид
	1 раз/квартал
	0.0019715
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Марганец и его соединения
	1 раз/квартал
	0.0001983
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Азота диоксид
	1 раз/квартал
	0.000297
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	0.001463
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Фтористый водород
	1 раз/квартал
	0.0001204
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	1 раз/квартал
	0.00011
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%
	1 раз/квартал
	0.00011
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6002
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Железа оксид
	1 раз/квартал
	0.03586111111
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Марганец и его соединения
	1 раз/квартал
	0.00052777778
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Азота диоксид
	1 раз/квартал
	0.02043055556
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	0.01761111111
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6003
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Сера диоксид
	1 раз/квартал
	0.00000166667
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	0.00000055556
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Бензин
	1 раз/квартал
	0.02465753425
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Масло мин. нефтяное
	1 раз/квартал
	0.03333333333
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	1 раз/квартал
	0.00008950617
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Пыль резиновая
	1 раз/квартал
	0.051
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6004
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%
	1 раз/квартал
	0.017199
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6005
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Сероводород
	1 раз/квартал
	0.0000106
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	1 раз/квартал
	0.0038
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6007
	Спецавтобаза. Полигон ТБО
	Азота диоксид
	1 раз/квартал
	0.18748020146
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Аммиак
	1 раз/квартал
	0.89686110741
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Сера диоксид
	1 раз/квартал
	0.11825259833
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Сероводород
	1 раз/квартал
	0.0439070012
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	0.42398539813
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Метан
	1 раз/квартал
	89.0137679499
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Ксилол
	1 раз/квартал
	0.74480281183
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Толуол
	1 раз/квартал
	1.21606231248
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Этилбензол
	1 раз/квартал
	0.16040870685
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Формальдегид
	1 раз/квартал
	0.16215959954
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6008
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Масло мин. нефтяное
	1 раз/квартал
	0.00346666667
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Взвешенные частицы
	1 раз/квартал
	0.0416
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Пыль абразивная
	1 раз/квартал
	0.0406
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6012
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Взвешенные частицы
	1 раз/квартал
	0.0104
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Пыль абразивная
	1 раз/квартал
	0.088
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6038
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Ксилол
	1 раз/квартал
	0.95657142857
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Толуол
	1 раз/квартал
	1.116
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Бутиловый спирт
	1 раз/квартал
	0.3348
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Этиловый спирт
	1 раз/квартал
	0.2232
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Этилцеллозольв
	1 раз/квартал
	0.17856
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Бутилацетат
	1 раз/квартал
	0.2232
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Ацетон
	1 раз/квартал
	0.15624
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Уайт-спирит
	1 раз/квартал
	0.95657142857
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6039
	Спецавтобаза. Полигон ТБО
	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%
	1 раз/квартал
	0.00765277778
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6040
	Спецавтобаза. Полигон ТБО
	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%
	1 раз/квартал
	0.21017
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6041
	Спецавтобаза. Полигон ТБО
	Пыль неорганическая c сод.SiO2 более 70%
	1 раз/квартал
	7.8912
	 
	эколог предприятия
	расчетный





3.1.7 [bookmark: _Toc238224978]План-график контроля за соблюдением НДВ загрязняющих веществ на источниках выбросов производственных площадок ТОО «Спецавтобаза» на 2028 год


	N ист.
	Производство,
цех, участок.
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Норматив
выбросов ПДВ
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0001
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Азота диоксид
	1 раз/квартал
	0.0091
	183.3333
	аккредитованная лаборатория
	инстр-ый

	
	
	Азота оксид
	1 раз/квартал
	0.0015
	30.21978
	аккредитованная лаборатория
	инстр-ый

	
	
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	0.0353
	711.1722
	аккредитованная лаборатория
	инстр-ый

	0002
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Азота диоксид
	1 раз/квартал
	0.0011243
	148.9621
	аккредитованная лаборатория
	инстр-ый

	
	
	Азота оксид
	1 раз/квартал
	0.0001827
	24.20651
	аккредитованная лаборатория
	инстр-ый

	
	
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	0.0054598
	723.3865
	аккредитованная лаборатория
	инстр-ый

	0003
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Азота диоксид
	1 раз/квартал
	0.00105
	139.9408
	аккредитованная лаборатория
	инстр-ый

	
	
	Азота оксид
	1 раз/квартал
	0.0001706
	22.73705
	аккредитованная лаборатория
	инстр-ый

	
	
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	0.0051387
	684.8704
	аккредитованная лаборатория
	инстр-ый

	0004
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Натрий карбонат
	1 раз/квартал
	0.001344
	1.195278
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Масло мин. нефтяное
	1 раз/квартал
	0.11
	97.82782
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	1 раз/квартал
	0.90576
	805.532
	эколог предприятия
	расчетный

	0005
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Серная кислота
	1 раз/квартал
	0.000021
	0.018676
	эколог предприятия
	расчетный

	0007
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Масло мин. нефтяное
	1 раз/квартал
	0.00346666667
	3.083059
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Взвешенные частицы
	1 раз/квартал
	0.0002
	0.177869
	эколог предприятия
	расчетный

	0008
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Азота диоксид
	1 раз/квартал
	0.0009626
	128.2924
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Азота оксид
	1 раз/квартал
	0.0001564
	20.84452
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	0.0051498
	686.3498
	эколог предприятия
	расчетный

	0009
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Сероводород
	1 раз/квартал
	0.000044
	11.06418
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	1 раз/квартал
	0.0156
	3922.754
	эколог предприятия
	расчетный

	0010
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Азота диоксид
	1 раз/квартал
	0.207
	1108.111
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Азота оксид
	1 раз/квартал
	0.0336
	179.8674
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Сажа
	1 раз/квартал
	0.0135
	72.26814
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Сера диоксид
	1 раз/квартал
	0.0323
	172.9082
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	0.1671
	894.519
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Бенз/а/пирен
	1 раз/квартал
	0.0000003
	0.001606
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Формальдегид
	1 раз/квартал
	0.0032
	17.13023
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	1 раз/квартал
	0.0781
	418.0846
	эколог предприятия
	расчетный

	6001
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Железа оксид
	1 раз/квартал
	0.0019715
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Марганец и его соединения
	1 раз/квартал
	0.0001983
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Азота диоксид
	1 раз/квартал
	0.000297
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	0.001463
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Фтористый водород
	1 раз/квартал
	0.0001204
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	1 раз/квартал
	0.00011
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%
	1 раз/квартал
	0.00011
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6002
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Железа оксид
	1 раз/квартал
	0.03586111111
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Марганец и его соединения
	1 раз/квартал
	0.00052777778
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Азота диоксид
	1 раз/квартал
	0.02043055556
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	0.01761111111
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6003
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Сера диоксид
	1 раз/квартал
	0.00000166667
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	0.00000055556
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Бензин
	1 раз/квартал
	0.02465753425
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Масло мин. нефтяное
	1 раз/квартал
	0.03333333333
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	1 раз/квартал
	0.00008950617
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Пыль резиновая
	1 раз/квартал
	0.051
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6004
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%
	1 раз/квартал
	0.017199
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6005
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Сероводород
	1 раз/квартал
	0.0000106
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	1 раз/квартал
	0.0038
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6007
	Спецавтобаза. Полигон ТБО
	Азота диоксид
	1 раз/квартал
	0.200871644
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Аммиак
	1 раз/квартал
	0.960922615
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Сера диоксид
	1 раз/квартал
	0.126699213
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Сероводород
	1 раз/квартал
	0.047043216
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид
	1 раз/квартал
	0.454270069
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Метан
	1 раз/квартал
	95.37189423
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Ксилол
	1 раз/квартал
	0.798003013
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Толуол
	1 раз/квартал
	1.302923906
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Этилбензол
	1 раз/квартал
	0.171866472
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Формальдегид
	1 раз/квартал
	0.173742428
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6008
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Масло мин. нефтяное
	1 раз/квартал
	0.00346666667
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Взвешенные частицы
	1 раз/квартал
	0.0416
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Пыль абразивная
	1 раз/квартал
	0.0406
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6012
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Взвешенные частицы
	1 раз/квартал
	0.0104
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Пыль абразивная
	1 раз/квартал
	0.088
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6038
	Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау
	Ксилол
	1 раз/квартал
	0.95657142857
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Толуол
	1 раз/квартал
	1.116
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Бутиловый спирт
	1 раз/квартал
	0.3348
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Этиловый спирт
	1 раз/квартал
	0.2232
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Этилцеллозольв
	1 раз/квартал
	0.17856
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Бутилацетат
	1 раз/квартал
	0.2232
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Ацетон
	1 раз/квартал
	0.15624
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	
	
	Уайт-спирит
	1 раз/квартал
	0.95657142857
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6039
	Спецавтобаза. Полигон ТБО
	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%
	1 раз/квартал
	0.00765277778
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6040
	Спецавтобаза. Полигон ТБО
	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%
	1 раз/квартал
	0.21017
	 
	эколог предприятия
	расчетный

	6041
	Спецавтобаза. Полигон ТБО
	Пыль неорганическая c сод.SiO2 более 70%
	1 раз/квартал
	7.8912
	 
	эколог предприятия
	расчетный






3.1.8 [bookmark: _Toc238224979]Сведения о газовом мониторинге

Согласно «Об утверждении Методики по проведению газового мониторинга при эксплуатации полигона» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 сентября 2021 года № 378 газовый мониторинг для каждой секции полигона начинается до начала эксплуатации полигона и продолжается до завершения процесса биологического разложения отходов. Газовый мониторинг проводится: 
- в толще отходов, где определяется количество и состав образуемого газа; 
- на поверхности полигона и санитарно-защитной зоне объекта для выявления случаев неконтролируемого выхода газа на поверхность. 
При отборе проб атмосферного воздуха проводятся наблюдения метеорологических параметров: 
1) скорость и направление ветра; 
2) температура окружающего воздуха; 
3) атмосферное давление; 
4) влажность.

Замеры качества атмосферного воздуха на зоне воздействия рекомендуется осуществлять по следующим веществам: диоксид азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, метан, сероводород. Замеры качества атмосферного воздуха проводятся на зоне воздействия с метеорологическим обеспечением в 4 точках (точки 1-4). Мониторинг свалочного газа предусмотрен в теле полигона, по картам в отдельности, по следующим веществам: диоксид азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, метан, углеводороды, сероводород. Газовый мониторинг полигона проводится в теле полигона, по картам в отдельности, обеспечением в 4 точках (точки 1-4). В день отбора проб регистрируется давление, температура воздуха, направление и скорость ветра. После отбора проб воздуха проводится их анализ аккредитованной лабораторией. Отдельными материалами разрабатывается программа производственного экологического контроля.

	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ТОО «Спецавтобаза»
Полигон ТБО г.Атырау
	47°10'41.95"СШ
51°51'16.28"ВД
	Точка 1 (1000 м на север)
	47°11'19.04"СШ 51°51'18.56"ВД
	1 раз квартал
	диоксид азота
оксид углерода сернистый ангидрид
углеводороды
метан
сероводород

	
	
	Точка 2 (1000 м на Юг)
	47°10'12.04"СШ 51°50'56.80"ВД
	
	

	
	
	Точка 3 (1000 м на Запад)
	47°10'41.47"СШ 51°50'16.01"ВД
	
	

	
	
	Точка 4 (1000 м на Восток)
	47°10'43.64"СШ 51°52'08.00"ВД
	
	




3.1.9 [bookmark: _Toc238224980]Сведения по сбросу сточных вод
	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	-
	-
	-
	-
	-



Примечание: предприятие не имеет собственных источников сброса на поверхностные водные объекты и соответственно не нормируется по данному пункту.

3.1.10 [bookmark: _Toc238224981]План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Точка 1 (1000 м на север) Полигон ТБО

	РМ 2,5
	1 раз в квартал
	*
	Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия
	ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86-

	
	РМ 10,0
	
	
	
	

	
	Метан 
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Аммиак
	
	
	
	

	Точка 2 (1000 м на Юг) Полигон ТБО

	РМ 2,5
	1 раз в квартал
	*
	Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия
	ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86-

	
	РМ 10,0
	
	
	
	

	
	Метан 
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Аммиак
	
	
	
	

	Точка 3 (1000 м на Запад) Полигон ТБО

	РМ 2,5
	1 раз в квартал
	*
	Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия
	ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86-

	
	РМ 10,0
	
	
	
	

	
	Метан 
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Аммиак
	
	
	
	

	Точка 4 (1000 м на Восток) Полигон ТБО

	РМ 2,5
	1 раз в квартал
	*
	Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия
	ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86-

	
	РМ 10,0
	
	
	
	

	
	Метан 
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Аммиак
	
	
	
	

	Точка 5 (100 м на север) Промбаза

	Диоксид азота
	1 раз в квартал
	*
	Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия
	ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86-

	
	Оксид азота
	
	
	
	

	
	Оксид углерода
	
	
	
	

	
	РМ 2,5
	
	
	
	

	
	РМ 10,0
	
	
	
	

	
	Метан 
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Аммиак
	
	
	
	

	Точка 6 (100м на Юг) Промбаза
	Диоксид азота
	1 раз в квартал
	*
	Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия
	ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86-

	
	Оксид азота
	
	
	
	

	
	Оксид углерода
	
	
	
	

	
	РМ 2,5
	
	
	
	

	
	РМ 10,0
	
	
	
	

	
	Метан 
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Аммиак
	
	
	
	

	Точка 7 (100 м на Запад) Промбаза
	Диоксид азота
	1 раз в квартал
	*
	Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия
	ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86-

	
	Оксид азота
	
	
	
	

	
	Оксид углерода
	
	
	
	

	
	РМ 2,5
	
	
	
	

	
	РМ 10,0
	
	
	
	

	
	Метан 
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Аммиак
	
	
	
	

	Точка 8 (100 м на Восток) Промбаза
	Диоксид азота
	1 раз в квартал
	*
	Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия
	ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86-

	
	Оксид азота
	
	
	
	

	
	Оксид углерода
	
	
	
	

	
	РМ 2,5
	
	
	
	

	
	РМ 10,0
	
	
	
	

	
	Метан 
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Аммиак
	
	
	
	



*-	по данным местных органов гидрометеорологии предприятия неблагоприятные метеорологические условия	 не прогнозируются, поэтому мероприятия по регулированию выбросов при НМУ не разрабатываются.



3.1.11 [bookmark: _Toc238224982]График мониторинга воздействия на водном объекте
	№
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	-
	-
	-
	-
	-



Примечание: предприятие не имеет собственных источников сброса на поверхностные водные объекты и соответственно не нормируется по данному пункту. 

3.1.12 [bookmark: _Toc238224983]Мониторинг уровня загрязнения почвы

	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	Точка 1 (1000 м на север)

	рН
	-
	2 раза в год (весна, осень)
	Лабораторный анализ (спектрометрические и электрохимические методы) и почвенные исследования  

	
	Нефтепродукты
	Фон*25
	
	

	
	Кадмий
	0,5
	
	

	
	Свинец
	32,0
	
	

	
	Ртуть
	2,1
	
	

	Точка 2 (1000 м на Юг)
	рН
	-
	2 раза в год (весна, осень)
	Лабораторный анализ (спектрометрические и электрохимические методы) и почвенные исследования  

	
	Нефтепродукты
	Фон*25
	
	

	
	Кадмий




	0,5
	
	

	
	Свинец
	32,0
	
	

	
	Ртуть
	2,1
	
	

	Точка 3 (1000 м на Запад)
	рН
	-
	2 раза в год (весна, осень)
	Лабораторный анализ (спектрометрические и электрохимические методы) и почвенные исследования  

	
	Нефтепродукты
	Фон*25
	
	

	
	Кадмий
	0,5
	
	

	
	Свинец
	32,0
	
	

	
	Ртуть
	2,1
	
	

	Точка 4 (1000 м на Восток)
	рН
	-
	2 раза в год (весна, осень)
	Лабораторный анализ (спектрометрические и электрохимические методы) и почвенные исследования  

	
	Нефтепродукты
	Фон*25
	
	

	
	Кадмий
	0,5
	
	

	
	Свинец
	32,0
	
	

	
	Ртуть
	2,1
	
	

	Точка 5 Фон (1500 м на Восток)
	рН
	-
	2 раза в год (весна, осень)
	Лабораторный анализ (спектрометрические и электрохимические методы) и почвенные исследования  

	
	Нефтепродукты
	Фон*25
	
	

	
	Кадмий
	0,5
	
	

	
	Свинец
	32,0
	
	

	
	Ртуть
	2,1
	
	





3.1.13 [bookmark: _Toc238224984]План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
	№
	Вид проверок для соблюдения экологического законодательства
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3
	4

	4
	Внутренний контроль отделом ОТ и ОС
	Мусоросортировочный комплекс
	2 раза в неделю
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4 [bookmark: _Toc238224985]Протокол действий в нештатных ситуациях

Контроль при возникновении чрезвычайной ситуации должен включать наблюдения за всеми параметрами окружающей среды, которые подвергаются воздействию в результате аварии.
После ликвидации аварии проводятся наблюдения за развитием последствий.
При возникновении нештатной ситуации на предприятии необходимо руководствоваться порядком действий, регламентированным планом локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и технической документацией на основное технологическое оборудование.
План действий разрабатывается с целью определения возможных чрезвычайных ситуаций на предприятии и порядка взаимодействия работников предприятия с подразделениями служб ЧС и пожарной охраны.
Все производственные процессы соответствуют требованиям правил технической эксплуатации и действующим нормам технологического проектирования, также нормам и правилам безопасности.
К работе не допускаются лица, не достигшие 18 лет, и не ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации оборудования.
При любых поломках и неисправностях оборудования работа запрещается.
Во всех случаях при обнаружении признаков нештатной ситуации необходимо сообщить руководителю. Вызвать службы скорой помощи и пожаротушения. Обеспечить эвакуацию персонала. В течение суток уведомить уполномоченные органы.
В случае возникновении возгорания, работники должны немедленно приступить к ликвидации очагов, имеющимися средствами огнетушения: огнетушители, одеяла внутренние пожарные краны, песок. запрещается тушить электрооборудование, находящееся под напряжением горюче смазочные материалы. Оказывать содействие противопожарной службе.
При разработке конкретных предупредительных и оперативных мероприятий следует учитывать основные особенности потенциально опасных объектов и установленного на них оборудования, сценарии возможных аварийных ситуаций и природно-климатическую специфику осваиваемого района.
При возникновении опасной ситуации, оповещение производится следующими видами сигнализации и связи:
· мобильная, спутниковая, транкинговая связь;
· направление оперативного транспорта и специально назначенных лиц при невозможности использования других видов и каналов связи.
В случае нештатной ситуации, первый очевидец сообщает об этом, доступными ему средствами оповещения руководству компании. Руководство компании оповещает территориальное подразделение уполномоченного органа, органы местного государственного управления о возникновении опасных производственных факторов.
Для определения и предотвращения экологического риска необходимо:
· разработка специализированного плана аварийного реагирования по ограничению, ликвидации и устранению последствий возможной аварии;
· обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации;
· обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограничению очага и ликвидации аварии;
· обеспечение безопасности используемого оборудования;
· оказание первичной медицинской помощи;
· обеспечение подготовки обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их действий.
Выполнение контроля в штатной и нештатной ситуации отличается частотой измерений. Контролируемые параметры остаются неизменными.
Контроль в штатном режиме проводится на постоянных пунктах наблюдения, размещенных с учетом расположения участков работ. Отбор проб и исследование установленных Программой параметров наблюдаемых компонентов окружающей среды проводятся специализированной организацией, имеющей аккредитованную лабораторию, по утвержденным в РК методикам. Частота наблюдений за каждым компонентом природной среды зависит от особенности природных условий и режима работы объекта и определяется настоящей программой.
Контроль в период возникновения нештатной (аварийной) ситуации отличается от аналогичных работ в период штатных ситуаций частотой наблюдений, зависящей от объема и способов ведения аварийно- восстановительных работ. Цель контрольных наблюдений – определить последствия влияния данной аварии на окружающую среду.
Обеспечение основной деятельности предприятия предусматривает мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций. Проектными решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность возникновения неконтролируемой ситуации, при наступлении которой предприятием будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.
В процессе ликвидации аварии контрольные наблюдения должны проводиться с момента начала аварии, и продолжаться до тех пор, пока не будет ликвидирован источник воздействия на окружающую среду, и не будут выполнены все работы по реабилитации природных комплексов. Продолжительность и место проведения контрольных исследований будут определяться размерами, характером, обстоятельствами и особенностями аварийной ситуации.
После устранения нештатных ситуаций необходимо определить оказанное влияния на все компоненты окружающей природной среды.
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5 [bookmark: _Toc238224986]Выходы процесса

· По итогам производственного экологического контроля предприятия ежеквартально оформляется отчет в соответствие с требованиями Приказа Министра экологи и, геологи и и природн ых рес урсов Респ убли ки Казах стан от 14 июля 2021 года №250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, введения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» и направляется в уполномоченный орган по государственному экологическому регулированию;
· Доступ общественности к программе производственного экологического контроля и отчетным данным осуществляется посредством официального сайта предприятия;
· Расчет платежа за эмиссии направляется в Бухгалтерию для проведения платы за загрязнение окружающей среды.

6 [bookmark: _Toc238224987]Необходимые основные нормативные документы
· Экологический кодекс РК;
· Водный кодекс РК;
· Земельный кодекс РК;
· Подготовленный персонал;
· Финансовые и другие материальные ресурсы, необходимые для улучшения ИСМ;
· Настоящая процедура;

6.1 [bookmark: _Toc238224988]Связь с другими процессами
· Экологический, водный, земельный, административный, налоговый кодексы РК;
· Политика в области качества, безопасности, охраны труда и окружающей среды;

6.2 [bookmark: _Toc238224989]Описание процесса
6.2.1 Периодичность проведения
Все разделы, программы должны анализироваться и рассматриваться на Совещаниях не реже чем один раз в три года.
6.2.2 Сбор и подготовка данных

Сбор данных для анализа со стороны Руководства осуществляет специалистом по Экологии. Обработку данных с целью систематизации осуществляет Отдел ОТ, ТБ и Экологии.
6.3 [bookmark: _Toc238224990]Анализ данных
Специалист по экологии проводит анализ данных и готовит необходимые документы и предложения по улучшению результативности и эффективности экологических мероприятий, улучшению вопросов безопасности, охраны труда и окружающей среды (в произвольной форме). Предложения должны содержать механизмы реализации и контроля. Все подготовленные материалы направляются руководству.

7 [bookmark: _Toc238224991]Критерии оценки программы

· Своевременное направление отчета по итогам ПЭК в уполномоченный орган по охране окружающей среды;
· Исполнение решений по несоответствиям внутренних и законодательных требований по охране окружающей среды;
· Минимизация количества нарушений и несоответствий по вопросам экологии;
· Достижение целей и выполнения политики в области качества, безопасности, охраны труда и окружающей среды в установленные сроки;
· Улучшение результативности и эффективности экологической деятельности.
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