НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
к экологическим материалам обогатительной фабрики горно-обогатительного комплекса АО «Ульбинский металлургический завод» на 2027–2036 годы

Общие сведения
Обогатительная фабрика АО «Ульбинский металлургический завод» расположена в промышленной зоне города Курчатов области Абай. Фабрика перерабатывает кварц-флюоритовую руду месторождения Караджал и получает флюоритовый концентрат для технологических нужд АО «УМЗ».

Проектная мощность предприятия составляет 96 000 тонн руды и 36 500 тонн готового концентрата в год. Предусмотрена круглосуточная работа в течение 300 дней в году с остановками для ремонта и обслуживания оборудования. Численность работников составляет 72 человека.

Ближайшая жилая застройка находится восточнее предприятия, на расстоянии более 1 300 метров от крайних источников выбросов. В представленных документах указана санитарно-защитная зона шириной 500 метров — территория, отделяющая производственные объекты от жилых районов.

Экологические материалы подготовлены для продолжения работы действующей фабрики в 2027–2036 годах в связи с окончанием срока действия имеющегося экологического разрешения. В проекте выбросов также учтены работы по очистке первой секции шламонакопителя от накопленных отходов обогащения.

Как работает фабрика
Доставленную автомобильным транспортом руду размещают на складе, дробят и измельчают. Затем её смешивают с водой и специальными реагентами. При помощи флотации — отделения полезного минерала пузырьками воздуха — получают концентрат. Его сгущают, фильтруют, сушат и направляют на склад готовой продукции.

Оставшаяся после извлечения полезного минерала масса называется хвостами обогащения. В смеси с водой она поступает по трубопроводам в хвостохранилище. Там твёрдые частицы оседают, а осветлённая вода возвращается в производство. Избыточную воду направляют в пруд-испаритель.

На территории также работают котельная, лаборатория, ремонтные участки и склады.

Воздействие на атмосферный воздух
Основные источники загрязнения воздуха связаны с дроблением, перемещением и хранением руды, сушкой концентрата, сжиганием топлива в котельной и обращением с отходами. При этих процессах образуются пыль и газообразные загрязняющие вещества. Дополнительное пыление возможно при работах в первой секции шламонакопителя.

Проектом учтены 19 стационарных источников выбросов и 18 наименований загрязняющих веществ. Предлагаемый суммарный норматив выбросов составляет около 88,15 тонны в год, в том числе около 27,81 тонны твёрдых частиц. Этот показатель приведён в проекте без учёта выбросов от автотранспорта и является проектным нормативом, а не результатом измерения фактических годовых выбросов.

По расчётам разработчика, при предусмотренных режимах работы, выполнении мер по снижению выбросов и с учётом принятого фонового загрязнения превышений нормативов качества воздуха на границе санитарно-защитной зоны и в ближайшей жилой застройке не прогнозируется. Проверять этот прогноз предусматривается регулярными измерениями.

Для сокращения загрязнения воздуха предусмотрены пылеподавление на территории, обслуживание пылеулавливающего оборудования и его модернизация. Планом мероприятий намечено повышение эффективности улавливания до уровня не менее 95%.

Использование и охрана воды
Водоснабжение фабрики осуществляется от сетей «Курчатов Водоканала». На предприятии используется оборотная система: осветлённая вода из хвостохранилища повторно применяется в производстве. Это уменьшает потребность в свежей воде.

Проектный годовой объём оборотной воды составляет 840 тысяч кубических метров. Потребление свежей воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды составляет суммарно около 134,16 тысячи кубических метров в год.

В пруд-испаритель предусматривается направлять до 77,3 тысячи кубических метров производственных сточных вод в год. Суммарный предлагаемый норматив поступления с ними 12 учитываемых загрязняющих веществ составляет около 31,16 тонны в год. Среди этих веществ — растворённые соли, фториды и соединения металлов.

Вода, направляемая в пруд-испаритель, остаётся производственной сточной водой. Её осветление означает удаление оседающих частиц и не делает её питьевой. Для оценки возможного влияния на окружающую среду предусмотрен контроль состава стоков и подземных вод.

В конструкции шламонакопителя предусмотрен защитный экран из полиэтиленовой плёнки с подстилающим глинистым слоем, ограничивающий просачивание воды в грунт.

Бытовые стоки собираются в водонепроницаемую ёмкость и вывозятся на городские очистные сооружения. Для предупреждения утечек предусмотрены обследования трубопроводов, обслуживание насосных станций и плановые ремонты.

Обращение с отходами и охрана земель
Основной отход фабрики — хвосты обогащения флюоритовой руды. В программе управления отходами они отнесены к неопасным отходам. Предлагаемый ежегодный лимит их захоронения в хвостохранилище составляет 53 125 тонн. Такая классификация не отменяет необходимости контролировать пыление, состояние сооружений и возможное влияние на почвы и подземные воды.

Также образуются золошлаковые отходы котельной, металлолом, изношенные шины и резиновые изделия, бытовые отходы. К опасным отходам в программе отнесены, в частности, отработанные масла, аккумуляторы, ртутные лампы и загрязнённые материалы.

Для отходов, подлежащих вывозу, предусмотрены раздельное накопление в оборудованных местах, учёт и передача специализированным организациям. Общий предлагаемый лимит накопления таких отходов составляет около 520,89 тонны в год. Этот показатель учитывается отдельно от лимита захоронения хвостов.

Документы предусматривают передачу части накопленных хвостов сторонней организации. Объёмы и сроки этой передачи требуют согласования между представленными материалами.

Планом природоохранных мероприятий предусмотрено восстановление не менее 25 гектаров нарушенных земель к 2035 году, а также снижение объёма образования отходов на 10% к 2035 году относительно принятого в плане базового уровня.

Природоохранные мероприятия
Подписанный план мероприятий по охране окружающей среды охватывает 2027–2035 годы. Общий предусмотренный объём финансирования составляет 73,7 миллиона тенге.

Основные мероприятия включают:

· пылеподавление на территории фабрики;

· модернизацию пылегазоулавливающих установок в 2029–2031 годах;

· наблюдения за состоянием поверхностных и подземных вод;

· восстановление нарушенных земель;

· уменьшение образования отходов и передачу накопленных хвостов;

· экологические и фоновые исследования;

· обновление проектов нормативов выбросов и сбросов.

Указанные показатели являются планируемыми результатами мероприятий.

Экологический контроль и предупреждение аварий
Программа производственного экологического контроля предусматривает регулярные измерения и наблюдения:

· контроль выбросов и качества воздуха на границе санитарно-защитной зоны — ежеквартально;

· проверку эффективности пылеулавливающих установок — не реже одного раза в год;

· наблюдения за подземными водами через сеть контрольных скважин — ежеквартально;

· контроль загрязнения почвы на границе санитарно-защитной зоны — ежегодно;

· постоянный учёт образования и движения отходов;

· внутренние экологические проверки — ежемесячно.

Предусмотрен также лабораторный контроль сточных вод, направляемых в пруд-испаритель. Его периодичность необходимо уточнить из-за различий между текстовой и табличной частями программы.

Для предупреждения нештатных ситуаций предусмотрены обслуживание оборудования, контроль состояния трубопроводов и накопителей, а также устранение выявленных неисправностей. При обнаружении отклонений результаты контроля должны использоваться для установления причин и принятия корректирующих мер.

Программа предусматривает доступ общественности к сведениям о производственном экологическом контроле и его результатах.

Ожидаемые условия работы
Основные экологические вопросы при эксплуатации фабрики связаны с пылью и газовыми выбросами, производственными сточными водами и размещением хвостов обогащения. Документы предусматривают меры по уменьшению этих воздействий и систему наблюдений за состоянием окружающей среды.

Расчёты проекта выбросов прогнозируют соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха за пределами производственной территории в указанных контрольных зонах при выполнении принятых проектных условий. Фактическое воздействие предприятия должно оцениваться по результатам регулярного экологического контроля. Возможность соблюдения проектных показателей зависит от исправной работы оборудования, выполнения природоохранных мероприятий и своевременного устранения выявленных отклонений.

