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1. [bookmark: _Toc238223890]Назначение и цели
1.1. Назначение данной программы является обязательность осуществления операторами объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду производственного экологического контроля в соответствие с требованиями Кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI «Экологический Кодекс Республики Казахстан» (далее экологический кодекс).
1.2. Целями производственного экологического контроля являются:
· Получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
· Обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
· Сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
· Повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
· Оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
· Формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
· Информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
· Повышение эффективности системы экологического менеджмента.

1.2 [bookmark: _Toc238223891]Область применения
Положение и требования данной Программы применима ко всем структурным подразделениям Компании и подрядным организациям, выполняющих работы на территории предприятия.

1.3 [bookmark: _Toc238223892]Термины, определения, сокращения
Оператор объекта - физическое или юридическое лицо, в собственности или ином законном пользовании которого находится объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду;
Программа производственного экологического контроля - руководящий документ для проведения производственного экологического контроля и производственного мониторинга окружающей среды, который представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по определению фактического состояния окружающей среды в результате деятельности предприятия;
Атмосферный воздух - жизненно важный компонент природной среды, представляющий собой смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений;
Окружающая среда (ОС) – окружение (внешняя среда), в котором функционирует предприятие, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей и их взаимоотношение;
Под выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - выброс) понимается поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выброса;
Под сбросом загрязняющих веществ (далее - сброс) понимается поступление содержащихся в сточных водах загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность;
Первичный учет отходов - система сбора и предоставления информации о количественных и качественных характеристиках отходов и способах обращения с ними

непосредственными владельцами процессов, образующих отходов в соответствие с процедурой управления отходов производства и потребления;
Временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
Загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду загрязняющих веществ, радиоактивных материалов, отходов производства и потребления, а также влияние на окружающую среду шума, вибраций, магнитных полей и иных вредных физических воздействий;
Аварийное загрязнение окружающей среды - внезапное непреднамеренное загрязнение окружающей среды, вызванное аварией, происшедшей при осуществлении экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности физических и (или) юридических лиц, и являющее собой выброс в атмосферу и (или) сброс вредных веществ в воду или рассредоточение твердых, жидких или газообразных загрязняющих веществ на участке земной поверхности, в недрах или образование запахов, шумов, вибрации, радиации, или электромагнитное, температурное, световое или иное физическое, химическое, биологическое вредное воздействие, превышающее для данного времени допустимый уровень;
Сточные воды - воды, использованные на производственные или бытовые нужды и получившие при этом дополнительные примеси (загрязнения), изменившие их первоначальный состав или физические свойства. Воды, стекающие с территории населенных мест и промышленных предприятий в момент выпадения атмосферных осадков, поливки улиц или после этого, воды, образуемые при добыче полезных ископаемых, также считаются сточными;
Иные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

[bookmark: _Toc238223893]2	Общая информация
Программа производственного экологического контроля содержит следующую информацию:
· Обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;
· Периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;
· Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;
· Необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам: атмосферный воздух, воды, почвы), и указание мест проведения измерений;
· Методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;
· План-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;
· Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;
· Протокол действий в нештатных ситуациях;
· Организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;
· Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.
2.1 [bookmark: _Toc238223894]Ответственность
Ответственное лицо за организацию по осуществлению охраны окружающей среды, экологической безопасности и положения данной программы назначается приказом руководства ТОО «Спецавтобаза» (далее предприятие либо компания) ежегодно, либо по мере необходимости.
Осуществление производственного экологического контроля делегируется отделу ОТ, ТБ и Экологии в соответствие с приказом первого руководителя предприятия. Отдел ОТ, ТБ и Экологии осуществляет экологический контроль за соблюдением норм и правил в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в структурных подразделениях предприятия, также мониторинг негативного воздействия с привлечением специализированных организаций. Отдел регистрирует направленные бланки наблюдений по экологии от структурных подразделений в журнале регистрации несоответствий и наблюдений.
Руководители структурных подразделений ответственны за соблюдение требований экологического кодекса РК и иных законодательных актов, внутренних процедур и положения данной программы при эксплуатации объектов, оборудований, осуществлении работ процессов предприятия в соответствие с приказом первого руководителя предприятия. Также руководители структурных подразделений производят внутренний экологический контроль и регистрируют обнаруженные факты нарушения требований экологического законодательства, процедур и положении предприятия посредством составления бланков наблюдений лично либо делегируют ответственность распоряжением.
Сотрудники предприятия и подрядных организаций ответственны соблюдать требования экологического законодательства РК, положения и процедур предприятия. Работки предприятия и подрядных организаций вправе сообщить об экологических несоответствиях на территории компании посредством составления бланков наблюдений в отдел ОТ, ТБ и Экологии.

2.2 [bookmark: _Toc238223895]Периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частота осуществления измерений
Производственный мониторинг для ТОО «Спецавтобаза» проводится ежеквартально, в период реализации программы. Сбор и обработка материалов является одним из обязательных видов исследований производственного экологического контроля. Результаты этих работ характеризуют современное состояние экологических исследований, проведенных на предприятии.
1) Мониторинг производственного процесса (операционный мониторинг) ведется непрерывно. Слежение производится за технологическими процессами, состоянием механизмов оборудования, автотранспорта, выполнением данного объема работ, их качеством в соответствии с заданным планом.
2) Мониторинг эмиссий представляет собой контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов непосредственно на источниках загрязнения (организованные и неорганизованные источники). Мониторинг эмиссий в атмосферный воздух ведется ежеквартально в соответствии с планом-графиком контроля.
3) Мониторинг воздействия предусматривает изучение влияния деятельности рассматриваемых объектов на главные компоненты окружающей среды: атмосферу, почвы и водные ресурсы, визуальный контроль биоразнообразия в зонах воздействия промплощадок.

Планы графики наблюдений за состоянием компонентов окружающей среды представляются по форме согласно приложениям, к Правилам разработки программы ПЭК.
Частота проведения измерений, расчетов, опробования и проведения анализов:
1) Операционный мониторинг: непрерывно;
2) Мониторинг эмиссий:
в атмосферный воздух 4 раза в год (ежеквартально); в водные системы не требуется;
3) Мониторинг воздействия:
воздух на границе области воздействия 4 раза в год (ежеквартально); почвы 2 раза в год (весна, осень).

2.3 [bookmark: _Toc238223896]Сведения об используемых расчетных методах проведения производственного мониторинга.
В рамках осуществления производственного экологического контроля выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссии в окружающую среду и мониторинг воздействия.
На Объекте в рамках проведения производственного экологического контроля осуществляются; операционный мониторинг, мониторинг эмиссии в окружающую среду.
Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса), который включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности предприятия находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного объекта.
Мониторинг эмиссии в окружающую среду, который включает в себя наблюдение за эмиссиями у источника для слежения за производственными потерями, количеством и качеством эмиссии, и их изменением.
В ходе проведения производственного экологического контроля используются: расчетный и инструментальные методы. Расчетный метод проводится на основе расчетов уровня эмиссии в окружающую среду, определения фактического объема эмиссии поступивших в окружающую среду. Инструментальный метод основан на проведении инструментальных замеров на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью контроля веществ, проводятся на всех основных источниках.
Аналитический контроль предусмотрен по газообразным веществам.
Наряду с аналитическим контролем предусмотрены и расчетные методы определения выбросов и соответствующих им концентраций. 

2.4 [bookmark: _Toc238223897]Точки отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга и места проведения измерений.
Для проведения замеров, организованные источники загрязнения должны быть оборудованы пробоотборниками.
Продолжительность отбора пробы воздуха для определения разовых концентраций загрязняющих веществ составит 20 минут.
Отбор проб при определении приземной концентрации примеси в атмосфере будет проводиться на высоте 1,5 – 2,0 м от поверхности земли.
Для повышения репрезентативности результатов в случае неустойчивости направления и скорости ветра пробы будут отбираться веером с расстоянием между ними 10,0 м.

2.5. [bookmark: _Toc238223898]Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных
При проведении производственного экологического контроля:
· разрабатывается программа производственного экологического контроля в соответствии с принятыми требованиями с учетом своих технических и финансовых возможностей;
· определяется организационная структура службы производственного экологического контроля и ответственность персонала за его проведение;

Лицо, ответственное за проведение производственного экологического контроля, обязано обеспечить ведение на объекте или отдельных участках работ журналов производственного экологического контроля, в которые работники должны записывать обнаруженные факты нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан с указанием сроков их устранения.
Лица, ответственные за проведение производственного экологического контроля, обнаружившие факт нарушения экологических требований, в результате которого возникает угроза жизни и (или) здоровью людей или риск причинения экологического ущерба, обязаны незамедлительно принять все зависящие от них меры по устранению или локализации возникшей ситуации и сообщить об этом руководству оператора объекта.
ежеквартально представляются в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;
· соблюдается техника безопасности;
· по требованию государственных экологических инспекторов представляется документация, результаты контроля и иные материалы производственного контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.

2.5 [bookmark: _Toc238223899]Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений
Производственный мониторинг окружающей среды будет проводиться аккредитованной лабораторией.
Определение концентраций загрязняющих веществ будет осуществляться по утвержденным методикам на оборудовании, внесенном в Госреестр РК.
Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений будут достигаться следующим образом:
· Методики выполнения измерений будут аттестованы
· Средства измерений будут иметь сертификаты, свидетельствующие о внесении их в реестр РК;
· Оборудование будет иметь свидетельство о поверке;
· Персонал лаборатории будет иметь соответствующие квалификации;
· В лаборатории будет проводиться внутренний контроль точности измерений.

3 [bookmark: _Toc238223900]Положение программы
3.1 [bookmark: _Toc238223901]Входы процесса
3.1.1 [bookmark: _Toc238223902]Общие сведения о предприятии
	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно- территориальных объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)
	Краткая характеристика производствен-ного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ТОО «Спецавтобаза»
	060003, Атырауская область, г.Атырау, пр. Исатая Тайманова, 1А
Тел.:  29-20-31/32/33
Эл.почта: info@specavtobaza.kz
	47°10′55,94″ с.ш. и 51°51′20,53″ в.д.
	001240002005
	38110 
	Сбор неопасных отходов
	KZ7883201T0250150008
АО «Ситибанк Казахстан» в г. Алматы, БИК CITIKZKA,
	150 000
т/год



Основной вид деятельности – прием, сортировка, обработка и временное накопление твердых коммунальных отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов, их подготовкой к дальнейшему восстановлению и передачей специализированным организациям



3.1.2 [bookmark: _Toc238223903]Информация по отходам производства и потребления

Система управления отходами ТОО «Спецавтобаза» организована в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и основана на принципах иерархии управления отходами, предусмотренных статьями 319 и 329 Экологического кодекса Республики Казахстан.
Основным видом деятельности предприятия является прием, сортировка, обработка и временное накопление твердых коммунальных отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов и их последующей передачей специализированным организациям для восстановления. Остатки сортировки («хвосты»), не пригодные для дальнейшего использования, передаются оператору полигона ТБО для захоронения.
с принимает смешанные твердые коммунальные отходы, поступающие специализированным автотранспортом. Каждая партия отходов проходит входной контроль, включающий проверку сопроводительной документации, визуальный осмотр, взвешивание и радиационный контроль. После завершения контрольных процедур отходы направляются на технологическую линию сортировки.
В соответствии со статьей 326 Экологического кодекса Республики Казахстан сортировка отходов представляет собой операции по разделению отходов по видам и фракциям либо разбору их по компонентам. На мусоросортировочном комплексе осуществляется извлечение вторичных материальных ресурсов, включая картон, пластмассы, полиэтилен, ПЭТ-отходы и алюминиевые банки. Извлеченные материалы прессуются, временно накапливаются и по мере накопления передаются специализированным организациям для дальнейшего восстановления.
Органическая фракция, выделенная при сортировке коммунальных отходов, не направляется на захоронение, а передается специализированной организации для дальнейшей переработки.
Остатки после сортировки («хвосты»), не содержащие компонентов, пригодных для восстановления, формируются в отдельный поток отходов и передаются оператору полигона ТБО для дальнейшего захоронения.
Производительность мусоросортировочного комплекса составляет 150 000 т/год, что соответствует проектной мощности объекта. В соответствии с проектными решениями при сортировке коммунальных отходов извлекаются вторичные материальные ресурсы и органическая фракция, а остаточная часть отходов направляется на захоронение.
В процессе эксплуатации предприятия образуются также собственные производственные отходы, связанные с техническим обслуживанием оборудования и специализированной техники, ремонтом, эксплуатацией инженерных систем и хозяйственно-бытовой деятельностью персонала. К таким отходам относятся отработанные масла, аккумуляторы, шины, отходы резинотехнических изделий, загрязненная ветошь, средства индивидуальной защиты и другие отходы, которые временно накапливаются на специально оборудованных площадках и передаются специализированным организациям для восстановления, обезвреживания или удаления.
В соответствии со статьей 327 Экологического кодекса Республики Казахстан все операции по обращению с отходами осуществляются таким образом, чтобы исключить риск загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, а также негативного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.
Таким образом, действующая система управления отходами на мусоросортировочном комплексе обеспечивает выполнение полного комплекса операций по обращению с отходами – от их приема и сортировки до передачи вторичных материальных ресурсов на восстановление и передачи остаточных отходов на захоронение. Основной целью функционирования комплекса является максимальное извлечение вторичных материальных ресурсов, сокращение объемов отходов, направляемых на захоронение, и повышение эффективности использования отходов в качестве вторичного сырья в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.

Лимиты накопления отходов на 2027 год

	№ п.п.
	Наименование отходов
	Объём накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимиты накопления отходов на 2027 год, тонн

	 
	Итого отходов:
	 -
	150001,305

	 
	в том числе отходов производства:
	 -
	150001,305

	 
	отходов потребления:
	 -
	0,000

	Опасные отходы
	 

	1
	Отработанные аккумуляторы
	 -
	0,054

	2
	Отходы моторных и смазочных масел
	 -
	0,061

	3
	Ткани для вытирания (ветошь), загрязненная защитная одежда
	 -
	0,548

	Неопасные отходы
	 

	4
	цветные металлы  
	 -
	3,656

	5
	картон  
	 -
	489,504

	6
	пластмассы (кроме ПЭТ)  
	 -
	50,744

	7
	полиэтилен (пакеты, пленка, ПНД)  
	 -
	122,116

	8
	ПЭТ-отходы  
	 -
	199,300

	9
	органическая фракция  
	 -
	45000,000

	10
	остатки после сортировки коммунальных отходов («хвосты»)
	 -
	104134,680

	11
	отработанные шины
	 -
	0,202

	12
	отходы РТИ
	 -
	0,440



Лимиты накопления отходов на 2028 год
	№ п.п.
	Наименование отходов
	Объём накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимиты накопления отходов на 2028 год, тонн

	 
	Итого отходов:
	 -
	150001,305

	 
	в том числе отходов производства:
	 -
	150001,305

	 
	отходов потребления:
	 -
	0,000

	Опасные отходы
	 

	1
	Отработанные аккумуляторы
	 -
	0,054

	2
	Отходы моторных и смазочных масел
	 -
	0,061

	3
	Ткани для вытирания (ветошь), загрязненная защитная одежда
	 -
	0,548

	Неопасные отходы
	 

	4
	цветные металлы  
	-
	3,839

	5
	картон  
	-
	513,979

	6
	пластмассы (кроме ПЭТ)  
	-
	53,281

	7
	полиэтилен (пакеты, пленка, ПНД)  
	-
	128,222

	8
	ПЭТ-отходы  
	-
	209,265

	9
	органическая фракция  
	-
	45000,000

	10
	остатки после сортировки коммунальных отходов («хвосты»)
	-
	104091,414

	11
	отработанные шины
	-
	0,202

	12
	отходы РТИ
	-
	0,440






3.1.3 [bookmark: _Toc238223904]Общие сведения об источниках выбросов
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:
	3

	2
	Организованных, из них:
	

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	1

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	2



Источники загрязнения атмосферы – общее количество источников выбросов 3, из них организованных – 1, неорганизованных 2.
Нормативы на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух установлены на период с 2027 по 2028 гг. и отражены в действующим разрешении на эмиссии по следующим веществам:
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК
мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.смг/м3
	ОБУВ мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота диоксид
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.00357
	0.0749
	1.8725

	0304
	Азота оксид
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.00058
	0.01217
	0.20283333

	0330
	Сера диоксид
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.000036701
	0.000211
	0.00422

	0337
	Углерод оксид
	
	5
	3
	
	4
	0.01482
	0.311
	0.10366667

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	
	
	
	0.05
	
	0.025
	0.789
	15.78

	
	ВСЕГО :
	
	
	
	
	
	0.0440
	1.1873
	17.9632

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)




3.1.4 [bookmark: _Toc238223905]Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	№ п/п
	Наименование
	Номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мусоросортиро-вочный комплекс
	150 000 т/год
	1
	отопительный котел
	0001
	47°10′55,94″ с.ш. и 51°51′20,53″ в.д.
	Азота диоксид
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид
	

	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	




Примечание: инструментальные измерения осуществляются согласно следующему перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю (методики могут актуализироваться в соответствие с областью аккредитаций лаборатории):
Валовые выбросы рассчитываются ежеквартально в соответствие с расчётным разделом действующего проекта ПДВ. При составлении программы был учтен План-график инструментального мониторинга ПДВ предприятия.







3.1.5 [bookmark: _Toc238223906]Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту
	Используемое сырье

	
	
	№ п/п
	Наименование
	Номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мусоросортиро-вочный комплекс
	150 000 т/год
	1
	Насос для металлопресса
	6001
	47°10′55,94″ с.ш. и 51°51′20,53″ в.д.
	Масло минеральное нефтяное
	Масло минеральное нефтяное

	
	
	2
	Насосы для хвостового пресса
	6002
	47°10′55,94″ с.ш. и 51°51′20,53″ в.д.
	Масло минеральное нефтяное
	Масло минеральное нефтяное



Примечание: валовые и разовые выбросы рассчитываются ежеквартально в соответствие с расчётным разделом действующего проекта ПДВ предприятия. При составлении программы был учтен План-график инструментального мониторинга ПДВ предприятия.

3.1.6 [bookmark: _Toc238223907]План-график контроля на источниках выбросов на 2027-2028 года

	N источника
	Производство,
цех, участок.
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Норматив
выбросов 
	Кем
осуществляется  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0001
	МСК
	Азота диоксид
	1 раз в квартал
	0.00357
	186.466838
	Аккред.
лаборатория
	01

	
	
	Азота оксид
	1 раз в квартал
	0.00058
	30.2943323
	Аккред.
лаборатория
	01

	
	
	Сера диоксид
	1 раз в квартал
	0.000036701
	1.91695222
	Аккред.
лаборатория
	01

	
	
	Углерод оксид
	1 раз в квартал
	0.01482
	774.072421
	Аккред.
лаборатория
	01

	6001
	МСК
	Масло минеральное нефтяное
	1 раз в квартал
	0.00833
	
	Служба ООС
	02

	6002
	МСК
	Масло минеральное нефтяное
	1 раз в квартал
	0.01667
	
	Служба ООС
	02


3.1.7 [bookmark: _Toc238223908]Сведения о газовом мониторинге
	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



Примечание: предприятие не имеет собственных полигонов ТБО и соответственно не нормируется по данному пункту.

3.1.8 [bookmark: _Toc238223909]Сведения по сбросу сточных вод
	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	-
	-
	-
	-
	-



Примечание: предприятие не имеет собственных источников сброса на поверхностные водные объекты и соответственно не нормируется по данному пункту.


3.1.9 [bookmark: _Toc238223910]План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Точка 1 (1000 м на север)

	Диоксид азота
	1 раз в квартал
	*
	Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия
	ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86-

	
	Оксид углерода
	
	
	
	

	
	РМ 2,5
	
	
	
	

	
	РМ 10,0
	
	
	
	

	
	Метан 
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Аммиак
	
	
	
	

	Точка 2 (1000 м на Юг)
	Диоксид азота
	1 раз в квартал
	*
	Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия
	ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86-

	
	Оксид углерода
	
	
	
	

	
	РМ 2,5
	
	
	
	

	
	РМ 10,0
	
	
	
	

	
	Метан 
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Аммиак
	
	
	
	

	Точка 3 (1000 м на Запад)
	Диоксид азота
	1 раз в квартал
	*
	Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия
	ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86-

	
	Оксид углерода
	
	
	
	

	
	РМ 2,5
	
	
	
	

	
	РМ 10,0
	
	
	
	

	
	Метан 
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Аммиак
	
	
	
	

	Точка 4 (1000 м на Восток)
	Диоксид азота
	1 раз в квартал
	*
	Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия
	ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86-

	
	Оксид углерода
	
	
	
	

	
	РМ 2,5
	
	
	
	

	
	РМ 10,0
	
	
	
	

	
	Метан 
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Аммиак
	
	
	
	


*-	по данным местных органов гидрометеорологии предприятия неблагоприятные метеорологические условия	 не прогнозируются, поэтому мероприятия по регулированию выбросов при НМУ не разрабатываются.


3.1.10 [bookmark: _Toc238223911]График мониторинга воздействия на водном объекте
	№
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	-
	-
	-
	-
	-



Примечание: предприятие не имеет собственных источников сброса на поверхностные водные объекты и соответственно не нормируется по данному пункту. 

3.1.11 [bookmark: _Toc238223912]Мониторинг уровня загрязнения почвы

	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	Точка 1 (1000 м на север)

	рН
	-
	2 раза в год (весна, осень)
	Лабораторный анализ (спектрометрические и электрохимические методы) и почвенные исследования  

	
	Нефтепродукты
	Фон*25
	
	

	
	Кадмий
	0,5
	
	

	
	Свинец
	32,0
	
	

	
	Ртуть
	2,1
	
	

	Точка 2 (1000 м на Юг)
	рН
	-
	2 раза в год (весна, осень)
	Лабораторный анализ (спектрометрические и электрохимические методы) и почвенные исследования  

	
	Нефтепродукты
	Фон*25
	
	

	
	Кадмий




	0,5
	
	

	
	Свинец
	32,0
	
	

	
	Ртуть
	2,1
	
	

	Точка 3 (1000 м на Запад)
	рН
	-
	2 раза в год (весна, осень)
	Лабораторный анализ (спектрометрические и электрохимические методы) и почвенные исследования  

	
	Нефтепродукты
	Фон*25
	
	

	
	Кадмий
	0,5
	
	

	
	Свинец
	32,0
	
	

	
	Ртуть
	2,1
	
	

	Точка 4 (1000 м на Восток)
	рН
	-
	2 раза в год (весна, осень)
	Лабораторный анализ (спектрометрические и электрохимические методы) и почвенные исследования  

	
	Нефтепродукты
	Фон*25
	
	

	
	Кадмий
	0,5
	
	

	
	Свинец
	32,0
	
	

	
	Ртуть
	2,1
	
	

	Точка 5 Фон (1500 м на Восток)
	рН
	-
	2 раза в год (весна, осень)
	Лабораторный анализ (спектрометрические и электрохимические методы) и почвенные исследования  

	
	Нефтепродукты
	Фон*25
	
	

	
	Кадмий
	0,5
	
	

	
	Свинец
	32,0
	
	

	
	Ртуть
	2,1
	
	






3.1.12 [bookmark: _Toc238223913]План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
	№
	Вид проверок для соблюдения экологического законодательства
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3
	4

	4
	Внутренний контроль отделом ОТ и ОС
	Мусоросортировочный комплекс
	2 раза в неделю
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4 [bookmark: _Toc238223914]Протокол действий в нештатных ситуациях

Контроль при возникновении чрезвычайной ситуации должен включать наблюдения за всеми параметрами окружающей среды, которые подвергаются воздействию в результате аварии.
После ликвидации аварии проводятся наблюдения за развитием последствий.
При возникновении нештатной ситуации на предприятии необходимо руководствоваться порядком действий, регламентированным планом локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и технической документацией на основное технологическое оборудование.
План действий разрабатывается с целью определения возможных чрезвычайных ситуаций на предприятии и порядка взаимодействия работников предприятия с подразделениями служб ЧС и пожарной охраны.
Все производственные процессы соответствуют требованиям правил технической эксплуатации и действующим нормам технологического проектирования, также нормам и правилам безопасности.
К работе не допускаются лица, не достигшие 18 лет, и не ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации оборудования.
При любых поломках и неисправностях оборудования работа запрещается.
Во всех случаях при обнаружении признаков нештатной ситуации необходимо сообщить руководителю. Вызвать службы скорой помощи и пожаротушения. Обеспечить эвакуацию персонала. В течение суток уведомить уполномоченные органы.
В случае возникновении возгорания, работники должны немедленно приступить к ликвидации очагов, имеющимися средствами огнетушения: огнетушители, одеяла внутренние пожарные краны, песок. запрещается тушить электрооборудование, находящееся под напряжением горюче смазочные материалы. Оказывать содействие противопожарной службе.
При разработке конкретных предупредительных и оперативных мероприятий следует учитывать основные особенности потенциально опасных объектов и установленного на них оборудования, сценарии возможных аварийных ситуаций и природно-климатическую специфику осваиваемого района.
При возникновении опасной ситуации, оповещение производится следующими видами сигнализации и связи:
· мобильная, спутниковая, транкинговая связь;
· направление оперативного транспорта и специально назначенных лиц при невозможности использования других видов и каналов связи.
В случае нештатной ситуации, первый очевидец сообщает об этом, доступными ему средствами оповещения руководству компании. Руководство компании оповещает территориальное подразделение уполномоченного органа, органы местного государственного управления о возникновении опасных производственных факторов.
Для определения и предотвращения экологического риска необходимо:
· разработка специализированного плана аварийного реагирования по ограничению, ликвидации и устранению последствий возможной аварии;
· обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации;
· обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограничению очага и ликвидации аварии;
· обеспечение безопасности используемого оборудования;
· оказание первичной медицинской помощи;
· обеспечение подготовки обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их действий.
Выполнение контроля в штатной и нештатной ситуации отличается частотой измерений. Контролируемые параметры остаются неизменными.
Контроль в штатном режиме проводится на постоянных пунктах наблюдения, размещенных с учетом расположения участков работ. Отбор проб и исследование установленных Программой параметров наблюдаемых компонентов окружающей среды проводятся специализированной организацией, имеющей аккредитованную лабораторию, по утвержденным в РК методикам. Частота наблюдений за каждым компонентом природной среды зависит от особенности природных условий и режима работы объекта и определяется настоящей программой.
Контроль в период возникновения нештатной (аварийной) ситуации отличается от аналогичных работ в период штатных ситуаций частотой наблюдений, зависящей от объема и способов ведения аварийно- восстановительных работ. Цель контрольных наблюдений – определить последствия влияния данной аварии на окружающую среду.
Обеспечение основной деятельности предприятия предусматривает мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций. Проектными решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность возникновения неконтролируемой ситуации, при наступлении которой предприятием будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.
В процессе ликвидации аварии контрольные наблюдения должны проводиться с момента начала аварии, и продолжаться до тех пор, пока не будет ликвидирован источник воздействия на окружающую среду, и не будут выполнены все работы по реабилитации природных комплексов. Продолжительность и место проведения контрольных исследований будут определяться размерами, характером, обстоятельствами и особенностями аварийной ситуации.
После устранения нештатных ситуаций необходимо определить оказанное влияния на все компоненты окружающей природной среды.
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5 [bookmark: _Toc238223915]Выходы процесса

· По итогам производственного экологического контроля предприятия ежеквартально оформляется отчет в соответствие с требованиями Приказа Министра экологи и, геологи и и природн ых рес урсов Респ убли ки Казах стан от 14 июля 2021 года №250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, введения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» и направляется в уполномоченный орган по государственному экологическому регулированию;
· Доступ общественности к программе производственного экологического контроля и отчетным данным осуществляется посредством официального сайта предприятия;
· Расчет платежа за эмиссии направляется в Бухгалтерию для проведения платы за загрязнение окружающей среды.

6 [bookmark: _Toc238223916]Необходимые основные нормативные документы
· Экологический кодекс РК;
· Водный кодекс РК;
· Земельный кодекс РК;
· Подготовленный персонал;
· Финансовые и другие материальные ресурсы, необходимые для улучшения ИСМ;
· Настоящая процедура;

6.1 [bookmark: _Toc238223917]Связь с другими процессами
· Экологический, водный, земельный, административный, налоговый кодексы РК;
· Политика в области качества, безопасности, охраны труда и окружающей среды;

6.2 [bookmark: _Toc238223918]Описание процесса
6.2.1 Периодичность проведения
Все разделы, программы должны анализироваться и рассматриваться на Совещаниях не реже чем один раз в три года.
6.2.2 Сбор и подготовка данных

Сбор данных для анализа со стороны Руководства осуществляет специалистом по Экологии. Обработку данных с целью систематизации осуществляет Отдел ОТ, ТБ и Экологии.
6.3 [bookmark: _Toc238223919]Анализ данных
Специалист по экологии проводит анализ данных и готовит необходимые документы и предложения по улучшению результативности и эффективности экологических мероприятий, улучшению вопросов безопасности, охраны труда и окружающей среды (в произвольной форме). Предложения должны содержать механизмы реализации и контроля. Все подготовленные материалы направляются руководству.

7 [bookmark: _Toc238223920]Критерии оценки программы

· Своевременное направление отчета по итогам ПЭК в уполномоченный орган по охране окружающей среды;
· Исполнение решений по несоответствиям внутренних и законодательных требований по охране окружающей среды;
· Минимизация количества нарушений и несоответствий по вопросам экологии;
· Достижение целей и выполнения политики в области качества, безопасности, охраны труда и окружающей среды в установленные сроки;
· Улучшение результативности и эффективности экологической деятельности.

image1.jpg
YTBepxaeH: %
/

[vpekTop /'/ 2%
TOO «C/euaswéasa»
B\ -/ Watneyos A.fO
A 2026 rog
NMPOrPAMMA

NPOU3BOACTBEHHOIO 3KOJIOTUYECKOIo
KOHTPOJA (M3K)
AN MYCOPOCOPTUPOBOYHOWU YCTAHOBKHU
TOO «CMNMELUABTOBA3A»
HA 2027-2028 rofibl

Paspa6orumk:
TOO «PeHeccaHc lMnioc»

202604

Anmarsl, 2026




