1) [bookmark: _Hlk239766655]описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ;
Реализация намечаемой деятельности планируется на территории принадлежащей предприятию ТОО «Био ТЕС». Основной вид деятельности предприятия – производство удобрений. Площадка намечаемой деятельности расположена в СКО, Кызылжарский район, село Якорь, ул. Юбилейная 52. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 1,3 км. от территории предприятия в юго-восточном направлении. Географические координаты:
т1 - 54°58'25.59"С, 69° 0'47.35"В; 
т2 - 54°58'21.13"С, 69° 0'52.33"В; 
т3 - 54°58'20.03"С, 69° 0'48.20"В; 
т4 - 54°58'25.10"С, 69°0'45.58"В.

2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов;
Климатические условия.
Северо-Казахстанская область расположена на крайнем юге Западно-Сибирской равнины, в пределах черноземной полосы. Область граничит на северо-западе с Курганской, на севере - с Тюменской, на северо-востоке - с Омской областями Российской Федерации. На востоке от области расположена Павлодарская, на западе - Костанайская, на юге - Акмолинская области Республики Казахстан. 
Село Якорь расположено в северной части Северо-Казахстанской области. Участок строительства расположен на равнинной местности. Территория предоставленного участка имеет рельеф без ярко выраженных перепадов высот. 
Формирование климата обусловлено климатообразующими процессами (теплооборот, влагооборот атмосферы и атмосферная циркуляция), географическими факторами (географическая широта, удаленность от океанов, рельеф). Господство умеренных воздушных масс, положение в центре материка, равнинный рельеф придают климату резко-континентальный характер: большие среднегодовые и абсолютные амплитуды температуры воздуха, недостаточное увлажнение, холодная продолжительная зима с устойчивым снежным покровом, короткое теплое лето.

Атмосферный воздух.
Атмосферный воздух характеризуется большим уровнем загрязнения, что во многом обусловлено наличием крупных промышленных объектов, а также значительно большей интенсивностью транспортных потоков.
Главными загрязнителями атмосферного воздуха являются твердые частицы, диоксиды азота, сернистый ангидрид, оксид углерода.
Областной центр, г. Петропавловск вносит наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна СКО. Здесь расположено предприятие, дающее около 46,9% валовых выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников области — АО «СевКазЭнерго» (ТЭЦ-2). Справка о фоновых концентрациях, выданная РГП на ПХВ «Казгидромет» информирует о том, что на территории производственной деятельности отсутствуют пункты наблюдения за фоновыми концентрациями.

Почва и ландшафт.
В орографическом отношении район изысканий расположен на южной окраине Западно-Сибирской низменности и является составной частью Ишимской плоской, местами гривистой равнины.
В геоморфологическом отношении по степени дренирования и проявления современных  физико-геологических процессов район работ относится к пойменной  аллювиальной террасе левого берега реки Ишим, Q4. Район изысканий по категории строительной сложности относится к I категории сложности, не требующей специальных инженерных мероприятий, удорожающих стоимость работ. Инженерно-геологические условия площадки простые, осложненные высоким уровнем стояния грунтовых вод. Сток поверхностных вод затруднен. Естественный рельеф местности нарушен в результате инженерно-хозяйственной деятельности. Площадка плоская, относительно ровная, с отметками буровых скважин в пределах 102.19 – 102.20 м.

Растительный и животный мир.
Растительность представлена степными видами разнотравья и соответственно ландшафтам, особенно все верной части области, сосново-березовыми лесами, горно-сосновыми лесами, разнотравно-тырсовой растительностью, которая покрывает склоны гор.
Животный мир области отличается значительным богатством и разнообразием: не менее 378 видов позвоночных животных, из них млекопитающих 57 видов, птиц — 283 вида, пресмыкающихся — 5 видов, земноводных — 6 видов, рыб — около 30 видов.

Охраняемые природные территории и объекты. В районе проведения работ отсутствуют природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов.

Население и здоровье населения. Планируемые работы, не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения.
Будут предусмотрены все необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные;
Наименование предприятия: ТОО «БиоТЕС».
Юридический адрес: РК, Северо- Казахстанской области, Кызылжарский район, село Якорь, ул. Юбилейная 52.
Телефон: +7 700 120 2060
БИН: 141040024840.
 Ответственное лицо: директор – Прядко А.Ф.

4) краткое описание намечаемой деятельности: 
Период строительства
Строительство здания для размещения линии производства органических удобрений.
Птичий помет - высококонцентрированное быстродействующее органическое удобрение, содержащее все основные питательные вещества, необходимые растениям, причем его питательные вещества хорошо усваиваются растениями. Помет содержит больше питательных веществ, чем навоз, особенно азота, и высокоэффективен в качестве подкормки.
Сушильная установка для переработки птичьего помета применяется для следующих целей:
Получение стерильного и стабильного продукта. После термической обработки помет приобретает характеристики полноценного органического удобрения. 
Уничтожение патогенной микрофлоры. Сушка помета при температуре теплоносителя 600–800 °С способствует уничтожению бактерий, яиц гельминтов и семян сорняков. 
Сокращение объёма помета. Объём помета при переработке уменьшается в 2–4 раза, что снижает расходы на транспортировку готового изделия. 
Использование в качестве кормовой добавки. После просушивания птичий помет можно использовать в качестве кормовой добавки для рыб. Внесение навоза в пруд (до 1,5–2 кг на 1 куб. м) провоцирует развитие фитопланктона. На выращенной микрофлоре активно размножаются дафнии и другие ракообразные. Мелкие рачки служат превосходным живым кормом для мальков и взрослых рыб.
Земельный участок объекта находится Якорь, ул. Юбилейная 52 площадь участка предприятия -1 га. На участке находится приемная сырья отходов птицефабрики!недействующая), склад, офис, ТП, имеются инженерные сети канализации,электроснабжения.
Территория огорожена. Существующие проезды и площадки имеют разрушенное асфальтобетонное и грунтовое покрытие. Данным проектом предусмотрено строительство производственного здания, устройство площадки хранения потребляемого топлива, проездов для обслуживания зданий и сооружений.
Строительство предусматривается в два периода: 
- подготовительный; 
- основной.
В подготовительный период производятся следующие работы: 
- обследование дорог для выяснения возможности перебазирования строительных машин и механизмов и при необходимости их ремонт; 
- перебазировка строительной техники и механизмов на место производства работ;
 - устройство временных зданий и сооружений; 
- создание системы диспетчерской связи; 
- расстановка предупредительных знаков об опасных зонах (зоны работы грузоподъемных кранов); 
-создание системы временного электроснабжения строительной площадки; 
- сдача заказчиком геодезической основы производителю работ с оформлением акта передачи с участием представителей заинтересованных организаций.
В основной период проводятся следующие работы: 
- земляные работы;
- устройство монолитных фундаментов на свайном основании; 
- монтаж металлического каркаса; 
- монтаж сендвич-панелей; 
- монтаж оконных и дверных блоков; 
- укладка асфальтобетонной смеси на площадке;
- монтаж внутренних систем электроснабжения; 
- монтаж электротехнического оборудования; 
- лакокрасочные работы;
- оборудование здания пожарно-охранной сигнализацией с оповещением; 
- уборка строительного мусора.
Проектом предусмотрено строительство производственного здания. 
При выемке грунта часть его будет возвращена, а лишний грунт будет использован на подсыпку территории. Общий объем грунта, в том числе ПРС, составляет 432,567 т., складируется на территории ТОО «Фирма Алекри». Весь снятый ПРС используется птицефабрикой для озеленения территории и формирования клумб.
Здание в плане прямоугольной формы с размерами в крайних осях 24,0х11,50м. 
Фундаменты - монолитные стаканного типа на естественном основании.
Здание каркасное, рамно-связевой каркас выполнен из металлических прокатных конструкций 
Колонны каркаса выполнены из металлических прокатных конструкций.
Колонны фахверка - металлических прокатных конструкций.
Наружные стены стеновые трехслойные "сэндвич-панели" с металлическими облицовками с полимерным покрытием, утеплитель- минераловатные плиты на основе базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками, толщиной 120 мм, по ГОСТ 32603-2021. 
Покрытие кровли - кровельные трехслойные "сэндвич-панели" с металлическими облицовками с полимерным покрытием, утеплитель- минераловатные плиты на основе базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками, толщиной 150 мм, по ГОСТ 32603-2021.
Работы ведутся в одну смену. Принимается 10 человек. Срок выполнения строительства 2 месяца (июль, август) 2026 г.
При расчете выбросов вредных веществ были учтены такие работы как:
- выемочно-погрузочные работы, временное хранение грунта, пересыпка щебня;
- сварочные работы;
- работа ремонтного обрудования;
- битумировка поверхностей;
- лакокрасочные работы;

Период эксплуатации
[bookmark: _Toc366095354][bookmark: _Toc370134986]Деятельность ТОО «БиоТЕС» Республика Казахстан, СКО, Кызылжарский район, село Якорь, ул. Юбилейная 52. На участке находится приемная сырья отходов птицефабрики!недействующая), склад, офис, ТП, имеются инженерные сети канализации бетонный септик объемом 5 куб.м, электроснабжения. В построенном здании планируется установить сушильную установку УС.00.000  для переработки птичьего помета.
Согласно статье 323 ЭК РК, данным видом деятельности является восстановление неопасных отходов.
Сушильная установка для переработки птичьего помета применяется для следующих целей: Получение стерильного и стабильного продукта. После термической обработки помет приобретает характеристики полноценного органического удобрения. Сокращение объёма помета. Объём помета при переработке уменьшается в 2–4 раза, что снижает расходы на транспортировку готового изделия. 
Производственное здание обогревается от сушильной установки. 
На предприятии работает 6 человек. Режим работы - 24 часа в сутки 365 дней в год. Режим работы посменный. Одна смена длится 12 часов, в смене работает 3 человека. Время работы сушильной установки 10 часов в смену, 7300 ч/год.
Производительность по исходному сырью – 35 т/сут, 12775 т/год. 
Производительность по готовой продукции – 10 т/сут, 3650 т/год.
Установка имеет 2 режима сушки помета. Фактически в установке используются оба режима работы с разной продолжительностью. Обычно установка работает 5–10 минут в Режиме 2 и 50–55 минут в Режиме 1.
•	В Режиме 1 дымовые газы проходят через зону осушения помета и напрямую контактируют с пометной массой, нагревая ее и перемешиваясь с испаряемой влагой и выделяющимися газами. Затем эта смесь поступает в мокрый скруббер, где снижается ее температура, а также происходит осаждение твердых частиц и смыв в градирню. Градирня скрубберов очищается от накопившихся твердых частиц примерно один раз в месяц. Собранные твердые частицы не утилизируются, а добавляются в новые партии осушаемого помета.
•	В Режиме 2 дымовые газы не контактируют с осушаемой пометной массой. Они нагревают стенки камеры осушения и затем направляются в скруббер, после чего выводятся через дымовую трубу. Влага и газы из зоны осушки помета, в свою очередь, откачиваются вакуумным насосом, проходят через сухой циклон и холодильник (конденсатор), а затем направляются в камеру сжигания. Твердые частицы, отделенные в циклоне, собираются в специальную емкость, расположенную на улице, после чего также добавляются в осушаемый помет. Емкость очищается примерно один раз в месяц, а все осевшие твердые частицы также добавляются в осушаемый помет. Конденсат из холодильника сливается в закрытую бетонную емкость, расположенную на улице. 
На территории предприятия отсутствует хранилище помета, исходное сырье завозится каждую смену в объеме перерабатываемой продукции в смену. 
Готовая продукция при помощи закрытого транспортера поступает в мешкотару. Готовое упакованное удобрение до 100 т. хранится на складе, оставшаяся продукция сразу реализовывается, без хранения. 
В качестве топлива используются вторичное сырье, полученное из древесных отходов, естественной влажности (остатки пиломатериалов, древесина, щепа, ветки дробленые, доски, дрова), в количестве 10 тонн/сут, 3650 т/год.
Имеется 3 емкости для воды, используемой в тех процессе:
	Ёмкость градирни охлаждения теплогенератора - 22.5
	Ёмкость градирни очистки скруберов - 22.5
	Ёмкость сбора конденсата – 8
Для нужд производства в емкости закачивается вода, объемом 45 куб.м./единовременно, для охлаждения установки и скруберов, вода оборотная. Емкость сбора конденсата наполняется за счет выпаривания влаги из помета. В результате небольшой потери воды в оборотном цикле, вода восполняется из емкости для конденсата. Основной режим работы режим 1, в этом случае пар выбрасывается через дымовую трубу. В случае падения уровня воды в емкостях градирен из-за теплового испарения, используется режим 2, при котором наполняется емкость конденсата с последующим переливом в емкости градирен. 
Водоотведение осуществляется в бетонный септик объемом 5 куб.м. Имеется биотуалет.
Вывоз осуществляется сторонним автотранспортом.
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	Таблица 1
	

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на период СМР

	

	г. Петропавловск, ТОО "Open Minerals Group Processing"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.00417939
	0.000301

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.00074006
	0.00005328

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.00017111
	0.00001232

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.0004
	0.0000144   

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0.00549056
	0.000381

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)
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	Таблица 1.8.1.2

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	с. Якорь, ТОО "БиоТЕС"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.002714
	0.00011724
	0.002931

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.000481
	0.00002076
	0.02076

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.12352001
	3.2461056
	81.15264

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0303
	Аммиак (32)
	
	0.2
	0.04
	
	4
	0.005664
	0.14884992
	3.721248

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.020072
	0.52749212
	8.79153533

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота,
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.03776
	0.9923328
	9.923328

	
	Водород хлорид) (163)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.1722001
	4.525416
	90.50832

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0004248
	0.011163744
	1.395468

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	1.601334426
	42.64368
	14.21456

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0189911
	0.4961712
	99.23424

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.2795335
	7.33564128
	48.9042752

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	2.262694936
	59.926990664
	357.869306

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)



Предполагаемые объемы отходов на период строительства: 
Твердые бытовые отходы (коммунальные) (20 03 01). 
Определение объемов образования твердых бытовых отходов при осуществлении деятельности персонала производилось производилось расчетным путем в соответствии с РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства» Алматы, 1996, раздел 2.10. «Порядок расчета объемов образования твердых бытовых отходов».
Определение массы или объема образования ТБО производилось аналитическим путем - с помощью норм накопления различных категорий бытовых отходов на расчетную единицу.
Нормой накопления бытовых отходов называется их среднее количество, образующееся на установленную расчетную единицу (1 человек) за определенный период времени - год.
В качестве исходных данных для расчета объема образования твердых бытовых отходов приняты данные из штатного расписания. 
Общее годовое накопление бытовых отходов рассчитывается по формуле: 

		(3.2.18)
где:
Мобр - годовое количество отходов;
р - норма накопления отходов; 
m - численность населения, чел.;
Общее количество - 10 человек.
Норматив образования отходов на 1 человека составляет 0,3 м3/год.
Время строительных работ составляет 60 рабочих дня.
Следовательно, за время строительства норматив образования отходов составит 0,049 м3
Насыпная плотность отходов составляет 0,25 т/м3
При подстановке данных в формулу получаем следующий результат:
Мобр = 0,049 * 10 * 0,25 =  0,1225 тонн.

Ветошь промасленная (15 02 02*) Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Мо, т/год), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W) («Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008г. № 100-п):
N= Мо + Мо *М+ Мо *W, т/год, 
где Мо – количество поступающего нового обтирочного материала, М=0,2 тонн,
М - норматива содержания в ветоши масел, %
М = 15%
W – Норматив содержания влаги, %
W=12%
N = 0,2+0,2*0,15+0,2*0,12 = 0,254 т/год
Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится в емкости с крышкой. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора.

Огарки сварочных электродов (12 01 13)
Согласно Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п, норма образования огарков сварочных электродов определяется по формуле:
N=Mост×α, т/год, где:
Мост – фактический расход электродов, т/год (0,697); 
α - остаток электрода (1,513).
При подстановке данных в формулу получаем следующий результат:
N = 0,697* 1,513 = 1,055 тонн.

Тара из-под ЛКМ (08 01 11*). Количество отходов прописано по факту образования: N = 0.05 т/год

Отходы металлолома (12 01 02) образуются в результате резки металлических конструкций в количестве 1 т/год. Сбор и временное хранение (не более 6-ти месяцев) в специальных емкостях на территории предприятия с последующей передачей отхода специализированной организации.

Мусор строительный (17 01 07). По данным предприятия, обьем образования строительного мусора по факту составит 1,5 т/год.

Предполагаемые объемы отходов на период на период эксплуатации: 
Твердые бытовые отходы (20 03 01). Определение объемов образования твердых бытовых отходов при осуществлении деятельности персонала производилось производилось расчетным путем в соответствии с РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства» Алматы, 1996, раздел 2.10. «Порядок расчета объемов образования твердых бытовых отходов».
Определение массы или объема образования ТБО производилось аналитическим путем - с помощью норм накопления различных категорий бытовых отходов на расчетную единицу.
Нормой накопления бытовых отходов называется их среднее количество, образующееся на установленную расчетную единицу (1 человек) за определенный период времени - год.
В качестве исходных данных для расчета объема образования твердых бытовых отходов приняты данные из штатного расписания. 
Общее годовое накопление бытовых отходов рассчитывается по формуле:

		(3.2.18)
где:
Мобр - годовое количество отходов;
р - норма накопления отходов; 
m - численность населения, чел.;
Общее количество – 6 человек.
Норматив образования отходов на 1 человека составляет 0,3 м3/год.
Время строительных работ составляет 365 рабочих дня.
Следовательно, за время строительства норматив образования отходов составит 0,3 м3
Насыпная плотность отходов составляет 0,25 т/м3
При подстановке данных в формулу получаем следующий результат:
Мобр = 0,3 * 6 * 0,25 =  0,45 тонн/год.

Смет с территории (20 03 03) Норма образования отхода рассчитывается согласно «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008г. № 100-п)»:
Площадь убираемых территорий - [image: ] м[image: ]. Нормативное количество смета - 0.005 т/м[image: ] год. 
S = 500 м2
Общее количество смета с территории: 500*0,005= 2,5 т/год
Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится в емкости с крышкой. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора.

Огарки сварочных электродов (12 01 03) Согласно Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п, норма образования огарков сварочных электродов определяется по формуле:
N=Mост×α, т/год, где:
Мост – фактический расход электродов, т/год (0,012); 
α - остаток электрода (1,513).
При подстановке данных в формулу получаем следующий результат:
N = 0,012* 1,513 = 0,018 тонн.

Отходы упаковочного материала (15 01 01) - образуется в результате деятельности предприятия. Годовое образование составляет 5 тонн. Временное хранение осуществляется в складе с твёрдым основанием (бетон) по мере накопления передаются специализированным организациям.
Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится под навесом (склад). Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора. 

Промасленная ветошь (15 02 02*) Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Мо, т/год), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W) («Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008г. № 100-п):
N= Мо + Мо *М+ Мо *W, т/год, 
где Мо – количество поступающего нового обтирочного материала, М=0,1 тонн,
М - норматива содержания в ветоши масел, %
М = 15%
W – Норматив содержания влаги, %
W=12%
N = 0,1+0,1*0,15+0,1*0,12 = 0,127 т/год

Отходы металлолома (12 01 02) образуются в результате резки металлических конструкций в количестве 0,2 т/год. Сбор и временное хранение (не более 6-ти месяцев) в специальных емкостях на территории предприятия с последующей передачей отхода специализированной организации.
 
Зола древесная (10 01 01)
Расчет нормативного количество образования отхода производим по формуле:
Мзшу=М*Кзш, т/год
Мзшу – масса золошлаковых отходов технологических установок, т/год; 
М – масса сжигаемых материалов, т/год; 
Кзш – доля золошлаковых отходов, образующихся при сжигании, Кзш = 0,1 
Мзшу = 3650 *0,1 = 365 т/год

Лом абразивных кругов (12 01 21). Норма образования отхода определяется по формуле: N = n * m, т/год, где n - количество использованных кругов в год; m - масса остатка одного круга, принимается 33% от массы круга. 
N = 60* 0,0005 * 0,33 = 0,01 т/год

Осадок от очистки скрубберов (19 05 99) образуется в процессе мокрой очистки (промывки) газов от мелкодисперсной пыли, взвешенных частиц, в результате чего, твердые частицы выпадают в осадок. Объем отхода определен по факту, 450 тонн.
Все отходы временно хранятся на специально отведённой территории. 
Захоронение вредных веществ и отходов при строительстве и эксплуатации системы производиться не будут.

7) информация:
Аварийные ситуации. 
С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.
Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль. 
· Контроль влажности и температуры
· Очистка оборудования
Ликвидация аварийных ситуаций
При возгорании внутри сушильного барабана
1. Экстренная остановка: Прекращение подачи сырья и топлива в теплогенератор, отключение вентиляторов обдува.
2. Изоляция очага: Перекрытие шиберов и заслонок для прекращения доступа кислорода в установку.
3. Подача пара/воды: Активация встроенной автоматической системы паротушения или тонкораспыленной воды непосредственно в барабан.
При разгерметизации и утечке газов 
1. Остановка процесса: Немедленное прекращение сушки.
2. Включение резервной вентиляции: Аварийное перенаправление потоков воздуха на резервные скрубберы или биофильтры.
3. Эвакуация: Вывод персонала из опасной зоны с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания
Руководство предприятия в полной мере должно осознавать свою ответственность по данной проблеме, и обеспечить безопасность деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно-экологической безопасности ведения работ на всех этапах осуществляемой деятельности. Для того чтобы минимизировать процент возникновения аварийных ситуаций необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Руководством предприятия должен быть разработан план эвакуации с территории объекта на случай возникновения аварийной ситуации и согласовываться с территориальными органами ЧС.

8) краткое описание:
Для уменьшения влияния работ на состояние окружающей среды в период строительства предусматривается комплекс мероприятий.
 • упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории производства работ, разработка оптимальных схем движения.
 • применение новейшего отечественного и импортного оборудования 
• техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники на станциях, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками работающего на участках работ транспорта; 
• Соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан (Водный Кодекс, 2003; РНД 1.01.03-94, 1994), внутренних документов и стандартов компании; 
 • применение современных технологий ведения работ; 
• установка контейнеров для мусора 
• установка портативных туалетов и утилизация отходов 
• установка мусорных контейнеров на специализированных площадках.
Вывод: как показывает оценка воздействия последствия хозяйственной деятельности в период строительства будут, не столь значительны при соблюдении условия природопользования и рекомендуемых природоохранных мероприятий. 

С целью снижения негативного воздействия на качество воздушного бассейна на период строительно-монтажных работ предпринимаются следующие действия: 
• регламентированный режим строительных и монтажных работ; 
• рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в едином технологическом процессе; 
• поддержание технического состояния транспортных средств и строительной техники в соответствии с нормативными требованиями по выбросам загрязняющих веществ, имеющих соответствующие сертификаты и разрешение на строительные работы; 
• устранение открытого хранения, перевозки сыпучих пылящих материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств, покрытие грузовиков, вывозящих пылесодержащий мусор, орошение грузов, покидающих площадку, покрытие складируемых сыпучих материалов); 
С целью снижения негативного воздействия на качество воздушного бассейна на период эксплуатации предпринимаются следующие действия: 
• периодическая проверка оборудования на предмет износа и нарушения его деятельности; 
• правильная эксплуатация технологического оборудования;
Наиболее распространенными факторами физического воздействия на атмосферный воздух являются шум, вибрация и электромагнитное излучение.
При эксплуатации физическим воздействием является шум. 
Мероприятиями по снижению шумовых отходов являются:
- на строительной площадке применяется строительная техника, удовлетворяющая требованиям СанПиН по предельным нормам шумового воздействия;
- все работы выполняются в две (первую и вторую) смены;
- запрещается применение громкоговорящей связи; 
- все строительные работы должны осуществляться с 9.00 утра до 23.00 часов вечера.
Уровень шумового воздействия, создаваемый источниками предприятия, носит допустимый характер и не ведет к шумовому загрязнению атмосферного воздуха.
 Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями.	
Предполагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий:
- контроль над шумом и вибрацией с целью исключения повышенных уровней физического воздействия;
- проведение разъяснительной работы с персоналом о необходимости соблюдения требований по охране окружающей среды;
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что хозяйственная деятельность объекта не приведет к загрязнению окружающей среды в районе расположения оросительной системы, а также не нанесет вреда здоровью населения.

9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.
1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI
2. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.01.2021г.);
3. Рабочий проект «Строительство здания для размещения линии производства органических удобрений по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, село Якорь, ул. Юбилейная 52»ТОО «БиоТЕС»
4. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.);
5.  Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13.07.2021г. № 246;
6. Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021г. № 280;
7. Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2005 года № 93-III «Об обязательном экологическом страховании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г.);
8. Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2021 г.);
9. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.
10. Инструкции по организации и проведению экологической оценки от 30 июля 2021 года №280;
11. Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утверждённым приказом исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
12. Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, утвержденные Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70;
13. «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (приложение №16 к приказу Министра охраны окружающейсреды Республики Казахстан от18.04.2008 г.);
14. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. (Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө).
15. Методики по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения утвержденной приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 545;
16. «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами». Алматы, 1996 г. (п.9.3.Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками).
17. : Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004.;
18. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 221.2.02.06 -2004. Астана, 2004 г.
19. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
20. «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов;
21. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18»  апреля 2008  года № 100 -п);
22. РНД 211.2.02.05-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)». Астана, 2004.;
23. [bookmark: _Hlk239766785]«Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г.№100-п;
24. «Методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22июня 2021 года №206;
25. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходовпроизводства».
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