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1. Введение

Программа производственного экологического контроля разработана для ТОО «Ақ жол күрылыс».
Основное направление использования добываемого сырья  – в строительстве объектов района и области.
Карьерное поле по отработке запасов в плане представляет собой многоугольник, расположенный в юго-восточной части участка. Расчетная площадь отрабатываемого карьера по данному плану составляет – 250400 м2. 

Поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, покрытой современными элювиально-делювиальными образованиями со слабо развитым почвенно-растительным слоем. Рельеф карьерного поля представляет собой плоскую слаборасчлененную поверхность с абсолютными отметками от  164,85 м  до 166,46 м.
Постоянные водотоки на описываемой территории отсутствуют. Поверхностный сток весенних талых вод осуществляется по многочисленным протокам, которые слепо заканчиваются в лиманах и соровых понижениях.

Грунтовые  воды  находятся  ниже  глубины разработки.

Согласно санитарной классификации проектируемый карьер должен иметь санитарно-защитную зону радиусом от 100 до 300 м, как предприятия IV класса опасности («Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». Приказ и.о. Министра здравохранения РК от 11.01.2022 № КРДСМ-2.).
Срок эксплуатации карьера – 2027-2036 гг.
Участок «Гр№6» разведан в 2018 г. Утвержденные запасы на общей площади 25,04 га составляют 442,75 тыс.м3. По данному проекту будет отработаны все геологические запасы категории С1 . Отрабатываемые эксплуатационные запасы по данному плану составляют – 435704  м3.

При заданной Техническим заданием годовой производительности карьера, равной 43,5704 тыс. м3 в 2027-2036 гг..
Система разработки карьера

При проведении зачистки кровли полезного ископаемого предусматривается  бестранспортная система: бульдозер – вал скученного материала. При перемещении материала зачистки в выработанное пространство для рекультивации карьера действует схема бульдозер – внутренний отвал. 

По  способу  развития  рабочей  зоны  система разработки  является  сплошной  с  выемкой  полезного  ископаемого  горизонтальным  слоем  с продольным расположением  и  односторонним перемещением  фронта  работ  и  продольными  заходками  выемочного  оборудования.

 Отработка  полезного  ископаемого  ведется  по  схеме:  забой - экскаватор - автосамосвал - объекты строительства.

В виду слабого развития почвенно-растительного слоя и низкого его качества его селективная отработка нецелесообразна. Поэтому, при разработке вскрыши весь ее материал снимается и скучивается по бортам карьера. Материал будет использован для рекультивации

Режим работы

По условиям Технического задания (прилож. 1) годовая производительность карьера по полезному ископаемому составляет в 2027-2036 гг. – 43,5704 тыс. м3.

Режим работы карьеров сезонный (в периоды ведения строительных работ), односменный, с семидневной рабочей неделей, продолжительность смены - 8 часов. 

Исходя из производительности бульдозера и экскаватора, количество рабочих смен (рабочих дней) в году составит приблизительно в 2027-2036 гг. – 53 смены (рабочих дней).
Горно-технологическое оборудование

Горно-технологическое  оборудование

На производстве горных работ будут задолжены следующие механизмы.

На зачистке:

- бульдозер Т-170, 1 ед. 

На добычных работах 

- экскаватор ЭО-5126, 1 ед.,

- автосамосвал на вывозе HOWO ZZ3257 – 4 ед, 

На вспомогательных работах:

- машина поливомоечная на базе КАМАЗ-53213, 1 ед.,

- вахтовый автобус КАВЗ-3976, 1 ед.,

- бульдозер Т-130, 1 ед., тот же, что и на зачистке кровли

- автозаправщик, 1 ед.
Таблица 1. Общие сведения о предприятии
	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее – БИН/ИИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	участок ТОО «Ақ жол күрылыс» м/р Гр№6
	471810000
	РК, Мангистауская область, Каракиянский район
43°30'47,646" с.ш.
53°37'32,964" в.д.
	030940002856
	08.12.1
	Добыча песчано-гравийной смеси, песка, глинистых пород открытым способом
	130505, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Таушыкский с.о., с.Таушык, улица Ардагерлер, дом № 16.

Тел: +7 7292 305-506

+7 7292 305 504,
akzholkurylys@azhkgroup.kz, AKZHOLKURYLYS@MAIL.RU
	II
43,5704 тыс. м3/г


2. Обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и потребления), отслеживаемых в процессе производственного мониторинга

В программе экологического (производственного) мониторинга предусмотрены обязательный перечень параметров, места и периодичность наблюдений.
Производственный контроль осуществляется за соблюдение нормативов предельно​допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу.
Задачей мониторинга окружающей среды так же является определение показателей состояния основных компонентов окружающей.
Выявление масштаба антропогенного воздействия, которое изменяет качество компонентов окружающей среды в районе источника загрязнения, включая определение:
· размеров области загрязнения;
· интенсивности загрязнения;
· скорости миграции загрязняющих веществ.
Основное внимание при выполнении экологического мониторинга должно уделяться состоянию компонентов окружающей среды в зоне активного загрязнения (для источников загрязнения атмосферы) и на границе санитарно-защитной зоны.
Процедура производственного мониторинга осуществляется с учетом следующих требований:
· получение количественных показателей состояния компонентов окружающей среды;
· выявление всех изменений компонентов окружающей среды, обусловленных влиянием выбросов загрязняющих веществ.
Материалы производственного мониторинга, оформляемые в зависимости от объема, должны содержать:
· анализ и обобщение фондовых материалов, собранных и переработанных в соответствии с результатами режимных наблюдений за состоянием компонентов окружающей среды;
· оценку воздействия выбросов предприятия на окружающую среду, включающую:
· оценку загрязнения атмосферного воздуха в результате выбросов стационарных источников;
· оценку загрязнения санитарно-защитной зоны предприятия.
Ответственность за охрану окружающей среды и достоверность информации несет
первый руководитель предприятия.
Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	Передача спец.предприятию

	Отработанные масла
	13 02 08*
	Передача спец.предприятию

	Лом черных металлов
	16 01 17
	Передача спец.предприятию

	ТБО
	20 03 01
	Передача спец.предприятию

	Вскрышные породы и отходы добычи
	Без классификатора
	Использование на рекультив.


3. Периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений
Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью.
В рамках осуществления производственного экологического контроля выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.
Периодичность наблюдений состояния окружающей среды и контролируемых параметров соответствует ГОСТам, требованиям проектов ПДВ и другим нормативам.
	Место измерений
	Определяемые параметры Периодичность
наблюдений

	Контроль загрязнения атмосферного воздуха

	Согласно план-графика контроля (расчетным методом)

	Контроль водных ресурсов

	Сточные воды
	Хозяйственно-бытовые сточные воды будут отводиться во временный септик, который по мере необходимости будет откачиваться ассенизационной машиной на основании договора со сторонней организацией.
Предусматривается установка мобильных туалетных кабин "Биотуалет". По мере накопления мобильные туалетные кабины очищаются и нечистоты вывозятся специальным автотранспортом.

	Контроль отходов

	Отходы производства и потребления
	На объектах не предусмотрено размещение отходов производства и потребления. Места временного складирования отходов производства и потребления расположены на специальных площадках.
Отходы по мере их накопления собирают в емкости и передаются на основании договоров сторонним организациям.


4. Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга
В приземном слое воздуха необходимо контролировать содержание пыли, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, нефтяных углеводородов и взвешенных частиц (сажа). Наблюдения будут проводиться на источниках вредных выбросов расчетным методом.
Согласно статье 203 ЭК РК мониторинг соблюдения нормативов допустимых выбросов стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников осуществляется путем измерений в соответствии с утвержденным перечнем измерений, относящихся к государственному регулированию. При невозможности проведения мониторинга путем измерений допускается применение расчетного метода.
Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. *

из них:
	1

	2
	Организованных, из них:
	0

	

	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	

	

	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	1

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	5(4*)


*Примечание 1. Источники,  подлежащие нормированию согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317
Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

	Наименование площадки
	Источник выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Карьер
	Бульдозер на вскрыше
	6001
	43°30'47,646" с.ш.

53°37'32,964" в.д.
	Пыль неорг. 20-70% SiO2
	Неорганизованный выброс

	
	Погрузчик 
	6002
	
	
	Неорганизованный выброс

	
	Автосамосвал на вывозе КАМАЗ-55111 на вывозе вскрыши и отходов в пределах карьера
	6003
	
	
	Неорганизованный выброс

	
	
	
	
	
	Неорганизованный выброс

	
	
	
	
	
	Неорганизованный выброс

	
	
	
	
	
	Неорганизованный выброс

	
	При ликвидац.
	*6001
	
	
	Неорганизованный выброс

	
	Заправка  ГСМ
	6005, *6002
	
	Сероводород
	Неорганизованный выброс

	
	
	
	
	Углеводороды С12-С19
	


*источник при ликвидационных работах
Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод
	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Граница СЗЗ
	Пыль неорг. 20-70% SiO2
	1 раз / 
квартал
	-
	Лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований загрязняющих веществ в контрольных точках на границе ССЗ карьера

	
	Сероводород
	
	-
	
	

	
	Углеводороды С12-С19
	
	-
	
	


Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

	№
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	-
	-
	-
	-
	-


5. Необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам мониторинга окружающей среды) и места проведения измерений

Наибольшее воздействие оказывает на загрязнение поверхностного слоя атмосферного воздуха на прилегающей территории.

Степень загрязнения атмосферы зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, и от климатических условий, определяющих перенос, рассеивание и превращение выбрасываемых веществ.
Источники загрязнения атмосферы различаются по мощности выброса (мощные, крупные, мелкие), высоте выброса (высокие, средней высоты и низкие), температуре выходящих газов (нагретые и холодные).
Скорость ветра способствует переносу и рассеиванию примесей, так как с усилением ветра возрастает интенсивность перемешивания воздушных слоев.
6. Протокол действия в нештатных ситуациях
Для быстрого реагирования рабочего персонала при аварийных (нештатных) ситуациях, на производстве необходимо разработать специальный план действия персонала и методы ликвидации аварий.
Также при нештатных ситуациях нужно составить протокол и немедленно информировать государственные контролирующие органы План действий в нештатных ситуациях подробно расписан в инструкции, где прописаны лица, отвечающие за оповещение контролируемых органов, номера рабочих и домашних телефонов лиц, имеющих отношение к ликвидации аварий. Составлена и утверждена схема первоочередности и сроков оповещения. Схема оповещения ответственных лиц при аварийных ситуациях продублирована и помещена в местах массового пребывания сотрудников предприятия.
Принято 3 уровня координирования сил и средств, в зависимости от сложности ситуации на случай возникновения аварийных ситуации.
Уровень 1: Происшествие, место которого ограничивается конкретным объектом или участком, которое может быть ликвидировано силами персонала, работающего на данном участке.
Уровень 2: Происшествие, ликвидация которого требует привлечения дополнительных сил и средств, вплоть до привлечения аварийно-восстановительной бригады. Привлекаются руководитель штаба ликвидации ЧС.
Уровень 3: Происшествие или аварийная ситуация, ликвидация которой требует полного привлечения сил аварийно-восстановительной бригады, возможно привлечение внешних сил, специализированных подрядчиков и т.д.
7. Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля
Внутренние проверки проводятся работником (работниками), в трудовые обязанности которого входят функции по вопросам охраны окружающей среды и осуществлению производственного экологического контроля.
В ходе внутренних проверок контролируется:
· выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
· следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
· выполнение условий экологического и иных разрешений;
· правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
· иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.
Работник (работники), осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:
· рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
· обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссий в окружающую среду;
· составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.
Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1
	Карьер
	Раз в квартал


8. Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля (информация о планах природоохранных мероприятий и/или программе повышения экологической эффективности)
Контроль качества атмосферного воздуха будет производиться расчетным методом той методикой, которой были определены нормативы эмиссии.
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