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	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027-2036 год

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	Код ЗВ
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ОБУВ)
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(001) Карьер
	0001
	001
	ДЭС
	Организованн
	
	248
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0.0342

	
	
	
	
	ый выброс
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.0056

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.003

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.0045

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	0.0298

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.00000005

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325 (
	0.0006

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	0.05)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754 (
	0.0149

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	1)
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027-2036 год

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	
	6001
	001
	Бульдозер
	Неорганизова
	
	74
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0.0308

	
	
	
	
	нный выброс
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.005

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.0149

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.0192

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	0.0962

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.0000003

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*
	0.0289

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908 (
	0.0096

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	0.3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6002
	001
	Экскаватор
	Неорганизова
	
	241
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0.1157

	
	
	
	
	нный выброс
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.0188

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.056

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.0723

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027-2036 год

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	0.3615

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.0000011

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*
	0.1085

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908 (
	0.1285

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	0.3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6003
	001
	Автосамосвал
	Неорганизова
	
	294
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0.1224

	
	
	
	
	нный выброс
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.0199

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.0593

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.0764

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	0.3822

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.0000013

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*
	0.1146

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908 (
	0.0004

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	0.3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027-2036 год

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6004
	001
	Вспом.мех
	Неорганизова
	
	123.4
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0.0533

	
	
	
	
	нный выброс
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.0087

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.0129

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.0177

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	0.6006

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.00000046

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензин (нефтяной,
	2704 (
	0.0868

	
	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в пересчете
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	на углерод/ (60)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*
	0.0239

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2)
	

	
	6005
	001
	Заправка
	Неорганизова
	
	18
	Сероводород (
	0333 (
	0.0000005

	
	
	
	
	нный выброс
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	0.008)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754 (
	0.000188

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	1)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c.


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	
	
	Количество  загрязняющих

	
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	
	
	веществ, выбрасываемых

	№
	
	
	
	
	в атмосферу

	ИЗА
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	

	
	м
	разм.сечен
	м/с
	расход,
	ратура,
	(ПДК,ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	
	
	устья, м
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производство:001 - Карьер

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	5.5
	0.15
	50.49
	0.892234
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0458
	0.0342

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0074
	0.0056

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0039
	0.003

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0061
	0.0045

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.04
	0.0298

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000001
	0.00000005

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (0.05)
	Формальдегид (Метаналь) (
	0.0008
	0.0006

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.02
	0.0149

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	6001
	5.5
	
	
	
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1156
	0.0308

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0188
	0.005

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.056
	0.0149

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722
	0.0192

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.3611
	0.0962

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000012
	0.0000003

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1.2)
	Керосин (654*)
	0.1083
	0.0289

	
	
	
	
	
	
	2908 (0.3)
	Пыль неорганическая,
	0.0364
	0.0096

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного производства
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	- глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6002
	5.5
	
	
	
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1333
	0.1157

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0217
	0.0188

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0646
	0.056

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0833
	0.0723

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.4167
	0.3615

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000013
	0.0000011

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1.2)
	Керосин (654*)
	0.125
	0.1085

	
	
	
	
	
	
	2908 (0.3)
	Пыль неорганическая,
	0.1485
	0.1285

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного производства
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	- глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6003
	5.5
	
	
	
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1156
	0.1224

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0188
	0.0199

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.056
	0.0593

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722
	0.0764

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.3611
	0.3822

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000012
	0.0000013

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1.2)
	Керосин (654*)
	0.1083
	0.1146

	
	
	
	
	
	
	2908 (0.3)
	Пыль неорганическая,
	0.0007
	0.0004

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного производства
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	- глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6004
	5.5
	
	
	
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1244
	0.0533

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0202
	0.0087

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0023
	0.0129

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722
	0.0177

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.3889
	0.6006

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000012
	0.00000046

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2704 (5)
	Бензин (нефтяной,
	0.3889
	0.0868

	
	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	на углерод/ (60)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1.2)
	Керосин (654*)
	0.1083
	0.0239

	6005
	5.5
	
	
	
	
	0333 (0.008)
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0.000001
	0.0000005

	
	
	
	
	
	
	
	(518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000399
	0.000188

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c.


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	3. Показатели работы пылегазочистного оборудования (ПГО)

	

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	

	Номер
	Наименование и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	проектный
	фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источников
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизовано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	0.38422
	0.38422
	
	
	
	
	0.38422

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е
	0,2312001
	0,2312001
	
	
	
	
	0,2312001

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	0.0051
	0.0051
	
	
	
	
	0.0051

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.00000009
	0.00000009
	
	
	
	
	0.00000009

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.2261
	0.2261
	
	
	
	
	0.2261

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	
	
	

	
	цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских месторождений)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(494)
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, жидкие
	0.153020
	0.153020
	
	
	
	
	0.153020

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	0.0583
	0.0583
	
	
	
	
	0.0583

	
	(4)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.058
	0.058
	
	
	
	
	0.058

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.1901
	0.1901
	
	
	
	
	0.1901

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.0000005
	0.0000005
	
	
	
	
	0.0000005


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1.4703
	1.4703
	
	
	
	
	1.4703

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0006
	0.0006
	
	
	
	
	0.0006

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	0.0868
	0.0868
	
	
	
	
	0.0868

	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	
	

	2732
	Керосин (654*)
	0.2759
	0.2759
	
	
	
	
	0.2759

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	0.0257186
	0.0257186
	
	
	
	
	0.0257186

	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	
	
	

	
	265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	


