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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ПУО – программа управления отходами 
Обращение с отходами – виды деятельности, связанные с отходами, включая предупреждение и минимизацию образования, сбор, утилизацию, переработку, обезвреживание, транспортировку, обезвреживание, транспортировку, хранение (складирование) и удаление отходов;

Окружающая среда - совокупность природных и искусственных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, подземные и поверхностные воды, земли, недра, животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии;
Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией обращения.

Хранение – складирование отходов в специально отведенных местах в целях их последующего безопасного удаления;

Утилизация – использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов;

Переработка – физические, тепловые, химические или биологические процессы, включая сортировку, которые изменяют характеристики отходов для уменьшения их объема или опасных свойств, облегчают обращение с ними или улучшают их утилизацию;

Обезвреживание – уменьшение или устранение опасных свойств отходов путем механической, физико-химической или биологической обработки;

Размещение – хранение или захоронение отходов производства и потребления;

Захоронение – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока;

Удаление – операции по захоронению и уничтожению отходов;

Накопление – временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков (не более 6 месяцев), осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления;
Плановый период - период, на который разработана Программа не более 10 лет;

Приоритетные виды отходов – виды отходов, предотвращение образования и увеличение доли восстановления, которых в рамках планового периода будет более эффективно с точки зрения снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду;

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду;
Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище и другое).

Введение
Операторы объектов I и (или) II категории, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, разрабатывают Программу в соответствии с требованиями статьи 335 Кодекса.

Основными нормативными документами по разработке программы являются:

· Экологический кодекс Республики Казахстан;
· Правила разработки программы управления отходами. Приказ И.о. министра( экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года №318.

Программа управления отходами разработана во исполнение требований законодательства Республики Казахстан для природопользователей с целью согласования с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды мероприятий: 
· по обеспечению постепенного сокращения объемов отходов; 
· по рекультивации мест размещения отходов;

· по снижению их вредного воздействия на окружающую среду.

Программа разработана в соответствии с принципом иерархии и содержит сведения об объеме и составе образуемых отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

Плановый период программы с 2027-2036 гг.

Пересмотр программы управления отходами осуществляется до момента получения нового экологического разрешения в соответствии со статьей 106 Кодекса.
Основанием для выполнения «Программы управления отходов» является Договор между ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» (разработчик) и ТОО «Ақ жол күрылыс» (заказчик).
Исполнитель: ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис», имеющее государственную лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02318Р от 04.10.2021 г., выданную МООС РК (приложение 1).

1.1 Общие сведения

1.1 Характеристика предприятия

	Полное наименование организации
	Товарищество с ограниченной ответственностью

«Ақ жол күрылыс»

	Краткое наименование организации
	ТОО «Ақ жол күрылыс»

	Юридический адрес
	130505, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Таушыкский с.о., с.Таушык, улица Ардагерлер, дом № 16.

	Фактический адрес
	Актау, Мангистауская область,

Промышленная зона 9 / участок 42

	Телефон
	+7 7292 305-506

+7 7292 305 504,

	e-mail
	akzholkurylys@azhkgroup.kz, AKZHOLKURYLYS@MAIL.RU

	БИН
	030940002856

	Руководитель
	Генеральный директор Каримбаев А.К.


Месторождение Гр№6 административно располагается на землях Каракиянском района Мангистауской области, в 23 км на запад от г.Жанаозен.
Состав предприятия:

- 1 карьер;

- площадка административно-бытовых помещений (мобильные вагоны);

- подъездные и внутрикарьерные автодороги (существующие, грунтовые)
В СЗЗ леса, сельскохозяйственные угодия, селитебных территорий, территории заповедников, ООПТ, музеи, памятники архитектуры отсутствуют.
1.2 Краткая характеристика климатических условий размещения предприятия

Климат района резко континентальный: холодная зима и жаркое лето, быстрый переход от зимы к лету, дефицит атмосферных осадков, большая сухость воздуха, интенсивность процессов испарения.

Среднегодовая температура воздуха составляет +11,3°. Максимальная летняя температура воздуха +40-45°С, зима холодная со средней температурой воздуха в январе -5°С.

Годовая сумма осадков - 125 мм, максимум их приходится на весенний и осенний периоды. Устойчивый снежный покров образуется в последних числах ноября - начале декабря. Средняя высота снежного покрова не превышает 20 см. Глубина промерзания почвы составляет 0,3-0,5 м для песков

Для района характерны почти постоянные и довольно сильные ветры, преимущественно северо-восточного и северного направлений, сопровождающиеся пыльными бурями. Среднегодовая скорость ветра всех направлений – 4,1 м/сек.  

Климатические условия района проектируемого карьера характеризуются следующими показателями:

· абсолютный максимум температуры воздуха - +40-430С;

· абсолютный минимум температуры воздуха - -300С;

· среднегодовая температура воздуха - +11,3 0С;

· средняя температура самого жаркого месяца – июля - +250С;

· средняя температура самого холодного месяца – января - -4,00С;

· амплитуда среднегодовой температуры самого жаркого и самого холодного       месяцев – 27,30С;

· максимальная глубина промерзания почвы – 0,4 м;

· средняя  многолетняя величина атмосферных осадков – 125 мм;

· преобладающее направление ветров: северо-восточное, северное;

· средняя скорость ветра – 4,1 м/с;

· преобладающие скорости ветра летом – 2-5 м/с;

· преобладающие скорости ветра зимой – до 10 м/с;

· процент штилевых дней – 1-2%.
Максимальная высота снежного покрова приходится на начало февраля - до 20 см.

1.3 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования
Месторождение Гр№6 административно располагается на землях Каракиянском района Мангистауской области, в 60 км на восток от г.Жанаозен. Ближайшим населенным пунктом является с.Кызылсай в 47 км.
Основное направление использования добываемого сырья  – в строительстве автодороги Ата-жолы.

Участок «Гр№6» разведан в 2018 г. Утвержденные запасы на общей площади 25,04 га составляют 442,75 тыс.м3. По данному проекту будет отработаны все геологические запасы категории С1. Отрабатываемые эксплуатационные запасы по данному плану составляют – 435704  м3.

Карьерное поле по отработке запасов в плане представляет собой многоугольник, расположенный в юго-восточной части участка. Расчетная площадь отрабатываемого карьера по данному плану составляет – 250400 м2. 

Поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, покрытой современными элювиально-делювиальными образованиями со слабо развитым почвенно-растительным слоем. Рельеф карьерного поля представляет собой плоскую слаборасчлененную поверхность с абсолютными отметками от  164,85 м  до 166,46 м.
Постоянные водотоки на описываемой территории отсутствуют. Поверхностный сток весенних талых вод осуществляется по многочисленным протокам, которые слепо заканчиваются в лиманах и соровых понижениях.

Грунтовые  воды  находятся  ниже  глубины разработки.

Согласно санитарной классификации проектируемый карьер должен иметь санитарно-защитную зону радиусом от 100 до 300 м, как предприятия IV класса опасности («Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». Приказ и.о. Министра здравохранения РК от 11.01.2022 № КРДСМ-2.).
Срок эксплуатации карьера – 2027-2036 гг..
При заданной Техническим заданием годовой производительности карьера, равной 43,5704 тыс. м3 в 2027-2036 гг..
Система разработки карьера

При проведении зачистки кровли полезного ископаемого предусматривается  бестранспортная система: бульдозер – вал скученного материала. При перемещении материала зачистки в выработанное пространство для рекультивации карьера действует схема бульдозер – внутренний отвал. 

По  способу  развития  рабочей  зоны  система разработки  является  сплошной  с  выемкой  полезного  ископаемого  горизонтальным  слоем  с продольным расположением  и  односторонним перемещением  фронта  работ  и  продольными  заходками  выемочного  оборудования.

 Отработка  полезного  ископаемого  ведется  по  схеме:  забой - экскаватор - автосамосвал - объекты строительства.

В виду слабого развития почвенно-растительного слоя и низкого его качества его селективная отработка нецелесообразна. Поэтому, при разработке вскрыши весь ее материал снимается и скучивается по бортам карьера. Материал будет использован для рекультивации

Режим работы

По условиям Технического задания (прилож. 1) годовая производительность карьера по полезному ископаемому составляет в 2027-2036 гг. – 43,5704 тыс. м3.

Режим работы карьеров сезонный (в периоды ведения строительных работ), односменный, с семидневной рабочей неделей, продолжительность смены - 8 часов. 

Исходя из производительности бульдозера и экскаватора, количество рабочих смен (рабочих дней) в году составит приблизительно в 2027-2036 гг. – 53 смены (рабочих дней).
Горно-технологическое оборудование

Горно-технологическое  оборудование

На производстве горных работ будут задолжены следующие механизмы.

На зачистке:

- бульдозер Т-170, 1 ед. 

На добычных работах 

- экскаватор ЭО-5126, 1 ед.,

- автосамосвал на вывозе HOWO ZZ3257 – 4 ед, 

На вспомогательных работах:

- машина поливомоечная на базе КАМАЗ-53213, 1 ед.,

- вахтовый автобус КАВЗ-3976, 1 ед.,

- бульдозер Т-130, 1 ед., тот же, что и на зачистке кровли

- автозаправщик, 1 ед.
2.1 Анализ текущего состояния управления отходами

2.1 Характеристика отходов, образования, сбора, места их хранения, утилизации и захоронения, рекультивации и/или уничтожения

В процессе производственной деятельности ТОО «Ақ жол күрылыс» образуется 5 видов отходов, в том числе:
- опасные отходы – 2 наименования;

- не опасные отходы – 3 наименования.

Перечень образующихся отходов ТОО «Ақ жол күрылыс»
	Наименование отходов
	Объем образующихся отходов, т/г
	Передача сторонним организациям, т/г

	1
	2
	3

	периоды
	2027-2036 гг.
	2027-2036 гг.

	Всего
	7062,63
	1,33

	- в том числе отходов производства
	7062,42
	1,12

	- отходов потребления
	0,21
	0,21

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	0,06
	0,06

	Отработанные масла
	0,79
	0,79

	Не опасные отходы

	Лом черных металлов
	0,27
	0,27

	ТБО
	0,21
	0,21

	Рыхлая вскрыша и отходы добычи
	7061,3*
	-


*Вскрышные породы рассчитаны в ПГР объемом 5008 м3/г. При средней плотности 1,41 г/см3 = вес составляет 7061,3 т/г.

Образующиеся производственные отходы от деятельности ТОО «Ақ жол күрылыс» передаются специализированным предприятиям на переработку и утилизацию на договорной основе. Отходы потребления передаются на полигон ТБО.
Виды отходов. Система образования, сбора и утилизации отходов.
Промасленная ветошь образуется на предприятии в процессе использования текстиля при техническом обслуживании транспорта. По мере образования промасленная ветошь хранится в контейнере, в дальнейшем промасленная ветошь передается специализированному предприятию на договорной основе. Годовой объем образования отходов за 2027-2036г -0,06 т.
Отработанные масла (моторные, трансмиссионные) образуются после истечения срока годности и в процессе эксплуатации находящегося на балансе предприятий автотранспорта. Образуются при текущих ремонтах, при доливе масла в спецтехнику и при операциях слива. По мере образования отработанные масла накапливаются в герметичных емкостях. Для временного размещения масел предусматриваются специальные емкости с закрывающимися крышками. В дальнейшем отработанные масла передаются специализированному предприятию на договорной основе. Годовой объем образования отходов за 2027-2036г -0,79 т.
Лом черных металлов на предприятии образуется при проведении текущего ремонта специализированной техники, а также при списании оборудования. Лом черных металлов временно накапливается на специализированных обвалованных площадках на территории предприятия. По мере накопления лом черных металлов передается или реализуется специализированному предприятию на договорной основе. Годовой объем образования отходов за 2027-2036г -0,27т.
Твердые бытовые отходы образуются в процессе непроизводственной деятельности сотрудников предприятия, а также а также при уборке помещений. Временное накопление отходов осуществляется в металлических контейнерах для сбора ТБО, которые установлены на территории предприятия. По мере накопления отходы передаются на полигон п.Жанаозен на договорной. Годовой объем образования отходов за 2027-2036г -0,21т.
Вскрышные породы. Образуются в результате вскрышных работ. Принимаемая система разработки вскрышных пород с циклично-забойно-транспортным оборудованием по схеме бульдозер-погрузчик-автосамосвал-временный отвал. Отвалы временные для дальнейшей цели – рекультивация. (рассчитаны в Плане горных работ)
Перечень, характеристика и масса отходов производства и потребления в целом по предприятию представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Характеристика отходов, образующихся на предприятии, и их места хранения (инвентаризация)
	№пп
	Цех, участок
	Источник образования, получения отходов
	Код отходов
	Наименование отходов
	Классификация
	Физико-химическая характеристика отходов
	Образование отходов, т/г
	Место временного хранения отходов
	Удаление отходов
	Примечания

	
	
	
	
	
	
	Агрегатное состояние
	растворимость
	летучесть
	Содержание основных компоненентов, %
	
	№ по общей нумерации
	Характеристика места хранения отходов
	Накоплено в момент проведения инвентаризации
	Способ и периодичность удаления
	Куда удаляется отход
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	
	Ремонтные работы
	15 02 02*
	Промасленная ветошь
	Опасные
	Тв
	-
	-
	Углеводороды (целлюлоза) - 56,52 Углеводороды (минеральное масло) – 38,56 Углеводороды (смолистый остаток) -4,91 Углеводороды (сумма полихлорирова нных бифенилов) – 4,627
	0,06
	1
	Контейнер
	-
	Автотранспорт, 1 раз в год
	Вывозится на спец.предприятие по договорной основе
	-

	2
	
	Обслуживание транспорта
	13 02 08*
	Отработанные масла
	
	Ж
	-
	-
	Нефтепродукт ы – 92,2 Мех.примеси – 0,93 Смолистый остаток – 6,09 Сумма полихлорирова нных бифенилов и трифенилов – 0,003339 Цинк – 0,039259
	0,79
	2
	Резервуар, емкость
	-
	Автотранспорт, 1 раз в год
	Вывозится на спец.предприятие по договорной основе
	-

	3
	
	Ремонтные работы
	16 01 17
	Лом черных металлов
	Не опасные
	Тв
	-
	-
	Fe – 96 Обмазка по титану - 2 Fe2O3 – 1 Прочие - 1
	0,27
	3
	Открытая площадка
	-
	Автотранспорт, 1 раз в год
	
	-

	4
	
	Жизнедеятельность персонала
	20 03 01
	ТБО
	
	Тв
	-
	-
	Бумага – 20 Пластик – 20 Прочее - 60
	0,21
	4
	Контейнер
	-
	Автотранспорт, по мере накопления
	
	

	5
	
	Разработка вксрыши и отходы добычи
	Без классификатора
	Вскрышные породы
	
	Тв
	
	
	ниже 20% двуокиси кремния
	7061,3
	5
	Временный отвал
	
	Самосвалы, в процессе вскрышных работ
	
	-


Согласно ст. 338 Экологического кодекса РК, виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований Экологического Кодекса.

Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасносностью, высокой реакционной способностью) и могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Неопасные отходы - отходы, которые не относятся к опасным отходам. 

В соответствии с Классификатором отходов, утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6.08.2021 г №23903, код отходов, обозначенный знаком (*) означает:
1) отходы классифицируются как опасные отходы;

2) обладает одним или более свойствами опасных отходов, приведенными в Приложении 1 Классификатора.

2. Код отходов, необозначенный знаком (*) означает:

1) отходы классифицируются как неопасные отходы, при этом необходимо убедиться, что отход не относится к зеркальным отходам;

2) если отход относится к зеркальным отходам, то отход классифицируется как опасный в следующих случаях:

для свойств H3, H4, H5, H6, H7, H8, Н10, Н11 и Н13 отходы соответствуют одному или более лимитирующим показателям опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным отходам в соответствии с приложением 3 Классификатора.

В таблице 2.2 приводится классификация каждого вида отхода по степени и уровню опасности.

Таблица 2.2. Общая классификация отходов.
	№пп
	Наименование отхода
	Классификационный код
	Уровень опасности

	1
	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	Опасные

	2
	Отработанные масла
	13 02 08*
	Опасные

	3
	Лом черных металлов
	16 01 17
	Не опасные

	4
	ТБО
	20 03 01
	Не опасные

	5
	Вскрыша
	Без классификатора
	Не опасные


2.2 Анализ ситуации с управлением отходами на предприятии
Система управления отходами на предприятии определяет процессы образования отходов, их идентификацию, требования к их сбору, упаковке и маркировке при необходимости, транспортировке, складированию (упорядоченному размещению), хранению и удалению.
В рамках проведения организационно-административной работы, предприятие запланировало ряд мероприятий, способствующих сокращению образования отходов.
Основополагающими принципами политики в области управления отходами на предприятии будут являться:
· ответственность за обеспечение охраны компонентов окружающей среды (воздух, подземные воды, почва) от загрязнения отходами производства и потребления;

· максимально возможное сокращение образования отходов производства и потребления и экологически безопасное обращение с ними;

· организация работ, исходя из возможности повторного использования, утилизации, регенерации, очистки или экологически приемлемому удалению отходов производства и потребления;

· сокращение негативного воздействия на окружающую среду за счет использования технологий и оборудования, позволяющих уменьшить образование отходов.

Управление отходами производиться в соответствии с Экологическим кодексом РК, с международной признанной практикой, а также с политикой предприятия.

Согласно политики предприятия производиться регулярная инвентаризация, учет и контроль за временным хранением и состоянием всех образующихся видов отходов производства и потребления.
Перевозка всех отходов производиться под строгим контролем. Для этого движение всех отходов регистрируется в журнале.

Собственники отходов должны хранить документацию по учету отходов в течение пяти лет.
Отходы, образующиеся на производстве, хранятся в специально оборудованных местах, с соблюдение всех требований, не более 6 месяцев. Ведутся журналы учета образования отходов.
3.1 Цель, задачи и целевые показатели
Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств образуемых и накопленных отходов, а также отходов, подвергаемых удалению.
Задачи программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами.
Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов, с учетом:

· внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших доступных технологий по надежному хранению, при необходимости, обезвреживанию и вторичному использованию отходов;

· минимизации объемов отходов, вывозимых в накопители отходов для размещения, обезвреживания, захоронения;

· минимизации отрицательного воздействия отходов на окружающую среду.
Программой управления отходами предусматриваются мероприятия, направленные на постепенное снижение объемов образуемых отходов и снижения негативного воздействия их на окружающую среду.

Согласно Экологическому Кодексу РК, нормативным правовым актам, принятым в Республике Казахстан, все отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться и захорониться с учетом их воздействия на окружающую среду.

В целях предотвращения загрязнения компонентов природной среды накопление и удаление отходов производится в соответствии с международными стандартами и действующими нормативами Республики Казахстан, а также внутренними стандартами, при соблюдении которых должны обеспечиваться условия, когда образующиеся отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье персонала предприятия.

Управление отходами на предприятии осуществляется в рамках действующего природоохранного законодательства РК в части обращения с отходами производства и потребления.

Исходя из этого, при осуществлении производственной и хозяйственной деятельности предприятия принята следующая иерархия работы с отходами:

· снижение объемов образования отходов;

· безопасное размещение;

· безопасная транспортировка на специализированное предприятие.

Система управления отходами также включает:

· инвентаризацию отходов;
· идентификацию образующихся отходов и их учет;
· раздельный сбор отходов (сегрегация) в местах их образования с учётом( целесообразного объединения видов по уровню их опасности с целью оптимизации дальнейших способов удаления;

· накопление и временное хранение отходов до целесообразного вывоза;
· транспортировку отходов для последующего обращения с ними.
Инвентаризация отходов.
Ежегодно на предприятии проводится инвентаризация отходов и представляется перечень всех отходов, которые образуются.

Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации, утилизации, обезвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия отходов производства, которые включаются в программу достижения стратегических экологических целей.
Сбор и хранение и транспортировка отходов.

Сбор отходов производят раздельно, в соответствии с видом отходов, методами их утилизации, реализацией, хранением и размещением отходов.

Для сбора отходов выделены специально отведенные места с установленными контейнерами для сбора отходов.

Контейнеры маркированы и окрашены в определенные цвета:

· контейнеры и емкости с пожароопасными отходами (промасленная ветошь, отработанные масла) –( желтый цвет; 

· контейнеры лома черного металла (при их использовании) – черный цвет;

· контейнеры с бытовыми отходами – синий цвет;

Хранение отходов в контейнерах позволяет предотвратить утечки, уменьшить уровень их воздействия на окружающую среду, а также воздействие погодных условий на состояние отходов.

По мере наполнения тары отходы подразделений вручную доставляются в соответствующие места временного хранения предприятия. 

Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, реализации, размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиями к обращению с отходами по уровням опасности.

Оформление документов на вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществляет ответственный за обращение с отходами в производственном подразделении.

Транспортировка всех видов отходов производится автотранспортом подрядчика, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды. Передвижение грузов производится под строгим контролем.

Вывозу на специализированные предприятия подлежат: отработанные масла, промасленная ветошь, лом черных металлов, ТБО.
Таблица 2.3. – Сведения о системе дальнейшего обращения с отходами.
	№пп
	Наименование отходов
	Методы утилизации отходов

	1
	2
	3

	1
	Промасленная ветошь
	Передача спец.предприятию

	2
	Отработанные масла
	Передача спец.предприятию

	3
	Лом черных металлов
	Передача спец.предприятию

	4
	ТБО
	Передача спец.предприятию

	5
	Вскрыша
	Временный отвал


4.1 Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры
В данном разделе Программы на предприятиях операторами объектов I и II категорий обосновываются лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Кодекса и методикой расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
4.1 Показатели программы по достижению поставленных задач
Цели Программы имеют количественное и/или качественное значение и прогнозируют на определенных этапах результаты реализации комплекса мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.
Показатели Программы, фактические объемы образования отходов и данные по утилизации и хранению приняты согласно паспортов опасного отхода.

Показатели имеют количественное и/или процентное выражение (отношение объема отхода, используемого/перерабатываемого/утилизируемого данным способом к общему объему образования отхода).

Показатели программы представляют собой прогнозные/ожидаемые результаты, которые могут количественно измениться в зависимости от фактического образования отходов, однако, процентные показатели соотношения образования отхода и его использования/переработки/утилизации будут достигнуты.

Показатели программы по достижению поставленных задач приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Показатели программы управления отходами ТОО «Ақ жол күрылыс» на 2027-2036 гг.

	Показатели, %
	2027-2036 гг.

	Задача 1. Ежегодное проведение обучения специалистов предприятия в области охраны окружающей среды на всех уровнях, с целью повышения уровня знаний по обращению с отходами на предприятии.

	Доля специалистов предприятия в области охраны окружающей среды проходящие обучение, с целью повышения уровня знаний.%
	100

	Задача 2. Организация мест хранения отходов, согласно установленным требованиям

	Доля организованных мест хранения отходов %
	100

	Задача 3. Ежеквартальное отслеживание состояния мест временного хранения отходов и своевременное предотвращение смешивания отходов с компонентами окружающей среды позволит предотвратить, или снизить загрязнение окружающей среды.

	Доля ежеквартального проведенного мониторинга по отслеживанию состояния мест временного хранения отходов %
	100

	Задача 4. Постоянное ведение системы раздельного сбора отходов позволит предотвратить химические реакции компонентов отходов и образование более опасных соединений. Кроме того, это позволит лучше оценить потенциал образующихся отходов как вторичного сырья для различных производств, или позволит выявить новые, более оптимальные способы утилизации.

	Доля ведения системы раздельного сбора отходов %
	100

	Задача 5. Передача специализированным сторонним организациям максимального количества отходов на повторное использование (отработанные автошины, металлолом, отработанные аккумуляторы и т.д.) не реже 2 раз в год и по мере образования и накопления позволят сократить объемы временного накопления.

	Доля отходов переданных специализированным сторонним организациям на повторное использование %
	100


Временное хранение отходов осуществляется в специально отведенных и оборудованных местах. Вывоз отходов осуществляется специализированной сторонней организацией на договорной основе.
4.2 Лимиты накопления отходов и захоронения отходов
Согласно статьи 41 Экологического кодекса РК, в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются:
1) лимиты накопления отходов;

2) лимиты захоронения отходов.

Обоснование лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, осуществлялось в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Кодекса и методикой расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 года № 206.
Лимиты накопления отходов.

Объемы лимитов накопления отходов приняты согласно расчетных данных.

Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной)

Промасленная ветошь, образуется при профилактической обтирке техники, ликвидации проливов - пожароопасные, по токсичности – «Опасные отходы. Норма расхода обтирочного материала на 1000 часов работы для типов механизмов, используемых на проектируемом карьере составляет: для бульдозера и погрузчика – 0,21 т, для экскаватора – 0,06 т (6, таб. 52 и 54), для автотранспорта 0,002 т на 10000 км пробега. 
	Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной)
	
	

	Показатели
	Норматив или формула расчета
	Исходный показатель
	Величина результата (М0)

	
	
	Ед.изм
	Величина показателя
	

	Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной) (т)

	Бульдозер
	2027-2036 гг.
	0,21 т на 1000 ч работы
	Час/год
	132,2
	0,015864

	Экскаватор
	2027-2036 гг.
	0,06 т на 1000 ч работы
	Час/год
	419
	0,02514

	Автотранспорт
	2027-2036 гг.
	0,002 т на 10000 км пробега
	Число ходок
	2925
	0,00585

	
	
	
	растояние, км
	10
	

	Итого:
	0,066854

	Норма образования промасленной ветоши:
	
	
	
	

	N = М0 + М + W, т/год, где:
	
	
	
	

	М0- поступающее количество ветоши;
	
	
	
	

	М - норматив содержания в ветоши масел, М=0,21 * М0;
	
	
	

	2027-2036 гг.
	М0=
	0,0056225
	
	
	

	W - нормативное содержание в ветоши влаги, W = 0,15*M0;
	
	
	

	2027-2036 гг.
	W=
	0,0070281
	
	
	

	Норма образования промасленной ветоши, M0+М+W, т
	
	
	

	2027-2036 гг.
	N=
	0,06
	
	
	

	При эксплуатации карьера количество промасленной ветоши составит: 0,06 т/год.
	

	Количество отходов принято ориентировочно и будет корректироваться по фактическому образованию.


	Расчет объема образования металлолома:
	
	
	
	

	Металлолом будет представлен изношенными деталями горно-транспортного оборудования. 

	Расчет объема черного металлолома выполнен по «Методике оценки объемов образования типичных твердых отходов производства и потребления», Л.М. Исянов, С-Пб-1996г.

	Лом металлов от ремонта любой техники считается по формуле: Мотх.=ΣМ1*Н1+ ΣМ2*Н2,  ΣМ1 – суммарная масса (т) металлической части спецмеханизмов (бульдозер, погрузчики и т.д.), ΣМ2 – суммарная масса (т) автотранспорта, Н1 и Н2 – нормативный % образования отходов металла: для спецтехники – 1,74%, для автотранспорта – 1,5%.

	М1 (т) = 
	49,5
	
	
	
	

	М2 (т) = 
	67,05
	
	
	
	

	Мотх. 49,5 x 0,0174 + 67,05 x 0,015 = 1,87 т.
	
	
	
	

	С учетом годовой задолженности оборудования (продолжительности работы в году - 53 дней) количество черного металлолома составит:

	M = 1,87 x (53 x 100 / 365)% = 0,27 т/год
	
	
	
	


	Расчет объемов образования масла отработанного
	
	
	

	Отработанные масла образуются при эксплуатации транспортных средств и других механизмов - жидкие, пожароопасные, «янтарный список», частично растворимы в воде. 

	N = (Nb + Nd) –  (Nb + Nd)*0,25, где: (Nb + Nd)*0,25 - доля эксплуатационных потерь масла от общего его количества

	Nd - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе.

	Дизельное топливо:

	Nd = Yd*Hd*p (Yd )- расход дизельного топлива:

	При эксплуатации: 2027-2036 гг.. – 33,56 (28,1986 x 1,19) куб.м. 

	Hd - норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива; р - плотность моторного масла, 0,93 т/м3 );

	Nd= 33,56 x 0,032 x 0,93 = 1 т/г

	Бензин:

	Nd = Yd*Hd*p (Yd ) - расход бензина:

	Nb - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине (при эксплуатации):

	При эксплуатации: 2027-2036 гг.. – 1,85 (1,48 x 1,25) куб.м. 

	Nb - норма расхода масла, 0,024 л/л расхода топлива.

	Nb= 1,85 x 0,024 x 0,93 = 0,05 т/г

	Итого отработанного масла:

	N = (1 + 0,05) - 25% = 0,79 т/г.

	Отработанное масло собирается в бочки с последующей отправкой на регенерацию.


	Расчет объема образования твердо-бытовых отходов
	
	
	
	

	Общее годовое накопление бытовых отходов промышленного предприятия  рассчитывается по формуле:
	

	Mобр =   p*n*m – Qутил,
	

	где Мобр – годовое количество отходов, м3/год;
	

	p – норма накопления отходов на промышленном предприятии, т/раб. день/ чел.;
	

	n – годовая продолжительность работ, день.
	

	m – явочная численность персонала, чел.; 
	

	Расчет образования коммунальных отходов:
	


	Удельная санитарная норма образования отхода для промышленных предприятий, м3/год, р
	Средняя плотность отходов, т/м3
	Норма накопления на одного чел. т/год
	Норма накопления на одного чел. в рабочий день., т/раб. день, р
	Продолжител. проектируемых работ, сут., n
	Среднегодовая явочная численность персона, чел, m
	Кол-во образов. коммун. отходов, т, Мобр

	2027-2036 гг.

	0,3
	0,25
	0,075
	0,0003
	53
	13
	0,21


Твердые бытовые отходы периодически вывозятся на полигон ТБО г. Жанаозен. 

Количество образующихся отходов, металлолома, промасленной ветоши, отработанного масла, ТБО, принято ориентировочно и будет уточняться заказчиком в процессе эксплуатации карьера.
Примечание. «Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №13, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 нормативы (лимиты) размещения отходов производства и потребления не устанавливается на те отходы, которые передаются сторонним организациям.

Лимиты накопления отходов
	Наименование отходов
	Образование т/год
	Размещение т/год
	Передача сторонним организациям т/год

	
	2027-2036 гг.
	2027-2036 гг.
	2027-2036 гг.

	Всего
	7062,63
	7061,3
	1,33

	в т.ч. отходов производства
	7062,42
	7061,3
	1,12

	отходов потребления
	0,21
	 
	0,21

	Опасные отходы

	отработанные масла
	0,79
	 
	0,79

	промасленная ветошь
	0,06
	 
	0,06

	Не опасные отходы

	металлолом
	0,27
	 
	0,27

	ТБО
	0,21
	 
	0,21

	Рыхлая вскрыша*
	7061,3
	7061,3
	

	
	
	Временный отвал
	


*Вскрышные породы рассчитаны в ПГР объемом 5008 м3/г. При средней плотности 1,41 г/см3 = вес составляет 7061,3 т/г.

Лимиты захоронения отходов.

Захоронение отходов не предусматривается.
5.1 Необходимые ресурсы

Источником финансирования программы являются собственные средства ТОО «Ақ жол күрылыс».

Расчеты необходимых ресурсов по реализации Программы и источники их финансирования приведены в табл. 6.1 раздела 6.
6.1 План мероприятий по реализации Программы

Передача отходов физическим и юридическим лицам

Программой предусматривается передача отходов юридическим и физическим лицам, осуществляющим их переработку и утилизацию.

В специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии на переработку и утилизацию отходов, передаются следующие виды отходов: лом черных металлов, промасленные ветошь, отработанные масла.

На полигон ТБО п.Жанаозен для захоронения отходов передаются твердобытовые отходы.

Мероприятия по предотвращению образования опасных отходов

Программой предусматриваются мероприятия для своевременного предотвращения образования отходов, а именно передача опасных отходов в специализированные организации для дальнейшей утилизации и захоронения.
Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов, на состояние окружающей среды.

На предприятии в целом по ТОО «Ақ жол күрылыс» предусмотрено внедрение ряда мероприятий, направленных на снижение негативного влияния отходов на окружающую среду:
· Сортировка и раздельное хранение разных видов отходов;

· Маркировка контейнеров для сбора отходов;

· Использование контейнеров с крышками;

· Ежедневная (летний период) обработка хлорной известью контейнеров из под ТБО;

· Ремонт и замена вышедших из строя контейнеров.(
План мероприятий по реализации программы
План мероприятий является составной частью Программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.
При составлении Плана мероприятий использованы следующие основные понятия:

обезвреживание отходов – уменьшение или устранение опасных свойств отходов( путем механической, физико-химической или биологической обработки;

утилизация отходов – использование отходов в качестве вторичных( материальных или энергетических ресурсов;
захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально( установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока;

размещение отходов – хранение или захоронение отходов производства и( потребления;

переработка отходов – физические, химические или биологические процессы,( включая сортировку, направленные на извлечение из отходов сырья и (или) иных материалов, используемых в дальнейшем в производстве (изготовлении) товаров или иной продукции, а также на изменение свойств отходов в целях облегчения обращения с ними, уменьшения их объема или опасных свойств;

хранение отходов – складирование отходов в специально установленных местах( для последующей утилизации, переработки и (или) удаления.
План мероприятий по реализации программы управления отходами производства и потребления ТОО «Ақ жол күрылыс» на 2027-2036 г.г. приведен в Таблице 6.1.

Указанные в Таблице 6.1. суммы расходов являются предварительными (сумма затрат на мероприятия может корректироваться в большую или меньшую сторону). Фактические расходы на мероприятия по управлению отходами будут определены в зависимости от объемов образования отходов.
Таблица 6.1. План мероприятий по реализации Программы управления отходами ТОО «Ақ жол күрылыс» при добыче песчано-гравийной смеси, песка, глинистых пород на участке грунтового резерва №6 автодороги Ата жолы, км 0-51 на участке грунтового резерва №6 в Каракиянском районе, в Мангистауской области Республики Казахстан на 2027-2036 г.г.
	№пп
	Мероприятия
	Показатель
	Форма завершения
	Ответственный за исполнение
	Срок исполнения
	Предполагаемые расходы
	Источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Опасные отходы

	1
	Передача промасленной ветоши сторонним специализированным организациям на договорной основе для обезвреживания и утилизации.
	2027-2036 гг.- 0,06т.

	Утилизация отхода сторонними специализированными предприятиями. Предупреждение загрязнения компонентов ОС. Соблюдение правил техники безопасности и санитарных норм. Предупреждение загрязнения компонентов ОС
	Начальник участка
	2027-2036 гг.
ежегодно
	Согласно договоров
	Собственные средства

	2
	Передача отработанного масла сторонним специализированным организациям на договорной основе для утилизации
	2027-2036.- 0,79т.

т/год.
	Утилизация отхода сторонними специализированными предприятиями. Предупреждение загрязнения компонентов ОС. Соблюдение правил техники безопасности и санитарных норм. Предупреждение загрязнения компонентов ОС
	Начальник участка
	2027-2036 гг.

ежегодно
	Согласно договоров
	Собственные средства

	Не опасные отходы

	3
	Передача лома черных металлов сторонним специализированным организациям на договорной основе для утилизации
	2027-2036 - 0,27т.

т/год.
	Передача отхода на вторичную переработку как втор.чер.мет. Соблюдение правил техники безопасности и санитарных норм. Предупреждение загрязнения компонентов ОС
	Начальник участка
	2027-2036 гг.

ежегодно
	Не требуется
	-

	4
	Передача ТБО на специализированный полигон организациям на договорной основе для утилизации
	2027-2036 0,21т.

т/год.
	Размещение на полигоне ТБО сторонней организации. Предупреждение загрязнения компонентов ОС
	Начальник участка
	2027-2036 гг.

по мере образования
	Согласно договоров
	Собственные средства

	5
	Перемещение во временный отвал вскрыши и отходов добычи
	7061,3  т/год.
	Размещение во временном отвале. Своевременная планировка поверхности отвала
	Начальник участка
	2027-2036 гг.
	Не требуется
	Не требуется
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5. Классификатор отходов, утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6.08.2021 г №23903.
6. Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденные приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.
ПРИЛОЖЕНИЯ
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