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Введение

Настоящим Планом предусматривается производство горных работ по добыче песчано-гравийной смеси, песка, глинистых пород на участке грунтового резерва №6 автодороги Ата жолы, км 0-51 в Каракиянском районе Мангистауской области Республики Казахстан. Заказчиком Плана горных работ является ТОО «Ақ жол күрылыс».

Содержание и форма настоящего документа приняты в соответствии с Техническим заданием Заказчика и действующими нормативными документами. 

Основное направление использования добываемого сырья  – в строительстве объектов района и области. 

Срок эксплуатации карьера  2027-2036 г.г.

Участок «Гр№6» разведан в 2018 г. Утвержденные запасы на общей площади 0,2504 км2 (25,04 га) составляют 442,75 тыс.м3. По данному проекту будет отработаны все геологические запасы категории С1. Отрабатываемые эксплуатационные запасы по данному плану составляют – 435704 м3. Расчетная площадь отрабатываемого карьера по данному плану составляет – 250400 м2.
При заданной Техническим заданием годовой производительности карьера, равной 43,5704 тыс. м3 в 2027-2036 гг.
План разработан ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис». 

Основанием для проектирования является Техническое задание на составление Плана горных работ по добыче песчано-гравийной смеси, песка, глинистых пород на участке грунтового резерва №6 автодороги Ата жолы, км 0-51.

При составлении Плана были использованы:

1. Протокол заседания ЗК МКЗ при МД «Запказнедра» по утверждению запасов песка на участке грунтового резерва №6 автодороги Ата жолы, км 0-51 в Каракиянском районе Мангистауской области

2. Отчет о результатах геологоразведочных работ с подсчетом запасов песка на участке грунтового резерва №6 автодороги Ата жолы, км 0-51 в Каракиянском районе Мангистауской области РК, выполненных в 2018 г.
Руководством при составлении Плана горных работ послужили действующие нормативные документы: 

Нормы технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов;

Правила эксплуатации горных и транспортных механизмов и электроустановок;

«Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». Приказ и.о. Министра здравохранения РК от 11.01.2022 № КРДСМ-2;

Указания по составлению проектов рекультивации нарушенных и нарушаемых земель в Республике Казахстана;

Кодекс РК «О недрах и недропользовании» от 17.12.2017г.

Законы РК «О гражданской защите» (№376-V от 29.10.2015) 

Республиканские НПА по охране окружающей среды, по водообеспечению и по безопасности строительных материалов.
1. Общие сведения

Грунтовый резерв, согласно схеме административного деления, находится на территории Каракиянского района Мангистауской области, в слабо населённом районе. Участок ГР №6 располагается примерно в 47 км восточнее с. Кызылсай
По географическому подразделению месторождение Гр№6 находится в пределах Южно-Мангышлакского плато, поверхность которого сложена, в основном, полого залегающими известняками понтического и сарматского ярусов, которые сравнительно устойчивы процессам денудации. Поэтому бронированные ими поверхности, как правило, слабо расчленены.

Постоянных водотоков на территории нет. Отмечаются лощины с пологими бортами, водоток по которым наблюдается лишь при сильных ливнях и снеготаянии. Поверхность Южно-Мангышлакского плато имеет небольшой уклон на юго-запад, что обусловлено общим падением бронирующих слоёв в этом направлении.

По природным и климатическим условиям рассматриваемый район относится к зоне северных пустынь с засушливым резко континентальным климатом. Максимальные температуры  отмечаются в июне-августе и составляют от 40 до 45оС, минимальные в январе-феврале – от -23 до - 30оС. Среднегодовая температура воздуха +11,3оС. В наиболее холодные зимы глубина промерзания грунта может достигать 0,8м.

Среднегодовое количество осадков 125мм, причем наибольшее количество их выпадает в мае-июне (32 мм) наименьшее – в августе-сентябре (5 мм). Для района характерны сильные ветры, зимой преимущественно восточного и юго-восточного направления,  летом – северо-западного. Скорость ветра в среднем 1,4-4,2 м/сек, максимальные скорости 15-17 м/сек.

Количество дней со штилем – 6. Число дней со скоростью 15 м/сек  и более 84. Снежный покров образуется с третьей декады декабря и может сохраняться до середины марта. 

Растительный покров бедный: на плато в основном распространены полынь и биюргун, в западинах к этим видам добавляются злаки (ковыль, пырей) и кустарники (карачана).

Ближайший населённый пункт Кызылсай связан с областным центром – городом Актау дорогой с асфальтным покрытием. Сюда же подведена железнодорожная ветка. Кроме этого, в районе участка широко развита система грунтовых дорог, проезд по которым возможен в любое время года.

На площади проведённых работ промышленные объекты, здания и сооружения отсутствуют.

В экономическом отношении район характеризуется высоким развитием нефтеразведочных и промысловых работ, где существует постоянный спрос на строительные материалы.      

В этих условиях разведанное сырьё является дефицитным и востребованным.
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2. Генеральный план и транспорт

2.1. Краткая характеристика площадок предприятия

Как отмечалось выше, проектируемый карьер, согласно схеме административного деления, находится в Каракиянском районе, Мангистауской области. От офиса и промбазы недропользователя, находящегося в г. Жанаозен, объект удален на расстояние 60 км на запад. Ближайший населенный пункт с.Кызылсай (47 км).
Месторождение Гр№6, занимает площадь 0,2504 км2 с абсолютными отметками от 161,79 до 166,6 м. Полезное ископаемое представлено песками, пригодными к использованию при строительных работах. По данному плану будут отработаны все запасы.
Исходя из целевого использования подлежащего разработке сырья, добываемая товарная горная масса подлежит транспортировке к объектам строительства автотранспортом разработчика.
По характеру перемещения грузов выделяются внешние и внутренние перевозки. К внешним перевозкам относятся доставка к месту строительства оборудования, механизмов,  горюче-смазочных материалов, питьевой и технологической воды, рабочей смены и прочего, а также перевозка добытой горной массы на участки строительства. Внешние перевозки осуществляются по существующим автодорогам из г. Жанаозен. Плечо перевозки добытой горной массы до места ее использования рассчитано для средних значений и составляет 5 км. Дороги проходимы для транспорта почти круглогодично за исключением периодов распутицы.

Внутренние перевозки – это транспортировка материалов при выполнении технологических операций на горных и строительных работах. 

Постоянная гидрографическая сеть отсутствует. Временные водотоки появляются только при ливнях, случающихся весной и осенью, и при интенсивном снеготаянии.

Растительный покров и животный мир по видовому составу беден и характерен для зоны пустынь и полупустынь.

Грунтовые воды находятся ниже границы подсчетного блока.
2.2. Состав предприятия

Проектируемый карьер в своем составе будет иметь следующие объекты:

· собственно карьер;

· площадку административно-бытовых помещений (АБП) с резервуаром запаса хоз-питьевой воды; 

· подъездная дорога - существующая;

· внутрикарьерные автодороги (естественная поверхность).

2.3. Размещение объектов строительства
Карьер занимает центральную часть проектируемой строительной площадки и охватывает весь участок в контуре его балансовых запасов.

Площадка АБП размещается в 50 м к югу от юго-восточного борта карьера.

Подъездная дорога отходит от северного борта карьера до автодороги Ата жолы 0-51 км.
Земли, на которых размещаются объекты проектируемого производства как по своему орографическому положению, так по качеству плодородного слоя являются малоценными и малопригодными для ведения сельского хозяйства.

2.4. Водоотвод дождевых и талых вод

В связи с климатическими условиями (количество осадков 150 мм в год, толщина снежного покрова не превышает 120 мм), а также с характером рельефа места размещения карьера, существенного притока за счет атмосферных вод в карьер не ожидается. Поэтому специальные мероприятия по отводу дождевых и талых вод не предусматриваются.

2.5. Транспорт

Грузы, поступающие на место строительства проектируемого карьера, доставляются автомобильным транспортом по существующим автодорогам. Транспортировка добываемых пород от карьера до объектов строительства осуществляется автотранспортом разработчика и потребителя.

Внутри- и междуплощадочные перевозки производятся вспомогательным автотранспортом.

Доставка рабочей смены из вахтового поселка осуществляется пассажирским автотранспортом. 

Размеры перевозок автомобильным транспортом (внешние перевозки)

Таблица 2.6.1
	№№  п/п
	Наименование  груза
	Единица 
	Кол-во
	Примечание

	
	
	измерения
	2027-2036 гг.
	

	I  Прибытие

	1
	Оборудование и запчасти
	тонн
	59,5
	Механизмы, вагончики, ящики

	2
	Хоз-питьевая и тех. вода
	- !! -
	108,2
	Автоцистерны и бойлеры

	3
	ГСМ
	- !! -
	9,70
	Спецемкости, бочки

	4
	Неучтенные материалы
	- !! -
	10
	Ящики, баллоны и пр.

	Всего по прибытию
	тыс. тонн
	187,4
	 

	II  Отправление

	1
	Товарная горная масса
	тонн
	43570,4
	Навалом

	2
	 
	тонн
	1,33
	Навалом и в

	
	
	
	
	спецемкостях

	Всего по отправлению
	тонн
	43571,73
	 


Автотранспортные средства

Таблица 2.6.2

	№№ 

п/п
	Наименование перевозок
	Марка машин,  грузоподъемность
	Кол-во
	Примечание

	1
	Внешние перевозки
	К-700 

Трейлер, г/п 40 т

Автосамосвал  HOWO ZZ3257
	1

1

4
	

	2
	Специальные машины
	Поливомоечная   КАМАЗ-53213

Для перевозки нефтепродуктов – КАМАЗ, 10 т
	1

1
	

	3
	Пассажирские
	Автобус КАВЗ-3976 
	1
	

	Всего
	
	
	9
	

	Из них постоянно задолженных
	7
	


Характеристика автодорог
Таблица 2.6.3

	№№

п/п
	Наименование

автодороги
	Назначение

автодороги
	Про-

тяжен-

ность,

км
	Ширина, м
	Дорожная одежда

	
	
	
	
	зем.

полот-

на
	проез-

жей    

части
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Существующая  дорога  Ата жолы
	внешние перевозки, доставка смены, оборудования, стройматериалов, ГСМ, грузов, вывоз грунта и т.д.
	20
	13
	8
	

	2
	Существующая подъездная дорога от карьера до а/д Ата-жолы
	внешние перевозки
	2,7
	7,5
	4,5
	

	3
	Внутрикарьерные
	Технологические
	1,8
	7,5
	4,5
	 Естественная поверхность подошвы карьера (известняк)




Примечание:  h - толщина  слоя

3. Геологическая часть

3.1. Геологическое строение района месторождения

Участок Гр№6  расположен на площади листа К-39-VI.

В геологическом строении района работ принимает участие  комплекс отложений от пермского до четвертичного возраста.

Наиболее древними являются  нерасчлененные отложения Перми  и триаса, выходящие изолированными участками в районе гор Жана-аулие и Тонаша. Юрские отложения  имеют ограниченное распространение и  встречены в сводовых частях Тумгачинской антиклинали. Нижне- и верхнемеловые породы широко развиты  по всей площади. Палеогеновые отложения  отмечаются  во всех синклинальных складках. Ниже приводится описание пород, начиная с сенонского надъяруса меловой системы , так как нижележащие породы не являются объектом изучения данных геологоразведочных работ.
3.2. Стратиграфия

Меловая система

Сенонский надъярус (К2sn)

Отложения сенонского надъяруса имеют значительное  распространение и обнажаются в обрывистых склонах платообразных возвышенностей и останцов. Сенонский надъярус объединяет в себя коньякский, сантонский,  кампанский и маастрихтский ярусы.  Ввиду литологического однообразия отложений, затрудняющего их расчленение, эти отложения показаны на карте нерасчлененными.

Сенонские отложения представлены в основном серыми, почти белыми мергелями и белым чистым мелом. Общая мощность сенонских отложений  достигает 300-340м.

Датский ярус (К2d)

Породы датского яруса имеют широкое распространение. Они слагают крылья Бостанкумской  синклинали. На юго-востоке площади датские отложения окаймляют крылья Боктинской синклинали. Представлены песчанистыми мшанковыми известняками, сероватыми мергелями и белым писчим мелом. Мощность датских отложений от 8-10м до 60м.

Средний эоцен ( Р22)

Отложения среднего эоцена, выделяемые на Мангышлаке под названием  нижней белой свиты, выходят  по периферии массива песков Бостанкум, а также слагают крылья  Боктинской синклинали. Отложения представлены  белыми плитчатыми мергелями или светло-серыми комковатыми известняками. Мощность белой свиты достигает 30,0м.

Верхний эоцен ( Р23)

Отложения верхнего эоцена  прослеживаются  в Бостанкумской и Боктинской синклиналях.  По различию в  литологии и микрофауне отложения верхнего эоцена  подразделяются на  две свиты:  рыбную и верхнюю белую. Рыбная свита представлена мергелями светло-кофейными опоковидными с прослоями гипса. На мергелях  рыбной свиты с четкой  литологической границей  лежат мергели верхней белой свиты. Мергели светло-серые  мягкие мелоподобные. По всему разрезу  прослеживаются  многочисленные мелкие конкреции пирита и марказита, с поверхности замещенные бурым железняком. Мощность верхнего эоцена  от 18 до 30м.

Олигоцен ( Р3)

Отложения олигоцена слагают наиболее погружные части синклинальных структур. На мергелях  белой свиты согласно, но с резким  литологическим переходом  залегают породы олигоцена. Они представлены однообразной толщей  тонкослоистых серых с лиловым оттенком или коричневато-серых, песчанистых с прослоями конкреций сидерита и включением гипса.  

Максимальная мощность олигоцена 80-100м характерна  для более погруженных частей участков структур. В приподнятых участках мощность сокращается за счет размыва.

Миоцен

Миоценовые отложения с резким угловым несогласием  залегают на  различных  горизонтах   мела и палеогена. Миоцен на данной площади представлен  караганским и конкским  горизонтами и сарматским ярусом.

Конкский горизонт (N12t kr+kn)

Отложения  конкского горизонта в районе работ  встречаются в обрывах плато Мангышлак и залегают непосредственно на породах палеогена. Караганские отложения  отсутствуют. Конкские отложения представлены мергелями, глинами, известняками и конгломератами.  Общая мощность конкского горизонта достигает 15м. 

Сарматский ярус (N1s)

Породы сарматского яруса залегают согласно на нижележащих отложениях  конкского горизонта. В местах, где породы караганского и конкского  горизонтов отсутствуют, сарматские  отложения ложатся  с резким угловым несогласием на различные горизонты палеогена и верхнего мела. Сарматский ярус представлен нижним и средним подъярусами.

Нижнесарматский подъярус. Сарматские отложения представлены светло-серыми известняками, перемежающимися с мергелями с включением известковистой гальки. На контакте пород  сарматского яруса с породами палеогена и верхнего мела  прослеживается прослой конгломерата до 0,2-0,3м мощности, состоящий из гальки  подстилающих пород. Мощность нижнего сармата достигает 25-30м, сокращаясь к сводовым частям антиклиналей до 5-6м.

Среднесарматский подъярус. Выше по разрезу  в районе Степного Мангышлака этой части разреза соответствует переслаивание  светло-серых мергелей и серых глин с прослоями известняков-ракушечников. Венчается разрез сарматского яруса серыми плотными  известняками с прослоями ракушечников. Видимая мощность отложений среднего сармата 15-20м.

Отложения верхнего сармата на рассматриваемой территории не обнаружены. 

Четвертичная система (QIV)
На рассматриваемой территории отложения четвертичной системы представлены исключительно континентальными образованиями.

Наибольшим распространением пользуются  элювиальные, делювиально-пролювиальные, эоловые образования, относящиеся к нерасчлененным отложениями четвертичного возраста, а также соровые и такыровые образования современного возраста.

Элювиальные образования – развиты на ровных участках. Представлены серыми супесями  и суглинками, содержащими  много щебенки местных пород. Мощность элювия не превышает 1,5-2,0м.

Делювиальные образования - широко развиты на рассматриваемой территории, заполняя почти повсеместно  пониженные участки рельефа, и представлены неотсортированными супесями и суглинками, содержащими в большом количестве мелкую щебенку. Характерной особенностью этих образований является отсутствие какой-либо сортировки материала. Мощность достигает 10м.

Делювиально-пролювиальные образования – распространены у подножий крутых склонов платообразных возвышенностей и крупных останцов. Ширина делювиально-пролювиального шельфа изменяется от 0,5 до 1км. Грубообломочный  щебенистый материал, а иногда супеси и суглинки его содержан в изобилии щебенку и плохо окатанную гальку различных пород. Мощность достигает 5-7м.

Эоловые образования.  На рассматриваемой  территории  имеются массивы  эоловых песков Бостанкум и Тюесу. Представлены они  среднезернистыми желтовато-коричневыми песками, образование которых обусловлено  развеваемых подстилающих песков альба и сеномана, а также навеванием  песчаного материала  с соседних площадей, где имеются выходы рыхлых пород. Мощность песков колеблется от 10 до 20м.

Отложения соров. Соровые отложения заполняют урочища мелких понижений. Представлены глинами, илами , солью. Мощность не более 6-8м. 

Отложения такыров. Отложения такыров распространены в пониженных участках рельефа данной территории и представлены серовато-желтыми глинами, обогащенными легкорастворимыми солями. Поверхность этих отложений  совершенно ровная, лишенная растительности. В сухое время года поверхность покрыта характерными  трещинами усыхания. Мощность такыровых образований 4-5м.

Грунтовый резерв №6  приурочены к  современным четвертичным отложениям (которые в виду небольшой мощности не везде показаны на карте) и отложениям сенонского надъяруса.  

3.3. Геологическое строение участка 

Стратиграфически  участок Грунтовый резерв   № 6 приурочен к современным четвертичным отложениям.  Абсолютные отметки от  53,1м  на  западном  фланге  участка  до  56,84  м  на восточном фланге участка.
Изученный участок имеет  простое строение с горизонтальным залеганием полезной толщи. Продуктивная толща представлена   супесями   песчанистыми, песчано-гравийной смесью и песками крупными. Супеси  залегают с поверхности до глубины 0,8-2,5м. В верхней части разреза отмечается почвенно-растительный слой  мощностью 20см. Мощность супесей изменяется от  0,6 до 2,3 м, при средней мощности 0,9м. Песок  пылеватый залегает в западной половине участка (выделен при подсчете запасов в отдельный блок).  Мощность песка от 0,6м до 2,8м, средняя 1,3м. В восточной половине участка залегает песчано-гравийная смесь  и песок, которые объединены в одну гравийно-песчаную залежь, мощность которой изменяется от 0,6м до 1,9м, в среднем составляя 1,1м.

В соответствии с СТ РК 25100-2002 «Грунты. Классификация» вскрытые породы отнесены  к классу природных дисперсных  грунтов и по результатам лабораторных  исследований  полезная толща классифицирована как супесь   песчанистая со   средним числом пластичности  5,7, песок пылеватый   и гравийно-песчаный грунт. 

Вскрышные породы на площади участка представлены  супесью с корнями растений.  Мощность вскрышных пород 0,2м. Подстилающими породами на участке являются  мергели сенонского надъяруса меловой системы.

Подземные воды при проведении поисковых работ до глубины 3,0м не вскрыты.
3.4. Характеристика полезного ископаемого
Супесь (блок X-C1)

По среднему числу пластичности и грансоставу глинистые породы  являются супесью песчанистой   со средним числом пластичности 5,7 . Средние показатели  гранулометрического состава супесей  приведены в нижеследующей таблице 3.4.27.

Таблица 3.4.27.

	Гранулометрический состав, %

	>2 мм
	2-0,5
	0,25-0,1
	0,05
	Всего >0,05
	<0,05

	0,9
	3,9
	43,5
	6,7
	55,0
	45,0












Таблица 3.4.28.

Средние значения свойств глинистого грунта 

	Плотность грунта,

г/см3, PD
	Естественная  влажность грунта, W, %


	Число пластичности
	Набухание, д.е.


	Коэффициент

фильтрации, м/сут


	Показатели стандартного уплотнения 

	
	
	
	
	
	Объемный вес, г/см3
	Влажность, %
	Объемный вес скелета, г/см3

	1,45
	6,7
	5,7
	0,03
	0,0938
	1,62
	13,1
	1,41


Средние значения основных показателей по анализу водной вытяжки  супесей по  грунтовому резерву  № 6 даны в нижеследующей таблице 3.4.29.      

                                                                                        Таблица 3.4.29
Средние значения основных показателей водной вытяжки

	Содержание компонентов (%%) и  их соотношение
	Содержание легкораство-римых солей, % от массы сухого грунта

	SO4,%%          
	Cl, %%                            
	Cl/SO4
	

	1,122
	0,195
	0,173
	1,98


Как следует из выше изложенного, грунты  представлены супесью песчанистой, полностью отвечающим по качеству грунтам для дорожного строительства. 

Выше приведенные данные позволяют сделать следующие выводы.

Оцениваемые   грунты по СТ РК 25100-2011 классифицируются как:

класс природного дисперсного грунта, группы связного, подгруппы осадочного, виду – супесь песчанистая, ненабухающая, среднезасоленная,

Качество  пород (грунта) по СНиП РК 3.03-09-2003, приложение В: супесь песчанистая, по относительной деформации набухания – грунт ненабухающий; по степени засоления для V дорожно-климатической зоны –  среднезасоленный, по степени увлажнения - недоувлажненный 

   Песок (блок XI-C1)
В соответствии с Техническим заданием, изучены как грунты для дорожного строительства. Средние показатели песков приведены в таблице 3.4.30.      
Таблица 3.4.30.

	Гранулометрический состав, %

	>2 мм
	2-0,5
	0,25-0,1
	0,05
	Всего >0,05
	<0,05

	2,1
	13,0
	52,7
	5,1
	72,9
	27,1


Приведённые данные  говорят о том, что пески блока XI-C1  по гранулометрическому составу относятся к разновидности  пылеватых песков .

                                                                                     Таблица 3.4.31.

Средние значения свойств песка

	Плотность грунта,

г/см3, PD
	Естественная  влажность грунта, W, %
	Показатели стандартного уплотнения 

	
	
	Объемный вес, г/см3
	Влажность, %
	Объемный вес скелета, г/см3

	1,60
	8,9
	1,67
	9,8
	1,53


Значения основных показателей по анализу водной вытяжки  песков даны в нижеследующей таблице 3.4.32.      

                                                                                     Таблица 3.4.32
            Значения основных показателей водной вытяжки

	Содержание компонентов (%%) и  их соотношение
	Содержание легкораство-римых солей, % от массы сухого грунта

	SO4,%%
	Cl, %%
	Cl/SO4
	

	1,496
	0,091
	0,061
	2,345


 Согласно СТ РК 25100-2002, пески относятся к разновидности грунтов труднорастворимых, среднезасолённых.

С учётом изложенного, пески соответствуют межгосударственному стандарту СТ РК 25100-2002 «Грунты. Классификация» и СНиП РК «Автомобильные дороги» и рекомендуются для использования как рыхлый, несвязный грунт – песок пылеватый для строительства дорог местного значения.
ПГС (блок XII-C1)

Изучалась как грунт в соответствии с СТ РК 25100-2002 «Грунты. Классификация» и СНиП РК 3.03-09-2003 «Автомобильные дороги». Залегает на участке в составе гравийно-песчаной толщи  в виде маломощной пластообразной залежи,    фациально замещаясь  песками. При подсчете запасов включена в общую гравийно-песчаную залежь. 

Средние показатели грансостава ПГС приведены в таблице:

                                                                                                             Таблица 3.4.33

	Содержание в ПГС,  %%
	Грансостав ПГС

	гравия                                                                           
	песка                                        
	20
	10
	5
	2,5
	1,25
	0,63
	0,315
	0,16
	<0,16

	23,5
	76,5
	8,8
	7,8
	6,8
	5,6
	5,5
	12,6
	6,6
	9,6
	36,7


Гравий плохо окатанный  преимущественно карбонатного состава, с примесью кварца и кремнистых пород.                                                                      

Таблица 3.4.34 

Средние значения свойств ПГС 

	Объемный насыпной вес

кг/см3
	Показатели стандартного уплотнения

	
	Объемный вес, г/см3
	Влажность, %
	Объемный вес скелета, г/см3

	1541
	1,79
	13,05
	1,58


Значения основных показателей по анализу водной вытяжки  ПГС даны в нижеследующей таблице 3.4.35.   

                                                                              Таблица 3.4.35
            Значения основных показателей водной вытяжки

	Содержание компонентов (%%) и  их соотношение
	Содержание легкораство-римых солей, % от массы сухого грунта

	SO4, %%
	Cl, %%
	Cl/SO4
	

	1,732
	0,059
	0,034
	2,63


Согласно СТ РК 25100-2002, ПГС относится к разновидности грунтов труднорастворимых, среднезасолённых, с сульфатным характером засоления.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что природная песчано-гравийная смесь участка классифицируется как крупнообломочный гравийно-песчаный грунт труднорастворимый, среднезасолённый, с сульфатным характером засоления.
Изученное сырьё соответствует требованиям нормативных документов, предусмотренных Техническим заданием и пригодно как грунт для дорожного строительства и сооружения различных строительных площадок.

Песок (блок XII-C1)
В соответствии с Техническим заданием, изучены как грунты для дорожного строительства. Средние показатели песков приведены в таблице 3.4.36.      
Таблица 3.4.36.

	Гранулометрический состав, %

	>2 мм
	2-0,5
	0,25-0,1
	0,05
	Всего >0,05
	<0,05

	2,5
	12,6
	48,3
	5,8
	69,2
	30,8


Приведённые данные  говорят о том, что пески в составе разведанной залежи, по гранулометрическому составу относятся к разновидности песков пылеватых. Пески, входящие  в состав гравийно-песчаного грунта, выделенного в блок  XII-C1, аналогичны пескам блока  XI-C1
                                                                                     Таблица 3.4.37.

Средние значения свойств песка

	Плотность грунта,

г/см3, PD
	Естественная  влажность грунта, W, %


	Показатели стандартного уплотнения 

	
	
	Объемный вес, г/см3
	Влажность, %
	Объемный вес скелета, г/см3

	1,60
	8,9
	1,67
	9,8
	1,53


Значения основных показателей по анализу водной вытяжки  песков даны в нижеследующей таблице 3.4.38.                                                                                 

                                                                              Таблица 3.4.38
            Значения основных показателей водной вытяжки

	Содержание компонентов (%%) и  их соотношение
	Содержание легкораство-римых солей, % от массы сухого грунта

	SO4, %%
	Cl, %%
	Cl/SO4
	

	1,496
	0,091
	0,061
	2,345


 Согласно СТ РК 25100-2002, пески относятся к разновидности грунтов труднорастворимых, среднезасолённых.

В целом, разведанную залежь песка и песчано-гравийной смеси, выделенную в блок  XII-C1, следует рассматривать как единое тело для валовой  разработки. Сырьё может применяться в качестве грунтов для строительства местных подъездных и временных объездных дорог и оснований различных строительных площадок.

Суммарная удельная радиоактивность  литологических разновидностей полезной толщи грунтового резерва № 6, по результатам исследования объединённой пробы, составляет 78 + 11 Бк/кг, что позволяет отнести разведанное сырьё к  стройматериалам первого класса и использовать их без ограничений.

Изученное сырьё соответствует требованиям нормативных документов, предусмотренных Техническим заданием и пригодно как грунт для дорожного строительства и сооружения различных строительных площадок.

3.5. Разведанность запасов

Геологоразведочные работы на участке проведены в соответствии с «Проектом геологоразведочных работ с подсчетом запасов песчано-гравийной смеси, песка, глинистых пород на участке «на месторождение Гр№6»  в Каракиянском районе Мангистауской области» 

Основные виды проектных и фактически выполненных работ приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 3.5.1
Основные виды и объемы проектных и фактически выполненных работ

	№№

п/п
	Виды работ
	Единица

измерения
	Объем

	
	
	
	Проектный
	Факт.

	1
	Подготовительный период и проектирование
	мес.
	0,5
	0,5

	2
	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 3,0м
	скв/пог.м.
	56/168
	56/159

	3
	Колонковое бурение скважин глубиной до 3,0м
	скв/пог.м
	17/51
	17/51

	4
	Топопривязка выработок
	точка
	73
	73

	4
	Топосъёмка масштаба 1:2 000
	км²
	0,99
	0,99

	5
	Отбор керновых проб
	проба
	146
	116

	6
	Лабораторные работы с определением:
	
	
	

	
	 глинистые породы 
	проба
	
	

	
	-грансостав
	-//-
	73
	28

	
	-пластичность
	-//-
	73
	28

	
	-объемный вес, влажность
	-//-
	12
	6

	
	-степень засоленности
	-//-
	12
	4

	
	-относительная деформация набухания
	-//-
	12
	6

	
	-коэффициент фильтрации
	-//-
	12
	6

	
	-оптимальная плотность и влажность
	-//-
	12
	6

	
	Внутренний и внешний контроль   с определением грансостава и пластичности
	-//-
	6
	6

	
	Песчано-гравийная смесь 
	
	
	

	
	-грансостав
	-//-
	28
	24

	
	-объемный вес влажность
	-//-
	8
	4

	
	-степень засоленности
	-//-
	8
	4

	
	-оптимальная плотность и влажность
	-//-
	8
	4

	
	Песок
	
	
	

	
	-грансостав
	-//-
	28
	49

	
	-объемный   вес, влажность
	-//-
	8
	12

	
	-степень засоленности
	-//-
	8
	12

	
	-оптимальная плотность и влажность
	-//-
	8
	12

	
	Известняк (мергель)
	
	
	

	
	- плотность скелета
	-//-
	17
	15

	
	- предел прочности в сухом и водонасыщенном состоянии
	-//-
	17
	15

	
	- морозостойкость
	-//-
	17
	15

	
	- средняя плотность( объемная масса)
	-//-
	17
	15

	
	- степень засоленности (химанализ водн. вытяжки)
	-//-
	4
	6

	
	Радиационно-гигиеническая оценка сырья 
	-//-
	6
	6

	8
	Камеральные работы (составление Отчёта)
	мес.
	2,0
	2,0


Поисковые работы на площади участка заключались в проведении топогеодезических работ,  бурении скважин, проходки контрольного шурфа, комплекса опробовательских работ и лабораторных исследований, камеральной обработки материалов и составлении отчета.

ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ

	Наименование участка 
	Объем запасов, м3 

	
	Глинистые породы (супесь)
	Гравийно-песчаный  грунт
	Песок
	Мергель (грунт полускальный)

	Грунтовый резерв   № 6
	182889
	127083
	132782
	

	Итого
	182889
	127083
	132782
	
	127083
	132782
	


3.6. Попутные полезные ископаемые

В контуре разведанных  запасов попутные полезные ископаемые отсутствуют. 
3.7. Эксплуатационная разведка

Собственно разведанное сырье характеризуется достаточно стабильными качественными показателями. Кровля и подошва запасов песка имеют ровный рельеф. Объем имеющихся геологических данных достаточен для корректного планирования и ведения горных работ. В связи с этим, нет необходимости в проведении эксплуатационной разведки песка.
4. Горная часть

4.1. Место размещения карьера

Проектируемый карьер охватывает балансовые запасы, входящих в границы выданных координат. 

Контур участка в плане представляет собой неправильный многоугольник.

Таблица 4.1.1 Географические координаты угловых точек участка.
	№
угловых точек
	Координаты угловых точек
	№
угловых точек
	Координаты угловых точек

	
	северной широты
	восточной долготы
	
	северной широты
	восточной долготы

	Грунтовый резерв №6 

	1
	43°30'47,646"
	53°37'32,964"
	5
	43°30'48,026"
	53°38'06,592"

	2
	43°30'47,532"
	53°37'54,284"
	6
	43°30'47,793"
	53°38'17,451"

	3
	43°30'45,958"
	53°37'55,106"
	7
	43°30'38,528"
	53°38'17,178"

	4
	43°30'46,064"
	53°38'05,973"
	8
	43°30'39,81"
	53°37'32,516"

	Площадь – 0,2504 км2  (25,04га)


Глубина проектируемых карьеров ограничена глубиной подсчета запасов грунтов и составляет 3,0 м от дневной поверхности.
4.2. Характеристика карьерного поля

Карьерное поле по отработке запасов в плане представляет собой многоугольник, расположенный в восточной части участка. Расчетная площадь отрабатываемого карьера по данному плану составляет – 250400 м2. (черт.5). 

Поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, покрытой современными элювиально-делювиальными образованиями со слабо развитым почвенно-растительным слоем. Рельеф карьерного поля представляет собой плоскую слаборасчлененную поверхность с абсолютными отметками от  164,85 м  до 166,46 м. 

4.3. Горно-геологические и радиационные условия разработки месторождения

Залежи грунтовых пород, составляющие балансовые запасы, имеют площадной характер залегания. Это предопределяет возможность ведения добычных работ открытым способом. Подлежащие разработке породы относятся к категории рыхлых связных грунтов. 
Мощности полезного ископаемого в контурах отработки колеблются: от 0,4 до 3,3 м, средние мощности по карьерам составляют: ГР№6 – 0,9м (супесь), 1,1м (ГПС), 1,3м (песок).  Мощность вскрышных пород на участках ГР №6 стабильна и составляет 0,2м.

Подтопление карьеров грунтовыми водами исключается. Временное подтопление вероятно при ливневых дождях и снеготаянии. В данных климатических условиях, при высоком преобладании инсоляции над количеством осадков, карьеры будут быстро осушаться естественным путем.
Среднее значение объемной массы глинистых пород, ГПС и песка в их естественном залегании составляет 1,75 г/см3, мергелей – 1,7 г/см3.  Средняя влажность глинистых грунтов -12,2 %, ГПС - 13,3%, песка – 9,9%.

Коэффициент крепости по шкале М.М. Протодьяконова  до 1 для глинистых пород,ГПС и песка и до 1,5 для мергелей. 
Так как, глубина карьеров не превышает 3,4м, отработку можно вести одним уступом. Угол откоса рабочего уступа 45о, погашенного 20о.  
По сейсмичности описываемый район  относится к спокойному, слабоинтенсивному, к зоне  погруженных древних платформ. Согласно СНиП РК 2.03-03-2006 сейсмичность района  по шкале НSК-64  менее 6 баллов. 

Инженерно-геологические условия разработки месторождения относятся к простым.При добыче грунтов негативному воздействию  подвергнется, главным образом, атмосферный воздух. Источником загрязнения  атмосферного воздуха на карьерах является  карьерное горно-транспортное оборудование. В воздушную среду поступает определенное количество минеральной пыли и вредных химических соединений (от сгорания топлива) при осуществлении операций по добыче, а так же при ветровой эрозии незакрепленной поверхности уступов карьера. Для пылеподавления применяется практика увлажнения породы путем орошения. Для уменьшения пыления при транспортировке пород автотранспортом снижают скорость его движения с целью уменьшения сдува пыли встречным потоком воздуха.

Мероприятия, предотвращающие взметание пыли с открытых поверхностей элементов карьера, сводятся к периодическому орошению этих поверхностей.

При производстве добычных работ необходимо организовать систематический контроль за состоянием атмосферного воздуха. Состав его должен соответствовать нормативам ПДК по вредным примесям.

Интенсивное пылевыделение в виде неорганизованных выбросов на добычных работах будет происходить:

- при экскавации и погрузке горной массы;

- при движении транспортных средств по внутрикарьерным дорогам.

После разработки месторождения рекомендуется провести техническую рекультивацию.

Конкретные мероприятия по охране окружающей среды должны быть определены при составлении проекта промышленной разработки месторождения и реализованы в процессе добычи грунта.

В целом, разработка  должна осуществляться с соблюдением установленных Рабочим проектом параметров и элементов системы разработки.
4.4. Горно-технологические свойства разрабатываемых пород

4.4.1. Вскрышные  породы
Верхней границей балансовых запасов является дневная поверхность. Мощность вскрышных пород на участках ГР №6 составляет 0,2м. Вскрыша может быть удалена при зачистке кровли полезного ископаемого.
4.4.2. Полезное  ископаемое
Продуктивная  толща  на месторождении представлена  пластообразной залежью песка, залегающей  несогласно  на  размытой поверхности органогенных известняков нижнего неогена.  Литологически полезная толща представлена песками серыми, желтовато-серыми мелкими и очень мелкими уплотненными  кварцевыми и кварцево-карбонатными.   

Мощность полезной толщи, в среднем по месторождению 1,768 м.

Горно-технологические показатели подлежащих разработке пород приведены в таблице 4.4.1.

Горно-технологические показатели  разрабатываемых  пород

Таблица  4.4.1

	Объекты  разработки
	Средняя плотность  породы ест. влаж. в целике,  кг/м3
	Группа  пород  по  ЕНиР-74
	Коэффц. крепости  по шкале  М.М. Протодь-
яконова
	Катего-
рия пород по труд-
ности  эк-
скавации
	Катего-
рия тре-
щинова-
тости
	Коэфф.
разры-
ления,
Кр
	Коэф. разрых-
ления с
учетом осадки,Ко

	Полезное ископаемое 
	1600
	-
	до 1
	II
	-
	1.25
	1,02


4.5. Основные технико-экономические показатели горного производства

Технико-экономические показатели горного производства определены и рассчитаны согласно условиям технического задания по годовому объему добычи песка, с учетом особенностей строения месторождения и горно-технологических условий отработки.

Таблица 4.5.1. Основные технико-экономические показатели работы карьера

	№№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4

	1
	Геологические запасы в контуре карьера 
	тыс.м3
	442,75

	2
	Потери, всего. в том числе:
	%
	1,99

	
	
	
	

	
	- общекарьерные потери в целиках охранных зон
	%/ тыс.м3
	0

	
	
	
	

	
	- эксплуатационные потери первой группы, в том числе:
	%/ тыс.м3
	1,59/7,05

	
	- в кровле полезной толщи
	%/ тыс.м3
	0/0

	
	-   в бортах карьера
	%/тыс. м3
	1,59/7,05

	
	- в подошве карьера
	%/тыс. м3
	0/0

	
	Эксплуатационные потери второй группы, в том числе: 
	%/тыс. м3
	0,4/1,74

	
	- на транспортных путях
	%/тыс. м3
	0,4/1,74

	3
	Разубоживание
	%/тыс. м3
	-

	4
	Эксплуатационные запасы 
	тыс. м3
	435,7

	5
	Объем вскрышных пород, всего
	тыс. м3
	50,08

	6
	Объем горно-капитальных и горно-подготовительных работ, всего
	тыс. м3
	50,08

	
	в том числе: 
	
	

	
	1. На эксплуатационном этапе: 
	тыс. м3
	50,08

	7
	Календарная производительность
	 
	 

	
	карьера:
	
	

	
	- по пол.ископаемому
	тыс. м3/год
	2027-2036 гг. 43,57

	
	-        по горной массе
	-//-
	2027-2036 гг. 48,58

	8
	Режим работы карьера
	 
	сезонный

	
	- рабочих суток в году
	дней
	2027-2036 гг. - 53

	
	-        рабочих дней в неделю
	дней
	7

	
	-        рабочих смен в сутки
	смен
	1

	
	-        продолжительность смены
	час
	8

	9
	Применяемое оборудование на вскрыше и добыче:
	 
	 

	
	
	  шт.
	

	
	Экскаватор ЭО-5126
	 -//-
	1

	
	Бульдозер Т-170
	-//-
	1

	
	HOWO ZZ3257M3641
	  -//-
	4

	10
	Списочный (явочный) состав обслуживающего персонала, всего 
	 
	 

	
	в том числе: ИТР
	чел.
	13

	
	 
	 
	2

	
	-        начальник участка
	-//-
	0,5

	
	-        горный мастер
	-//-
	0,5

	
	-        маркшейдер
	-//-
	0,5

	
	-        геолог
	-//-
	0,5

	
	рабочих:
	 
	11

	
	       -     машинист экскаватора/погрузч
	-//-
	1

	
	-        машинист бульдозера
	-//-
	1

	
	-        водитель автосамосвала
	-//-
	4

	
	-         водитель поливомоечной машины
	-//-
	1

	
	-        водитель вахтовки
	-//-
	1

	
	-        слесарь ремонтник
	-//-
	1

	
	-        охранник
	-//-
	1

	
	-        техничка
	 
	1


4.6. Эксплуатационные запасы. Потери и разубоживание

Геологические запасы в всего участка составляют 442,75 тыс. м3. В 2027-2036 гг. будут отработаны все геологические запасы.
4.6.1. Потери полезного ископаемого

Общекарьерных потерь нет (отсутствие на балансовых запасах строений и коммуникаций, открытый способ разработки).

Эксплуатационные потери первой группы обычно складываются из потерь в кровле и подошве отрабатываемой залежи, а также потерь в бортах карьера.

Потери в кровле отсутствуют, т.к зачистка карьерного поля отнесена к вскрышным работам.
В подошве залежи потери по технологическим причинам отсутствуют, т.к. подстилающие породы (известняки) имеют четкую границу и сильно отличаются по физико-механическим свойствам от добываемого полезного ископаемого (скальные породы).
При развитии карьера на глубину его откосы смещаются во внутреннюю часть карьера. И как следствие этого, часть балансовых запасов остается в целиках в бортах карьера. Объем потерь в бортах карьера определяется как произведение средней величины площади оставляемого целика в рабочем борту на остаточную длину бота карьера карьера (западного и юго-восточного):

	Периметр карьера, м: 
	2600

	Средняя площадь целика, при угл.ест.откоса 30º, кв.м.: 
	2,71

	Общие потери в бортах карьера, куб.м.:
	7046,00


При предусматриваемой технологии добычных работ эксплуатационные потери второй группы будут состоять только из потерь, связанных с потерями при транспортировке добытой товарной горной массы, которые обычно принимаются равными 0,4 % от эксплуатационных запасов. Транспортные потери составят 1742 м3
4.7. Разубоживание  полезного  ископаемого

Граница балансовых запасов в бортах карьера проходит в породах, аналогичных полезному ископаемому. Подстилающие породы (известняки) имеют состав, резко отличающийся по физико-механическим свойствам от полезной толщи (песка). Следовательно, разубоживания полезного ископаемого не будет.
4.8. Эксплуатационные  запасы

В свете выше изложенного, эксплуатационные запасы, подлежащие отработке по данному проекту, равняются геологическим запасам за вычетом потерь в бортах карьера, потерь в кровле и подошве:
	442750 - 7046 = 
	435704,00


Планируемые настоящим проектом потери соответствуют действующим нормативным требованиям. 

Ко  =  П х 100%    =  7046 х 100%  =  1,99 %

Проектный уровень потерь удовлетворяет требованиям «Отраслевой инструкции по определению и учету потерь нерудных строительных материалов при добыче», согласно которой допускается разработка месторождений при потерях до 10% без пересчета запасов полезного ископаемого.
4.9. Производительность карьера и режим его работы

По условиям Технического задания (прилож. 1) годовая производительность карьера по полезному ископаемому составляет в 2027-2036 гг. – 43,5704 тыс. м3.
Режим работы карьеров сезонный (в периоды ведения строительных работ), односменный, с семидневной рабочей неделей, продолжительность смены - 8 часов. 

Исходя из производительности бульдозера и экскаватора, количество рабочих смен (рабочих дней) в году составит приблизительно в 2027-2036 гг. – 53 смены (рабочих дней).

4.10. Технология производства горных работ

4.10.1. Система разработки и параметры ее элементов

По способу развития рабочей зоны система разработки является сплошной с выемкой полезного  ископаемого горизонтальным слоем с продольным расположением и односторонним перемещением фронта работ и продольными заходками выемочного  оборудования.

Отработка полезного ископаемого ведется по схеме: забой - экскаватор - автосамосвал - объекты строительства.

При проведении зачистки кровли полезного ископаемого действует схема: бульдозер – вал скученного материала. 

Полезное ископаемое разрабатывается экскаватором (прямая лопата) с нижним стоянием одним горизонтом мощностью от 2,7 до 5,3 м, грузится в автосамосвалы и транспортируется на объекты строительства. 

Исходя из горно-геологических условий и вытекающих из них оптимальных  рабочих параметров применяемого горного оборудования, карьер отрабатывается одним зачистным и одним добычным уступом. 

На  производстве добычных работ предусматривается использовать  экскаватор ЭО-5126 (гусеничный), имеющий следующие технологические параметры:

- с прямой лопатой: вместимость ковша – 1,25 м3, максимальный  радиус  черпания на уровне стояния – 9,75 м, максимальный радиус разгрузки – 6,3 м, максимальная  высота  разгрузки – 5,31 м.   

Мощность двигателя  - 125 кВт. 

Основные параметры и элементы системы разработки вскрышного и добычного горизонтов представлены  в  таблице 4.8.1.2, которые приняты и рассчитаны в соответствии с  “Нормами технологического проектирования” и “Правилами промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом”. 

Таблица 4.8.1.2
	Наименование
	Горизонты

	
	Вскрышной

 с зачисткой
	Добычной

	
	
	Блок I

	1
	2
	3

	Тип выемочно-погрузочного  оборудования
	Бульдозер

Т-170
	Экскаватор  ЭО-5126

	Способ экскавации
	лемех
	прямая лопата

	Расчетная высота горизонта/подгоризонта
	0,165
	1,69

	Высота уступа в карьере, м:
- средняя
- минимальная
- максимальная
	0,5

0,0

1,0
	1,768
1,2
3,0

	Расчетная ширина экскаваторной  заходки (забоя), м
	
	7,0-12,2

	Минимальная ширина рабочей площадки, м
	7,8
	24,0

	Ширина проезжей части, м
	
	8,0

	Ширина обочины с нагорной стороны, м
	
	1,5

	Ширина обочины с низовой стороны, м
	
	4,5

	Ширина бульдозерной заходки, м
	3,8
	

	Ширина призмы обрушения, м
	
	max 3,8

	Ширина предохранительной бермы
	При отработке одним уступом в берме нет надобности 


Основные  параметры  внутрикарьерных  дорог  следующие:
-  категория  дорог -  IIIк,
-  ширина  проезжей  части – 8,0 м, число  полос - 2, ширина  обочин -  1,5 м,
-  наибольший  продольный  уклон – 0,08%,
-  ширина  площадки  для  кольцевого  разворота – 28,6м
Минимальная ширина основания въездной траншеи при двухполосном движении будет  составлять 16,0 м. 
Проектные углы откосов уступов принимаются согласно рекомендуемым  для данного типа пород (2,4,8,10) и составляют: рабочего – 30о, погашенного  – 20о.
4.10.2. Этапы строительства  и  эксплуатации карьера

Освоение месторождений начинается с проведения горно-строительных работ в объеме, обеспечивающем строительство объектов, необходимых для нормального функционирования карьера, т.е. их сдачи в эксплуатацию.  

4.10.3. Этап горно-строительных  работ

В горно-строительные работы входят собственно строительные работы по сооружению площадки для установки административно-бытовых вагонов и зачистные работы в объеме, обеспечивающем требуемый задел готовых к выемке запасов сырья. Строительство площадки заключается в проведении вертикальной планировки,  установке вагонов.
4.10.4. Этап эксплуатации карьера

Рассматриваемый этап ведения горных работ включает добычу полезного ископаемого и горно-подготовительных работ по зачистке кровли полезной толщи.

4.10.5. Вскрышные  работы

К породам вскрыши относятся супеси, залегающие в кровле полезной толщи и подлежащие зачистке. Средняя мощность зачистки – 0,2 м. 

Всего предстоит выполнить зачистные работы на площади 250,4 тыс. м2,  объем вскрышных пород – 50,08 тыс. м3. 

Учитывая незначительный объем зачистных пород, строительство отвала не предусматривается. Весь материал складируется на откосы бортов карьера.
По завершении эксплуатации карьера породы зачистки будут использоваться для технической рекультивации карьера и других нарушенных земель.

 Расчет производительности и задолженности бульдозера, занятого на производстве вскрышных работ, представлены в таблицах  4.10.7.2-4.10.7.4.

4.10.6. Добычные работы

По своим горно-технологическим свойствам разрабатываемые породы относятся к породам, которые могут разрабатываться без предварительного рыхления, обычной землеройной техникой. 

Предусматривается использовать экскаватор типа ЭО-5126.
С забоя добытое сырье экскаватором грузится в автосамосвалы. Для транспортировки добытой горной массы на объекты строительства используются автосамосвалы HOWO ZZ3257.

Горно-добычные работы осуществляются с соблюдением установленных параметров элементов системы разработки (раздел 4.8.1)

Расчеты сменной производительности, потребности и задолженности карьерного оборудования приведены в таблицах 4.10.6.3 - 4.10.6.4.

4.10.7. Горно-технологическое оборудование

Из выше сказанного следует, что на производстве горных работ будут задолжены следующие механизмы.

На зачистке:

- бульдозер Т-170, 1 ед. 

На добычных работах 

- экскаватор ЭО-5126, 1 ед.,

- автосамосвал на вывозе HOWO ZZ3257 – 4 ед, 

На вспомогательных работах:

- машина поливомоечная на базе КАМАЗ-53213, 1 ед.,

- вахтовый автобус КАВЗ-3976, 1 ед.,

- бульдозер Т-170, 1 ед., тот же, что и на зачистке кровли

- автозаправщик, 1 ед.

Расчеты производительности основных механизмов, их задолженности, годового фонда их работы отражены в таблицах 4.10.7.2 – 4.10.7.3. Спецификация горно-транспортного оборудования приведена в таблице 4.10.7.1, годовой расхода топлива в таблицах 12.4.1, 

Спецификация  горно-транспортного  оборудования

Таблица 4.10.7.1

	№№
	Оборудование, марка
	Кол-во
	Краткая техническая характеристика
	Масса  единицы, т

	
	
	
	
	

	1
	Экскаватор ЭО-5126
	1
	Емкость ковша (номинальная) 1,2 м3
	33

	
	
	
	Мощность сетевого двигателя 125 кВт
	

	
	
	
	Радиус копания – 8,93 м
	

	
	
	
	Высота  выгрузки 5,1 м
	

	2
	Бульдозер Т-170
	1
	Отвал с гидроприводом
	16,5

	
	
	
	Ширина отвала 3,2 м, высота 2,27 м
	

	
	
	
	Двигатель дизельный
	

	
	
	
	Мощность двигателя129 кВт
	

	3
	Автосамосвал на вывозе HOWO ZZ3257M3641
	4
	Вместимость кузова 14,9 м3
	12,9

	
	
	
	Грузоподъемность 25 т
	

	
	
	
	Двигатель дизельный
	

	
	
	
	Мощность двигателя 212 кВт
	

	4
	Машина поливомоечная  на базе КАМАЗ-53213
	1
	Емкость цистерны 10.0 м3
	11

	
	
	
	Ширина полива  20 м
	

	
	
	
	Двигатель дизельный
	

	
	
	
	Мощность двигателя  162 кВт
	

	5
	Вахтовый автобус КаВЗ-3976
	1
	Двигатель бензиновый     Мощность двигателя 92 кВт
	4,45


Расчетные показатели работы бульдозера Т-170 на зачистных работах

Таблица 4.10.7.2

	Расчетные показатели работы бульдозера
	

	Показатели
	Величина 

	
	показателя

	Мощность двигателя, кВт
	129

	Продолжительность смены, мин  (Тсм)
	480

	Объем пород в разрыхленном состоянии, перемещаемых отвалом бульдозера, м3  (V)
	2,27

	Длина отвала бульдозера, м  (l)
	3,2

	Высота отвала бульдозера, м  (h)
	1,30

	Ширина призмы перемещаемого грунта, м  (а)
	0,75

	Угол естественного откоса грунта, град. 
	35,00

	Коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера (К1)
	1,00

	Коэффициент, учитывающий увеличение производительности бульдозера при работе с открылками  (К2)
	1,15

	
	

	Коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения  (К3)
	0,70

	Коэффициент, учитывающий крепость пород  (К5)
	0,01

	Коэффициент использования бульдозера во времени  (К4) 
	0,80

	Коэффициент разрыхления породы  (Кр)
	1,10

	Продолжительность цикла (Тц, сек.) при условии:
	105,24

	- длина пути резания породы, м  (l1)
	7,00

	- расстояние перемещения породы, м  (l2)
	50,00

	- скорость движения бульдозера при резании породы, м/сек.  (V1)  
	1

	- скорость движения бульдозера при перемещении породы, м/сек.  (V2) 
	1,40

	- скорость холостого хода, м/сек.  (V3)
	1,70

	- время переключения скоростей, сек.  (tп)
	9

	- время разворота бульдозера, сек.  (tр)
	10

	Сменная производительность, м3  (Пб) 
	364

	Часовая производительность, м3 
	45,50

	Сменная производительность бульдозера Т-170 (куб.м)

	Пб = 3600х Тсм х V х К1 х К2 х К3 х К4 / (КрхТц) = 364

	Тц = l1/v1 + l2/v2 +(l1+l2)/v3 + tn +2tp = 105,24

	Задолженность бульдозера на вскрышных работах (час/год):

	Nчас =Vвс/Пб, где: Nчас – количество часов, Vвс. – объем вскрыши в м3:

	2027-2036 гг. - 5008 куб.м./год

	 Пб – часовая производительность бульдозера на вскрыше.

	2027-2036 гг. Nсм = 5008/45,5 = 111 ч (14 смен)

	
	

	Прочие работы, выполняемые бульдозером
	

	Задолженность бульдозера по времени составляет 5 % от времени работы карьера – в  2027-2036 гг. - 21,2 часов.
	


Расчетные показатели работы экскаватора ЭО-5126 при погрузке товарного сырья  в автосамосвал HOWO ZZ3257   

                                                                                         Таблица 4.10.7.3

	Расчетные показатели работы Экскаватор ЭО-5126 при погрузке товарного сырья  в автосамосвалHOWO ZZ3257M3641

	Показатели
	Величина

	
	показателя

	Продолжительность смены, мин. (Тсм)
	480

	Номинальный объем ковша, Vк, м3
	1,2

	Время на подготовительно-заключительные операции, мин. (Тпз) 
	35

	Время на личные надобности, мин. (Тлн)
	10

	Наименование горных пород
	Песок, ПГС, Глинистые породы

	Категория пород по трудности экскавации
	II

	Плотность породы, т/м3 (g)
	1,60

	Коэффициент разрыхления породы в ковше экскаватора (Кр)
	1,2

	Коэффициент вместимости ковша экскаватора (Кн)
	0,8

	Объем горной массы в целике в одном ковше, м3 (Vкэ1)
	0,96

	Масса породы в ковше экскаватора, т (Qкэ)
	1,28

	Вместимость кузова автосамосвала, м3 (Vка)
	14,9

	Грузоподъемность автосамосвала, т (Qка)
	25

	Число ковшей, погружаемых в один автосамосвал, (nа)
	16

	Продолжительность цикла экскавации, мин. (tцэ)
	0,5

	Время погрузки автосамосвала, мин. (Тпа)
	8

	Время установки автосамосвала под погрузку, мин. (Туп)
	0,5

	Производительность за смену, м3 (На)
	983

	Производительность с учетом поправочных коэффициентов (Нау) (м3/смену) на:
	832

	-        подчистку бульдозером подъездов (0.97)
	 

	-        очистку и профилактическую обработку кузова (0.97)
	

	-        разработку уступов малой высоты и зачистку кровли отрабатываемого уступа (0.90)
	

	Средняя часовая производительность, м3/час
	104

	На =(Тсм – Тпз – Тлн) х Vк х nа / (Тпа + Туп) =

	= (480-35-10) x 1,2 x 16 / (8+0,5) = 983 м3/см

	(Нау) C учетом поправочных коэфф.:

	Нау = 832 м3/смену

	Рабочий парк техники: 1

	Годовой фонд фактической работы:

	2027-2036 гг. - 43570,4 / 104 = 419 часов.

	2027-2036 гг. - 53 смен. (53 сут.)


Расчет производительности автотранспорта на перевозке 

полезного ископаемого для автосамосвала HOWO ZZ3257 

Таблица 4.10.7.4

	Расчет производительности автотранспорта на перевозке полезного ископаемого для автосамосвала HOWO ZZ3257M3641

	Показатели
	Величина

	1.Продолжительность смены
	480

	1. Объем неразрыхленной горной массы в кузове автосамосвала, м3 (А)
	14,9

	2. Продолжительность рейса, мин. (Т)
	27,5

	3. Время работы в пределах карьера, мин.(Т2)
	10,5

	Расстояние транспортировки, км
	 

	груженного (lг) 
	5

	порожнего (lп)
	5

	Скорость движения, км/час:
	 

	груженого (Vг)
	40

	порожнего (Vп)
	50

	Расстояние транспортировки в пределах карьера, км
	 

	груженного (lг) 
	0,2

	  порожнего (lп)
	0,2

	Скорость движения, в пределах карьера, км/час:
	 

	груженого (Vг)
	20

	порожнего (Vп)
	30

	-        время разгрузки, мин. (tр)
	1

	-        время погрузки, мин. (tп)
	8

	-        время маневров, мин. (tож)
	1,5

	-        время ожидания, мин. (tпр)
	1,5

	-        время простоев в течении рейса, мин.
	1

	4. Производительность автосамосвала, м3/час (Па)
	32,51

	Часовая производительность автосамосвала, м3/час:

	Па = 60 х А/Т = 32,51 (260,08 м3 в смену)

	Т = 60 х lг/Vг + 60 х lп/Vп + tр + tп + tм + tож. + tпр =  27,5 мин.

	Рабочий парк автосамосвалов:

	Рп = Пк х Ксут/(Па х Тсм х Ки), где

	Пк - сменная производительность карьера (расчетная – 823, Ксут. – коэффициент суточной неравномерности перевозок, Ки – коэффициент использования автосамосвалов:

	823 х 1,1/(32,51 х 8 х 0,94) = 3,48 принимаем 4 ед.

	Годовой фонд работы автосамосвалов: 

	2027-2036 гг. - 43570,4/32,51=1341 часов

	Продолжительность рейса в пределах карьера составляет:

	60х0,2/20+0,2/30+8+1,5+1,5=10,5 мин.

	Количество ходок всего транспорта в год:

	2027-2036 гг. - 43570,4/14,9 = 2925

	Количество часов работы автосамосвалов в пределах карьеров:

	2027-2036 гг. - 2925x10,5/60 =512 часов


	Вспомогательные механизмы:
	

	Вспомогательными механизмами являются машина поливомоечная, автозаправщик, автобус. Их годовая задолженность составит:

	 - поливомоечная машина - 53 часов. (из расчета 1 час в смену)

	 - вахтовый автобус - 106 часов. (из расчета 2 час в смену)
	

	 - автозаправщик - 29 часов.
	


4.10.8. Календарный план работы карьеров

План-график производства добычных и вскрышных работ на отработке запасов участка на 2027-2036 годы представлен в таблице 4.10.8.1.

Календарный  план  работы  карьера по участку «на месторождение Гр№6»
Таблица 4.10.8.1

	Годы

работы карьера
	
	Горно-подготовительные
	По вскрыше (зачистка) тыс.м3
	Добычные
	Добыча*
тыс.м3
	Погашаемые запасы

тыс.м3
	Всего по горной массе, тыс.м3

	
	
	
	
	
	глинистые

породы

(супесь)
	Песчано-гравийная смесь
	песок
	Общие, с учетом потерь

(эксплутационные)
	
	

	2027
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	2028
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	2029
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	2030
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	2031
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	2032
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	2033
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	2034
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	2035
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	2036
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	Всего в действующий период
	50,08
	
	182,889
	127,083
	132,782
	435,704
	442,754
	485,784

	Остаток на пролонгацию:
	0
	


4.11. Вспомогательное хозяйство

4.11.1. Водоотвод и водоотлив

В связи с климатическими условиями (количество осадков 150 мм в год, толщина снежного покрова не превышает 200 мм) существенного притока за счет атмосферных вод в карьер не ожидается. Кроме того, в целях защиты карьера от поступления ливневых и талых вод в карьер с прилегающей территории, как отмечалось ранее, для их отвода производится строительство водоотводных кюветов, вдоль технологических дорог. 

Уровень грунтовых вод в контуре карьерного поля находится ниже подошвы карьера. Постоянные водотоки на месторождении отсутствуют. Специальных мер по защите карьера от грунтовых вод не предусматривается.

Подтопление карьера будет происходить за счет атмосферных осадков, выпадающих в его контуре, приток снеготалых вод в карьер на конец его отработки за период таяния снега составит:

	Приток снеготалых вод на конец отработки:
	

	Q = H x S x 0,7 x 0,95, где H – запасы воды в снеге, м (0,057), S – водосборная площадь карьера, 0,7 – коэффициент сохранности покрова снега, 0,95 – коэффициент поверхностного стока, 14 - количество дней снеготаяния..

	Q = (0,057 x 250400 х 0,7 x 0,95)/(14 x 24) = 28,25 куб.м/ч
	

	
	

	Приток ливневых вод в карьер составит:
	

	Q1 = (q x S x 0,95)/24, где q – максимальный суточный максимум – 49 мм.

	Q1 = (0,049 x 250400 x 0,95) / 24 = 485,67 куб.м/ч
	


Так как, дно карьера сложено водопроницаемыми породами, то атмосферные воды, попадающие в карьер, будут дренироваться в водоносный горизонт. К тому же в период снеготаяния работы не будут проводиться. Следовательно, необходимости в организации водооткачивающей насосной станции нет.

4.11.2. Ремонтное и складское хозяйство

Ограниченное количество горного и горно-транспортного оборудования, задействованного на горных работах, позволяют обойтись без создания специальных ремонтных служб на месте ведения добычных работ. По этим же причинам нет потребности в строительстве на месте ведения горных работ складских помещений капитального характера.

При неукоснительном соблюдении всех технических регламентов и сроков проведения ТО возможность проявления серьезных поломок горно-транспортных средств мала.

Техническое обслуживание горно-транспортного оборудования и устранение возникающих мелких неполадок предусматривается производить выездной бригадой ремонтной службы разработчика месторождения. Капитальные ремонтные работы будут производиться на промбазе недропользователя.

Для удовлетворения минимума бытовых нужд рабочих смен, обслуживающих карьер проектом предусматривается организации площадки административно-бытовых помещений (АБП) с использованием зданий легкого типа (вагончиков).
4.11.3. Объекты электроснабжения карьера

Все горно-транспортное оборудование, задолженное на карьере, работает на автономных двигателях внутреннего сгорания, и не требует электрообеспечения. 

Учитывая расчетную непродолжительность ведения горных работ, а также то, что работы будут проводиться в теплое время года, при длительном световом дне, освещение элементов карьера не требуется. Потребность в электроэнергии. возникает лишь для удовлетворения бытовых нужд – подогрев воды, холодильники, кондиционеры.  Для этого предусматривается использование автономной ДЭС.

4.11.4. Пылеподавление на карьере

При производстве вскрышных и добычных работ необходимо проведение систематического контроля за состоянием атмосферного воздуха. Состав его должен отвечать установленным  нормативам по содержанию основных компонентов воздуха и примесей.

Пылевыделение в виде неорганизованных выбросов на добычных работах будет происходить:

· при снятии и перемещении пород зачистки,

· при погрузке горной массы в транспортные средства, 

· при движении транспортных средств по дорогам.

Для  снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия:

· систематическое водяное орошение забоя, внутрикарьерных и междуплощадочных автодорог, а также незакрепленной поверхности откосов.

· предупреждение перегруза автосамосвалов для исключения просыпов горной массы,

· снижение скорости движения автотранспорта и землеройной техники до оптимально-минимальной,

· проведение рекультивации откосов бортов карьера  и других нарушенных земель.
Для пылеподавления используется специальная техника (поливомоечная машина) 

Машина для обеспыливания и пылеподавления на карьерах. Оснащена пожарным насосом НПЦН 40/100 и лафетным стволом ЛСД-С40У, передней и задней поливомоечной рейкой. В зависимости от выбранного режима распыления струи создает либо завесу тумана для осаждения атмосферной пыли, либо струю для орошения склонов карьера.
Пылеподавление проводится суммарно не менее часа в смену. Расход воды рассчитан в разделе 6.2.1. Водопотребление. Исходя из расчета, годовой расход воды составит 108,2 м3 технической воды. Техническая вода доставляется из г.Кызылсай. 
Коэффициент пылеподавления для расчета выбросов принимает – 0,5.

4.12. Геолого-маркшейдерское  обслуживание

При разработке месторождения будет организована геолого-маркшейдерская служба, выполняющая комплекс работ, обеспечивающих контроль и планомерность отработки полезного ископаемого в соответствии с “Отраслевой инструкцией по геолого-маркшейдерскому учету состояния запасов нерудных строительных материалов.
4.12.1. Геологическая  служба

Геологическая служба проводит систематическое изучение месторождения на протяжении всего периода эксплуатации:

- устанавливает соответствующую систему геологической документации  и  методику  опробования  эксплуатационных  выработок,

- для  оперативного  и  квалифицированного  решения  геологических  вопросов,  связанных  с  производством  добычных  работ  на  карьере,  разрабатывает   специальную “Инструкцию  по  геологическому  обслуживанию карьера”,  утверждаемую  руководителем  Горного  бюро  недропользователя,

- осуществляет  контроль  добычи  и  вскрыши на карьере, соблюдение  нормативных  (проектных)  потерь,  охраны  недр  и  окружающей  среды,

- ведет  учет  балансовых  запасов  по  степени  их  подготовленности  к  добыче  в  соответствии  с  “Отраслевой  инструкцией  по  геолого-маркшейдерскому  учету   состояния  запасов  нерудных  строительных  материалов”,

- представляет  сведения  о  списании отработанных  запасов  в  соответствии  с  “Положением  о  порядке  списания запасов полезных  ископаемых с баланса  горно-добывающих  предприятий”,

- разрабатывает  ежегодные,  квартальные  и  текущие  планы  развития  и  производства  горных  работ.

4.12.2. Маркшейдерская  служба

Основные  мероприятия, выполняемые  маркшейдерской  службой:

- обеспечивает  достоверность  учета  состояния  и  движения  запасов,  потерь  полезного  ископаемого, 

- ведет установленную  маркшейдерскую документацию по карьеру  и  отвалу,

- участвует  в  разработке годовых, квартальных  и  текущих  планов  развития  горных  работ, 

- обеспечивает  вспомогательные  работы  на  карьере  и  других  объектах,  его  обслуживающих,

-  проводит  трассирование  автодорог  и  других  линейных  коммуникаций,  вынос  в  натуру  проектных  местоположений объектов  строительства, готовых к выемке запасов,  технологического  оборудования,

- ведет контроль за планировочными работами и параметрами системы разработки.
Учет ежесменной добычи и отгрузки осуществляет мастер участка, исходя из объема кузова автосамосвала и количества рейсов.
В качестве основных  инструментов  будут  использованы: теодолит 2Т30 - 1шт., нивелир НЗ-к -1 шт., рулетка 50-ти метровая - 1 шт.,  рейка  нивелирная – 2 шт.

Для обеспечения  карьера съемочным обоснованием будет развита сеть микротриангуляции на основе имеющихся вблизи месторождения  пунктов  триангуляции. Высоты  на  пункты  съемочного  обоснования  будут  переданы  техническим  нивелированием  от  этих  пунктов. Допустимая ошибка  не более 0.1 м. На местности пункты съемочного обоснования  закрепляются  в  соответствии  с  действующими  требованиями  к  их  оформлению. 

Съемочные  работы будут выполняться тахеометрическим способом в  масштабе  1:2000. Средняя  ошибка  положения  бровки  уступа  относительно ближайшего  пункта съемочной сети не будет превышать 0,6 м, определения высот реечных точек – 0,1 м.

Средняя  ошибка  определения  объемов  по  результатам  съемок  -  не  более  5%.

Периодичность проведения съемочных работ на карьере не реже одного раза в квартал, на отвале - 1 раз  в сезон.

4.13. Обеспечение рабочих мест свежим воздухом

Загрязнение атмосферы карьера вредными газами происходит при работе горно-транспортного оборудования.

Рабочий сезон характеризуется следующими климатическими параметрами: средняя скорость ветра – 4,1 м/сек., количество штилевых дней – 4 -6, среднее число дней с туманами – 10, с пыльными бурями – до 10.

Согласно (9) при указанных параметрах карьера и силе ветра более 1 м/сек. полностью обеспечивается нормальный воздухообмен естественным путем. Основная схема естественного воздухообмена прямоточная, являющаяся наиболее эффективной. Лишь на небольших участках у подветренных бортов карьера будет отмечаться прямоточно-рециркуляционная схема проветривания карьера. 
	Количество воздуха, осуществляющего вынос вредных примесей из карьера

	P = [0,124 х Х’ср. х S x L, форм. 10 (9)]
	

	Х’ср. - среднаяя скорость ветра -     
	4,1

	S - площадь участка - 
	250400

	L - средняя глубина карьера - 
	2,0

	На начальном этапе (в первый год):
	

	P = 0,124 х 4,1 x 25040 х 1,968 = 
	25053,3 м3/сек

	На конечном этапе:
	

	P2 = 0,124 х 4,1 x 250400 х 1,968 = 
	250533,01 м3/сек


 Этого вполне достаточно для обеспечения рабочих мест на карьере свежим воздухом. Лишь в дни штилей при отсутствии ветра возможно накопление вредных газов выше предельно допустимых. Поэтому, при таких неблагоприятных метеоусловиях проводится рассредоточение горно-транспортного оборудования, количество работающих единиц сокращается до минимума, ведется постоянное наблюдение за состоянием атмосферного воздуха карьера. В случаях выявления повышения концентраций вредных веществ до уровня предельно допустимых работа карьера приостанавливается.

При производстве горных работ, независимо  от погодных условий, с целью профилактики загрязнения атмосферного воздуха карьера на горно-транспортных механизмах с двигателями внутреннего сгорания проводится систематическая регулировка топливной аппаратуры и они оснащаются нейтрализаторами выхлопных газов. 

5. Организация работы карьера

Относительно небольшая  удаленность проектируемого карьера от г. Жанаозен (60 км), малая численность задействованного горно-транспортного оборудования и обслуживающего персонала, позволяют оптимизировать список вспомогательных объектов и организовать работу карьера  без строительства некоторых из них, обычно являющихся неотъемлемой частью горного производства.

В частности, отпадает необходимость строительства в районе ведения горных работ вахтового поселка  для персонала, обслуживающего карьер, складов ГСМ, капитальных складских помещений для хранения запчастей и ремонтных материалов, ремонтных мастерских и гаражного хозяйства, отопительных объектов.

Функцию большей части перечисленных объектов могут исполнять имеющиеся производственные мощности промбазы разработчика месторождения, где будет производиться капитальный ремонт используемых на горных работах механизмов. Профилактический ремонт и мелкие поломки будут производиться на месте выездной бригадой

Обеспечение ГСМ горных и транспортных механизмов, а также технической и хозъпитьевой водой предусматривается с использованием передвижного спецавтотранспорта.

Проживание обслуживающего персонала предусматривается в г.Жанаозен, расположенном в относительной близости к карьеру, откуда он ежесменно доставляется на карьер автобусом. 

Для создания оптимальных бытовых и производственных условий для рабочей смены на месте работ устанавливаются передвижные вагоны следующего функционального назначения: контора-диспетчерская, столовая для приема обедов, обслуживающего карьеры, общежитие охранной смены. 

На карьере, в междусменный перерыв организуется охрана имущества и механизмов.
6. Электроснабжение, водоснабжение и канализация

6.1. Электроснабжение

6.1.1. Общие положения

Режим работы карьера сезонный, 53 рабочих днея при односменной работе в 2027-2036гг., охранной службы в нерабочее время - двухсменный.

6.1.2. Потребители электроэнергии и электрические нагрузки

Потребителями электроэнергии являются внутренние и внешние светильники и электробытовые приборы (обогреватели, кондиционеры, вентиляторы, ТЭНы) в административно-бытовых помещениях и на их площадке.

Общая потребляемая мощность по карьеру составляет 36 кВА, годовое потребление электроэнергии – 15,7 тыс. кВт/час. Основные показатели расчетной мощности и расчет нагрузок приведены в таблицах 6.1.2.1.

Основные показатели установленной и расчетной мощности

Таблица 6.1.2.1

	Наименование показателей
	Ед. измер.
	Величина показателя

	Напряжение сети

- первичное

- вторичное освещения и бытовых токоприемников
	кВ

кВ
	0,4

0,22

	Количество ДЭС
	шт.
	1

	Мощность ДЭС
	кВА
	20

	Расчетная максимальная нагрузка всего: 

- активная

- реактивная 

- полная 
	кВА

кВАр

кВА
	14

8

16

	Годовое потребление электроэнергии
	тыс. кВт/час
	5,3


Расчет электрических нагрузок

	Административно-бытовые помещения с площадкой

	Электробытовые приборы и внутреннее освещение
	15
	15
	0,8
	0,9
	0,48
	12
	7

	Наружное освещение площадки
	3
	3
	0,6
	0,9
	0,48
	2
	0,8

	Итого
	18
	18
	
	
	
	14
	8

	Полная мощность
	
	
	
	
	
	16 кВА


Полная мощность: S =    √142 + 82   = 16,1 кВА

Обеспечение электроэнергией осуществляется с использованием 1-й автономной ДЭС мощностью по 20 кВт типа ЭДС-20-Т/230. Количество часов работы ДЭС: в 2027-2036гг. – 248 ч.

Годовое потребление электроэнергии  при коэффициенте энергоиспользования, равном 0,9, составляет в 2027-2036г. – 5,3 тыс. кВт/час.
6.1.3. Электроосвещение

Общее освещение территории площадки с нормируемой освещенностью 0,2 лк осуществляется прожекторами ПКН-1500 с ксеноновыми лампами КГ-220-1500, мощностью 1500 Вт, установленных на опорах низковольтной сети.

Осветительные сети питаются по четырех проводной системе с глухо заземленной нейтралью.

Наружное освещение питается от специального фидера наружного освещения.

Управление наружным освещением предусматривается со щита на ДЭС вручную или автоматически посредством фотореле.

6.1.4. Защитные мероприятия

Все строительные и электромонтажные работы, а так же обслуживание осветительных установок должны выполняться с соблюдением требований и правил ПЭУ, ТПЭ, ПТБ и инструкции по безопасной эксплуатации электрооборудования и электросетей на карьерах.
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В качестве основной меры безопасности от поражения электрическим током служит защитное заземление, а также защитное отключение всех электросетей при нарушении изоляции и однофазном замыкании.

Все элементы потребителей и электрических сетей имеют защиту от аварийных ситуаций (перегрузка, короткое замыкание, однофазное замыкание на землю, перенапряжение), которая выполняется автоматами, предохранителями, разрядниками.

Шкафы и ящики управления оборудуются механической блокировкой для избежания ошибочных операций при управлении и переключении, а также для ограничения доступа к электрооборудованию при наличии на нем напряжения.

6.2. Водоснабжение и канализация

6.2.1. Водопотребление

Для создания нормальных производственно-бытовых условий персонала, занятого на горных работах, и функционирования проектируемого карьера требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения.

Условия нахождения проектируемого карьера обуславливают необходимость использования привозной воды на хозяйственно-питьевые и технические нужды. Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье сменного персонала, на рукомойники и мойку обеденной посуды. Назначение технической воды – орошение для пылеподавления – забоя, дорог, рабочих площадок. 

При установленной техзаданием производительности карьера количество рабочих дней в году составит 53 дней в 2027-2036гг. Работы ведутся в теплое время года. Явочный состав персонала, ежедневно обслуживающего горные работы 13 человек. Питание на месте ведения работ 1 раз в смену. 

По своему функциональному  назначению и по месту размещения административно-бытовые помещения, обслуживающие карьер, не могут иметь централизованное хоз-питьевое водоснабжение. Согласно примечанию к таблице 1 СНиПа РК 4.01-02-2001 «расходы воды для районов застройки зданиями с водопользованием из водозаборных колонок (т.е. с нецентрализованным водоснабжением) удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут». Следует понимать, что в данный расход входит и расход на хозяйственно-бытовые нужды, включая расходы горячей воды. В расчет включаем 30 л/сут., так как рабочие живут в прикарьерном общежитие.

Водой для питья и приготовления пищи охранной сменой является бутилированная вода, для других хозяйственных нужд – вода поселковой водопроводной сети г. Жанаозен, которая систематически завозится автотранспортом в цистернах. Ее хранение осуществляется  в емкостях, выполненных из нержавеющего материала.

Потребность в хоз-питьевой и технической воде приведена в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1

	Назначение водопотребления
	Норма потребления, м3
	Кол-во
	Потреб.
	Кол-во

	
	
	ед.
	  м 3/сут,
	сут/год

	2027-2036 гг.

	Хоз-питьевая

	Явочный основной персонал
	0,03
	13
	0,39
	53

	 
	в т.ч. бутилированная
	0,2
	

	Техническая:

	 
	м3/м2
	м 2
	 
	 

	- орошение дорог
	0,001
	1600
	1,6
	53

	- орошение забоя 
	0,005
	10
	0,05
	

	Всего
	 
	 
	1,65
	 

	Годовой расход воды составит: хоз-питьевой в - 2027-2036 гг. - 20,7 куб.м. (0,39x53), технической - 87,5 куб.м. (1,65x53).

	


Согласно примечанию пункта 2.11 СНиП РК 4.01-02-2001 для проектируемого объекта допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение.

Качество воды, доставляемой и хранимой в емкостях, предназначенной для хозяйственно-питьевых нужд, должна соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». Приказ и.о. Министра здравохранения РК от 11.01.2022 № КРДСМ-2. 

Объем емкости для хоз-питьевых нужд должен быть не менее 1,0 м3.  Емкость для завоза и хранения хозпитьевой воды по ее освобождению очищается, тщательно промывается и еженедельно дезинфицируется. Концентрация активного хлора в дезинфицирующем растворе составляет 75-100 мг/л. После удаления дезинфицирующего раствора емкость промывается питьевой водой.

В качестве дезинфицирующего средства для обработки емкостей используется водный раствор гипохлорита натрия. 

Обеспечение технической водой будет осуществляться путем завоза из г. Жанаозен автоцистерной на базе автомобиля КАМАЗ-53253. 

Стоки от рукомойников и столовой поступают по закрытой сети в септик. Отвод сточных вод предусматривается по самотечным трубопроводам. Для самотечной системы канализации должны быть использованы коррозионно стойкие трубы:  пластмассовые.

6.2.2. Водоотведение

По мере накопления хозяйственных сточных вод и фекалий, они вывозятся ассенизационной машиной на очистные сооружения ЖКХ г. Жанаозен. На оказание этих услуг заключается договор.

	Объем водоотведения составит: в 2027-2036 гг. - 20,7 x 0,8 = 16,6 куб.м.

	
	
	
	
	

	Септики представляют собой литые железобетонные резервуары с внешней гидроизоляцией.  Исходя из периодичности вывоза его содержимого (1 раз в неделю) и с учетом запаса, равного 30% его объема, общий объем септика  должен иметь размер:

	

	

	

	2,8 куб.м. (0,39 x 7 раб.дн. x 0,8 + 0,39 x 7 раб.дн х 0,8 х 30%).
	

	В качестве септика можно рекомендовать применение блочного септика заводского изготовления «АСО-3», в котором происходит очищение хоз-бытовых сточных вод и отпадает необходимость их вывозить. Объем одного блока 2 м3. Предусмотрена возможность их стыкования. Общая потребность в блоках – 2 ед.

	

	

	


7. Производственные и бытовые помещения

Для создания нормальных условий работы обслуживающего персонала и организации охранной службы проектируется установка производственных и бытовых помещений на месте ведения работ. Предусматривается установка помещений следующего функционального назначения: контора-диспетчерская (рис. 7.1), столовая для приема обедов (рис. 7.2),  общежитие охранной смены с комнатой раздевалкой. В качестве помещений используются вагоны типа ВД-8. Диспетчерская комплектуется инвентарем для оказания первой медицинской помощи.

На площадке АБП устанавливаются резервуар для хоз-питьевой и технической воды, туалеты и строится канализационная система для жидких сточных бытовых отходов и площадка с типовыми контейнерами для твердых бытовых отходов. Кабины при применении обычных туалетов устанавливаются с подветренной стороны в 25-30 м от помещений.

Рекомендуется применять биотуалеты компостные типа ЕКО-4 с биологической смесью «Biolife» или биотуалаты, использующие для нейтрализации фекалий дизенфицирующие жидкости, типа Thetford Porta Potti-365.     

Помещения оборудуются  светильниками,  вытяжными  бытовыми  вентиляторами,  масляными обогревателями. Диспетчерская и общежитие оборудуются кондиционерами для охлаждения воздуха до комфортной температуры. Предусматривается  подогрев  воды  ТЭНами (водонагреватели типа ARISTON ABS SHT -100V) для рукомойников и мытья посуды. 

На карьере предусматривается установка передвижного вагончика для укрытия рабочих карьера в непогоду, надворного  туалета (биотуалета) и контейнеров для сбора и хранения промасленной ветоши и место сбора металлолома. 


Рис. 7.1


Рис. 7.2

8. Связь и сигнализация

Для организации нормального функционирования предприятия будет организована диспетчерская связь между карьером, вагоном-конторой и с диспетчерской службой офиса разработчика. Для этого проектируется использование сотовой связи.

Для экстренной связи с аварийно-спасательными службами (скорой помощью, ЧС, пожарной частью) районного и областного центров предусматривается использование спутниковой связи.

Для оповещения водителей и персонала, обслуживающего карьеры, о начале и окончании выемочных и погрузочных работ экскаватор оборудуется звуковой сигнальной установкой.

На всех подъездах к карьерам устанавливаются предупреждающие знаки на стойках высотой 2,5 м для ограничения несанкционированных въездов на территорию карьеров и объектов, его обслуживающих.
9. Рекультивация  земель

В процессе эксплуатации карьера и по ее завершении предусматривается проведение рекультивационных работ по восстановлению земельных участков, нарушенных в процессе эксплуатации.

Рекультивации подлежат ложе и борта карьера, а также другие участки нарушенных в процессе эксплуатации земель (места размещения дорог, если в дальнейшем они не будут использоваться в иных целях, площадка АБП и др.).

Из особенностей последовательности ведения горных работ следует, что рекультивация проектируемого карьера может быть начата с 2027 года, а  вспомогательных объектов может проводиться только после полного погашения запасов месторождения (по полном окончании его эксплуатации). В период с 2027 по 2036 гг. рекультивации подлежат только борта и ложе карьера в отработанной его части.

Рекультивация нарушенных земель включает в себя проведение технической ре культивации. Согласно заключению ИГЭ ТОО «ТГП Шымкентгеокарта» проведение биологической рекультивации в данной природно-климатической зоне не является обязательным

Техническая рекультивация заключается в выполаживании бортов карьера и планировке рекультивируемых площадей.

Работы по рекультивации/ликвидации рассчитываются отдельным проектом данных работ. Приведенные расчеты в данном Плане являются предварительными.

Схема проведения технической рекультивации следующая: 
	1. Погашение бортов карьера, объем – 4108 м3;

	S1 (площадь сечения борта до погашения при 30º.) - 
	2,71

	S2 (площадь сечения борта после погашения при 20º) - 
	4,29

	P (периметр карьера) - 
	2600

	V = (S2-S1) x P (объем перемещаемых пород)

	V = (4,29 - 2,71) x 2600 = 4108

	2. Планировка  бульдозером, площадь - 250400 м2.


*минимальный расчетный объем
Погашение бортов производится за счет вскрышных пород, в объеме 50080 м3.

10. Охрана недр, рациональное  и  комплексное использование минерального  сырья

Во  исполнение  Кодекса  Республики Казахстан от 27 декабря 2017г “О  недрах  и  недропользовании”,  имеющего  силу  закона,  и  дополнений  к  нему,  а также  ,  предусматривается  исполнение   следующие  условий  в  области  охраны  недр  при  разработке  месторождения:

1.  Добыча полезного ископаемого осуществляется в пределах только тех участков (блоков) недр, запасы которых получили Государственную экспертную оценку и учтены Государственным балансом.

2. Обладатель Права недропользования на Добычу полезного ископаемого вправе проводить ее только в пределах Участка недр, определенного картограммой. 

3. Своевременное  проведение  эксплуатационной  разведки  для  уточнения  и достоверной  оценки  величины  и  структуры  запасов  полезного  ископаемого.

4. Достижение  оптимально-максимальной  полноты  отработки  балансовых запасов  полезного  ископаемого  в  контуре  представленного  участка.
5. Сокращение  потерь  полезного  ископаемого  в недрах, при добычных работах,  при  транспортировке. 

6. Исключение  выборочной  отработки  полезного ископаемого.

7. Проведение  опережающих подготовительных  и  очистных  работ.

8. Проведение  добычных  работ  в  соответствии  с  проектом  разработки  выемочной  единицы  и  согласованным  планом  развития  горных  работ.

9. Не  допускать  временно  неактивных  запасов.

10. Вести  систематические  геолого-маркшейдерские  наблюдения в забоях  и обеспечивать  своевременный  геологический  прогноз  для  оперативного  управления  горными  работами.

11. Вести учет  состояния  и  движения  запасов,  потерь   полезного  ископаемого,  а  также  учет  запасов  по  степени  их  подготовленности  к  выемке  в  соответствии  с  требованиями  “Инструкции  по  учету  запасов  твердых  полезных  ископаемых  и  по  составлению  отчетных  годовых   балансов  по  форме  8”.

12.  Запрещение  разработки  месторождения  без  своевременного  и  качественного  геологического  и  маркшейдерского  обеспечения  горных  работ.

13. Недопущение  сверх проектных   потерь   полезного  ископаемого. 

12. Вести  строгий  учет  добытого грунта и не допускать его потери при хранении  и транспортировке.

14. Неукоснительное и своевременное исполнение всех предписаний, выдаваемых органами Государственного контроля охраны и использования недр.

11. Промышленная безопасность, Охрана  труда и промсанитария

Все проектные решения на Добычу песка участка «на месторождение Гр№6» в Мангистауской области, приняты на основании литературных данных, Закона РК «О гражданской защите» и других НПА РК, перечень которых представлен в списках использованной литературы к настоящему проекту. 

11.1. Основы гражданской защиты и промышленной безопасности

1. Гражданская защита и промышленная безопасность обеспечиваются путем:

1) предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

2) минимизацией угроз и ущерба гражданам и обществу от чрезвычайных ситуаций;

3) спасением и эвакуацией людей при возникновении чрезвычайных ситуаций путем проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в мирное и военное время;

4) информированием и оповещением населения, органов управления гражданской защиты заблаговременно при наличии прогноза об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и (или) оперативно при возникновении чрезвычайной ситуации;

5) защиты продовольствия, водоисточников (мест водозабора для хозяйственно-питьевых целей), пищевого сырья, фуража, животных и растений от радиоактивного, химического, бактериологического (биологического) заражения, эпизоотии и эпифитотий;

6) обеспечением промышленной и пожарной безопасности;

7) созданием, развитием и поддержанием в постоянной готовности систем оповещения и связи;

8) установления и выполнения обязательных требований промышленной безопасности;

9) допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности;

10) декларирования безопасности опасного производственного объекта, если он подлежит декларированию;

11) государственного контроля, а также производственного контроля в области промышленной безопасности;

12) экспертизы промышленной безопасности;

13) аттестации организаций на проведение работ в области промышленной безопасности;

14) мониторинга промышленной безопасности.

 2. Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты промышленного персонала, населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, безопасности и охраны труда,  а также требованиям технических регламентов в сфере промышленной безопасности.

1). Обязательные требования промышленной безопасности устанавливаются нормативными актами уполномоченного органа.

Нормативные акты содержат требования по обеспечению промышленной безопасности, обязательные к исполнению в сфере деятельности, указанной в нормативном акте.

Регистрация и учет нормативных актов в области промышленной безопасности осуществляются уполномоченным органом.

3. Государственные органы Республики Казахстан, физические и юридические лица имеют право на получение от администрации организации, имеющей опасные производственные объекты, полной и достоверной информации о состоянии промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Работники, находящиеся на опасных производственных объектах, обязаны:

1) соблюдать требования промышленной безопасности;

2) незамедлительно информировать администрацию организации об авариях, инцидентах на опасном производственном объекте;

3) проходить обучение и инструктаж, переподготовку, аттестацию по вопросам промышленной безопасности;

4) оказывать содействие при расследовании причин аварий, инцидентов.

Владельцы опасных производственных объектов обязаны:

1) соблюдать требования промышленной безопасности;

2) применять технологии, технические устройства, материалы, допущенные к применению на территории Республики Казахстан;

3) организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

4) обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, согласование планов развития горных работ, диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, в установленные требованиями промышленной безопасности сроки или по предписанию государственного инспектора;

5) проводить экспертизу технических устройств, материалов, отслуживших нормативный срок эксплуатации, для определения возможного срока дальнейшей эксплуатации;

6) допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным требованиям;

7) предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц;

8) представлять в территориальные подразделения уполномоченного органа сведения о порядке организации производственного контроля и работниках, уполномоченных на его осуществление. Работники, осуществляющие производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии подчиняются непосредственно первому руководителю этого предприятия; 

9) проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;

10) незамедлительно информировать территориальное подразделение уполномоченного органа, органы местного государственного управления, население и работников о возникновении опасных производственных факторов;

11) вести учет аварий, инцидентов;

12) выполнять предписания по устранению нарушений требований промышленной безопасности, выданных государственными инспекторами;

13) предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработке планов финансово-экономической деятельности опасного производственного объекта;

14) предоставлять в территориальные подразделения уполномоченного органа информацию о вредном воздействии опасных производственных факторов, травматизме и профессиональной заболеваемости;

15) страховать гражданско-правовую ответственность владельцев опасных производственных объектов, подлежащих декларированию, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;

16) предоставлять государственным органам, гражданам достоверную информацию о состоянии промышленной безопасности на опасных производственных объектах и обеспечивать государственного инспектора защитными средствами, приборами безопасности и оказывать иное содействие при выполнении им своих обязанностей на опасном производственном объекте;

17) обеспечивать своевременное обновление технических устройств, материалов, отработавших свой нормативный срок;

18) декларировать опасные производственные объекты, определенные настоящим Законом;

19) обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

20) обеспечивать подготовку, переподготовку, повышение квалификации и аттестацию работников в области промышленной безопасности;

21) обеспечивать проведение экспертизы декларации промышленной безопасности;

22) заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями договоры на обслуживание или создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

23) за трое суток извещать территориальное подразделение уполномоченного органа о намечающихся перевозках опасных веществ;

24) осуществлять постановку на учет, снятие с учета в территориальных подразделениях уполномоченного органа опасных производственных объектов;

25) согласовывать с главным государственным инспектором области, города республиканского значения, столицы проекты строительства, реконструкции, модернизации, ликвидации опасных производственных объектов, а также локальные проекты;

26) при вводе в эксплуатацию опасных производственных объектов проводить приемочные испытания с участием государственного инспектора.

 6. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников опасных производственных объектов по вопросам промышленной безопасности возлагаются на руководителя организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты.

1). Подготовка, переподготовка осуществляются путем проведения обучения и последующей проверки знаний (экзаменов).

2). Обучение и проверка знаний (экзамены) специалистов, работников опасных производственных объектов, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, производятся в учебном центре опасного производственного объекта или учебной организации при наличии у них аттестата, предоставляющего право на подготовку, переподготовку специалистов, работников в области промышленной безопасности.

3). Организации, аттестованные на право подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности, для проведения обучения разрабатывают учебный план и программы обучения работников требованиям промышленной безопасности, которые утверждаются их руководителем.

4). Подготовке подлежат технические руководители, специалисты и работники, участвующие в технологическом процессе опасного производственного объекта, эксплуатирующие, выполняющие техническое обслуживание, техническое освидетельствование, монтаж и ремонт опасных производственных объектов, поступающее на работу на опасные производственные объекты, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах:

- должностные лица, ответственные за безопасное производство работ на опасных производственных объектах, а также работники, выполняющие работы на них, - ежегодно с предварительным обучением по десятичасовой программе;

- технические руководители, специалисты и инженерно-технические работники - один раз в три года с предварительным обучением по сорокачасовой программе.

5). Переподготовке подлежат технические руководители, специалисты и работники, участвующие в технологическом процессе опасного производственного объекта, эксплуатирующие, выполняющие техническое обслуживание, техническое освидетельствование, монтаж и ремонт опасных производственных объектов, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, с предварительным обучением по десятичасовой программе в следующих случаях:

- при введении в действие нормативных правовых актов РК в сфере гражданской защиты, устанавливающих требования промышленной безопасности, или при внесении изменений и (или) дополнений в нормативные правовые акты РК в сфере гражданской защиты, устанавливающие требования промышленной безопасности;

- при назначении на должность или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют от руководителя или специалиста дополнительных знаний по безопасности;

- при нарушении требований промышленной безопасности;

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении новых технологических процессов;

- по требованию уполномоченного органа в области промышленной безопасности или его территориальных подразделений при установлении ими недостаточных знаний требований промышленной безопасности.
6). Организация и проведение проверок знаний (экзаменов) у специалистов, работников опасных производственных объектов, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, обеспечиваются их руководителями в соответствии с утвержденными графиками. Лица, подлежащие проверке знаний, должны быть ознакомлены с графиком.

7). Для проведения проверки знаний специалистов, работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, приказом (распоряжением) руководителя организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, или учебной организации создаются постоянно действующие экзаменационные комиссии, которые возглавляются руководителем или заместителем руководителя учебного центра организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, или учебной организации.

8). Руководители юридических лиц, декларирующих промышленную безопасность, а также члены постоянно действующих экзаменационных комиссий указанных юридических лиц сдают экзамены один раз в три года в порядке, установленном уполномоченным органом в области промышленной безопасности.
9). Не допускается проверка знаний экзаменационной комиссией в составе менее трех человек.

10). Экзаменационные билеты и (или) электронные программы тестирования разрабатываются учебными организациями и утверждаются их руководителями.

11). Результаты проверки знаний оформляются протоколами. Протоколы проверки знаний сохраняются до очередной проверки знаний.

12). Лицам, сдавшим экзамены, выдаются удостоверения единого образца, установленного уполномоченным органом в области промышленной безопасности, подписанные председателем экзаменационной комиссии.
13). Удостоверение действительно на территории Республики Казахстан на период указанных в нем сроков.

14). Лица, не сдавшие экзамены, проходят повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.

15). Лица, не сдавшие экзамен, к работе не допускаются.

16). Лица, имеющие просроченные удостоверения, должны сдать экзамен в течение одного месяца после допуска к работе.

17). Расходы по организации обучения, в том числе по оплате труда членов экзаменационной комиссии, возлагаются на организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, аттестованные, проектные организации и иные организации, привлекаемые для работы на опасных производственных объектах.

7. В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации аварий и их последствий организации, имеющие опасные производственные объекты, обязаны:

1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации аварий и их последствий на опасных производственных объектах;

2) привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации аварий и их последствий аварийно-спасательные службы и формирования;

3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий, инцидентов;

4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии, инцидента на опасных производственных объектах;

5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии, инцидента на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование.

На опасном производственном объекте разрабатывается план ликвидации аварий.

В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия персонала и аварийных спасательных служб.

План ликвидации аварий содержит:

1) оперативную часть;

2) распределение обязанностей между персоналом, участвующим в ликвидации аварий, последовательность их действий;

3) список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации.

План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и согласовывается с аварийно-спасательными службами и формированиями.

На опасном производственном объекте проводятся учебные тревоги и противоаварийные тренировки по плану, утвержденному руководителем организации.

О проведении учебных тревог и противоаварийных тренировок организация письменно информирует территориальное подразделение уполномоченного органа.

Учебная тревога проводится руководителем организации совместно с представителями территориального подразделения уполномоченного органа и аварийно-спасательной службы.

Итоги учебной тревоги оформляются актом. Контроль за исполнением изложенных в акте предложений возлагается на руководителя организации.

10. Владелец опасного производственного объекта при отказе или повреждении технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонении от режима технологического процесса: 
информирует в течение трех суток территориальное подразделение уполномоченного органа; 

проводит расследование инцидента;

разрабатывает и осуществляет мероприятия по предотвращению инцидентов; 

ведет учет происшедших инцидентов.

      При аварии: немедленно сообщает о происшедшей аварии территориальному подразделению уполномоченного органа, местному исполнительному органу; орган, получивший сообщение, информирует по инстанции вышестоящие органы о происшедшей аварии; предоставляет комиссии по расследованию причин аварии всю информацию, необходимую указанной комиссии для осуществления своих полномочий; осуществляет мероприятия, обеспечивающие безопасность работы комиссии.      

11. Производственный контроль осуществляется на опасных производственных объектах в целях максимально возможного уменьшения риска вредного воздействия опасных производственных факторов на производственный персонал, население, окружающую среду.

1) Задачами производственного контроля за промышленной безопасностью являются обеспечение выполнения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, а также выявление обстоятельств и причин нарушений, влияющих на состояние безопасности производства работ.

2)  Во всех организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, разрабатывается положение о производственном контроле.

3)  Положение должно включать полномочия лиц, осуществляющих контроль за реализацией требований норм промышленной безопасности.

Закрепление функций и полномочий лиц, осуществляющих контроль, оформляется приказом по организации.

11.2. Промышленная безопасность

11.2.1. Общие требования

Выполнение принятых проектных решений, соблюдение параметров системы разработки и технологии работ обеспечивает безопасные условия работ при ведении горных работ и транспортировке.

Настоящим проектом предусматривается:

- принятие параметров рабочих и нерабочих уступов, углов бортов отвалов, обеспечивающих их устойчивость;

- отсыпка предохранительных валов на рабочих площадках;

- принятие минимально-допустимых размеров рабочих площадок из расчета размещения выемочно-погрузочного оборудования и маневров автотранспорта;

11.2.2. Обоснование идентификации особо опасных производств

Промплощадка проектируемого карьера по категории опасности природных процессов относится к простой сложности и к неопасным по подтоплению территорий.

Инженерно-геологические и горно-технические условия разработки месторождений относятся к простым. 

Сейсмичность района, согласно СНиП РК 2.03-03-2006 по шкале НSК-64  менее 6 баллов. 

Суммарная эффективная активность ЕРН сырья составляет менее 75 Бк/кг, что позволяет отнести разведанное сырье к материалам I класса радиационной безопасности и использовать его без ограничений, а радиационные условия разработки месторождений считать безопасными.
Исключены опасные явления экзогенного характера типа селей, лавин и др. Добыча грунта осуществляется открытым способом одним уступом малой высоты (до 5,0м) с перемещением добытого грунта на объекты строительства. 

Основными вредными ингредиентами при действии проектируемого объекта, будут являться пыль и токсичные газы (табл. 11.2.1). Неорганизованные выбросы пыли будут происходить при производстве следующих технологических операций:

- работы по зачистке кровли;

- экскавация и погрузка грунтов;

- транспортировка по карьерным дорогам.

Источниками выбросов токсичных газов являются двигатели внутреннего сгорания применяемых  горно-транспортных механизмов.

11.2.3. Анализ опасности и риска возникновения чрезвычайных ситуаций и их предупреждение

Выполненные расчеты ПДВ и рассеивания загрязняющих веществ показывают, что выбросы, как по источникам так по их сумме, и их концентрации, находятся в пределах нормативных значений, и не превышают 1 ПДК на расчетной границе СЗЗ, равной 299 м (нормативная 100-299 м).

Весь запроектированный комплекс работ по воздействию на окружающую среду, как объект по добыче грунтовых пород с расчетной СЗЗ, менее 299 м, представляет собой предприятие IV класса опасности, как карьер по добыче грунта.

При всех производимых работах на участке будут выполняться требования, предъявляемые к нормативному качеству атмосферного воздуха: См(( 1

Прогнозируемый выброс нормируемых загрязняющих веществ при разработке месторождения в 2027-2036 гг. составит 0,3013 г/сек, 0,38422 т/год. 

Исключены опасные явления природного и техногенного характера. 

При соблюдении всех проектных решений и требований промышленной безопасности, установленных нормативно-правовыми актами по промышленной безопасности на опасных производственных объектах в РК, риск возникновения особо опасных явлений (аварийных и чрезвычайных ситуаций), оказывающих негативное влияние на здоровье рабочего персонала и населения района места расположения проектируемого карьера, а также на окружающую среду исключается. 

11.3. Обеспечение промышленной безопасности

11.3.1. Технические решения по обеспечению безопасности

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О Гражданской защите» ТОО «Ақ жол күрылыс» обязано: 

1) обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов, систем защиты и контроля над производственными процессами на опасных производственных объектах в соответствии с требованиями, установленными законодательством РК; 

2) организовывать и осуществлять производственный контроль над соблюдением требований промышленной безопасности; 

3) проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений, технических устройств, оборудования, материалов и изделий, применяемых на опасных производственных объектах, в порядке и сроки, установленные правилами промышленной безопасности; 

4) осуществлять эксплуатацию технических устройств, оборудования, материалов и изделий на опасных производственных объектах, прошедших сертификацию и допуск к промышленному применению, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным квалификационным требованиям; 

6) предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц; 

7) проводить мероприятия, направленные на предупреждение, ликвидацию аварий и их последствий; 

8) проводить анализ причин возникновения аварий, осуществлять мероприятия по их устранению, оказывать содействие в расследовании их причин; 

9) незамедлительно информировать уполномоченный государственный орган в области промышленной безопасности, центральные исполнительные органы и органы местного государственного управления, население и работников об авариях; 

10) вести учет аварий; 

11) выполнять предписания по устранению нарушений правил промышленной безопасности, выявленных должностными лицами уполномоченного государственного органа в области промышленной безопасности и его территориальных подразделений; 

12) формировать финансовые, материальные и иные средства на обеспечение промышленной безопасности; 

13) представлять в уполномоченный государственный орган в области промышленной безопасности информацию об авариях, травматизме и профессиональной заболеваемости; 

 Для реализации вышеперечисленных положений на предприятии разрабатывается система контроля (таблица 11.4.1.1) и мероприятия по повышению промышленной безопасности (таблица 11.4.1.2).

Таблица 11.4.1.1  - Система контроля за безопасностью на промышленном объекте

	№ п/п
	Наименование служб
	Количество
	Численность (человек)

	1. 
	Технический надзор 
	3
	3

	2. 
	Безопасности и охраны труда
	1
	1

	3. 
	Противопожарная 
	Районная служба ЧС


Таблица 11.4.1.2 Мероприятия по повышению промышленной безопасности  

	№п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Ожидаемый эффект

	1
	Модернизация технологического оборудования 
	По графику
	Улучшения качества работ

	2
	Монтаж и ремонт горного оборудования
	По графику
	Увеличение надежности работы оборудования

	3
	Модернизация системы оповещения
	Ежегодно
	Улучшение связи

	4
	Обновление запасов средств защиты персонала и населения в зоне возможного поражения
	Ежегодно
	Повышение надежности защиты персонала


11.3.2. Обеспечение готовности к ликвидации аварий

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий ТОО «Ақ жол күрылыс» как предприятие, имеющее опасный производственный объект, обязано: 

1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; 

2) привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий аварийно-спасательные службы и формирования; 

3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий; 

4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на объекте; 

5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на объекте и обеспечивать их устойчивое функционирование.

11.4. Анализ условий возникновения и развития аварий

Анализ Плана горных работ, выполненного ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» на разработку месторождения на месторождение Гр№6, позволяет сделать вывод, что опасные явления, связанные с эндогенными (сейсмичность и вулканизм) и экзогенными (оползни) процессами в районе месторождения и на карьере, не будут иметь места. Проектируемый карьер имеет простые горно-технические условия, исключающие возникновение аварийных ситуаций. Опасность стихийного возникновения пожаров на карьере практически отсутствует, т.к. нет близко расположенных растительных массивов, складов ГСМ и иных легко воспламеняющихся объектов. 

Возможными причинами возникновения немасштабных аварийных ситуаций является  отказ и неполадки оборудования при ошибочных действиях персонала и несвоевременном проведении ППР. 

11.5. Подготовка персонала к действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации аварий и их последствий ТОО «Ақ жол күрылыс», имеющее опасный производственный объект, обязано: 

1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте; 

2) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии, инцидента на объекте;

3) пропагандировать знания и обучать население и специалистов и проводить защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций;

4) вести анализ технических регламентов в области чрезвычайных ситуаций 

11.6. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях

Предприятие обязано создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и обеспечивать их устойчивое функционирование.
Цель оповещения - своевременное информирование руководящего состава и населения о возникновении непосредственной опасности чрезвычайной ситуации и о необходимости принятия мер защиты. Для оповещения используют предупредительный сигнал  ГО «Внимание всем». На предприятии для оповещения рабочих и служащих работающей смены и населения используются сети внутреннего радиовещания, телефонной и диспетчерской связи, сирена.

Для предприятия составляется план ликвидации аварии (ПЛА), в соответствии с требованиями «Инструкции по составлению планов ликвидации аварий».

Диспетчер, получив сообщение об аварии, вызывает горноспасательную часть, немедленно прерывает переговоры с лицами, не имеющими непосредственное отношение к произошедшей аварии, включает аварийную сигнализацию, извещает о происшедшем всех должностных лиц предприятия.

Исправность аварийной сигнализации и других систем оповещения рабочих об аварии систематически проверяется в установленные сроки.

Изучение ПЛА техническим надзором производится под руководством главного инженера предприятия до начала полугодия. Ознакомление рабочих с правилами личного поведения во время аварии, в соответствии с ПЛА производит начальник подразделения (участка). Рабочие после ознакомления с правилами личного поведения во время аварии расписываются об этом в «Журнале регистрации ознакомления рабочих». Запрещается допуск к работе лиц, не ознакомленных с ПЛА и не знающих его в части, относящейся к месту их работы.

Список должностных лиц, которые должны быть оповещены об аварии:
· первый руководитель предприятия;

· главный инженер;

· технический руководитель по ОТ;

· главный энергетик;

· главный механик;

· начальник штаба ГО

· начальник подразделения.

Схема оповещения районных организаций:
· центральная диспетчерская служба Каракиянского района; 

· областная комиссия по ЧС областного Акимата Мангистауской области; 
· областное управление по ЧС Мангистауской области; 
· прокуратура Мангистауской области; 
· министерство по инвестициям и развитию РК; 

· агентство Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям.

Схемы оповещения в рабочее и нерабочее время - у диспетчера предприятия (рисунок 11.1).

В случае возникновения риска чрезвычайной ситуации население оповещается по радио, телевидению, в средствах массовой информации и специальными службами районного Агентства ЧС.

Требования к передаваемой, при оповещении, информации:

Краткое сообщение о ЧС, его масштабах; рекомендации о мерах предосторожности и по защите работающего персонала и мерах по ликвидации ЧС и их последствий, силы и средства ЧС и ГО, привлекаемые для ликвидации ЧС.

Рис. 11.1

11.7. Технологическая документация на ведение работ

Горные работы на карьере по всем их видам должны вестись в соответствии с утвержденными главным инженером предприятия паспортами, определяющими конкретные для данного забоя размеры рабочих площадок, углов откоса, высоту уступа, расстояние от горного и транспортного оборудования до бровок уступа. Паспорт должен находиться на рабочей машине (бульдозер, погрузчик, экскаватор и т. п.). Все  работающие в забое должны быть ознакомлены с паспортом под роспись.

Запрещается ведение горных работ без утвержденного паспорта, а также с отступлениями от него.

11.8. Мероприятия по обеспечению промышленной  безопасности на предприятии

11.8.1. Мероприятия по безопасности при ведении горных работ


На основании законодательных и нормативных актов на предприятии создается система социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность работника в процессе труда. 

1. Организации, занятые разработкой месторождений полезных ископаемых открытым способом, имеют:
1) утвержденный проект разработки месторождения полезных ископаемых;
2) установленную маркшейдерскую и геологическую документацию;
3) план развития горных работ, утвержденный техническим руководителем организации;
2. Организации, занятые разработкой месторождений полезных ископаемых открытым способом, разрабатывают:
1) положение о производственном контроле;
2) технологические регламенты;
3) план ликвидации аварии.
3. Работы по вскрытию месторождения полезных ископаемых ведутся по утвержденным техническим руководителем организации рабочим проектам.
4. Горные работы по проведению траншей, разработке уступов, дражных полигонов, отсыпке отвалов ведутся в соответствии с утвержденными техническим руководителем организации локальными проектами производства работ (далее - паспортами).
В паспорте на каждый забой указываются допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высоты уступа, призмы обрушения, расстояния от установок горно - транспортного оборудования до бровок уступа.
Срок действия паспорта устанавливается в зависимости от условий ведения горных работ. При изменении горно-геологических условий ведение горных работ приостанавливается до пересмотра паспорта.
С паспортом знакомятся под роспись лица технического контроля, персонал, ведущий установленные паспортом работы для которых требования паспорта являются обязательными.
Паспорта находятся на всех горных машинах (экскаваторах, бульдозерах и тому подобных).
Ведение горных работ без утвержденного паспорта, с отступлением от него не допускается.
5. Вокруг производственных площадок объекта открытых горных работ устанавливается санитарно-защитная зона, размеры которой определяются проектом.
6. Высота уступа определяется проектом с учетом физико - механических свойств горных пород и полезного ископаемого, горнотехнических условий их залегания.
Допускается отработка уступов высотой до 30 м послойно, при этом высота забоя не более максимальной высоты черпания экскаватора.
При отработке уступов слоями осуществляются меры безопасности, исключающие обрушения и вывалы кусков породы с откоса уступа (наклонное бурение, контурное взрывание, заоткоска откосов и другие).
Высота уступа не превышает:
1) при разработке одноковшовыми экскаваторами типа механической лопаты без применения взрывных работ - глубину черпания экскаватора;
7. Углы откосов рабочих уступов определяются проектом с учетом физико-механических свойств горных пород и не превышают:
8. Предельные углы откосов бортов объекта открытых горных работ (карьера), временно консервируемых участков борта и бортов в целом (углы устойчивости) устанавливаются проектом и корректируются в процессе эксплуатации по данным научных исследований, при положительном заключении экспертизы по оценке устойчивости бортов и откосов карьера.
9. Ширина рабочих площадок объекта открытых горных работ с учетом их назначения, расположения на них горного и транспортного оборудования, транспортных коммуникаций, линий электроснабжения и связи определяется проектом.
Высота уступа (подуступа) обеспечивает видимость транспортных средств из кабины машиниста экскаватора.
10. Формирование временно нерабочих бортов объекта открытых горных работ и возобновление горных работ на них производится по проектам, предусматривающим меры безопасности.
11. При вскрышных работах, осуществляемых по бестранспортной системе разработки, расстояние между нижними бровками откоса уступа карьера и породного отвала устанавливается проектом или планом горных работ. 

12. Расстояние между смежными бермами при погашении уступов и постановке их в предельное положение, ширина, конструкция и порядок обслуживания предохранительных берм определяются проектом.
Во всех случаях ширина бермы обеспечивает ее механизированную очистку (не менее 8 м).
В процессе эксплуатации параметры уступов и предохранительных берм уточняются. При погашении уступов, постановке их в предельное положение соблюдается общий угол откоса бортов карьера, установленный проектом.
13. Поперечный профиль предохранительных берм горизонтальный или имеет уклон в сторону борта карьера. 
14. При ведении горных работ осуществляется контроль за состоянием бортов, траншей, уступов, откосов и отвалов. В случае обнаружения признаков сдвижения пород работы прекращаются и принимаются меры по обеспечению их устойчивости. Работы допускается возобновить с разрешения технического руководителя организации по утвержденному им проекту организации работ.
Периодичность осмотров и инструментальных наблюдений по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов объектов открытых горных работ устанавливается технологическим регламентом.
15. Производство работ осуществляется в соответствии с общими требованиям промышленной безопасности.
16. При работе на уступах проводится их оборка от нависей и козырьков, ликвидация заколов. По проекту работы по оборке откосов уступов производится механизированным способом. 
Запыленность воздуха и количество вредных веществ на рабочих местах не должны превышать величин, установленных санитарными нормами.

Горные выработки карьера в местах, представляющих опасность падения в них людей, животных, а также провалы, оползневые участки, воронки должны быть ограждены предупреждающими знаками, освещенными в темное время суток.

К управлению горными и транспортными машинами допускаются лица, прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право управления соответствующей техникой.

Устройство пешеходных дорожек во внешних траншеях и на съездах. 

Модернизация технологического  оборудования, периодический контроль оборудования, машин и механизмов на наличие звукопоглощающих устройств.

 Своевременный монтаж и ремонт горного оборудования.

 Модернизация системы оповещения.

 Своевременное обновление запасов средств защиты персонала и населения в зоне возможного поражения. 
Типовой Паспорт забоя
	№______                                                                                   Дата ________

	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЕ

	1.
	Наименование полезного ископаемого
	Песок, пгс, глинистые породы

	2.
	Категория пород 

по ЕниР 1974 г.

по шкале М.М. Протодьяконова
	I
0,4

	3
	Категория пород по трудности экскавации
	I

	4
	Горизонт
	+160

	5
	Высота уступа
	1,77 м

	6
	Подуступ
	- 

	7
	Угол откоса
	Рабочий - 30º

	8
	Тип забоя
	Торцевая

	9
	Ширина предохранительной бермы
	8 м

	10
	Схема погрузки полезного ископаемого
	Нижняя

	11
	Схема подъезда автотранспорта
	Тупиковая

	12
	Тип применяемого экскаватора
	ЭО-5126

	13
	Вид применяемого транспорта
	HOWE ZZ3257

	14
	Вид применяемого бульдозера на подчистке
	Т-170 (или аналог)

	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

	1
	Выемка и погрузка горной массы осуществляется продольными заходками в автотраспорт по всей длине блока.

	2
	Постановка автотранспорта под погрузку и отправка от экскаватора производится только по разрешающему сигналу машиниста экскаватора, согласно установленной таблицы сигналов.

	3
	Зачистка подъезда у экскаватора осуществляется бульдозером и при условии, что экскаватор остановлен, ковш опущен на грунт.

	КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ РАБОТ

	1
	Контроль за качеством и соблюдением параметров забоя, технологическим процессом добычных работ осуществляет начальник участка горных работ
	ФИО

	2
	Ответственный за качество работ в забое: машинист экскаватора и начальник участка горных работ
	ФИО

	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

	3
	В местах погрузки и ожидания должны быть установлены соответствующие аншлаги.

	4
	Ответственный за установку аншлагов – машинист экскаватора

	5
	Расстояние между транспортным сосудом и контргрузом экскаватора должно быть не менее 1 метра.

	6
	ЗАПРЕЩАЕТСЯ нахождение посторонних людей,  в том числе и обслуживающего персонала экскаватора во время работы экскаватора в зоне радиуса действия ковша экскаватора.


11.8.2. Мероприятия по безопасной эксплуатации перегрузочных пунктов

Основные мероприятия по безопасной эксплуатации перегрузочных пунктов.

 Месторасположение перегрузочного пункта, основные параметры, а также порядок его образования должны определяться паспортом пункта, предусматривающим необходимое число секторов, пути подъезда и разворота транспорта, места установки оборудования, передвижение людей и принятую схему сигнализации и освещения.

 Перегрузочные пункты, на которых в качестве промежуточного звена используются погрузчики колесного типа, должны отвечать следующим требованиям:

- высота яруса должна устанавливаться в зависимости от физико-механических свойств горной массы, но не должна превышать высоту черпания погрузчика;

           - автомобили и другие транспортные средства должны разгружаться в местах, предусмотренных паспортом.

Погрузочно-разгрузочные пункты должны иметь необходимый фронт для маневровых операций автомобилей, бульдозеров, автопоездов.

Площадки для погрузки автомобилей должны быть горизонтальными, допускается уклон не более 0,01.

 Длина фронта разгрузки и ширина разгрузочной площадки должны определяться, исходя из габаритов транспортных средств, принятых схем маневра и радиуса поворота с учетом безопасного расстояния между стоящими на погрузке и проезжающими транспортными средствами, но во всех случаях должны быть не менее 5 м.

 Запрещается нахождение людей и производство каких-либо работ на разгрузочной площадке в рабочей зоне автосамосвала и бульдозера. Во всех случаях люди должны находиться от механизма не менее, чем на 5 м.

11.9. Связь и сигнализация
1) Карьер оборудуется следующими видами связи и сигнализации, обеспечивающими контроль и управление технологическими процессами, безопасность работ:
- диспетчерской связью;
- диспетчерской распорядительно-поисковой громкоговорящей связью и системой оповещения;
- надежной внешней радио-телефонной связью и спутниковой
2) Диспетчерская связь имеет в своем составе следующие виды:
- диспетчерскую связь с применением проводных средств связи для стационарных объектов;
- диспетчерскую связь с применением средств радиосвязи и сотовой для подвижных (горное и транспортное оборудование) полустационарных объектов.
3) Диспетчеры карьера помимо непосредственной связи с подведомственными объектами карьера имеют связь между собой, с руководителями карьера и с центральной телефонной станцией административно-хозяйственной связи.
4) Для передачи распоряжений, сообщений, поиска необходимых лиц, находящихся на территории карьера, и другой информации применяются технические средства диспетчерской распорядительно-поисковой связи.
5) Для предупреждения персонала, находившегося на территории карьера, о начале и окончании взрывных работ применяется система оповещения, слышимая на всех участках карьера.
6) По всей территории карьера устанавливаются четкие указатели направления движения и расстояния до ближайшего пункта установки телефонных аппаратов или других средств связи (высокочастотная связь, радио) через которые передаются срочные сообщения.
Аппаратура связи, устанавливаемая на открытом воздухе или в не отапливаемых помещениях, ее исполнение обеспечивает нормальную работу в таких условиях.
7) На все технические средства управления производством, включая воздушные, подземные коммуникации, составляется подробная техническая документация, в которую не позднее десяти дней вносятся все изменения после их осуществления.
8) Периодические осмотры и ремонты всех сооружений связи, сигнализации и контроля производятся не реже двух раз в месяц, в средний и капитальный ремонты по графику, утвержденному техническим руководителем организации.
9) Персонал, обслуживающий сооружения связи и диспетчеризации, знает и выполняет действующие требования техники безопасности при эксплуатации сооружений связи и диспетчеризации на предприятиях, применительно к занимаемой должности и выполняемой работе, пройти обучение безопасным методам работы под руководством опытного специалиста на рабочем месте и проверку знаний в квалификационной комиссии с присвоением определенной квалификационной группы.
10) Руководителям цехов, служб, участков, мастерам и другим должностным лицам, возглавляющим работы по обслуживанию средств связи и диспетчеризации, выполняющим работы по организации мероприятий по технике безопасности и осуществляющим контроль за выполнением правил безопасности:
- иметь и знать перечень опасных и с повышенной опасностью мест и работ в своей организации;
- обеспечивать организацию рабочих мест и работ;
- обеспечивать исправность оборудования, механизмов и ограждений;
- обеспечивать работников защитными средствами, приспособлениями и инструментами, следить за своевременной их проверкой;
- обеспечивать изучение всеми работниками требований безопасности при ведении работ и вести контроль за их соблюдением.
11.10. Механизация горных работ

11.10.1. Общие положения

1. Горные, транспортные и строительно-дорожные машины, находящиеся в эксплуатации оснащаются сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей механизмов (муфт, передач, шкифов и тому подобное) и рабочих площадок, противопожарными средствами, имеют освещение, комплект исправного инструмента, приспособлений, защитных средств от поражения электрическим током и контрольно - измерительную аппаратуру, исправно действующую защиту от перегрузок и переподъема.
2. Прием в эксплуатацию горных, транспортных, строительно - дорожных машин и технологического оборудования после монтажа и капитального ремонта производится комиссией с составлением акта.
Кабины экскаваторов, буровых станков и других эксплуатируемых механизмов утеплены и оборудованы безопасными отопительными приборами.
3. На каждой единице горнотранспортного оборудования ведется журнал приема - сдачи смен. Ведение журнала проверяется лицами контроля.
4. Эксплуатация, обслуживание технологического оборудования, технических устройств, их монтаж и демонтаж производится в соответствии с нормативными документами заводов-изготовителей.
Нормируемые заводами-изготовителями технические характеристики выдерживаются на протяжении всего периода эксплуатации оборудования.
5. Перед началом работы или движения машины (механизма) машинист убеждается в безопасности членов бригады и находящихся поблизости лиц.
Перед пуском механизмов и началом движения автомобилей, погрузочной техники подаются звуковые или световые сигналы, установленные технологическим регламентом, со значением которых ознакомлены все работающие. При этом сигналы слышны (видны) всем работающим в зоне действия машин (механизмов).
Таблица сигналов вывешивается на работающем механизме или вблизи него. Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал воспринимается как сигнал «Стоп».
6. Обучение, аттестация и допуск к выполнению работ машинистов и помощников машинистов горных и транспортных машин, управление которыми связано с оперативным включением и отключением электроустановок, осуществляются с присвоением квалификационных групп по электробезопасности. Наличие квалификационных групп дает право машинистам и помощникам машинистов по наряду (распоряжению) с записью в оперативном журнале производить оперативные переключения кабельных линий, в пределах закрепленного за ними горного оборудования и его приключательного пункта.
При временном переводе машинистов и помощников машинистов на другое горное оборудование выполнение переключений допускается после ознакомления с системой электроснабжения эксплуатируемого оборудования.
7. В нерабочее время горные, транспортные и дорожно-строительные машины отведены от забоя в безопасное место, рабочий орган (ковш и другие) опущен на землю, кабина заперта, с питающего кабеля снято напряжение.
8. Проезд в многоместных кабинах автомобилей допускается лицам, сопровождающим составы, другим лицам при наличии у них письменного разрешения технического руководителя организации. Количество перевозимых людей устанавливается техническим руководителем организации.
9. Перегон горных, транспортных и строительно-дорожных машин и перевозка их на транспортных средствах производится в соответствии с технологическим регламентом.
Транспортирование (буксировка) самоходных горных машин и вспомогательного оборудования на территории открытых горных работ допускается с применением жесткой сцепки и при осуществлении мероприятий, обеспечивающих безопасность, в соответствии с технологическим регламентом.
Транспортирование машин и оборудования с применением других видов сцепки, использованием двух и более тягачей осуществляется по проектам, утвержденным техническим руководителем организации, с оформлением наряда-допуска.
10. В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии персонал, обслуживающий механизмы, переводит пусковые устройства электродвигателей и рычаги управления в положение «Стоп» (нулевое).
11. Не допускается присутствие посторонних лиц в кабине и на наружных площадках экскаватора и бурового станка при их работе, кроме специалистов, исполняющих свои прямые функциональные обязанности, наладочного персонала, технического руководителя смены и лиц, имеющих разрешение технического руководителя организации.
12. Смазка машин и оборудования производится в соответствии с технической документацией изготовителей.
Система смазки имеет устройства, предупреждающие разбрызгивание и разливание масел.
Все устройства, входящие в систему смазки, содержатся в исправном состоянии, чистые и безопасные в обслуживании.
Смазка приводов оборудования и механизмов, не имеющая встроенных систем смазки, во время работы не допускается.
Не допускается использование открытого огня и паяльных ламп для разогревания масел и воды.
13. Смазочные и обтирочные материалы хранятся в закрытых металлических ящиках. Хранение на горных и транспортных машинах бензина и других легковоспламеняющихся веществ не допускается.
14. Конструктивные элементы транспортно-отвальных мостов, отвалообразователей и экскаваторов, их трапы, поручни и площадки ежесменно очищаются от горной массы и грязи.
15. Применение систем автоматики, телемеханики и дистанционного управления машинами и механизмами допускается при наличии блокировки, не допускающей подачу энергии при неисправности этих систем.
 
11.10.2. Мероприятия по безопасной эксплуатации одноковшовых экскаваторов

1. При передвижении гусеничного экскаватора по горизонтальному пути или на подъем, его ведущая ось находится сзади, а при спусках с уклона - впереди. Ковш опорожняется и находится не выше 1 м от почвы, а стрела установлена по ходу движения экскаватора.
При передвижении шагающего экскаватора стрела устанавливается в обратную сторону движения экскаватора.
При движении экскаватора на подъем или при спусках предусматриваются меры, исключающие самопроизвольное скольжение.
2. Перегон экскаватора осуществляется по трассе, расположенной вне призм обрушения, с уклонами, не превышающими допустимые по техническому паспорту экскаватора, и имеющей ширину, достаточную для маневров. Перегон экскаватора производится по сигналам помощника машиниста или назначенного лица, при этом обеспечивается постоянная видимость между ними и машинистом экскаватора. Для шагающих экскаваторов допускается передача сигналов от помощника машиниста к машинисту через третьего члена бригады.
3. Экскаватор располагается на уступе или отвале на выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. Расстояние между откосом уступа, отвала или транспортным средством и контргрузом экскаватора устанавливается паспортом забоя в зависимости от горно-геологических условий и типа оборудования, но в любом случае не менее 1 м.
При работе экскаватора с ковшом вместимостью менее 5 м3 его кабина находится в стороне, противоположной откосу уступа.
4. При погрузке горной массы экскаваторами в железнодорожные вагоны и разгрузке их на экскаваторных отвалах поездная бригада подчиняется сигналам машиниста экскаватора, подаваемым в соответствии с сигналами, установленными при эксплуатации железнодорожного транспорта.
При погрузке в автотранспорт водители автотранспортных средств подчиняются сигналам машиниста экскаватора, значение которых устанавливается техническим руководителем организации.
Таблица сигналов вывешивается на кузове экскаватора на видном месте, с ней ознакамливаются машинисты экскаватора и водители транспортных средств.
5. Не допускается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и обслуживающий персонал) в зоне действия ковша.
6. Применяющиеся на экскаваторах канаты соответствуют паспорту и имеют сертификат завода-изготовителя. Канаты подвески стрелы подлежат осмотру не реже одного раза в неделю. На длине шага свивки допускается не более 15 % порванных проволок от их общего числа в канате. Торчащие концы оборванных проволок отрезаются.
Подъемные, тяговые и напорные канаты подлежат осмотру в сроки, установленные техническим руководителем организации.
Результаты осмотра канатов заносятся в Журнал приема-сдачи смен, а записи об их замене с указанием даты установки и типа вновь установленного каната заносятся в агрегатный журнал, который хранится на экскаваторе.
7. В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора или при обнаружении отказавших зарядов взрывчатых материалов (далее - ВМ) машинист экскаватора прекращает работу, отводит экскаватор в безопасное место и ставит в известность лицо контроля.
Для вывода экскаватора из забоя обеспечивается свободный проезд.
8. При работе экскаватора на грунтах, не выдерживающих давления гусениц, осуществляются меры, отражаемые в паспорте забоя, обеспечивающие его устойчивое положение.
11.10.3. Мероприятия по безопасной эксплуатации бульдозеров 

1) Вся самоходная техника (грейдеры, скреперы, бульдозеры, погрузчики и другие) имеет технические паспорта, содержащие их основные технические и эксплуатационные характеристики, укомплектована средствами пожаротушения, знаками аварийной остановки, медицинскими аптечками, упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (для колесной техники), звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом, проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине, двумя зеркалами заднего вида, ремонтным инструментом, предусмотренным заводом-изготовителем.
На линию транспортные средства выпускаются при условии, если все их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, безопасность других работ, предусмотренных технологией применения, находятся в технически исправном состоянии.
Во всех случаях при движении транспортного средства задним ходом подается звуковой сигнал.
2) Не допускается движение самоходной техники (скреперов, бульдозеров, погрузчиков и другие) по призме возможного обрушения уступа.
3) При применении колесных скреперов с тракторной тягой уклон съездов в грузовом направлении не более 15°, в порожнякового направления - не более 25°.
4) Не допускается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и поднятым ножом или ковшом, а при работе - направлять трос, становиться на подвесную раму, нож или ковш, работа техники поперек крутых склонов при углах, не предусмотренных технической документацией изготовителя.
Не допускается эксплуатация бульдозера (трактора) при отсутствии или неисправности блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач, или устройства для запуска двигателя из кабины.
5) Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера, скрепера или погрузчика они устанавливаются на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож или ковш опущен на землю или опору.
В случае аварийной остановки самоходной техники на наклонной плоскости принимаются меры, исключающие ее самопроизвольное движение под уклон.
6) Не допускается находиться под поднятым ножом или ковшом самоходной техники.
Для осмотра ножа или ковша снизу его опустить на подкладки, а двигатель выключить.
7) Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не более пределов, установленных технической документацией изготовителя.
8) Расстояние от края гусеницы бульдозера или передней оси погрузчика (колесного бульдозера) до бровки откоса определяется с учетом горно-геологических условий и заносится в паспорт ведения работ в забое (отвале) или перегрузочном пункте.
11.10.4. Мероприятия по безопасности при эксплуатации карьерных автосамосвалов

План и профиль автомобильных дорог должны соответствовать действующим строительным нормам и требованиям.
Земляное полотно для дорог возводится из прочных грунтов. Не допускается применение для насыпей дёрна и растительных остатков.
1) Ширина проезжей части внутрикарьерных дорог и продольные уклоны устанавливаются проектом, исходя из размеров автомобилей и автопоездов.
Временные въезды в траншеи устраиваются так, чтобы вдоль них при движении транспорта оставался свободный проход шириной не менее 1,5 м с обеих сторон.
2) При затяжных уклонах дорог (более 60%) устраиваются площадки с уклоном до 20% длиной не менее 50 м и не реже чем через каждые 600 м длины затяжного уклона.
3) Радиусы кривых в плане и поперечные уклоны автодорог предусматриваются с учетом строительных норм и правил действующих на территории Республики Казахстан.
В особо стесненных условиях на внутрикарьерных и отвальных дорогах величину радиусов кривых в плане допускается принимать в размере не менее двух конструктивных радиусов разворотов транспортных средств по переднему наружному колесу - при расчете на одиночный автомобиль и не менее трех конструктивных радиусов разворота - при расчете на тягачи с полуприцепами.
4) Проезжая часть автомобильной дороги внутри контура карьера (кроме забойных дорог) ограждается от призмы возможного обрушения породным валом или защитной стенкой. Высота породного вала принимается не менее половины диаметра колеса наибольшего по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автомобиля. Вертикальная ось, проведенная через вершину породного вала, располагается вне призмы обрушения.
Расстояние от внутренней бровки породного вала (защитной стенки) до проезжей части не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля максимальной грузоподъемности, эксплуатируемого в карьере.
5) В зимнее время автодороги очищаются от снега и льда и посыпаются песком, шлаком, мелким щебнем или обрабатываются специальным составом.
6) Каждый автомобиль имеет технический паспорт, содержащий его основные технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в эксплуатации карьерные автомобили укомплектованы:
- средствами пожаротушения;
- знаками аварийной остановки;
- медицинскими аптечками;
- упорами (башмаками) для подкладывания под колеса;
- звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом;
- устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ (для автосамосвалов грузоподъемностью 30 т и более);
- двумя зеркалами заднего вида;
- средствами связи.
На линию автомобили допускается выпускать при условии, если все их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, безопасность других работ, предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся в технически исправном состоянии имеют запас горючего и комплект инструмента, предусмотренный заводом-изготовителем.
Не допускается использование открытого огня (паяльных ламп, факелов и других) для разогревания масел и воды.
Открытые горные работы для этих целей обеспечиваются стационарными пунктами пароподогрева в местах стоянки машин.
Водители имеют при себе документ на право управления автомобилем.
Водители, управляющие автомобилями с дизель-электрической трансмиссией, имеют квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.
7)  При проведении капитальных ремонтов и в процессе последующей эксплуатации в сроки, предусмотренные заводом- изготовителем (по перечню), производится дефектоскопия узлов, деталей и агрегатов большегрузных автосамосвалов, влияющих на безопасность движения.
8) Скорость и порядок движения автомобилей, автомобильных и тракторных поездов на дорогах карьера устанавливаются техническим руководителем организации.
Буксировка неисправных автосамосвалов грузоподъемностью 27 т и более осуществляется тягачами. Не допускается оставлять на проезжей части дороги неисправные автосамосвалы.
Допускается кратковременное оставление автосамосвала на проезжей части дороги, в случае его аварийного выхода из строя при ограждении автомобиля с двух сторон предупредительными знаками.
9) Движение на технологических дорогах регулируется дорожными знаками, предусмотренными действующими правилами дорожного движения.
Разовый въезд в пределы участка автомобилей, тракторов, тягачей, погрузочных, грузоподъемных машин и так далее, принадлежащих другим организациям, допускается с разрешения администрации организации, эксплуатирующей объект, после инструктажа водителя (машиниста) с записью в журнале.
10) Контроль за техническим состоянием автосамосвалов соблюдением правил дорожного движения обеспечивается лицами контроля организации, а при эксплуатации автотранспорта подрядной организацией, лицами контроля подрядной организации.
11) При выпуске на линию и возврате в гараж обеспечивается предрейсовый и послерейсовый контроль водителями и лицами контроля технического состояния автотранспортных средств в порядке и в объемах, установленных технологическим регламентом.
12) На технологических дорогах движение автомобилей производится без обгона.
При применении автомобилей с разной технической скоростью движения допускается обгон при обеспечении безопасных условий движения.
13) При погрузке горной массы в автомобили (автопоезд) экскаваторами выполняются следующие условия:
- ожидающий погрузки автомобиль (автопоезд) находится за пределами радиуса действия ковша экскаватора и становиться под погрузку после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;
- находящийся под погрузкой автомобиль располагается в пределах видимости машиниста экскаватора;
- находящийся под погрузкой автомобиль затормаживается;
- погрузка в кузов автомобиля производится сзади или сбоку, перенос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля или трактора не допускается;
- высота падения груза минимально возможной и во всех случаях не более 3 м;
- нагруженный автомобиль (автопоезд) следует к пункту разгрузки после разрешающего сигнала машиниста экскаватора.
Не допускается загрузка односторонняя, сверхгабаритная, превышающая установленную грузоподъемность автомобиля.
14) Кабина автосамосвала, предназначенного для эксплуатации на открытых горных работах, перекрывается защитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя при погрузке.
При отсутствии защитного козырька водитель автомобиля выходит на время загрузки из кабины и находится за пределами максимального радиуса действия ковша экскаватора (погрузчика).
15) При работе на линии не допускается:
- движение автомобиля с поднятым кузовом;
- производство любых маневров под экскаватором без сигналов машиниста экскаватора;
- остановка, ремонт и разгрузка под линиями электропередачи;
- движение задним ходом к пункту погрузки на расстояние более 30 м (за исключением работ по проведению траншей);
- движение при нарушении паспорта загрузки (односторонняя погрузка, перегруз более 10%);
- переезд через кабели, проложенные по почве без предохранительных укрытий;
- перевозка посторонних людей в кабине;
- выход из кабины автомобиля до полного подъема или опускания кузова;
- остановка автомобиля на уклоне и подъеме. В случае остановки автомобиля на подъеме или уклоне вследствие технической неисправности водитель принимает меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля;
- движение вдоль железнодорожных путей на расстоянии менее 5 м от ближайшего рельса;
- эксплуатация автомобиля с неисправным пусковым устройством двигателя.
Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом подается непрерывный звуковой сигнал.
16) Очистка кузова от налипшей и намерзшей горной массы производится в отведенном месте с применением механических или иных средств.
17) Шиномонтажные работы осуществляются в помещениях или на участках, оснащенных механизмами и ограждениями. Лица, выполняющие шиномонтажные работы, обучены и проинструктированы.
18) Погрузочно-разгрузочные пункты имеют фронт для маневровых операций погрузочных средств, автомобилей, автопоездов, бульдозеров и других задействованных в технологии техники и оборудования.
Для ограничения движения машин задним ходом разгрузочные площадки имеют предохранительную стенку (вал) высотой не менее 0,7 м.
19) Все места погрузки, виражи, капитальные траншеи и скользящие съезды, внутрикарьерные дороги в темное время суток освещаются.
11.10.5. Безопасность при ремонтных работах

1) Ремонт технологического оборудования производится в соответствии с утвержденными графиками планово предупредительных ремонтов. Годовые и месячные графики ремонтов утверждает технический руководитель организации.
2) Ремонтные работы производятся по наряду-допуску.
3) Ремонт карьерного оборудования допускается производить на рабочих площадках уступов, при условии размещения их вне зоны возможного обрушения и воздействия взрывных работ. Площадки спланированы и имеют подъездные пути.
4) На все виды ремонтов основного технологического оборудования разработаны технологические регламенты, в которых указываются необходимые приспособления и инструменты, определяются порядок и последовательность работ, обеспечивающие безопасность их проведения. При этом порядок и процедуры технического обслуживания и ремонта оборудования устанавливаются на основании технической документации изготовителя с учетом местных условий его применения.
Выполнение ремонтных работ подрядной организацией осуществляется по наряду-допуску.
5) Ремонт и замену частей механизмов допускается производить после полной остановки машины, снятия давления в гидравлических и пневматических системах, блокировки пусковых аппаратов, приводящих в движение механизмы, на которых производятся ремонтные работы. Подача электроэнергии при выполнении ремонтных работ допускается в случаях, предусмотренных проектом организации работ, нарядом – допуском.
6) Не допускается проведение ремонтных работ в непосредственной близости от открытых движущихся частей механических установок, вблизи электрических проводов и токоведущих частей, находящихся под напряжением, при отсутствии их надлежащего ограждения.
7) Ремонты, связанные с восстановлением или изменением несущих металлоконструкций основного технологического оборудования, производятся по проекту, согласованному с заводом-изготовителем, с составлением акта выполненных работ.
8) Осмотр и ремонт машин, тяговых двигателей и аппаратуры на тяговых агрегатах или электровозах вне депо производятся с соблюдением следующих условий:
- тяговый агрегат или электровоз остановлен и заторможен ручным тормозом и установлены тормозные башмаки;
- вспомогательные машины и аппаратура выключены;
- дизель на дополнительной секции тягового агрегата остановлен;
- токосъемники опущены и заземлены, краны, подающие воздух к приводам токосъемников, закрыты;
- реверсивная рукоятка и ключ щитка управления сняты;
- щитки вспомогательных машин и токосъемников заблокированы;
- быстродействующий выключатель выключен.
9) Рабочие, выполняющие строповку грузов при ремонтных работах, имеют удостоверение на право работы стропальщиком.
10) Работы с применением механизированного инструмента производятся в соответствии с технической документацией изготовителей.

11.11. Охрана труда и промышленная санитария

11.11.1. Общие санитарные правила

Прием на работу лиц, не достигших 18 лет, запрещается.

Работники должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры с учетом профиля и условий их работы в порядке, установленном приказом Минздрава Республики Казахстан № 440 от 21.10.1993г. 

Работники должны быть обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Приложения 9 «Санитарных правил РК . . . . . .». 
11.11.2. Защита персонала от воздействия пыли и вредных газов

1) Состав атмосферы объектов открытых горных работ должен отвечать установленным нормативам по содержанию составных частей воздуха и вредных примесей (пыль, газы).
2) На всех объектах открытых горных работ, имеющих источники выделения ядовитых газов, проводится на рабочих местах отбор проб для анализа воздуха на содержание вредных газов не реже одного раза в квартал и после каждого изменения технологии работ.
3) Во всех случаях, когда содержание вредных газов или запыленность воздуха на открытых горных работах превышает установленные нормы, принимаются меры по обеспечению безопасных и здоровых условий труда.

При силе ветра более 1 м/сек. полностью обеспечивается нормальный воздухообмен естественным путем. Основная схема естественного воздухообмена прямоточная. Количество воздуха, осуществляющего вынос вредных примесей из карьера при средней скорости ветра 4,1 м/сек., будет составлять: 
	Обеспечение рабочих мест свежим воздухом
	

	Количество воздуха, осуществляющего вынос вредных примесей из карьера

	P = [0,124 х Х’ср. х S x L, форм. 10 (9)]
	

	Х’ср. - среднаяя скорость ветра -     
	4,1

	S - площадь участка - 
	250400

	L - средняя глубина карьера - 
	2,0

	На начальном этапе (в первый год):
	

	P = 0,124 х 4,1 x 25040 х 1,968 = 
	25053,3 м3/сек

	На конечном этапе:
	

	P2 = 0,124 х 4,1 x 250400 х 1,968 = 
	250533,01 м3/сек


Этого вполне достаточно для обеспечения рабочих мест на карьере свежим воздухом. Лишь в дни штилей при отсутствии ветра возможно накопление вредных газов выше предельно допустимых. Поэтому, при таких неблагоприятных метеоусловиях проводится рассредоточение горно-транспортного оборудования, количество работающих единиц сокращается до минимума, ведется постоянное наблюдение за состоянием атмосферного воздуха карьера. В случаях выявления повышения концентраций вредных веществ до уровня предельно допустимых работа карьера приостанавливается.

При производстве горных работ, независимо  от погодных условий, с целью профилактики загрязнения атмосферного воздуха карьера проводится систематическое дождевание забоя, отвалов и автодорог, на горно-транспортных механизмах с двигателями внутреннего сгорания проводится систематическая регулировка топливной аппаратуры, и они оснащаются нейтрализаторами выхлопных газов. 

4) Для интенсификации естественного воздухообмена в плохо проветриваемых и застойных зонах карьера организуется искусственная вентиляция с помощью вентиляционных установок или других средств в соответствии с мероприятиями, утвержденными техническим руководителем организации..
5) В местах выделения газов и пыли предусматриваются мероприятия по борьбе с пылью и газами. В случаях, когда применяемые средства не обеспечивают снижения концентрации вредных примесей, осуществляется герметизация кабин экскаваторов, буровых станков, автомобилей и другого оборудования с подачей в них очищенного воздуха и созданием избыточного давления. На рабочих местах, где концентрация пыли превышает установленные предельно допустимые концентрации, обслуживающий персонал обеспечивается индивидуальными средствами защиты органов дыхания.
6) Для снижения пылеобразования при экскавации горной массы и транспортировке в теплые периоды года проводится орошение водой забоя, отвалов и дорог.
При интенсивном сдувании пыли с территории открытых горных работ осуществляются меры по предотвращению пылеобразования (связующие растворы, озеленение и другие).
7) При всех производственных процессах на объектах ведения открытых горных работ, сопровождающихся образованием или выделением пыли, организуется контроль запыленности атмосферы профилактическими службами или лабораториями.
Места отбора проб воздуха и периодичность устанавливаются графиком, утвержденным техническим руководителем организации, но не реже одного раза в квартал и после каждого изменения технологии работ.
8) Автомобили, бульдозера, трактора и другие машины с двигателями внутреннего сгорания, работа которых сопровождается образованием концентраций ядовитых примесей выхлопных газов в рабочей зоне, превышающих допустимые концентрации, оборудуются каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов.
9) Организация проводит контроль содержания вредных примесей в выхлопных газах.
10) При возникновении пожара все работы на участках объекта горных работ, атмосфера которых загрязнена продуктами горения, прекращаются, за исключением работ, связанных с ликвидацией пожара.
11) При обнаружении на рабочих местах вредных газов в концентрациях, превышающих допустимые величины, работу приостанавливают и выводят людей из опасной зоны.
12) На открытых горных работ проводится обследование радиационной обстановки для установления степени радиактивной опасности.
13) Контроль за осуществлением мероприятий по борьбе с пылью, соблюдением установленных норм по составу атмосферы на открытых горных работах возлагается на технического руководителя организации.
14) Все трудящиеся карьера и других объектов, где возможно присутствие в воздухе рабочей зоны вредных газов и паров, а также возможен непосредственный контакт с опасными реагентами и продуктами производства, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой и обувью в соответствии с “Типовыми отраслевыми нормами  бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных средств”, ГОСТ “ССБТ. Средства защиты работающих”. Допуск к работе с вредными и токсичными веществами без спецодежды и других защитных средств запрещается. 

15) Для защиты от пыли работники, занятые на участках, связанных с сыпучими и пылящими продуктами, обеспечиваются респираторами (“Ф-62Ш” или КД) и противопылевыми очками в соответствии с ГОСТ ССБТ. “Очки защитные. Термины и определения”. При работе с кислотами рабочие обеспечиваются очками, а также респираторами марки РПГ-67, резиновыми перчатками, фартуками и сапогами. Для производства работ в зоне высокой загазованности токсичными веществами  предусмотрены фильтрующие противогазы марок “БКФ” и “В”. Аварийный запас средств индивидуальной защиты определяется планом ликвидации аварий. Контроль состояния воздушной среды рабочей зоны производственных помещений осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.005-76 ССБТ.  

16) Все трудящиеся должны пройти инструктаж по промышленной санитарии, личной гигиене и по оказанию неотложной помощи пострадавшим на месте несчастных случаев.

11.11.3. Борьба с производственным шумом и вибрациями

Расстояние от границы карьера до жилого массива 34 км, поэтому настоящим проектом рассматриваются мероприятия по ограничению шума и вибрации для непосредственно работающих в карьере людей.

Защита от шума и вибрации обеспечивается конструктивными решениями используемого оборудования (бульдозер, экскаватор, автосамосвалы и др.). Фактором увеличения уровней шума и вибрации является механический износ технологического оборудования и его узлов, поэтому для предотвращения возможных превышений уровня шума и вибрации должны выполняться следующие мероприятия:

- контрольные замеры шума и вибрации на рабочих местах машинистов и операторов, которые производятся специализированной организацией не реже одного раза в год;

- при превышении уровней шума и вибрации, производится контрольное обследование с целью установления причины и принятия мер по замене или ремонту узлов;

- периодическая проверка оборудования, машин и механизмов на наличие и исправность звукопоглощающих кожухов, облицовок и ограждающих конструкций, виброизоляции рукояток управления, подножек, сидений, площадок работающих машин.

11.11.4. Производственно-бытовые помещения

Проживание обслуживающего персонала предусматривается во временном вахтовом посёлке, откуда он ежесменно доставляется на карьер автобусом. Функциональное назначение и характеристика производственно-бытовых помещений административно-бытовой прикарьерной площадки описано в разделе 7. 

11.11.5. Медицинская помощь

На карьере должен быть организован пункт первой медицинской помощи. Организация и оборудование пункта согласовываются с местными органами здравоохранения. На предприятиях с числом рабочих менее 300 допускается медицинское обслуживание рабочих ближайшим лечебным учреждением. В диспетчерской и на всех горных и транспортных механизмах  должны быть аптечки первой помощи. Кроме того, диспетчерская комплектуется носилками, шинами, аппаратом искусственного дыхания. 
11.11.6. Водоснабжение и питание

1) Организация обеспечивает всех работающих доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве.

2) В санитарно-бытовом обслуживании рабочих используется вода по бактериологическим и токсикологическим показателям соответствующая требованиям Приложения 9 «Санитарных правил РК . . . . . .». 

3) Для борьбы с пылью и других технологических целей при отсутствии или недостатке воды питьевого качества допускается использование воды других источников, не содержащей вредных и трудно устранимых примесей, при условии ее предварительной очистки.
4) Персонал, обслуживающий местные установки по приготовлению питьевой воды, проходит медицинский осмотр и обследование.
5) Сосуды для питьевой воды изготавливаются из материалов, легко очищаемых и дезинфицируемых.
Сосуды для питьевой воды снабжаются кранами фонтанного типа, защищены от загрязнений крышками, запертыми на замок и не реже одного раза в неделю промываются горячей водой или дезинфицируются.

Для нормального питания сменный персонал обеспечивается комплексными обедами, включающими горячие блюда, поставляемые в термосах. Закуп комплексных обедов производится в общепитовских учреждениях, имеющих санитарно-эпидемиологический допуск на оказание таких услуг.  Для обеспечения  питьевой  водой  в вагонах устанавливаются  бачки-фонтанчики,  горно-транспортные механизмы  снабжаются  бидонами-термосами.  

11.12. Пожарная безопасность

Обеспечение пожарной безопасности и пожаротушения возлагается на первого руководителя предприятия и руководителя штаба ГО, которые в своих действиях руководствуются «Общими требованиями к пожарной безопасности» Технического регламента, утвержденного Постановлением Правительства РК 16.01.2009г №14.
11.12.1. Требования к системе противопожарной защиты

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение их последствий обеспечивается следующими способами:

 1) применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага:

2) устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение систем коллективной защиты и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение строительных конструкций и их отделок с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости;

6) применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

8) применение первичных средств пожаротушения:

9) организация деятельности подразделений противопожарной службы;

10) системы коллективной и средства индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара должны обеспечивать людей в течение всего времени воздействия на них опасных факторов пожара;

11) системы коллективной безопасности и средства индивидуальной защиты людей должны обеспечивать их безопасность в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону или в течение времени, необходимого для проведения специальных работ по тушению пожара. Средства индивидуальной защиты людей должны применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты пожарных, участвующих в тушении пожара

12) ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается:

- устройством противопожарных преград,

- применением средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре, -применением огнепреграждающих устройств в оборудовании, 

- применением установок пожаротушения.

13) сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами     пожаротушения исходя из условия необходимости ликвидации пожара обслуживающим  персоналом до прибытия подразделений противопожарной службы. 

На территории АБП будут размещены пожарные щиты со следующим минимальным набором пожарного инвентаря, шт: топоров – 2, ломов и лопат – 2. багров железных – 2, ведер, окрашенных в красный цвет – 2, огнетушителей – 2. Каждое горно-транспортное средство обеспечивается огнетушителями

Оповещение о пожаре осуществляется с помощью звуковой сигнализации.

11.13. Положение о производственном контроле

Согласно ПОПБОПОВГ и ГР, Положение о производственном контроле разрабатывается техническим руководителем организации – недропользователя.

Положение о производственном контроле утверждается руководителем эксплуатирующей организации.

Положение о производственном контроле содержит:

· должность работника, ответственного за осуществление производственного контроля или описание организационной структуры службы производственного контроля;

· права и обязанности работника или должностных лиц службы производственного контроля, ответственных за осуществление производственного контроля;

· порядок планирования и проведения внутренних проверок соблюдения требований промышленной безопасности, а также подготовки и регистрации отчетов об их результатах;

· порядок сбора, анализа, обмена информацией о состоянии промышленной безопасности между структурными подразделениями эксплуатирующей организации и доведения ее до работников, занятых на опасных производственных объектах;

· порядок принятия и реализации решений по обеспечению промышленной безопасности с учетом результатов производственного контроля;

· порядок принятия и реализации решений о диагностике, испытаниях, освидетельствовании сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах;

· порядок обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах;

· порядок организации расследования и учета аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах;

· порядок учета результатов производственного контроля при применении мер поощрения и взыскания в отношении работников эксплуатирующей организации;

· порядок принятия и реализации решений о проведении экспертизы промышленной безопасности;

· порядок подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;

· порядок подготовки и представления сведений об организации производственного контроля.

Производственный контроль является составной частью системы управления промышленной безопасностью и осуществляется эксплуатирующей организацией путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий.

Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля несут руководитель эксплуатирующей организации и лица, на которых возложены такие обязанности в соответствии с законодательством 

Основными задачами производственного контроля являются:

· а) обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности в эксплуатирующей организации;

· б) анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз;

· в) разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде;

· г) контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных законами и иными нормативными правовыми актами;

· д) координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;

· е) контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;

· ж) контроль за соблюдением технологической дисциплины.

Производственный контроль в эксплуатирующей организации осуществляют назначенный решением руководителя организации работник или служба производственного контроля.

Функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля, рекомендуется возлагать:

· на одного из заместителей руководителя эксплуатирующей организации - если численность занятых на опасных производственных объектах работников составляет менее 150 человек;

· на специально назначенного работника - если численность занятых на опасных производственных объектах работников составляет от 150 до 500 человек;

· на руководителя службы производственного контроля - если численность занятых на опасных производственных объектах работников составляет более 500 человек.

Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, должен:

· иметь высшее техническое образование, соответствующее профилю производственного объекта;

· иметь стаж работы не менее 3 лет на соответствующей работе на опасном производственном объекте отрасли;

Обязанности и права работника, ответственного за осуществление производственного контроля, определяются в положении о производственном контроле, утверждаемом руководителем эксплуатирующей организации, а также в должностной инструкции и заключаемом с этим работником договоре (контракте).

Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, обязан:

· а) обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных производственных объектов требований промышленной безопасности;

· б) разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в подразделениях эксплуатирующей организации;

· в) проводить комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности, выявлять опасные факторы на рабочих местах;

· г) ежегодно разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной оценки условий труда;

· д) организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов опасности;
е) организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной безопасности;
ж) участвовать в техническом расследовании причин аварий, инцидентов и несчастных случаев;

· з) проводить анализ причин возникновения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и осуществлять хранение документации по их учету;

· и) организовывать подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности;

· к) участвовать во внедрении новых технологий и нового оборудования;

· л) доводить до сведения работников опасных производственных объектов информацию об изменении требований промышленной безопасности, устанавливаемых нормативными правовыми актами, обеспечивать работников указанными документами;

· м) вносить руководителю организации предложения:

· о проведении мероприятий по обеспечению промышленной безопасности;

· об устранении нарушений требований промышленной безопасности;

· о приостановлении работ, осуществляемых на опасном производственном объекте с нарушением требований промышленной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или работ, которые могут привести к аварии или нанести ущерб окружающей природной среде;

· об отстранении от работы на опасном производственном объекте лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременно подготовку и аттестацию по промышленной безопасности;

· о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования промышленной безопасности;

· н) проводить другие мероприятия по обеспечению требований промышленной безопасности.

Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, обеспечивает контроль за:

· а) выполнением лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности в области промышленной безопасности;

· б) строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов, а также за ремонтом технических устройств, используемых на опасных производственных объектах, в части соблюдения требований промышленной безопасности;

· в) устранением причин возникновения аварий, инцидентов и несчастных случаев;

· г) своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;

Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, имеет право:

· а) осуществлять свободный доступ на опасные производственные объекты в любое время суток;

· б) знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации;

· в) участвовать в разработке деклараций промышленной безопасности;

· г) участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах;

· д) вносить руководителю организации предложения о поощрении работников, принимавших участие в разработке и реализации мер по повышению промышленной безопасности.

11.14. План ликвидации аварий

Согласно Статьи 80 Закона Республики Казахстан от 11.04.2014 N 188-V 3PK "О гражданской защите", а так же пункта 3, раздела 1 Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов:

1. На опасном производственном объекте разрабатывается план ликвидации аварий.

2. В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия руководителей и работников, аварийных спасательных служб и формирований.

3. План ликвидации аварий содержит:

1) оперативную часть;

2) распределение обязанностей между работниками, участвующими в ликвидации аварий, последовательность действий;

3) список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации.

4. План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и согласовывается с профессиональными аварийно-спасательными службами и (или) формированиями.

План ликвидации аварий разрабатывается на основе Приложения 1 к Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы.

Требования к разработке плана ликвидации аварий направлены на уточнение порядка составления позиций плана ликвидации аварий (далее – ПЛА) при ведении горных работ и обеспечение единого подхода к его разработке.

В ПЛА предусматриваются:

1) мероприятия по спасению людей;

2) пути вывода людей, застигнутых авариями в шахте, из зоны опасного воздействия;

3) мероприятия по ликвидации аварий и предупреждению их развития;

4) действия специалистов и рабочих при возникновении аварий;

ПЛА содержит графическую часть и оперативную часть.

К ПЛА прилагаются следующие документы:

распределение обязанностей между отдельными лицами, участвующими в ликвидации аварий, и порядок их действий.

список должностных лиц и учреждений, которые немедленно извещаются об аварии.

12. Охрана окружающей среды

12.1. Общая характеристика района

Участок на месторождение Гр№6 расположен в 60 км на восток от г. Жанаозен. Ближайший населенный пункт с.Кызылсай – 47 км. Его площадь входит в состав Каракиянского района Мангистауской области.

В зоне действия проектируемого предприятия отсутствуют постоянные, жилые зоны.

Основные производства карьера и граница санитарно-защитной зоны приведены на ситуационном плане (черт. 2).

Горные работы ведутся 53 рабочих дней в 2027-2036 гг., с семидневной рабочей неделей, в одну смену продолжительностью 8 часов. 

12.2. Климатическая характеристика района

Климат района резко континентальный: холодная зима и жаркое лето, быстрый переход от зимы к лету, дефицит атмосферных осадков, большая сухость воздуха, интенсивность процессов испарения.

Среднегодовая температура воздуха составляет +11,3°. Максимальная летняя температура воздуха +40-45°С, зима холодная со средней температурой воздуха в январе -5°С.

Годовая сумма осадков - 125 мм, максимум их приходится на весенний и осенний периоды. Устойчивый снежный покров образуется в последних числах ноября - начале декабря. Средняя высота снежного покрова не превышает 20 см. Глубина промерзания почвы составляет 0,3-0,5 м для песков
Для района характерны почти постоянные и довольно сильные ветры, преимущественно северо-восточного и северного направлений, сопровождающиеся пыльными бурями. Среднегодовая скорость ветра всех направлений – 4,1 м/сек.  

Климатические условия района проектируемого карьера характеризуются следующими показателями:

· абсолютный максимум температуры воздуха - +40-430С;

· абсолютный минимум температуры воздуха - -300С;

· среднегодовая температура воздуха - +11,3 0С;

· средняя температура самого жаркого месяца – июля - +250С;

· средняя температура самого холодного месяца – января - -4,00С;

· амплитуда среднегодовой температуры самого жаркого и самого холодного       месяцев – 27,30С;

· максимальная глубина промерзания почвы – 0,4 м;

· средняя  многолетняя величина атмосферных осадков – 125 мм;

· преобладающее направление ветров: северо-восточное, северное;

· средняя скорость ветра – 4,1 м/с;

· преобладающие скорости ветра летом – 2-5 м/с;

· преобладающие скорости ветра зимой – до 10 м/с;

· процент штилевых дней – 1-2%.
· Максимальная высота снежного покрова приходится на начало февраля - до 20 см. 

12.3. Основные проектные данные

Заказчиком разработки Плана горных работ является ТОО «Ақ жол күрылыс».

Основное направление использования добываемого сырья, представленного, песками– строительные работы в регионе и области. 

Срок эксплуатации карьера  2027-2036 г.г.

Участок «Гр№6» разведан в 2018 г. Утвержденные запасы на общей площади 25,04 га составляют 442,75 тыс.м3. По данному проекту будет отработаны все геологические запасы категории С1. Отрабатываемые эксплуатационные запасы по данному плану составляют – 435704  м3.

При заданной Техническим заданием годовой производительности карьера, равной 43,5704 тыс. м3 в 2027-2036 гг..

Состав предприятия

Проектируемый карьер в своем составе будет иметь следующие объекты:

- собственно карьер;

- площадку административно-бытовых помещений (АБП) с резервуаром запаса хоз-питьевой воды; 

- подъездная дорога - существующая;

- внутрикарьерные автодороги (естественная поверхность).

Земли, на которых размещаются объекты проектируемого производства как по своему орографическому положению, так по качеству плодородного слоя являются малоценными и малопригодными для ведения сельского хозяйства.


Подъездная  дорога

Строительство подъездной дороги не предусматривается, т.к. - будут использованы существующие дороги от карьера до автодороги Ата-жолы.

Внутрикарьерные дороги.

Длина средняя 0,2 км. Ширина 8 м. Тип покрытия естественная поверхность – ложе карьера состоящее из твердых горных пород (известняк). 

Электроснабжение 

Все горно-транспортное оборудование, задолженное на карьере, работает на автономных двигателях внутреннего сгорания, и не требует электрообеспечения. 

Учитывая расчетную непродолжительность ведения горных работ, а также то, что работы будут проводиться в теплое время года, при длительном световом дне, освещение элементов карьера не требуется. Потребность в электроэнергии. возникает лишь для удовлетворения бытовых нужд – подогрев воды, холодильники, кондиционеры.  Для этого предусматривается использование автономной ДЭС. 

Водоотвод  дождевых  и  талых  вод. 

В связи с климатическими условиями (количество осадков 125 мм в год, толщина снежного покрова не превышает 200 мм), а также с характером рельефа места размещения карьера, существенного притока за счет атмосферных вод в карьер не ожидается. Поэтому специальные мероприятия по отводу дождевых и талых вод не предусматриваются.

Характеристика полезного ископаемого.

Супесь (блок X-C1)

По среднему числу пластичности и грансоставу глинистые породы  являются супесью песчанистой   со средним числом пластичности 5,7 . Средние показатели  гранулометрического состава супесей  приведены в нижеследующей таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1.

	Гранулометрический состав, %

	>2 мм
	2-0,5
	0,25-0,1
	0,05
	Всего >0,05
	<0,05

	0,9
	3,9
	43,5
	6,7
	55,0
	45,0












Таблица 3.4.28.

Средние значения свойств глинистого грунта 

	Плотность грунта,

г/см3, PD
	Естественная  влажность грунта, W, %


	Число пластичности
	Набухание, д.е.


	Коэффициент

фильтрации, м/сут


	Показатели стандартного уплотнения 

	
	
	
	
	
	Объемный вес, г/см3
	Влажность, %
	Объемный вес скелета, г/см3

	1,45
	6,7
	5,7
	0,03
	0,0938
	1,62
	13,1
	1,41


Средние значения основных показателей по анализу водной вытяжки  супесей по  грунтовому резерву  № 6 даны в нижеследующей таблице 12.2.2..      

                                                                                        Таблица 12.2.2.
Средние значения основных показателей водной вытяжки

	Содержание компонентов (%%) и  их соотношение
	Содержание легкораство-римых солей, % от массы сухого грунта

	SO4,%%          
	Cl, %%                            
	Cl/SO4
	

	1,122
	0,195
	0,173
	1,98


Как следует из выше изложенного, грунты  представлены супесью песчанистой, полностью отвечающим по качеству грунтам для дорожного строительства. 

Выше приведенные данные позволяют сделать следующие выводы.

Оцениваемые   грунты по СТ РК 25100-2011 классифицируются как:

класс природного дисперсного грунта, группы связного, подгруппы осадочного, виду – супесь песчанистая, ненабухающая, среднезасоленная,

Качество  пород (грунта) по СНиП РК 3.03-09-2003, приложение В: супесь песчанистая, по относительной деформации набухания – грунт ненабухающий; по степени засоления для V дорожно-климатической зоны –  среднезасоленный, по степени увлажнения - недоувлажненный 

   Песок (блок XI-C1)
В соответствии с Техническим заданием, изучены как грунты для дорожного строительства. Средние показатели песков приведены в таблице 12.2.3.      
Таблица 12.2.3.

	Гранулометрический состав, %

	>2 мм
	2-0,5
	0,25-0,1
	0,05
	Всего >0,05
	<0,05

	2,1
	13,0
	52,7
	5,1
	72,9
	27,1


Приведённые данные  говорят о том, что пески блока XI-C1  по гранулометрическому составу относятся к разновидности  пылеватых песков .

                                                                                     Таблица 12.2.4.

Средние значения свойств песка

	Плотность грунта,

г/см3, PD
	Естественная  влажность грунта, W, %
	Показатели стандартного уплотнения 

	
	
	Объемный вес, г/см3
	Влажность, %
	Объемный вес скелета, г/см3

	1,60
	8,9
	1,67
	9,8
	1,53


Значения основных показателей по анализу водной вытяжки  песков даны в нижеследующей таблице 12.2.5.      

                                                                                     Таблица 12.2.5
            Значения основных показателей водной вытяжки

	Содержание компонентов (%%) и  их соотношение
	Содержание легкораство-римых солей, % от массы сухого грунта

	SO4,%%
	Cl, %%
	Cl/SO4
	

	1,496
	0,091
	0,061
	2,345


 Согласно СТ РК 25100-2002, пески относятся к разновидности грунтов труднорастворимых, среднезасолённых.

С учётом изложенного, пески соответствуют межгосударственному стандарту СТ РК 25100-2002 «Грунты. Классификация» и СНиП РК «Автомобильные дороги» и рекомендуются для использования как рыхлый, несвязный грунт – песок пылеватый для строительства дорог местного значения.
ПГС (блок XII-C1)

Изучалась как грунт в соответствии с СТ РК 25100-2002 «Грунты. Классификация» и СНиП РК 3.03-09-2003 «Автомобильные дороги». Залегает на участке в составе гравийно-песчаной толщи  в виде маломощной пластообразной залежи,    фациально замещаясь  песками. При подсчете запасов включена в общую гравийно-песчаную залежь. 

Средние показатели грансостава ПГС приведены в таблице:

                                                                                                             Таблица 12.2.6
	Содержание в ПГС,  %%
	Грансостав ПГС

	гравия                                                                           
	песка                                        
	20
	10
	5
	2,5
	1,25
	0,63
	0,315
	0,16
	<0,16

	23,5
	76,5
	8,8
	7,8
	6,8
	5,6
	5,5
	12,6
	6,6
	9,6
	36,7


Гравий плохо окатанный  преимущественно карбонатного состава, с примесью кварца и кремнистых пород.                                                                      

Таблица 12.2.7 

Средние значения свойств ПГС 

	Объемный насыпной вес

кг/см3
	Показатели стандартного уплотнения

	
	Объемный вес, г/см3
	Влажность, %
	Объемный вес скелета, г/см3

	1541
	1,79
	13,05
	1,58


Значения основных показателей по анализу водной вытяжки  ПГС даны в нижеследующей таблице 12.2.8.
                                                                              Таблица 12.2.8
            Значения основных показателей водной вытяжки

	Содержание компонентов (%%) и  их соотношение
	Содержание легкораство-римых солей, % от массы сухого грунта

	SO4, %%
	Cl, %%
	Cl/SO4
	

	1,732
	0,059
	0,034
	2,63


Согласно СТ РК 25100-2002, ПГС относится к разновидности грунтов труднорастворимых, среднезасолённых, с сульфатным характером засоления.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что природная песчано-гравийная смесь участка классифицируется как крупнообломочный гравийно-песчаный грунт труднорастворимый, среднезасолённый, с сульфатным характером засоления.
Изученное сырьё соответствует требованиям нормативных документов, предусмотренных Техническим заданием и пригодно как грунт для дорожного строительства и сооружения различных строительных площадок.

Песок (блок XII-C1)
В соответствии с Техническим заданием, изучены как грунты для дорожного строительства. Средние показатели песков приведены в таблице 12.2.9.      
Таблица 12.2.9.

	Гранулометрический состав, %

	>2 мм
	2-0,5
	0,25-0,1
	0,05
	Всего >0,05
	<0,05

	2,5
	12,6
	48,3
	5,8
	69,2
	30,8


Приведённые данные  говорят о том, что пески в составе разведанной залежи, по гранулометрическому составу относятся к разновидности песков пылеватых. Пески, входящие  в состав гравийно-песчаного грунта, выделенного в блок  XII-C1, аналогичны пескам блока  XI-C1
                                                                                     Таблица 12.2.10.

Средние значения свойств песка

	Плотность грунта,

г/см3, PD
	Естественная  влажность грунта, W, %


	Показатели стандартного уплотнения 

	
	
	Объемный вес, г/см3
	Влажность, %
	Объемный вес скелета, г/см3

	1,60
	8,9
	1,67
	9,8
	1,53


Значения основных показателей по анализу водной вытяжки  песков даны в нижеследующей таблице 12.2.11.                                                                                 

                                                                              Таблица 12.2.11.
            Значения основных показателей водной вытяжки

	Содержание компонентов (%%) и  их соотношение
	Содержание легкораство-римых солей, % от массы сухого грунта

	SO4, %%
	Cl, %%
	Cl/SO4
	

	1,496
	0,091
	0,061
	2,345


 Согласно СТ РК 25100-2002, пески относятся к разновидности грунтов труднорастворимых, среднезасолённых.

В целом, разведанную залежь песка и песчано-гравийной смеси, выделенную в блок  XII-C1, следует рассматривать как единое тело для валовой  разработки. Сырьё может применяться в качестве грунтов для строительства местных подъездных и временных объездных дорог и оснований различных строительных площадок.

Суммарная удельная радиоактивность  литологических разновидностей полезной толщи грунтового резерва № 6, по результатам исследования объединённой пробы, составляет 78 + 11 Бк/кг, что позволяет отнести разведанное сырьё к  стройматериалам первого класса и использовать их без ограничений.

Изученное сырьё соответствует требованиям нормативных документов, предусмотренных Техническим заданием и пригодно как грунт для дорожного строительства и сооружения различных строительных площадок.

Система разработки карьера

При проведении зачистки кровли полезного ископаемого предусматривается  бестранспортная система: бульдозер – вал скученного материала. При перемещении материала зачистки в выработанное пространство для рекультивации карьера действует схема бульдозер – внутренний отвал. 

По  способу  развития  рабочей  зоны  система разработки  является  сплошной  с  выемкой  полезного  ископаемого  горизонтальным  слоем  с продольным расположением  и  односторонним перемещением  фронта  работ  и  продольными  заходками  выемочного  оборудования.

 Отработка  полезного  ископаемого  ведется  по  схеме:  забой - экскаватор - автосамосвал - объекты строительства.

В виду слабого развития почвенно-растительного слоя и низкого его качества его селективная отработка нецелесообразна. Поэтому, при разработке вскрыши весь ее материал снимается и скучивается по бортам карьера. Материал будет использован для рекультивации
Горно-технологическое  оборудование

На производстве горных работ будут задолжены следующие механизмы.

На зачистке:

- бульдозер Т-170, 1 ед. 

На добычных работах 

- экскаватор ЭО-5126, 1 ед.,

- автосамосвал на вывозе HOWO ZZ3257 – 4 ед, 

На вспомогательных работах:

- машина поливомоечная на базе КАМАЗ-53213, 1 ед.,

- вахтовый автобус КАВЗ-3976, 1 ед.,

- бульдозер Т-130, 1 ед., тот же, что и на зачистке кровли

- автозаправщик, 1 ед.
Рекультивация

В процессе эксплуатации карьера и по ее завершении предусматривается проведение рекультивационных работ по восстановлению земельных участков, нарушенных в процессе эксплуатации.

Рекультивации подлежат ложе и борта карьера по добыче ПГС, а также другие участки нарушенных в процессе эксплуатации земель (места размещения дорог, если в дальнейшем они не будут использоваться в иных целях, площадка АБП и др.).

Из особенностей последовательности ведения горных работ следует, что рекультивация проектируемого карьера может быть начата с 2027 года, а  вспомогательных объектов может проводиться только после полного погашения запасов месторождения (по окончании его эксплуатации, после продления действия Лицензии).  В период с 2027 по 2036 гг. рекультивации подлежат только борта и ложе карьера в отработанной его части.

Рекультивация нарушенных земель включает в себя проведение технической ре культивации. Согласно заключению ИГЭ ТОО «ТГП Шымкентгеокарта» проведение биологической рекультивации в данной природно-климатической зоне не является обязательным

Техническая рекультивация заключается в выполаживании бортов карьера и планировке рекультивируемых площадей. 


Производительность и режим работы

По условиям Технического задания (прилож. 1) годовая производительность карьера по полезному ископаемому составляет в 2027-2036г. – 43,5704 тыс. м3.
Режим работы карьеров сезонный (в периоды ведения строительных работ), односменный, с семидневной рабочей неделей, продолжительность смены - 8 часов. 

Исходя из производительности бульдозера и экскаватора, количество рабочих смен (рабочих дней) в году составит приблизительно в 2027-2036г. – 53 смен (рабочих дней).

Радиационные условия

Суммарная удельная активность ЕРН разрабатываемого сырья составляет менее 75+-10 Бк/кг, что позволяет по безопасности отнести разрабатываемые породы к первому классу  строительных материалов. 

12.4. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

12.4.1. Расчет предельно допустимых эмиссий

Открытая разработка месторождений полезных ископаемых сопровождается загрязнением атмосферного воздуха. Количество и состав газопылевыделений, образующихся при производстве горных работ, зависят от ряда факторов. На интенсивность загрязнения воздушной среды влияют климатические, технологические и организационные особенности производства горных работ, а также состав и консистенция разрабатываемых пород. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на проектируемом карьере являются следующие основные и вспомогательные рабочие механизмы: бульдозер, экскаватор и автотранспорт. В воздушную среду минеральная пыль поступает при осуществлении операций по зачистке кровли полезной толщи, экскавации, погрузке и транспортировке добытой продукции. 

Интенсивность пылевыделения при зачистке, экскавации, при погрузке на автотранспорт снижается с помощью увлажнения породы путем орошения.

Мероприятия по снижению запыления карьерного воздуха при транспортировке пород сводятся к снижению интенсивности пыления с перевозимых пород и пылеобразования при движении автотранспорта на карьерных дорогах. Для уменьшения пылеобразования при транспортировке грунтов и песка в кузове автосамосвала предусматривается движение транспорта с пониженной скоростью, следствием чего является уменьшение сдува пыли встречным потоком воздуха при движении и уменьшение потерь при транспортировке.

Мероприятия, предотвращающие взметание пыли с поверхностей элементов горной выемки, сводятся к периодическому орошению этих поверхностей

12.4.2. Пылеподавление на карьере

При производстве вскрышных и добычных работ необходимо проведение систематического контроля за состоянием атмосферного воздуха. Состав его должен отвечать установленным  нормативам по содержанию основных компонентов воздуха и примесей.

Пылевыделение в виде неорганизованных выбросов на добычных работах будет происходить:

· при снятии и перемещении пород зачистки,

· при погрузке горной массы в транспортные средства, 

· при движении транспортных средств по дорогам.

Для  снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия:

· систематическое водяное орошение забоя, внутрикарьерных и междуплощадочных автодорог, а также незакрепленной поверхности откосов.

· предупреждение перегруза автосамосвалов для исключения просыпов горной массы,

· снижение скорости движения автотранспорта и землеройной техники до оптимально-минимальной,

· проведение рекультивации откосов бортов карьера  и других нарушенных земель.
Для пылеподавления используется специальная техника (поливомоечная машина) 

Машина для обеспыливания и пылеподавления на карьерах. Оснащена пожарным насосом НПЦН 40/100 и лафетным стволом ЛСД-С40У, передней и задней поливомоечной рейкой. В зависимости от выбранного режима распыления струи создает либо завесу тумана для осаждения атмосферной пыли, либо струю для орошения склонов карьера.
Пылеподавление проводится суммарно не менее часа в смену. Расход воды рассчитан в разделе 6.2.1. Водопотребление. Исходя из расчета, годовой расход воды составит 108,2 м3 технической воды. Техническая вода доставляется из г.Жанаозен. 

Коэффициент пылеподавления для расчета выбросов принимает – 0,5.

12.4.3. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Потенциальными  элементами окружающей среды, подвергающимися загрязнению от действия карьера, могут являться атмосферный воздух, почвы, открытые водоемы и подземные воды.  

Основными инградиентами, загрязняющими окружающую среду при действии проектируемого объекта, будут являться пыль и токсичные газы. Неорганизованные выбросы пыли будут происходить при производстве следующих технологических операций:

- при разработке вскрыши;

- экскавация и погрузка полезного ископаемого;

- транспортировка товарной массы по карьерной дороге.

Источниками выбросов токсичных газов являются двигатели внутреннего сгорания применяемых горно-транспортных механизмов.

12.4.4. Расчеты выбросов загрязняющих веществ

Качественно-количественные характеристики выделяющихся загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены расчетным методом на основании действующих нормативных материалов.

Для всех неорганизованных источников, расчет выполнен согласно: 

«Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317».
 «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками..

 «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005.

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для пылящих материалов взяты из "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Исходные данные по источникам выбросов вредных веществ в атмосферный воздух представлены в таблице 12.4.1.

12.4.5. Карьерные выбросы

Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ

По условиям Технического задания (прилож. 1)  годовая производительность карьеров по полезному ископаемому в 2027-2036 гг. – 43,5704 тыс. м3.
Расчеты выбросов сделаны на весь период работы карьеров: для 2027-2036 годов. По выбросам 2027 года может быть дана оценка платежей за загрязнение окружающей среды, определены ПДВ и  рассчитан допустимый размер СЗЗ. 

Выбросы загрязняющих веществ по источникам будут происходить: при снятии и перемещении пород зачистки (от бульдозера – ист. 6001), при экскавации и погрузке полезного ископаемого (от экскаватора – ист. 6002), при транспортировке добытого полезного ископаемого (от автосамосвалов – ист. 6003), от вспомогательных механизмов, обслуживающих горные работы (ист. 6004), при заправке дизтопливом экскаватора, бульдозера (ист. 6005), при работе ДЭС (ист. 0001). 

	Источник загрязнения № 6001 Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 001 Бульдозер (зачистка кровли полезной толщи)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород более 10%.

	Годовой объем отработки 2027-2036 гг. - 5008 куб.м.
	
	
	

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,05

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	 
	
	0,020

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	 
	табл. 3.1.2
	1,20

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	 
	табл. 3.1.3
	1,0

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	 
	табл. 3.1.5
	0,8

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	 
	табл. 3.1.6
	1,0

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	 
	 
	1,0

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	 
	табл. 3.1.7
	0,4

	Годовой объем перерабатываемых пород:                  
	2027-2036 гг.
	V1
	м3
	задан техническим заданием
	5008

	Средневзвешанная объемная масса
	Q
	т/м3
	Из отчета
	1,5

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                                         
	2027-2036 гг.
	Gгод1
	т/год
	V  х Q
	7512

	Сменная производительность бульдозера
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом                                табл. 4.8.6.4
	364

	Часовая производительность бульдозера
	Пбч
	м3/час
	Пб : 8
	45,50

	Количество перерабатываемой бульдозером породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	68,25

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы бульдозера в год:                                   
	2027-2036 гг.
	R
	час
	 Gгод1 : Gчас
	111

	Количество бульдозеров, работающих на карьере:     
	2027-2036 гг.
	 
	шт.
	 
	1

	Максимальный разовый выброс
	Мсек
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gчас х 106 :3600 х  (1-η)
	0,0364

	Валовый выброс:                                                                 
	2027-2036 гг.
	Мгод
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gгод х (1-η)
	0,0144

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г., табл. 13

	Горно-транспортное средство: Бульдозер Т-170

	Вид топлива: Дизельное

	Время работы машины в ч/год, R 

	2027-2036 гг. - 111

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 106,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2027-2036 гг.
	
	
	
	
	2027-2036 гг.

	0,013
	1,44
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0462

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0075

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,0224

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0289

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	0,1443

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,0000005

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	0,0433


	Итоговые выбросы от источника выделения 001 Бульдозер Т-170

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2027-2036 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,0462

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,0075

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,0224

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,0289

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	0,1443

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,0000005

	2732
	Керосин 
	0,1083
	0,0433

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,0364
	0,0144


	Источник загрязнения № 6002  Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 002 Экскаватор ЭО-5126 (экскавация и  погрузка  полезного ископаемого)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород  более 10%.
	
	
	
	

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показа-теля

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,03

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	
	
	0,04

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	
	табл. 3.1.2
	1,2

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	
	табл. 3.1.3
	1

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	
	табл. 3.1.5
	0,6

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	
	табл. 3.1.6
	1

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	
	 
	1

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	
	табл. 3.1.7
	0,7

	Годовой объем перерабатываемых пород:               
	2027-2036 гг.
	V1
	м3
	задан техническим заданием
	43570

	Средневзвешенная объемная масса
	Q
	т/м3
	отчет с подсчетом запасов
	1,60

	
	
	
	
	

	Cуммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                              
	2027-2036 гг.
	Gгод1
	т/год
	Vх Q
	69712

	
	
	
	
	
	

	Сменная производительность экскаватора/погрузч.
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом -                               табл. 4.8.6.4
	832

	Часовая производительность экскаватора/погрузч.
	Пбч
	м3/час
	Пб:tсм
	104

	Количество перерабатываемой экскаватором породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	166,4

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы экскаватора в год:                                   
	2027-2036 гг.
	R
	час
	 
	419

	Количество экскаваторов, работающих на карьере:  
	2027-2036 гг.
	 
	шт
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	Максимальный разовый выброс
	G1
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gчас х1000000/3600х (1-η)
	0,1398

	Валовый выброс:                                                              
	2027-2036 гг.
	М1
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gгод х  (1-η)
	0,2108

	
	
	
	
	
	

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г., табл. 13

	Горно-транспортное средство: Экскаватор ЭО-5126

	Вид топлива: Дизельное

	Время работы машины в ч/год, R 

	2027-2036 гг. - 419

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 106,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2027-2036 гг.
	
	
	
	
	2027-2036 гг.

	0,015
	6,29
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1333
	0,2011

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0217
	0,0327

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,0646
	0,0974

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0833
	0,1256

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,4167
	0,6286

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000013
	0,0000020

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,125
	0,1886


	Итоговые выбросы от источника выделения 002 Экскаватор ЭО-5126

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2027-2036 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1333
	0,2011

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0217
	0,0327

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,0646
	0,0974

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0833
	0,1256

	0337
	Углерод оксид 
	0,4167
	0,6286

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000013
	0,000002

	2732
	Керосин 
	0,125
	0,1886

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,1398
	0,2108


	Источник загрязнения № 6003 Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 003 Автосамосвал HOWO ZZ3257M3641 (транспортировка полезного ископаемого)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.3.1, 3.3.2.

	Естественная влажность пород более 10%.

	Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния

	Вид работ: Автотранспортные работы 

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта
	С1
	 
	табл. 3.3.1
	1,3

	Грузоподъемность транспорта
	G1
	т
	тех характеристика
	25

	
	
	
	
	

	Средняя скорость движения транспорта
	v
	км/час
	N x L: n
	25

	Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автотранспорта
	С2
	 
	табл. 3.3.2
	0,6

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час
	2027-2036 гг.
	Nчас
	ходка
	Nгод : Ткарьера*2 (ходка туда-сюда)
	5,7

	Расстояние транспортировки (туда-обратно) в пределах карьера
	L
	км
	 
	0,4

	Число автомашин, одновременно работающих в карьере
	2027-2036 гг.
	n
	шт.
	задано проектом
	1

	Коэффициент, учитывающий состояние дорог
	С3
	 
	табл. 3.3.3
	1

	Кэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе
	С4
	 
	1,3

	Кэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб=4,5) материала
	С5
	 
	табл. 3.3.4
	1,13

	Кэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Средняя площадь грузовой платформы
	S
	м2
	данные с технического паспорта
	14,9

	Коэффициент, учитывающий  долю пыли, уносимый в атмосферу
	С7
	 
	 
	0,01

	Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега
	q1
	г/км
	Согласно "Методики расчета…" - const
	1450

	Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе
	q1
	г/м2
	табл. 3.1.1
	0,003

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года
	2027-2036 гг.
	Gгод
	м3
	заданы проектом
	43570,4

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в год
	2027-2036 гг.
	Nгод
	ходка
	Gгод  : Vкузова
	2925

	Продолжительность рейса в пределах карьера при работающем двигателе
	Трд
	мин
	60 х lг : Vг + 60 x lп : Vп +tм
	10,5

	Количество часов работы в пределах карьера
	2027-2036 гг.
	R
	час
	 
	512

	Количество полных суток работы транспорта в пределах карьеров
	2027-2036 гг.
	Траб.с
	раб/с
	Nсм х Кч : 24 =                                         Ткарьера : 24
	21

	Количество дней с устойчивым снежным покровом
	2027-2036 гг.
	Тсп
	дней
	данные метеослужбы
	0

	Количество дней с осадками в виде дождя
	2027-2036 гг.
	Тд
	дней
	2 х Т0д :24,                                  где - Т0д - 16 дн
	6

	Максимальный разовый выброс
	2027-2036 гг.
	Мсек
	г/сек
	(С1 х С2 х С3 х k5 x C7 x N x L x q1)/ 3600 + (C4 x C5 x k5 x q x S x n)
	0,0007

	Валовый выброс:                                                               
	2027-2036 гг.
	Мгод
	т/год
	0,0864 х Мсек х  (Траб.с.-(Тсп+Тд)
	0,0009

	
	
	
	
	
	

	Автотранспортные работы

	Транспортное средство: автосамосвал HOWO ZZ3257M3641

	Количество чистых рабочих часов при работе в пределах карьера час/год, R 

	2027-2036 гг. - 512

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 10^6

	где: N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2027-2036 гг.
	
	
	
	
	2027-2036 гг.

	0,013
	6,66
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	0,2131

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0347

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,1032

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,1331

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	0,6656

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,0000022

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	0,1996


	Итоговые выбросы от источника выделения 003 Автосамосвал на вывозе HOWO ZZ3257M3641

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2027-2036 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,2131

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,0347

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,1032

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,1331

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	0,6656

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,0000022

	2732
	Керосин 
	0,1083
	0,1996

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,0007
	0,0009


	Источник загрязнения № 6004 Неорганизованный выброс
	

	Источник выделения № 004 Вспомогательные механизмы и транспорт
	

	Расход ГСМ вспомогательными механизмами в 2027-2036 гг. годы
	

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, ч
	Удельный расход, т/ч
	Расход, т

	
	
	Диз.топливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин

	
	2027-2036 гг.
	
	
	2027-2036 гг.
	2027-2036 гг.

	Дизельные

	Бульдозер 
	21,2
	0,013
	-
	0,28
	-

	Поливом. Машина (1 ч в смену)
	53
	0,013
	-
	0,69
	-

	Автозаправщик
	29
	0,013
	-
	0,38
	-

	Всего
	 
	 
	 
	1,34
	 

	Карбюраторные

	Вахтовая машина (2 ч в смену)
	106
	-
	0,014
	-
	1,48

	Всего
	 
	-
	 
	 
	1,48

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе вспомогательных механизмов

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с: G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год: М = G * R * 3600 / 10^6,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	R – время работы

	Расчет приведен в таблице


	Наименование механизмов
	Расход топлива,                        N
	Время работы,   R
	Код ЗВ
	Наименование                                  ЗВ
	Удельный выброс, кг/т                Т
	Выбросы, г/сек,                                                          G       
	Выбросы, т/год

	
	
	2027-2036 гг.
	
	
	
	
	2027-2036 гг.

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	Дизельные ДВС

	Бульдозер 
	0,013
	21,2
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0088

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0014

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0043

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0055

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0276

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000009

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0083

	Поливомоечная машина
	0,013
	53
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0220

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0036

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0107

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0138

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0689

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000022

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0207

	Автозаправщик
	0,013
	29
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0121

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0020

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0058

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0075

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0377

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000012

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0113

	Карбюраторные ДВС

	Вахтовая 
	0,014
	106
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1244
	0,0475

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0202
	0,0077

	
	
	
	0328
	Сажа
	0,58
	0,0023
	0,0009

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	2
	0,0078
	0,0030

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	600
	2,3333
	0,8904

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00023
	0,0000009
	0,00000034

	
	
	
	2732
	Бензин
	100
	0,3889
	0,1484

	Итоговые выбросы от источника выделения 004 Вспомогательные механизмы

	
	
	
	 
	0301
	Азота диоксид
	0,1244
	0,0904

	
	
	
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0202
	0,0147

	
	
	
	 
	0328
	Сажа
	0,0023
	0,0217

	
	
	
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0298

	
	
	
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,3889
	1,0246

	
	
	
	 
	0703
	Бензапирен
	0,0000012
	0,00000077

	
	
	
	 
	2704
	Бензин
	0,3889
	0,1484

	
	
	
	 
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0402

	      Примечание: выбросы (г/с) взяты по максимальному показателю, т.к. в карьере будет работать один механизм


	Источник загрязнения № 6005 Неорганизованный выброс
	

	Источник выделения № 005 Заправка ГСМ
	

	Расход топлива карьерными механизмами и автотранспортом в 2027-2036 гг..
	

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, ч
	Удельный расход, т/ч
	Расход, т

	
	
	Дизтопливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин

	
	2027-2036 гг.
	
	
	2027-2036 гг.
	2027-2036 гг.

	Дизельные

	Бульдозер (вскр.+всп.)*
	132,2
	0,013
	 
	1,72
	 

	Экск./погруз.*
	419
	0,015
	 
	6,29
	 

	Автосамосвал, 4 ед.
	1341
	0,013
	 
	17,43
	 

	Поливом. машина
	53
	0,013
	 
	0,69
	 

	Автозаправщик
	29
	0,013
	 
	0,38
	 

	ДЭС*
	424
	0,004
	 
	1,70
	 

	Всего
	 
	 
	 
	28,20
	 

	В т.ч. – заправка на карьере
	 
	 
	 
	9,70
	 

	Карбюраторные

	Вахтовая машина
	106
	 
	0,014
	 
	 
	1,48

	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	1,48

	Примечание: На месте ведения работ осуществляется заправка бульдозера, экскаватора и ДЭС. Объем заправки на месте ведения работ – 9,7 т в 2027-2036 гг..

	Автомобили заправляются на стационарных АЗС.

	Список литературы:

	Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчет по п. 9

	Нефтепродукт: Дизельное топливо

	Климатическая зона: третья(прил. 17).


	Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Max. концентрация паров д/т при заполнении баков
	Сmax
	г/м3
	прил. 12
	3,92

	Расход ГСМ карьерными механизмами
	2027-2036 гг.
	VКМ
	т
	 
	9,70

	
	2027-2036 гг.
	
	м3
	 
	11,54

	Количество отпускаемого дизельного топлива в осенне-зимний период
	2027-2036 гг.
	QOZ
	м3
	 
	0

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период 
	CАМOZ
	г/м3
	прил. 15
	1,98

	Количество отпускаемого дизельного топлива в весенне-летний период
	2027-2036 гг.
	QVL
	м3
	 
	11,54

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в весене-летний период 
	CАМVL
	г/м3
	прил. 15
	2,66

	Производительность одного рукава ТРК
	VTRK
	м3/час
	 
	0,4

	Количество одновременно работающих рукавов ТРК
	NN
	 
	 
	1

	Время работы автозаправщика
	2027-2036 гг.
	R
	час
	VКМ (м3)/0,4
	29

	Примесь: Пары нефтепродуктов (2754 - Алканы C12-19; 0333 - Сероводород)

	Максимальный выброс при заполнении баков 
	Gв
	г/сек                 
	9.2.2                 Cmax*VТRK/3600
	0,0004

	Выбросы при закачке в баки горных механизмов
	2027-2036 гг.
	МВА
	т/год                 
	9.2.2                                                      (CАМOZ*QOZ + CАМVL*  QVL)*10^(-6)
	0,000031

	Удельный выброс при проливах
	J
	г/м3
	 
	50

	Выбросы паров дизельного топлива при проливах на ТРК
	2027-2036 гг.
	МPRA
	т/год                 
	9.2.8          0,5*J*(QOZ+QVL)*10^(-6)
	0,0002885

	Итоговый валовый выброс,                                                         в том числе:
	2027-2036 гг.
	МTRK
	т/год                 
	9.2.6                                               МВА + МPRK
	0,00032

	2754 Алканы С12-19
	М
	
	99,72*Мтрк/100
	0,000319

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Мтрк/100
	9E-07

	Максимальный разовый выброс:
	G
	г/сек                
	 
	 

	2754 Алканы С12-19
	
	
	99,72*Gв/100
	0,000399

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Gв/100
	0,000001


Источник загрязнения № 0001  Организованный выброс

Источник выделения № 001  Дизель-генератор

Список литературы: МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004
Дизельное топливо. 20 кВт типа ЭДС-20-Т/230, 1 ед, номинальная мощность  ДЭС 20 кВт (группа А), годовой расход топлива: 2027-2036гг. –0,99 т.
Максимальный выброс i-ого вещества стационарной дизельной установкой определяется по формуле: 
[image: image1.wmf]3600
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, г/с, где:

еi -
выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт(ч (таблица 1);

Рэ - 
эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической документации завода-изготовителя. Если в технической документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается значение номинальной мощности стационарной дизельной установки; 1/3600 - коэффициент пересчета «час» в «сек».

 Валовый выброс i-ого вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле:
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, т/год, где:

qi -
выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (таблица 3);

Bгод - 
расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т. (берется по отчетным данным об эксплуатации установки); 

1/1000 - коэффициент пересчета «кг» в «т». 

Максимальный разовый выброс

	Код ЗВ
	Примесь
	еi
	Выброс г/с

	
	Азота оксиды 
	10,3
	0,0572

	0301
	Азота диоксид*
	
	0,0458

	0304
	Азота оксид*
	
	0,0074

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0,7
	0,0039

	0330 
	Сера диоксид 
	1,1
	0,0061

	0337 
	Углерод оксид 
	7,2
	0,0400

	0703 
	Бенз(а)пирен 
	0,000015
	0,0000001

	1325
	Формальдегид
	0,15
	0,0008

	2754 
	Углеводороды С12-С19 
	3,6
	0,0200


Валовый выброс 

	
	Источник загрязнения № 0001  Организованный выброс

	
	Источник выделения № 001  Дизель-генератор

	Код ЗВ
	Наименование
	qi
	Выброс вещества, т/год
	ПДК средне​суточная,
	ОБУВ ориентир, безопасн. УВ, мг/м3
	Класс опас​ности 

	
	 вещества
	
	2027-2036 гг.
	мг/м3 
	
	

	 
	Азота оксиды, в т.ч. 
	43
	0,0729
	0.04 
	 
	2

	0301
	Азота диоксид*
	 
	0,0583
	0,04
	 
	2

	0304
	Азота оксид*
	 
	0,0095
	0,04
	 
	2

	0328
	Сажа 
	3
	0,0051
	0,05
	 
	3

	0330
	Сера диоксид
	4,5
	0,0076
	0,05
	 
	3

	0337
	Углерод оксид 
	30
	0,0509
	3
	 
	4

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,000055
	0,00000009
	0.000001 
	 
	1

	1325
	Формальдегид
	0,6
	0,001
	0,003
	 
	2

	2754
	Углеводороды С12-С19 
	15
	0,0254
	1
	 
	4

	 
	ВСЕГО: 
	 
	0,15780009
	 
	 
	 

	* расчет произведен по формулам: MNO2 = 0,8хС∑NО2;NО ; MNO = 0,65х(1-0,8)хС∑NО2;NО


12.4.6. Анализ результатов расчетов выбросов

Результаты проведенных расчетов показывают, что при Добыче песка на участке грунтового резерва №6 автодороги Ата жолы, км 0-51, эксплуатируемого ТОО «Ақ жол күрылыс», количество источников выбросов вредных веществ в атмосферу составит – 6 ед. источников выбросов, из них 5 – неорганизованные и 1 (ДЭС) - организованный. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, представлен в таблицах 12.4.1, 12.4.2.  

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отражены в таблице 12.4.6.1.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014                                                             (сформирована 11.09.2026 17:04)

      Город     :060  Жанаозен.

      Объект    :0029 м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс».

      Вар.расч. :1    существующее положение 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |   8.3417 |   4.9656 |   0.8428 |нет расч. |   0.8045 |   5 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)(6)|   0.6782 |   0.4037 |   0.0684 |нет расч. |   0.0654 |   5 | 0.4000000 |  3  |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  12.0960 |   4.7653 |   0.4843 |нет расч. |   0.4806 |   5 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   2.0273 |   1.2209 |   0.1978 |нет расч. |   0.1958 |   5 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   0.0004 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |   1 | 0.0080000 |  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   1.0336 |   0.6206 |   0.1007 |нет расч. |   0.0997 |   5 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   4.9687 |   2.0565 |   0.1928 |нет расч. |   0.1915 |   5 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |   0.0071 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |   1 | 0.0500000 |  2  |

| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый)|   0.2622 |   0.2531 |   0.0286 |нет расч. |   0.0282 |   1 | 5.0000000 |  4  |

|      | /в пересчете на углерод/ (60)   |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2732 | Керосин (654*)                  |   1.2638 |   0.7631 |   0.1236 |нет расч. |   0.1224 |   4 | 1.2000000 |  -  |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|   0.0102 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |   2 | 1.0000000 |  4  |

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |   6.2566 |   4.7771 |   0.2724 |нет расч. |   0.2637 |   3 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | углей казахстанских             |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | месторождений) (494)            |          |          |          |          |          |     |           |     |

| __30 | 0330 + 0333                     |   2.0277 |   1.2212 |   0.1978 |нет расч. |   0.1958 |   6 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  10.3691 |   6.1862 |   1.0321 |нет расч. |   0.9981 |   5 |           |     |

| __39 | 0333 + 1325                     |   0.0075 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |   2 |           |     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК) - только для модели МРК-2014

  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    

     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных

     точек) приведены в долях ПДК.    

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ при эксплуатации (2027-2036 годы)
                                                 Таблица 12.4.6.1
	Источники выделения загрязняющих веществ
	Число часов работы в год
	Наименование источника выброса вредных веществ
	Номер источника 
	Координаты на карте-схеме, м
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющих

	
	
	
	
	
	
	
	веществ

	
	
	
	
	точечного ист./1конца линейного источника /центра площадного источника
	второго конца источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	г/с
	т/год

	
	2027-2036 гг.
	
	
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	2027-2036 гг.
	2027-2036 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Бульдозер Т-170
	111
	Неорганизованный выброс
	6001
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	0,0462

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,0075

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,056
	0,0224

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0289

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	0,1443

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,0000005

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0433

	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорг. 70-20% SiO2
	0,0364
	0,0144

	Экскаватор ЭО-5126 на погрузке товарного сырья
	419
	Неорганизованный выброс
	6002
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1333
	0,2011

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0217
	0,0327

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,0646
	0,0974

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0833
	0,1256

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,4167
	0,6286

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000013
	0,000002

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,125
	0,1886

	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорг. 70-20% SiO2
	0,1398
	0,2108

	Автосамосвал на вывозе HOWO ZZ3257M3641 на вывозе полезного ископаемого в пределах карьера (4 шт.)
	512
	Неорганизованный выброс
	6003
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	0,2131

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,0347

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,056
	0,1032

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0,0722
	0,1331

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	0,6656

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,0000022

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,1996

	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорг. 70-20% SiO2
	0,0007
	0,0009

	Вспомогательные механизмы (4 шт)
	209,2
	Неорганизованный выброс
	6004
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1244
	0,0904

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0202
	0,0147

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,0023
	0,0217

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0298

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3889
	1,0246

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00000120
	0,00000077

	
	
	
	
	
	
	
	
	2704
	Бензин
	0,3889
	0,1484

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0402

	Заправка  ГСМ
	29
	Неорганизованный выброс
	6005
	 
	 
	2
	2
	0333
	Сероводород
	0,000001
	0,0000009

	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,000399
	0,0003186

	ДЭС
	424
	Организованный выброс
	1
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,0458
	0,0583

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0074
	0,0095

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа 
	0,0039
	0,0051

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0061
	0,0076

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид 
	0,04
	0,0509

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000001
	0,00000009

	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид
	0,0008
	0,001

	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды С12-С19 
	0,02
	0,0254


Примечание 1. Выбросы, выделенные курсивом, не подлежат нормированию согласно «Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №13, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317».
12.4.7. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу

В соответствии с нормами проектирования, в Казахстане для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» РНД 211.2.01.01-97.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 2,5, в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (в соответствии с ОНД-86).

В расчет рассеивания включены неорганизованные источники, имеющие максимальные значения выбросов (г/с). Расчеты производился согласно п.5 ОНД-86. Такой источник определен как источник с выбросами со сплошной поверхности, для которого нельзя указать полного набора характеристик газовоздушной смеси. При проведении расчетов учитывалась одновременность проведения технологических операций по разработке и транспортировке горной массы.

Координаты площадного источника заданы путем указания координат центра площадного источника, его ширины и длины.

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:

уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по
всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;

максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;

степень опасности источников загрязнения;

поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для населенных мест, при отсутствии утвержденных значений ПДК для веществ - ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ). Максимально разовые ПДК относятся к 20-30 минутному интервалу времени и определяют степень кратковременного воздействия примеси на организм человека. Значения ПДК и ОБУВ приняты на основании действующих санитарно-гигиенических нормативов:

Приложение 1 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и Приложение 2 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»  к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, утвержденным приказом МЗ РК 18.08.2004 №629

Согласно санитарным нормам РК, на границе СЗЗ и в жилых районах концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, не должна превышать 1 ПДК.

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующего неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах равным 200.

Расчеты уровня загрязнения атмосферы выполнены по источникам загрязнения атмосферного воздуха, имеющим место при разработке песков участка на месторождение Гр№6, с учетом фактора одновременности их функционирования (ист. 6001, 6002, 6003, 6004, 6005). При выполнении расчетов учитывались метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Для проведения расчета рассеивания загрязняющих веществ взят расчетный прямоугольник с размером 1800 x 1800 м, с шагом сетки 50 x 50м, количество расчетных точек 37 х 37.

Размеры расчетного прямоугольника и шаг расчетной сетки выбраны с учетом взаимного расположения оборудования площадки.

Так как район характеризуется относительно ровной местностью с перепадами высот, не превышающими 50 м на 1 км, то поправка на рельеф к значениям концентраций загрязняющих веществ не  вводилась.

Координаты расчетных площадок на карте-схеме приняты относительно основной системы координат.

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ, выделяемых при эксплуатации карьера по добыче грунтов показал, что концентрация на уровне расчетной СЗЗ, вписывающуюся в СЗЗ, отстроенную от бортов карьера, не превысила допустимых нормативов.

Результаты расчетов с картами-схемами изолиний расчетных концентраций представлены на рис. 12.1-12.9.

12.4.8. Санитарно-защитная зона

Согласно проведенному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при разработке песка участка на месторождение Гр№6 превышения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ на границе расчетной СЗЗ, равной 299 м от источников выбросов, не наблюдается. Указанный размер СЗЗ соответствует требованиям СанП-2022, как объект по добыче песчано-гравийной смеси, песка, глинистых пород, относящемуся к IV классу опасности.
Учитывая ландшафтно-климатические условия района размещения карьера и его удаленность от населенных пунктов, обустройство СЗЗ карьера не предусматривается. 

12.4.9. Предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ)

Анализ проведенных расчетов загрязнения атмосферы от источников выбросов при эксплуатации проектируемого карьера показал, что приземные концентрации по всем веществам не превышают 1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны, т.е. выбросы вредных веществ не создают концентраций, превышающих предельно допустимый уровень на границе СЗЗ.

Таким образом, для всех ингредиентов выполняется следующее условие: Ср < ПДК. Следовательно, расчетные значения выбросов загрязняющих веществ можно принять за предельно допустимые выбросы (табл. 12.4.6-12.4.7).


Нормативы выбросов загрязняющих веществ в целом по предприятию при эксплуатации карьера в 2027-2036 гг.

                                                                               Таблица 12.4.9.1
	Карьер
	Номер источника выброса
	Наиме-нование ИЗА
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	
	
	Сущ.положение
	на 2027 год
	на 2028 год
	на 2029 год
	на 2030 год
	на 2031 год

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Организованные источники

	0301
	Азота диоксид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0458
	0,0583
	0,0458
	0,0583
	0,0458
	0,0583
	0,0458
	0,0583
	0,0458
	0,0583

	0304
	Азота оксид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0074
	0,0095
	0,0074
	0,0095
	0,0074
	0,0095
	0,0074
	0,0095
	0,0074
	0,0095

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0039
	0,0051
	0,0039
	0,0051
	0,0039
	0,0051
	0,0039
	0,0051
	0,0039
	0,0051

	0330
	Сера диоксид 
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0061
	0,0076
	0,0061
	0,0076
	0,0061
	0,0076
	0,0061
	0,0076
	0,0061
	0,0076

	0337
	Углерод оксид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,04
	0,0509
	0,04
	0,0509
	0,04
	0,0509
	0,04
	0,0509
	0,04
	0,0509

	0703
	Бенз/а/пирен
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0000001
	0,00000009
	0,0000001
	0,00000009
	0,0000001
	0,00000009
	0,0000001
	0,00000009
	0,0000001
	0,00000009

	1325
	Фомальдегид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0008
	0,001
	0,0008
	0,001
	0,0008
	0,001
	0,0008
	0,001
	0,0008
	0,001

	2754
	Алканы С12-19
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,02
	0,0254
	0,02
	0,0254
	0,02
	0,0254
	0,02
	0,0254
	0,02
	0,0254

	Итого по организованным источникам:
	 
	 
	0,1240001
	0,15780009
	0,1240001
	0,15780009
	0,1240001
	0,15780009
	0,1240001
	0,15780009
	0,1240001
	0,15780009

	Неорганизованные источники

	333
	Сероводород
	6005
	Заправ.ГСМ
	-
	-
	0,000001
	0,0000009
	0,000001
	0,0000009
	0,000001
	0,0000009
	0,000001
	0,0000009
	0,000001
	0,0000009

	2754
	Углевод. С12-19
	6005
	ГСМ
	-
	-
	0,000399
	0,0003186
	0,000399
	0,0003186
	0,000399
	0,0003186
	0,000399
	0,0003186
	0,000399
	0,0003186

	2908 
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2 
	6001
	бульдозер
	-
	-
	0,0364
	0,0144
	0,0364
	0,0144
	0,0364
	0,0144
	0,0364
	0,0144
	0,0364
	0,0144

	
	
	6002
	экскаватор
	-
	-
	0,1398
	0,2108
	0,1398
	0,2108
	0,1398
	0,2108
	0,1398
	0,2108
	0,1398
	0,2108

	
	
	6003
	а/самосвалы 
	-
	-
	0,0007
	0,0009
	0,0007
	0,0009
	0,0007
	0,0009
	0,0007
	0,0009
	0,0007
	0,0009

	
	
	Пыль всего:
	
	
	0,1769
	0,2261
	0,1769
	0,2261
	0,1769
	0,2261
	0,1769
	0,2261
	0,1769
	0,2261

	Итого по неорганизованным источникам:
	 
	 
	0,177300
	0,2264195
	0,177300
	0,2264195
	0,177300
	0,2264195
	0,177300
	0,2264195
	0,177300
	0,2264195

	Всего по предприятию
	 
	 
	0,301300
	0,384220
	0,301300
	0,384220
	0,301300
	0,384220
	0,301300
	0,384220
	0,301300
	0,384220


Продолжение Таблицы 12.4.9.1
	Карьер
	Номер источника выброса
	Наиме-нование ИЗА
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	год достижения ПДВ

	
	
	
	на 2032 год
	на 2033 год
	на 2034 год
	на 2035 год
	на 2036 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Организованные источники

	0301
	Азота диоксид
	0001
	ДЭС
	0,0458
	0,0583
	0,0458
	0,0583
	0,0458
	0,0583
	0,0458
	0,0583
	0,0458
	0,0583
	0,0458
	0,0583
	2027г.

	0304
	Азота оксид
	0001
	ДЭС
	0,0074
	0,0095
	0,0074
	0,0095
	0,0074
	0,0095
	0,0074
	0,0095
	0,0074
	0,0095
	0,0074
	0,0095
	

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0001
	ДЭС
	0,0039
	0,0051
	0,0039
	0,0051
	0,0039
	0,0051
	0,0039
	0,0051
	0,0039
	0,0051
	0,0039
	0,0051
	

	0330
	Сера диоксид 
	0001
	ДЭС
	0,0061
	0,0076
	0,0061
	0,0076
	0,0061
	0,0076
	0,0061
	0,0076
	0,0061
	0,0076
	0,0061
	0,0076
	

	0337
	Углерод оксид
	0001
	ДЭС
	0,04
	0,0509
	0,04
	0,0509
	0,04
	0,0509
	0,04
	0,0509
	0,04
	0,0509
	0,04
	0,0509
	

	0703
	Бенз/а/пирен
	0001
	ДЭС
	0,0000001
	0,00000009
	0,0000001
	0,00000009
	0,0000001
	0,00000009
	0,0000001
	0,00000009
	0,0000001
	0,00000009
	0,0000001
	0,00000009
	

	1325
	Фомальдегид
	0001
	ДЭС
	0,0008
	0,001
	0,0008
	0,001
	0,0008
	0,001
	0,0008
	0,001
	0,0008
	0,001
	0,0008
	0,001
	

	2754
	Алканы С12-19
	0001
	ДЭС
	0,02
	0,0254
	0,02
	0,0254
	0,02
	0,0254
	0,02
	0,0254
	0,02
	0,0254
	0,02
	0,0254
	

	Итого по организованным источникам:
	0,1240001
	0,15780009
	0,1240001
	0,15780009
	0,1240001
	0,15780009
	0,1240001
	0,15780009
	0,1240001
	0,15780009
	0,1240001
	0,15780009
	

	Неорганизованные источники

	0333
	Сероводород
	6005
	Заправ.ГСМ
	0,000001
	0,0000009
	0,000001
	0,0000009
	0,000001
	0,0000009
	0,000001
	0,0000009
	0,000001
	0,0000009
	0,000001
	0,0000009
	2027 г.

	2754
	Углевод. С12-19
	6005
	ГСМ
	0,000399
	0,0003186
	0,000399
	0,0003186
	0,000399
	0,0003186
	0,000399
	0,0003186
	0,000399
	0,0003186
	0,000399
	0,0003186
	

	2908 
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2 
	6001
	бульдозер
	0,0364
	0,0144
	0,0364
	0,0144
	0,0364
	0,0144
	0,0364
	0,0144
	0,0364
	0,0144
	0,0364
	0,0144
	

	
	
	6002
	экскаватор
	0,1398
	0,2108
	0,1398
	0,2108
	0,1398
	0,2108
	0,1398
	0,2108
	0,1398
	0,2108
	0,1398
	0,2108
	

	
	
	6003
	а/самосвалы 
	0,0007
	0,0009
	0,0007
	0,0009
	0,0007
	0,0009
	0,0007
	0,0009
	0,0007
	0,0009
	0,0007
	0,0009
	

	
	
	Пыль всего:
	0,1769
	0,2261
	0,1769
	0,2261
	0,1769
	0,2261
	0,1769
	0,2261
	0,1769
	0,2261
	0,1769
	0,2261
	

	Итого по неорганизованным источникам:
	0,177300
	0,2264195
	0,177300
	0,2264195
	0,177300
	0,2264195
	0,177300
	0,2264195
	0,177300
	0,2264195
	0,177300
	0,2264195
	 

	Всего по предприятию
	0,301300
	0,384220
	0,301300
	0,384220
	0,301300
	0,384220
	0,301300
	0,384220
	0,301300
	0,384220
	0,301300
	0,384220
	 


12.4.10. Организация контроля за выбросами

В соответствии с Экологическим Кодексом РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, природопользователи обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Контроль за соблюдением установленных величин ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.2.02.02-97 (п. 3.10) и Правила организации производственного контроля в области охраны окружающей среды, приказ МООС РК от 11.03.2001 №50-п 

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии подразделяется на следующие виды: непосредственно на источниках выбросов или по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках, установленных на границе санитарно-защитной зоны или в селитебной зоне города, в котором расположено предприятие.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность возлагается на администрацию предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности. В связи с отменой РНД 211.3.01.06 (приказ 75 от 17.02.2000), регламентировавшего организацию системы контроля промышленных выбросов в атмосферу, контролю подлежат все предприятия. Согласно Методическому пособию……. (С-П,2005) производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов (ПДВ)  организуется на два вида:

-
контроль непосредственно на источниках;

-
контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе ближайшей жилой застройки).

Первый вид контроля является основным для всех источников с организованным и неорганизованным выбросом, второй – может дополнять первый вид контроля и 
рганизается, главным образом, для отдельных предприятий, на которых неорганизованный разовый выброс превалирует в суммарном разовом выбросе (г/с) предприятия. 

План-график контроля на источниках выбросов дан в таблице 12.4.8. Так как на проектируемом предприятии все источники являются неорганизованными, в таблице 12.4.9 приведен план-график измерений концентраций в фиксированных контрольных точках, размещенных на границе СЗЗ.

В соответствии с нормативными требованиями на предприятии должен осуществляться производственный контроль, ответственность за проведение которого ложится на руководителя предприятия – ТОО «Ақ жол күрылыс». 

Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо организациией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами: Областным управлением охраны окружающей среды, Областной СЭС.
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	N исто
	
	
	
	Периодич
	Норматив
	
	

	чника,
	Производство,
	Контролируемое
	Периоди
	ность
	выбросов ПДВ
	Кем
	Методика

	N конт
	цех, участок.
	вещество
	чность
	контроля
	
	осуществляет
	проведения

	роль-
	/Координаты
	
	контро-
	в перио-
	
	
	ся  контроль
	контроля

	ной
	контрольной
	
	ля
	ды НМУ
	г/с
	мг/м3
	
	

	точки
	точки
	
	
	раз/сутк
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.0458
	51.3318255
	Лабораторией

предприятия,

либо

организацией,

привлекаемой

предприятием

на договорных

началах
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований загрязняющих веществ в контрольных точках на границе ССЗ карьера

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0074
	8.2937884
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0039
	4.37105064
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0061
	6.83677152
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.04
	44.8312887
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000001
	0.00011208
	
	

	
	
	(54)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	
	0.0008
	0.89662577
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	
	
	0.02
	22.4156443
	
	

	
	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	

	
	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	

	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	

	6001
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1156
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0188
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.056
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3611
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.10.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.0364
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6002
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1333
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0217
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0646
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0833
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.4167
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000013
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.125
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.1485
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.10.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6003
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1156
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0188
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.056
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3611
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	0.0007
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6004
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1244
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0202
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0023
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3889
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.10.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	0.3889
	
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	6005
	Карьер
	Сероводород (Дигидросульфид)
	
	
	0.000001
	
	
	

	
	
	(518)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	
	
	0.000399
	
	
	

	
	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	

	
	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	

	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	

	1
	30544/6556
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.16091
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02616
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.0689
	
	

	
	
	черный) (583)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09679
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49338
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000189
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.11933
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14437
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.07914
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.10.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	2
	30882/6247
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15813
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02571
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.0716
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09704
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49414
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.0000019
	
	

	
	
	(54)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.12834
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14557
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.07558
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	3
	30600/5913
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15827
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02573
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.06606
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.10.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09687
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49459
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000189
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.14111
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14533
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.07135
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	4
	30240/6236
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15966
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02596
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.0721
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09793
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.4988
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000192
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.13129
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.10.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	

	

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14689
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.07731
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.10.2.

	Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	Контрольная точка
	Наименование  контролируемого
	Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра

	
	вещества
	

	но-
	координаты, м
	
	направление
	опасная
	концентрация

	мер
	
	
	ветра,  град
	скорость, м/с
	мг/м3

	
	Х
	Y
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	30544
	6556
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	177
	1.71
	0.16091

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	177
	1.71
	0.02616

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	177
	8.77
	0.0689

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	177
	1.73
	0.09679

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	177
	1.75
	0.49338

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	177
	8.94
	0.0000018899

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	177
	2.92
	0.11933

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	177
	1.74
	0.14437

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	177
	8.41
	0.07914

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	2
	30882
	6247
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	267
	1.70
	0.15813

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	267
	1.70
	0.02571

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	268
	8.87
	0.0716

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	267
	1.70
	0.09704

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	267
	1.70
	0.49414

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	267
	8.89
	0.0000019021

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	264
	2.50
	0.12834

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	267
	1.70
	0.14557

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	270
	9.07
	0.07558

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.10.2.

	Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	3
	30600
	5913
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	353
	1.69
	0.15827

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	353
	1.69
	0.02573

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	353
	9.08
	0.06606

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	353
	1.68
	0.09687

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	353
	1.68
	0.49459

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	353
	8.89
	0.0000018924

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	352
	1.89
	0.14111

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	353
	1.69
	0.14533

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	353
	9.50
	0.07135

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	4
	30240
	6236
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	91
	1.62
	0.15966

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	91
	1.62
	0.02596

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	90
	8.83
	0.0721

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	91
	1.65
	0.09793

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	91
	1.64
	0.4988

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	91
	8.83
	0.000001915

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	94
	2.37
	0.13129

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	91
	1.65
	0.14689

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	88
	8.77
	0.07731

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	


12.4.11. Программа натурных исследований для подтверждения размеров СЗЗ

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». Приказ и.о. Министра здравохранения РК от 11.01.2022 № КРДСМ-2.  заложена программа натурных исследований и измерений для подтверждения расчетных размеров СЗЗ с перечнем контролируемых показателей и веществ, контрольных точек, периодичностью контроля и режимом работы объекта.

	2027-2036 гг

	1
	2
	3

	1
	Наименование контролируемого вещества
	Табл.12.4.10.1; колонка 3.

	2
	Периодичность натурных исследований
	Табл.12.4.10.1, колонка 4.

	3
	Методика натурных исследований
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований загрязняющих веществ в контрольных точках на границе ССЗ карьера

	4
	Кем осуществляются натурные исследования
	Лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах

	5
	Контрольные значения для сравнения с натурными исследованиями
	Табл. 12.4.10.2.

	6
	Расположение контрольных точек для проведения натурных исследований
	Рис.12.1 – 12.10.


Основная задача натурных исследований заключается в обеспечении контроля за соблюдением установленных гигиенических нормативов в контрольных точках на границе СЗЗ и в зоне нормируемых объектов по величинам выбросов вредных веществ в атмосферу и физического воздействия.
Подтверждение соблюдения гигиенических нормативов на границе СЗЗ осуществляется самостоятельно хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим объекты I - IV классов опасности, являющиеся источниками химического, биологического, физического воздействия на атмосферный воздух населенных мест, согласно производственного контроля в соответствии программы натурных исследований и измерений, представленной в составе предпроектной и проектной документации проекта обоснования СЗЗ.

12.4.12. Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу

Сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций обеспечивается комплексом планировочных, технологических и специальных мероприятий.

Планировочные мероприятия, влияющие на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые районы, предусматривают благоприятное расположение предприятия по отношению к селитебной территории.

Приведенные в разделе 12.4.3 расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу показывают, что основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха при разработке месторождения вносят погрузочные работы, а также выбросы токсичных газов от работы горно-транспортных и вспомогательных механизмов.

Для снижения пылеобразования при проведении горных работ должно проводиться орошение забоя и полив водой карьерных дорог. Расходы воды на пылеподавление указаны в разделе 6.2 и увеличиваются в зависимости от повышения скорости ветра. При высоких скоростях ветра (10 м/с и более) горные работы прекращаются.

Для снижения пылеобразования предусматриваются также следующие мероприятия:

-
систематическое, но не менее двух раз, в смену водяное орошение забоя, внутрикарьерных и междуплощадочных автодорог;

Специальные работы по снижению объемов загрязняющих веществ в атмосферу на период нормирования не предусматриваются, т.к. зона загрязнения по всем выделяемым 3В находится в пределах нормативной СЗЗ.

Технологические мероприятия предусматривают применение прогрессивных технологий производства, в том числе:

1.
Эксплуатация строительных машин и механизмов, включая техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации», СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» и инструкций предприятий-изготовителей.

2.
Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактика всего автотранспортного парка.

Осуществление погрузки грунта на автосамосвалы со стороны заднего или
бокового борта.

Применение неэтилированного бензина.

6. Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории
строительства при проведении работ.

Разработка оптимальных схем движения.

Снабжение рабочих, обслуживающих карьер, противопыльными респираторами.

В местах производства работ воздух должен содержать по объему 20 % кислорода и не более 0,5 % углекислого газа. Запыленность воздуха не должна превышать предельно

допустимых концентраций, мг/м3 в забоях, на рабочих местах и автодорогах — 6, на территории - 2.

12.4.13. Мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий

При предусмотренном проектом режиме работы карьера к неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ) относятся штили и пыльные бури. При штилях резко замедляется воздухообмен, что может приводить к накоплению загрязняющих веществ в приземном воздухе до концентраций, превышающих допустимые. При пыльных бурях происходит наложение повышенных выбросов твердых частиц за счет высокой скорости ветра и их естественных высоких фоновых концентраций в этот период.

Предусматриваются следующие мероприятия по регулированию выбросов в периоды НМУ:

-
при штилевых условиях - рассредоточение горно-транспортного оборудования, сокращение работающих единиц до оптимально-минимального количества, непрерывный контроль за качеством атмосферного воздуха карьера, в случае выявления повышения концентраций вредных веществ до уровня предельно допустимого работа карьера приостанавливается;

-
при пыльных бурях - интенсификация увлажнения (дождевания)  пылящих поверхностей.

12.5. Охрана поверхностных и подземных вод

Район проектируемого карьера имеет простые гидрографические и гидрогеологические условия.

Постоянно действующих поверхностных водостоков на территории карьерного поля и прилегающих площадях нет. Уровень грунтовых вод в контуре карьерного поля находится на 0,5-0,8 м ниже подошвы карьера. 

Сточные воды предприятия отсутствуют. Следовательно, загрязнение окружающей среды сточными водами не будет иметь места.

Как предусмотрено проектом, местные источники хоз-питьевого и технического  водообеспечения горного производства не используются. Следовательно, проектируемое производство не будет влиять на состояние подземных вод данного района.

При соблюдении предусматриваемых мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды (исключение проливов ГСМ при заправках и ремонте оборудования и др.) загрязнение подземных вод не будет иметь место.

Таким образом, функционирование проектируемого предприятия при условии соблюдения норм и принятых мероприятий по охране окружающей среды не ведут к каким-либо ее изменениям, и не ухудшает экологическую обстановку.

12.6. Водопотребление
Для создания нормальных производственно-бытовых условий персонала, занятого на горных работах, и функционирования проектируемого карьера требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения.

Условия нахождения проектируемого карьера обуславливают необходимость использования привозной воды на хозяйственно-питьевые и технические нужды. Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье сменного персонала, на рукомойники и мойку обеденной посуды. Назначение технической воды – орошение для пылеподавления – забоя, дорог, рабочих площадок. 

При установленной техзаданием производительности карьера количество рабочих дней в году составит 53 дней в 2027-2036гг. Работы ведутся в теплое время года. Явочный состав персонала, ежедневно обслуживающего горные работы 13 человек. Питание на месте ведения работ 1 раз в смену. 

По своему функциональному  назначению и по месту размещения административно-бытовые помещения, обслуживающие карьер, не могут иметь централизованное хоз-питьевое водоснабжение. Согласно примечанию к таблице 1 СНиПа РК 4.01-02-2001 «расходы воды для районов застройки зданиями с водопользованием из водозаборных колонок (т.е. с нецентрализованным водоснабжением) удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут». Следует понимать, что в данный расход входит и расход на хозяйственно-бытовые нужды, включая расходы горячей воды. В расчет включаем 30 л/сут., так как рабочие живут в прикарьерном общежитие.

Водой для питья и приготовления пищи охранной сменой является бутилированная вода, для других хозяйственных нужд – вода поселковой водопроводной сети г. Жанаозен, которая систематически завозится автотранспортом в цистернах. Ее хранение осуществляется  в емкостях, выполненных из нержавеющего материала.

Потребность в хоз-питьевой и технической воде приведена в таблице 12.6.1.

Таблица 12.6.1

	Назначение водопотребления
	Норма потребления, м3
	Кол-во
	Потреб.
	Кол-во

	
	
	ед.
	  м 3/сут,
	сут/год

	2027-2036 гг.

	Хоз-питьевая

	Явочный основной персонал
	0,03
	13
	0,39
	53

	 
	в т.ч. бутилированная
	0,2
	

	Техническая:

	 
	м3/м2
	м 2
	 
	 

	- орошение дорог
	0,001
	1600
	1,6
	53

	- орошение забоя 
	0,005
	10
	0,05
	

	Всего
	 
	 
	1,65
	 

	Годовой расход воды составит: хоз-питьевой в - 2027-2036 гг. - 20,7 куб.м. (0,39x53), технической - 87,5 куб.м. (1,65x53).

	


Согласно примечанию пункта 2.11 СНиП РК 4.01-02-2001 для проектируемого объекта допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение.

Качество воды, доставляемой и хранимой в емкостях, предназначенной для хозяйственно-питьевых нужд, должна соответствовать требованиям «Санитарных правил РК. 

Объем емкости для хоз-питьевых нужд должен быть не менее 1,0 м3.  Емкость для завоза и хранения хозпитьевой воды по ее освобождению очищается, тщательно промывается и еженедельно дезинфицируется. Концентрация активного хлора в дезинфицирующем растворе составляет 75-100 мг/л. После удаления дезинфицирующего раствора емкость промывается питьевой водой.

В качестве дезинфицирующего средства для обработки емкостей используется водный раствор гипохлорита натрия. 

Обеспечение технической водой будет осуществляться путем завоза из г. Жанаозен автоцистерной на базе автомобиля КАМАЗ-53253. 

Стоки от рукомойников и столовой поступают по закрытой сети в септик. Отвод сточных вод предусматривается по самотечным трубопроводам. Для самотечной системы канализации должны быть использованы коррозионно стойкие трубы:  пластмассовые.

12.6.1. Водоотведение

По мере накопления хозяйственных сточных вод и фекалий, они вывозятся ассенизационной машиной на очистные сооружения ЖКХ г. Жанаозен. На оказание этих услуг заключается договор.

	Объем водоотведения составит: в 2027-2036 гг. - 20,7 x 0,8 = 16,6 куб.м.

	
	
	
	
	

	Септики представляют собой литые железобетонные резервуары с внешней гидроизоляцией.  Исходя из периодичности вывоза его содержимого (1 раз в неделю) и с учетом запаса, равного 30% его объема, общий объем септика  должен иметь размер:

	

	

	

	2,8 куб.м. (0,39 x 7 раб.дн. x 0,8 + 0,39 x 7 раб.дн х 0,8 х 30%).
	

	В качестве септика можно рекомендовать применение блочного септика заводского изготовления «АСО-3», в котором происходит очищение хоз-бытовых сточных вод и отпадает необходимость их вывозить. Объем одного блока 2 м3. Предусмотрена возможность их стыкования. Общая потребность в блоках – 2 ед.

	

	

	


12.7. Охрана земельных и природных ресурсов

Под сенокосные и пастбищные угодья данный участок не пригоден из-за отсутствия растительного покрова, также отсутствуют рядом расположенные земли природоохранного назначения и водоохранные зоны рек и водоемов.

Район проектируемого карьера не является местом постоянного обитания ценных или занесенных в Красную книгу представителей животного и растительного мира.

Состав пылевых выбросов не содержит токсичных элементов. Поэтому загрязнение почв, ведущее к ухудшению их качества, не прогнозируется.

Земли, нарушенные в ходе производства работ, подвергаются рекультивации (раздел 9).

Во исполнение Кодекса РК «О недрах и недропользовании», предусматривается исполнение следующих условий в области охраны недр при разработке месторождения:

1) обеспечивать охрану жизни и здоровья населения;
2) рациональное и комплексное использование ресурсов недр;
3) сохранение естественных ландшафтов и рекультивацию нарушенных земель, иных геоморфологических структур;
4) сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения оползней, подтоплений, просадок грунта;
5) обеспечение сохранения естественного состояния водных объектов.
6) обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах проведения операций по недропользованию;
7) обеспечение полноты извлечения из недр полезных ископаемых, не допуская выборочную отработку богатых участков;
8) достоверный учет извлекаемых и погашенных в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, в том числе продуктов переработки минерального сырья и отходов производства при разработке месторождений;
9) исключение корректировки запасов полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе, по данным первичной переработки;
10) предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения;
11) охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, осложняющих эксплуатацию и разработку месторождений;
12) соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов разработки месторождений;
13) обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при складировании и размещении отходов;
14) Неукоснительное  и  своевременное  исполнение всех предписаний,  выдаваемых  органами  Государственного  контроля  охраны  и  использования  недр.
12.8. Промышленные и бытовые отходы

При эксплуатации карьера в связи с тем, что вскрышные породы будут перемещаться в отработанное пространство карьера, минеральные «отходы» (отвалы) отсутствуют. 
При работе карьера отходами являются отходы производства (металлолом, промасленная ветошь, отработанные масла), и отходы потребления (твердые бытовые отходы).

Расчеты количества промышленных и бытовых отходов выполнены согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 16.04.2012 г., №110-п (6) и других нормативных документов.
	Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной)
	
	

	Показатели
	Норматив или формула расчета
	Исходный показатель
	Величина результата (М0)

	
	
	Ед.изм
	Величина показателя
	

	Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной) (т)

	Бульдозер
	2027-2036 гг.
	0,12 т на 1000 ч работы
	Час/год
	132,2
	0,015864

	Экскаватор
	2027-2036 гг.
	0,06 т на 1000 ч работы
	Час/год
	419
	0,02514

	Автотранспорт
	2027-2036 гг.
	0,002 т на 10000 км пробега
	Число ходок
	2925
	0,00585

	
	
	
	растояние, км
	10
	

	Итого:
	0,046854

	Норма образования промасленной ветоши:
	
	
	
	

	N = М0 + М + W, т/год, где:
	
	
	
	

	М0- поступающее количество ветоши;
	
	
	
	

	М - норматив содержания в ветоши масел, М=0,12 * М0;
	
	
	

	2027-2036 гг.
	М0=
	0,0056225
	
	
	

	W - нормативное содержание в ветоши влаги, W = 0,15*M0;
	
	
	

	2027-2036 гг.
	W=
	0,0070281
	
	
	

	Норма образования промасленной ветоши, M0+М+W, т
	
	
	

	2027-2036 гг.
	N=
	0,06
	
	
	

	При эксплуатации карьера количество промасленной ветоши составит: 0,06 т/год.
	

	Количество отходов принято ориентировочно и будет корректироваться по фактическому образованию.


	Расчет объема образования металлолома:
	
	
	
	

	Металлолом будет представлен изношенными деталями горно-транспортного оборудования. 

	Расчет объема черного металлолома выполнен по «Методике оценки объемов образования типичных твердых отходов производства и потребления», Л.М. Исянов, С-Пб-1996г.

	Лом металлов от ремонта любой техники считается по формуле: Мотх.=ΣМ1*Н1+ ΣМ2*Н2,  ΣМ1 – суммарная масса (т) металлической части спецмеханизмов (бульдозер, погрузчики и т.д.), ΣМ2 – суммарная масса (т) автотранспорта, Н1 и Н2 – нормативный % образования отходов металла: для спецтехники – 1,74%, для автотранспорта – 1,5%.

	М1 (т) = 
	49,5
	
	
	
	

	М2 (т) = 
	67,05
	
	
	
	

	Мотх. 49,5 x 0,0174 + 67,05 x 0,015 = 1,87 т.
	
	
	
	

	С учетом годовой задолженности оборудования (продолжительности работы в году - 53 дней) количество черного металлолома составит:

	M = 1,87 x (53 x 100 / 365)% = 0,27 т/год
	
	
	
	


	Расчет объемов образования масла отработанного
	
	
	

	Отработанные масла образуются при эксплуатации транспортных средств и других механизмов - жидкие, пожароопасные, «янтарный список», частично растворимы в воде. 

	N = (Nb + Nd) –  (Nb + Nd)*0,25, где: (Nb + Nd)*0,25 - доля эксплуатационных потерь масла от общего его количества

	Nd - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе.

	Дизельное топливо:

	Nd = Yd*Hd*p (Yd )- расход дизельного топлива:

	При эксплуатации: 2027-2036 гг.. – 33,56 (28,1986 x 1,19) куб.м. 

	Hd - норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива; р - плотность моторного масла, 0,93 т/м3 );

	Nd= 33,56 x 0,032 x 0,93 = 1 т/г

	Бензин:

	Nd = Yd*Hd*p (Yd ) - расход бензина:

	Nb - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине (при эксплуатации):

	При эксплуатации: 2027-2036 гг.. – 1,85 (1,48 x 1,25) куб.м. 

	Nb - норма расхода масла, 0,024 л/л расхода топлива.

	Nb= 1,85 x 0,024 x 0,93 = 0,05 т/г

	Итого отработанного масла:

	N = (1 + 0,05) - 25% = 0,79 т/г.

	Отработанное масло собирается в бочки с последующей отправкой на регенерацию.


	Расчет объема образования твердо-бытовых отходов
	
	
	
	

	Общее годовое накопление бытовых отходов промышленного предприятия  рассчитывается по формуле:
	

	Mобр =   p*n*m – Qутил,
	

	где Мобр – годовое количество отходов, м3/год;
	

	p – норма накопления отходов на промышленном предприятии, т/раб. день/ чел.;
	

	n – годовая продолжительность работ, день.
	

	m – явочная численность персонала, чел.; 
	

	Расчет образования коммунальных отходов:
	


	Удельная санитарная норма образования отхода для промышленных предприятий, м3/год, р
	Средняя плотность отходов, т/м3
	Норма накопления на одного чел. т/год
	Норма накопления на одного чел. в рабочий день., т/раб. день, р
	Продолжител. проектируемых работ, сут., n
	Среднегодовая явочная численность персона, чел, m
	Кол-во образов. коммун. отходов, т, Мобр

	2027-2036 гг.

	0,3
	0,25
	0,075
	0,0003
	53
	13
	0,21


Твердые бытовые отходы периодически вывозятся на полигон ТБО г. Жанаозен. 

Количество образующихся отходов, металлолома, промасленной ветоши, отработанного масла, ТБО, принято ориентировочно и будет уточняться заказчиком в процессе эксплуатации карьера.

Объемы образования и размещения отходов при эксплуатации карьера представлены в таблице 12.7.1.1

	№пп
	Наименование отхода
	Классификационный код
	Уровень опасности

	1
	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	Опасные

	2
	Отработанные масла
	13 02 08*
	Опасные

	3
	Лом черных металлов
	16 01 17
	Не опасные

	4
	ТБО
	20 03 01
	Не опасные

	5
	Вскрыша
	Без классификатора
	Не опасные


Образование и размещение отходов производства и потребления при эксплуатации 

карьера в 2027-2036 годах

Таблица 12.7.1.1

	Наименование отходов
	Образование т/год
	Размещение т/год
	Передача сторонним организациям т/год

	
	2027-2036 гг.
	2027-2036 гг.
	2027-2036 гг.

	Всего
	7062,63
	7061,3
	1,33

	в т.ч. отходов производства
	7062,42
	7061,3
	1,12

	отходов потребления
	0,21
	 
	0,21

	Опасные отходы

	отработанные масла
	0,79
	 
	0,79

	промасленная ветошь
	0,06
	 
	0,06

	Не опасные отходы

	металлолом
	0,27
	 
	0,27

	ТБО
	0,21
	 
	0,21

	*Рыхлая вскрыша
	7061,3
	7061,3
	

	
	
	Временный отвал
	


*Вскрышные породы рассчитаны объемом 5008 м3/г. При средней плотности 1,41 г/см3 = вес составляет 7061,3 т/г.

Примечание. «Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №13, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 нормативы (лимиты) размещения отходов производства и потребления не устанавливается на те отходы, которые передаются сторонним организациям.

12.9. Оценка размера платы за загрязнение природной среды

Для компенсации неизбежного ущерба естественным ресурсам, в соответствии с Законом об охране окружающей среды, вводятся экономические санкции воздействия на предприятия по охране окружающей среды. С предприятия взимается плата за пользование природными ресурсами и плата за выбросы, сбросы и размещение загрязняющих веществ. Платежи могут быть определены заранее на основе проектных расчетных показателей.

В настоящем разделе рассмотрены только те аспекты, которые связаны с неизбежным ущербом природной среде при безаварийной деятельности природопользователя, в результате выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу, размещение отходов.

Штрафные выплаты и компенсации ущерба определяются по фактически произошедшим событиям нарушения природоохранного законодательства. Планом горных работ на добычу песка участка на месторождение Гр№6 предусмотрен комплекс мер по обеспечению экологической безопасности работ, призванный полностью исключить возможность возникновения аварийных ситуаций.

Оценка величины платы за выбросы, сбросы 3В в окружающую среду и размещение отходов производится согласно «Методике расчета платы за эмиссии в окружающую среду», утвержденной приказом министра ООС РК от 08.04.2009г. №68-п.

Согласно Техническому заданию эксплуатация карьера начинается в 2027 году. 
12.9.1. Оценка размера платы за выбросы загрязняющих веществ

Расчет платежей выполнен исходя из следующих условий: плата за выбросы от двигателей всех мобильных (передвижных) источников (источники 6001, 6002, 6003) учитывается в плате за общее количество потребленного ими за год топлива. 

Размер платежей предприятий за нормативные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников вычисляется по формуле:

Сiвыб = Н х Vi , где: Сiвыб – плата за выброс i-го загрязняющего вещества, Н – реги-ональная ставка платы за выбросы, Vi – масса i-ro вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн); 

Расчет ориентировочной платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2027 год  представлен в таблице 12.9.1.1. 

Таблица 12.9.1.1

	Код ЗВ / наименование ЗВ
	Количество выбросов ВВ т/год 
	Нi 
	Плата Сiвыб,

	
	 
	
	

	
	Ki,
	
	

	
	усл. т/т 
	
	

	
	юсов ВВ
	
	

	
	mhj, усл. т/год 
	
	

	
	ΣMi выб т/год
	МРП
	МРП/год
	Тенге/год*

	2027г.

	0301 Азота диоксид 
	0,0583
	20
	1,166
	5042,95

	0304  Азота оксид
	0,0095
	20
	0,19
	821,75

	0328 Углерод сажа
	0,0051
	24
	0,1224
	529,38

	0330 Сера диоксид
	0,0076
	20
	0,152
	657,4

	0337 Углерод оксид
	0,0509
	0,32
	0,016288
	70,45

	0703 Бен/а/пирен
	0,00000009
	996600
	0,089694
	387,93

	1325 Формальдегид
	0,001
	332
	0,332
	1435,9

	2754 Алканы С12-19
	0,0257186
	0,32
	0,00822995
	35,59

	0333 Сероводород
	0,0000009
	124
	0,0001116
	0,48

	2908 Пыль неорганическая: 20-70 % SiO2
	0,2261
	10
	2,261
	9778,83

	Всего
	4,3377236
	18760,66

	Примечание*  ставка за тонну, 1 МРП – 4325 тенге


12.9.2. Оценка размера платы за размещение отходов

Как следует из таблицы 12.8.1.1 все отходы производства и потребления, образующиеся на проектируемом объекте, в полном объеме передаются сторонним организациям. Следовательно, на них не устанавливаются нормативы и, соответственно, плата за них с недропользователя (ТОО «Ақ жол күрылыс») в виде налога не взимается.  

12.9.3. Расчет платы за выбросы от двигателей передвижных источников

	Размер платы за выбросы от передвижных источников производится по формуле:

	Сi пер. ист. = Нi пер. ист х Mi пер. ист , где:

	Сiпер. ист - плата за выбросы ЗВ от передвижных источников (МРП);

	Нi пер. ист – ставка платы за выбросы i-ого вида топлива, израсходованного за отчетный период (тонн). Ставка платы составляет по дизтопливу 0,9 МРП, по неэтилированному бензину 0,66 МРП.

	Mi пер. ист – масса  i-гo вида топлива, сожженного за отчетный период.

	При расчете платежей учтен расход топлива передвижными источниками, представленный в таблице 12.4.1.

	Сi пер. ист  = 26,5026 х 0,9 + 1,48 х 0,66 = 24,83 МРП (107389,75 тенге).

	В целом примерно плата за природопользование в 2027 году составит МРП (тенге):

	Побщ = 4,34 + 24,83 = 29,17 МРП (126160,25 тенге)


12.10.  Оценка воздействия на компоненты природной среды

12.10.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье населения. 

На промплощадке карьера в процессе работы будут  осуществляться следующие производственные циклы:

· вскрышные работы;

· экскавация и погрузка горной массы;

· транспортировка горной массы по карьерным дорогам.

Прогнозируемый выброс загрязняющих веществ при разработке месторождения на месторождение Гр№6 в 2027 г. составит: 0,3013 г/с или 0,38422 т/год.

Всего на период эксплуатации карьера предполагается наличие 5 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, являются: сероводород, а также различные виды углеводородов и пыль неорганическая. 

Основным объектом воздействия при проведении проектируемых работ является персонал, обслуживающий карьер.

Анализ проведенных расчетов приземных концентраций по программному комплексу УПРЗА “ЭРА-3.0” показал, что максимальные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ при разработке карьера составят:

· диоксид азота – 0,8045 ПДК;

· оксид азота – 0,0654 ПДК;

· сажа – 0,4806 ПДК;

· диоксид серы – 0,1958 ПДК;

· сероводород - < 0,05 ПДК;

· оксид углерода – 0,0997 ПДК;

· формальдегид - < 0,05 ПДК

· бенз/а/пирен – 0,1915 ПДК;

· керосин – 0,1224 ПДК;

· алканы С12-С19 – < 0,05 ПДК;

· пыль неорганическая –  0,2637 ПДК.

Результаты проведенных расчетов рассеивания, показали, что концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимой концентрации по каждому загрязняющему веществу в приземном слое атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, и, следовательно, за пределами границы санитарно-защитной зоны не окажут отрицательного воздействия.

Весь запроектированный комплекс работ по воздействию на окружающую среду, как объект по ПГС, с расчетным радиусом СЗЗ, равным 299 м, представляет собой предприятие IV класса опасности. 

При всех производимых работах на карьере будут выполняться требования, предъявляемые к нормативному качеству атмосферного воздуха: См(( 1, а также принимая во внимание рекомендацию «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферу», С-Петербург, 2005, разд. 2.5, п. 1.3, рекомендуется выброс загрязняющих веществ на существующее положение принять в качестве ПДВ  с 2027 года. 

Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух проектом предусмотрен ряд мероприятий:

· своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования и трубопроводов;

· исследование и контроль параметров в контролируемых точках технологических процессов;

· исключение несанкционированного проведения работ;

· систематическое водяное орошение внутрикарьерных автодорог,

· предупреждение перегруза автосамосвалов для исключения просыпов горной массы,

· снижение скорости движения автотранспорта и землеройной техники до оптимально-минимальной.

Учитывая характер проведения намечаемых работ, расположение источников воздействия на атмосферный воздух на значительном расстоянии от жилых зон, отсутствие крупных источников загрязнения атмосферы, качество атмосферного воздуха района работ практически сохранится на прежнем уровне.

Воздействие на состояние атмосферного воздуха при реализации проекта, может быть оценено, как локальное и незначительное, но длительное.

Таким образом, прогнозирование загрязнения атмосферного воздуха позволяет рекомендовать реализацию Плана горных работ на добычу песков участка на месторождение Гр№6 в Каракиянском районе Мангистауской области

12.10.2. Оценка воздействия на поверхностные воды

Территория месторождения  не имеет постоянных естественных водных объектов, поэтому воздействие, имеющее место при разработке карьера не рассматривается.

12.10.3. Оценка воздействия на подземные воды

Участок на месторождение Гр№6 имеет простые гидрографические и гидрогеологические условия.

Постоянно действующих поверхностных водостоков на территории месторождения и прилегающих площадях нет. 

Сточные хозбытовые воды предприятия вывозятся по договору на очистные сооружения. Следовательно, загрязнение окружающей среды сточными водами не будет иметь места.

Как предусмотрено проектом, местные источники хоз-питьевого и технического  водообеспечения горного производства не используются.

Следовательно, проектируемое производство не будет влиять на состояние подземных вод данного района.

Уровень грунтовых вод в контуре карьерного поля находится ниже подошвы карьера. Влияние разработки на их качество не будет иметь места. Кроме того, предлагаются следующие мероприятия, направленные на защиту грунтовых вод:

· При заправке автотранспорта не допускать розливов ГСМ;

· Применение надлежащих утилизаций, складирования отходов;

· Применение безопасной перевозки готовой продукции;

· Исключить сброс неочищенных сточных вод на дневную поверхность;

· Внедрение технически обоснованных норм и нормативов водопотребления и водоотведения.

Минимальное воздействие возможно при случайном разливе ГСМ в процессе эксплуатации техники и оборудования, при нарушении правил сбора, хранения и утилизации отходов. Однако, строгое соблюдение принятых технологий работ сводит к минимуму вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Воздействие на подземные воды при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как кратковременное и по величине - как незначительное.

12.10.4. Оценка воздействия на геоморфологическую среду

Эксплуатация месторождения грунта приводит к утрате естественной поверхности. Поражения грунтов имеют место при ведении следующих работ:

Выемочно-погрузочные работы характеризуются траншейной деятельностью при ведении добычных работ. Определяются котлованными признаками.

Планировочные работы характеризуются грунтовым выравниванием площадей при устройстве технических и вспомогательных сооружений, прокладкой дорог, передвижкой оборудования. Определяются скреперно-отвальными признаками. 

Колесно-гусеничное воздействие характеризуется укатыванием и разбиванием почвенного слоя движением транспорта на площади. 

Воздействие на геоморфологическую среду при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

12.10.5. Оценка воздействие на земельные ресурсы и почвы

В процессе  разработки месторождений на месте производства горных работ почвы претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так  и сопутствующими ему вспомогательными операциями.

Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться  следующие типы техногенного воздействия:

· химическое загрязнение;

· физико-механическое воздействие.

Химическое воздействие на почвы могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.

Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать физическое присутствие административно-бытового поселка, проведение зачистки кровли, добычных и отвальных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д. 

После окончания  разработки месторождения должны быть проведены  работы по технической рекультивации земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях степной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

12.10.6. Оценка воздействия на растительность

Растительный покров рассматриваемой территории очень беден и неоднороден. Неоднородность его пространственной структуры определяется многими факторами, и, прежде всего различием форм, как макрорельефа, так и мезо - и микрорельефа. Растительность принадлежит к типично пустынным флорам.

Растительность района развивается в очень суровых природных условиях. Засушливость климата, большие амплитуды колебаний температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, накладывает глубокий отпечаток на распространение характерной растительности. 

К настоящему времени он частично трансформирован под влиянием различных видов хозяйственной деятельности. Кроме того, компенсационные возможности местной флоры не велики в силу экологических природных условий территории. 

Механическое воздействие при разработке карьера связано со снятием слоя на глубину развития корневой системы  для изымания грунта. В связи с этим будет полностью нарушен  морфологический профиль и без того низко качественной почвы. Такие участки длительное время не зарастают.

Факторами техногенного разрушения естественных экосистем при разработке карьера являются: механические повреждения, разливы ГСМ. 

Механические повреждения почвенно-растительного покрова будет вызвано сетью дорог с частым давлением на него транспортных средств, выемкой значительных объемов грунта и др. 

Помимо механического воздействия на растительность не исключено и химическое воздействие на растительность. При этом принципиально различают два случая:

· торможение роста растений; 

· накопление вредных компонентов-примесей в самих растениях.

Торможение роста за счет химического воздействия экранизируется механическим воздействием. 

При устранении причин деградации и гибели растительности может происходить восстановительная сукцессия или демутация сообщества, фазы которой чередуются в порядке обратном деградации:

· увеличение покрытия однолетними и сорными видами на площадях оголенного грунта;

· появление отдельных особей полыни белоземельной, а затем и других аборигенных многолетников;

· постепенное вытеснение корневищных сорняков.

Весь восстановительный процесс может происходить в широких временных рамках – от 10 до 25 (30) лет, в зависимости от масштабов и характера повреждения почвенно-растительного покрова.

Поскольку объекты локальные и воздействия не охватывают больших площадей, следует ожидать более быстрого зарастания, благодаря вегетативной подвижности основных доминирующих видов. Все основные доминанты полыней и многолетних солянок (A.monogina, A.santonica, Halocnemum strobilaceum) отличаются хорошим вегетативным размножением, а также устойчивостью к механическим повреждениям. Если на прилегающих к нарушенным локальным участкам жизненное состояние этих видов хорошее, то они относительно быстро займут свои позиции на нарушенной в результате разработок территории. Вновь сформированные вторичные сообщества будут характеризоваться неполночленностью флористического состава и, соответственно, неустойчивой структурой. Поэтому они длительное время  будут легко уязвимы к любым видам антропогенных воздействий. 

Учитывая слабые компенсационные возможности местной флоры, экстремальные природные условия необходимо разработать и выполнить план мероприятий, который учитывал бы смягчающие или устраняющие  негативные последствия.

Подводя итог проведенным исследованиям, можно заключить, что от механических повреждений будут страдать все участки, где возможен проезд транспортных средств. 

Воздействие на растительность при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.
12.10.7. Оценка воздействия на животный мир

Животный мир рассматриваемой территории характеризуется обедненным видовым составом и сравнительно низкой численностью.

Ведущую роль среди животного населения играют членистоногие, пресмыкающиеся, рептилии, млекопитающие и птицы. Выравненность рельефа, сильная засоленность почв наличие большой сети солончаков с обедненной растительностью, резко континентальный суровый климат, все это является причиной обедненности батрахо- и герпетофауны исследуемого района.

Для большинства видов животных человеческая деятельность играет отрицательную роль, приводящей к резкому снижению численности ряда полезных видов и уменьшению видового разнообразия.

Наиболее отрицательное воздействие на животный мир связано с механическими повреждениями почвенного покрова, из-за чего уничтожается и без того бедный растительный покров, дающий пищу и убежище для огромного числа видов животных. 

С территории промплощадки карьера будут вытеснены некоторые виды животных, под воздействием фактора беспокойства, вызванным постоянным присутствием людей, шумом работающих механизмов и передвижением автотранспорта. В этом случае главное направление отбора будет идти по линии преобладания популяций мелких животных, которые лучше других способны противостоять отрицательному воздействию благодаря мелким размерам, широкой экологической пластичности, лабильной форме поведения и др.


На период проведения работ по разработке карьера территория площадью 0,066 км2, будет изъята из площади возможного обитания животных. Некоторые виды, вследствие фактора беспокойства, будут вытеснены и с прилежащей территории, у других возможно сокращение численности (тушканчики, зайцы, ландшафтные виды птиц, степной хорь, рептилии). 


Для снижения негативного влияния на животный мир в целом, необходимо выполнение следующих мероприятий:

· снижение площадей нарушенных земель;

· устройство ограждения вокруг территории площадки;

· поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;

· исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

Воздействие на животный мир при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

12.10.8. Социально – экономическое воздействие

Разработка участка на месторождение Гр№6 будет  оказывать положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий.

В регионе может увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения). 

Также обеспечение жильем, питанием и другими услугами персонала и подрядчиков предприятия повышает благосостояние жителей области.

12.10.9. Радиационная безопасность

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих «Норм радиационной безопасности» (НРБ-99), «Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» (ОСП-72/87) и других республиканских и отраслевых нормативных документов. 

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.


В настоящее время используются следующие единицы измерения радиоактивности:

мкР/Час - микрорентген в час, мощность экспозиционной дозы (МЭД) рентгеновского или гамма-излучения, миллионная доля единицы радиоактивности - 1 Рентген в час; за 1 час облучения с МЭД равной 1000 мкР/Час человек получает дозу, равную 1000 мкР или 1 миллирентгену.

мЗв  - милизиверт; эквивалентная доза поглощенного излучения, тысячная доля Зиверта. 1 Зиверт = 1 Джоуль на 1 кг биологической ткани и условно сопоставим с дозой, равной 100 Рентген в час.

Бк - Беккерель; единица активности источника излучения, равная 1 распаду в секунду.

Кюри - единица активности, равная 3,7*1010 распадов в секунду (эквивалентно активности 1 грамма радия, создающего на расстоянии 1 см мощность дозы 8400 Рентген в час.

Согласно «Нормам радиационной безопасности» и «Критериям принятия решений» (КПР), эффективная удельная активность природных образований, используемых в строительных материалах, а также отходов промышленных производств не должна превышать:

для материалов, используемых  для строительства жилых и общественных зданий (1 класс) – 370 Бк/кг или 20 мкР/Час; 

для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений  (2 класс) – 740 Бк/кг или 40 мкР/Час;

для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (3 класс) – 1350 Бк/кг или 80 мкР/Час;

при эффективной удельной активности больше 1350 Бк/кг использование материалов в строительстве запрещено.

Суммарная удельная радиоактивность разрабатываемого сырья менее 97,28 Бк/кг, что не превышает допустимых норм НРБ и они пригодны для всех видов строительных работ без ограничений, а условия производства горных работ следует считать радиационно безопасными.

12.11. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности

Согласно Приказу министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года №351 «Об утверждении Инструкции по составлению плана горных работ», данным планом предусмотрен комплекс защитных мероприятий.

12.11.1. Применение специальных методов разработки месторождений в целях сохранения целостности земель с учетом технической, технологической, экологической и экономической целесообразности.

Технология разработки данного месторождения описана в главе 4.8. Принятые методы разработки обусловлены многолетним опытом разработки аналогичных месторождений, как в регионе, так и за рубежом.

Технологические мероприятия предусматривают применение прогрессивных методов разработки месторождений, в том числе:

1.
Эксплуатация строительных машин и механизмов, включая техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации», СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» и инструкций предприятий-изготовителей.

2.
Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактика всего автотранспортного парка.

Осуществление погрузки грунтов на автосамосвалы со стороны заднего или
бокового борта.

Применение неэтилированного бензина.

6. Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории
строительства при проведении работ.

Разработка оптимальных схем движения.

 Снабжение рабочих, обслуживающих карьеры, противопыльными респираторами.

12.11.2. Предотвращение техногенного опустынивания земель.

В процессе  разработки месторождения на месте производства горных работ почвы, имеющие низкий качественный состав, претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так  и сопутствующими ему вспомогательными операциями.

Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться  следующие типы техногенного воздействия:

химическое загрязнение;

физико-механическое воздействие.

Химическое воздействие на почвы на ограниченной площади могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.

Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать  проведение вскрышных, зачистных, добычных и отвальных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д. 

В ходе и после окончания  разработки  должны проводиться  работы по рекультивации отвалов и других нарушенных земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях пустынной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

12.11.3. Предупредительные меры от проявлений  опасных техногенных процессов.

При производстве горных работ не ведутся взрывные работы и не эксплуатируются опасные технические устройства. Отходы потребления и производства, образующиеся при работе карьера при предусмотренной их утилизации, неопасные для здоровья человека и окружающей среды.

12.11.4. Охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, осложняющих эксплуатацию и разработку месторождения.

В связи с климатическими  условиями (количество осадков 116-140 мм в год, толщина снежного покрова не превышает 200 мм) существенного  притока  за  счет  атмосферных  вод  в  карьер  не  ожидается.

Защита от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение их последствий обеспечивается следующими способами:

 1) применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага:

2) устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение систем коллективной защиты и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение строительных конструкций и их отделок с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости;

6) применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

8) применение первичных средств пожаротушения:

9) организация деятельности подразделений противопожарной службы;

10) системы коллективной и средства индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара должны обеспечивать людей в течение всего времени воздействия на них опасных факторов пожара;

11)  системы коллективной безопасности и средства индивидуальной защиты людей должны обеспечивать их безопасность в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону или в течение времени, необходимого для проведения специальных работ по тушению пожара. Средства индивидуальной защиты людей должны применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты пожарных, участвующих в тушении пожара.

12) ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается:

- устройством противопожарных преград,

- применением средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре, 

- применением огнепреграждающих устройств в оборудовании, 

- применением установок пожаротушения.

13) сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами  пожаротушения исходя из условия необходимости ликвидации пожара обслуживающим персоналом до прибытия подразделений противопожарной службы. 

На территории ПАПП размещены пожарные щиты со следующим минимальным набором пожарного инвентаря, шт: топоров – 2, ломов и лопат – 2. багров железных – 2, ведер, окрашенных в красный цвет – 2, огнетушителей – 2. Каждое горно-транспортное средство обеспечивается огнетушителями

Оповещение о пожаре осуществляется с помощью звуковой сигнализации.

12.11.5. Предотвращение загрязнения недр, особенно при подземном хранении веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов.

Технологией разработки данного месторождения загрязнение недр исключается. Подземное хранение веществ и материалов,  захоронение вредных веществ и отходов не предусмотрено.

12.11.6. Обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при складировании и размещении отходов.

Все образующиеся отходы производства и потребления в полном объеме передаются на переработку и хранение специализированным организациям – ТОО «Ландфил» и «Казвторчермет». Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО п. Жанаозен.

Количество образующихся отходов, металлолома, промасленной ветоши,  отработанного масла, ТБО, принято ориентировочно и будет уточняться недропользователем в процессе эксплуатации карьеров. Расчеты количества промышленных и бытовых отходов выполнены в разделе 12.6.
12.11.7. Предотвращение ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных пород и отходов производства, их окисления и самовозгорания.

Защита от ветровой эрозии заключается в предупреждении этих явлений, ликвидации очагов и прекращении процессов их развития.

Для района разработки месторождения, по данному плану ведения горных работ, характерны почти постоянные и довольно сильные ветра, преимущественно северо-восточного, северного и восточного направлений, сопровождающиеся пыльными бурями.

Мероприятия против ветровой эрозии должны быть направлены на уменьшение скорости ветра и увеличение противодефляционной стойкости разрабатываемых пород путем их орошения.

Формирование отвалов вскрышных пород данным планом не предусматривается.

Окончательные мероприятия по защите от ветровой эрозии и снижению выдуваемых частиц вскрышных пород, является окончательная рекультивация карьера после окончания горных работ.

Накопление тепла и протекания экзотермических реакций в материалах отходов производства, способное к самопроизвольному возникновению горения, т.е. к самовозгоранию – исключено.

12.11.8. Изоляция поглощающих и пресноводных горизонтов  для исключения их загрязнения

Учитывая, что добыча сырья будет осуществляться карьерным способом, с относительно небольшими глубинами, которая может оказывать воздействие только на первый от поверхности водоносный горизонт грунтовых вод, защита возможных ниже лежащих водоносных горизонтов не рассматривается.

Постоянная гидрографическая сеть на площади проектируемого карьера отсутствует. Временные водотоки появляются только при ливнях, случающихся весной и осенью, и при интенсивном снеготаянии. В условиях климата района разработки месторождения, атмосферные осадки не оказывают серьезного влияния.

В виду способа и технологии разработки месторождения, а так же свойств горных пород, мероприятия по специальной изоляции нижележащих горизонтов – не предусмотрены из-за нецелесообразности.

12.11.9. Предотвращение истощения и загрязнения подземных вод, в том числе применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей.

Район расположения проектируемого карьера имеет простые гидрографические и гидрогеологические условия.

Постоянно действующих поверхностных водостоков на территории карьерного поля и прилегающих площадях нет. Уровень грунтовых вод в контуре карьера находится ниже его подошвы (грунтовые воды скважинами не вскрыты).

Сточные воды предприятия отсутствуют. Следовательно, загрязнение окружающей среды сточными водами не будет иметь места.

Как предусмотрено проектом, местные источники хоз-питьевого и технического  водообеспечения горного производства не используются. Следовательно, проектируемое производство не будет влиять на состояние подземных вод данного района.

При соблюдении предусматриваемых мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды (исключение проливов ГСМ при заправках и ремонте оборудования и др.) загрязнение подземных вод не будет иметь место.

Таким образом, функционирование проектируемого предприятия при условии соблюдения норм и принятых мероприятий по охране окружающей среды не ведут к каким-либо ее изменениям, и не ухудшает экологическую обстановку.

Воздействие на подземные воды при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное и по величине - как незначительное.

12.11.10. Очистка и повторное использование буровых растворов.

По данному плану промышленной разработки буровые работы не предусмотрены.

12.11.11. Ликвидация остатков буровых и горюче-смазочных материалов экологически безопасным способом.

По данному Плану горных работ буровые работы не предусмотрены. Утилизация горюче-смазочных материалов на месторождении не предусмотрена. Отработанные горюче-смазочные материалы собираются в бочки и закрытые контейнеры с последующей отправкой на утилизацию специализированной организацией (ТОО «Ландфил») по договору.

Количество образующихся отходов, металлолома, промасленной ветоши, отработанного масла, ТБО, принято ориентировочно и будет уточняться заказчиком в процессе эксплуатации карьера. Ориентировочное количество представлено в главе 12.6.

12.12. Мероприятия по озеленению территории СЗЗ

Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». Приказ и.о. Министра здравохранения РК от 11.01.2022 № КРДСМ-2, настоящим Планом горных работ предусматриваются мероприятия по озеленению СЗЗ.

Озеленение санитарно-защитных зон необходимо проводить с учетом характера промышленных загрязнений, а также местных природно-климатических условий.

Для посадки на территории санитарно-защитных зон используются растения, устойчивые к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами, но при этом эффективные в санитарном отношении.

Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». Приказ и.о. Министра здравохранения РК от 11.01.2022 № КРДСМ-2: СЗЗ для предприятий IV, V классов предусматривает максимальное озеленение - не менее 60 % площади, для предприятий II и III класса - не менее 50 %, для предприятий имеющих СЗЗ 1000 м и более - не менее 40 % ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке промышленной площадью (объектами)), допускается озеленение свободных от застройки территорий с обязательным обоснованием в проекте по СЗЗ.

С учетом того что класс опасности предприятия по данному плану относится к III категории, а так же природно-климатических условий и отсутствия жилой застройки посадка древесно-кустарниковых насаждений не предусмотрена.

Распространению или движению пыли препятствуют не только деревья и кустарники, но и газоны, которые задерживают поступательное движение пыли, перегоняемой ветром из разных мест.

Озеленение предприятия складывается из планируемого и естественного (Диев, 1997). Если первые два требуют определенных финансовых и материальных затрат, то естественное озеленение, хотя и формируется, как правило, из обедненных видами сообществ, практически бесплатное.

Большинство видов, используемых в озеленении, достаточно устойчивы к местным условиям, цветут и дают полноценные семена, однако самосев отмечен для сравнительно малой части видов. В целом интродуценты представляют важный компонент системы озеленения.

К растениям представленной природно-климатической зоны относятся ксерофиты - - растения сухих мест обитания, способные переносить продолжительную засуху и воздействие высоких температур («засухоустойчивые»). Ксерофиты составляют типичную флору пустынь и полупустынь, обычны на морском побережье и в песчаных дюнах.

Сроки посева семян при озеленении должны быть следующие: в весенний период - после согревания почвы до наступления жаркой сухой погоды. Конкретный срок высадки устанавливается по фактическим условиям.

План озеленения территории СЗЗ:

Таблица12.11.12.1.

	№№
	Год эксплуатации карьера
	Вид озеленения
	Травосмесь*

	1
	2
	3
	4

	1
	2027
	Планируемое (искусственное) 
	Табл.12.11.12.2

	2
	2028-2030
	Естественное
	Табл.12.11.12.2

	3
	2031
	Планируемое (искусственное)** 
	Табл.12.11.12.2

	4
	2032-2036
	Естественное
	Табл.12.11.12.2


** в случае обеднения естественного растительного покрова

Для данных местных условий рекомендуется следующий состав травосмеси для высадки:

Таблица 12.11.12.2.

	№№
	Название
	Название научное
	Проц.содержания в травосмеси*
	Норма расхода
	ГОСТ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Житняк пустынный
	Agropyron desertorum 
	50%
	10-15 кг/га
	ГОСТ 19451-93;

ГОСТ 12037-81

	2
	Типчак (овсяница бороздчата)
	Festuca valesiаca
	25%
	
	

	3
	Ломкоколосник ситниковый
	Psathyrostachys juncea
	25%
	
	


*Данный состав является ориентировочным и может корректироваться по фактическому наличию/отсутствию семян, а так же после наблюдением за всхожестью и приживаемости и возможностью добавления/исключения других видов.

Семена следует высевать только в безветренную погоду, обеспечивая равномерность рассева с помощью специальных разбросных сеялок, в т.ч. и ручных.
«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор 
ТОО «Ақ жол күрылыс»
_____________   Каримбаев А.К..

«___»__________2026.
13. Заявление об экологических последствиях

	Оценка воздействия на окружающую среду разработки песчано-гравийной смеси, песка, глинистых пород на участке на месторождение Гр№6 в Каракиянском районе Мангистауской области

	ИНВЕСТОР (ЗАКАЗЧИК)
	ТОО «Ақ жол күрылыс»

	РЕКВИЗИТЫ
	г. Жанаозен, промзона, БН, тел:72305

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА
	РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, 

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Каракиянский район, 20 км западнее г.Жанаозен

	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 
	Производство горных работ по добыче песчано-гравийной смеси, песка, глинистых пород на участке на месторождение Гр№6 в Каракиянском районе Мангистауской области

	ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ МА-ТЕРИАЛЫ 
	1. План горных работ.

2. Раздел «ОВОС».

3.Техническое задание на проектирование.

	ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
	ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис»

Директор - Жумагулов А.А.

	13.1  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	РАСЧЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	25,04 Га

	РАДУС И ПЛОЩАДЬ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ (СЗЗ)
	СЗЗ – 299 м  

	КОЛИЧЕСТВО И ЭТАЖНОСТЬ ПРОИЗ-ВОДСТВЕННЫХ КОРПУСОВ
	-

	НАМЕЧАЮЩИЕЕСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО СОПУТСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНО-ГО НАЗНАЧЕНИЯ
	Нет

	НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНОЙ  ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (фактические показатели)
	Песок
 Ежегодная добыча: 2027-2036г. – 43,5704 тыс.м3.


	ОСНОВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
	Зачистные работы

Добычные работы.

	ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-МИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Экономическое развитие региона. Обучение и использование местных трудовых ресурсов. Платежи в бюджет.

	СРОКИ НАМЕЧАЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
	Срок ведения разработки месторождения – 2027-2036 годы 

	МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ:
	

	1. ВИДЫ И ОБЪЕМЫ СЫРЬЯ:
	

	А/ МЕСТНОЕ
	

	Б/ ПРИВОЗНОЕ
	

	2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО
	Бензин – 1,48 т

Дизельное топливо – 28,20 т

	3. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
	От автономной ДЭС

	4. ТЕПЛО 
	Тепловая энергия –              Гкал

	13.2 УСЛОВИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

	13.2.1 АТМОСФЕРА

	ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХСЯ К ВЫБРОСУ В АТМОСФЕРУ:
	

	СУММАРНЫЙ ВЫБРОС (г/с и т/год)
	2027-2036г. - 0,3013 г/с; 0,38422 т/год

	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В СОСТАВЕ ВЫБРОСОВ
	г/с

т/г

0301

Азота диоксид

0,0458

0,0583

0304

Азота оксид

0,0074

0,0095

0328 

Углерод (Сажа) 

0,0039

0,0051

0330

Сера диоксид 

0,0061

0,0076

0337

Углерод оксид

0,04

0,0509

0703

Бенз/а/пирен

0,0000001

0,00000009

1325

Фомальдегид

0,0008

0,001

2754

Алканы С12-19

0,020399

0,0257186

0333

Сероводород

0,000001

0,0000009

2754

Углевод. С12-19

0,000399

0,0003186

2908

Пыль неорг. 20-70% SiO2

0,1769

0,2261



	ПРЕДПОЛАГАМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ГРАНИЦЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ
	По всем выделяющимся веществам превышения ПДКм.р. на границе СЗЗ не будет иметь места 

	ИСТОЧНИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,  ИХ ИНТЕНСИВНОСТЬ И ЗОНЫ ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ:
	В пределах нормы

	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
	-

	АКУСТИЧЕСКОЕ
	Источники: двигатели горно-транспортных механизмов. Уровень звукового давления не превышает допустимого для производственных и жилых территорий по СНиП309-7-84, ЕОСТ 12.1.030-83, СНиП II-12-77

	ВИБРАЦИОННЫЕ
	Источники: двигатели горно-транспортных механизмов. Уровень вибрации не превышает допустимой по СНиП 13-04-75

	13.2.2  ВОДНАЯ СРЕДА

	ЗАБОР СВЕЖЕЙ ВОДЫ
	Привозная из г. Жанаозен
Расход воды на хоз.питьевые нужды  – 20,7 м3/год;

Расход воды на технологические нужды –87,5 м3/год.

	РАЗОВЫЙ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВОДООБОРОТНЫХ СИСТЕМ (М3/ГОД)
	                              -

	ПОСТОЯННЫЙ (М3/ГОД)
	-

	ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
	Вода привозная

	- ПОВЕРХНОСТНЫЕ
	-

	- ПОДЗЕМНЫЕ
	-

	- ВОДОВОДЫ И ВОДОПРОВОДЫ
	-

	КОЛИЧЕСТВО СТОЧНЫХ ВОД:
	16,6 м3

	- В ПРИРОДНЫЕ ВОДОЕМЫ И ВОДОТОКИ
	-

	- В ПРУДЫ-НАКОПИТЕЛИ
	-

	- В ПОСТОРОННИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
	16,6  м3/год вывоз с использованием 

специального автотранспорта 

	КОНЦЕНТРАЦИИ И ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СТОЧНЫХ ВОДАХ (ПО ИНГРЕДИЕНТАМ)
	-

	КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПО ИНГРЕДИЕНТАМ В БЛИЖАЙШЕМ МЕСТЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД В ВОДОЕМЫ ИЛИ ВОДОТОКИ)
	-

	13.2.3  ЗЕМЛИ

	ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЧУЖДАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ:
	

	ПЛОЩАДЬ:
	

	- В ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
	-

	- ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
	250400 м2

	В Т.Ч. ПАШНЯ
	-

	- ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
	-

	-НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	251000 м2

	- КАРЬЕРЫ
	250400 м2

	- ОТВАЛЫ
	-

	- НАКОПИТЕЛИ
	-

	- ПРОЧИЕ
	600

	13.2.4.  НЕДРА

	ВИД И СПОСОБ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
	Открытый способ (Карьер)

	КОМПЛЕКСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ИЗ НЕДР ПОРОД
	Высокая 

	ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ
	Песок строительный 

	СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ
	нет 

	ОБЪЕМ ПУСТЫХ ПОРОД И ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ, СКЛАДИРУЕМЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ:
	нет

	ЕЖЕГОДНО
	-

	ПО ИТОГАМ ВСЕГО СРОКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
	-

	13.2.5 РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

	ТИПЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ЧАСТИНОМУ ИЛИ ПОЛНОМУ УНИЧТОЖЕНИЮ
	Растительные сообщества с преобладанием биюргуновых и полынных группировок.

	ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С/Х КУЛЬТУР ТОКСИЧНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
	Загрязнение растительности токсичными веществами при проведении работ не ожидается.

	13.2.6  ФАУНА

	ИСТОЧНИКИ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ГИДРОФАУНУ
	Источниками прямого воздействия являются:

механическое; химическое загрязнение;

временная утрата мест обитания;

причинение физического ущерба или

беспокойства живым организмам.

	ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ЗАПОВЕДНИКИ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ, ЗАКАЗНИКИ)
	-

	13.2.7  ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

	ОБЪЕМ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОКСИЧНЫХ
	Отходы, образующиеся при эксплуатации карьера:

Металлолом 0,27 т/год

Отработанные масла 0,79 т/год

Промасленная ветошь 0,06 т/год

Твердые бытовые отходы 0,21 т/год

	ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СПОСОБЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ, УТИЛИЗАЦИИ  И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ
	Перечисленные отходы производства и потребления вывозятся для утилизации и складирования на спец. предприятия и полигоны. 

	НАЛИЧИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ОЦЕНКА ИХ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
	Радиоактивные источники отсутствуют.

	13.2.8 ВОЗМОЖНОСТЬ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

	ПОТЕЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ТЕХНОЛО-ГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ОБЪЕКТЫ:
	Отсутствуют.

	ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
	Низкая.

	РАДИУС ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
	Территория карьера

	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ЕГО ВЛИЯНИЯ НА УСЛОВИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
	Воздействие при проведении работ по разработке карьера низкое, длительное и небольшого масштаба.

Негативное воздействие на здоровье населения отсутствует.

	ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА
	Значимых изменений окружающей среды не ожидается.

Инвестиции являются благоприятным фактором развития социально-общественной сферы. 

	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА (ИНИЦИАТОРА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА И ЕГО ЛИКВИДАЦИИ
	ТОО «Ақ жол күрылыс» на всех этапах работ намерено осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с природоохранным законодательством Республики Казахстан и установленными для него нормативами природопользования.

При этом будут приниматься все меры по комплексному и рациональному использованию природных ресурсов, по минимизации негативных последствий для природной и социальной среды.




14. Технико-экономическое обоснование

	Данный раздел разработан на основании пп.4, п.4, главы 2, «Инструкции по составлению плана горных работ» утвержденной приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года.

	

	

	Расчеты произведены на первый год работы карьера исходя из известных налоговых ставок, МРП и среднерыночных цен на момент составления Плана горных работ.

	14.1. Капитальные вложения.

	Капитальные вложения, для приобретения основных средств не планируются. Будут использованы имеющиеся в наличии оборудование, транспорт, материально-техническая база.

	

	

	

	14.2. Эксплуатационные расходы

	Заработная плата.

	Период:
	2027 г.

	Колличество персонала*:
	13

	Колличество рабочих смен/г:
	53

	Средний месячный оклад*:
	150000

	Социальные отчисления (1 чел)
	

	3,5% от ЗП-ОПВ:
	4725

	Социальный налог (1 чел)
	

	9.5% от (ЗП - ОПВ - ВОСМС) - СО:
	7957,5

	Обязательное соц. мед. страхование:
	

	2% от (ЗП):
	3000

	Всего расходы на заработную плату в год:

	((150000+4725+7957,5+3000) x (53/30)) x 13 = 3805175 тенге

	*колличество и средний оклад работников, занятых непосредственно добычей полезного ископаемого

	

	

	Приобретение ГСМ.

	Цена дизельного топлива, тг/л*:
	360

	Требуемое колличество ДТ, т:
	28,2

	Требуемое колличество ДТ, л:
	33558

	Приобретение ДТ, тг:
	12080880

	

	Цена бензина, тг/л*:
	275

	Требуемое колличество бензина, т:
	1,48

	Требуемое колличество бензина, л:
	2084

	Приобретение бензина, тг:
	573100

	

	Цена моторного масла, тг/л*:
	1100

	Требуемое колличество масла, т:
	1,1

	Требуемое колличество масла, л:
	1221

	Приобретение моторного масла, тг:
	1343100

	*средняя цена по региону, на момент составления Плана горных работ

	Всего расходы на приобретение ГСМ в год:

	12080880+573100+1343100 = 13997080 тенге

	

	Комунальные расходы.

	Тариф водопотребления, тг/куб.м*:
	294,76

	Водопотребление, куб/м:
	108,2

	Расходы на водопотребление, тг:
	31894

	

	Тариф водоотведения, тг/куб.м*:
	133,08

	Водоотведение, куб/м:
	16,6

	Расходы на водоотведение, тг:
	2210

	

	Тариф на прием отходов, тг/т*:
	2500

	Кол.отходов производства, т:
	1,33

	Расходы на передачу отходов, тг:
	3325

	*средняя цена по региону, на момент составления Плана горных работ

	Всего комунальных расходов в год:

	31894+2210+3325 = 37429 тенге

	

	Неучтенные расходы.

	Неучтенные расходы принимаются ориентировочно в размере 10% от основных эксплуатационных.

	

	Неучтенных расходов в год:

	(3805175+13997080+37429) x 10% = 1783968 тенге

	

	Итого эксплуатационных расходов в год:

	19623652 тенге

	

	14.3. Налоги и другие платежи

	Налоги и другие платежи расчитаны из расчета действующих налоговых ставок, МРП и прочих коэффициентов на момент проектирования Плана горных работ.

	

	Налог на добычу полезного ископаемого в год:

	Налоговая ставка (МРП за куб.м):
	0,015

	1 МРП:
	4325

	Объем добычи в год, куб.м:
	43570

	Итого, тенге:
	2826604

	

	Социальный налог (учтен при расчете ЗП), тенге:

	Итого, тенге:
	182757
	

	

	Налог на транспортные средства в год:

	Грузовые и спец автомобили (свыше 5 т)

	Колличество:
	7

	Ставка (МРП за ед.):
	9

	1 МРП:
	4325

	Налог на груз.и спец. авто, тг.:
	272475

	Спец.техника

	Колличество:
	2

	Ставка (МРП за ед.):
	3

	Налог на спец.технику, тг:
	25950

	Итого, тенге:
	298425

	

	Платежи за загрязнение окружающей среды в год:

	Плата за выбросы в окруж.среду, тг:
	18761

	Плата за передвижные источники, тг:
	107390

	Итого, тенге:
	126151

	

	Итого налогов и платежей в год:

	3251180 тенге

	

	14.4.Расчет дохода и прибыли от промышленной эксплуатации

	Данные расчеты приведены ориентировочно, основываясь на среднерыночных ценах на продукцию, на основных видах затрат и действующих налоговых ставок, без учета косвенных налогов, дополнительных платежей, амортизационных расходов, подрядных договоров и т.п. на этапе первоначального проектирования.



	

	

	

	Среднерыночная цена добываемого ОПИ за 1 куб.м, тенге:
	

	
	1000

	Объем добычи, куб.м:
	43570

	Капитальные вложения, тг:
	0

	Эксплуатационные расходы, тг:
	19623652

	Налоги и платежи, тг:
	3251180

	Доход, тенге:
	43570000

	Расход. тенге:
	22874832

	Прибыль, тенге:
	20695168

	*корпоративный подоходный налог (20%) - 4139033,6 тенге
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7. Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» граждан» от 18.09.2009 №193-4

8. Трудовой кодекс РК от 15.05. 2007г. № 251-III
9. Экологический Кодекс РК от 09.01.2007.  № 212-III ЗРК.
10. Инструкция по организации и ведению Гражданской обороны Республики Казахстан. Утверждена приказом Председателя Агентства РК по чрезвычайным ситуациям от 13 июля 2000 года № 165

11. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей

12. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека», от 25.01.2012 №168 

13. Согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». Приказ и.о. Министра здравохранения РК от 11.01.2022 № КРДСМ-2

14. «Предельно допустимые концентрации (ПДК)». ГН 2.1.6.695-98. РК 3.02.036.99.

15. Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». Приказ и.о. Министра здравохранения РК от 11.01.2022 № КРДСМ-2.
16. Правила информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в области ЧС. Постановление Правительства Рк № 50 от 17.01.2003г.

17. Правила проведения обучения, инструктирования и проверок знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда. Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК № 205-п от 23.08.2007г.

18. Правила разработки и утверждения инструкции по безопасности и охране труда работодателем. Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК № 157-п от 16.07.2007г.

19. Типовое положение о службе безопасности и охраны труда в организации. Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК № 200-п от 22.08.2007г.

Для раздела 12 (ОВОС)

1. Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СП, 2005

3. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», С-Пб, 2002 г. (раздел 1.2.5).
4. «Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии». РНД, РГП «ИАЦООС» МООС РК

5. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317

6. «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»

7. "Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

8. Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, приложение №16 к приказу МООС РК №110-п от 18.04.2008г.

9. «Расчет полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (ОНД-86).

10. Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов ПДВ в атмосферу для предприятия РК. РНД 211.2.02-97

11. Правила организации производственного контроля в области охраны окружающей среды, приказ МООС РК от 11.03.2001 №50-п

12. «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» Приложение №18 к приказу МООО РК от 18.04.2008 №110-п 

13. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека». от 25.01.2012 №168 

14. Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации. МООС РК, 2007

15. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к приказу МООС №110-п

16. «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». Приказ и.о. Министра здравохранения РК от 11.01.2022 № КРДСМ-2.

17. Методика расчета платы за эмиссии в окружающую среду», утвержденной приказом министра ООС РК от 08.04.2009г. №68-п.

18. «Предельно допустимые концентрации (ПДК)». ГН 2.1.6.695-98. РК 3.02.036.99.

19. «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)». ГН 2.1.6.696-98. РК 3.02.037.99.

20. Вопрос-Ответ по Экологическому кодексу РК. МООС РК от 26.07.2007

21. Классификатор отходов. МООС РК, 2007, с изменениями и дополнениями от 07.08 2008 № 188

22. Типовой перечень мероприятий по охране окружающей среды. МООС РК, 2007

23. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.61.04-2004

24. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004

25. Санитарные правила «Санитарно-гигиенические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственнор-питьевых целей, хозяйственно-питьевому волоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» от 18.01.2012 №114 

26. Постановление Правительства РК от 30 июня 2007 года № 557 «Об утверждении перечня загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормативы эмиссий».
27. Инструкция по составлению Плана горных работ. т 18 мая 2018 года № 351.
Первый обнаруживший аварию начальник подразделения





Дежурный диспетчер предприятия








Энергетик





Пожарная часть





Медицинский пункт предприятия





Охрана предприятия





Первый руководитель предприятия,– руководитель ГО предприятия





Начальник штаба ГО предприятия


Главный инженер предприятия





Технический руководитель по ОТ





Главные специалисты предприятия





Центральная диспетчерская служба района





Областная комиссия ЧС





Районный штаб по делам ГО и ЧС





Районная прокуратура





Министерство  по инвестициям и развитию РК





Мангистауская гос. инспекция. по ЧС
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