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Аннотация

Данным проектом предлагаются к установлению нормативы допустимых выбросов (НДВ) к «Плану горных работ по добыче песчано-гравийной смеси, песка, глинистых пород месторождения Гр№6 в Каракиянском районе, в Мангистауской области Республики Казахстан».

В проекте содержатся краткие сведения о предприятии: ТОО «Ақ жол күрылыс», технологических процессах, источников выделения и источников выбросов вредных веществ в атмосферу, выполнена инвентаризация источников выбросов, приведены расчеты рассеивания, предлагаются нормативы выбросов вредных веществ в целом по предприятию и по источникам. 

Нормативы предельно допустимых выбросов разработаны для 5 неорганизованных источников загрязнения атмосферы (ИЗА) и 1 организованного ИЗА, выделяющего в атмосферу 10 загрязняющих веществ (ЗВ) (табл.3.7.1.).
Суммарный валовый выброс вредных веществ на перспективу (max) 0,38422 т/год ЗВ – 0301, 0304, 0330, 0337, 1325, 2754, 0333, 0328, 0703, 2908)
Год достижения ПДВ – 2027 год.
Качественные и количественные характеристики выбросов вредных веществ определены расчетным методом по утвержденным методикам.

Проект разработан на срок 2027-2036 гг.

На период разработки нормативов ПДВ не выявлено превышений предельнодопустимых концентраций (ПДК) от источников выбросов по всем загрязняющим веществам на границе жилой зоны (жилая зона отсутствует). Поэтому для всех выбрасываемых загрязняющих веществ нормативы ПДВ предлагается установить на существующем уровне.
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1.1 Введение

Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу разработан в соответствии:
· Договором между ТОО «Ақ жол күрылыс» (заказчик) и ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» (исполнитель);

· Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;
· «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»;

· Другими нормативно-правовыми документами.
Исходные данные для разработки проекта представлены заказчиком - ТОО «Ақ жол күрылыс».

Настоящим проектом предусматривается расчет выброса загрязняющих веществ, определение СЗЗ при производстве горных работ по добыче песчано-гравийной смеси, песка, глинистых пород месторождения Гр№6 в Каракиянском районе в Мангистауской области. 

Содержание и форма Проекта приняты в соответствии с Техническим заданием Заказчика и действующими нормативными документами.
2.1 Общие сведения об операторе

	Полное наименование организации
	Товарищество с ограниченной ответственностью

«Ақ жол күрылыс»

	Краткое наименование организации
	ТОО «Ақ жол күрылыс»

	Юридический адрес
	130505, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Таушыкский с.о., с.Таушык, улица Ардагерлер, дом № 16.

	Фактический адрес
	Актау, Мангистауская область,

Промышленная зона 9 / участок 42

	Телефон
	+7 7292 305-506

+7 7292 305 504,

	e-mail
	akzholkurylys@azhkgroup.kz, AKZHOLKURYLYS@MAIL.RU

	БИН
	030940002856

	Руководитель
	Генеральный директор Каримбаев А.К.


Месторождение Гр№6 административно располагается на землях Каракиянском района Мангистауской области, в 60 км на восток от г.Жанаозен. Ближайшим населенным пунктом является с.Кызылсай в 47 км.
	№
угловых точек
	Координаты угловых точек
	№
угловых точек
	Координаты угловых точек

	
	северной широты
	восточной долготы
	
	северной широты
	восточной долготы

	Грунтовый резерв №6 

	1
	43°30'47,646"
	53°37'32,964"
	5
	43°30'48,026"
	53°38'06,592"

	2
	43°30'47,532"
	53°37'54,284"
	6
	43°30'47,793"
	53°38'17,451"

	3
	43°30'45,958"
	53°37'55,106"
	7
	43°30'38,528"
	53°38'17,178"

	4
	43°30'46,064"
	53°38'05,973"
	8
	43°30'39,81"
	53°37'32,516"

	Площадь – 0,2504 км2  (25,04га)


Состав предприятия:

- 1 карьер;

- площадка административно-бытовых помещений (мобильные вагоны);

- подъездные и внутрикарьерные автодороги (существующие, грунтовые)
Вблизи СЗЗ месторождения Гр№6 (карьера) отсутствуют сторонние объекты.
В СЗЗ селитебные территории, жилые массивы, автомобильные трассы, ООПТ, заповедные зоны, музеи и т.д. не попадают.
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Экспликация источников
Рис.2
3.1 Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы

3.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования
Планируемый для проведения горных работ карьер по добыче песка, согласно схеме административного деления, расположенном в 60 км на восток от г. Жанаозен в Каракиянском районе Мангистауской области РК. Ближайшим населенным пунктом является с.Кызылсай в 47 км. (рис.1.).
Основное направление использования добываемого сырья  – в строительстве объектов района и области.
Участок «Гр№6» разведан в 2018 г. Утвержденные запасы на общей площади 25,04 га составляют 442,75 тыс.м3. По данному проекту будет отработаны все геологические запасы категории С1. Отрабатываемые эксплуатационные запасы по данному плану составляют – 435704  м3.

При заданной Техническим заданием годовой производительности карьера, равной 43,5704 тыс. м3 в 2027-2036 гг.
Карьерное поле по отработке запасов в плане представляет собой многоугольник, расположенный в восточной части участка. Расчетная площадь отрабатываемого карьера по данному плану составляет – 250400 м2. 

Поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, покрытой современными элювиально-делювиальными образованиями со слабо развитым почвенно-растительным слоем. Рельеф карьерного поля представляет собой плоскую слаборасчлененную поверхность с абсолютными отметками от  164,85 м  до 166,46 м.
Постоянные водотоки на описываемой территории отсутствуют. Поверхностный сток весенних талых вод осуществляется по многочисленным протокам, которые слепо заканчиваются в лиманах и соровых понижениях.

Грунтовые  воды  находятся  ниже  глубины разработки.

Согласно санитарной классификации проектируемый карьер должен иметь санитарно-защитную зону радиусом от 100 до 300 м, как предприятия IV класса опасности («Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». Приказ и.о. Министра здравохранения РК от 11.01.2022 № КРДСМ-2.).
Срок эксплуатации карьера – 2027-2036 гг.
Система разработки карьера

При проведении зачистки кровли полезного ископаемого предусматривается  бестранспортная система: бульдозер – вал скученного материала. При перемещении материала зачистки в выработанное пространство для рекультивации карьера действует схема бульдозер – внутренний отвал. 

По  способу  развития  рабочей  зоны  система разработки  является  сплошной  с  выемкой  полезного  ископаемого  горизонтальным  слоем  с продольным расположением  и  односторонним перемещением  фронта  работ  и  продольными  заходками  выемочного  оборудования.

 Отработка  полезного  ископаемого  ведется  по  схеме:  забой - экскаватор - автосамосвал - объекты строительства.

В виду слабого развития почвенно-растительного слоя и низкого его качества его селективная отработка нецелесообразна. Поэтому, при разработке вскрыши весь ее материал снимается и скучивается по бортам карьера. Материал будет использован для рекультивации

Режим работы

По условиям Технического задания (прилож. 1) годовая производительность карьера по полезному ископаемому составляет в 2027-2036 гг. – 43,5704 тыс. м3.

Режим работы карьеров сезонный (в периоды ведения строительных работ), односменный, с семидневной рабочей неделей, продолжительность смены - 8 часов. 

Исходя из производительности бульдозера и экскаватора, количество рабочих смен (рабочих дней) в году составит приблизительно в 2027-2036 гг. – 53 смены (рабочих дней).
Горно-технологическое оборудование

Горно-технологическое  оборудование

На производстве горных работ будут задолжены следующие механизмы.

На зачистке:

- бульдозер Т-170, 1 ед. 

На добычных работах 

- экскаватор ЭО-5126, 1 ед.,

- автосамосвал на вывозе HOWO ZZ3257 – 4 ед, 

На вспомогательных работах:

- машина поливомоечная на базе КАМАЗ-53213, 1 ед.,

- вахтовый автобус КАВЗ-3976, 1 ед.,

- бульдозер Т-130, 1 ед., тот же, что и на зачистке кровли

- автозаправщик, 1 ед.
Основными ингредиентами, загрязняющими окружающую среду при действии проектируемого объекта, будут являться пыль и токсичные газы. Неорганизованные выбросы пыли будут происходить при производстве следующих технологических операций:

- экскавация и погрузка пород;

- транспортировка горной массы по карьерной дороге.

Источниками выбросов токсичных газов являются двигатели внутреннего сгорания применяемых горно-транспортных механизмов.

Выбросы загрязняющих веществ по источникам будут происходить: при зачистке вскрышных пород (бульдозер – 6001), при экскавации и погрузке грунтов (от экскаваторов – ист. 6002), при транспортировке добытой горной массы (от автосамосвалов – ист. 6003), от вспомогательных механизмов, обслуживающих горные работы (ист. 6004), при заправке дизтопливом экскаватора, бульдозера (ист. 6005), от ДЭС (ист.0001).

Таким образом количество источников выбросов вредных веществ в атмосферу составит – 6 ед. 5 источников являются неорганизованными (6001-6005), 1 источник организованный (0001).
3.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы.
На предприятии отсутствует пылегазоочистное оборудование. Пылеподавление производится путем орошения водой пылящих поверхностей. Применяемое технологическое оборудование соответствует современному техническому уровню.
3.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту

На предприятии используется технологическое оборудование отечественное (стран СНГ) и импортное, надежное в эксплуатации и отвечающее современному техническому уровню.

Обслуживающим персоналом периодически проводятся профилактические осмотры и ремонты. 

Оборудование предприятия находится в хорошем рабочем состоянии.

3.4 Перспектива развития учитывающая данные об изменениях производительности оператора
Перспектива развития карьера по добыче грунтов отражена в Плане горных работ и сведена в таблицу:
	Годы

работы карьера
	
	Горно-подготовительные
	По вскрыше (зачистка) тыс.м3
	Добычные
	Добыча*
тыс.м3
	Погашаемые запасы

тыс.м3
	Всего по горной массе, тыс.м3

	
	
	
	
	
	глинистые

породы

(супесь)
	Песчано-гравийная смесь
	песок
	Общие, с учетом потерь

(эксплутационные)
	
	

	2027
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	2028
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	2029
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	2030
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	2031
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	2032
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	2033
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	2034
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	2035
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	2036
	
	
	5,008
	
	18,2889
	12,7083
	13,2782
	43,5704
	44,2754
	48,5784

	Всего в действующий период
	50,08
	
	182,889
	127,083
	132,782
	435,704
	442,754
	485,784

	Остаток на пролонгацию:
	0
	


3.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
	Источники выделения загрязняющих веществ
	Число часов работы в год
	Наименование источника выброса вредных веществ
	Номер источника 
	Координаты на карте-схеме, м
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющих

	
	
	
	
	
	
	
	веществ

	
	
	
	
	точечного ист./1конца линейного источника /центра площадного источника
	второго конца источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	г/с
	т/год

	
	2027-2036 гг.
	
	
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	2027-2036 гг.
	2027-2036 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Бульдозер Т-170
	111
	Неорганизованный выброс
	6001
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	0,0462

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,0075

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,056
	0,0224

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0289

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	0,1443

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,0000005

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0433

	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорг. 70-20% SiO2
	0,0364
	0,0144

	Экскаватор ЭО-5126 на погрузке товарного сырья
	419
	Неорганизованный выброс
	6002
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1333
	0,2011

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0217
	0,0327

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,0646
	0,0974

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0833
	0,1256

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,4167
	0,6286

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000013
	0,000002

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,125
	0,1886

	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорг. 70-20% SiO2
	0,1398
	0,2108

	Автосамосвал на вывозе HOWO ZZ3257M3641 на вывозе полезного ископаемого в пределах карьера (4 шт.)
	512
	Неорганизованный выброс
	6003
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	0,2131

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,0347

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,056
	0,1032

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0,0722
	0,1331

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	0,6656

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,0000022

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,1996

	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорг. 70-20% SiO2
	0,0007
	0,0009

	Вспомогательные механизмы (4 шт)
	209,2
	Неорганизованный выброс
	6004
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1244
	0,0904

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0202
	0,0147

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,0023
	0,0217

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0298

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3889
	1,0246

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00000120
	0,00000077

	
	
	
	
	
	
	
	
	2704
	Бензин
	0,3889
	0,1484

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0402

	Заправка  ГСМ
	29
	Неорганизованный выброс
	6005
	 
	 
	2
	2
	0333
	Сероводород
	0,000001
	0,0000009

	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,000399
	0,0003186

	ДЭС
	424
	Организованный выброс
	1
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,0458
	0,0583

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0074
	0,0095

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа 
	0,0039
	0,0051

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0061
	0,0076

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид 
	0,04
	0,0509

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000001
	0,00000009

	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид
	0,0008
	0,001

	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды С12-С19 
	0,02
	0,0254


Примечание 1. Выбросы, выделенные курсивом, не подлежат нормированию согласно «Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №13, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»
3.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов.

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

К главным причинам аварий следует отнести: 

•   полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств;

•   пожары, которые могут быть вызваны различными причинами;

•   ошибки обслуживающего персонала;

•   природные явления.

Аварийных выбросов на предприятии не предусмотрено.

К залповым выбросам относятся выбросы загрязняющих веществ, предусмотренные регламентом работ, превышающие обычный уровень выбросов, которые также могут превышать установленный предельный уровень (ПДВ).

Аварийные и залповые выбросы на карьере не прогнозируются.
3.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Таблица 3.7.1.
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс вещества с учетом очистки, г/с*
	Выброс вещества с учетом очистки, т/год*
	Значение M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) Азота диоксид
	-
	0,2
	0,04
	
	2
	0,0458
	0,0342
	-

	0304
	Азот (II) оксид Азота оксид
	-
	0,4
	0, 06
	
	3
	0,0074
	0,0056
	-

	0328
	Углерод (Сажа)
	-
	0,15
	0,05
	
	3
	0,0039
	0,003
	-

	0330
	Сера диоксид
	-
	0,5
	0,05
	
	3
	0,0061
	0,0045
	-

	0337
	Углерод оксид
	-
	5,0
	3,0
	
	4
	0,04
	0,0298
	-

	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	0,1 мкг/ 100м3
	
	1
	0,0000001
	0,00000005
	-

	1325
	Фомальдегид
	-
	0,05
	0,01
	
	2
	0,0008
	0,0006
	-

	2754
	Алканы С12-19
	-
	1,0
	-
	
	4
	0,020399
	0,0151147
	-

	0333
	Сероводород
	-
	0,008
	-
	
	2
	0,000001
	0,0000006
	-

	2908
	Пыль неорганическниже 20
	-
	0,5
	0,15
	
	3
	0,2277
	0,1471
	-

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0,3521
	0,38422
	


*при максимальной производительности карьера
3.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных
Определение валовых выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферу, выполнялось расчётным методом, согласно утверждённым методическим указаниям. Расчеты произведены на основании данных инвентаризации предприятия и методических документов, по которым произведены расчеты выбросов загрязняющих веществ (перечень методик в списке литературы).
4.1 Проведение расчетов рассеивания

4.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Климат района резко континентальный: холодная зима и жаркое лето, быстрый переход от зимы к лету, дефицит атмосферных осадков, большая сухость воздуха, интенсивность процессов испарения.

Среднегодовая температура воздуха составляет +11,3°. Максимальная летняя температура воздуха +40-45°С, зима холодная со средней температурой воздуха в январе -5°С.

Годовая сумма осадков - 125 мм, максимум их приходится на весенний и осенний периоды. Устойчивый снежный покров образуется в последних числах ноября - начале декабря. Средняя высота снежного покрова не превышает 20 см. Глубина промерзания почвы составляет 0,3-0,5 м для песков

Для района характерны почти постоянные и довольно сильные ветры, преимущественно северо-восточного и северного направлений, сопровождающиеся пыльными бурями. Среднегодовая скорость ветра всех направлений – 4,1 м/сек.  

Климатические условия района проектируемого карьера характеризуются следующими показателями:

· абсолютный максимум температуры воздуха - +40-430С;

· абсолютный минимум температуры воздуха - -300С;

· среднегодовая температура воздуха - +11,3 0С;

· средняя температура самого жаркого месяца – июля - +250С;

· средняя температура самого холодного месяца – января - -4,00С;

· амплитуда среднегодовой температуры самого жаркого и самого холодного       месяцев – 27,30С;

· максимальная глубина промерзания почвы – 0,4 м;

· средняя  многолетняя величина атмосферных осадков – 125 мм;

· преобладающее направление ветров: северо-восточное, северное;

· средняя скорость ветра – 4,1 м/с;

· преобладающие скорости ветра летом – 2-5 м/с;

· преобладающие скорости ветра зимой – до 10 м/с;

· процент штилевых дней – 1-2%.
Максимальная высота снежного покрова приходится на начало февраля - до 20 см.
4.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы
Качественно-количественные характеристики выделяющихся загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены расчетным методом на основании действующих нормативных материалов.

Для всех неорганизованных источников, расчет выполнен согласно: 

«Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №6, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»

«Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005.

По условиям Технического задания (прилож. 1)  годовая производительность карьеров по полезному ископаемому в 2027-2036 гг. – 43,5704 тыс. м3.

Расчеты выбросов сделаны на весь период работы карьеров: для 2027-2036 годов. По выбросам 2027 года может быть дана оценка платежей за загрязнение окружающей среды, определены ПДВ и  рассчитан допустимый размер СЗЗ. 

Выбросы загрязняющих веществ по источникам будут происходить: при снятии и перемещении пород зачистки (от бульдозера – ист. 6001), при экскавации и погрузке полезного ископаемого (от экскаватора – ист. 6002), при транспортировке добытого полезного ископаемого (от автосамосвалов – ист. 6003), от вспомогательных механизмов, обслуживающих горные работы (ист. 6004), при заправке дизтопливом экскаватора, бульдозера (ист. 6005), при работе ДЭС (ист. 0001).
	Источник загрязнения № 6001 Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 001 Бульдозер (зачистка кровли полезной толщи)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород более 10%.

	Годовой объем отработки 2027-2036 гг. - 5008 куб.м.
	
	
	

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,05

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	 
	
	0,020

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	 
	табл. 3.1.2
	1,20

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	 
	табл. 3.1.3
	1,0

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	 
	табл. 3.1.5
	0,8

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	 
	табл. 3.1.6
	1,0

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	 
	 
	1,0

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	 
	табл. 3.1.7
	0,4

	Годовой объем перерабатываемых пород:                  
	2027-2036 гг.
	V1
	м3
	задан техническим заданием
	5008

	Средневзвешанная объемная масса
	Q
	т/м3
	Из отчета
	1,5

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                                         
	2027-2036 гг.
	Gгод1
	т/год
	V  х Q
	7512

	Сменная производительность бульдозера
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом                                табл. 4.8.6.4
	364

	Часовая производительность бульдозера
	Пбч
	м3/час
	Пб : 8
	45,50

	Количество перерабатываемой бульдозером породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	68,25

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы бульдозера в год:                                   
	2027-2036 гг.
	R
	час
	 Gгод1 : Gчас
	111

	Количество бульдозеров, работающих на карьере:     
	2027-2036 гг.
	 
	шт.
	 
	1

	Максимальный разовый выброс
	Мсек
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gчас х 106 :3600 х  (1-η)
	0,0364

	Валовый выброс:                                                                 
	2027-2036 гг.
	Мгод
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gгод х (1-η)
	0,0144

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г., табл. 13

	Горно-транспортное средство: Бульдозер Т-170

	Вид топлива: Дизельное

	Время работы машины в ч/год, R 

	2027-2036 гг. - 111

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 106,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2027-2036 гг.
	
	
	
	
	2027-2036 гг.

	0,013
	1,44
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0462

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0075

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,0224

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0289

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	0,1443

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,0000005

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	0,0433


	Итоговые выбросы от источника выделения 001 Бульдозер Т-170

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2027-2036 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,0462

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,0075

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,0224

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,0289

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	0,1443

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,0000005

	2732
	Керосин 
	0,1083
	0,0433

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,0364
	0,0144


	Источник загрязнения № 6002  Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 002 Экскаватор ЭО-5126 (экскавация и  погрузка  полезного ископаемого)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород  более 10%.
	
	
	
	

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показа-теля

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,03

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	
	
	0,04

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	
	табл. 3.1.2
	1,2

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	
	табл. 3.1.3
	1

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	
	табл. 3.1.5
	0,6

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	
	табл. 3.1.6
	1

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	
	 
	1

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	
	табл. 3.1.7
	0,7

	Годовой объем перерабатываемых пород:               
	2027-2036 гг.
	V1
	м3
	задан техническим заданием
	43570

	Средневзвешенная объемная масса
	Q
	т/м3
	отчет с подсчетом запасов
	1,60

	
	
	
	
	

	Cуммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                              
	2027-2036 гг.
	Gгод1
	т/год
	Vх Q
	69712

	
	
	
	
	
	

	Сменная производительность экскаватора/погрузч.
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом -                               табл. 4.8.6.4
	832

	Часовая производительность экскаватора/погрузч.
	Пбч
	м3/час
	Пб:tсм
	104

	Количество перерабатываемой экскаватором породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	166,4

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы экскаватора в год:                                   
	2027-2036 гг.
	R
	час
	 
	419

	Количество экскаваторов, работающих на карьере:  
	2027-2036 гг.
	 
	шт
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	Максимальный разовый выброс
	G1
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gчас х1000000/3600х (1-η)
	0,1398

	Валовый выброс:                                                              
	2027-2036 гг.
	М1
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gгод х  (1-η)
	0,2108

	
	
	
	
	
	

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г., табл. 13

	Горно-транспортное средство: Экскаватор ЭО-5126

	Вид топлива: Дизельное

	Время работы машины в ч/год, R 

	2027-2036 гг. - 419

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 106,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2027-2036 гг.
	
	
	
	
	2027-2036 гг.

	0,015
	6,29
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1333
	0,2011

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0217
	0,0327

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,0646
	0,0974

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0833
	0,1256

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,4167
	0,6286

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000013
	0,0000020

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,125
	0,1886


	Итоговые выбросы от источника выделения 002 Экскаватор ЭО-5126

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2027-2036 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1333
	0,2011

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0217
	0,0327

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,0646
	0,0974

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0833
	0,1256

	0337
	Углерод оксид 
	0,4167
	0,6286

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000013
	0,000002

	2732
	Керосин 
	0,125
	0,1886

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,1398
	0,2108


	Источник загрязнения № 6003 Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 003 Автосамосвал HOWO ZZ3257M3641 (транспортировка полезного ископаемого)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.3.1, 3.3.2.

	Естественная влажность пород более 10%.

	Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния

	Вид работ: Автотранспортные работы 

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта
	С1
	 
	табл. 3.3.1
	1,3

	Грузоподъемность транспорта
	G1
	т
	тех характеристика
	25

	
	
	
	
	

	Средняя скорость движения транспорта
	v
	км/час
	N x L: n
	25

	Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автотранспорта
	С2
	 
	табл. 3.3.2
	0,6

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час
	2027-2036 гг.
	Nчас
	ходка
	Nгод : Ткарьера*2 (ходка туда-сюда)
	5,7

	Расстояние транспортировки (туда-обратно) в пределах карьера
	L
	км
	 
	0,4

	Число автомашин, одновременно работающих в карьере
	2027-2036 гг.
	n
	шт.
	задано проектом
	1

	Коэффициент, учитывающий состояние дорог
	С3
	 
	табл. 3.3.3
	1

	Кэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе
	С4
	 
	1,3

	Кэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб=4,5) материала
	С5
	 
	табл. 3.3.4
	1,13

	Кэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Средняя площадь грузовой платформы
	S
	м2
	данные с технического паспорта
	14,9

	Коэффициент, учитывающий  долю пыли, уносимый в атмосферу
	С7
	 
	 
	0,01

	Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега
	q1
	г/км
	Согласно "Методики расчета…" - const
	1450

	Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе
	q1
	г/м2
	табл. 3.1.1
	0,003

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года
	2027-2036 гг.
	Gгод
	м3
	заданы проектом
	43570,4

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в год
	2027-2036 гг.
	Nгод
	ходка
	Gгод  : Vкузова
	2925

	Продолжительность рейса в пределах карьера при работающем двигателе
	Трд
	мин
	60 х lг : Vг + 60 x lп : Vп +tм
	10,5

	Количество часов работы в пределах карьера
	2027-2036 гг.
	R
	час
	 
	512

	Количество полных суток работы транспорта в пределах карьеров
	2027-2036 гг.
	Траб.с
	раб/с
	Nсм х Кч : 24 =                                         Ткарьера : 24
	21

	Количество дней с устойчивым снежным покровом
	2027-2036 гг.
	Тсп
	дней
	данные метеослужбы
	0

	Количество дней с осадками в виде дождя
	2027-2036 гг.
	Тд
	дней
	2 х Т0д :24,                                  где - Т0д - 16 дн
	6

	Максимальный разовый выброс
	2027-2036 гг.
	Мсек
	г/сек
	(С1 х С2 х С3 х k5 x C7 x N x L x q1)/ 3600 + (C4 x C5 x k5 x q x S x n)
	0,0007

	Валовый выброс:                                                               
	2027-2036 гг.
	Мгод
	т/год
	0,0864 х Мсек х  (Траб.с.-(Тсп+Тд)
	0,0009

	
	
	
	
	
	

	Автотранспортные работы

	Транспортное средство: автосамосвал HOWO ZZ3257M3641

	Количество чистых рабочих часов при работе в пределах карьера час/год, R 

	2027-2036 гг. - 512

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 10^6

	где: N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2027-2036 гг.
	
	
	
	
	2027-2036 гг.

	0,013
	6,66
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	0,2131

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0347

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,1032

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,1331

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	0,6656

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,0000022

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	0,1996


	Итоговые выбросы от источника выделения 003 Автосамосвал на вывозе HOWO ZZ3257M3641

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2027-2036 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,2131

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,0347

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,1032

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,1331

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	0,6656

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,0000022

	2732
	Керосин 
	0,1083
	0,1996

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,0007
	0,0009


	Источник загрязнения № 6004 Неорганизованный выброс
	

	Источник выделения № 004 Вспомогательные механизмы и транспорт
	

	Расход ГСМ вспомогательными механизмами в 2027-2036 гг. годы
	

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, ч
	Удельный расход, т/ч
	Расход, т

	
	
	Диз.топливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин

	
	2027-2036 гг.
	
	
	2027-2036 гг.
	2027-2036 гг.

	Дизельные

	Бульдозер 
	21,2
	0,013
	-
	0,28
	-

	Поливом. Машина (1 ч в смену)
	53
	0,013
	-
	0,69
	-

	Автозаправщик
	29
	0,013
	-
	0,38
	-

	Всего
	 
	 
	 
	1,34
	 

	Карбюраторные

	Вахтовая машина (2 ч в смену)
	106
	-
	0,014
	-
	1,48

	Всего
	 
	-
	 
	 
	1,48

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе вспомогательных механизмов

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с: G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год: М = G * R * 3600 / 10^6,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	R – время работы

	Расчет приведен в таблице


	Наименование механизмов
	Расход топлива,                        N
	Время работы,   R
	Код ЗВ
	Наименование                                  ЗВ
	Удельный выброс, кг/т                Т
	Выбросы, г/сек,                                                          G       
	Выбросы, т/год

	
	
	2027-2036 гг.
	
	
	
	
	2027-2036 гг.

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	Дизельные ДВС

	Бульдозер 
	0,013
	21,2
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0088

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0014

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0043

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0055

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0276

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000009

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0083

	Поливомоечная машина
	0,013
	53
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0220

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0036

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0107

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0138

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0689

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000022

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0207

	Автозаправщик
	0,013
	29
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0121

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0020

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0058

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0075

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0377

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000012

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0113

	Карбюраторные ДВС

	Вахтовая 
	0,014
	106
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1244
	0,0475

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0202
	0,0077

	
	
	
	0328
	Сажа
	0,58
	0,0023
	0,0009

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	2
	0,0078
	0,0030

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	600
	2,3333
	0,8904

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00023
	0,0000009
	0,00000034

	
	
	
	2732
	Бензин
	100
	0,3889
	0,1484

	Итоговые выбросы от источника выделения 004 Вспомогательные механизмы

	
	
	
	 
	0301
	Азота диоксид
	0,1244
	0,0904

	
	
	
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0202
	0,0147

	
	
	
	 
	0328
	Сажа
	0,0023
	0,0217

	
	
	
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0298

	
	
	
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,3889
	1,0246

	
	
	
	 
	0703
	Бензапирен
	0,0000012
	0,00000077

	
	
	
	 
	2704
	Бензин
	0,3889
	0,1484

	
	
	
	 
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0402

	      Примечание: выбросы (г/с) взяты по максимальному показателю, т.к. в карьере будет работать один механизм


	Источник загрязнения № 6005 Неорганизованный выброс
	

	Источник выделения № 005 Заправка ГСМ
	

	Расход топлива карьерными механизмами и автотранспортом в 2027-2036 гг..
	

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, ч
	Удельный расход, т/ч
	Расход, т

	
	
	Дизтопливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин

	
	2027-2036 гг.
	
	
	2027-2036 гг.
	2027-2036 гг.

	Дизельные

	Бульдозер (вскр.+всп.)*
	132,2
	0,013
	 
	1,72
	 

	Экск./погруз.*
	419
	0,015
	 
	6,29
	 

	Автосамосвал, 4 ед.
	1341
	0,013
	 
	17,43
	 

	Поливом. машина
	53
	0,013
	 
	0,69
	 

	Автозаправщик
	29
	0,013
	 
	0,38
	 

	ДЭС*
	424
	0,004
	 
	1,70
	 

	Всего
	 
	 
	 
	28,20
	 

	В т.ч. – заправка на карьере
	 
	 
	 
	9,70
	 

	Карбюраторные

	Вахтовая машина
	106
	 
	0,014
	 
	 
	1,48

	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	1,48

	Примечание: На месте ведения работ осуществляется заправка бульдозера, экскаватора и ДЭС. Объем заправки на месте ведения работ – 9,7 т в 2027-2036 гг..

	Автомобили заправляются на стационарных АЗС.

	Список литературы:

	Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчет по п. 9

	Нефтепродукт: Дизельное топливо

	Климатическая зона: третья(прил. 17).


	Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Max. концентрация паров д/т при заполнении баков
	Сmax
	г/м3
	прил. 12
	3,92

	Расход ГСМ карьерными механизмами
	2027-2036 гг.
	VКМ
	т
	 
	9,70

	
	2027-2036 гг.
	
	м3
	 
	11,54

	Количество отпускаемого дизельного топлива в осенне-зимний период
	2027-2036 гг.
	QOZ
	м3
	 
	0

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период 
	CАМOZ
	г/м3
	прил. 15
	1,98

	Количество отпускаемого дизельного топлива в весенне-летний период
	2027-2036 гг.
	QVL
	м3
	 
	11,54

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в весене-летний период 
	CАМVL
	г/м3
	прил. 15
	2,66

	Производительность одного рукава ТРК
	VTRK
	м3/час
	 
	0,4

	Количество одновременно работающих рукавов ТРК
	NN
	 
	 
	1

	Время работы автозаправщика
	2027-2036 гг.
	R
	час
	VКМ (м3)/0,4
	29

	Примесь: Пары нефтепродуктов (2754 - Алканы C12-19; 0333 - Сероводород)

	Максимальный выброс при заполнении баков 
	Gв
	г/сек                 
	9.2.2                 Cmax*VТRK/3600
	0,0004

	Выбросы при закачке в баки горных механизмов
	2027-2036 гг.
	МВА
	т/год                 
	9.2.2                                                      (CАМOZ*QOZ + CАМVL*  QVL)*10^(-6)
	0,000031

	Удельный выброс при проливах
	J
	г/м3
	 
	50

	Выбросы паров дизельного топлива при проливах на ТРК
	2027-2036 гг.
	МPRA
	т/год                 
	9.2.8          0,5*J*(QOZ+QVL)*10^(-6)
	0,0002885

	Итоговый валовый выброс,                                                         в том числе:
	2027-2036 гг.
	МTRK
	т/год                 
	9.2.6                                               МВА + МPRK
	0,00032

	2754 Алканы С12-19
	М
	
	99,72*Мтрк/100
	0,000319

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Мтрк/100
	9E-07

	Максимальный разовый выброс:
	G
	г/сек                
	 
	 

	2754 Алканы С12-19
	
	
	99,72*Gв/100
	0,000399

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Gв/100
	0,000001


Источник загрязнения № 0001  Организованный выброс

Источник выделения № 001  Дизель-генератор

Список литературы: МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004
Дизельное топливо. 20 кВт типа ЭДС-20-Т/230, 1 ед, номинальная мощность  ДЭС 20 кВт (группа А), годовой расход топлива: 2027-2036гг. –0,99 т.

Максимальный выброс i-ого вещества стационарной дизельной установкой определяется по формуле: 
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еi -
выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт(ч (таблица 1);

Рэ - 
эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической документации завода-изготовителя. Если в технической документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается значение номинальной мощности стационарной дизельной установки; 1/3600 - коэффициент пересчета «час» в «сек».

 Валовый выброс i-ого вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле:
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, т/год, где:

qi -
выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (таблица 3);

Bгод - 
расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т. (берется по отчетным данным об эксплуатации установки); 

1/1000 - коэффициент пересчета «кг» в «т». 

Максимальный разовый выброс

	Код ЗВ
	Примесь
	еi
	Выброс г/с

	
	Азота оксиды 
	10,3
	0,0572

	0301
	Азота диоксид*
	
	0,0458

	0304
	Азота оксид*
	
	0,0074

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0,7
	0,0039

	0330 
	Сера диоксид 
	1,1
	0,0061

	0337 
	Углерод оксид 
	7,2
	0,0400

	0703 
	Бенз(а)пирен 
	0,000015
	0,0000001

	1325
	Формальдегид
	0,15
	0,0008

	2754 
	Углеводороды С12-С19 
	3,6
	0,0200


Валовый выброс 

	
	Источник загрязнения № 0001  Организованный выброс

	
	Источник выделения № 001  Дизель-генератор

	Код ЗВ
	Наименование
	qi
	Выброс вещества, т/год
	ПДК средне​суточная,
	ОБУВ ориентир, безопасн. УВ, мг/м3
	Класс опас​ности 

	
	 вещества
	
	2027-2036 гг.
	мг/м3 
	
	

	 
	Азота оксиды, в т.ч. 
	43
	0,0729
	0.04 
	 
	2

	0301
	Азота диоксид*
	 
	0,0583
	0,04
	 
	2

	0304
	Азота оксид*
	 
	0,0095
	0,04
	 
	2

	0328
	Сажа 
	3
	0,0051
	0,05
	 
	3

	0330
	Сера диоксид
	4,5
	0,0076
	0,05
	 
	3

	0337
	Углерод оксид 
	30
	0,0509
	3
	 
	4

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,000055
	0,00000009
	0.000001 
	 
	1

	1325
	Формальдегид
	0,6
	0,001
	0,003
	 
	2

	2754
	Углеводороды С12-С19 
	15
	0,0254
	1
	 
	4

	 
	ВСЕГО: 
	 
	0,15780009
	 
	 
	 

	* расчет произведен по формулам: MNO2 = 0,8хС∑NО2;NО ; MNO = 0,65х(1-0,8)хС∑NО2;NО


4.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту.
На основе расчетов для каждого источника эмиссий и объекта в целом устанавливаются нормативы допустимых выбросов и сбросов исходя из целей достижения нормативов качества окружающей среды на границе области воздействия и целевых показателей качества окружающей среды и в близрасположенных селитебных территориях.
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие экологические нормативы качества с учетом фоновых концентраций.

При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности области воздействия объекта. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1). Согласно разделу 2 Приложения 1 к Экологическому Кодексу РК.

Нормативы эмиссий пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в составе заявки для получения экологического разрешения на воздействие. Выбросы всех загрязняющих веществ (г/с, т/год) предложены в качестве нормативов допустимых выбросов и устанавливаются с 2027 по 2036 годы. 
Нормативы выбросов по источникам и по годам представлены в таблицах 4.3.1.
4.4 Мероприятия для снижения выбросов в атмосферу

Согласно п.9 Приложения 4 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI-ЗРК данным Проектом нормативов для снижения негативного воздействия на атмосферу применяется пылеподавление при производстве горных работ.

4.4 Пылеподавление на карьере

При производстве вскрышных и добычных работ необходимо проведение систематического контроля за состоянием атмосферного воздуха. Состав его должен отвечать установленным  нормативам по содержанию основных компонентов воздуха и примесей.

Пылевыделение в виде неорганизованных выбросов на добычных работах будет происходить:

· при снятии и перемещении пород зачистки,

· при погрузке горной массы в транспортные средства, 

· при движении транспортных средств по дорогам.

Для  снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия:

· систематическое водяное орошение забоя, внутрикарьерных и междуплощадочных автодорог, а также незакрепленной поверхности откосов.

· предупреждение перегруза автосамосвалов для исключения просыпов горной массы,

· снижение скорости движения автотранспорта и землеройной техники до оптимально-минимальной,

· проведение рекультивации откосов бортов карьера  и других нарушенных земель.
Для пылеподавления используется специальная техника (поливомоечная машина) 

Машина для обеспыливания и пылеподавления на карьерах. Оснащена пожарным насосом НПЦН 40/100 и лафетным стволом ЛСД-С40У, передней и задней поливомоечной рейкой. В зависимости от выбранного режима распыления струи создает либо завесу тумана для осаждения атмосферной пыли, либо струю для орошения склонов карьера.
	Водопотребление
	
	
	

	Назначение водопотребления
	Норма потребления, м3
	Кол-во
	Потреб.
	Кол-во

	
	
	ед.
	  м 3/сут,
	сут/год

	2027-2036 гг.

	Техническая:

	 
	м3/м2
	м 2
	 
	 

	- орошение дорог
	0,001
	1600
	1,6
	53

	- орошение забоя 
	0,005
	10
	0,05
	

	Всего
	 
	 
	1,65
	 

	Годовой расход воды составит: технической – 87,5 куб.м. (1,65x53).

	


Пылеподавление проводится суммарно не менее часа в смену. Расход воды рассчитан в разделе ПГР 6.2.1. Водопотребление. Исходя из расчета, годовой расход воды составит 87,5 м3 технической воды. Техническая вода доставляется из г.Жанаозен. 

Коэффициент пылеподавления для расчета выбросов принимается – 0,5.

Соответственно выбросы пыли до и после составят
	Код ЗВ
	Примесь
	2027-2036 гг.

	
	
	Выброс до мероприятия т/г
	Выброс после мероприятия

т/г

	2908
	Пыль неорганическая: 20-70% двуокиси кремния 
	0,4522
	0,2261


В разделе 4.2. расчеты произведены с учетом коэффициента пылеподавления.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в целом по предприятию при эксплуатации карьера в 2027-2036 гг.
Таблица 4.3.1.
	Карьер
	Номер источника выброса
	Наиме-нование ИЗА
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	
	
	Сущ.положение
	на 2027 год
	на 2028 год
	на 2029 год
	на 2030 год
	на 2031 год

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Организованные источники

	0301
	Азота диоксид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0458
	0,0583
	0,0458
	0,0583
	0,0458
	0,0583
	0,0458
	0,0583
	0,0458
	0,0583

	0304
	Азота оксид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0074
	0,0095
	0,0074
	0,0095
	0,0074
	0,0095
	0,0074
	0,0095
	0,0074
	0,0095

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0039
	0,0051
	0,0039
	0,0051
	0,0039
	0,0051
	0,0039
	0,0051
	0,0039
	0,0051

	0330
	Сера диоксид 
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0061
	0,0076
	0,0061
	0,0076
	0,0061
	0,0076
	0,0061
	0,0076
	0,0061
	0,0076

	0337
	Углерод оксид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,04
	0,0509
	0,04
	0,0509
	0,04
	0,0509
	0,04
	0,0509
	0,04
	0,0509

	0703
	Бенз/а/пирен
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0000001
	0,00000009
	0,0000001
	0,00000009
	0,0000001
	0,00000009
	0,0000001
	0,00000009
	0,0000001
	0,00000009

	1325
	Фомальдегид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0008
	0,001
	0,0008
	0,001
	0,0008
	0,001
	0,0008
	0,001
	0,0008
	0,001

	2754
	Алканы С12-19
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,02
	0,0254
	0,02
	0,0254
	0,02
	0,0254
	0,02
	0,0254
	0,02
	0,0254

	Итого по организованным источникам:
	 
	 
	0,1240001
	0,15780009
	0,1240001
	0,15780009
	0,1240001
	0,15780009
	0,1240001
	0,15780009
	0,1240001
	0,15780009

	Неорганизованные источники

	333
	Сероводород
	6005
	Заправ.ГСМ
	-
	-
	0,000001
	0,0000009
	0,000001
	0,0000009
	0,000001
	0,0000009
	0,000001
	0,0000009
	0,000001
	0,0000009

	2754
	Углевод. С12-19
	6005
	ГСМ
	-
	-
	0,000399
	0,0003186
	0,000399
	0,0003186
	0,000399
	0,0003186
	0,000399
	0,0003186
	0,000399
	0,0003186

	2908 
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2 
	6001
	бульдозер
	-
	-
	0,0364
	0,0144
	0,0364
	0,0144
	0,0364
	0,0144
	0,0364
	0,0144
	0,0364
	0,0144

	
	
	6002
	экскаватор
	-
	-
	0,1398
	0,2108
	0,1398
	0,2108
	0,1398
	0,2108
	0,1398
	0,2108
	0,1398
	0,2108

	
	
	6003
	а/самосвалы 
	-
	-
	0,0007
	0,0009
	0,0007
	0,0009
	0,0007
	0,0009
	0,0007
	0,0009
	0,0007
	0,0009

	
	
	Пыль всего:
	
	
	0,1769
	0,2261
	0,1769
	0,2261
	0,1769
	0,2261
	0,1769
	0,2261
	0,1769
	0,2261

	Итого по неорганизованным источникам:
	 
	 
	0,177300
	0,2264195
	0,177300
	0,2264195
	0,177300
	0,2264195
	0,177300
	0,2264195
	0,177300
	0,2264195

	Всего по предприятию
	 
	 
	0,301300
	0,384220
	0,301300
	0,384220
	0,301300
	0,384220
	0,301300
	0,384220
	0,301300
	0,384220


Продолжение Таблицы 4.3.1.
	Карьер
	Номер источника выброса
	Наиме-нование ИЗА
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	год достижения ПДВ

	
	
	
	на 2032 год
	на 2033 год
	на 2034 год
	на 2035 год
	на 2036 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Организованные источники

	0301
	Азота диоксид
	0001
	ДЭС
	0,0458
	0,0583
	0,0458
	0,0583
	0,0458
	0,0583
	0,0458
	0,0583
	0,0458
	0,0583
	0,0458
	0,0583
	2027г.

	0304
	Азота оксид
	0001
	ДЭС
	0,0074
	0,0095
	0,0074
	0,0095
	0,0074
	0,0095
	0,0074
	0,0095
	0,0074
	0,0095
	0,0074
	0,0095
	

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0001
	ДЭС
	0,0039
	0,0051
	0,0039
	0,0051
	0,0039
	0,0051
	0,0039
	0,0051
	0,0039
	0,0051
	0,0039
	0,0051
	

	0330
	Сера диоксид 
	0001
	ДЭС
	0,0061
	0,0076
	0,0061
	0,0076
	0,0061
	0,0076
	0,0061
	0,0076
	0,0061
	0,0076
	0,0061
	0,0076
	

	0337
	Углерод оксид
	0001
	ДЭС
	0,04
	0,0509
	0,04
	0,0509
	0,04
	0,0509
	0,04
	0,0509
	0,04
	0,0509
	0,04
	0,0509
	

	0703
	Бенз/а/пирен
	0001
	ДЭС
	0,0000001
	0,00000009
	0,0000001
	0,00000009
	0,0000001
	0,00000009
	0,0000001
	0,00000009
	0,0000001
	0,00000009
	0,0000001
	0,00000009
	

	1325
	Фомальдегид
	0001
	ДЭС
	0,0008
	0,001
	0,0008
	0,001
	0,0008
	0,001
	0,0008
	0,001
	0,0008
	0,001
	0,0008
	0,001
	

	2754
	Алканы С12-19
	0001
	ДЭС
	0,02
	0,0254
	0,02
	0,0254
	0,02
	0,0254
	0,02
	0,0254
	0,02
	0,0254
	0,02
	0,0254
	

	Итого по организованным источникам:
	0,1240001
	0,15780009
	0,1240001
	0,15780009
	0,1240001
	0,15780009
	0,1240001
	0,15780009
	0,1240001
	0,15780009
	0,1240001
	0,15780009
	

	Неорганизованные источники

	0333
	Сероводород
	6005
	Заправ.ГСМ
	0,000001
	0,0000009
	0,000001
	0,0000009
	0,000001
	0,0000009
	0,000001
	0,0000009
	0,000001
	0,0000009
	0,000001
	0,0000009
	2027 г.

	2754
	Углевод. С12-19
	6005
	ГСМ
	0,000399
	0,0003186
	0,000399
	0,0003186
	0,000399
	0,0003186
	0,000399
	0,0003186
	0,000399
	0,0003186
	0,000399
	0,0003186
	

	2908 
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2 
	6001
	бульдозер
	0,0364
	0,0144
	0,0364
	0,0144
	0,0364
	0,0144
	0,0364
	0,0144
	0,0364
	0,0144
	0,0364
	0,0144
	

	
	
	6002
	экскаватор
	0,1398
	0,2108
	0,1398
	0,2108
	0,1398
	0,2108
	0,1398
	0,2108
	0,1398
	0,2108
	0,1398
	0,2108
	

	
	
	6003
	а/самосвалы 
	0,0007
	0,0009
	0,0007
	0,0009
	0,0007
	0,0009
	0,0007
	0,0009
	0,0007
	0,0009
	0,0007
	0,0009
	

	
	
	Пыль всего:
	0,1769
	0,2261
	0,1769
	0,2261
	0,1769
	0,2261
	0,1769
	0,2261
	0,1769
	0,2261
	0,1769
	0,2261
	

	Итого по неорганизованным источникам:
	0,177300
	0,2264195
	0,177300
	0,2264195
	0,177300
	0,2264195
	0,177300
	0,2264195
	0,177300
	0,2264195
	0,177300
	0,2264195
	 

	Всего по предприятию
	0,301300
	0,384220
	0,301300
	0,384220
	0,301300
	0,384220
	0,301300
	0,384220
	0,301300
	0,384220
	0,301300
	0,384220
	 


4.5 Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства.
Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства оператором на карьере не предусматривается.
4.6 Уточнение границ области воздействия объекта.

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1).
Пределы области воздействия на графических материалах территории объекта воздействия обозначаются условными обозначениями (Рис.2). Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды.
Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 3.0, в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (в соответствии с ОНД-86).

В расчет рассеивания включены неорганизованные источники, имеющие максимальные значения выбросов (г/с). Расчет производился согласно п.5 ОНД-86. Такой источник определен как источник с выбросами со сплошной поверхности, для которого нельзя указать полного набора характеристик газовоздушной смеси. При проведении расчетов учитывалась одновременность проведения технологических операций по разработке и транспортировке горной массы.

4.7 Данные о пределах области воздействия.
Согласно проведенному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при разработке песка на участке грунтового резерва №6 автодороги Ата жолы, км 0-51 (карьере), превышения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ на границе расчетной СЗЗ, равной 299 м от источников выбросов, не наблюдается. Указанный размер СЗЗ соответствует «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». Приказ и.о. Министра здравохранения РК от 11.01.2022 № КРДСМ-2, относящемуся к IV классу опасности.
Учитывая ландшафтно-климатические условия района размещения карьера и его удаленность от населенных пунктов, обустройство СЗЗ не предусматривается. 

Вблизи СЗЗ месторождения Гр№6 (карьера) отсутствуют сторонние объекты
4.8 Расположение заповедников, музеев и памятников архитектуры в районе размещения объекта. 

В районе размещения объекта и на прилегающей территории заповедников, музеев и памятников архитектуры, влияющие на качество атмосферного воздуха не расположены.
5.1 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

5.1 План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусло​виях (НМУ) разрабатываются в соответствии с РД 52.04-85 [II]. При НМУ необходимо переходить на другой режим работы и сократить уровень выброса вредных веществ в атмосферу примерно от 10% до 40%. К неблагоприятным метеорологическим условиям относятся сильные инвер​сии, пыльные бури, штиль, туман и дымка.

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Гидрометцентра о возможном опасном росте концен​траций примесей в воздухе вредных химических веществ, в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуще​ствляет подразделение Госкомгидромета Мангистауской области. Контроль выпол​нения мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит областное управление экологии.

В соответствии с РД 52.04.52-85 предусматривается разработка мероприятий для источников, дающих наибольший вклад в общую сумму загрязнения атмосферы.

При работе ТОО «Ақ жол күрылыс» основными технологическими процессами, при которых в атмосферу происходят максимальные выбросы, являются:

- при работе бульдозером;

- при погрузке горной массы;

- при перевозке автосамосвалами полезного ископаемого;

Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий разработаны  для трех режимов работы.

Первый режим работы.

Мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы до 20%. Мероприятия, проводимые для обеспечения первого режима работы, носят организационно-технический характер и не влекут за собой снижение производительности выпускаемой продукции. К этим мероприятиям относятся:

• усиление орошения водой;

• отмена всех профилактических и ремонтных работ на технологическом оборудовании на время НМУ;

• дополнительный контроль за выполнением технологического регламента;

• запрещение работ оборудования в форсированном режиме 

Второй режим работы

Мероприятия для второго режима включают все вышеперечисленные меро​приятия, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, сопровождающиеся снижением производительности производства на 15-20%.

Второй режим НМУ предусматривает сокращение концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы на 40%. Эти мероприятия включают в себя:

• отмена работ рыхления;

Третий режим работы

Мероприятия для третьего режима включают все вышеперечисленные мероприятия, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, сопровождающиеся дальнейшим снижением производительности производства на 15-20%.

Эти мероприятия включают в себя:

• отмена добычных работ;

• отмена заправки карьерной техники топливом.
5.2 Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, штиль, температурная инверсия и т.д. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2 раза. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в эти периоды способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха.
При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект.
5.3 Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому мероприятию.
Согласно РГП «Казгидромет» НМУ на данной территории не ожидаются, в соответствие с этим обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому мероприятию не предусмотрено.
6.1 Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.3.01.06-97 (ОНД-90).

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам контроля возлагается на руководителя предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме № 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется силами предприятия, либо органи​зацией, привлекаемой предприятием на договорных началах.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ может проводиться на специально оборудованных точках контроля на источниках выбросов и контрольных точках.

Контроль за источниками выбросов проводится двумя способами:

- расчетными методами с использованием действующих в РК методик по расчету выбросов;

- прямыми замерами концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны.

Согласно последним рекомендациям («Временное руководство по контролю источников загрязнения атмосферы», РНД 211.3.01.06-97) «соответствие величин фактических выбросов источника загрязнения атмосферы нормативным значениям надо проверять инструментальными или инструментально-лабораторными методами во всех случаях, когда для этого имеются технические возможности».

На данном предприятии метод контроля на источниках выбросов расчетный, на контрольных точках на границе СЗЗ – инструментальный.

Источники подлежат систематическому контролю не реже 1 раз в квартал. 

Контроль выбросов расчетным методом.

На контрольных точках контроль инструментальный с привлечением лаборатории. Периодичность контроля – 1 раз в год.

План-график проведения контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов приведен в таблице 6.1. Контрольные значения величин концентраций в расчетных точках представлены в таблице 6.2.
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	N исто
	
	
	
	Периодич
	Норматив
	
	

	чника,
	Производство,
	Контролируемое
	Периоди
	ность
	выбросов ПДВ
	Кем
	Методика

	N конт
	цех, участок.
	вещество
	чность
	контроля
	
	осуществляет
	проведения

	роль-
	/Координаты
	
	контро-
	в перио-
	
	
	ся  контроль
	контроля

	ной
	контрольной
	
	ля
	ды НМУ
	г/с
	мг/м3
	
	

	точки
	точки
	
	
	раз/сутк
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.0458
	51.3318255
	Лабораторией

предприятия,

либо

организацией,

привлекаемой

предприятием

на договорных

началах
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований загрязняющих веществ в контрольных точках на границе ССЗ карьера

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0074
	8.2937884
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0039
	4.37105064
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0061
	6.83677152
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.04
	44.8312887
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000001
	0.00011208
	
	

	
	
	(54)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	
	0.0008
	0.89662577
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	
	
	0.02
	22.4156443
	
	

	
	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	

	
	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	

	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	

	6001
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1156
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0188
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.056
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3611
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.0364
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6002
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1333
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0217
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0646
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0833
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.4167
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000013
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.125
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.1485
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6003
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1156
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0188
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.056
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3611
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	0.0007
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6004
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1244
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0202
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0023
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3889
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	0.3889
	
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	6005
	Карьер
	Сероводород (Дигидросульфид)
	
	
	0.000001
	
	
	

	
	
	(518)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	
	
	0.000399
	
	
	

	
	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	

	
	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	

	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	

	1
	30544/6556
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.16091
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02616
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.0689
	
	

	
	
	черный) (583)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09679
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49338
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000189
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.11933
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14437
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.07914
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	2
	30882/6247
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15813
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02571
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.0716
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09704
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49414
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.0000019
	
	

	
	
	(54)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.12834
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14557
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.07558
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	3
	30600/5913
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15827
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02573
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.06606
	
	

	
	
	черный) (583)
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09687
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49459
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000189
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.14111
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14533
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.07135
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	4
	30240/6236
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15966
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02596
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.0721
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09793
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.4988
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000192
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.13129
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	

	

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14689
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.07731
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
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	Таблица 6.2.

	Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	Контрольная точка
	Наименование  контролируемого
	Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра

	
	вещества
	

	но-
	координаты, м
	
	направление
	опасная
	концентрация

	мер
	
	
	ветра,  град
	скорость, м/с
	мг/м3

	
	Х
	Y
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	30544
	6556
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	177
	1.71
	0.16091

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	177
	1.71
	0.02616

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	177
	8.77
	0.0689

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	177
	1.73
	0.09679

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	177
	1.75
	0.49338

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	177
	8.94
	0.0000018899

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	177
	2.92
	0.11933

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	177
	1.74
	0.14437

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	177
	8.41
	0.07914

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	2
	30882
	6247
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	267
	1.70
	0.15813

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	267
	1.70
	0.02571

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	268
	8.87
	0.0716

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	267
	1.70
	0.09704

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	267
	1.70
	0.49414

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	267
	8.89
	0.0000019021

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	264
	2.50
	0.12834

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	267
	1.70
	0.14557

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	270
	9.07
	0.07558

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.2.

	Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

	Жанаозен, м-ние Гр№6, ТОО «Ақ жол күрылыс»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	3
	30600
	5913
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	353
	1.69
	0.15827

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	353
	1.69
	0.02573

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	353
	9.08
	0.06606

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	353
	1.68
	0.09687

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	353
	1.68
	0.49459

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	353
	8.89
	0.0000018924

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	352
	1.89
	0.14111

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	353
	1.69
	0.14533

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	353
	9.50
	0.07135

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	4
	30240
	6236
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	91
	1.62
	0.15966

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	91
	1.62
	0.02596

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	90
	8.83
	0.0721

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	91
	1.65
	0.09793

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	91
	1.64
	0.4988

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	91
	8.83
	0.000001915

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	94
	2.37
	0.13129

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	91
	1.65
	0.14689

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	88
	8.77
	0.07731

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
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