ТОО «СП «ЮГХК» | Нетехническое резюме
НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
к материалам на получение экологического разрешения на воздействие
по проекту «Строительство и последующая эксплуатация шламоотстойника вместимостью 10 000 м³ и пруда-испарителя вместимостью 10 000 м³ на промплощадке «Южная» рудника «Южный Инкай», расположенного в Сузакском районе Туркестанской области»
Настоящее нетехническое резюме подготовлено для ознакомления общественности с основными проектными решениями, предполагаемыми воздействиями на окружающую среду и предусмотренными природоохранными мероприятиями. Документ изложен в доступной форме и отражает сведения, содержащиеся в материалах экологической оценки и рабочем проекте.
Заказчиком и оператором намечаемой деятельности является ТОО «СП «ЮГХК». Разработчиком рабочего проекта выступает ТОО «КАЗГОСПРОЕКТ». Материалы, представляемые для получения экологического разрешения на воздействие, включают раздел «Охрана окружающей среды», проект нормативов допустимых выбросов, Программу управления отходами, Программу производственного экологического контроля и План природоохранных мероприятий.
	Основной показатель
	Значение

	Местоположение
	промплощадка «Южная» рудника «Южный Инкай», Сузакский район, Туркестанская область

	Шламоотстойник
	10 000 м³, 2 секции по 5 000 м³

	Пруд-испаритель
	10 000 м³, 2 секции по 5 000 м³

	Площадь проектируемого участка
	2,6598 га

	Срок строительства
	01.01.2027–30.06.2027, 6 месяцев

	Период эксплуатации
	01.07.2027–31.12.2031

	Категория объекта
	I категория


По результатам скрининга воздействия намечаемой деятельности обязательная оценка воздействия на окружающую среду для данного проекта не требуется. Экологическая оценка проводится по упрощенному порядку. Проект относится к I категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, что обуславливает необходимость разработки и соблюдения комплекса экологических требований, производственного контроля и мероприятий по обращению с отходами.
Основная цель проекта — обеспечить организованный прием и временное накопление бурового шлама, его естественное обезвоживание с последующей передачей специализированной организации, а также прием пластовых вод, образующихся при освоении технологических скважин, с их последующим отстаиванием и естественным испарением. Захоронение бурового шлама на проектируемом объекте не предусматривается.


1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Проектируемый объект размещается в пределах действующей производственной территории рудника «Южный Инкай» в Сузакском районе Туркестанской области. Размещение в пределах существующего рудника позволяет использовать имеющуюся инфраструктуру, не осваивать удаленные новые территории и не создавать протяженные новые транспортные коридоры.
Ближайший населенный пункт — село Тайконыр, расположенное на расстоянии около 23,4 км от проектируемой площадки. Ближайший поверхностный водный объект — река Сарысу, расстояние до которой составляет около 23,8 км. В непосредственной близости от проектируемых сооружений открытые водные источники отсутствуют. Площадка расположена за пределами водоохранных зон и водоохранных полос.
Рельеф территории преимущественно ровный, полого наклонный и слабоволнистый. Ландшафт имеет пустынный характер, встречаются небольшие понижения и плавные возвышенности. Территория уже используется в производственных целях, поэтому реализация проекта не связана с изъятием земель за пределами действующей контрактной территории.
Климатические условия
Климат района резко континентальный и сухой. Для него характерны значительные суточные и сезонные колебания температуры, жаркое лето и холодная зима. В июле–августе среднемесячная температура достигает +30…+32 °C, отдельные максимальные значения могут достигать +44 °C. Минимальная температура в зимний период составляет около −27,7 °C. Осадки распределены по сезонам неравномерно, большая их часть приходится на холодный период года.
Растительный и животный мир
Использование природных растительных ресурсов проектом не предусматривается. Вырубка или перенос зеленых насаждений не требуется. По материалам экологической оценки на территории проектируемого объекта редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, не выявлены.
Животный мир района представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися и птицами. Проектом не предусматривается использование объектов животного мира. Основное возможное влияние на животных связано с шумом и движением техники в период строительства. Это воздействие носит временный характер. Пути миграции и редкие виды животных, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, на проектируемой территории не отмечены.
Площадь и планировка
Площадь участка составляет 2,6598 га. Площадь застройки — 18 050 м², площадь покрытий — 1 821 м², прочие участки — 6 727 м². Территория будет ограждена металлическим сетчатым ограждением высотой 2 м с воротами и калитками. Планировочные решения обеспечивают проезд специализированного автотранспорта и безопасный доступ обслуживающего персонала.
Таким образом, объект размещается на промышленно освоенной территории, удаленной от населенных пунктов и открытых водных объектов. Это существенно ограничивает территориальный масштаб возможного воздействия и позволяет организовать производственный и экологический контроль в границах существующей инфраструктуры рудника.


2. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Шламоотстойник
Шламоотстойник проектируется в виде прямоугольного земляного бассейна общей вместимостью 10 000 м³. Габаритные размеры по наружному контуру бермы составляют ориентировочно 100×66 м, глубина — около 2 м. Сооружение разделено на две секции по 5 000 м³, что позволяет поочередно принимать буровой шлам, обеспечивать его естественное обезвоживание и выполнять изъятие накопленного материала.
Буровой шлам образуется при сооружении технологических скважин геотехнологического полигона. Сначала он собирается в зумпфах непосредственно на буровой площадке, затем откачивается специализированным автотранспортом и доставляется к шламоотстойнику. Прием осуществляется через трубопровод из полиэтилена ПЭ100 диаметром 400 мм. Дно и откосы шламоотстойника формируются из подготовленного и уплотненного грунта.
В шламоотстойнике происходит естественное обезвоживание бурового шлама. После достижения состояния, позволяющего погрузку и транспортирование, шлам изымается и передается специализированной организации. Срок временного накопления не должен превышать 12 месяцев. Проектом не предусматривается постоянное размещение или захоронение бурового шлама в данном сооружении.
Пруд-испаритель
Пруд-испаритель также представляет собой прямоугольное земляное сооружение вместимостью 10 000 м³ с двумя секциями по 5 000 м³. Его назначение — прием пластовых вод, образующихся при освоении технологических скважин, их отстаивание и последующее естественное испарение осветленной водной части.
Для предотвращения фильтрации основание и откосы пруда-испарителя оборудуются однослойным противофильтрационным экраном из геомембраны толщиной 1,5 мм. Полотнища геомембраны соединяются контактной или экструзионной сваркой с обеспечением герметичности швов. До укладки мембраны поверхность основания выравнивается, уплотняется и очищается от камней, корневищ и иных включений, способных повредить экран.
Пластовые воды доставляются специализированным транспортом и поступают через приемный трубопровод ПЭ100 диаметром 400 мм. Твердые частицы оседают на дно, а осветленная вода испаряется естественным путем. Сброс воды в поверхностные водные объекты, на рельеф местности или в недра не предусматривается.
Вспомогательная инфраструктура
Для подъезда к проектируемым сооружениям предусмотрена автомобильная дорога V категории протяженностью 0,063 км. Она используется специализированным транспортом, доставляющим буровой шлам и пластовые воды, а также обслуживающей техникой. На подготовительном этапе выполняются геодезическая разбивка, расчистка площадки, устройство временного отвода поверхностных вод и организация строительной зоны. Основные работы включают разработку грунта, формирование дна, откосов и берм, послойное уплотнение, устройство дорог, трубопроводов и ограждения.


3. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Основное воздействие на атмосферный воздух ожидается только в период строительно-монтажных работ с 1 января по 30 июня 2027 года. Источники выбросов имеют временный характер и прекращают действие после завершения строительства. На стадии эксплуатации стационарные источники выбросов от проектируемых шламоотстойника и пруда-испарителя отсутствуют.
В период строительства выбросы формируются при сварочных и окрасочных работах, разгрузке и временном хранении песка, щебня и других инертных материалов, работе бурильного оборудования, земляных работах, а также при движении строительной техники. Основными загрязняющими веществами являются оксиды железа, соединения марганца, диметилбензол, метилбензол, бутилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит и неорганическая пыль, содержащая диоксид кремния 70–20 %.
	Показатель
	Расчетное значение

	Суммарный максимальный разовый выброс
	0,80082705555 г/с

	Суммарный валовый выброс нормируемых источников
	0,0947242601 т/год

	Выбросы передвижного автотранспорта
	0,00151147 т/год

	Период действия источников
	период строительства 2027 года

	Эксплуатация
	стационарные источники выбросов отсутствуют


Расчеты рассеивания показывают, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают установленные нормативы качества атмосферного воздуха. Воздействие носит локальный и кратковременный характер и связано главным образом с территорией выполнения строительных работ.
Меры по снижению выбросов
– использование технически исправной строительной техники и своевременное техническое обслуживание двигателей;
– ограничение холостой работы автотранспорта и специальной техники;
– увлажнение пылящих поверхностей и проездов в сухую и ветреную погоду при необходимости;
– сокращение высоты свободного падения сыпучих материалов при разгрузке и пересыпке;
– укрытие пылящих материалов при транспортировке и недопущение перегрузки кузовов;
– хранение лакокрасочных материалов в герметичной таре и выполнение окрасочных работ только в проектных объемах;
– ограничение наиболее пылящих операций при неблагоприятных метеорологических условиях.
Шум и вибрация связаны с временной работой строительной техники и механизмов. После завершения строительства интенсивные источники шума прекращают работу. Дополнительного постоянного акустического воздействия при эксплуатации проектируемых сооружений не ожидается.
В рамках производственного экологического контроля предусматривается наблюдение за соблюдением технологических режимов, объемами применяемых материалов, состоянием строительной техники и выполнением мероприятий по пылеподавлению. При необходимости контроль атмосферного воздуха может выполняться аккредитованной лабораторией в установленных контрольных точках.


4. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДЫ, ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Водопотребление и водоотведение
В период строительства вода требуется для хозяйственно-питьевых и технических нужд. Питьевая и техническая вода предусматривается привозной либо подается от существующих систем рудника. Дополнительный самостоятельный водозабор из поверхностных или подземных источников для проектируемого объекта не предусматривается.
	Вид водопотребления
	Объем на период строительства

	Хозяйственно-питьевые нужды
	855,36 м³

	Технические нужды
	13,37 м³

	Всего
	868,73 м³


Хозяйственно-бытовые сточные воды в период строительства собираются в герметичную бетонированную емкость объемом 10 м³ и по мере заполнения вывозятся ассенизаторской машиной по договору. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, на рельеф местности или в недра не предусматривается.
В период эксплуатации дополнительное хозяйственно-питьевое и техническое водопотребление для шламоотстойника и пруда-испарителя не планируется. Для обслуживания объекта не вводятся дополнительные постоянные рабочие места; работы выполняются существующим персоналом рудника.
Обращение с пластовыми водами
Пластовые воды не являются сбросом сточных вод в окружающую среду: они образуются при освоении технологических скважин, доставляются в пруд-испаритель и находятся в пределах специально предназначенного сооружения. Общий расчетный объем поступления пластовых вод за 2027–2031 годы составляет 18 270 м³. Максимальная годовая нагрузка — 5 265 м³ в 2028 году.
Охрана почв и земель
Основное возможное воздействие на почвы связано с земляными работами, движением техники, временным размещением строительных материалов и отходов. Для предотвращения загрязнения предусматриваются организация работ строго в отведенных границах, недопущение складирования отходов непосредственно на грунте, использование оборудованных площадок с твердым водонепроницаемым покрытием, контроль возможных проливов и оперативная ликвидация загрязнений.
Особое значение имеет противофильтрационное устройство пруда-испарителя. Геомембрана толщиной 1,5 мм служит барьером между пластовыми водами и грунтовым основанием. Контроль состояния мембраны, берм и приемных устройств должен выполняться в рамках эксплуатации объекта.
После окончания строительных работ временно нарушенные участки подлежат планировке и приведению в состояние, пригодное для дальнейшего использования в пределах производственной территории. На этапе завершения эксплуатации проектируемые сооружения будут учтены в составе мероприятий по ликвидации и рекультивации рудника в соответствии с отдельной проектной документацией.


5. ОТХОДЫ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Отходы периода строительства
В период строительства образуются отходы производства и потребления. Они собираются раздельно, накапливаются в специально отведенных местах в промаркированной таре и передаются специализированным организациям. Временное накопление строительных отходов предусматривается на площадках с твердым водонепроницаемым покрытием сроком не более шести месяцев.
	Вид отхода
	Количество, т/год

	Твердые коммунальные отходы
	0,81

	Огарки сварочных электродов
	0,0006

	Тара из-под лакокрасочных материалов
	0,067

	Строительные отходы
	0,9047

	Промасленная ветошь
	0,0000831


Буровой шлам в период эксплуатации
Основным отходом периода эксплуатации является буровой шлам. Его общий объем за 2027–2031 годы составляет 9 019 т. Максимальная годовая нагрузка ожидается в 2028 году — 2 614 т/год. Шламоотстойник используется для приема, временного накопления и естественного обезвоживания, а не для захоронения отходов.
	Год
	Буровой шлам, т/год

	2027
	1 708

	2028
	2 614

	2029
	390

	2030
	2 076

	2031
	2 231


После обезвоживания буровой шлам изымается и передается специализированной организации. Продолжительность его временного накопления не должна превышать 12 месяцев. Учет поступления и вывоза бурового шлама, контроль заполнения секций и состояния берм являются обязательными элементами эксплуатационного контроля.
Радиационная и промышленная безопасность
С учетом специфики уранодобывающего предприятия обращение с буровым шламом сопровождается производственным и радиационным контролем в рамках действующей системы рудника. Предусматриваются контроль состояния площадки и шламоотстойника, соблюдение безопасного порядка слива и изъятия шлама, использование средств индивидуальной защиты и выполнение внутренних требований по радиационной безопасности.
Аварийные риски связаны преимущественно с возможными проливами при транспортировании и сливе, повреждением берм, переполнением секций либо нарушением противофильтрационного экрана пруда-испарителя. Для предупреждения таких ситуаций предусматриваются регулярные осмотры, контроль уровня заполнения, поддержание проездов и сливных устройств в исправном состоянии, а также готовность к локализации и устранению последствий нештатных ситуаций.


6. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МОНИТОРИНГ И ОБЩИЙ ВЫВОД
Проектные решения направлены на то, чтобы основные производственные потоки — буровой шлам и пластовые воды — обращались организованно, в пределах специально предназначенных сооружений. Основной принцип экологической безопасности проекта заключается в предотвращении неконтролируемого попадания отходов и вод на рельеф, в почву, поверхностные и подземные воды.
Основные природоохранные мероприятия
– ограничение строительных работ границами отведенной площадки и минимизация нарушения земель;
– пылеподавление и рациональная организация движения строительной техники;
– использование исправных машин и механизмов и недопущение длительной работы двигателей на холостом ходу;
– раздельный сбор отходов, их маркировка, учет и временное накопление только в специально оборудованных местах;
– своевременная передача строительных отходов и обезвоженного бурового шлама специализированным организациям;
– недопущение захоронения бурового шлама в проектируемом шламоотстойнике;
– соблюдение срока временного накопления бурового шлама не более 12 месяцев;
– контроль герметичности противофильтрационной геомембраны пруда-испарителя;
– исключение сброса пластовых и хозяйственно-бытовых вод в водные объекты, на рельеф или в недра;
– регулярный контроль состояния берм, проездов, приемных трубопроводов и ограждения;
– производственный экологический и радиационный контроль в соответствии с программами предприятия.
Производственный экологический контроль
В период строительства контролируются фактические объемы и режимы работ, расход материалов, образование и передача отходов, состояние мест временного накопления, пыление, работа строительной техники и выполнение предусмотренных природоохранных мер. При необходимости выполняются инструментальные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.
В период эксплуатации основное внимание уделяется количественному учету бурового шлама и пластовых вод, соблюдению сроков накопления отходов, состоянию шламоотстойника и пруда-испарителя, контролю противофильтрационного экрана, а также выполнению требований радиационной и промышленной безопасности. Внутренние экологические проверки позволяют своевременно выявлять отклонения и принимать корректирующие меры.
Итоговая оценка
Наиболее заметное воздействие проекта ожидается на стадии строительства и связано с временными выбросами в атмосферный воздух, шумом, земляными работами и образованием небольших объемов строительных отходов. Расчетные выбросы невелики, а результаты моделирования показывают отсутствие превышения нормативов качества атмосферного воздуха. После завершения строительства эти источники прекращают действие.
При эксплуатации шламоотстойника и пруда-испарителя стационарные источники выбросов отсутствуют, сброс в окружающую среду не предусматривается. Буровой шлам не захоранивается в сооружении, а временно накапливается, обезвоживается и передается специализированной организации. Пластовые воды принимаются в пруд-испаритель с противофильтрационным экраном и удаляются путем естественного испарения.
С учетом размещения объекта в пределах действующего рудника, удаленности от населенных пунктов и поверхностных водных объектов, ограниченного характера строительных воздействий и предусмотренного комплекса природоохранных мероприятий ожидаемое воздействие проекта оценивается как локальное и контролируемое. Соблюдение проектных решений, экологических нормативов и программы производственного контроля является обязательным условием безопасной реализации намечаемой деятельности.
Проект обеспечивает организованное обращение с отходами бурения и пластовыми водами, что направлено на снижение риска загрязнения окружающей среды и повышение экологической безопасности производственной деятельности рудника «Южный Инкай».





