[bookmark: _Toc178181154]Нетехническое резюме
1) Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ

[bookmark: _Hlk241036829][bookmark: _GoBack]	Вид деятельности «Рекультивация нарушенных земель в результате добычи осадочных пород (песчаников и алевролитов) на участке «SMS-Куюк в Жамбылском районе Жамбылской области ». 
Месторождение осадочных пород «SMS-Куюк» расположено на землях Жамбылского района, Жамбылской области, в пределах листа К-42-XII, в 17 км юго-западнее с. Айшабиби и в 27 км юго-западнее г. Тараз, представлен щебенисто-дресвяными (в приповерхностной части) и скальными грунтами-сланцы, песчаники. Участок расположен в пределах северо-восточного склона горы Каратау, на стыке с предгорной равниной. Поверхность участка представлена расчлененным рельефом с абсолютными отметками в пределах 795-825м . Координаты условного центра участков: №1. 420 45’ 14,62” с.ш., 710 01’ 22,92” в.д. №2- 420 45’ 09,97” с.ш., 710 01’ 32,89” в.д. Г.Р. №3- 420 45’ 03,36”с.ш., 710 01’ 31,99”в.д., №4- 420 45’ 08,00”с.ш., 710 01’ 22,04”в.д.
Ближайший жилой массив- аул Актобе, в южной стороне на расстоянии более 10 км 
Близлежащим крупным водным объектом к участку «SMS-Куюк» является озеро Биликоль, расположенное в 30 км к северо-западу, и плотина Терис-Ащыбулак в 11 км на юго-запад.
	2) Описание затрагиваемой территории 
[bookmark: _Hlk239339427][bookmark: _Hlk239587371]Месторасположение объектов: Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, Кызылсуский с.о..
Добыча включает в себя проведение открытых горных работ на площади 4,89 га, что приведет к нарушению земельных участков площадью 4.89 га.
Эксплуатационные работы на месторождение «SMS-Куюк» начаты в 2026 году с объемом добычи 300,0 тыс. тонн в год. Проектная мощность достигается на первом году эксплуатации месторождения.
Район расположения участков по рельефу: холмисто, увалистая. Поверхность участокв нарушенных земель равнинная плоскость. Абсолютные отметки поверхности земли колеблятся в пределах 100,0-150,0 м. Участок в геоморфологическом отношении находится в восточной части Подуральского плато.
Зоны отдыха, памятники культуры и архитектуры, охраняемые природные территории, ландшафтно-рекреационные зоны, дачные участки в районе расположения объекта отсутствуют.
Объект находится за пределами водоохранных зон и полос, в районе расположения проектируемой промплощадки предприятия отсутствуют поверхностные водные объекты.
Санитарно-профилактических учреждений, зон отдыха, медицинских учреждений и объектов, охраняемых законом в районе расположения рассматриваемой промплощадки предприятия нет.

3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:
[bookmark: _Hlk208503001]	Инициатор намечаемой деятельности: ТОО “СП «Сине Мидас Строй», БИН 060340007296, Юр. адрес: г.Актобе, ул.Смагулова 9/2, +7(705)-757-00-52, bibigul_1611@mail.ru.
Разработчик проектной документации: ИП «Eco-Logic» Головченко Н.М., Республика Казахстан, 100008, г. Караганда, ул. Жамбула, 1,21, Тел/факс: (701) 787-26-98, e-mail: dr.hadron@mail.ru

	Обоснование места выбора – рекультивации нарушенных земельных месторождение осадочных пород «SMS-Куюк» расположено на землях Жамбылского района, Жамбылской области.

	4) Краткое описание намечаемой деятельности
Эксплуатационные работы на месторождение «SMS-Куюк» начаты в 2026 году с объемом добычи 300,0 тыс. тонн в год. Проектная мощность достигается на первом году эксплуатации месторождения.
проектом предусматривается только технический этап рекультивации. 
Технический этап рекультивации заключается в следующем: 
- очистка территории от промышленных отходов, уборка крупнообломочного материала, навалов породы;
- выполаживание откосов карьера до крутизны 1:3 до 1:4 (среднее 1:3,5);
- нанесения слоя зачистки (0,20 м) на поверхности откосов карьера;
- оставление подготовленных поверхностей под самозаростание.
Направление рекультивации санитарно-гигиеническое.
объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду:

Работы по техническому этапу рекультивации предусмотрено проводить после завершения эксплуатации в следующей последовательности: 
- очистка территории от промышленных отходов, уборка крупнообломочного материала, навалов породы;
- обеспечение безопасного состояния карьера, выполаживание верхнего уступа карьера под 300; 
- очистка и санитарно-гигиеническая рекультивация территорий промплощадки;
- засыпка промоин, выравнивание неровностей территории, путем засыпки пустой породой и планировки (бульдозерная планировка);
- выполаживание откосов отвалов до 30° (выполняется в случае окончательного отказа от дальнейшей разработки карьера другими инвесторами, так как выполаживание откосов при дальнейшей эксплуатации приведет к технологическим сложностям отвалообразования;
- планировка и уплотнение (прокатка) поверхностей отвалов и куч пустой породы;
- нанесение плодородного слоя.
Режим работы на техническом этапе рекультивации принят аналогичный режиму работы в эксплуатационный период. Работы по рекультивации выполняются теми же механизмами, которые использовались при эксплуатации:
- количество смен в сутки – 1 смена;
- продолжительность смены – 8 часов.
В процессе выбора специализированной техники для проведения рекультивационных работ наиболее важной задачей является подбор оборудования целесообразного с экономической и технологической точек зрения. Участок проведения восстановительных работ должен быть снабжен комплексом машин, для которого затраты на выемку, перемещение и укладку единицы объема грунта минимальны при строгом соблюдении технологических требований к рекультивации.
Сельскохозяйственное направление рекультивации предусматривает приведение нарушенных земель в состояние, не оказывающее отрицательного воздействия на окружающую среду. 
сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах: 
Рабочий проект рекультивации нарушаемых земель предусматривает проведение рекультивации в  один этап - технический 
Техническая рекультивация, осуществляемая для сохранения плодородного слоя почвы, включается в общий комплекс работ по разработке полезных ископаемых и строительству. Согласно акта обследования нарушенных земельных участков, подлежащих рекультивации, задания на проектирование, выданного заказчиком, характеристики земель, а также учитывая, что прилегающие земли, используются как пастбищные угодья, для выпаса скота, выбрано сельскохозяйственное назначение. Объемы работ по техническому этапу рекультивации по карьеру напрямую зависят от мощности продуктивных образований, высоты бортов карьера, периметра карьера, ширины полосы, выполаживания бортов карьера.
Режим работы рекультивации месторождения принят аналогичному режиму работы карьера в эксплуатационный период. Настоящим проектом предусматривается работы по техническому этапу рекультивации производить в 1 смену продолжительностью 8 часов.
Работы по рекультивации месторождения проводится в теплое время года и выполняются теми же механизмами, которые использовались на горных работах в карьере.
Освобождение территории от оборудования и очистка от мусора производится до начала выполаживания бортов и планировки дна карьера. Для предотвращения попадания людей и животных в выработанное пространство карьера, а также восстановления земель до исходного состояния для использования в качстве пастбищ, необходимо произвести выполаживание бортов карьера до угла 350
Выполаживание и планировочные работы будут произведены с помощью бульдозера. Рекультивационные работы проведены по Схеме выполаживания карьера. 
Работы по рекультивации планируется начать в 2026 г. 
Сроки проведения рекультивации 2026г.

площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности:
Общая площадь технического этапа рекультивации -4,89 га.

краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта:
Исходя из природных условий района расположения месторождение проектом принято сельскохозяйственное направление рекультивации с техническим этапом работ. Вид использования –пастбища. 
Целью сельскохозяйственного направления рекультивации нарушенных земель является предотвращение отрицательного воздействия нарушенных территорий на окружающую природную среду и создание на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий (пастбищ).

5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты: жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности: 
не прогнозируется;	
биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы): не прогнозируется
земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая  органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации): 
изъятие земель и деградация почв не прогнозируется; 
воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество  вод): 
не прогнозируется; 
атмосферный воздух; сопротивляемость к изменению климата экологических и социально- экономических систем: не прогнозируется; 
материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том 
числе архитектурные и археологические), ландшафты: не прогнозируется; 
взаимодействие указанных объектов: не прогнозируется. 

6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности:

	Атмосферный воздух. По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы относятся к относительно локальному типу загрязнения, который характеризуется повышенным содержанием загрязняющих веществ лишь в производственной зоне. По временному масштабу воздействия относится к краткосрочному воздействию.
При проведении работ по рекультивации нарушенных земель в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния %: 70-20 – 8,76895 т/г., Количество наименований загрязняющих веществ (с указанием класса опасности): Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3) – 8,76895 т/год. Итого: 0,83094 г/с, 8,76895 т/год.
Интенсивность воздействия не значительная, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.
Воздействие низкой значимости. Строительные работы на жилую, селитебную зону, здоровье граждан не окажет негативного влияния, с учетом их отдаленности.
Водные ресурсы. Проектом не предусмотрены сбросы производственных сточных вод в накопители, водные объекты или пониженные места рельефа местности ввиду их отсутствия. 
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды – 18м3/год. 
Хозяйственно-бытовые сточные воды предусматривается отводить в биотуалет, по мере накопления предусмотрена передача стоков на очистные сооружения по Договору. 
Договор будет заключен непосредственно перед началом намечаемой деятельности.	Физические факторы воздействия. Проведение рекультивации нарушенных земель не включает в себя такие источники физического воздействия, как электромагнитное и радиационное излучения, шумовые и вибрационные воздействия, способные оказать негативное воздействие на прилегающие территории и население ближайшей селитебной зоны.
	Отходы производства и потребления. В процессе работы и жизнедеятельности персонала предприятия при рекультивации нарушенных земель будут образовываться твёрдо-бытовые отходы образуются при жизнедеятельности персонала (неопасный, 20 03 01) – 0,2465 т/период;  промасленная ветошь образуются в результате использование тряпья для механизмов спецтехники (опасный 15 02 02*) – 0,17928 т/период.
Общий объем составляет 0,426 т/год, относится к неопасным и опасным отходам.
На предприятии установлены металлические контейнеры для ТБО и ветоши. В них происходит накопление отходов. Не реже 1 раза в 6 месяцев отходы вывозятся на полигон ТБО и по договору со специализированной организацией. Контроль над состоянием контейнеров и своевременным вывозом отходов ведется экологом предприятия либо ответственным лицом предприятия.
	Почвенно-растительный покров. В рамках раздела ООС установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров локальное. Незначительное воздействие носит допустимый характер при соблюдении мероприятий по восстановлению нарушенных земель (проведении строительства). Воздействие на почвенный покров низкой значимости.

7) информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления: 
Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности – невелика. 
Проектом предусматриваются технические и проектные решения, обеспечивающие высокую надежность и экологическую безопасность производства. Однако, даже при выполнении всех требований безопасности и высокой подготовленности персонала потенциально могут возникать аварийные ситуации, приводящие к негативному воздействию на окружающую среду. Анализ таких ситуаций не должен рассматриваться как фактический прогноз наступления рассматриваемых ситуаций. 
Рекультивационные работы не являются опасными по выбросу взрывоопасных газов и горючей пыли. 
Наиболее вероятными авариями на рассматриваемом объекте могут быть пожары. 
Проектные решения предусматривают все необходимые мероприятия и решения, направленные на недопущение и предотвращение данных ситуаций.

о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений;
Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает способность саморазрушения окружающей среды. 
К природным факторам относятся: 
• землетрясения; 
• ураганные ветры; 
• повышенные атмосферные осадки. 
Под антропогенными факторами – понимается быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации
К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и 
ликвидации их последствий, включая оповещение населения; 
Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении риска, связанном с природными факторами. 
С учетом вероятности возможности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним. 
Район расположения месторождения считается не опасным по сейсмичности, а также по риску возникновения наводнений и паводков. 
Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и охраны окружающей природной среды при намечаемой деятельности на участках играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками предприятия. Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций: 
• строгое выполнение проектных решений для персонала предприятия; 
• обязательное соблюдение всех правил техники безопасности при эксплуатации опасных производств; 
• контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться; 
• своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования; 
• все операции по ремонту оборудования проводить под контролем 
ответственного лица; 
При своевременном и полномасштабном выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций возникновение аварийных ситуаций и соответственно экологический риск сводится к минимальным уровням.

8) краткое описание: мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду; мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям; возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия; способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности;

Проектной документацией на рекультивацию нарушенных земель предусмотрено проведение рекультивации (технический этап) при добычи осадочных пород (песчаников и алевролитов) на участке «SMS-Куюк в Жамбылском районе Жамбылской области.  
Рекультивация нарушенных земель, образованных в результате проведения добычи на участке «SMS-Куюк в Жамбылском районе Жамбылской области несет положительный характер воздействия на почвенный покров района расположения предприятия.
При соблюдении требований Экологического кодекса Республики Казахстан рекультивация нарушенных земель не окажет существенного негативного воздействия на окружающую среду. 
Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду включают методы предотвращения и снижения загрязнения: 
 Воспитание персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным и растениям; 
 Контроль за предотвращением разрушения и повреждения гнезд, сбором яиц без разрешения уполномоченного органа; 
 Своевременный профилактический осмотр, ремонт и наладка работы техники; 
 Организовать места сбора и временного хранения отходов; 
 Обеспечить своевременный вывоз отходов в места захоронения, переработки или утилизации; 
 Исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети; 
 Поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей; 
 Сохранение растительного слоя почвы; 
 Запрещение кормления и приманки диких животных; 
 Запрет на охоту и отстрел животных и птиц; 
 Предупреждение возникновения пожаров; 
 Сбор хозяйственно-бытовых стоков в биотуалет, с последующим вывозом на очистные сооружения; 
 Предотвращение разливов ГСМ. 
 Применение производственного оборудования с низким уровнем шума. 
 Строгая регламентация ведения работ на участке. 
 Разработка оптимальных схем движения. 
 Проведение контроля за параметрами шума и вибрации. 
Рабочий проект рекультивации нарушенных земель предусматривает проведение сельскохозяйственного направления рекультивации в один этап (технический). 
Рекультивация нарушенных земель является природоохранным мероприятием, при соблюдении техники безопасности, промышленной безопасности и санитарии, пожарной безопасности, намечаемая деятельность не окажет отрицательного влияния на окружающую среду района работ. 
9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:

Источниками экологической информации при составлении настоящего отчета являются: 
 Рабочий проект “Рекультивации нарушенных земель в результате добычи осадочных пород (песчаников и алевролитов) на участке «SMS-Куюк в Жамбылском районе Жамбылской области». 
  Акт обследования нарушенных земель, подлежащих рекультивации. 
 Информационный сайт РГП «Казгидромет». 

	

