Нетехническое резюме

«Проект разработки участка № 4 месторождения Инкай» подготовлен в соответствии с требованиями Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утверждённой приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.
Заказчик проекта: ТОО «СП „Южная горно-химическая компания“», юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Кыземшекский сельский округ, п. Кыземшек, мкр. 1, д. 23, кв. 36.
Исполнителем проекта является ТОО «Gravity Construction KZ», обладающее государственной лицензией №02688P  от 17.08.2023 г. на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по подвиду деятельности «Природоохранное проектирование, нормирование для I категории хозяйственной и иной деятельности» (Приложение 1).
В настоящий момент Товарищество осуществляет деятельность согласно действующей Рабочей программе (Дополнение МИ 6, рег. № 5072-ТПИ от 07.07.2022 года), составленной на основании «Проекта разработки участка Ме 4 месторождения Инкай в Сузакском районе Туркестанской области и в Шиелийском районе Кызылординской области Республики Казахстан», утвержденного Генеральным директором Товарищества 13.08.2021 года. 
По итогам переговоров принято решение Общего собрания Участников ТОО «СП «ЮГХК›› (протокол № б/н от 18.02.2022 года), в рамках которого Участники согласились с тем, что должна быть компенсация не добытого в 2023-2024 годах урана в последующие периоды до конца срока действия Контракта (до 07.07.2029г.), что требовало внесения в него соответствующих изменений и дополнений, таких как корректировка Рабочей программы. 
Также, в соответствии с пунктом 22 статьи 278 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании›› (далее - Кодекс) обладатели права недропользования по контрактам, заключенным до введения в действие Кодекса, вправе осуществлять деятельность на участке недр в соответствии с проектными документами, утвержденными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, действовавшим до введения в действие Кодекса. Изменения в указанные проектные документы с учетом положения части третьей настоящего пункта вносятся согласно положениям о внесении изменений в проектные документы, предусмотренным Кодексом. При этом показатели проектных документов должны соответствовать аналогичным показателям, предусмотренным Рабочей программой контракта. 
Ввиду вышеизложенного, для внесения изменений и дополнений в Проект с последующей корректировкой Рабочей программы к Контракту, Товарищество в ноябре 2024 года заключило договор с ТОО «Gravity Construction KZ». В рамках договора был разработан и согласовал Проект, проведены все необходимые процедуры по получению положительных заключений Государственных органов в области экологии и промышленной безопасности, в том числе, были проведены общественные слушания и получены экологические разрешения на воздействие в Туркестанской и Кызылординской областях. 
Однако, при рассмотрении аналогичного Проекта Товарищества по месторождению Акдала Центральной комиссией по разработке месторождений урана Республики Казахстан (далее - РК), Агентством РК по атомной энергии было дано заключение о согласовании изменений и дополнений к Контрактам сроком на 2 календарных года, то есть до 31.12.2027 года, до момента утверждения «Единых норм и правил, предъявляемых к проектным документам», которые в настоящий момент на стадии разработки. Учитывая, что действующий Контракт по участку №4 месторождения Инкай имеет срок до 08.07.2029 года, дальнейшие работы по внесению изменений в Проект Товарищество сочло не рентабельными на текущий момент. 
Учитывая сложившуюся ситуацию, Товарищество продолжает производственную деятельность в рамках Проекта, утвержденного в 2021 году, в связи с чем возникла необходимость повторного прохождения государственной экологической экспертизы и получения экологические разрешения на воздействие в Туркестанской и Кызылординской областях с целью соблюдения экологического законодательства РК.
Настоящий проект подготовлен на основании пункта 2.6 Приложения 1 к Инструкции (подземная добыча твёрдых полезных ископаемых) и пункта 7.13 Приложения 2 к Экологическому кодексу, относящего уранодобычу к видам деятельности I категории.
Разработка участка № 4 ведётся в рамках утверждённой рабочей программы до 2029 года. Деятельность осуществляется в пределах ранее утверждённого горного отвода, без необходимости изъятия новых земель.
Действующая рабочая программа предусматривала объёмы добычи, указанные в таблице 1
Таблица 1 - График добычи урана на 2026-2029 гг. в соответствии с корректировкой проекта 2025 года 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029

	Добыча урана
	тн.
	2400
	2400
	2400
	1017



Таблица 2 - Планируемый график добычи урана на 2026-2029 гг. согласно рабочей программе к контракту №1800 дополнение №6
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029

	Добыча урана
	тн.
	2400
	2400
	2400
	405



Таблица 3 - Производственная программа по Туркестанской области
	Наименование показателя
	Ед.изм
	всего/ср
	Годы разработки

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029

	ВСЕГО скважин 
	скв.
	1285
	404
	427
	392
	62

	ВСЕГО технологических скважин
	скв.
	1232
	387
	409
	375
	61

	_-откачных
	скв.
	271
	73
	86
	106
	6

	_-реверсивных
	скв.
	2
	0
	2
	0
	0

	_-закачных
	скв.
	889
	287
	295
	255
	52

	_-наблюдательных
	скв.
	70
	27
	26
	14
	3

	_- перебуры
	скв.
	6
	2
	2
	2
	0

	_-эксплоразведочных
	скв.
	47
	15
	16
	15
	1

	Штат, задействованный при бурении
	 
	90
	28
	30
	28
	4


Сроки реализации намечаемой деятельности охватывают период с 2026-2029 гг. 
Ниже приведена сравнительная таблица производственных программ 2025 и 2026 гг.:


Таблица 4 – Сравнительная таблица производственных программ 2025 и 2026 гг.
	Проект
	Наименование показателя
	всего
	Годы 

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	08.07.2029

	2026
	Добыча урана
	7605
	2400
	2400
	2400
	405

	
	ВСЕГО СКВАЖИН, в т.ч.:
	2016
	669
	672
	612
	63

	
	- скважин по Туркестанской области
	1285
	404
	427
	392
	62

	
	- скважин по КО
	731
	265
	245
	220
	1

	2025
	Добыча урана
	8217
	2400
	2400
	2400
	1017

	
	ВСЕГО СКВАЖИН, в т.ч.:
	2972
	966
	842
	762
	402

	
	- скважин по Туркестанской области
	710
	422
	0
	234
	54

	
	- скважин по КО
	2262
	544
	842
	528
	348



Данным проектом предусматривается проведение добычи урана способом подземного скважинного выщелачивания с 2026 года до 2029 года на участке 4 месторождения Инкай, в соответствии с Техническим заданием на проектирование.
Все строительные работы, связанные с добычей урана на участке №4 месторождения урана Инкай, будут выполняться по отдельным Рабочим проектам на строительство в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».
Все проектные мероприятия реализуются в рамках ранее согласованных технологических решений, с использованием действующих мощностей и инфраструктуры. Предусмотрены меры по охране атмосферного воздуха, недр, почв, водных ресурсов и биоты, мероприятия по обращению с отходами, экологический мониторинг и программа озеленения с ежегодной посадкой.
Проект соответствует требованиям экологического законодательства Республики Казахстан и не оказывает существенного воздействия на компоненты окружающей среды при условии соблюдения предусмотренных технических и организационных мер.

Основное загрязнение атмосферы на территории проектируемых блоков месторождения будет происходить при сооружении скважин за счет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей автотранспортной и строительной техники, работе двигателя компрессора эрлифтной установки, пылении при выполнении земляных работ.
Буровые станки для сооружения технологических скважин работают от линий электропередач и не являются источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут являться:
Источник 0007 – Компрессор XRVS;
Источник 0008 – Компрессор XRVS;
Источник 6001 – Передвижные источники (не нормируются);
Источник 6022 – Экскаватор-выемка грунта;
Источник 6023 – Земляные работы. Экскаватор – обратная засыпка;
Источник 6024 – Бульдозер – планировочные работы
Источник 6026 – Заправка топливом
Источник 6027 – Заправка топливом
Источник 6028 – Заправка топливом
Источник 6029 – Сварочные работы
Источник 6030 – Сварочные работы
В соответствии с проектными решениями, на период реализации работ в Туркестанской области определено 11 источников выбросов загрязняющих веществ, из них:
· 2 источника являются организованными, т.е. имеют выходной патрубок, трубу или иное инженерное сооружение, через которое осуществляется контроль выбрасываемых газов;
· 9 источников классифицированы как неорганизованные, то есть загрязнение происходит при рассеянном поступлении примесей в приземный слой атмосферы, без направленного выхода.
Анализ результатов показал, что границе СЗЗ и в расчётных точках концентрации ЗВ, выбрасываемых источниками загрязнения, не превышают ПДК. 
Согласно производственной программе наибольшее количество скважин предусмотрено пробурить в 2027 году. В связи с тем, что, максимальное количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходятся на 2027 год, то и расчёт рассеивания произведён по объёмам данного года. 
В связи с вышеизложенным в качестве нормативов ПДВ рекомендуется принять данные за 2027 год. 

В настоящей Программе рассматривается стадия горно-подготовительных работ. Стадия добычи урана способом ПСВ не предполагает образование отходов. 
Специализированное программное обеспечение при подготовке данного раздела не применялось.
Все работы по обслуживанию и ремонту техники, оборудования задействованных на буровых работах, осуществляются на промышленных площадках за пределами добычных блоков. Поэтому на проектируемом объекте не образуются отходы, связанные с данными видами работ.
В процессе работ автотранспорт и техника будут принадлежать подрядной организации, привлекаемой для выполнения работ. 
Программой определены виды отходов, образование которых возможно на участке работ. При использовании арендованного автотранспорта и спецтехники или ремонте и замене отработанного масла в ближайших поселковых боксах и СТО, отходы не будут отнесены к рассматриваемому объекту разработки.

[bookmark: _Hlk170143051]В процессе горно-подготовительных работ на рассматриваемой площадке образуются следующие отходы производства и потребления:
· промасленная ветошь;
· коммунальные отходы (ТБО);
· отходы сварки;
· буровой шлам.
Все виды отходов силами подрядной организации передаются на дальнейшую утилизацию или переработку согласно заключенным договорам.

Лимит накопления отходов на стадии горно-подготовительных работ
	[bookmark: _Hlk184197936]с
	Образование, т/год
	Лимит накопления отходов т/год
	Повторное использование переработка тонн/год
	Передача сторонним организациям, т/год

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего
	
	
	
	

	2026
	6592,659
	6592,659
	 
	6592,659

	2027
	6993,265
	6993,265
	 
	6993,265

	2028
	6479,805
	6479,805
	 
	6479,805

	2029
	998,845
	998,845
	 
	998,845

	в том числе отходов производства
	
	
	
	

	2026
	6590,559
	6590,559
	 
	6590,559

	2027
	6991,015
	6991,015
	 
	6991,015

	2028
	6477,705
	6477,705
	 
	6477,705

	2029
	998,545
	998,545
	 
	998,545

	отходов потребления
	
	
	
	

	2026
	2,1
	2,1
	 
	2,1

	2027
	2,25
	2,25
	 
	2,25

	2028
	2,1
	2,1
	 
	2,1

	2029
	0,3
	0,3
	 
	0,3

	[bookmark: _Hlk167196099]Опасные отходы

	Ткани для вытирания (промасленная ветошь) 15 02 02*
	0,102
	0,102
	
	0,102

	Неопасные отходы

	Отходы сварки 12 01 13
	0,003
	0,003
	
	0,003

	Комунальные отходы ТБО 20 03 01
	
	
	
	

	2026
	2,100
	2,100
	
	2,100

	2027
	2,250
	2,250
	
	2,250

	2028
	2,100
	2,100
	
	2,100

	2029
	0,300
	0,300
	
	0,300

	Буровой шлам Отходы, не указанные иначе 01 05 99  
	
	
	
	

	2026
	6590,454
	6590,454
	
	6590,454

	2027
	6990,91
	6990,91
	
	6990,91

	2028
	6477,6
	6477,6
	
	6477,6

	2029
	998,44
	998,44
	
	998,44

	Зеркальные

	
	
	
	
	



Результаты комплексного исследования проб бурового шлама рудника рассматриваемого месторождения, отобранные в разных точках его образования, показали, что по компонентному составу они близки между собой и незначительно отличаются друг от друга. Данное обстоятельство дает нам основание распространить полученные результаты на основной массив буровых шламов рудника. Обнаруженные компоненты бурового шлама состоят преимущественно из кислорода, азота, углерода, фосфора, серы, кремния, алюминия, железа и являются природными соединениями, физиологичными для организма. Все они не представляют опасности для человека и окружающей среды и относятся к практически неопасным веществам.
Хранение отходов организовано с соблюдением не смешивания разных видов отходов. Данные отходы передаются сторонним организациям по договору.

Образующиеся отходы не входят в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат в регистр выбросов и переноса загрязнителей (согласно правилам ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей).


Для снижения воздействия на атмосферный воздух при выполнении буровых работ на месторождении, учитывая, что основными источниками выбросов является буровая техника и автотранспорт, следует предусмотреть проведение следующих мероприятий согласно Приложению 4 Экологического Кодекса:
· обучение обслуживающего персонала реагированию на аварийные ситуации;
· своевременное и качественное обслуживание спецтехники и автотранспортных средств;
· использование техники и автотранспорта с выбросами ЗВ, соответствующих стандартам;
· сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на холостом ходу;
· для снижения пыления – ограничение по скорости движения транспорта и использование поливомоечных машин для подавления пыли;
· использование качественного дизельного топлива и бензина для заправки техники и автотранспорта.
· проведение буровых работ с применением агрегатов с электрическим приводом главных механизмов;
· тщательная технологическая регламентация проведения буровых работ
· запрет на сжигание отходов и строительного мусора на буровой площадке и прилегающей территории
· автотранспортные средства, на которых осуществляется перевозка пылящих материалов навалом, оснащаются тентовыми укрытиями кузовов, не допускающими рассыпания и выпыливания грузов из кузовов в процессе транспортировки.
Своевременный технический осмотр автотранспорта с его проверкой на соответствие норм токсичности и дымности отработавших газов, установленным государственными стандартами (ГОСТ 21393-75 и СТ РК 1433-2005) и Технического регламента требованиях к выбросам вредных веществ (загрязняющих) автотранспортных средств, выпускаемых на территорию РК.
На основании оценки воздействия на атмосферу при проведении буровых работ был выполнен прогноз предполагаемого загрязнения, характеризующегося видовым и количественным перечнем вредных веществ, которые не создают в зоне влияния объекта приземных концентраций, превышающих значение ПДК.
Выполненные расчёты рассеивания при реализации работ показали, что ожидаемые максимальные концентрации загрязняющих веществ не превысят предельно-допустимых значений.
На основании проведённого анализа можно сделать вывод о том, что основное воздействие на атмосферу в процессе буровых работ на рассматриваемом участке будет происходить в пределах территории предприятия.
Предлагаемые мероприятия реализуются с помощью организационных мер и не требуют капитальных финансовых затрат.
Реализация предложенного комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при проведении работ.

Для снижения воздействия проектируемых работ при сооружении скважин и опытной добычи на водные ресурсы проектом предусматривается комплекс мероприятий согласно Приложению 4 Экологического Кодекса РК. Мероприятием по охране и рациональному использованию водных ресурсов является комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, способствующих экономному использованию вод и предотвращению их загрязнения.
С привязкой к применяемому при сооружении скважин оборудованию и выполняемым работам к мероприятиям по охране и рациональному использованию водных ресурсов могут быть отнесены:
· совершенствование производственных процессов с целью уменьшения объемов сбросов сточных вод в природные водные объекты, направленное на предотвращение загрязнения и вредного воздействия;
· осуществление комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов;
· строительство систем водоснабжения с замкнутыми циклами, очистных сооружений, основанных на использовании механических методов очистки;
· ликвидация накопителей сточных вод, очагов загрязнения подземных вод, исторических загрязнений и источников негативного влияния на водные ресурсы для снижения негативных последствий их воздействия на водные объекты.
Исходя из рекомендуемого типового перечня, проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов при сооружении скважин:
· повторное использование отработанных буровых растворов;
· сооружение зумпфов, в т. ч. и специализированных для бурового шлама из рудного горизонта, очистка (отстаивание) буровых шламов, ликвидация и рекультивация зумпфов;
· цементация затрубного пространства первого от поверхности водоносного горизонта;
· использование технологических растворов при добыче урана способом ПСВ в замкнутом цикле.
Предлагаемые мероприятия финансируются за счёт средств природопользователя.
Цементацией затрубного пространства скважин является составной частью вспомогательных работ, сопутствующих бурению и входит в стоимость дополнительных материальных затрат по бурению скважин.
С целью уменьшения загрязнения грунтовых вод на промплощадке, где располагаются поверхностные сооружения (технологические карты выщелачивающих и продуктивных растворов, контейнеры на площадке временного хранения НРО и т.д.), контролируется состояние грунтовых вод в четвертичных отложениях с помощью наблюдательных скважин.
Основными требованиями, предъявляемыми к качеству сооружения технологических трубопроводов, являются:
- полная герметичность трубопроводов для подачи выщелачивающих растворов и отсутствие утечек в трубопроводах для отвода продуктивных растворов;
- при сооружении трубопроводов использование труб, выполненных из стойкого к кислотам материала (полиэтилена или нержавеющей стали).
Согласно регламенту проведения работ предусмотрены три стадии выщелачивания: закисление, интенсивное выщелачивание и отмывка недр.
Hа стадии отмывки кислотность ПР 2,5 г/л поддерживается по стабильным значениям pH не выше 2,5 и остаточной кислотности до 0,5 г/л.
Пpи извлечении металла 65 - 70 % от запасов геометрического контура и наличии низких значений pH 1 -1,5, а также остаточной кислотности 1,5-2,5 г/л и выше, целесообразно перейти на отмывку оборотными растворами без подкисления.
Подача раствора в скважину осуществляется буровым насосом через колонну бурильных труб, опущенных не доходя забоя на 1,0 – 1,5 м.
Проектом принимается метод естественной деминерализации остаточных растворов подземного выщелачивания горизонтами-носителями оруденений. Указанный метод основан на снижении минерализации остаточных растворов за счёт их физико-химического воздействия со "свежими породами" в процессе движения растворов с потоком естественных подземных вод.

