НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
к проекту нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
«Склад жидких реагентов на 200 м³ на участке № 3 месторождения „Инкай“»

1 Общая информация о проекте. Настоящее нетехническое резюме подготовлено к проекту нормативов допустимых выбросов для периода эксплуатации склада жидких реагентов. Документ предназначен для ознакомления общественности с назначением объекта, применяемой технологией, ожидаемыми выбросами в атмосферный воздух, результатами расчета рассеивания и предусмотренными природоохранными мерами. Информация изложена без сложных расчетных формул и специальных программных таблиц.
Заказчиком и оператором объекта является ТОО «Казатомпром-SaUran». Разработчик проекта нормативов допустимых выбросов — ТОО «SAAF Group». Объект размещается в Сузакском районе Туркестанской области, на участке № 3 месторождения «Инкай», в пределах существующей производственной территории предприятия.
Склад предназначен для приема из специализированных автомобильных цистерн, временного хранения и последующей подачи концентрированной серной кислоты, используемой в технологическом процессе подземного скважинного выщелачивания урана. На территории склада добыча и переработка урановой руды, производство серной кислоты либо выпуск готовой продукции не осуществляются. Объект относится к вспомогательной технологической инфраструктуре действующего предприятия.
Проектная вместимость склада составляет 200 м³. Резервуарный парк включает два горизонтальных стальных резервуара РГС-100 вместимостью по 100 м³ каждый. Один резервуар используется как основной, второй — как резервный и предназначен для приема реагента при ремонте, обслуживании или аварийном освобождении основного резервуара. Одновременная работа обоих резервуаров в качестве основных не предусматривается.
Главный вывод проекта состоит в том, что при штатной эксплуатации, сохранении герметичности оборудования и исправной работе системы улавливания паров воздействие на атмосферный воздух будет локальным и допустимым. Расчетные концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны значительно ниже установленных гигиенических нормативов. Продолжительность эксплуатации склада принята равной пяти годам.

2 Местоположение и характеристика территории. Проектируемый склад расположен на участке № 3 месторождения «Инкай» в Сузакском районе Туркестанской области. Ориентировочная координата площадки: 45°17′09″ северной широты, 67°31′31″ восточной долготы. Размещение предусмотрено на производственной территории, используемой для технологических нужд предприятия. Дополнительное изъятие земель населенных пунктов и размещение объекта в жилой зоне не предусматриваются.
Ближайший населенный пункт находится на расстоянии более 12 км от склада. Между объектом и жилой застройкой отсутствуют территории постоянного проживания населения. Такое расположение снижает вероятность воздействия выбросов, шума и производственных операций на население. Для оценки качества атмосферного воздуха принята санитарно-защитная зона размером 500 м.
2.1 Основные сооружения.
два резервуара РГС-100 для хранения серной кислоты — основной и резервный;
площадка приема специализированных автомобильных цистерн и узел герметичного слива;
приемная емкость и насосная станция с рабочим и резервным оборудованием;
закрытые технологические и дренажные трубопроводы из коррозионно-стойких материалов;
адсорбер для улавливания и нейтрализации паров и аэрозоля серной кислоты;
операторная, пункт самопомощи и склад сухих нейтрализующих материалов;
аварийный зумпф, химически стойкое покрытие площадки, защитное ограждение и наружное освещение;
комплектная трансформаторная подстанция и линия электроснабжения.
Технологическое оборудование имеет электрический привод. Стационарные котельные, печи, факельные установки и другие установки сжигания топлива на складе отсутствуют. Поэтому постоянные выбросы продуктов сгорания топлива при эксплуатации объекта не образуются. Выбросы автотранспорта, доставляющего реагент, относятся к передвижным источникам и в нормативы стационарных источников склада не включаются.
Рельеф площадки преимущественно ровный и не создает условий для значительного накопления загрязняющих веществ. Климат района резко континентальный, с жарким сухим летом, холодной зимой и частыми ветрами. Эти характеристики учтены при моделировании рассеивания. Расчет выполнен для наиболее неблагоприятных сочетаний направления и скорости ветра, чтобы оценка не занижала возможный уровень воздействия.
Постоянное присутствие персонала непосредственно у резервуаров не требуется. Управление операциями выполняется обслуживающим персоналом; численность в смену составляет два человека, продолжительность смены — 12 часов. Контроль ведется за уровнем кислоты, давлением, расходом, состоянием насосов, арматуры, дыхательной системы, адсорбера и аварийных средств.

3 Технологический процесс эксплуатации. Серная кислота доставляется специализированным автомобильным транспортом. Автоцистерна устанавливается на оборудованной площадке с химически стойким покрытием и соединяется с приемной системой герметичным рукавом. До начала слива проверяются исправность арматуры и соединений, наличие свободной вместимости резервуара, готовность насосов, положение запорной арматуры, работа средств контроля уровня и готовность аварийного зумпфа.
Слив и перекачка выполняются по закрытой схеме. Использование открытых емкостей и свободный контакт кислоты с атмосферным воздухом не предусматриваются. При заполнении емкостей вытесняется газовоздушная смесь, которая может содержать небольшое количество паров и аэрозоля серной кислоты. Смесь направляется в адсорбер, где пары улавливаются и нейтрализуются, после чего очищенный воздух отводится через вентиляционную трубу насосной.
Транспортирование кислоты между приемным узлом, резервуарами, насосной и точкой отпуска осуществляется по надземным герметичным трубопроводам. Надземная прокладка позволяет регулярно осматривать коммуникации и своевременно выявлять коррозию, механические повреждения либо нарушение герметичности. При штатной эксплуатации трубопроводы не являются самостоятельными постоянными источниками выбросов.








3.1 Источники выбросов
	Источник
	Характеристика
	Загрязняющее вещество

	0001
	Вентиляционная труба насосной после системы улавливания
	Серная кислота

	6001
	Дыхательная система резервуара серной кислоты
	Серная кислота

	6002
	Склад сухого нейтрализующего реагента
	Карбонат натрия*



Источник № 0001 является организованным: газовоздушная смесь отводится через вентиляционную трубу. Источники № 6001 и № 6002 являются неорганизованными. Выделение серной кислоты возможно при изменении уровня реагента и вытеснении воздуха из оборудования. Пыление сухого нейтрализующего вещества возможно только при обращении с ним внутри склада.
*Фактически на складе применяется карбонат натрия Na₂CO₃. В перечне программного комплекса «ЭРА» отдельное наименование «карбонат натрия» отсутствует, поэтому при выполнении автоматизированных расчетов условно использована позиция кода 3153 «натрий гидрокарбонат (натрий карбонат однозамещенный)». Такое обозначение в программных таблицах имеет расчетный характер и не изменяет фактическое наименование хранимого реагента.
При нормальной эксплуатации выбросы имеют малую интенсивность. Технология основана на герметичности, резервировании основного оборудования, автоматическом контроле уровня и организованном улавливании паров. Аварийные выбросы в нормативы НДВ не включаются, поскольку они не относятся к штатному режиму и должны предупреждаться, локализоваться и учитываться отдельно.

4 Объемы выбросов и результаты расчета рассеивания
Нормативы рассчитаны отдельно для каждого стационарного источника и загрязняющего вещества. Максимальный разовый показатель характеризует наибольшую интенсивность выброса в граммах в секунду, а валовый показатель — допустимую массу выброса за календарный год при принятом режиме эксплуатации.

	Источник
	Вещество
	Выброс, г/с
	Выброс, т/год

	0001
	Серная кислота
	0,000311
	0,0098112

	6001
	Серная кислота
	0,001850
	0,0584000

	6002
	Карбонат натрия, в расчете код 3153
	0,002000
	0,0614400

	Итого
	По объекту
	0,004161
	0,1296512



Суммарный валовый выброс от объекта составляет 0,1296512 т/год. На серную кислоту приходится 0,0682112 т/год, на пыление сухого нейтрализующего реагента — 0,06144 т/год. Эти значения предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов на период эксплуатации склада при сохранении проектной мощности, состава оборудования и режима работы.

4.1 Оценка качества атмосферного воздуха
Расчет рассеивания выполнен на площадке размером 1300×1300 м с шагом расчетной сетки 50 м. Дополнительно заданы расчетные точки на границе санитарно-защитной зоны 500 м. Программа автоматически перебирала направления ветра от 0 до 360° и скорости ветра от 0,5 до 12 м/с, определяя наиболее неблагоприятные условия.

	Загрязняющее вещество
	Максимум на площадке, доли норматива
	На границе СЗЗ, доли норматива

	Серная кислота
	0,0685784
	0,0025135

	Код 3153, принятый для расчета реагента
	0,1977883
	0,0080467



Максимальные значения внутри расчетной площадки формируются непосредственно возле источников и также не превышают нормативов. На границе СЗЗ концентрация серной кислоты составляет около 0,003 предельно допустимого уровня, а расчетное значение по коду 3153 — менее 0,01 допустимого уровня. Зоны загрязнения свыше одного норматива не образуются.
Расчет показывает, что за пределами производственной территории воздействие будет незначительным. С учетом удаления ближайшего населенного пункта более чем на 12 км ожидаемые концентрации в жилой зоне будут существенно ниже значений, рассчитанных на границе СЗЗ. Увеличение размера СЗЗ по фактору загрязнения атмосферного воздуха не требуется.

5 Предупреждение загрязнения и аварийных ситуаций. Основным условием экологически безопасной эксплуатации является сохранение герметичности всей системы приема, хранения и подачи серной кислоты. Проектом предусмотрены технические и организационные меры, которые одновременно уменьшают штатные выбросы и вероятность аварийного пролива.
закрытый герметичный слив кислоты из автоцистерны и применение химически стойких рукавов;
основной и резервный резервуары, рабочее и резервное насосное оборудование;
контроль уровня реагента и защита резервуаров от переполнения;
герметичная запорная арматура, уплотнения и коррозионно-стойкие трубопроводы;
отвод вытесняемой газовоздушной смеси в адсорбер;
регулярная проверка дыхательных устройств, насосов, соединений и эффективности адсорбера;
химически стойкое покрытие площадки, защитное ограждение и аварийный зумпф;
наличие кварцевого песка, нейтрализующих материалов, герметичной тары и средств индивидуальной защиты;
соблюдение технологического регламента и оперативное устранение выявленных утечек.
Основной возможной аварийной ситуацией считается разгерметизация автоцистерны, резервуара, насоса, арматуры или трубопровода. При выявлении пролива подача кислоты немедленно прекращается, поврежденный участок отключается, а жидкость локализуется в пределах защищенной площадки и аварийного зумпфа. Для связывания кислоты применяется кварцевый песок ориентировочно из расчета 25 кг на 1 м² загрязненной поверхности, а также предусмотренные нейтрализующие материалы.
Если кислота попадет на открытый грунт, загрязненный слой подлежит снятию ориентировочно на глубину 20–25 см. Фактические границы загрязнения уточняются по результатам контроля. Загрязненный песок, грунт, ветошь и иные материалы собираются в химически стойкую герметичную тару и передаются специализированной организации. Сброс загрязненных жидкостей на рельеф или в водные объекты не допускается.

5.1 Воздействие на другие компоненты среды. При штатной эксплуатации технологические растворы обращаются в закрытой системе. Производственные сбросы в поверхностные и подземные воды проектом не предусматриваются. Защита почвы обеспечивается твердым химически стойким покрытием, контролем герметичности и локализацией возможных проливов. Объект размещается на существующей промышленной территории, поэтому дополнительное существенное нарушение естественных земель, растительности и мест обитания животных не ожидается.
Шум создается преимущественно насосным и вентиляционным оборудованием и имеет локальный производственный характер. Значительная удаленность жилой застройки исключает существенное шумовое воздействие на население. При соблюдении правил эксплуатации воздействие объекта на воздух, воды, почвы, растительный и животный мир оценивается как допустимое и контролируемое.

6 Производственный контроль и итоговая оценка. Эксплуатирующая организация должна обеспечивать производственный экологический контроль и учет выбросов. Контроль направлен на подтверждение соблюдения установленных нормативов, своевременное выявление отклонений и предупреждение негативного воздействия. Ответственность за организацию контроля несет ТОО «Казатомпром-SaUran».

6.1 Основные направления контроля
учет режима и продолжительности работы источников № 0001, 6001 и 6002;
контроль расхода и движения серной кислоты и сухого нейтрализующего реагента;
регулярный осмотр резервуаров, насосов, трубопроводов, фланцев, арматуры и дыхательной системы;
проверка технического состояния и эффективности адсорбера;
контроль соблюдения технологического регламента приема, хранения и отпуска кислоты;
учет фактических выбросов и сопоставление с утвержденными нормативами;
регистрация неисправностей, утечек, аварийных ситуаций и принятых мер;
контроль наличия аварийного запаса песка, нейтрализующих материалов, тары и средств защиты.
Нормативы НДВ действуют для штатного режима эксплуатации. Если изменятся вместимость склада, количество или тип резервуаров, технологическая схема, производительность оборудования, состав реагентов либо параметры источников выбросов, расчеты должны быть пересмотрены. То же относится к выявлению новых источников или увеличению фактических выбросов по сравнению с утвержденными значениями.

[bookmark: _GoBack]6.2 Итоговые выводы
склад является вспомогательным объектом и не осуществляет добычу или переработку урана;
прием, хранение и перекачка серной кислоты выполняются по закрытой герметичной схеме;
при эксплуатации учитываются три стационарных источника и два вида загрязняющих веществ;
общий предлагаемый норматив выбросов составляет 0,004161 г/с и 0,1296512 т/год;
максимальные концентрации на границе СЗЗ 500 м значительно ниже установленных нормативов;
ближайший населенный пункт расположен более чем в 12 км, поэтому существенное воздействие на население не ожидается;
увеличение санитарно-защитной зоны по фактору загрязнения воздуха не требуется;
при соблюдении проектных решений воздействие оценивается как локальное, допустимое и контролируемое.
Таким образом, эксплуатация склада жидких реагентов на 200 м³ на участке № 3 месторождения «Инкай» может осуществляться при соблюдении предлагаемых нормативов допустимых выбросов, технологического регламента, производственного экологического контроля и предусмотренных мер промышленной и экологической безопасности. Реализация проекта не приведет к превышению нормативов качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и в ближайшей жилой зоне.
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