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Основной деятельностью группы компаний «NARLEN» (официальный бренд мясоперерабатывающего предприятия ТОО «Каркын-2030», Казахстан) является производство колбасных изделий и мясных деликатесов.
ТОО «Каркын-2030» осуществляет убой 40 голов крупного рогатого скота и 10 голов лошадей в день. 

Годовая мощность предприятия 11000 тонн мясной продукции. Скотобоен с производительностью составляет 45 тонн в сутки;

В процессе производства колбасных изделий и мясных деликатесов 150 м³ сточных вод в сутки проходит очистку на очистных сооружениях перед сбросом на поля фильтрации.

Классификация намечаемой деятельности относительно перечней видов деятельности, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду или проведение скрининга воздействия намечаемой деятельности является обязательным определена следующим образом: в соответствии с разделом 2 приложения 1 к Экологическому кодексу от 2 января 2021 намечаемая деятельность соответствует пп. 10.8. «бойни с мощностями по переработке туш от 10 тонн в сутки»

В соответствии с приложением 8 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. МЗ РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, «Мощностью от 10 тонн до 30 тонн мяса в сутки» – относятся к объектам II класса опасности с СЗЗ – 300м.

На основании Приложения 2 ЭК РК и соответствующей Инструкции, намечаемая деятельность отнесена ко II категории воздействия. 4.1.1. «мяса и мясопродуктов с производственной мощностью не более 75 тонн готовой продукции в сутки»; 7.18. «любые виды деятельности с осуществлением сброса загрязняющих веществ в окружающую среду»; 

Объект существует с 2010 года. В данном скрирнинге строительство не рассмотривается.  Ранее заключение о результатах скрининга на разведение КРС не выдавалось. Потребность в разработке проекта возникла в связи с изменением условия природопользователя. А именно: предыдущем проекте указано что в колбасном цехе для варки и копчения исходного сырья установлена универсальная электроустановка SCHALLER THERMOSTAR SLT 2000 R-E в количестве – 6 ед, данное время в цехе электроустановка -10 шт. В настоящее время производственная мощность бойни возросла до 45 000 тонн. Инциатор имеет действующие  разрешение №: KZ43VCZ03357466 на эмиссии от  20.10.2023 год. Добавлен новые источники 0011,0012.0013, 0014,0015,0016,0017,0018,0019,0020,0021,0022 и источник 0010 изменен на 6002
Причиной превышения предельно допустимой концентрации в сбросах является то, что в предыдущем проектном решении сточные воды с бойни не отводились на поля фильтрации. Кроме того, ранее бойня перерабатывала не более 15 животных в день, в основном полагаясь на поставки уже разделанного мяса из сторонних источников.

Местоположение мясокомбината: Туркестанская область, Казыгуртский район, Какпакский сельский округ, село Какпак, улица Мектеп, дом 10.
Мясокомбинат расположен к северо-востоку от село Багыс. 
Территории мясокомбината граничит: 

- с северной стороны – сельскохозяйственные угодья; 

- с восточной стороны – на расстояние 235 метров откормом площадка; 

- с юго-восточной стороны – на расстояние 30 метров военным часть; 

- с южной стороны – свабодным участком, затем на расстояние 125 метров дорогой; 

- с западной стороны – на расстояние 90 метров жилым домом;
Ближайшие жилой дом расположен в западном направлении на расстоянии 90 м от территории маясокомбината.

На территории мясоперерабатывающего предприятия расположены: автостоянка, контрольно-пропускной пункт, водонапорная башня, площадка для временного содержания откормленного скота, убойный цех, склад готовой продукции, очистные сооружения, поля фильтрации, мясоперерабатывающий цех, столовая, склад сырья, а также административно-бытовой корпус.

Режим работы предприятии – 5 дней в неделю, 24 час/сут, 12 месяцев в год (240 день в год, 5760 час/год).

Кадастровый номер-19289046923

Текущий адрес-обл. Туркестанская, р-н Казыгуртский, с.о. Какпакский

Категория земель-Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения

Вид права-частная собственность

Целевое назначение-Для обслуживания коммерческих помещений (зданий и сооружений) независимо от вида деятельности
Площадь всего по документам-35442.44 м2 (3.5442 га)

Географические координаты: 

Северо-западная точка: Широта    41°33'41.25"С, долгота    69°29'33.88"В
Северо-восточная точка: Широта    41°33'46.59"Сдолгота    69°29'43.06"В
Юго-восточная точка: Широта   41°33'39.44"С, долгота   69°29'50.02"В
Юго-западная точка: Широта   41°33'38.07"С, долгота   69°29'39.38"В
В районе мясокомбината отсутствуют заповедники, памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты.

*Территория свободна от капитальной застройки, что исключает необходимость сноса существующих зданий и снижает затраты на подготовку площадки. 

*Участок значительным образом удалён от жилой застройки, что позволяет минимизировать воздействие на население и соответствует санитарно-защитным требованиям. 

Общая производительность предприятия по переработке мясо скота – 11000 т/сут, тушек цыплёнка-бройлера – 19 000 тонна в сутки.  (Цыплят не забивают на территории предприятия) Производительность по готовой продукции (колбасных изделий) – 70 т/сут. 

ТОО «Karkyn-2030» выращивает скот (лошадей и крупный рогатый скот) для производства колбасных изделий на собственной откормочной площадке. Закупка мяса птицы осуществляется на основании договора.

Комплекс очистных сооружений производственных сточных вод рас положенных в здании очистных сооружений, производительностью 150 м3/сут – 1 шт; 3. Очистные сооружения глубокой бологической очистки ПЛЁС УГБО производительностью 150 м3/сут габаритами в плане 12х4,8 м и глубиной 2,65 м. Комплекс очистных сооружений производственных сточных разме щается в здании габаритами 6х12 м. В составе комплекса предусмотрено сле дующеее оборудование: - Вертикальная механическая шнековая решетка ПЛЁС ™РМ-20 (разме щается в существующем колодце) – 1шт.; - жироуловитель ПЛЁС ™ЖУ-5 – 1шт.; - Канализационная насосная станция ПЛЁС ™КНС 1000-4000 – 1шт.; - Механическая решетка барабанного типа ПЛЁС ™РМ 40/25 – 1шт.; - Усреднитель подземный рабочим объемом УГБО – 1шт., в состав усреднителя входят насосы подачи стоков на очистку – 2 шт. (подземный существующий из стали) и мешалка автоматическая – 2 шт.; - Напорный флотатор ПЛЁС™ ФЛО – 1 шт; - Реагентное хозяйство, включая систему рН-коррекции, систему приго товления и подачи коагулянта и систему приготовления и подачи флокулянта – 1шт.; - Блок обезвоживания флотошлама ПЛЁС ™ДШ 101 – 1 шт; - Реагентное хозяйство для шнекового обезвоживателя – 1 шт.; - Воздуходувка для системы аэрации биологических очистных сооруже ний – 1 шт.; - Единый шкаф управления с системой автоматизации и сенсорным управлением – 1 шт.; - Блок биологической очистки ПЛЁС ™УГБО – 1 шт. Технологическая схема очистки производственных сточных вод. Производственные сточные воды по сети К3 поступают на решетку, за тем на жироуловитель, после этого они самотеком поступают в КНС. В КНС смонтирована решетка и два насоса, один рабочий, один резервный. Из КНС сточные воды перекачиваются на барабанное сито. На барабанном сите про исходит отделение крупных частиц, которые потом скапливаются в мусор ном контейнере. Затем производственные сточные воды поступают в усред нитель рабочим объемом 100 м3. Усреднитель выполнен из стали, и находит ся ниже уровня земли. В уреднителе смонтировано по одному насосу. Производительность насоса составляет 10 м3/час, напор 10 м. Насосы усреднителя включаются попеременно. Из усреднителя сточная вода по трубопроводу К3н подается на флотатор ФЛО производительностью 150 м3/сут. Для отслеживания и коррекции рН применяется рН-метр и установка для рН коррекции. Щелочь (либо кислота) подается по трубопроводу Р5 и сме шивается со сточной водой поступающей по трубопроводу на флотатор. Для интенсификации процесса очистки, в сточные воды добавляются реагенты - коагулянт и флокулянт. Подача реагентов осуществляется при помощи уста новки для приготовления и дозирования коагулянта и установка для приго товления и дозирования флокулянта. Вода прошедшая очистку на флотаторе направляется на установку био логической очистки ПЛЁС УГБО. Затем прошедшая доочистку вода прохо дит обезараживане на установке УФ-обеззараживания и отводится на сброс. В процессе работы флотатора ПЛЁС ФЛО образуется флотопена, кото рая отводится на шнековый обезвоживатель. Шнековый обезвоживатель спрессовывает осадок, который затем попадает в емкость для шлама. Дренаж образующийся при работе шнекового обезвоживателя отводится обратно в усреднитель. Опорожнение всей системы также происходит в усреднитель. Все технологическое оборудование (кроме ПЛЁС УГБО, КНС, Жиро уловителя и Усреднителя) расположено в надземной части очистных соору жений, выполненное в виде постройки из металлокаркаса и сэндвич панелей. В здание есть ворота 2,6х4 м. Биологические чистные сооружения ПЛЁС УГБО У размещаются под земно на железобетонной плите Верх емкости расположен на 100 мм выше уровня земли. Технологическое помещение очистных сооружений является закрытым производственным помещением категории «Д», класса по ПУЭ - П-I, темпе ратура воздуха в помещении +16… +35 ºС, влажность 65% (при температуре 20 ºС) кратность воздухообмена 3. Габариты необходиомго помещения для очистных сооружений составляют в плане 6,0 х 8,0 м, высота помещения должна быть не менее 5 метров. Нагрузка на пол в месте размещения ылота тора 3,2 т/м2 на месте остального оборудвоания не более 1,2 т/м2. Туалет в здании очистных сооружений не предусмотрен, ближайший туалет находится в зоне 100 метров. Для приготовления растворов флокулянта и коагулянта к установкам для приготовления и дозирования коагулянта и флокулянта подводится чистая вода по трубопроводу В1. Коагулянт НАЛКО 7135 0,01 Аналог: Аква-аурат 30, Флокулянт НАЛКО 9916 0,01 Аналог: Праестол или Besfloc. Тип и дозы реагентов уточняются при проведении пусконаладочных работ Для работы шнекового обезвоживателя необходимо 0,4 м3/сут. чистой воды. Работа очистных сооружений ведется в автоматическом режиме, для этого предусмотрен шкаф управления с сенсорным экраном. На сенсорном экране отображаются все процессы в режиме реального времени. Сенсорный экран позволяет производить включение, отключение и выбор режимов всех электрических элементов очистных сооружений. Утилизация загрязнений, образующихся при эксплуатации оборудова ния, производится по договору с организацией, имеющей лицензию на дан ный вид деятельности. Контроль качества очищенных сточных вод необходимо осуществлять в соответствии с действующим природоохранным законодательством в рамках производственной программы. 
Для хранения исходного сырья и готовой продукции в цехе предусмотрены 5 шт. морозильных камер и 23 холодильников. Время работы холодильных и морозильных камер – 8760 час/год. 
Источник № 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006 и новый источники 0011,0012, 0013 и 0014 Термокамера В колбасном цехе для варки и копчения исходного сырья установлена универсальная электроустановка SCHALLER THERMOSTAR SLT 2000 R-E в количестве – 10 ед. Отвод дымовых газов предусмотрен через отдельные вытяжные трубы высотой 6 м (высота трубы от кровли здания – 1,2 м, с учетом высоты здания – 4,8 м от поверхности земли). Диаметр вытяжных труб: 5 шт. по 300 мм. Отвод дымовых газов предусмотрен через отдельные вытяжные трубы высотой 7 м (высота трубы от кровли здания – 1,2 м, с учетом высоты здания – 5,8 м от поверхности земли). Диаметр вытяжных труб: 5 шт. по 250 мм. Время работы термокамеры составляет – 24 часа в сутки, 240 дней в год, 5760 час в год.
Все цеха, в т.ч. и склад готовой продукции расположены в одном здании. На случаи аварийного отключения электроэнергии предусмотрена ДЭС 25 кВа. 
Для отопления помещений административного корпуса, а также для обеспечения горячим водоснабжением на территории предприятия имеется отдельно стоящая котельная. 
Источник № 0007, 0008 и 0009 Для отопления производственного объекта были установлены три котла Fondital Bolirtn E на природном газе. Номинальный мощность тепловая мощность – 109,7 кВт. Расход топлива – 12,5 м3/час. Коэффициент полезного действия не менее – 91 %. Расход топлива на котел составит – 40,950 тыс. м3/год. Период отопительного сезона 24 час/сутки, 3600 час/год (150 дней). 

Отвод дымовых газов от котлов осуществляются через дымовые трубы высотой 6 м и диаметром 0,250 м. При сжигании топлива в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид.

Источник № 0015 Для отопления общежития для рабочих предусмотрен котел Ferroli Atlas 78 мощностью 85,6 кВт. Номинальный мощность тепловая мощность – 85,6 кВт. Расход топлива – 9,9 м3/час. Коэффициент полезного действия не менее – 91.1 %. Расход топлива на котел составит – 32,46804 тыс. м3/год. Период отопительного сезона 24 час/сутки, 3600 час/год (150 дней). 

Отвод дымовых газов от котлов осуществляются через дымовые трубы высотой 8 м и диаметром 0,125 м. При сжигании топлива в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид.

Источник № 0016 Для отопления и горячего водоснабжением раздевалки предусмотрен котел Muslooк мощностью 40 кВт. Номинальный мощность тепловая мощность – 40 кВт. Расход топлива – 4,4 м3/час. Коэффициент полезного действия не менее – 92 %. Расход топлива на котел составит – 17,48736 тыс. м3/год. Период отопительного сезона 18 час/сутки, 4320 час/год (240 дней). 

Отвод дымовых газов от котлов осуществляются через дымовые трубы высотой 3 м и диаметром 0,1 м. При сжигании топлива в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид.

Источник № 0017 Для отопления адиниствтивного бытового корпуса предусмотрен котел UNO Piro series №1 мощностью 40 кВт. Номинальный мощность тепловая мощность – 40 кВт. Расход топлива – 4,0 м3/час. Коэффициент полезного действия не менее – 91.6 %. Расход топлива на котел составит – 13,1904 тыс. м3/год. Период отопительного сезона 12 час/сутки, 3600 час/год (150 дней). 

Отвод дымовых газов от котлов осуществляются через дымовые трубы высотой 3 м и диаметром 0,1 м. При сжигании топлива в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид.

Источник № 0018 Для обеспеченем горячего водоснабжением адиниствтивного бытового корпуса предусмотрен котел UNO Piro series №2 мощностью 40 кВт. Номинальный мощность тепловая мощность – 40 кВт. Расход топлива – 4,0 м3/час. Коэффициент полезного действия не менее – 91.6 %. Расход топлива на котел составит – 15,82848 тыс. м3/год. Период отопительного сезона 18 час/сутки, 4320 час/год (240 дней). 

Отвод дымовых газов от котлов осуществляются через дымовые трубы высотой 3 м и диаметром 0,1 м. При сжигании топлива в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид.

Источник № 0019 Для отопления убойного цеха были установлены котел Fondital Bolirtn E на природном газе. Номинальный мощность тепловая мощность – 109,7 кВт. Расход топлива – 12,5 м3/час. Коэффициент полезного действия не менее – 91 %. Расход топлива на котел составит – 49,14 тыс. м3/год. Период отопительного сезона 18 час/сутки, 4320 час/год (240 дней). 

Отвод дымовых газов от котлов осуществляются через дымовые трубы высотой 9 м и диаметром 0,250 м. При сжигании топлива в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид.

Ист. №0020 –6-камфорная газовая плита Для приготовления горячих блюд используется 6-ех конфорочная газовая плита. Расход газа на газовую плиту составляет – 2,25 м3/час, 5,4 тыс. м3/год. Режим работы газовой плиты 10 час/сутки, 2400 час/год.

Отвода дымовых газов от от газовой плиты осуществляется через вытяжную трубу высотой 4 м и диаметром 0,45 м. При работе газовой плиты в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид.

Ист. №0021 и 0022  Казан №1 и №2 предназначенными для приготовление пищи на дровье 3 раза в неделю. Расход дрова составляет – 3,6 т/год на 1 казан. Расход дров на максимальной мощности на каждые - 5 кг/час. Номинальный мощность котла составляет – 16 кВт. Время работа составляет – 144 день, 720 час в год. Газоходы к дымовым трубам №1 d=200 мм, высотой 5 м. Газоходы к дымовым трубам №2 d=150 мм, высотой 6  м

Ист. №6001 Автостоянка на 20 машино мест.
Ист. №6002 ДЭС

   Ист. №6003 Загон 40 голов КРС 

   На бойне ежедневно забивают 40 голов КРС скота. Содержаниескота перед убоем в атмосферу выделяются: Аммиак, Сероводород, Углерод диоксид, Метан, Метанол, Гидроксибензол, Этилформиат, Пропаналь, Гексановая кислота, Диметилсульфид, Метантиол, Метиламин, Пыль меховая
   Ист. №6004 Загон 10 голов конины   На бойне ежедневно забивают 10 голов конины. Содержаниескота перед убоем в атмосферу выделяются: Аммиак, Сероводород, Углерод диоксид, Метан, Метанол, Гидроксибензол, Этилформиат, Пропаналь, Гексановая кислота, Диметилсульфид, Метантиол, Метиламин, Пыль меховая
Ист. №6005 Навозохранилище 
Общий объем навозохранилища 360 м3. Время хранение навоза не более 2160 час в год.

Ист. № 6006 – Дезинфекционный барьер для колес автотранспортов. Дезинфекция колес автотранспорта, предназначенная для обработки колес автомобиля. Время работы – 8760 час/год. Дезинфицирующий раствор заменяют дважды в неделю. В атмосферу выбрасывается натрий гидрохлорид, хлор. Расход хлорной извести (получают в мешках в виде твердого порошка) составит по технологическим нормативам (на данном участке) – 600 кг/год

