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Крестьянское хозяйство "МҰРАТ" занимается откормом 10 000 голов крупного рогатого скота, 1000 голов конины, 2000 голов МРС.

Согласно приложения 2, раздел 2, пункт 7.6.  Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI, «по разведению крупного рогатого скота (1500 голов и более)» данный объект относится ко II категории.

В соответствии с приложением 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. МЗ РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, промышленные площадки – относятся к объектам II класса опасности с СЗЗ – 500м.

Классификация намечаемой деятельности относительно перечней видов деятельности, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду или проведение скрининга воздействия намечаемой деятельности является обязательным определена следующим образом: в соответствии с разделом 2 приложения 1 к Экологическому кодексу от 2 января 2021 намечаемая деятельность соответствует пп. 10.3.3. «по разведению крупного рогатого скота (1500 голов и более)»

      Местоположение откормочной площадки: Туркестанская область, Отырарский района, Актобе сельский округ, кв. 55 участок 1154.

Откормочная площадка расположена к югу от село Ески Шилик. Вокруг откормочной площадки расположены земля для ведения крестьянского хозяйства.

Село Актобе расположен с южной стороны откормочной площадки на расстояние 2,2 километров. Село Ески Шилик расположен с северной стороны откормочной площадки на расстояние 3070 метров. 
Земельный участок, занимаемый комплексом по откорму и убою, составляет 20 гектаров.

Режим работы предприятии - 24 час/сут, 12 месяцев в год (8760 час/год).

Общая занимаемая площадь составляет 200000.00 м2.,

Кадастровый номер-192940551154

Текущий адрес-обл. Туркестанская, р-н Отырарский, с.о. Актобе, с. Актобе, кв-л 055

Категория земель-Земли сельскохозяйственного назначения

Вид права-временное возмездное долгосрочное землепользование

Целевое назначение-Пастроить здание откормочной плошадки для скота

Площадь всего по документам-200000.00 м2 (20.0000 га)

 Географические координаты: 

Северо-западная точка: Широта   42°50'12.69"С, долгота   68°41'36.70"В

Северо-восточная точка: Широта   42°50'14.50"С, долгота   68°41'55.51"В

Юго-восточная точка: Широта  42°49'56.00"С, долгота  68°41'58.51"В

Юго-западная точка: Широта  42°49'53.60"С, долгота  68°41'39.74"В

В районе откорм площадки отсутствуют заповедники, памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты.

*Территория свободна от капитальной застройки, что исключает необходимость сноса существующих зданий и снижает затраты на подготовку площадки. 

*Участок значительным образом удалён от жилой застройки, что позволяет минимизировать воздействие на население и соответствует санитарно-защитным требованиям. 

Потребность в разработке проекта возникла в связи с отсутствием нормативных документов. 

Откорм площадка рассчитан на содержание и откормлвание 10 000 голов КРС. 

Целью проекта является установление объема эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу, разработка мероприятий по производственному экологическому контролю, получение экологического разрешения.

Режим работы объекта – 24 часов в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году, 8760 часов в году. 

Данным заявлением строительство не рассматривается. Откормочная площадка была построена в 2026 году. Планируется начать прием скота на откорм с 1 сентября.

Телят в возрасте от шести до семи месяцев закупают и доставляют на откормочную площадку.

Источники выбросов на откормочной площадке: коровник на 10 000 голов скота, площадь для 1000 голов конины, площадь для 2000 голов МРС, дробилка для измельчения и смешивания кормов для животных, навозохранилище, отопительный котел на природном газе, газовая плита, ангар для хранение зерно, дезинфекционный барьер для КРС, дезинфекционный барьер для колес автотранспортов, погрузка и разгрузка зерно.

Откормочная площадка состоит из 35 загонов, каждый площадью 3500 м². На каждой площадке выращивается примерно 285 голов крупного рогатого скота.

На территории объекта расположены: помещения для откорма скота, две площадки для хранения кормов, ветеринарный пункт, дезинфекционную ванну для скота, а также двухэтажное здание со столовой и жилыми помещениями для персонала.

В соответствии со ст. 45 Водного кодекса Республики Казахстан не требуется разрешение на специального водопользование к подземным и поверхностным водным источникам для водопоя пастбищных животных.

Источники выбросов на откормочной площадке: коровник на 10 000 голов скота, площадь для 1000 голов конины, площадь для 2000 голов МРС, дробилка для измельчения и смешивания кормов для животных, навозохранилище, отопительный котел на природном газе, газовая плита, ангар для хранение зерно, дезинфекционный барьер для КРС, дезинфекционный барьер для колес автотранспортов, погрузка и разгрузка зерно.

       Отопление двухэтажное здание со столовой и жилыми помещениями для персонала осуществляется от бытовой печи Eco therm 50  кВт-1шт., Росс Therm-1 шт., на природном газе. Для приготовления горячих блюд используется 5-ех конфорочная газовая плита. Для разведения и откорма 10000 голов быков предусмотрено помещение с площадью более 105000 м2. Комплекс для выращивания и откорма КРС состоит из 35 соединенных между собой сооружений, на открытом воздухе. Для разведения и откорма 1000 голов конины предусмотрено помещение с площадью более 6000 м2. Комплекс для содержания 1000 голов скота состоит из открытых здания и прилегающей открытой площадки. Для измельчения корма животных предусмотрены одна дробилка. Дезинфекция яма предназначены для защиты от возбудителей опасных инфекционных болезней КРС. Дезинфекция в животноводческом помещении проводится раз в неделю. Дезинфекция колес автотранспорта, предназначенная для обработки колес автомобиля. Время работы – 8760 час/год. Для сбора навоза от скота предусмотрены на терртории объекта  одна навозохранилище. Навоз хранятся на территории объекта не более 6 месяцев. В теплые дни каждую неделю навоз вывозятся в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. У инициатора есть собственный присадовный участок не далеко от откорм площадки. В холодные время года навоз вывозятся раз 1 месяц. Навоз благоприятно влияет на свойства почвы, легкие и песчаные почвы становятся более вязкими, что дает возможность сохранять большое количество влаги, а глинистые наоборот становятся более рыхлыми. Навоз является медленно действующим удобрением и поэтому может питать растение на протяжении нескольких  лет. При использовании навоза в качестве удобрения следует  учитывать, что его избыток в почве так же вреден, как и недостаток. Свежий навоз вносить в почву не рекомендуется, потому что в нем может находиться огромное количество семян сорняков и патогенной микрофлоры, а также личинки различных вредителей. Лучше всего навоз закладывать в компост.

 Ливнивые стоки жидкой фракции навоза уходит вместе с навозом на место временное хранение. Для временного хранения навоза на территории объекта с наветренной стороны оборудовано временное навозохранилище, которое представляет собой прямоугольную площадку объемом 2500 и высота примерно 5 метра (с учетом 1 метр глубину), углубленную на 1 м в землю. Стенки и дно навозохранилища оборудована водонепроницаемым материалом. На объекте 1 навозохранилище имеется с объемом 2500 м3

По составу и происхождению различают коровий, конский, овечий, свиной, птичий помет и навозная жижа.

 Коровий навоз – это самое распространенное в применении  удобрение на дачных участках и в огороде. Он плотной структуры, влажный и медленно разлагается при внесении в почву. Подходит для почв любой структуры, но предпочтительней для сухих и легких. 
Перед внесением навоза на поле его подготавливают к использованию в качестве удобрения. После просушки побеги измельчают. Высушенный и измельченный навоз разбрасывают по полю дважды в год, а землю вспахивают.

Местоположение откормочной площадки: Туркестанская область, Отырарский района, Актобе сельский округ, кв. 55 участок 1154.

Откормочная площадка расположена к югу от село Ески Шилик. Вокруг откормочной площадки расположены земля для ведения крестьянского хозяйства.

Село Актобе расположен с южной стороны откормочной площадки на расстояние 2,2 километров. Село Ески Шилик расположен с северной стороны откормочной площадки на расстояние 3070 метров. 
Земельный участок, занимаемый комплексом по откорму и убою, составляет 20 гектаров.

Режим работы предприятии - 24 час/сут, 12 месяцев в год (8760 час/год).

Общая занимаемая площадь составляет 200000.00 м2.,

Кадастровый номер-192940551154

Текущий адрес-обл. Туркестанская, р-н Отырарский, с.о. Актобе, с. Актобе, кв-л 055

Категория земель-Земли сельскохозяйственного назначения

Вид права-временное возмездное долгосрочное землепользование

Целевое назначение-Пастроить здание откормочной плошадки для скота

Площадь всего по документам-200000.00 м2 (20.0000 га)

Географические координаты: 

Северо-западная точка: Широта   42°50'12.69"С, долгота   68°41'36.70"В

Северо-восточная точка: Широта   42°50'14.50"С, долгота   68°41'55.51"В

Юго-восточная точка: Широта  42°49'56.00"С, долгота  68°41'58.51"В

Юго-западная точка: Широта  42°49'53.60"С, долгота  68°41'39.74"В

1. Предполагаемые источники водоснабжения 

Намечаемая деятельность предполагает использование воды из скважины. 

       Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды определяется из расчета расхода воды на 1 работника 25 л/сутки. Общая количества рабочих 30. 

Питьевые нужды персонала 

0,025*30=0,75 м3/сут 

0,75*365=273,75 м3/год 

Суточный расход воды на орошение автодорог составит: 

Общая длина орошаемых внутриплощадочных и с трассы автодорог 2,0 км. 

Расход воды при поливе автодорог – 0,3 л/м2. 

Общая площадь орошаемой территории: 

Sоб = 2000 х 12 = 24000 м2 где, 2 м – ширина поливки поливочной машины. 

Суточный расход воды на орошение автодорог составит: 

Vсут = Sоб*q*n* Nсм q = 0,3 л/м2 – расход воды на поливку n = 2 кратность обработки автодороги 

Nсм =2, кол-во смен 

Vсут = 24000* 0,3*2*2 = 28800 л =28,8 м3/сут 

Vгод = Nт.дн. *Vсут = 180 *28,8 = 5184 м3/год 

Nт.дн - продолжительность теплого периода составляет 180 дней.

Проектом предусматривается посадка деревьев и газона на территории предприятия. Данное мероприятие потребует полива, а значит необходимо обеспечить поступление воды для саженцев. 

Высаживается 50 дерева, каждое требует 22 литра воды 2 раза в неделю. 

50*0,022*2*26=57,2 м3/год. 

        Среднесуточное водопотребление сельскохозяйственных животных, литр в сутки на 1 голову скота- 8 л., «Методики по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения» утв. приказом Заместителя Премьер-Министра РК МСХ РК от 30 декабря 2016 года № 545.

Расход воды на питьевые нужды для КРС: 

Qраб = 0,060*10000*365= 219000 м3/год.

Расход воды на питьевые нужды для конины: 

Qраб = 0,060*1000*365= 21900 м3/год.

Расход воды на питьевые нужды для МРС: 

Qраб = 0,020*2000*365= 14600 м3/год.

Расход воды на хоз. бытовые нужды – 273,75 м3/год.  

Расход воды на питьевые нужды животных: Qраб = 255500 м3/год.

Расход воды на орошение автодороги - 5184 м3/год

Расход воды на высаживание дереве - 57,2 м3/год

Общий объем необходимые воды составляет – 261015 м3/год.

В соответствии со ст. 45 Водного кодекса Республики Казахстан не требуется разрешение на специального водопользование к подземным и поверхностным водным источникам для водопоя пастбищных животных.

Растительные ресурсы в процессе осуществления деятельности заготовке или сбору не принадлежат. Зеленые насаждения в предполагаемых местах осуществления намечаемой деятельности отсутствуют

Растительность предгорно-волнистой равнины представлена низкотравной эфемероидно-эфемеровой  полусаванной, состоящей из эфемероидов (мятликлуковичный, осочкатолстолобиковая) изэфемеров: костер кровельный и японский, эгилопс, лентоостник и др. Урожайность кормовой массы составляет в среднем 3-5 ц/га. На днищах саев растительный покров богат видовым составом за счет дополнительного увлажнения поверхностными и дождевыми водами. К вышеперечисленным группировкам примешиваются луговые виды: пырей, тысячелистник, солодка и др. Проективное покрытие – 80%. Значительной пестротой растительного покрова отличается долина р. Бадам. Растения кияк, конырбас в северной части большинство кокпек, сарысазан, байалыш растут в степях. В северной части бозжусан растут многие виды. Встречаются лекарственные растения как рис черная мендуана, травы. Районная населения многонациональная из них многие казахи. Крупные участки в районных центрах Темирлан, Торткуль, Спатаев, Бадам. населения используются для сельскохозяйственных целях, 24,8% принадлежит к хлопком а также фасоль 37%. В ройоне в областях крупное животноводство расчитано на крупный скот 7,3%, овец и коза 5,9%, коневодство 6,6%, птицеводтсво 9,1%. . Её пойма характеризуется густым и богатым по видовому составу травостоем. Наиболее распространенными являются пырей, костер, клевер белый и розовый. Урожайность их составляет 10 ц/га и выше. В прирусловой части долин местами встречается ива, лох. Основным засорителем пастбищ сельского округа является лентоостник длинноволосый, засоряющий около 90% всех пастбищ. По все территории распространены непоедаемые ядовитые сорняки, такие как брунец и каперцы, заметно снижающие урожайность пастбищ. Из культурных растений на территории выращиваются озимые зерновые (пшеница, ячмень), люцерна, сафлор, на поливных землях кукуруза, хлопчатники бахчевые культуры. Из сорных растений наиболее встречаются горчак, гумай, вьюнокполевой, свинорой, тростник. Не имеется необходимости в вырубке деревьев;

Пользование объектами животного мира не намечается. Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не планируется. Операции, для которых планируется использование объектов животного мира не предусматриваются.;

В районе проложения автодороги повсеместно распространены грызуны: суслики, тушканчики, полевые мыши. Из представителей насекомоядных встречаются ежи, землеройки, из пресмыкающихся–ящерицы, змеи. Из домашних животных овцы и крупный рогатый скот. В ройоне в областях крупное животноводство расчитано на крупный скот 7,3%, овец и коза 5,9%, коневодство 6,6%, птицеводтсво 9,1%. В местах, прилегающих к трассе автодороги, и территории завода мест постоянного гнездования и обитания, животных не обнаружено. На заданной территории не будет пользоваться животный мир; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования На заданной территории не будет пользоваться животный мир.

Объекты животного мира при  эксплуатации проектируемых объектов использоваться не будут. Биоразнообразие земноводных и пресмыкающихся Рассматриваемая территория характеризуется богатой герпетофауной. Известны сборы гребнепалого, серого и сцинкового гекконов, средней, полосатой и быстрой ящурок, а также пустынного гологлаза. Согласно литературным источникам видовой состав насчитывает два вида амфибий и 22 вида рептилий, разноцветного полоза и обыкновенного щитомордника. Общая характеристика птиц и млекопитающих Птицы и млекопитающие являются одними из самыми заметных и показательных элементов фауны на рассматриваемой территории. Отмечено обитание нескольких видов краснокнижных животных на территории Туркестанской области. Среди них два вида рябков (чернобрюхий и белобрюхий), саджа - копытка и др. Список краснокнижных птиц, встречающихся в районе, может быть достаточно большим. Так, во время весенних, осенних миграций, да и во время выводка молодняка возможны встречи большого числа редких хищных птиц, привлекаемых концентрацией многочисленных грызунов и синантропных птиц, круглый год обитающих на рассматриваемых территориях. На обводненных и увлаженных участках, находящихся на пути весенне-осенних миграций видов водно-болотного комплекса можно отметить целый список редких охраняемых видов птиц: веслоногих - два вида пеликанов, аистообразных - три вида, гусеобразных - пять, соколообразных - десять, журавлиных -  орнитофауны всецело обусловлено географическим расположением района на путях ежегодных миграций птиц. Птицы - самые многочисленные, подвижные и заметные позвоночные на территории. Здесь они наблюдаются в любое время года. Млекопитающие В связи с тем, что территории месторождения принадлежит по географическим условиям к пустынной зоне, то и видовой состав млекопитающих имеет ярко выраженный пустынный характер. Из грызунов это - желтый суслик, малый и большой тушканчики, большая песчанка, и заяц-толай. Большая песчанка, пожалуй, является самым главным и основным по биомассе на территориях промыслов и соседних землях. Наибольшим видовым разнообразием на исследуемых территориях обладает группа грызунов (9 грызунов). Далее следуют хищные - 7 видов (псовые -3 вида: волк, лисица, корсак; два вида куньих - степной хорек, хорь-перевязка; два вида кошачьих - степная кошка и манул. Насекомоядные и рукокрылые представлены бедно, по два вида: это - ушастый еж, малая бурозубка и усатая ночница с нетопырем - карликом. 

Животный мир использованию и изъятию не подлежит. Отырарский район расположения объекта находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий объекты животного мира отсутствуют. 

Животный мир также беден, животный мир характерен для пустынных и полупустынных районов, в степях встречаются грызуны, змеи, ядовитые насекомые и другие мелкие животные обитающие в климатической зоне данного типа. Животный мир, относительно беден, барсуки, мелкие грызуны, кеклики, автугаяхр, Фазаны, шакалы, кабаны. Изядовитых встречаются фаланги, каракурты, скорпионы, змеи. Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется. 

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ на период эксплуатации откорм площадки составляют - 1.30145757 г/сек, 28.9569243603 тонн в год из них: Азота (IV) диоксид – 0.092136 т/год (2 класс опасность); аммиак - 4.1097888 т/год (4 класс опасность);   Азот (II) оксид – 0.0149721 т/год (3 класс опасность);  гидрохлорид - 0.2 т/год (2 класс опасность);   Сера диоксид -  0.13772268 т/год (3 класс опасность); Сероводород - 0.355081968 т/год (2 класс опасность); Углерод оксид - 0.388356516 т/год (4 класс опасность);   Хлор - 0.2 т/год (2 класс опасность);   метан - 18.8128008 т/год;  метанол - 0.148660704 т/год (3 класс опасность); Гидроксибензол- 0.015121512 т/год (4 класс опасность); этилфармиат - 0.231285024 т/год; пропаналь - 0.073825776 т/год (3 класс опасность);     Гексановая кислота - 0.096090192 т/год (3 класс опасность);   Диметилсульфид - 0.132987312 т/год (4 класс опасность);  метантиол – 0.00041690592 т/год (4 класс опасность);  метиламин - 0.0574869744 т/год (2 класс опасность); Пыль комбикормовая - 0.024386 т/год; пыль меховая - 0.719525376 т/год; пыль зерновая - 3.2840024  т/год;

Режим работы 365 дней в год

На откорм площадке выбросы будут осуществляться от 3 организованных источников и 12 неорганизованных источников:

Оборудование сырьевой зоны:

ист. № 0001 – отопительный котел Eco therm 50  кВт-1шт

ист. № 0002 – отопительный котел Росс Therm-1 шт
ист. № 0003 – газовая плита 5-камфорная

ист. № 6001 – Коровник для 10000 голов КРС

ист. № 6002 – Конюшня для 1000 голов
ист. № 6003 – Овцеводства для 2000 голов МРС
ист. № 6004 – Зернохранилище №1

ист. № 6005 – Зернохранилище №2

ист. № 6006 – Дробилка для корма 

ист. № 6007 – Дезинфекционный барьер для КРС

ист. № 6008 – Дезинфекционный барьер для колес автотранспортов

ист. № 6009 – Пересыпка кормов

ист. № 6010 – Навозохранилище 

ист. № 6011 – Погрузка, разгрузка кормов

ист. № 6012 – Работы автотранспорта

Ист. №0001 – Отопление столовой осуществляется от бытовой печи котел Eco therm 50  кВт-1шт на природном газе. Мощность тепловая мощность –50 кВт. Расход топлива – 5,9 кг/час. Коэффициент полезного действия не менее – 92 %. Расход топлива на котел составит – 19,5408 т/год. Период отопительного сезона 24 час/сутки, 3600 час/год (150 дней). котел Росс Therm-1 шт
Отвод дымовых газов от котлов осуществляются через дымовые трубы высотой 3 м и диаметром 0,1 м. При сжигании топлива в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид.

Ист. №0002 – Отопление двухэтажное здание жилыми помещениями для персонала осуществляется от бытовой печи котел Росс Therm-1 шт на природном газе. Мощность тепловая мощность – 100 кВт. Расход топлива – 9,9 кг/час. Коэффициент полезного действия не менее – 92 %. Расход топлива на котел составит – 32,7888 т/год. Период отопительного сезона 24 час/сутки, 3600 час/год (150 дней). 

Отвод дымовых газов от котлов осуществляются через дымовые трубы высотой 4 м и диаметром 0,1 м. При сжигании топлива в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид.

Ист. №0003 –5-камфорная газовая плита Для приготовления горячих блюд используется 5-ех конфорочная газовая плита. Расход газа на газовую плиту составляет – 1,875 м3/час, 3,46875 твс. м3/год. Режим работы газовой плиты 5 час/сутки, 1850 час/год.

Отвода дымовых газов от от газовой плиты осуществляется через вытяжную трубу высотой 6 м и диаметром 0,2 м. При работе газовой плиты в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид.

Ист. №6001 Коровник для 10000 голов КРС Для разведения и откорма 10000 голов быков предусмотрено открытые помещение с площадью более 105000 м2. Режим работы фермы круглогодично. При разведение быков и хранении навоза в атмосферу выделяются: Аммиак, Сероводород, Углерод диоксид, Метан, Метанол, Гидроксибензол, Этилформиат, Пропаналь, Гексановая кислота, Диметилсульфид, Метантиол, Метиламин, Пыль меховая.

Ист. №6002 Конюшня для 1000 голов Для разведения и откорма 1000 голов лощадей предусмотрено помещение с площадью более 6000 м2. Комплекс для содержания 1000 голов конины состоит из открытой площадки. Режим работы фермы круглогодично. При разведение быков и хранении навоза в атмосферу выделяются: Аммиак, Сероводород, Углерод диоксид, Метан, Метанол, Гидроксибензол, Этилформиат, Пропаналь, Гексановая кислота, Диметилсульфид, Метантиол, Метиламин, Пыль меховая.

Ист. №6003 Овцеводства для 2000 голов МРС Для разведения и откорма 2000 голов МРС предусмотрено открытые помещение с площадью более 8000 м2. Режим работы фермы круглогодично. При разведение быков и хранении навоза в атмосферу выделяются: Аммиак, Сероводород, Углерод диоксид, Метан, Метанол, Гидроксибензол, Этилформиат, Пропаналь, Гексановая кислота, Диметилсульфид, Метантиол, Метиламин, Пыль меховая.

Ист.№6004 – Зернохранилище №1 Время хранение зерно 24 ч/сут, 8760 ч/год. Размер 30х65 м и с высотой 6 м. Сооружение для хранения зерна, полностью закрытое со всех сторон.

Ист.№6005 – Зернохранилище №2. Время хранение зерно 24 ч/сут, 8760 ч/год. Размер 50х20 м и с высотой 6 м. Сооружение для хранения зерна, полностью закрытое со всех сторон.

Ист. № 6006 – Дробилка для корма мощность дробилки – 2,5 кВт. Производительность – 150 кг/час. Время работы установки – 6 часов в сутки, 3 дня в неделя, 144 дней в год. У дробилки имеется закрытый шнек с длиной 3 метра.

Ист. № 6007 – Дезинфекционный барьер для КРС. Дезинфекция яма предназначены для защиты от возбудителей опасных инфекционных болезней КРС. В атмосферу выбрасывается натрий гидрохлорид, хлор. Дезинфекция в животноводческом помещении проводится раз в неделю. Время работы – 384 час/год. Расход хлорной извести (получают в мешках в виде твердого порошка) составит по технологическим нормативам (на данном участке) – 1000 кг/год
Ист. № 6008 – Дезинфекционный барьер для колес автотранспортов. Дезинфекция колес автотранспорта, предназначенная для обработки колес автомобиля. Время работы – 8760 час/год. Дезинфицирующий раствор заменяют дважды в неделю. В атмосферу выбрасывается натрий гидрохлорид, хлор. Расход хлорной извести (получают в мешках в виде твердого порошка) составит по технологическим нормативам (на данном участке) – 600 кг/год

Ист.№6009 – Пересыпка кормов. Пересыпка осуществляется 4 ч/сут, 1460 ч/год. При работе автотранспортов с выхлопным трубам выделяется: Азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин. 

Ист.№6010 – Навозохранилище Общий объем навозохранилища 12000  м3. Время хранение навоза не более 2160 час в год.

Ист.№6011 –Погрузка, разгрузка кормов Пересыпка осуществляется 12 ч/сут, 360 ч/год. При работе автотранспортов с выхлопным трубам выделяется: Азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин.

         Хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в бетонированный водонепроницаемый выгребы объемом 10 м3 1 шт, который по мере наполнения с помощью ассенизационной машины отправляется на ближайшие сооружения для очистки согласно договору. 

На территории объекта предусмотрены бетонированные водонепроницаемые выгребные ямы для хозяйственных-бытовых сточных вод, который по мере наполнения с помощью ассенизационной машины отправляется на ближайшие сооружения для очистки согласно договору. Проект НДС не устанавливаются.

Ливневые стоки жидкой фракции навоза никуда не вытекают, они сохраняются в специальных местах и в бетонном выгребном яме. Поэтому для этого объекте проводить водоохранные мероприятия не обязательно.

На территории объекта в соответствии с п.4 статьей 125 Водного кодекса предсумотрена замкнутая (бессточная) система технического водоснабжения.

Ливнивые стоки жидкой фракции навоза уходит вместе с навозом на место временное хранение. Для временного хранения навоза на территории объекта с наветренной стороны оборудовано временное навозохранилище, которое представляет собой прямоугольную площадку объемом 2500 и высота примерно 5 метра (с учетом 1 метр глубину), углубленную на 1 м в землю. Стенки и дно навозохранилища оборудована водонепроницаемым материалом. На объекте 1 навозохранилище имеется с объемом 2500 м3

Навозохранилище находиться с западной стороны коровника. Навоз хранятся на территории объекта не более 6 месяцев. В теплые дни каждую неделю навоз вывозятся в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. У инициатора есть собственный присадовный участок не далеко от откорм площадки. В холодные время года навоз вывозятся раз 1 месяц.

В результате расчета образуемый навоз составляет 98915 т/год. По меру накопление из навозохранилищия вывозятся навозы каждый 6 месяца. Навоз благоприятно влияет на свойства почвы, легкие и песчаные почвы становятся более вязкими, что дает возможность сохранять большое количество влаги, а глинистые наоборот становятся более рыхлыми. Навоз является медленно действующим удобрением и поэтому может питать растение на протяжении нескольких  лет. При использовании навоза в качестве удобрения следует  учитывать, что его избыток в почве так же вреден, как и недостаток. Свежий навоз вносить в почву не рекомендуется, потому что в нем может находиться огромное количество семян сорняков и патогенной микрофлоры, а также личинки различных вредителей. Лучше всего навоз закладывать в компост.

 По составу и происхождению различают коровий, конский, овечий, свиной, птичий помет и навозная жижа.

 Коровий навоз – это самое распространенное в применении  удобрение на дачных участках и в огороде. Он плотной структуры, влажный и медленно разлагается при внесении в почву. Подходит для почв любой структуры, но предпочтительней для сухих и легких. 
Перед внесением навоза на поле его подготавливают к использованию в качестве удобрения. После просушки побеги измельчают. Высушенный и измельченный навоз разбрасывают по полю дважды в год, а землю вспахивают.

На объекте 2026-2035 годы образуются:

- Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)– 2,025 т/год. 

- Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых (код отхода 20 01 08) – 0,487 т/год  

- Фекалии животных, моча и навоз (включая использованную солому), жидкие стоки, собранные раздельно и обработанные  за  пределами  места эксплуатации (02 01 06) – 98915 т/год. 

- Отходы уборки улиц (код отхода 20 03 03) – 2,5 т/год 

- Илы очистки сточных вод  (код отхода 19 08 16) - 0,5 т/год

Общий объем отходов составляет – 98920,51 т/год.

