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[bookmark: _Hlk180013052]Крестьянское хозяйство «Мурат» осуществляет убой и реализацию 50 голов крупного рогатого скота, 200 голов мелкого скота и 30 лошадей в день. 
Годовая мощность предприятия 14000 тонн мясной продукции
Производительность предприятия составляют – 46 тон/сутки.
Согласно приложения 2, раздел 2, пункт 4.1.1.  Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI, «мяса и мясопродуктов с производственной мощностью не более 75 тонн готовой продукции в сутки» данный объект относится ко II категории.
В соответствии с приложением 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. МЗ РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, промышленные площадки – относятся к объектам II класса опасности с СЗЗ – 500 м.
Классификация намечаемой деятельности относительно перечней видов деятельности, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду или проведение скрининга воздействия намечаемой деятельности является обязательным определена следующим образом: в соответствии с разделом 2 приложения 1 к Экологическому кодексу от 2 января 2021 намечаемая деятельность соответствует пп. 10.8. «бойни с мощностями по переработке туш от 10 тонн в сутки»
Объект существует с августа 2026 года. В данном скрирнинге строительство не рассмотривается.  Ранее заключение о результатах скрининга на разведение КРС не выдавалось. 
[bookmark: _Hlk184587486]Местоположение убойного цеха: Туркестанская область, Отырарский района, с/о Темир, село Темир, 001 квартал, 894 участок.
Убойный цех расположен к югу от село Темир. Вокруг убойного цеха расположены земля для ведения крестьянского хозяйства.
Село Темир расположен с северной стороны убойного цеха на расстояние 126 метров. Районный центр село Шауелдир расположен с западной стороны цеха на расстояние 4203 метров. 
Режим работы предприятии - 24 час/сут, 12 месяцев в год (8760 час/год).
Кадастровый номер-19294001894
Текущий адрес-обл. Туркестанская, р-н Отырарский, с.о. Тимурский, с. Тимур, кв-л 001
Категория земель-Земли сельскохозяйственного назначения
Вид права-частная собственность
Целевое назначение-для размещения обьектов убойного комбината, первичной переработки, хранения и реализации мяса, а также для ведения строительной площадки
Площадь всего по документам-2000.00 м2 (0.2000 га)
 Географические координаты: 
Северо-западная точка: Широта    42°49'1.70"С, долгота    68°26'19.17"В
Северо-восточная точка: Широта    42°49'3.26"С, долгота    68°26'23.24"В
Юго-восточная точка: Широта   42°49'0.60"С, долгота   68°26'25.13"В
Юго-западная точка: Широта   42°48'59.12"С, долгота   68°26'21.01"В
В районе убойного цеха отсутствуют заповедники, памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты.
*Территория свободна от капитальной застройки, что исключает необходимость сноса существующих зданий и снижает затраты на подготовку площадки. 
*Участок значительным образом удалён от жилой застройки, что позволяет минимизировать воздействие на население и соответствует санитарно-защитным требованиям. 
[bookmark: _Hlk143685613]Потребность в разработке проекта возникла в связи с отсутствием нормативных документов. 
Производительность в сутки убойного цеха составляет -  мощностью 50 голов КРС, 200 голов МРС и 30 голов конины.
Годовая мощность предприятия 14000 тонн мясной продукции
Производительность предприятия составляют – 46 тон/сутки.
Целью проекта является установление объема эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу, разработка мероприятий по производственному экологическому контролю, получение экологического разрешения.
Режим работы объекта – 12 часов в сутки, 6 дней в неделю, 12 месяцев в году, 3456 часов в году. 
Данным заявлением строительство не рассматривается. Здание убойного цеха была построена в 2026 году. Планируется начать убой скота с 1 сентября.
Бытовые помещения проектируются по типу санпропускника. В состав бытовых помещений входят следующие помещения: 
• Мужской гардероб уличной, домашней одежды. 
• Женский гардероб уличной, домашней одежды. 
• Душевые 
• Туалеты 
• Сушилки рабочей одежды и обуви 
• Комната отдыха и приема пищи 
В производственном корпусе принята цеховая структура. 
В основное производство входят следующие цеха, отделения и зоны: 
• Участок приемки и выгрузки живых животных (загоны скота) 
• Цех убоя и первичной переработке животных – грязная зона 
• Цех нутровки, зачистки и финальной переработки – чистая зона 
• Цех накопления и посола шкур 
• Холодильная камера накопления биоотходов 
• Цех мойки 
• Цех обработки белых внутренних органов животных 
• Цех обработки красных внутренних органов животных 
• Холодильная камера охлаждения субпродуктов 
• Холодильная камера охлаждения и накопления кишсырья 
• Холодильная камера конфискатов 
• Камера интенсивного охлаждения парного мяса в полутушах 
• Холодильная камера охлаждения полутуш 
• Участок четвертования полутуш 
• Цех обвалки-жиловки и упаковки мяса 
• Камера шоковой заморозки продукции 
• Морозильная камера хранения упакованного мяса 
• Морозильная камера хранения субпродуктов 
• Склад вспомогательных материалов 
• Участок отгрузки готовой продукции
В производственном корпусе проектируются так же:
• Электрощитовая 
• Газовая плита
• Отоптельный котел
• Воздушная компрессорная 
• Топочная и подготовка воды
• Прачечная 
• Офисные помещения 
• Ветеринарная лаборатория 
Для выработки продукции на заводе установлено современное высокоэффективное, энергосберегающее импортное и отечественное оборудование. Все оборудование имеет сертификаты.
На территории объекта расмешены контрольно пропускной пункт, 2- этажный административно-бытовые помещения.
В двухэтажном служебно-бытовом здании расположены следующие помещения: производственные помещения, лаборатория, складские помещения, камеры готовой продукции, холодильные камеры.
Убойный цех размещен на территории, свободной от других застроек, отсутствуют источники неприятных запахов, дыма, пыли, пепла и других возможных загрязнений. Вблизи нет нефтехимзаводов, химических предприятий, заправочных станций, свалок мусора.
Здание бойни состоит из двух этажей
На первом этаже расположены раздевалки, прачечная, комната прем пищи, комната мастера, ветлаборатория, котельная, помещения для приемки жвотных, убоя, мойки и разделки скота, а также холодильная камера.
Общая площадь первого этажа- 221,7 м2.
На втором этаже расположены холл, коридор, кабинет директора, санузел, душевая, бухгалтерия и приемная.
Общая площадь первого этажа- 220 м2.
Источники выбросов на территории убойного цеха: загон 50 голов КРС, загон 200 голов МРС, загон 30 голов конины, отопительный котел на природном газе, газовая плита, дезинфекционный барьер для колес автотранспортов.
Отопление двухэтажное здание со столовой и жилыми помещениями для персонала осуществляется от бытовой печи 100  кВт-1шт., на природном газе. Для приготовления горячих блюд используется 2-ех конфорочная газовая плита. Для временного содержания и ухода за скотом, предназначенным для убоя, выделена площадь 200 м².
Дезинфекция колес автотранспорта, предназначенная для обработки колес автомобиля. Время работы – 8760 час/год. Для сбора навоза от скота предусмотрены на терртории объекта  одна навозохранилище.  Навоз хранятся на территории объекта не более 6 месяцев. В теплые дни каждую неделю навоз вывозятся в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. У инициатора есть собственный присадовный участок не далеко от убойного цеха. В холодные время года навоз вывозятся раз 1 месяц. Навоз благоприятно влияет на свойства почвы, легкие и песчаные почвы становятся более вязкими, что дает возможность сохранять большое количество влаги, а глинистые наоборот становятся более рыхлыми. Навоз является медленно действующим удобрением и поэтому может питать растение на протяжении нескольких  лет. При использовании навоза в качестве удобрения следует  учитывать, что его избыток в почве так же вреден, как и недостаток. Свежий навоз вносить в почву не рекомендуется, потому что в нем может находиться огромное количество семян сорняков и патогенной микрофлоры, а также личинки различных вредителей. Лучше всего навоз закладывать в компост.
Навоз, образующийся при содержании животных перед убоем, собирается на бетонной площадке объемом 24 м3.
 По составу и происхождению различают коровий, конский, овечий, свиной, птичий помет и навозная жижа.
 Коровий навоз – это самое распространенное в применении  удобрение на дачных участках и в огороде. Он плотной структуры, влажный и медленно разлагается при внесении в почву. Подходит для почв любой структуры, но предпочтительней для сухих и легких. 
Перед внесением навоза на поле его подготавливают к использованию в качестве удобрения. После просушки побеги измельчают. Высушенный и измельченный навоз разбрасывают по полю дважды в год, а землю вспахивают.
1. Предполагаемые источники водоснабжения 
Намечаемая деятельность предполагает использование воды из скважины. 
       Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды определяется из расчета расхода воды на 1 работника 25 л/сутки. Общая количества рабочих 30. 
Питьевые нужды персонала 
0,025*30=0,75 м3/сут 
0,75*365=273,75 м3/год 
Суточный расход воды на орошение автодорог составит: 
Общая длина орошаемых внутриплощадочных и с трассы автодорог 2,0 км. 
Расход воды при поливе автодорог – 0,3 л/м2. 
Общая площадь орошаемой территории: 
Sоб = 2000 х 12 = 24000 м2 где, 2 м – ширина поливки поливочной машины. 
Суточный расход воды на орошение автодорог составит: 
Vсут = Sоб*q*n* Nсм q = 0,3 л/м2 – расход воды на поливку n = 2 кратность обработки автодороги 
Nсм =2, кол-во смен 
Vсут = 2000* 0,3*2*2 = 2400 л =24 м3/сут 
Vгод = Nт.дн. *Vсут = 180 *24 = 4320 м3/год 
Nт.дн - продолжительность теплого периода составляет 180 дней.
Проектом предусматривается посадка деревьев и газона на территории предприятия. Данное мероприятие потребует полива, а значит необходимо обеспечить поступление воды для саженцев. 
Высаживается 50 дерева, каждое требует 22 литра воды 2 раза в неделю. 
50*0,022*2*26=57,2 м3/год. 
        Среднесуточное водопотребление сельскохозяйственных животных, литр в сутки на 1 голову скота- 8 л., «Методики по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения» утв. приказом Заместителя Премьер-Министра РК МСХ РК от 30 декабря 2016 года № 545.
Расход воды на питьевые нужды для КРС: 
Qраб = 0,060*50*288= 864 м3/год.
Расход воды на питьевые нужды для конины: 
Qраб = 0,060*30*288= 518,4 м3/год.
Расход воды на питьевые нужды для МРС: 
Qраб = 0,020*200*288= 1152 м3/год.
Расход воды на хоз. бытовые нужды – 273,75 м3/год.  
Расход воды на питьевые нужды животных: Qраб = 2534,4 м3/год.
Расход воды на орошение автодороги - 4320 м3/год
Расход воды на высаживание дереве - 57,2 м3/год
Общий объем необходимые воды составляет – 7185,35 м3/год.
В соответствии со ст. 45 Водного кодекса Республики Казахстан не требуется разрешение на специального водопользование к подземным и поверхностным водным источникам для водопоя пастбищных животных.
Растительные ресурсы в процессе осуществления деятельности заготовке или сбору не принадлежат. Зеленые насаждения в предполагаемых местах осуществления намечаемой деятельности отсутствуют
Растительность предгорно-волнистой равнины представлена низкотравной эфемероидно-эфемеровой  полусаванной, состоящей из эфемероидов (мятликлуковичный, осочкатолстолобиковая) изэфемеров: костер кровельный и японский, эгилопс, лентоостник и др. Урожайность кормовой массы составляет в среднем 3-5 ц/га. На днищах саев растительный покров богат видовым составом за счет дополнительного увлажнения поверхностными и дождевыми водами. К вышеперечисленным группировкам примешиваются луговые виды: пырей, тысячелистник, солодка и др. Проективное покрытие – 80%. Значительной пестротой растительного покрова отличается долина р. Бадам. Растения кияк, конырбас в северной части большинство кокпек, сарысазан, байалыш растут в степях. В северной части бозжусан растут многие виды. Встречаются лекарственные растения как рис черная мендуана, травы. Районная населения многонациональная из них многие казахи. Крупные участки в районных центрах Темирлан, Торткуль, Спатаев, Бадам. населения используются для сельскохозяйственных целях, 24,8% принадлежит к хлопком а также фасоль 37%. В ройоне в областях крупное животноводство расчитано на крупный скот 7,3%, овец и коза 5,9%, коневодство 6,6%, птицеводтсво 9,1%. . Её пойма характеризуется густым и богатым по видовому составу травостоем. Наиболее распространенными являются пырей, костер, клевер белый и розовый. Урожайность их составляет 10 ц/га и выше. В прирусловой части долин местами встречается ива, лох. Основным засорителем пастбищ сельского округа является лентоостник длинноволосый, засоряющий около 90% всех пастбищ. По все территории распространены непоедаемые ядовитые сорняки, такие как брунец и каперцы, заметно снижающие урожайность пастбищ. Из культурных растений на территории выращиваются озимые зерновые (пшеница, ячмень), люцерна, сафлор, на поливных землях кукуруза, хлопчатники бахчевые культуры. Из сорных растений наиболее встречаются горчак, гумай, вьюнокполевой, свинорой, тростник. Не имеется необходимости в вырубке деревьев;
Пользование объектами животного мира не намечается. Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не планируется. Операции, для которых планируется использование объектов животного мира не предусматриваются.;
В районе проложения автодороги повсеместно распространены грызуны: суслики, тушканчики, полевые мыши. Из представителей насекомоядных встречаются ежи, землеройки, из пресмыкающихся–ящерицы, змеи. Из домашних животных овцы и крупный рогатый скот. В ройоне в областях крупное животноводство расчитано на крупный скот 7,3%, овец и коза 5,9%, коневодство 6,6%, птицеводтсво 9,1%. В местах, прилегающих к трассе автодороги, и территории завода мест постоянного гнездования и обитания, животных не обнаружено. На заданной территории не будет пользоваться животный мир; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования На заданной территории не будет пользоваться животный мир.
Объекты животного мира при  эксплуатации проектируемых объектов использоваться не будут. Биоразнообразие земноводных и пресмыкающихся Рассматриваемая территория характеризуется богатой герпетофауной. Известны сборы гребнепалого, серого и сцинкового гекконов, средней, полосатой и быстрой ящурок, а также пустынного гологлаза. Согласно литературным источникам видовой состав насчитывает два вида амфибий и 22 вида рептилий, разноцветного полоза и обыкновенного щитомордника. Общая характеристика птиц и млекопитающих Птицы и млекопитающие являются одними из самыми заметных и показательных элементов фауны на рассматриваемой территории. Отмечено обитание нескольких видов краснокнижных животных на территории Туркестанской области. Среди них два вида рябков (чернобрюхий и белобрюхий), саджа - копытка и др. Список краснокнижных птиц, встречающихся в районе, может быть достаточно большим. Так, во время весенних, осенних миграций, да и во время выводка молодняка возможны встречи большого числа редких хищных птиц, привлекаемых концентрацией многочисленных грызунов и синантропных птиц, круглый год обитающих на рассматриваемых территориях. На обводненных и увлаженных участках, находящихся на пути весенне-осенних миграций видов водно-болотного комплекса можно отметить целый список редких охраняемых видов птиц: веслоногих - два вида пеликанов, аистообразных - три вида, гусеобразных - пять, соколообразных - десять, журавлиных -  орнитофауны всецело обусловлено географическим расположением района на путях ежегодных миграций птиц. Птицы - самые многочисленные, подвижные и заметные позвоночные на территории. Здесь они наблюдаются в любое время года. Млекопитающие В связи с тем, что территории месторождения принадлежит по географическим условиям к пустынной зоне, то и видовой состав млекопитающих имеет ярко выраженный пустынный характер. Из грызунов это - желтый суслик, малый и большой тушканчики, большая песчанка, и заяц-толай. Большая песчанка, пожалуй, является самым главным и основным по биомассе на территориях промыслов и соседних землях. Наибольшим видовым разнообразием на исследуемых территориях обладает группа грызунов (9 грызунов). Далее следуют хищные - 7 видов (псовые -3 вида: волк, лисица, корсак; два вида куньих - степной хорек, хорь-перевязка; два вида кошачьих - степная кошка и манул. Насекомоядные и рукокрылые представлены бедно, по два вида: это - ушастый еж, малая бурозубка и усатая ночница с нетопырем - карликом. 
[bookmark: z1450]Животный мир использованию и изъятию не подлежит. Отырарский район расположения объекта находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий объекты животного мира отсутствуют. 
Животный мир также беден, животный мир характерен для пустынных и полупустынных районов, в степях встречаются грызуны, змеи, ядовитые насекомые и другие мелкие животные обитающие в климатической зоне данного типа. Животный мир, относительно беден, барсуки, мелкие грызуны, кеклики, автугаяхр, Фазаны, шакалы, кабаны. Изядовитых встречаются фаланги, каракурты, скорпионы, змеи. Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется. 
Все ресурсы планируется приобретать у поставщиков на договорной основе. Объёмы и сроки использования определяются проектными решениями. В период эксплуатации предполагается использование следующих ресурсов: 
Ресурс: основной корм пшеница 
Источник приобретения: Крестьянское хозяйство "МҰРАТ" закупают пшеницу на основании договора.
Ресурс: вода 
Источник приобретения: приоритетный источник– собственная скважина (при наличии дебита) и канал. Альтернативный источник – привозная вода согласно договору. 
Ресурс: электрическая энергия 
Источник приобретения: подключение к существующим линиям электропередач через договор энергоснабжения с региональным поставщиком. Объемы и сроки использования: запрашиваемая мощность и годовой расход электроэнергии будут уточнены на стадии разработки РП. Потребность оценивается как средняя, соответствующая работе завода. Резервный источник: дизель-генератор. 
Ресурс: тепловая энергия Источник приобретения: автономная система отопления (на природном газе) Объемы и сроки использования: объем будет уточнен на стадии экспертизы. Используется для отопления здания бытового корпуса для работников. Используемое топливо: природный газ. 
Ресурс: топливо (Дизельное/Бензин) Источник приобретения: специализированные поставщики (по договорам) Для работы автотранспорта. Срок: на весь период эксплуатации. Хранение топлива– не предусматривается (подвоз топливозаправщиком). 
Ресурс: трудовые ресурсы Источник приобретения: сотрудники
Объемы и сроки использования:  мах 30 чел. 
Обеспечение функционирования комплекса. Режим работы:- работники: семидневная рабочая неделя, дневная смена (24 часов), охрана: круглосуточная, 2 смены по 12 часов.;
В рамках реализации намечаемой деятельности не предусматривается использование дефицитных, уникальных либо невозобновляемых природных ресурсов. Основная деятельность комплекса направлена на убойя  КРС, конины и МРС, является природоохранным мероприятием.
Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью не прогнозируются, так как используемые ресурсы имеются в достаточном количестве в районе намечаемой деятельности.
Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ на период эксплуатации убойного цеха составляют - 0.053416162г/сек, 0.72256418565 тонн в год из них: Азота (IV) диоксид – 0.05816 т/год (2 класс опасность); аммиак - 0.045722504 т/год (4 класс опасность);   Азот (II) оксид – 0.009451 т/год (3 класс опасность);  гидрохлорид - 0.075 т/год (2 класс опасность);   Сероводород - 0.00995805664т/год (2 класс опасность); Углерод оксид - 0.237867048 т/год (4 класс опасность);   Хлор - 0.075 т/год (2 класс опасность);   метан - 0.184477824 т/год;  метанол - 0.00162082944 т/год (3 класс опасность); Гидроксибензол- 0.00016500672 т/год (4 класс опасность); этилфармиат - 0.00242486784 т/год; пропаналь - 0.00073996416 т/год (3 класс опасность);     Гексановая кислота - 0.00112347648 т/год (3 класс опасность);   Диметилсульфид - 0.00199812096 т/год (4 класс опасность);  метантиол – 0.00001280863 т/год (4 класс опасность);  метиламин - 0.0005249111 т/год (2 класс опасность); пыль меховая - 0.01831776768 т/год; 
Режим работы холодильный камеры 365 дней в год
Режим убойный работы 12 часов в сутки, 288 дней в год
На убойном цехе выбросы будут осуществляться от 3 организованных источников и 12 неорганизованных источников:
Оборудование сырьевой зоны:
ист. № 0001 – отопительный котел 100  кВт-1шт
ист. № 0002 – газовая плита 
ист. № 6001 – Загон 50 голов КРС
ист. № 6002 – Загон 200 голов МРС
ист. № 6003 – Загон 30 голов конины
ист. № 6004 – Дезинфекционный барьер для колес автотранспортов
ист. № 6005 – навозохранилище 
ист. № 6006 – Работы автотранспорта
Ист. №0001 – Отопление двухэтажное здание осуществляется от бытовой печи котел на природном газе. Мощность тепловая мощность – 100 кВт. Расход топлива – 9,9 кг/час. Коэффициент полезного действия не менее – 92 %. Расход топлива на котел составит – 32,7888 т/год. Период отопительного сезона 24 час/сутки, 3600 час/год (150 дней). 
Отвод дымовых газов от котлов осуществляются через дымовые трубы высотой 4 м и диаметром 0,1 м. При сжигании топлива в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид.
Ист. №0002 – газовая плита Для приготовления горячих блюд используется 2-ех конфорочная газовая плита. Расход газа на газовую плиту составляет – 0,75 м3/час, 1,3875 тыс. м3/год. Режим работы газовой плиты 5 час/сутки, 1850 час/год.
Отвода дымовых газов от от газовой плиты осуществляется через вытяжную трубу высотой 6 м и диаметром 0,2 м. При работе газовой плиты в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид.
Ист. №6001 Загон 50 голов КРС 
На бойне ежедневно забивают 50 голов КРС скота. Содержаниескота перед убоем в атмосферу выделяются: Аммиак, Сероводород, Углерод диоксид, Метан, Метанол, Гидроксибензол, Этилформиат, Пропаналь, Гексановая кислота, Диметилсульфид, Метантиол, Метиламин, Пыль меховая
Ист. №6002 Загон 200 голов МРС 
На бойне ежедневно забивают 200 голов МРС скота. Содержаниескота перед убоем в атмосферу выделяются: Аммиак, Сероводород, Углерод диоксид, Метан, Метанол, Гидроксибензол, Этилформиат, Пропаналь, Гексановая кислота, Диметилсульфид, Метантиол, Метиламин, Пыль меховая
Ист. №6003 Загон 30 голов конины
На бойне ежедневно забивают 30 голов конины. При убое скота в атмосферу выделяются: Аммиак, Сероводород, Углерод диоксид, Метан, Метанол, Гидроксибензол, Этилформиат, Пропаналь, Гексановая кислота, Диметилсульфид, Метантиол, Метиламин, Пыль меховая.
Ист. № 6004 – Дезинфекционный барьер для колес автотранспортов. Дезинфекция колес автотранспорта, предназначенная для обработки колес автомобиля. Время работы – 8760 час/год. Дезинфицирующий раствор заменяют дважды в неделю. В атмосферу выбрасывается натрий гидрохлорид, хлор. Расход хлорной извести (получают в мешках в виде твердого порошка) составит по технологическим нормативам (на данном участке) – 600 кг/год
Ист.№6005 – Навозохранилище Общий объем навозохранилища 80 м3. Время хранение навоза не более 2160 час в год.
На объекте 2026-2035 годы образуются:
- Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)– 2,025 т/год. 
- Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых (код отхода 20 01 08) – 0,487 т/год  
- Фекалии животных, моча и навоз (включая использованную солому), жидкие стоки, собранные раздельно и обработанные  за  пределами  места эксплуатации (02 01 06) – 839,5 т/год. 
- Отходы уборки улиц (код отхода 20 03 03) – 2,5 т/год 
- Илы очистки сточных вод  (код отхода 19 08 16) - 2 т/год
- Отходы животного происхождения(код отхода 02 01 02)  – 864 т/год
Общий объем отходов составляет – 1710,512 т/год.
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