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Государственное учреждение "Аппарат акима Жалгизагашского сельского округа Ескельдинского района"
БИН 130340006154
Юридический адресс: область Жетісу, Ескельдинский район, с. Жалгызагаш, улица ГАЛИ ОРМАНОВ, 49 
Согласно Приложение 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК данный вид деятельности относится к разделу 2 п. 10 пп. 10.19 (установки для ликвидации трупов животных; скотомогильники с захоронением трупов животных в ямах).
Согласно приложения 2, раздел 2, пункт 6.4.  Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI, «объекты, на которых осуществляются операции по обеззараживанию, обезвреживанию и (или) уничтожению биологических и медицинских отходов» данный объект относится ко II категории.
Место ямы Беккери для трупов животных расположена в сельском округе Жалгызагаш,   Ескельдинского района, области Жетысу.
Кадастровый номер-24264052527
Текущий адрес-область Жетісу, Ескельдинский район, Жалгызагашский сельский округ
Категория земель-Земли сельскохозяйственного назначения
Вид права-постоянное землепользование
Целевое назначение-обслуживание очагов сибирской язвы
Площадь всего по документам-100.00 м2 (0.0100 га)
Участок скотомагильника свободен от застройки. 
Скотомагильник расположен в 1932 метров село Жалгызагаш. Ближайшие жилые постройки село Жалгызагаш расположены в северо-западном направлении на расстоянии более 1,932 километров от территории скотомагильнка. Со всех строны скотомагильника граничит пустыми землями.

Географические координаты: 
Широта  44°45'17.40"С, долгота  78°35'36.53"В
На участках размещены: биотермическая яма, подсобное помещение, ограждение, ворота, внутриплощадочная дорога. 
На площадке скотомогильника и за его пределами нет возделываемых земель, сенокосных угодий, ирригационных и водозаборных сооружений. 
Эта площадь практически не используется и для выпаса скота. 
Зон отдыха, территории заповедников, ООПТ, музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов отдыха и т.д. на территории расположения скотомогильника не имеется.
Биотермической ямы «Беккари»

Биотермическая яма или яма Беккари - сооружение для обезвреживания трупов животных. Объект построен по типовому проекту с разрешения ветеринарной инспекции. По периметру участка предусмотрена ограда из железобетонных звеньев. Ворота и калитка металлические. 
Яма выполнены с водонепроницаемыми стенками и дном. 
Яма имеет четырехугольную форму. Стены ямы выполнены из армированного бетона с гидроизоляцией и выведены выше уровня земли с устройством отмостки, на дно ямы укладывается щебенка и заливается бетоном. Перекрытие ямы делают из двух крышек с замком на расстоянии 30см одна от другой, а пространство между ними утепляется в зимнее время соломенными матами или подушками. 
Для вентиляции ямы в крышке установлена вытяжная труба диаметром 20 см. Вокруг ямы, забетонирована площадка и сделана отмостка. 
Яма Беккари на рассматриваемом участке имеет четырехугольную форму с размерами 4,5*4,7м. Глубина ямы – 7м.
Сбрасывать в яму можно незаразные и заразные трупы. В аэробных условиях трупы разлагаются в течение 4—5 месяцев с образованием однородного компоста, лишенного трупного запаха. При этом в трупах развиваются термофильные микробы, благодаря деятельности которых температура достигает 600—700, что вызывает гибель патогенной микрофлоры и даже споровых форм (после их прорастания). 
Преимущество биотермических ям заключается не только в быстроте разложения трупа, но и в более надежном уничтожении возбудителей инфекций, в том числе и возбудителей почвенных инфекций. Необходимо, однако, отметить, что при высоком уровне стояния грунтовых вод биотермические ямы надо делать с бетонированными стенками. 
Годовое количество утилизируемых трупов животных составляет не более 4,64 т/г (90туш животных в год из них 60 – собак,10- КРС, 20- МРС,). 
В проекте при проведении расчета рассеивания учтены выбросы от автотранспорта, въезжающего на территорию для завоза трупов животных. Количество машин - не более 1 ед. в сутки.
Для защиты окружающей среды необходимо производить своевременную уборку и уничтожение павших животных, кроме туши павших животных от сибирской язвы и инфекциозных заболевании.
Территория скотомогильника (биотермической ямы) огораждена глухим забором высотой не менее 2 метров с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8-1,4 метра и шириной не менее 1,5 метров с устройством вала из вынутого грунта. Через траншею перекидывают мост. Вскрывочная предназначается для вскрытия трупов павших животных перед их сбросом в биотермическую яму. Вскрытие трупов перед их захоронением предусмотрено в помещении вскрывочной. Труп животного сгружают с кузова автомашины на вскрывочный стол и транспортируют во вскрывочное помещение. Вскрытие трупов производит ветеринарный работник, обслуживающий хозяйство совместно с подсобным рабочим. После проведения необходимых работ вскрывочный стол с трупом транспортируют к яме и сбрасывают труп в яму.
Биотермическая яма предназначается для биотермического обезвреживания 
трупов животных, павших от инфекционных болезней. 
  Для защиты окружающей среды, необходимо производить своевременную уборку и уничтожение животных, павших от инфекционных болезней.
Одним из способов борьбы с инфекционными болезнями является биотермическое обеззараживание трупов в ямах, где заразный материал стерелизуется и становится безвредным под влиянием высоких температур, возникающих в разлагающихся трупах. Для вскрытия трупов, перед их захоронением, предусмотрено вскрывочный стол. Труп животного сгружают с кузова автомашины на вскрывочный стол. Вскрытие трупов производит ветеринарный работник, обслуживающий хозяйство совместно с подсобным рабочим. После проведения необходимых работ вскрывочный стол с трупом транспортируют к яме, наклоняют платформу стола и сбрасывают труп в яму. После окончания работ производят обеззараживание дезраствором из гидропульта площадок. 
  Спецодежду складывают в бак и заливают раствором формалина.
  Место для устройства ямы должно быть выбрано сухое, возвышенное с отсутствием грунтовых вод в пределах заложения ямы и на расстоянии не ближе 1000 м от жилых, производственных и других строений, пасек, рек, прудов, колодцев и водоемов. Биотермической ямы обеспечение системы водоснабжение, водоотведения и электроосвещения не требуется. Ворота скотомогильника и крышки биотермических ям запирают на замки, ключи от которых хранят у специально назначенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства (отделения), на территории которого находится объект. Биологические отходы перед сбросом в биотермическую яму для обеззараживания подвергают ветеринарному осмотру. При этом сверяется соответствие каждого материала (по биркам) с сопроводительными документами (акт на выбытие животных, акт утилизации ветеринарных конфискатов). В случае необходимости проводят патологоанатомическое вскрытие трупов. После каждого сброса биологических отходов крышку ямы плотно закрывают. При разложении биологического субстрата под действием термофильных бактерий создается температура среды порядка 65 – 70 °С, что обеспечивает гибель патогенных микроорганизмов. После полного заполнения допускается повторное использование биотермической ямы через 2 года после последнего сброса биологических отходов. После очистки ямы проверяют сохранность стен и дна, и в случае необходимости они подвергаются ремонту. На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается: - пасти скот, косить траву;- выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы. Транспортировку биологических отходов к скотомогильнику или биотермической яме осуществляет персонал не моложе 18 лет, ознакомленный правилами и прошедший инструктаж по технике безопасности. Персонал, осуществляющий перевозку биологических отходов, обеспечивается спецодеждой (спецодежда по ГОСТ 1549-69 или ГОСТ 6011 69, спецобувь по ГОСТ5375-70, резиновые перчатки по ГОСТ 20010.)
Носить спецодежду и обувь после работы категорически запрещается. Хранение спецодежды и обуви предусматривается в индивидуальном шкафу, в специально выделенном для этого помещении. При проведении дезинфекции транспорта, использованного для перевозки павших животных, применяют дезинфицирующие средства в концентрации, рекомендованной при данной болезни. Настоящие правила могут использовать при проведении обследования скотомогильников и биотермических ям только специалисты органов ветеринарного надзора. Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников и биотермических ям возлагается на руководителей хозяйств, предприятий и администрацию сельского совета, района, на территории которого они находятся. Режим работы и штаты: Количество смен – 2. Общее количество работающих – 4 чел. Возможное воздействие на растительный мир при экспоуатации проектируемых сооружений может быть следующих видов: 
 •	Механическое воздействие; 
•	Химическое воздействие. 
Механическое воздействие Механическое воздействие на флору будет выражаться в прямом уничтожении растительности, а также уменьшении площади ее распространения во время работ (движение автотранспорта).  
Химическое воздействие Химическое воздействие выражается в воздействии вредных выбросов на флору, которое происходит как путем прямого воздействия на растительность, так и путем косвенного воздействия (миграция загрязнителей в почву). Химическое воздействие обусловлено следующими причинами: 
•	работа специальной и автотранспортной техники; 
•	несанкционированное размещение отходов. 
Вредные последствия возникают и от транспортных выбросов (отработавшие газы, пылевидные выбросы). С учетом того, что туши животных вывозят в скотомогильник не каждый день, воздействие этих выбросов на растительность будет временным и незначительным. Таким образом, воздействие на растительный мир определяется как воздействие низкой значимости.
Намечаемой деятельностью вырубка зеленых насаждении не предусматривается. 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу:
Азота (IV) диоксид (2 кл. опасн.) – 0.0000258919 г/с, 0.000633 т/год; Углерод оксид (4 кл. опасн.) – 0.0000734695 г/с, 0.001796 т/год; Метан (ОБУВ-50)- 0.015426289 г/с, 0.377064 т/год; Аммиак (4 кл. опасн.)- 0.000155375 г/с, 0.003798 т/период; Азот (II) оксид (3 кл. опасн.) – 0.00000420744 г/с, 0.000103 т/период; Сероводород (2 кл. опасн.) – 0.00000757128 г/с, 0.000185 т/год; Сера диоксид (3 кл. опасн.) – 0.0000204004 г/с, 0.000499 т/год; Диметилбензол (3 кл. опасн.) – 0.000126235 г/с, 0.003086 т/год; Метилбензол (3 кл. опасн.) – 0.000210781 г/с, 0.005152 т/год; Этилбензол (3 кл. опасн.) – 0.0000276913 г/с, 0.000677 т/год; Формальдегид (2 кл. опасн.) – 0.0000279951 г/с, 0.000684 т/год;
Хлор (2 кл. опасн.) – 0.0048 г/с, 0.05 т/год;


Общий объем выбросов составит: 0.02090590692 г/с, 0.443677 т/год.
Ожидаемые объемы образования отходов: 
изношенная спецодежда – 0,0378 т/год (временное накопление и передача на утилизацию спецорганизациям); 
тара из-под дезинфицирующих средств – 0,015 т/год (временное накопление и передача на утилизацию спецорганизациям);   
промасленная ветошь – 0,762 т/год (временное накопление и передача на утилизацию спецорганизациям);
Смешенные коммунальные отходы – 0,46 т/год (временное накопление и передача на утилизацию спецорганизациям);
Трупы животных в ориентировочном объеме 4,64 т/г (захоронение).
Виды операций по управлению отходами представлены в Подтверждающих документах (Приложение Г).
Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – отсутствует (менее двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов).
