КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Атмосферный воздух
При проведении инвентаризации месторождения Северо-Западный Коныс выявлено 184 источников загрязнения воздушного бассейна, 95 из которых являются организованными, 89 неорганизованными источниками загрязнения воздушного бассейна. 
Выполненные расчеты валовых выбросов в атмосферу показали, что годовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу составят 244.715864099 г/сек и 343.304122273 т/год. 
На источниках указанных в плане технических мероприятии предусмотрена 100% герметизация ЗРА и ФС. В результате проведенных мероприятий ежегодный экологический эффект составит 0,39178 т/год. 
1. Групповой технический проект на бурение эксплуатационных скважин на месторождении  Северо-Западный Коныс ТОО «ГАЛАЗ и Компания»: 
На этапе проведения строительно-монтажных работ (СМР) количество источников выделения загрязняющего вещества составит 5 единиц, из них 4 источника загрязнения, расположенные на площадке бурения скважины – неорганизованные, и соответственно 1 источник - организованный. 
Выбросы загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферный воздух, от стационарных источников в период строительно-монтажных работах, подготовительных и бурении скважины составит 49,714783 тонн. 
2. Расширение обустройства месторождения Северо-Западный Коныс  2026 года» (Кызылординская область, Сырдарьинский район)
Всего на период проведения строительных работ ориентировочно выявлено 17 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых:
· Организованных  источников - 4 ед;
· Неорганизованных источников - 13 ед.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 5,81525 г/сек или 0,85662 т/период.

Водоснабжение, водоотведение
Водоснабжение месторождения осуществляется привозным способом.
2. Групповой технический проект на бурение эксплуатационных скважин на месторождении  Северо-Западный Коныс ТОО «ГАЛАЗ и Компания»: 
Общее количество воды используемой для технических нужд, при СМР, подготовительных работ к бурению, бурение и креплении скважины составляет – 2359,1 м3. 19,53 м3 в заключительном этапе.
Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся по самотечной сети в приемные отделения септик с насосной установкой. По мере его наполнения стоки будут откачиваться, и вывозиться вакуумными автоцистернами на канализационную систему близлежащего населенного пункта по договору. 
2. Расширение обустройства месторождения Северо-Западный Коныс  2026 года» (Кызылординская область, Сырдарьинский район)
Общее количество воды используемой для хоз-бытовых нужд составит 56,852 м3, водоотведение 274,801 м3, Количество воды для гидроиспытаний трубопроводов 3,023 м3. Количество воды для пылеподавления 0,42 м3.
Вода после гидроиспытаний вывозится на очистные сооружения, согласно заключенного договора.
В процессе проведения строительства на территории строительной площадки устанавливаются биотуалеты. По мере накопления стоки специальным автотранспортом отправляются на очистные сооружения.

Отходы 
Основными отходами в процессе выполнения работ на месторождении являются:
· Нефтешлам
· Отработанные масла
· Отработанные фильтры
· Промасленная ветошь
· Отработанные светодиодные лампы
· Смешанные коммунальные отходы
· Пластмассовая упаковка 
· Бумажная и картонная упаковка
· Отходы бурения
· Использованная тара (мешки)
· Использованная тара (бочки)
· Металлолом 
· Огарки сварочных электродов 
· Использованная тара ЛКМ 
· Использованная тара из-под битумной мастики 
· Строительные отходы 
Общее количество отходов составит 86,9848 тонны.
1. Групповой технический проект на бурение эксплуатационных скважин на месторождении  Северо-Западный Коныс ТОО «ГАЛАЗ и Компания» 
[bookmark: _Hlk215150384]При бурении эксплуатационных скважин на месторождении будут образовываться 1723,74132 тонны отходов.
2. Расширение обустройства месторождения Северо-Западный Коныс  2026 года» (Кызылординская область, Сырдарьинский район)
При строительно-монтажных работах будут образовываться 1,7778 тонны отходов.
Отходы по мере их накопления собирают в емкости и передаются на договорной основе сторонним организациям имеющим лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов. 

Аварийные ситуаций
Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта. 
Необходимо отметить, что на территории месторождения случаи возникновения аварий не отмечалось. 
Для предотвращения аварий предприятие проводят следующие мероприятия:
 - первичный инструктаж по безопасным методам работы для вновь принятого или переведенного из одного цеха в другой работника (проводится мастером или начальником цеха); 
- ежеквартальный инструктаж по безопасным методам работы и содержанию планов ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводятся руководителем организации); 
- повышение квалификации рабочих по специальным программам в соответствии с Типовым положением (проводится аттестованными преподавателями).
- разработка планов ликвидации аварий в цехах и на объектах, подконтрольных КЧС МВД РК, а также подготовка планов эвакуации персонала цехов и объектов в случае возникновения аварий; 
- первичный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала для вновь принятых или переведенных из цеха в цех рабочих (проводится мастером или начальником цеха); 
- ежеквартальный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводится руководителем организации). 
Каждый рабочий и служащий объекта при чрезвычайной ситуации должен умело воспользоваться имеющимися средствами оповещения и вызвать пожарную команду
Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия. 
По атмосферному воздуху: проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта, соблюдение нормативов допустимых выбросов. 
По поверхностным и подземным водам: организация системы сбора и хранения отходов производства; контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды. 
По недрам и почвам: должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным грунтом, строительным мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв;
По отходам производства: своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов. 
По физическим воздействиям: содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка; строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций; обязательное соблюдение правил техники безопасности. 
По растительному миру: перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; установка информационных табличек в местах произрастания редких и исчезающих растений на территории объекта, производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений. 
По животному миру: контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа; установка информационных табличек в местах гнездования птиц; воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным; установка вторичных глушителей выхлопа на спецтехнику и авто транспорт; регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных; ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами. 
При соблюдении этих мероприятий, потери и компенсации биоразнообразия не предусматривается. Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения рабочего проекта не предусматривают. 
Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия не требуется. Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.



