НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Настоящим разработаны проекты: 
1. Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для объекта ТОО «ЭкоОриентир» на 2027-2036 год. Корректировка.

2. Раздел «Охрана окружающей природной среды» к рабочему проекту «Модернизация объекта по подготовке нефти и смеси отработанных нефтепродуктов (СНО)».
3. Программа производственного экологического контроля для объекта ТОО «ЭкоОриентир» на 2027-2036 гг. Корректировка.
4. Программа управления отходами для объекта ТОО «ЭкоОриентир» на 2027-2036 гг. Корректировка.

5. План мероприятий по охране окружающей среды на период 2027-2036гг.
6. Проект инвентаризации стационарных источников выбросов согласно пункту 9 статьи 122 Экологического кодекса РК.

Данные проектные документы разрабатывается с целью установления нормативов эмиссий, являющихся основой для выдачи экологического разрешения и принятия решения о необходимости проведения технических мероприятий, направленных на снижение негативного действия на атмосферный воздух.

Общие сведения об объекте

Деятельность ТОО «ЭкоОриентир» является компанией, оказывающей услуги по подготовке и переработке нефтешлама, нефтяных отходов, а также по подготовке нефти и смесей отработанных нефтепродуктов. Имеет лицензированию №02358Р от 22.12.2021г на переработку, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожение опасных отходов.

Основным видом деятельности ТОО «ЭкоОриентир» является подготовка отстоявшегося нефтешлама и смесей отработанных нефтепродуктов, образовавшихся в нефтяных озёрах вблизи города Жанаозен Мангистауской области, с последующим выделением и подготовкой нефтяной части. Кроме того, предприятие осуществляет подготовку нефти, приобретаемой непосредственно с месторождений, с целью доведения её качественных показателей до требований, предъявляемых к товарной нефти, которая направляется  на дальнейшую переработку.

Подготовка нефтяного сырья включает приём, накопление, отстаивание, обезвоживание, удаление механических примесей и иных сопутствующих компонентов.

Юридический адрес Заказчика - ТОО «ЭкоОриентир»: 050059, РК, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, БЦ «Нурлы-Тау», дом № 13, Блок 1В, оф. 602, БИН: 130140011778.

Месторасположение объекта подготовкой нефти и смеси отработанных нефтепродуктов (СНО) ТОО «ЭкоОриентир», РК, Мангистауская обл, г. Жанаозен, Промышленная зона 1, Строение 5 А.

Производственная площадка ТОО «ЭкоОриентир» по переработке нефти расположена в 500 м к западу от площадки КазГПЗ. Расстояние от жилых кварталов г. Жанаозен по прямой составляет 5 км. Координаты существующей промышленной площадки: Широта: 43°22'8.35"С Долгота: 52°47'51.08"В.

Автотранспортное сообщение осуществляется по грунтовым и асфальтированным дорогам.

Электроснабжение потребителей предусматривается от существующего ЩСУ-0,4кВ.  Общая установленная мощность проектируемых потребителей составляет 353,2 кВт, расчётная — 210,0кВт. Снабжение водой на производственные и хозяйственно-бытовые нужды производится от водопроводной сети пресной воды ЦППН НГДУ «Озенмунайгаз». На питьевые нужды потребляется покупная бутилированная вода.

Вся деятельность ТОО «ЭкоОриентир» осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными требованиями Республики Казахстан с учетом руководств и стандартов международных организаций, а также в соответствии с требованиями СРП в области Охраны здоровья, Техники безопасности и Охраны окружающей среды.

В административном отношении участок находится в г. Жанаозен Мангистауской области. Областной центр г. Актау находится в 145 км от места проведения работ. Рельеф на территории участка равнинный с незначительным перепадом высот.

Ранее было получено разрешение на эмиссии №: KZ68VCZ01158317 от 13.07.2021 года на НДВ для ТОО «ЭкоОриентир» на 2021–2030 год. В 2026 году разработан рабочий проект «Модернизация объекта по подготовке нефти и смеси отработанных нефтепродуктов (СНО)». 

Целью модернизации объекта по подготовке нефти и смеси отработанных нефтепродуктов (СНО) является повышение эффективности, производительности, надежности и безопасности технологического процесса, а также расширение технологических возможностей объекта по приему, подготовке, хранению и отгрузке сырья и готовой продукции.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет расширения резервуарного парка, строительства узла приема нефти из автомобильных цистерн, увеличения производительности железнодорожной эстакады налива, установки дополнительных вертикальных и горизонтальных отстойников для подготовки нефти, замены насосного оборудования системы циркуляции теплоносителя на более производительное, а также реализации комплекса мероприятий по совершенствованию технологической схемы объекта.

Корректировка проекта нормативов эмиссий выполнена в связи с увеличением количества источников выбросов и ликвидации некоторых источников на основании п.6 ст.12 Экологического кодекса. 

Сравнительный анализ источников выбросов до и после модернизации: 
Ранее в соответствии с действующим разрешением на эмиссии № KZ68VCZ01158317 от 13.07.2021 года предусматривалось 93 источника, в том числе - организованных 36 ед., неорганизованных 57 ед. 
По ранее разработанного проекта нормативные выбросы загрязняющих веществ в целом по предприятию составляла на 2021-2030 гг., в 2021 году - 72,309 т/год, 2022-2030гг - 153,4461911 т/год. 

Согласно настоящего проекта НДВ корректировка общее количество источников выбросов на 2027-2036 гг. на предприятии в целом составляет: 132 источника выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе 57 - организованных и 75 – неорганизованных.

Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2027-2036 год составит: 40,927288 г/сек или 155,636625 т/год.
В атмосферу будут выделяться загрязняющие вещества при эксплуатации 27 наименований.
Согласно рабочего проекта «Модернизация объекта по подготовке нефти и смеси отработанных нефтепродуктов (СНО)» предусмотрено повышение эффективности, производительности, надежности и безопасности технологического процесса, а также расширение технологических возможностей объекта по приему, подготовке, хранению и отгрузке сырья и готовой продукции.

Новые источники согласно рабочего проекта модернизации: 52 источника, в том числе - организованных 27 ед., неорганизованных 25 ед.

Нумерация источников выбросов в настоящем проекте принята с продолжением нумерации существующих источников, предусмотренных ранее разработанной документацией по нормативам допустимых выбросов НДВ. Новым источникам выбросов, образующимся в результате реализации проекта модернизации, присваиваются порядковые номера, следующие за номерами существующих источников.

Ликвидированные источники:

- РГС-3, номер источника 0013.

- РГС-4, номер источника 0014.

- РВС-5, номер источника 0019.

- РВС-10, номер источника 0024.

- Стояк налива нефти в автоцистерны, номер источника 0029.

- Стояк налива нефти в автоцистерны, номер источника 0030.

- Приемная ванна ПВ-1, номер источника 6001.

- Приемная ванна ПВ-2, номер источника 6002.

- Насос нефти Н-8/1, номер источника 6014.

- Насос нефти Н-8/1 (резервный), номер источника 6015.
- Площадка приемных ванн ПВ-1, ПВ-2, номер источника 6034.
- Площадка теплообменника ТО-1, номер источника 6046.
- Площадка подогревателя масла П-1/1,2, номер источника 6047.
Всего 13 источников, в том числе - организованных 6 ед., неорганизованных 7 ед.

После реализации проекта модернизации объекта по подготовке нефти и смеси отработанных нефтепродуктов (СНО) общее количество составит: 132 источников выбросов из них: 57 - организованных и 75 – неорганизованных
Изменение количества источников выбросов обусловлено реализацией проектных решений по модернизации, изменением технологической схемы и уточнением состава источников выбросов. Представленные изменения не являются следствием корректировки ранее утвержденных данных, а отражают фактический состав оборудования после модернизации.

Планируемые показатели ТОО «ЭкоОриентир» по видам работ и по годам нормирования 2027-2036 гг. представлены в нижеследующей таблице:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	План 
2027-2036 гг.


	1.
	Газ на собственные нужды
	м3/год
	1881514

	2.
	Нефть
	т/год
	197100

	3.
	Дизтоплива
	т/год
	70,38

	4.
	Шлам
	т/год
	216 000

	5.
	Мазут
	т/год
	21 200

	6.
	Сливные нефтяные остатки СНО
	т/год
	86 000

	7.
	Дистилляты:
	
	

	7.1.
	Бензин растворитель УР-1
	т/год
	3600

	7.2.
	Бензин
	т/год
	3600

	7.3.
	Прямогонный бензин
	т/год
	3600

	7.4.
	Уайт-спирит
	т/год
	3600

	7.5.
	Печное топливо
	т/год
	3600

	7.6.
	Дизельное топливо
	т/год
	3600

	7.7.
	Керосин
	т/год
	3600


В связи с этим появилась необходимость в корректировке проекта нормативов НДВ для объекта ТОО «ЭкоОриентир» на 2027-2036 год.
При разработке данного проекта учтена производительность предприятия на 2027-2036 год.
Состав предприятия

При реализации данных проектных решений предполагается загрязнение атмосферы в процессе строительно-монтажных работ и эксплуатации проектируемого объекта. 

В ходе инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ при строительстве (модернизации) выявлено следующее количество источников   загрязнения атмосферы:

В 2027 году при СМР будет: 21 стационарных источников загрязнения атмосферы, из них: организованных источников – 4 единиц; неорганизованных источников –17 единиц. 

Общий объем выброса загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ при модернизации составит: от стационарных источников 5,05804 г/сек или 2,06996 т/за период строительных работ. 

Общий объем выброса загрязняющих веществ при эксплуатации составит:  на 2027-2036 гг. - 40,927288 г/сек или 155,636625 т/год. 

В 2027-2036 году при эксплуатации будет: 132 стационарных источников загрязнения атмосферы, из них: организованных источников  – 57 единиц; неорганизованных источников  – 75 единиц 
В атмосферу будут выделяться загрязняющие вещества при СМР 20 наименований, при эксплуатации 27 наименований.
Баланс водопотребления и водоотведения на период строительно-монтажных работ. Водопотребление: 95,6598 м3/год. Водоотведение: 81,12 м3/год. При эксплуатации - Водопотребление: Система В1 - 587,65 м3/год, Система Т3 - 689,85 м3/год. Водоотведение: 1222,75 м3/год.
Всего в процессе производственной деятельности ТОО «ЭкоОриентир» на 2027 - 2036 гг. При строительстве модернизации и эксплуатация предполагается образование следующих видов отходов: Промасленная ветошь, Загрязненная тара под ЛКМ. Нефтешлам после очистки резервуаров нефти, Кек (песчаный грунт после переработки нефтешлама). Твердо-бытовые отходы. Металлолом. Огарки сварочных электродов, строительные отходы. 

Лимиты накопления отходов при строительстве на 2027 год составит 31,9765 т/год.

Лимиты накопления отходов при эксплуатации  с 2027-2036 гг составит 321,46237 т/год. 
Полнота учета выполненной в рамках проекта НДВ инвентаризации источников загрязнения предприятия совокупности загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу из организованных и неорганизованных источников выброса при осуществлении технологических процессов и хозяйственной деятельности на рассматриваемом предприятии утверждена руководителем этого предприятия в инвентаризационной части проекта нормативов НДВ, что подтверждает ответственность предприятия за полноту и достоверность представленных данных инвентаризации перед органами государственного контроля.

На территории участка отсутствуют объекты, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, которые отделяются санитарно-защитной зоной (СЗЗ) и санитарным разрывом (СР) от деятельности предприятия.
Территория не располагается в границах СЗЗ и СР объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
