НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

«Строительство дома операторов ГРС «Караоба» (блочно-модульного типа)»

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности:
Месторасположение объекта – Западно-Казахстанская область, Казталовский район, Караобинский сельский округ, территория Чижинского ЛПУ УМГ «Уральск» АО «Интергаз Центральная Азия».
Ближайший населенный пункт – с. Караоба, находится на расстоянии 4 км от объекта.
Ближайший водный объект – река Малый Узень, находится на расстоянии 13,7 км от объекта.

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:
АО «Интергаз Центральная Азия», БИН 970740000392, г. Астана, Әлихан Бокейхан, здание 12, 87172927051, info@ica.kz.

Краткое описание намечаемой деятельности:
Цель проекта: строительство блочно-модульного дома операторов.
Здание имеет прямоугольную форму в плане, с размерами в осях 14х42 м.
Здание блочно-модульного типа. Материал строительства - модульные блоки заводского изготовления.
Общее количество работающих -20 человек (18 работников с 8-часовым режимом работы, 2 оператора ГРС -12 часовым режимом работы).
Рабочий персонал занимающиеся ремонтными работами в течении смены находятся в доме для проживания операторов пока не потребуются работы по обслуживанию.
В здании дома операторов предусмотрено:
Техническая зона — для инженерного обеспечения помещения №1,№2,№3, котельная с отдельным входом помещение №22.
Административная зона - комната персонала №4; №5;
Коммуникационно-рекреационная зона - тамбуры №6;№11; №23; коридоры помещение №7;12.
Санитарная зона - гардеробные помещение №13;№14; cанузел помещение №15; №21; душевые с раздевалкой №16;№17;№18; 
Бытовая зона - комната приема пищи помещение №9; rухня №10; gомещение №20.
Комната отдыха для персонала №19.  Комнаты для проживания №8; №19; №25....32.
Источником теплоснабжения здания является автономный газовый котел «Буран Бойлер» тепловой мощностью 81 кВт, установленный в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и инструкциями завода-изготовителя.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 предусматривается от проектируемых наружных сетей водоснабжения.
Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод системой К1 предусматривается в проектируемый септик.

Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду:
Объем выбросов загрязняющих веществ при строительстве составит: 1.52452604 г/сек и 6.157586 т/год.
Объем выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации составит: 0.0054343 г/сек и 0.0859846 т/год.
Расчетами подтверждено, что выбросы от источников не окажут влияния на загрязнения атмосферного воздуха, так как период работ состояние атмосферного воздуха, оценивается, как локальное, временное и незначительное.
Объем водопотребления на хоз-бытовые нужды при строительстве составляет 67,5 м3/год. Расход воды для технической нужды составляет 7 м3/год.
[bookmark: _GoBack]Объем водопотребления на хоз-бытовые нужды при эксплуатации составляет 182,5 м3/год.
Забор воды не осуществляется, так как вода на производственные и хозяйственно-бытовые нужды доставляются на стройплощадку автотранспортом.
Хоз-бытовые сточные воды при строительстве отводятся в биотуалет, по мере накопления вывозятся по договору. Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод при эксплуатации системой К1 предусматривается в проектируемый септик. 
Сбросов сточных вод в поверхностные водные источники период работ не предусматривается. Намечаемая деятельность не окажет дополнительного воздействия на поверхностные воды района.
Объем образования отходов при строительстве составит - 0,58184 т/год, при эксплуатации – 1,5 т/год.
Отходы будут вывозиться со специальным автотранспортом. Вывоз отходов осуществляется своевременно. Все отходы передаются сторонним организациям.
Движение транспорта и другой специальной техники вне регламентированной дорожной сети не предусматривается. 
В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять как незначительное.

Для снижения воздействия проводимых работ на атмосферный воздух необходимо предусмотреть ряд технических и организационных мероприятий:
-	содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;
-	недопущение аварийных ситуаций, ликвидация последствий случившихся аварийных ситуаций;
-	контроль соблюдения технологического регламента производства.
Проектом предусмотрен ряд мер по защите подземных вод от загрязнения и истощения:
-	для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре;
-	установка всего оборудования на бетонированных площадках;
-	обустройство мест локального сбора и хранения отходов;
-	раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях.
Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:
-	размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;
-	максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;
-	содержание территории стройплощадки в должном санитарном состоянии.
В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе проведения проектных работ необходимо осуществление следующих мероприятий: 
-	систематизация движения наземных видов транспорта;
-	осуществление движения наземных видов транспорта только по имеющимся и отведенным дорогам;
-	проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов;
-	разработка и строгое выполнение мероприятий по сохранению почвенных покровов, исключению эрозионных, склоновых и др. негативных процессов изменения природного ландшафта.
Меры, снижающие риск возникновения аварийных ситуаций:
-	технологический процесс проводится в строгом соответствии с нормативно-технической документацией, технологическим регламентом и стандартом предприятия; 
-	все решения и рекомендации по эксплуатации объектов предприятия проводятся в соответствии с техническим проектом;
-	систематическое наблюдение за состоянием оборудования и соблюдением технологического режима производственного процесса.



