Нетехническое резюме к проектной документации
Раздел ООС разработан в соответствии с Экологическим Кодексом РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК и Инструкцией по организации и проведению экологической оценки (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.)
Основанием для разработки раздела «Охрана окружающей среды» к «Замене системы учёта расхода газа и установки газового генератора на перемычке между магистральным газопроводом «Союз» и магистральным газопроводом «Лупинг САЦ-4» является
исходных данных, представленных Заказчиком;
Вид строительства – капитальный ремонт
Продолжительность строительства: 4 мес.
В административном отношении район проектирования находится в Западно-Казахстанской области, Казталовский район, Болашакский сельский округ.
[bookmark: _Hlk131166376]Проектом предусматривается реконструкция участка перемычки между магистральными газопроводами «Союз» и «Лупинг САЦ-4» с увеличением условных диаметров отдельных участков газопровода, заменой запорной арматуры, реконструкцией системы учета расхода природного газа, устройством системы отбора проб природного газа и обеспечением газоснабжения операторной.
Увеличение диаметров проектируемых участков газопровода принято по результатам выполненного гидравлического расчета с целью обеспечения требуемой пропускной способности перемычки, снижения гидравлических потерь и обеспечения устойчивой работы системы при расчетных режимах транспортировки природного газа.
В пределах реконструируемого участка предусматривается демонтаж существующего перехода Ду1200/1000, участка существующего газопровода Ду1000 и участка существующего газопровода Ду500.
Взамен демонтируемого участка предусматривается монтаж проектируемого газопровода Дн1220х14мм согласно по ГОСТ 31447-2012 протяженностью 7,1 м с присоединением к существующим участкам газопровода с двух сторон.
На участке существующего газопровода Ду500 предусматривается увеличение диаметра до Дн720х11мм согласно по ГОСТ 31447-2012 с монтажом проектируемого участка газопровода Дн720х11мм. Принятые диаметры обеспечивают требуемую пропускную способность перемычки при расчетных режимах эксплуатации.
В составе реконструкции перемычки предусматривается демонтаж существующих шаровых кранов Ду500. На проектируемом участке газопровода Дн720х11мм предусматривается установка шарового крана Ду700 с пневмогидроприводом.
Шаровой кран Ду700 Ру100 с пневмогидроприводом приводом предназначен для оперативного отключения проектируемого участка и управления потоком природного газа.
Тип, исполнение и параметры электропривода принять с учетом рабочего давления, температуры, диаметра газопровода и условий эксплуатации объекта.
На линии сброса природного газа на свечу предусматривается установка шарового крана Ду80 для обеспечения возможности отключения линии и безопасного проведения технического обслуживания.
Все вновь устанавливаемые трубопроводы, запорная арматура, фасонные элементы и соединения должны соответствовать рабочим параметрам транспортируемого природного газа, расчетному давлению и температурным условиям эксплуатации.
Максимальное рабочее давление природного газа принять 7,4 МПа. Расчетный диапазон температуры эксплуатации принять от минус 40 до плюс 60 °С, если иные параметры не установлены исходными данными и результатами расчетов.
В составе проектируемой системы предусматривается отбор проб природного газа для проведения анализа его состава и физико-химических параметров.
Для отбора проб природного газа предусматривается установка модульного пункта подготовки газа (ППГ). ППГ предназначен для подготовки отбираемой пробы природного газа до параметров, необходимых для ее подачи на газовый анализатор, с обеспечением требуемых условий по давлению, температуре, фильтрации и качеству пробы.
Комплектацию и состав модульного ППГ принять в соответствии с техническими требованиями к газовому анализатору, характеристиками транспортируемого природного газа и параметрами точки отбора пробы.
Система отбора и подготовки проб должна обеспечивать надежный и представительный отбор пробы природного газа, исключать попадание механических примесей и конденсата в газовый анализатор, а также обеспечивать возможность безопасного отключения, продувки, технического обслуживания и замены оборудования.
Для обеспечения газоснабжения отопительного оборудования операторной предусматривается отдельная линия подачи природного газа от существующего газопровода с установкой газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ).
ГРПШ предназначен для редуцирования природного газа с высокого давления до низкого давления, необходимого для безопасной и надежной работы газоиспользующего оборудования системы отопления операторной см.раздел ГСВ.
Газопроводы к ППГ, газовому анализатору и ГРПШ выполнить с учетом требований к рабочему давлению, температуре и физико-химическим свойствам природного газа. Прокладку трубопроводов предусмотреть с обеспечением доступа для осмотра, технического обслуживания и ремонта.
Все проектируемые технологические трубопроводы предусмотреть с обеспечением необходимой прочности, герметичности и надежности, а также возможности безопасного технического обслуживания, осмотра, отключения и ремонта оборудования.
Работы по демонтажу существующих газопроводов и арматуры выполнять после отключения соответствующего участка, снижения давления, освобождения от природного газа и подготовки оборудования к безопасному производству работ в соответствии с утвержденной организационно-технологической документацией.
Сварочные работы, контроль качества сварных соединений, испытания вновь смонтированных участков газопроводов на прочность и герметичность выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан и проектной документации.
После завершения монтажных работ выполнить восстановление антикоррозионной защиты и изоляционного покрытия вновь смонтированных участков газопроводов и металлических конструкций.
В составе БСУ предусматривается замена существующего расходомера системы учета расхода природного газа.
Проектируемую систему измерения расхода природного газа предусмотреть на базе метода переменного перепада давления с применением стандартного сужающего устройства — измерительной диафрагмы — и преобразователя дифференциального давления Rosemount 3051S либо эквивалентного средства измерения, соответствующего установленным проектом метрологическим и техническим требованиям.
Система измерения должна обеспечивать одновременное измерение перепада давления на сужающем устройстве, абсолютного давления и температуры природного газа с последующим вычислением расхода и приведением объема газа к установленным стандартным (базовым) условиям.
Расчет, проектирование, монтаж, наладку и эксплуатацию системы измерения расхода газа выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов, применяемых на территории Республики Казахстан.
Геометрические параметры измерительного участка, внутренний диаметр измерительного трубопровода, диаметр отверстия диафрагмы, относительный диаметр отверстия, толщину диафрагмы, шероховатость внутренней поверхности трубопровода, длины прямолинейных участков и расположение местных сопротивлений определить по результатам расчетов и натурного обследования существующего узла.
Измерительную диафрагму предусмотреть в соответствии с ГОСТ 8.586.2-2005. Конструкцию, материал, геометрические размеры и исполнение диафрагмы определить по результатам гидравлического и метрологического расчетов.
Отбор давления предусмотреть в соответствии с ГОСТ 8.586.1-2005. Импульсные линии выполнить с минимально необходимой длиной, с обеспечением возможности их продувки, технического обслуживания и исключением образования застойных зон и участков накопления конденсата.
Для измерения перепада давления предусмотреть преобразователь Rosemount 3051S см.марку АТХ соответствующего исполнения, диапазона и класса точности либо эквивалентное оборудование. Диапазон измерения преобразователя определить по результатам расчета с учетом рабочего диапазона перепада давления на диафрагме и требований к точности измерения.
Система измерения должна обеспечивать передачу значений перепада давления, абсолютного давления и температуры в вычислитель расхода газа. Вычисление расхода выполнять в соответствии с алгоритмами и расчетными зависимостями ГОСТ 8.586.5-2005.
При проектировании выполнить метрологический расчет СИРГ с оценкой составляющих погрешности измерения от преобразователей давления, термометра сопротивления, измерительной диафрагмы, геометрических параметров измерительного участка, вычислителя и коэффициентов метода измерения.
Суммарная расчетная погрешность системы измерения расхода газа не должна превышать установленного техническим заданием значения ±1 %.
Выполнить проверку пропускной способности измерительного трубопровода и диапазона измерений при минимальном, номинальном и максимальном расходах природного газа. Расчетный диапазон перепада давления на диафрагме определить по результатам гидравлического и метрологического расчетов.     
На период строительства в атмосферу будет выбрасываться 9 загрязняющих веществ 2,3,4 классов санитарной опасности (значения ПДК и класс опасности каждого вещества определяются на основании Приказа МНЭ РК от 28 февраля 2015 года №168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах»): 
· ист. №6001 – Земляные работы
· ист. №6002 – Лакокрасочные работы
· ист. №6003 – Сварочные работы
· ист. №6004 – Битумные работы
· ист. №6005 – Работа автотранспорта
На этапе эксплуатации количество источников выделения загрязняющего вещества составит 9 единиц, из них 9 – организованные 
Организованные источники: 
ист. №0001 – Газовый генератор    
ист. №0002 – Котел отопительный газовый
ист. №0003 – Стравливание газа от ГРПШ      
ист. №0004 – Стравливание газа от ГРПШ      
ист. №0005 – Стравливание газа от ППГ        
ист. №0006 – Стравливание газа от ППГ        
ист. №0007 – Стравливание газа от котла     
ист. №0008 – Стравливание газа от газового генератора
ист. №0009 – Стравливание газа от газового генератора

Выбросы при СМР на 2027 год - 0,068411656 г/с, 2,8613924 т/год.
	Выбросы при эксплуатации на 2027 год - 2283,713961  г/с, 7,12513891 т/год.

Водопотребление СМР
Норма расхода воды на 1-го работающего в сутки на питьевые нужды – 2 л;
18*2,0/1000 = 0,036 м3/сут. *120 дн = 4,32 м3/период.
Норма расхода воды на 1-го работающего в сутки на хоз-бытовые нужды – 25 л;
18*25,0/1000 = 0,45 м3/сут. *120 дн = 54 м3/период.

Период эксплуатации
Водопотребление
Норма расхода воды на 1-го работающего в сутки на питьевые нужды – 2 л;
2*2,0/1000 = 0,004 м3/сут. *365 дн = 1,46 м3/период.
Норма расхода воды на 1-го работающего в сутки на хоз-бытовые нужды – 25 л;
2*25,0/1000 = 0,05 м3/сут. *365 дн = 18,25 м3/период.


При строительстве образуется 6 видов отходов:
-тара из-под ЛКМ (упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами);
-промасленная ветошь
-строительные отходы (смешанные отходы строительства и сноса)
-твердые бытовые отходы (ТБО-смешанные коммунальные отходы);
-огарки сварочных электродов
-металлолом
Из них к опасным отходам относятся:
-тара из-под ЛКМ
-промасленная ветошь
К неопасным отходам относятся:
-строительные отходы;
-ТБО
-огарки сварочных электродов
-металлолом.

Характеристика отходов при СМР

	№
	Вид отходов
	Код отходов
(Классификатор отходов № 314 от 6 августа 2021 года)
	Масса отходов, т
	Место накопления

	1
	2
	3
	4
	5

	Опасные отходы

	[bookmark: _Hlk199496830]1
	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под ЛКМ)
	15 01 10*
	0,0036
	В металлическом контейнере с плотно закрывающейся крышкой на строительной площадке

	2
	Промасленная ветошь
	15 02 02*

	0,0254
	В металлическом контейнере с плотно закрывающейся крышкой на строительной площадке

	Неопасные отходы

	3
	Металлолом 
	16 01 17
	2
	В металлических контейнерах склада временного хранения на строительной площадке

	4
	Смешанные отходы строительства и сноса (строительные отходы)

	17 01 07
	1
	В металлических контейнерах склада временного хранения на строительной площадке

	5
	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	0,0027
	В металлических контейнерах склада временного хранения на строительной площадке

	6
	Смешанные коммунальные отходы (ТБО)
	20 03 01
	0,432
	В металлическом контейнере с плотно закрывающейся крышкой на строительной площадке

	
	Итого:
	3,4637
	


При эксплуатации образуется 2 вида отходов:
[bookmark: _Hlk199426554]- промасленная обтирочная ветошь;
-твердые бытовые отходы
Из них к опасным отходам относятся:
- промасленная обтирочная ветошь;
Из них к неопасным относятся:
-твердые бытовые отходы.
Характеристика отходов при эксплуатации
	№
	Вид отходов
	Код отходов
(Классификатор отходов № 314 от 6 августа 2021 года)
	Масса отходов, т
	Место накопления

	1
	2
	3
	4
	5

	Опасные отходы

	1
	Промасленная обтирочная ветошь
	15 02 02*

	0,0635
	В металлическом контейнере на площадке временного накопления отходов

	Неопасные отходы

	2
	ТБО
	20 03 01
	0,146
	В металлическом контейнере на площадке временного накопления отходов

	
	Итого:
	0,2095
	


		



	21
Заключения и выводы оценки воздействия работ на компоненты окружающей среды.
При разработке настоящего проекта были учтены государственные и ведомственные нормативные требования, и положения, использованы фондовые и литературные данные, включая собственные материалы. 
При экологическом обосновании модернизации были учтены:  современное состояние окружающей природной среды;  проектные технические и технологические решения;  оценка существующих воздействий на компоненты окружающей природной среды; мероприятия по снижению и предотвращению негативного влияния данного вида деятельности на окружающую природную среду. 
При реализации проекта предусмотрен комплекс мер, ведущий к минимизации последствий техногенных нарушений и негативных изменений состояния природной среды, а также предусматривающий мероприятия по локализации, ликвидации и предупреждению аварийных ситуаций.



