
















КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
к проекту рекультивации земель, нарушенных горными работами при разработке осадочных пород (щебенистых грунтов) на месторождении, Горняк, расположенном в Аккольском районе Акмолинской области






1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ
Административно месторождение осадочных пород Горняк расположено в Аккольском районе Акмолинской области Республики Казахстан.
Ближайшими населенными пунктами являются:
–с.Кайнар, расположенное в 7 км к северу от месторождения;
Ближайшими водными объектами являются:
– озеро Ащыколь, расположенное на расстоянии 8,33 км от месторождения;
В районе расположения месторождения проходит автомобильная дорога республиканского значения Астана – Петропавловск.
Основу экономики района составляет сельское хозяйство, в котором доминирует производство зерна. Значительное место занимают также овощеводство и мясомолочное животноводство. В г.Акколь функционируют предприятия деревообрабатывающей и пищевой промышленности, работает завод по ремонту дорожно-строительной техники.
Таблица 1.1
Географические координаты участка рекультвации
	Номераугловых точек
	Географические координаты

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	52° 5' 59"
	71° 7' 22"

	2
	52° 5' 59"
	71° 7' 26"

	3
	52° 5' 47"
	71° 7' 26"

	4
	52° 5' 46"
	71° 7' 24"



Основание для составления проекта

Настоящий проект выполнен согласно требованиям Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 августа 2023 года № 289 «Об утверждении Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель».
[bookmark: _Hlk181882607]Основанием для разработки настоящего проекта является Постановление Акимата Акмолинской области «О предоставлении индивидуальному предпринимателю «Кусаинов» права временного возмездного долгосрочного землепользования для целей недропользования». № А-12/693 от 31.12.2025 г.
Настоящий проект выполнен ТОО «АЛАИТ», имеющим лицензию на производство землеустроительных работ (ГЛ 00010 №0052350 от 17.09.2010г.).

Последовательность разработки проекта

Процедура разработки настоящего проекта рекультивации выполнена в следующей последовательности: 
1. Подготовительные работы;
2. Производство изысканий;
3. Разработка проекта рекультивации.

Подготовительные работы заключались в полевом обследовании земельного участка и камеральной подготовке. Полевое обследование произведено согласно требованиям и форме «Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель». Результаты полевого обследования заактированы комиссией в составе представителей уполномоченного органа по земельным отношениям Аккольского района, ИП «Кусаинов» и других специалистов. В результате полевого обследования выявлено, что месторождение Горняк нарушен горными работами в пределах географических координат месторождения. За пределами контура месторождения работы не ведутся.
Камеральная подготовка заключалась в подборе следующих планово-картографических материалов:
- топографической съемки нарушенного земельного участка (карьера) по состоянию на 2026 год.
Также в ходе проведения полевого обследования уточнялось расположение земельных участков, фактических их границ.
На основании материалов полевого обследования было составлено задание на разработку проекта рекультивации нарушенных земель.
Производство изысканий проводилось в 2008г. В настоящее время участок нарушен горными работами.
Разработка проекта рекультивации выполнена согласно заданию, на разработку проекта и имеющихся планово-картографических материалов, геологических и гидрогеологических условий. 
В составе проекта проведены следующие основные работы:
- выбрано направление рекультивации и разработана технология работ технического и биологического этапов рекультивации нарушенных земель;
- определены объемы земляных работ, потребность в технике, удобрениях, посадочном материале, семенах;
- составлен календарный график рекультивации;
- произведен расчет экономических затрат на рекультивацию;
- составлены рабочие чертежи по производству работ.

Исходные данные, заложенные в проекте
	
· Заказчик проекта рекультивации – ИП «Кусаинов».
· Цель использования земельного участка – недропользование
· Предоставленное право недропользования – Лицензия на добычу общераспространенных полезных ископаемых на месторождении «Горняк» №67 от 12.03.2025 г. 
· Расположение – Аккольский район Акмолинской области. 
· Состояние земельного участка – нарушенные земли.
· Общая площадь земельного участка – 2,2358 га.
· Направление рекультивации – сельскохозяйственное.
· Планируемый период проведения рекультивации –2035-2036 гг.
· Затраты на рекультивацию – собственные средства недропользователя.

2. Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов
Площадка отвечает санитарно-гигиеническим, пожаро-взрывобезопасным, экологическим, социальным, экономическим, функциональным, технологическим и инженерно-техническим требованиям. Эксплуатацию карьера намечено осуществлять так, чтобы минимизировать воздействие на окружающую природную среду. 
Жилые объекты, а также объекты с повышенными санитарно-эпидемиологическими требованиями (зоны отдыха, территории курортов, территории садоводческих товариществ, образовательные и детские организации, оздоровительные организации и т.п.) в санитарно-защитную зону месторождения не входят. 
На исследуемой территории отсутствуют скотомогильники и места захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и других особо опасных инфекций. 

Рельеф
Территория района лежит в полосе широкого и плоского водораздела между бассейном р.Есиль на юге и бассейнами небольших речек, впадающих в бессточные озера (Итемген, Селеты-Тенгиз и др), на севере по южной окраине Западно-Cибирской низменности.
Отмечена зависимость морфологических форм рельефа от складчатых структур и литологии пород. Так для эффузивных образований ордовика характерны грядово-холмистые участки мелкосопочного рельефа с одиноко возвышающимися холмами.
Для интрузий крыккудукского комплекса характерны участки выровненного рельефа, на поверхности которого изредка развиты своеобразные округлые глыбы высотой 1.0-1.5м, издали напоминающие стадо баранов (рельеф «койтас»).

Климат
Климат района резко континентальный. Резкие колебания температур наблюдаются не только по временам года, но и в течение суток.
Абсолютные значения температур в отдельные годы достигают летом +40° С, зимой - -45°С. Среднемноголетнее количество осадков составляет 314.3 мм и колеблется в отдельные годы от 235.5мм до 335.9 мм. 
Снежный покров достигает 1.0м, снег ложится в середине или конце октября и сходит в середине апреля. Глубина промерзания почвы – 1.5-2.0м.

Гидрографическая сеть
Гидрографическая сеть развита очень слабо. В районе п.Кайнар находится верховье р. Аксуат, протекающей в северном направлении. Речка принадлежит к бассейну оз. Итемген, сохраняет живое течение  только в период весеннего снеготаяния, летом сильно мелеет, разделяется на плесы и минерализованной водой.

Растительность довольно разнотравная – наблюдаются как степные, так и полупустынные ассоциации.

Фауна. На указанных точках географических координат земель государственного лесного фонда и ООПТ не имеется.

Экономическая характеристика района. Топливными ресурсами район беден. Потребность в энергетическом топливе в настоящее время удовлетворяется за счет привозных нефтепродуктов и каменного угля. Привозными являются также строительный лес, пиломатериалы и дрова.
Населенные пункты района связаны между собой сетью асфальтированных и грейдерных дорог.

3. Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные
ИП «Кусаинов»
Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Бегельдинова, 127
БИН/ИИН: 900307350142
Тел.: +7 708 474 1007  

4. Краткое описание намечаемой деятельности
Вид деятельности: рекультивация земель, нарушенных горными работами при разработке осадочных пород (щебенистых грунтов) на месторождении Горняк, расположенном в Аккольском районе Акмолинской области

Объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду: 
Обоснование выбора направления рекультивации
По окончанию горных работ на месторождении Горняк недропользователь обязан провести рекультивацию (восстановление).
Направление рекультивации нарушенных земель для объектов недропользования определяется инженерно-геологическими и горнотехническими условиями на момент завершения горных работ.
Нарушенная земельная площадь (отработанный карьер) на момент завершения горных работ будет представлять собой геометрическую выемку, характеризованную в плане длиной, шириной и глубиной.
Нарушаемые земли после проведения рекультивации предусматривается использовать под сельскохозяйственное назначение.

Краткое обоснование основных проектных решений
Учитывая отсутствие во вмещающих породах радиационного, химического и токсического загрязнений, настоящим проектом предусматривается использование земель, отведенных ИП «Кусаинов» под сельхозземли с ограждение карьера колючей проволокой и сооружение съезда за счет пород, складируемых во вскрышном отвале. Принимаем сельскохозяйственное направление рекультивации земель.
Проектные решения по направлению рекультивации в конечной цели будут предполагать эксплуатацию участка под сельхозземли, согласно ГОСТу 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».

Требования к техническому этапу рекультивации
При разработке технического этапа рекультивации учтены требования:
1. Инструкция по разработке проектов рекультивации нарушенных земель.
2. Общие требования к рекультивации земель, нарушенных при открытых горных работах. 
3.Требования к рекультивации земель по направлению использования.
4. ГОСТа 17.5.3. 04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.
5. ГОСТа 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель.
6. Методические рекомендации по разработке проектов рекультивации нарушенных земель, г. Астана 2009 г.
И другие нормативные документы, регламентирующие проведение работ по рекультивации.
Работы по технической рекультивации должны производиться исправными механизмами и оборудованием, квалифицированным персоналом, и в соответствии с нормативной документацией.

Сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах 
Работы технического этапа рекультивации должны проводиться в теплое время года.
Рекультивационные работы производятся после завершения горных работ.
Календарный план технического этапа рекультивации земель, нарушенных горными работами, составлен в соответствии с существующим режимом работы карьера.
Календарный план рекультивации земель представлен в таблице 2.
Таблица 2

Календарный план технического этапа рекультивации

	№ п.п
	Этап
	Ед.
изм.
	Всего
	1 год после завершения горных работ

	1
	Устройство ограждения по периметру карьера
	м
	944
	944

	2
	Транспортировка ПРС 
	м3
	3300
	3300

	3
	Планировка рекультивируемой поверхности
	м2
	22358
	22358

	4
	Планировка после нанесения ПРС
	м2
	22358
	22358



Примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности
Площадь рекультивации карьера 2,2358 га;

Краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта
Учитывая геолого-литологическое строение района и непосредственно участка работ, а также вид полезного ископаемого и его качество, альтернатив по переносу и выбору участков не имеются.

5. Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты
Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности.
По результатам расчетов выбросов загрязняющих веществ и их рассеивании в приземном слое атмосферы, превышений ПДК на границе СЗЗ нет.
При разработке месторождения будут соблюдаться правила промсанитарии и технологии производства с целью обеспечения безопасности для здоровья трудящихся. 
Исходя из выше сказанного, воздействие на жизнь и здоровье людей, а также условия их проживания и деятельности оценивается как незначительное.
Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)
Изменения видового состава растительности, ее состояния, продуктивности сообществ в районе намечаемой деятельности исключается. ИП «Кусаинов» будет выполнять работы, с условием минимального воздействия на любой вид растительности и строго в границах земельного отвода.
С учетом природоохранных мероприятий проведение работ на месторождении не повлечет за собой изменение видового состава и численности животного мира.
Следовательно, при проведении работ, существенного негативного влияния на растительный и животный мир не произойдет, воздействие допустимое.
Генетические ресурсы
В технологическом процессе работ на месторождениях генетические ресурсы не используются.
Природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы
При проведении работ на месторождении строго будут соблюдаться охранные мероприятия по сохранению растительности и животного мира, улучшению состояния встречающихся растительных и животных сообществ и их воспроизводству.
Немаловажное значение для животных, обитающих в районе месторождения, будут иметь находящиеся на месторождении трудящиеся. Поэтому наряду с усилением охраны растительного и животного мира необходимо проводить экологическое воспитание рабочих и служащих.
Для снижения воздействия на растительный и животный мир после прекращения работ на месторождении, предусматривается рекультивация нарушенных земель. В связи с этим, воздействие намечаемой деятельности на растительный и животный мир оценивается как допустимое.

Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации).
На территории месторождений отсутствуют земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. 
Добычные работы будут проводиться в границах земельного отвода. 
Дополнительного изъятия земель проектом не предусмотрено.

Почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)
Прямое воздействие на почвы района расположения месторождения производится при добычных работах. Косвенное воздействие производится в результате выбросов загрязняющих веществ.
Воздействие допустимое.

Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)
Проведение работ на месторождении будет осуществляться с соблюдением мероприятий по охране подземных и поверхностных вод от загрязнения.
Осуществление экологического контроля за производственной деятельностью предприятия позволит своевременно определить возможные превышения целевых показателей качества поверхностных и подземных вод с целью недопущения их загрязнения и сохранения экологического равновесия окружающей природной среды данного района.

Атмосферный воздух
Основными объектами пылеобразования при рекультивации является – технический этап.
Воздействие намечаемой деятельности на атмосферный воздух оценивается как незначительное.

Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем
Проведение промышленной добычи на месторождении будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий. 
В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.
Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения). 

Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты. 
Отсутствуют. 

Ландшафты, а также взаимодействие указанных объектов 
Территория района лежит в полосе широкого и плоского водораздела между бассейном р.Есиль на юге и бассейнами небольших речек, впадающих в бессточные озера (Итемген, Селеты-Тенгиз и др), на севере по южной окраине Западно-Cибирской низменности.
Отмечена зависимость морфологических форм рельефа от складчатых структур и литологии пород. Так для эффузивных образований ордовика характерны грядово-холмистые участки мелкосопочного рельефа с одиноко возвышающимися холмами.
Для интрузий крыккудукского комплекса характерны участки выровненного рельефа, на поверхности которого изредка развиты своеобразные округлые глыбы высотой 1.0-1.5м, издали напоминающие стадо баранов (рельеф «койтас»).

6. Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности
В выбросах, отходящих от источников загрязнения атмосферного воздуха предприятия, содержится 7 загрязняющих веществ: 
1. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4);
2. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6);
3. Углерод (Сажа, Углерод черный) ( 583);
4. Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( 516);
5. Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584);
6. Керосин (654*);
7. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494);
Эффектом суммации вредного действия обладает 1 группа веществ: - 31 (0301+0330): азота диоксид + сера диоксид;
Валовый выброс вредных веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферы предприятия на период рекультивации будет составлять – 0.4567 т/год.
Отходы производства и потребления
Временное хранение всех образующихся видов отходов на участке проведения работ предусматривается не более 6 месяцев. 
В дальнейшем отходы в полном объеме вывозятся по договорам со специализированными организациями или утилизируются на предприятии.
Вероятность возникновения аварий
Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на две взаимосвязанные группы:
- отказы оборудования;
- внешние воздействия природного и техногенного характера.
К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены аварии, связанные с подвижками, вызываемыми разрядкой напряженного состояния литосферы и ее верхней оболочки (осадочной толщи), региональными неотектоническими движениями, в том числе по активным разломам, техногенными процессами, приводящими к наведенной сейсмичности. Также к природным факторам, способным инициировать аварии можно отнести экстремальные погодные условия – ураганные ветры, степные пожары от молний и др.
Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, коррозийности металла, ошибочными действиями обслуживающего персонала, террактами.
Однако работа участка за весь период его существования показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников крайне мала.
С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий различных групп является готовность к ним: разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.
Другие аварийные ситуации и инциденты, связанные с эксплуатацией карьера и его объектов, носят, как правило, локальный характер, ликвидируются силами работников карьера в соответствии с Планом ликвидации аварий.

7. Информация
Информация о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления 
Отсутствует.

Информация о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений
Отсутствует.

Информация о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий, включая оповещение населения
Неблагоприятные последствия для окружающей среды в результате возникновения
возможного инцидента (розлив нефтепродуктов на земную поверхность) оцениваются как незначительные и локальные – пятно нефтепродуктов на поверхности земли, которые устраняются немедленно персоналом организации и направляются на осуществления процедур по обезвреживанию замазученных грунтов в специализированную организацию.

Информация о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий, включая оповещение населения
Учитывая отдельность от жилой зоны, негативное воздействие отсутствует для населения и в окружающую среду. 
При возникновении опасных природных явлений, старатель уведомляет уполномоченные службы ЧС, гражданской защиты. 

8. краткое описание:
Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду
В целях снижения пылевыделения на территории месторождения предусмотрено гидроорошение пылящих поверхностей, внутриплощадочного и внутрикарьерного дорожного полотна посредством поливомоечной машины. 

Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям. 
По окончанию горных работ на месторождении Горняк недропользователь обязан провести рекультивацию (восстановление).
Направление рекультивации нарушенных земель для объектов недропользования определяется инженерно-геологическими и горнотехническими условиями на момент завершения горных работ.
Нарушенная земельная площадь (отработанный карьер) на момент завершения горных работ будет представлять собой геометрическую выемку, характеризованную в плане длиной, шириной и глубиной.
Нарушаемые земли после проведения рекультивации предусматривается использовать под сельскохозяйственное назначение.

Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия
Направление рекультивации нарушенных земель для объектов недропользования определяется инженерно-геологическими и горнотехническими условиями на момент завершения горных работ.
Нарушенная земельная площадь (отработанный карьер) на момент завершения горных работ будет представлять собой геометрическую выемку, характеризованную в плане длиной, шириной и глубиной.
Нарушаемые земли после проведения рекультивации предусматривается использовать под сельскохозяйственное назначение.

Краткое описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности. 
Направление рекультивации нарушенных земель для объектов недропользования определяется инженерно-геологическими и горнотехническими условиями на момент завершения горных работ.
Нарушенная земельная площадь (отработанный карьер) на момент завершения горных работ будет представлять собой геометрическую выемку, характеризованную в плане длиной, шириной и глубиной.
Нарушаемые земли после проведения рекультивации предусматривается использовать под сельскохозяйственное назначение.

Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям. 
Направление рекультивации нарушенных земель для объектов недропользования определяется инженерно-геологическими и горнотехническими условиями на момент завершения горных работ.
Нарушенная земельная площадь (отработанный карьер) на момент завершения горных работ будет представлять собой геометрическую выемку, характеризованную в плане длиной, шириной и глубиной.
Нарушаемые земли после проведения рекультивации предусматривается использовать под сельскохозяйственное назначение.
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