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ВВЕДЕНИЕ

Операторы объектов I и (или) II категории, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, разрабатывают Программу в соответствии с требованиями статьи 335 Кодекса и настоящими Правилами.

Разработка Программы для объектов I категории осуществляется лицом, имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

Программа для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии со статьей 113 Кодекса.

 Программа разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

 Программа разрабатывается на плановый период в зависимости от срока действия экологического разрешения, но на срок не более десяти лет.

Программы, разработанные операторами объектов I и II категорий, а также лицами, осуществляющими операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, до вступления в силу настоящих Правил, пересматриваются до момента получения нового экологического разрешения в соответствии со статьей 106 Кодекса.

	Паспорт программы управления отходами

	Основание для разработки
	Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года

Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года № 23917

Об утверждении Правил разработки программы управления отходами



	
	

	Цели и задачи
	Достижения установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и или (уровня) опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения и  улучшение экологической обстановки. Стимулирование мероприятий по минимизации, утилизации и переработке отходов, уменьшению количества и объемов их образования.



	
	

	Сроки реализации программы
	2027-2036 год

	
	

	Объемы и источники финансирования
	На реализацию программы будут использованы собственные средства 
Примечание:*- объемы финансирования могут уточняться при формировании финансирования на соответствующий год.




	Инициатор намечаемой деятельности

	ТОО «Курылыс МТК» Акмолинская область, г.Степногорск


Адрес разработчика программы
ТОО «Green-TAU» г. Кокшетау, микр. Центральный, 54. сот.87021889815.
1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Общие сведения о предприятии

Полигон ТБО это существующий объект. На основании решения Степногорского городского суда от 01.11.2016 года заявление о признании полигона ТБО бесхозяйным имуществом и коммунальной собственностью города - удовлетворено. Соответственно 09.12.2016 года существующий полигон принят в состав коммунального имущества города Степногорск на основании постановления акимата за №а-12/520. Далее после принятия имущества ГУ «Отдел ЖКХ, АД и ПТ по г.Степногорск» как собственник имущества обратился о предоставлении земельного участка для обслуживания объекта «Полигон ТБО». На основании постановления акимата за №12/535 от 15.12.2016 года предоставлен земельный участок для обслуживания.  

15.05.2017 года ТОО «Курылыс-МТК» заключает с собственником земельного участка полигона ТБО, т.е. с акиматом г. Степногорск, договор доверительного управления объектом и договор аренды земли.  9 июня 2017 года  проведена регистрация объекта  в Управлении юстиции города Степногорск на основании вышеназванных договоров, т.е. в настоящий момент ТОО «Курылыс-МТК» является Доверительным управляющим полигона ТБО со сроком на 20 лет.

Полигон состоит из следующих объектов: площадки для складирования ТБО, КПП, дезинфицирующей ванны. С 1 января 2019 года введена в эксплуатацию линия по сортировке отходов, закрытый ангар для временного хранения поступающих твердых бытовых отходов и открытая забетонированная площадка для временного хранения отсортированных отходов (вторичного сырья). 

При выезде для дезинфекции колес имеется дезинфицирующая зона с бетоннойванны глубиной 0.3 м. Ограждение участка полигона выполнено из сетчатых заграждений.

Площадь участка: 20,3356 га. 

Основной вид деятельности – обработка и удаление неопасных отходов. 

Географические координаты участка: т. №1 Широта: 52°21'35.48"С, Долгота: 71°55'14.27"В; т. №2  Широта 52°21'39.90"С Долгота  71°55'44.78"В; т. №3 Широта  52°21'23.82"С Долгота  71°55'54.53"В; т. №4 Широта  52°21'23.33"С Долгота  71°55'41.99"В; №5. Широта 52°21'28.44"С, Долгота 71°55'26.89"В.

Ближайшим населенным пунктом является г. Степногорск, расположенный в 1.0 километре от полигона на запад. 

ТОО  «Курылыс МТК» планирует установить дополнительную  мусоросортировочную линию по сортировке неопасных отходов МСЛ-30000 на полигоне ТБО.

Данная сортировочная линия, приобретенная у ТОО «Эко Dump» на основании договора о безвозмездного пользования оборудования.

Мусоросортировочная линия МСЛ-30000 предназначена для организации выборки полезных фракций из твердых бытовых отходов (ТБО) с производительностью 30000 тонн в год. Данная установка будет размещена на бетонированной поверхности и размещена под навесом.

Площадка отвечает санитарно-гигиеническим, пожаро-
взрывобезопасным, экологическим, социальным, экономическим, функциональным,
технологическим и инженерно-техническим требованиям. 

Жилые объекты, а также объекты с повышенными санитарно-эпидемиологическими
требованиями (зоны отдыха, территории курортов, территории садоводческих товариществ,
образовательные и детские организации, оздоровительные организации и т.п.) в санитарно-
защитную зону не входят.
1.2 Оценка текущего состояния управления отходами
 Согласно Экологическому кодексу РК под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.
К отходам не относятся: вещества, выбрасываемые в атмосферу в составе отходящих газов (пылегазовоздушной смеси); сточные воды;  загрязненные земли в их естественном залегании, включая неснятый загрязненный почвенный слой; объекты недвижимости, прочно связанные с землей; снятые незагрязненные почвы; общераспространенные твердые полезные ископаемые, которые были извлечены из мест их естественного залегания при проведении земляных работ в процессе строительной деятельности и которые в соответствии с проектным документом используются или будут использованы в своем естественном состоянии для целей строительства на территории той же строительной площадки, где они были отделены.

Информация по отходам производства и потребления на предприятии
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль от процессов совместного сжигания
	10 01 15
	Образуется при сжигании твердого топлива в водогрейных, самодельных котлах и бытовых печах.

Золошлаковые отходы будут  захораниватся на полигоне ТБО.

	Смешанные коммунальные отходы
	20 03 01
	Образуются в непроизводственной сфере деятельности предприятий, а также при уборке помещений цехов и территории предприятия. Коммунальные отходы проходят через мусоросортировочные линии и отсортировочные отходы вывозятся с территории  сторонней организацией

	Смет с территории и прочие мелкие фракции
	20 03 03
	Смет с территории и прочие неотсортированные мелкие фракции – образуются при уборке территории предприятий и жилых массивов. 


После прохождения процесса сортировки коммунальных отходов неотсортированные отходы (смет с территории и прочие мелкие фракции) будут размещаться на промплощадке полигона.


1.3. Количественные и качественные показатели текущей ситуации с
отходами в динамике за последние три года

Все отходы проходят инвентаризацию, по которой, ежегодно сдается отчет в
уполномоченный орган.

Динамика образования и передача отходов будут контролироваться
оператором объекта.
Объем отходов захороненых на полигоне за 2023-2025 год

	Наименование отходов
	2023 год
	2024 год 
	2025 год

	Золошлак
	650,0
	650,0
	650,0

	Смет с территории и прочие мелкие фракции
	13641,6
	13641,6
	13641,6

	Итого
	14291,6
	14291,6
	14291,6


1.4.Анализ ситуации с управлением отходами на предприятии

Система управления отходами на предприятии определяет процессы
образования отходов, их идентификацию, требования к их сбору, упаковке и
маркировке при необходимости, транспортировке, складированию
(упорядоченному размещению), хранению и удалению.

В рамках проведения организационно-административной работы,
предприятие запланировало ряд мероприятий, способствующих сокращению
образования отходов.

Основополагающими принципами политики в области управления отходами
на предприятии будут являться:

- ответственность за обеспечение охраны компонентов окружающей среды
(воздух, подземные воды, почва) от загрязнения отходами производства и
потребления;
          - максимально возможное сокращение образования отходов производства и
потребления и экологически безопасное обращение с ними;
          - организация работ, исходя из возможности повторного использования,
утилизации, регенерации, очистки или экологически приемлемому удалению
отходов производства и потребления;

- сокращение негативного воздействия на окружающую среду за счет
использования технологий и оборудования, позволяющих уменьшить образование
отходов.

Управление отходами производиться в соответствии с Экологическим
кодексом РК, с международной признанной практикой, а также с политикой
предприятия.

Согласно политики предприятия производиться регулярная инвентаризация,
учет и контроль за временным хранением и состоянием всех образующихся видов
отходов производства и потребления. Ежегодно сдается отчет об инвентаризации
отходов в уполномоченный орган.

Перевозка отходов производиться под строгим контролем
специализированных организации. Для этого движение всех отходов
регистрируется в журнале.

Собственники отходов должны хранить документацию по учету отходов в
течение пяти лет.

1.5 Краткое характеристика технологии производства и технологического оборудования
Сведения о наличии собственных полигонов, хранилищ.

С 1 января 2019 года, захоронение твердо-бытовых отходов на полигон прекращено, согласно ЭК РК, а также исполнения требований раздела 5.4 СН РК 1.04- 15-2013 Полигоны для твердых бытовых отходов - не подлежат утилизации и не принимаются  на  полигон  ТБО  промышленные  и  бытовые  отходы  при возможности их вторичной переработки. Такие отходы используются как вторичное сырье. В связи с этим на полигоне устроена площадка для сортировки и временного хранения отсортированных компонентов, которые передаются в пункты вторсырья. На полигон также вывозят уже заранее отсортированные отходы.

Основная часть полигона – участок складирования отходов. Участок складирования имеет карты складирования с вместимостью различного объема.

Учет принимаемых отходов ведется по объему поступления отходов. Отметка о принятом количестве отходов ведется в «Журнале приема твердых бытовых отходов».

Основным документом планирования работ на полигоне является график эксплуатации, составляемый ТОО «Курылыс МТК» на год, в котором помесячно планируется: количество принимаемых отходов с указанием номера карты, на которую складируются отходы, разработка грунта для изоляции отходов.

Структура полигона твердых бытовых отходов состоит из следующих элементов: площадки для складирования ТБО, КПП, дезинфицирующей ванны, линия по сортировке отходов, закрытый ангар для временного хранения поступающих твердых бытовых отходов и открытая забетонированная площадка для временного хранения отсортированных отходов (вторичного сырья).

Штат полигона:

- 14 человек работающих в односменном режиме (дневная смена): 

9 сортировщиков, 1 учетчик, 2 бульдозериста, 2 охранника, работающих посменно. 

Режим работы:

- 1 смена (8 часов), 7 дней в неделю; 312 дней в год.

На полигоне производится уплотнение отходов позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружения и обеспечить экономное использования земельного участка. Все работы по складированию, уплотнению и изоляции отходов выполняются механизировано.

Закрытие полигона ТБО осуществляется после заполнение проектного объема. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации. В ограде полигона у контрольно-пропускного пункта установлен шлагбаум.

На выезде из полигона установлена контрольно – дезинфицирующая ванна. 

К площадке полигона предусмотрены подъезды автомобильного транспорта, по проектируемым подъездным дорогам. Подъездная дорога рассчитана на двухстороннее движение. 

Подъездная дорога. К площадке полигона предусмотрены подъезды автомобильного транспорта, по проектируемым подъездным дорогам. Подъездная дорога рассчитана на двухстороннее движение. Покрытие подъездной дороги предусмотрено грунтово-улучшенное. 

Участок складирования отходов представлен в виде прямоугольника.

Контрольно-пропускной пункт.

Контрольно-дезинфицирующая ванна. При выезде из полигона для дезинфекции колес автомобилей расположена дезинфицирующая зона с железобетонной ванной длиной 8 метров, глубиной 0,3 метра и шириной 3 метра, заполненная 3% раствором лизола и древесными опилками.

Ограждение. Ограждение участка полигона выполнено из сетчатых заграждений.

Противопожарный резервуар. Расход воды на пожаротушение определяяется по факту использования (если были случаи самовозгарание отходов).
Согласно п.9 ст.350 ЭК РК полигон твердых бытовых отходов оборудован системой для сбора и отведения фильтрата и свалочного газа.
ТОО «Курылыс МТК» при производственной деятельности внедряет наилучшие доступные технологии по следующим категориям операций:

1. Организация природоохранной деятельности - на предприятии имеется система

управления окружающей средой;

2. Образование отходов – ведется постоянный анализ образующихся отходов (в

обязательном порядке заполняются журналы движения отходов);

            3. Управление образующимися отходами – на предприятии имеется Программа управления отходами, при обращении с отходами учитываются экологические, санитарно-
эпидемиологические и иные требования, регулярно проводится инвентаризация отходов,
учет, отходы вовлекаются в повторное использование.

Для отходов производства и потребления, образующихся при производственной деятельности предприятия предусмотрены оборудованные площадки для их временного
накопления, исключающих их воздействие на окружающую среду.
1.6 Описание работы по управлению отходами

Цель экологической политики ТОО «Курылы МТК» в области обращения с отходами состоит в максимальном снижении отрицательных воздействий отходов на окружающую среду на основе совершенствования методов управления отходами, минимизации количества образования отходов, снижения уровня их опасности.

Управление отходами производства и потребления является
неотъемлемой частью общей системы административного управления компании,
обеспечивающей комплексный подход к решению проблем экологически безопасного удаления, обезвреживания и утилизации отходов.

Управление отходами ведется компанией в соответствии с требованиями законодательства в области качества, охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности.

Система управления отходами производства и потребления 
предусматривает:
( обеспечение производственного контроля над процессом обращения с отходами;
( разработку и утверждение распорядительных документов по определению функций,
должностных лиц и персонала, ответственных за осуществление обращения с отходами
(включая учет и контроль);

( разработку и утверждение технической и технологической документации предприятия по обращению с отходами;

( оборудование и содержание площадок (мест) временного хранения отходов в
соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями РК;

- получение разрешительных документов (в случае необходимости);
( регистрацию информации об отходах в журналах учета движения отходов,
своевременная сдача отчетности.

Координатором Программы управления отходами производства и потребления
ТОО «Ковыльный Элеватор»  является руководитель, ответственный за реализацию экологической политики предприятия с использованием оперативной отчетности.
Ответственным лицом, обеспечивающим организацию системы регулярного сбора, временного хранения и своевременного вывоза отходов; контроль источников образования отходов, учет и документирование потока движения отходов; контроль порядка временного хранения отходов.
В соответствии с требованиями Законодательства Республики Казахстан в
ТОО «Курылыс МТК» предусмотрено наличие внутренней (журналы учета образования и движения отходов, акты приема-передачи о принятии отходов и акты приема-передачи о сдаче специализированным организациям) и внешней (паспорта опасных отходов, принятых на утилизацию, а также паспорта на собственные отходы, статистическая отчетность) документации в области обращения с отходами.

Сбор отходов производится на специально отведенной площадке, в промаркированные накопительные контейнеры, емкости, ящики, бочки, мешки.
При обращении с отходами, поступающими на переработку, выбран
подход, направленный на обеспечение требуемого качества работ.
При обращении с отходами, образующимися на предприятии, в целях предотвращения
образования отходов или сокращение (минимизации) их образования у источника, приняты следующие меры: управление материально-техническими запасами, заключение договоров с местными организациями для передачи образуемых отходов.
            Все работы, связанные с отходами, ТОО «Курылыс МТК» производит согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» С№ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020г.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов размещения отходов на предприятии, с учетом систематического вывоза отсартированных отходов – вторичного сырья, с территории предприятиям-приемщикам; реазизация золошлака от котельных города организациям генподряда для использования в строительных материалах.

Достижение цели Программы будет осуществляться посредством проведения комплексных мероприятий для ее реализации. В плане мероприятий предусмотрены конкретные меры по реализации Программы и указаны исполнители, сроки реализации, а также предполагаемые источники и объемы финансирования.

Задачи Программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием снижения объемов размещения отходов на предприятии    в рамках планового периода. 
Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов, с
учетом:
– внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших доступных технологий
по обезвреживанию, вторичному использованию и переработке отходов;

– привлечения инвестиций в переработку и вторичное использование отходов; 

–минимизации объемов отходов, вывозимых в накопители отходов для
размещения, обезвреживания, захоронения.

 Термин «управление отходами» в сложившейся мировой практике обозначает организацию обращения с отходами с целью снижения их влияния на здоровье человека и состояние окружающей среды, а «обращение с отходами» определяется как «деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов». 

Управление отходами включает в себя организацию сбора отходов, хранения, вывоза  и размещения, а также реализацию мероприятий по уменьшению  количества образования отходов.

Необходимо использовать следующие эффективные методы управления:

· Размещать и управлять отходами только на специально предназначенных для этого площадках, в специальных контейнерах.

· Своевременность вывоза отходов с территории предприятия.

По отношению к производственным отходам и ТБО можно выделить следущие принципы комплексного управления отходами: 

· отходы состоят из различных компонентов, к которым должны применяться различные подходы;

· комбинация технологий и мероприятий (сокращение количества отходов, вторичная переработка и компостирование, захоронение на полигонах и мусоросжигание, размещение в отвалах) должна соответствовать характеру тех или иных специфических компонентов отходов. Все технологии и мероприятия должны разрабатываться в комплексе, дополняя друг друга;

· местная (сельская, городская, областная) система утилизации отходов должна разрабатываться с учетом конкретных местных проблем и базироваться на местных ресурсах; региональный опыт в утилизации отходов должен постепенно приобретаться посредством разработки и осуществления небольших программ;

· комплексный подход к переработке отходов должен базироваться на стратегическом долговременном планировании и обеспечивать гибкость, необходимую для того, чтобы адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве  отходов. Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны непрерывно сопровождать разработку и осуществление программ утилизации отходов;

· необходимым элементом любой программы по решению проблемы утилизации отходов является участие местных властей, а также всех групп населения.

3.Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры 

Показатели программы по достижению поставленных задач
Цели Программы имеют количественное и/или качественное значение и
прогнозируют на определенных этапах результаты реализации комплекса мер,
направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и
потребления на окружающую среду.
При определении целей Программы управления отходами был проведен
анализ экономического состояния региона размещения предприятия и были
определены доступные в данном регионе методы повторного использования
отходов.
Показатели Программы, фактические объемы образования отходов и данные
по утилизации и хранению приняты согласно паспортов опасного отхода.
Показатели имеют количественное и/или процентное выражение (отношение
объема отхода, используемого/перерабатываемого/утилизируемого данным
способом к общему объему образования отхода). 

Показатели программы представляют собой прогнозные/ожидаемые результаты, которые могут количественно измениться в зависимости от фактического образования отходов, однако, процентные показатели соотношения образования отхода и его
использования/переработки/утилизации будут достигнуты.

 Показатели программы по достижению поставленных задач приведены в
таблице.

Показатели программы управления отходами на 2027-2036 гг

	№
	Задачи
	Показатели

	1
	Ежегодное проведение обучения специалистов
предприятия в области охраны окружающей
среды на всех уровнях, с целью повышения
уровня знаний по обращению с отходами на
предприятии.
	100%

	2
	Организация мест хранения отходов, согласно
установленным требованиям.
	100%

	3
	Ежеквартальное отслеживание состояния мест
временного хранения отходов и своевременное предотвращение смешивания отходов с компонентами окружающей среды позволит предотвратить, или снизить загрязнение окружающей среды
	100%

	4
	Постоянное ведение системы раздельного сбора
отходов позволит предотвратить химические
реакции компонентов отходов и образование
более опасных соединений. Кроме того, это
позволит лучше оценить потенциал образующихся
отходов как вторичного сырья для различных
производств, или позволит выявить новые, более
оптимальные способы утилизации 
	100%

	5
	Передача специализированным сторонним
организациям максимального количества отходов на повторное использование (отработанные автошины, металлолом, отработанные
аккумуляторы и т.д.) не реже 2 раз в год и по мере
образования и накопления позволят сократить
объемы временного накопления.
	100%


После того, как рассмотрены все возможные варианты сокращения
количества отходов и их повторного использования, оцениваются мероприятия по
утилизации отходов на сторонних предприятиях.

Временное хранение отходов осуществляется в специально отведенных и
оборудованных местах. Вывоз отходов осуществляется специализированной
сторонней организацией на договорной основе.

Предприятие ведет раздельный сбор отходов по следующим фракциям:

1) «сухая» (бумага, картон, металл, пластик и стекло);

2) «мокрая» (пищевые отходы, органика и иное).

Не допускается смешивание опасных отходов с не опасными в ходе производственной деятельности согласно статьи 321 Кодекса.
Расчет лимитов образования отходов
В рамках данного проекта отходы от спецтехники, автотранспорта (отработанные
масла, отработанные фильтры, изношенные автошины и т.д.) не учитываются, т.к.
спецтехника арендуемая и арендатор не образует и не принимает данные виды отходов.

В результате деятельности предприятия  образуются следующие виды отходов:

- смешанные коммунальные отходы;

- золошлак.
Золошлак – образуется при сжигании твердого топлива в печах. Представляет собой мелкодисперсный продукт от светло-серого до темно-серого цвета (в зависимости от количественного содержания частиц несгоревшего угля). По химическом у составу золошлак представлен оксидами кремния, алюминия, железа и кальция, на долю которых приходится до 95% массы материала. Из микроэлементов в золошлаках обнаруживаются бериллий, бор, молибден, скандий и др. Золошлак относится к IV классу опасности, не токсичен, не растворим в воде, не пожароопасен, не взрывоопасен. 

Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: № 100115.

Норма образования шлака рассчитывается по формуле:
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 - годовой расход угля, т/год.

N3=0.01*2*(0.25*23+7*3470/32680)= 0,13
Мотх=0.01*2*23- 0,13 = 0,33 т/год

Смешанные коммунальные отходы – образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия. Коммунальные отходы складируются в металлический контейнер и размещаются на полигоне ТБО.

Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье – 7; пищевые отходы – 10; стеклобой – 6; металлы – 5; пластмассы – 12.

Норма образования коммунальных отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – (0.3 м3/год) на человека, списочной численности работающих на предприятии и средней плотности отходов, которая составляет 0.25 т/м3.

 Расчетное годовое количество образующихся отходов составит:

Мобр = 0.3 м3/год 
[image: image9.wmf]´

 14 чел 
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 0.25 т/м3 = 1,05 т/год. 

Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: №200301.

На полигоне  захораниваются и принимаются следующие виды отходов:
- смешанные коммунальные отходы;
- золошлак;

-  смет с территории и прочие неотсортировочные мелкие фракции.
Золошлак – образуется при сжигании твердого топлива в печах. Представляет собой мелкодисперсный продукт от светло-серого до темно-серого цвета (в зависимости от количественного содержания частиц несгоревшего угля). По химическом у составу золошлак представлен оксидами кремния, алюминия, железа и кальция, на долю которых приходится до 95% массы материала. Из микроэлементов в золошлаках обнаруживаются бериллий, бор, молибден, скандий и др. Золошлак относится к IV классу опасности, не токсичен, не растворим в воде, не пожароопасен, не взрывоопасен. 

Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: № 100115.

Норма образования шлака рассчитывается по формуле:
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= потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля (7), [image: image17.png]


= теплота сгорания топлива в кДж/кг, 16120 кДж/кг - теплота сгорания условного топлива, [image: image18.png]


 - годовой расход угля, т/год.

N3=0.01*2103*(0.25*42,3+7*3850/32680)= 239,74

Мотх=0.01*2103*42,3- 239,74 =650 т/год

Смет с территории и прочие неотсортированные мелкие фракции – образуются при уборке территории. 

Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: № 200303.

Площадь убираемых территорий  S2 (2728300,0 м2)

Нормативное количество смета 0.005 т/м2 год.

Количество отхода: М = S * 0.005 = 2728300,0* 0.005 = 13 641,5 тонн/год

         Смешанные коммунальные отходы – образуются в непроизводственной сфере деятельности от населения города, сел и предприятий.

Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: №200301.

Согласно техно-рабочего проекта полигона состав ТБО принят следующий:

· Бумага, картон – 14,7 %;

· Кухонные и пищевые отходы – 14,4 %;

· Дерево – 4,2 %;

· Текстиль – 3,55 %;

· Кожа, резина – 0,5 %;

· Камни – 5,1 %;

· Металл – 3,4 %;

· Отсев – 38,6 %.

· Стекло – 4,27 %;

· Пластмасса – 0,8 %;

· Шерсть – 0,5 %;

· Сено, солома, листья – 2,0%;

· Органические вещества – 6,45%.
Норма образования бытовых отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях, списочной численности работающих на предприятии и средней плотности отходов, которая составляет 0.3т/м3.

 Расчетное годовое количество образующихся отходов составит:

Мобр = 107000 чел 
[image: image19.wmf]´

 0.3 т/м3 = 32000 т/год 

Бумага, картон - 4704 тонн;

Кухонные и пищевые отходы – 4608 тонн;

Дерево – 1344 тонн;

Текстиль – 1136 тонн;

Кожа, резина – 160 тонн;

Камни – 1632 тонн.

Металл – 1088 тонн

Стекло – 1366,4 тонн;

Пластмасса – 256 тонн;

Органические вещества – 2064 тонн.

Итого: 18358,4 тонн

3.1 Лимиты накопления отходов и захоронения отходов
Согласно статьи 41 Экологического кодекса РК, в целях обеспечения охраны
окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья
человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и
стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и
утилизации устанавливаются:
1) лимиты накопления отходов;
2) лимиты захоронения отходов.
Обоснование лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов,
осуществлялось в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Кодекса и методикой расчета
лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденной
Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021
года No 206.
Лимиты накопления отходов.
Объем лимитов накопления и захоронения отходов приняты согласно максимальных фактических данных. Данные о лимитах накопления
отходов и захоронения отходов представлены в таблицах.
Лимит накопления отходов на период эксплуатации объекта на 2027-2036 года
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопление, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	32650,0
	32650,0

	в том числе отходов производства
	-

	
-

	отходов потребления
	32650,0
	32650,0

	Опасные отходы

	-
	-
	-

	Не опасные отходы

	Бумага, картон 
	4704,0
	4704,0

	Кухонные и пищевые отходы
	4608,0
	4608,0

	Дерево
	1344,0
	1344,0

	Текстиль
	1136,0
	1136,0

	Кожа, резина
	160,0
	160,0

	Камни
	1632,0
	1632,0

	Металл
	1088,0
	1088,0

	Стекло
	1366,4
	1366,4

	Пластмасса
	256,0
	256,0

	Органические вещества
	2064,0
	2064,0

	Золошлак
	650,0
	650,0

	Смет с территории и прочеие неотсортированные мелкие фракции
	13641,5
	13641,5

	Зеркальные

	-
	-
	-


Лимит захоронения отходов на период эксплуатации объекта на 2027-2036 года                
	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Всего
	14291,5
	32650,0
	14291,5
	-
	18358,4

	в том числе отходов производства
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	отходов потребления
	14291,5
	32650,0
	14291,5
	-
	18358,4

	Опасные отходы

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Не опасные отходы

	Бумага, картон 
	-
	4704,0
	-
	-
	4704,0

	Кухонные и пищевые отходы
	-
	4608,0
	-
	-
	4608,0

	Дерево
	-
	1344,0
	-
	-
	1344,0

	Текстиль
	-
	1136,0
	-
	-
	1136,0

	Кожа, резина
	-
	160,0
	-
	-
	160,0

	Камни
	
	1632,0
	-
	-
	1632,0

	Металл
	-
	1088,0
	-
	-
	1088,0

	Стекло
	-
	1366,4
	-
	-
	1366,4

	Пластмасса
	-
	256,0
	-
	-
	256,0

	Органические вещества
	-
	2064,0
	-
	-
	2064,0

	Золошлак
	650,0
	650,0
	650,0
	-
	-

	Смет с территории и прочие неотсортированные мелкие фракции
	13641,5
	13641,5
	13641,5
	-
	-

	Зеркальные

	-
	-
	-
	-
	-
	-


4. Расчет вместимости полигона на запрашиваемые лимиты захоронения

Расчет вместимости полигона производится согласно СН РК 1.04-15-2013  «Полигоны для твердых бытовых отходов» Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства.

ТОО «Курылыс МТК» является действующим предприятием и расположено в г.Степногорск Акмолинской области.

Земельный участок с кадастровым номером 010180021170.  Площадь участка полигона 20,3356  Га (203356.00  м2).

Расчетная вместимость полигона составляет 6 676 500 м3 неуплотненных отходов. Начало эксплуатации полигона 1998 год. С начала эксплуатации полигона по 1 января 2019 года было принято 296777 тонн или 1141450 м3 неуплотненных отходов. Остаточный свободный объем составляет 5535050 м3.

Объем захороненных отходов  с 2019 по 2026  год составил – 46309.3  м3. 

Итого общий объем захороненных отходов за весь период составил – 1187759.3 м3.

         Мощность полигона – 14291,6 т/г или 3715,816  м3.
Остаточный объем полигона составляет на конец 2 квартала 2026 года:

V= 5535050 – 1187759.3 = 4347290.7 м3

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО СУММАРНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Расчет лимитов захоронения отходов выполнен в соответствии со статьей 41 Кодекса, с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».
Лимиты захоронения отходов рассчитываются с учетом данных о состоянии компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова) в области воздействия, полученных по результатам проводимого производственного экологического контроля.
Лимит захоронения данного вида отходов определяется ежегодно в тоннах по формуле:
      Мнорм = 1/3 · Мобр • (Кв + Кп + Ка) • Кр,
      где Мнорм - лимит захоронения данного вида отходов, т/год;
      Мобр - объем образования данного вида отхода, т/год.
      Кв, Кп, Ка, Кр - понижающие, безразмерные коэффициенты учета степени миграции загрязняющих веществ в подземные воды, на почвы прилегающих территорий, эолового рассеяния, рациональности рекультивации.
Понижающие коэффициенты, учитывающие миграцию загрязняющих веществ (далее – ЗВ) из заскладированных отходов в подземные воды (Кв), степень переноса ЗВ из заскладированных отходов на почвы прилегающих территорий (Кп) и степень эолового рассеяния ЗВ в атмосфере путем выноса дисперсий из мест захоронения в виде пыли (Ка), рассчитываются с учетом экспоненциального характера зависимости "доза-эффект" по формулам:
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где dв, dп, dа – показатели уровня загрязнения, соответственно, подземных вод, почв и атмосферного воздуха химическими элементами и соединениями, присутствующими в отходах, определяемые по формулам:
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где ai - коэффициент изоэффективности для i-го загрязняющего вещества равен:
      для ЗВ первого класса опасности – 1,0;
      для ЗВ второго класса опасности – 0,5;
      для ЗВ третьего класса опасности – 0,3;
      для ЗВ четвертого класса опасности - 0,25.
      diв, diп, dia - уровень загрязнения i–ым загрязняющим веществом, рассчитанный по результатам опробования в пределах области воздействия объекта захоронения отходов соответственно подземных вод, почв и атмосферного воздуха;
      n - число загрязняющих веществ (определяется ассоциацией загрязняющих веществ, установленной для изучаемого объекта захоронения отходов).
Уровень загрязнения соответствующего компонента среды определяется по формулам:
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где Сiв, Сiп, и Сiа - усредненное значение концентрации i–го ЗВ, соответственно в воде (мг/дм3), почве (мг/кг) и атмосферном воздухе, мг/дм3;
ЭНК – экологический норматив качества.
Согласно пункту 1 статьи 418 Кодекса, до утверждения экологических нормативов качества при регулировании соответствующих отношений, применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.
 ПДКiв, ПДКiп и ПДКiа – предельно допустимая концентрация i-го ЗВ соответственно в воде (мг/дм3), почве (мг/кг) и атмосферном воздухе, мг/м3.
 Усредненное значение концентрации ЗВ в соответствующем компоненте окружающей среды рассчитывается по формулам:
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где m - общее число точек отбора проб воды для определения в них содержания ЗВ;
k - общее число точек отбора проб почвы на содержание ЗВ;
r - общее число точек отбора проб воздуха на содержание ЗВ;
Сjiв, Сjiп, Сjiа - концентрация i-го ЗВ в j -ой точке отбора проб соответственно воды (мг/дм3), почвы (мг/кг) и воздуха (мг/м3).
Данные о состоянии компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова) в районе расположения объекта захоронения отходов (в пределах области воздействия), приводятся по результатам проводимого производственного экологического контроля.
Суммарный показатель загрязнения компонента окружающей среды (Зс) определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных ЗВ (Ккi) по формуле:
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где Зс - суммарный показатель загрязнения компонента окружающей среды;
      Ккi - коэффициент концентрации i-го загрязняющего вещества;
      i - порядковый номер загрязняющего вещества;
      n - число загрязняющих веществ, определяемых в компоненте окружающей среды.
      Коэффициент концентрации отдельного ЗВ определяется по формуле:
      Ккi = Сi/ПДКi
      где Сi – концентрация 3В в компоненте окружающей среды, мг/дм3 для воды); мг/кг (для почв) и мг/м3 (для атмосферного воздуха);
     ПДКi – предельно допустимая концентрация 3В в компоненте окружающей среды, мг/дм3, мг/кг; мг/м3.
     Экологическое состояние окружающей среды приведены по форме согласно приложению 2 к настоящей Методике.
    В соответствии с состоянием окружающей среды принимается соответствующее решение о возможности складирования отходов производства в данный объект захоронения. При этом предусматривается следующая градация нагрузок на экосистему:
    1) допустимая – техногенная нагрузка, при которой сохраняется структура и функционирование экосистемы с незначительными (обратимыми) изменениями;
    2) опасная – нагрузка, при которой еще сохраняется структура, но уже наблюдается нарушение функционирования экосистемы с возрастающим числом обратимых изменений;
    3) критическая – при которой в компонентах окружающей среды происходит существенное накопление изменений, приводящих к значительному отрицательному изменению состояния и структуры экосистемы;
    4) катастрофическая – нагрузка, приводящая к выпадению отдельных звеньев экосистемы, вплоть до полного их разрушения (деструкции).
    В случае если нагрузка на состояние окружающей среды определена как критическая или катастрофическая, то захоронение отходов не допускается.
Коэффициент учета рекультивации находится как отношение фактической и плановой площадей рекультивации породного отвала на год, предшествующий нормируемому, по формуле:
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где Рп, Рф – запланированная на год, предшествующий нормируемому, площадь рекультивации места захоронения, и фактическая площадь, подвергшаяся рекультивации.
   Если величина коэффициента учета рекультивации (Кр), выходит за границы интервала от 0,5 до 1,0, то при расчетах Мнорм им придают значение ближайшей границы указанного интервала.
Расчет нормативов размещения отходов.

Коэффициент учета рациональности использования земельных ресурсов Кр.н.з. и коэффициент учета рекультивации Кр примем равными 1. На данном объекте рекультивация нарушенных земель не проводилась. Работы по рекультивации намечены  только после окончания срока  аренды земельного участка площадки.

Нормативное количество размещаемых отходов золошлака и зерноотходов на 2026 по 2035 годы составит:

Лимит захоронения данного вида отходов определяется ежегодно в тоннах по формуле:
      Мнорм = 1/3 · Мобр • (Кв + Кп + Ка) • Кр,
      где Мнорм - лимит захоронения данного вида отходов, т/год;
      Мобр - объем образования данного вида отхода, т/год.
Золошлак

Мнорм = 1/3 * 650 *(1+1+0,396)*1= 519,1333 т/год
Смет с территории и прочие мелкие неотсортировочные фракции
Мнорм = 1/3 * 13641,5 *(1+1+0,396)*1= 10895,01133 т/год
Выполняем расчет понижающих коэффициентов, учитывающих миграцию загрязняющих веществ из складируемых отходов в подземные воды (Кв); степень переноса загрязняющих веществ (далее - ЗВ) из складируемых  отходов на почвы прилегающих территорий; (Кп) и степень эолового рассеяния ЗВ в атмосфере путем выноса дисперсий из накопителя (Ка), которые рассчитываются с учетом экспоненциального характера зависимости «доза-эффект». 
Для контроля за загрязнением атмосферного воздуха  на границе СЗЗ  были проведены лабораторные исследования  на границе санитарно-защитной зоны (протокол от №0138  от 30.06.2026 года смотрите в приложении).
Результат исследования концентраций ЗВ атмосферного воздуха

	Наименование ЗВ
	ОБУВ/

ПДК, мг/дм3
	Концентрация ЗВ, мг/м3

	
	
	Результат измерения

	
	
	№1 

	Формальдегид
	0,035
	0,0015

	Сера диоксид
	0,5
	0,025

	Углерод  оксид                  
	5
	1,5

	Азот диоксид
	0,2
	0,037

	Аммиак 
	0,2
	0,02

	Метан
	50
	25

	Метилбензол
	0,6
	0,3

	Этилбензол
	0,02
	0,01

	Пыль неорганическаяя
	0,3
	0,05

	Сероводород
	0,008
	0,0051


На основании этих данных выполнен расчет суммарных показателей загрязнения атмосферы. 

Расчет усредненных концентраций ЗВ:

Сiа (Формальдегид) = (0,0015)/1 = 0,0015
Сiа (Сера диоксид) = (0,025)/1 = 0,025
Сiа (Углерод оксид) =  (1,5)/1 = 1,5
Сiа (Азот диоксид) = (0,037)/1 = 0,037
Сiа (Аммиак) = (0,02)/1 = 0,02
Сiа (Метан) = (25)/1= 25
Сiа (Метилбензол) = (0,3)/1= 0,3
Сiа (Этилбензол) = (0,01)/1= 0,01
Сiа (Пыль неорганическая) = (0,05)/1= 0,05
Сiа (Сероводород) = (0,0051)/1= 0,0051
Расчет уровня загрязнения атмосферного воздуха ЗВ:

diа(Формальдегид) = (0,0015)/0,05 = 0,03
diа(Сера диоксид) =  (0,025)/0,5 = 0,05
diа(Углерод оксид) = (1,5)/5 = 0,3
diа(Азод диоксид) = (0,037)/0,2=0,185
diа(Аммиак) = (0,02)/0,2=0,1
diа(Метан) = (25)/50 = 0,5
diа(Метилбензол) = (0,3)/0,6 = 0,5
diа(Этилбензол) = (0,01)/0,02 = 0,5
diа(Пыль неорганическа) = (0,05)/0,3 = 0,166

diа(Сероводород) = (0,0051)/0,008 = 0,6375
Расчет превышения уровня загрязнения над ПДКiв:

∆ diа  (Формальдегид) = 0,03 – 1= - 0,97
∆ diа  (Сера диоксид) = 0,05 – 1= - 0,95
∆ diа  (Углерод оксид) = 0,3 – 1 = -0,7
∆ diа  (Азод диоксид) = 0,185 – 1 = - 0,815
∆ diа  (Аммиак) = 0,1 – 1 = - 0,9
∆ diа  (Метан) = 0,5 - 1 =  - 0,5
∆ diа  (Метилбензол) = 0,5 - 1 =  - 0,5
∆ diа  (Этилбензол) = 0,5 - 1 =  - 0,5
∆ diа  (Этилбензол) = 0,166 - 1 =  - 0,834
∆ diа  (Сероводород ) = 0,6375 - 1 =  - 0,3625
Исходя из расчета превышения уровня загрязнения над ПДК превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было, поэтому величина понижающего коэффициента принимается равная 1.
Величина понижающего коэффициента:

Кп = 1/√1= 1
Следовательно,  из полученных данных и методических рекомендаций состояние почв районе размещения промплощадки оценивается как допустимое (относительно удовлетворительное).

Для контроля за загрязнением почвенного покрова на границе СЗЗ  были проведены лабораторные исследования  (протокол от №0036  от 30.06.2026 года смотрите в приложении).

Результат исследования концентраций ЗВ почвенного покрова
	Наименование ЗВ
	Еденица измерения
	Норма ПДК
	Концентрация ЗВ, мг/м3

	
	
	
	Результат измерения

	
	
	
	№1 

	1
	2
	3
	4

	Кобальт
	мг/кг
	5,0
	0,08

	Мышьяк
	мг/кг
	2,0
	0,1

	Ртуть
	мг/кг
	2,1
	0,1

	Свинец
	мг/кг
	32,0
	0,04

	Сера
	мг/кг
	160,0
	0,04

	Хром
	мг/кг
	6,0
	0,065


Расчет усредненных концентраций ЗВ:

Сiп (Кобальт) = (0,08)/1=0,08
Сiп (Мышьяк) = (0,1)/1=0,1
Сiп (Ртуть) = (0,1)/1=0,1
           Сiп (Свинец) = (0,04)/1=0,04

          Сiп (Сера) = (0,04)/1=0,04
          Сiп (Хром) = (0,065)/1=0,065
         Расчет уровня загрязнения почвы ЗВ:

         diп (Кобальт) = 0,08/5= 0,016
diп (Мышьяк) = 0,1/2= 0,05

diп (Ртуть) = 0,1/2,1= 0,0476

diп (Свинец) = 0,04/32= 0,00125

         diп (Сера) = 0,04/160= 0,00025
         diп (Хром) = 0,065/6= 0,01
         Расчет превышения уровня загрязнения над ПДКiв:

        ∆ diв  (Кобальт) = 0,016-1 =  -0,984
           ∆ diв  (Мышьяк) = 0,05-1 =  -0,95
          ∆ diв  (Ртуть) = 0,0476-1 =  -0,9524

          ∆ diв  (Свинец) = 0,00125-1 =  -0,99875

          ∆ diв  (Сера) = 0,00025-1 =  -0,999

          ∆ diв  (Хром) = 0,01-1 =  -0,99
Исходя из расчета превышения уровня загрязнения над ПДК, превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было.

Величина понижающего коэффициента:

Кп = 1/√1= 1
Исходя из полученных данных и методических рекомендаций состояние почв районе размещения площадки оценивается как допустимое (относительно удовлетворительное).

Коэффициент учета рекультивации Кр примем равными 1. На данном объекте рекультивация нарушенных земель не проводилась. Работы по рекультивации намечены  только после окончания срока  аренды земельного участка площадки.

           Анализ воздействия полигона на подземные воды
На предприятии имеется 1 старая скважина, также 2 новые скважины. Наблюдательные скважины расположены в местах наиболее вероятного загрязнения: с западной стороны полигона – 2 скважины, и с восточной стороны – 1 скважина.

Подземные воды района размещения полигона не используются в питьевых целях. Ближайший водный объект – озеро Шункыращы расположена в 3,5 км от полигона, поэтому вероятность поступления загрязняющих веществ с водой минимальна. 

При обследовании скважин на наличие воды было выявлено отсутствие воды в наблюдательных скважинах. Определенный понижающий коэффициент оттока Кв от области загрязнения принимаем 1.

Вследствие этого проведение оценки воздействия полигона на подземные воды невозможно.

В дальнейшем расчете участвует значение∆ diв Кобальт, Мышьяк, Ртуть, Свинец, Сера, Хром относящееся ко второму классу опасности коэффициент изоэффективности для ЗВ второго класса - 0,5. Таким образом суммарный уровень загрязнения почвы загрязняющими веществами второго класса:
5,87415+0,5*1= 6,37415
         Рассчитанный суммарный  показатель имеет значение более 1, поэтому величина понижающего коэффициента принимается равная 
Кв = 1/√6,37415  = 0,396
следовательно, понижающий коэффициент для промплощадки принимается равным 0,396
Исходя из полученных данных, и методических рекомендаций состояние поверхностных вод в районе размещения промплощадки оценивается как допустимое (относительно удовлетворительное).

6. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источником финансирования мероприятий по реализации Программы управления отходами являются  собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2004 года № 231 «О правилах разработки и реализации отраслевых (секторальных) и региональных программ в Республике Казахстан» план мероприятий разработан на среднесрочный период. 

На реализацию Программы будут использованы средства собственного финансирования.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления включают следующие эффективные меры:

· ежедневная уборка территории;

· тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа;
· временный характер складирования отходов в специально отведенных местах до момента их вывоза в места согласованные с СЭС;
· выбор участка для временного складирования отходов, свободного от возможной растительности и почвенного покрова;
· утилизация и сдача производственных отходов  в специализированные предприятия;
-  размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;
-  максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;
-  рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов;
- закупка материалов, используемых в производстве, в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;
- принимать меры предосторожности и проводить ежедневные профилактические работы для исключения утечек и проливов топлива;
- повторное использование отходов производства, этим достигается снижение использования сырьевых материалов;
Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

- накопление отходов на месте их образования;

- сбор отходов;

- транспортировка отходов;

- восстановление отходов;

- удаление отходов;

- вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций;

- проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

- деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Накопление отходов.

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах.

Места накопления отходов предназначены для:

- временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям потвосстановлению или удалению;

- временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением, вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Cбор отходов

Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.

Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора.

Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

Под раздельным сбором отходов понимается сбор отходов раздельно по видам или группам в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими.

Транспортирование

Вывоз всех отходов будет производиться транспортными компаниями по договорам.

Используемый автотранспорт будет иметь разрешение для перевозки отходов.

Восстановление отходов

К операциям по восстановлению отходов относятся:

- подготовка отходов к повторному использованию;

- переработка отходов;

- утилизация отходов.

Подготовка отходов к повторному использованию включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки.

Под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.

Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.

Удаление отходов

Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).

Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

Уничтожение отходов – способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами

К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов.

Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Основополагающее экологическое требование к операциям по управлению отходами Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

- риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

- отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Государственная экологическая политика в области управления отходами основывается на следующих специальных принципах:

- иерархии;

- близости к источнику;

- ответственности образователя отходов;

- расширенных обязательств производителей (импортеров).

Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

- предотвращение образования отходов;

- подготовка отходов к повторному использованию;

- переработка отходов;

- утилизация отходов;

- удаление отходов.

8.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

План мероприятий является составной частью Программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.

ПЛАН мероприятий по реализации  программы управления отходами предприятия на 2027-2036 годы представлен в таблице.
 План мероприятий по реализации  программы управления отходами предприятия на 2027-2036 годы
	№
	Наименование мероприятий
	Ожидаемые результаты (показатель результата)
	Форма завершения
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Ориентировочная стоимость
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель Программы: постепенное сокращение объема образуемых отходов

	Задача 1: Надлежащая утилизация отходов производства и потребления. 

Обеспечение экологической безопасности  при захоронении отходов

	1
	Сбор, транспортировка и утилизация отходов производства и потребления 
	Качественный показатель: Выполнение законодательных требований/ 100% 

Исключение несанкционированного загрязнения окружающей среды. 

Передача отходов в специализированные компании на утилизацию. 

Уменьшение объема накопления отходов. 

Количественный показатель: 

Отходы, подлежащие дальнейшей передаче, будут переданы на утилизацию/ 100%. 
	Предотвращение загрязнения земель 
	2027 – 2036гг.
	Руководитель

предприятия
	2027 – 2036 гг. – 
 20 000,0 тенге 
	Собственные средства

	Задача 2: Оптимизация существующей системы управления отходами

	3
	Оптимизация системы учёта и контроля образования, движения отходов на всех этапах жизненного цикла 


	Улучшение контроля реализации программы/ 100 %

Обеспечение соблюдения требований законодательства РК в области обращения с отходами/ 100 %
	Отчёт по опасным отходам; 

Заключение договоров со специализированными организациями на вывоз и утилизацию отходов
	2027 – 2036гг.
	Руководитель

предприятия
	Не требуется
	Собственные средства

	4
	Сортировка отходов по физико-химическим свойствам.

Несовместимых отходов приводит к дополнительной переработке, а также общему удорожанию проводимых мероприятий, потребуется проведение лабораторных анализов
	Упрощения процессов хранения, очистки, переработки и/или удаления,  экономия ресурсов, удешевление мероприятий по утилизации отходов/ 100 %
	Предотвращение загрязнения земель 
	2027 – 2036гг.
	Руководитель

        предприятия
	Не требуется
	Собственные средства

	Задача 3: Минимизация образования отходов производства  и потребления

	5
	Использование малоотходных или безотходных технологий 
	Уменьшение объема накопления отходов 100 %
	Предотвращение загрязнения земель 
	2027 – 2036гг.
	Руководитель

предприятия
	Не требуется
	Собственные средства

	6
	Защита земель от загрязнения отходами производства и потребления, химическими и другими вредными веществами 
	Уменьшение объема накопления отходов 100 %
	Охрана земельных ресурсов 
	2027 – 2036гг.
	Руководитель

предприятия


	Не требуется
	Собственные средства
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Справка о наличии ликвидационного фонда (счет)
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Протокол атмосферного воздуха
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Протокол на почву
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