Краткое нетехническое резюме

	1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ
	Месторождение Кул-Бас расположено в Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан. Основными направлениями деятельности ТОО «КУЛ-БАС» являются: поиски, разведка и добыча углеводородного сырья.  Площадь горного отвода месторождения Кул-Бас составляет 67,72 км2. Глубина отвода – до абсолютной отметки – 2450м.
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	2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов
	В административном отношении месторождение Кул-Бас расположено в Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан. Основным ближайшим населенным пунктом в Байганинском районе является поселок Оймауыт, расположенный на расстоянии 278 км. Месторождение Кул-Бас расположено в зоне, характеризующейся удаленностью от крупных населенных пунктов и экстремальностью природно-климатических условий. Засушливое жаркое лето, довольно суровая зима не благоприятствуют сельскохозяйственной деятельности и основанию крупных постоянных населенных пунктов.
В орографическом отношении исследуемая площадь представляет собой пологую равнину. Рассматриваемый объект находится за границами водоохранных зон и полос поверхностных водоемов. В климатическом отношении территория площади относится к зоне северных пустынь. Климат района резко-континентальный засушливый и жаркий с большими сезонными и суточными колебаниями температуры воздуха. Растительный и животный мир представлен формами, типичными для пустынных зон с солончаковыми и песчаными почвами. Географические координаты угловых точек отвода месторождения Кул-Бас представлены в таблице

	
Угловые точки 
	Координаты горного отвода

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	46° 14' 57,98483"
	 57° 38' 32,54854"

	2
	46° 15' 48,22405"
	57° 41' 5,67639"

	3
	46° 15' 14,00997"
	57° 44' 55,848"

	4
	46° 12' 31,72769"
	57° 48' 26,53331"

	5
	46° 09' 58,71212"
	57° 45' 18,38756"

	6
	46° 11' 41,10724"
	57° 42' 17,45279"

	7
	46° 12' 41,51586"
	57° 43' 2,42799"

	8
	46° 13' 25,12922"
	57° 42' 52,37098"

	9
	46° 12' 39,22219"
	57° 40' 40,92276"


Обустройство скважины КБД-1I будет осуществляться на месторождении Кул-Бас в 2027 г. Географические координаты скважины КБД-1I: 46°14'19.874"С; 57°43'0.5232"В.
Проектируемая площадка газопоршневой электростанции расположена на месторождении Кул-Бас в Байганинском районе южнее промплощадки «Пункта сбора подготовки нетфи» (ПСПН) на расстоянии 118 метров.

	3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные
	Товарищество с ограниченной ответственностью «КУЛ-БАС», 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, улица Бокенбай Батыра, строение № 2, БИН 011040001557, тел.:+7(7132)41 66 20, факс:+7(7132)41 66 22,  tethys@tpl.kz.

	4) краткое описание намечаемой деятельности
	При промышленной эксплуатации м.р. Кул-Бас  предусматривается выполнение следующего объема: 
- Эксплуатация системы сбора подготовки нефти (ПСПН) месторождения Кул-Бас; 
- Эксплуатация газогенераторной электростанции (ГГЭ) м/р Кул-Бас с системой внешнего электроснабжения
Рабочим проектом предусматривается обустройство площадки нефтедобывающей скважины КБД-1i.
На ПСПН будет производиться сбор, поскважинный замер добываемого флюида, а также подготовка нефти перед отправкой потребителю. 
Рабочим проектом предусматривается строительство «Газогенераторная электростанция месторождения Кул-Бас с системой внешнего электроснабжения в Актюбинской области». 
Проектируемый объект относится к технологически связанному объекту с основным производством, так как функцией данного объекта является выработка электроэнергии для электроснабжения собственных объектов путем утилизации попутного газа.

	вид деятельности
	Разведка и добыча УВС

	объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду
	При строительстве ПСПН проектируемые объекты планируется разделить и ввести в эксплуатацию 2-мя пусковыми комплексами.
 Второй пусковой комплекс с производительностью системы до 750 т/сут.
На площадке ПСПН:
- газовый сепаратор ГС-2;
- резервуар хранения нефти РВС-2000 в количестве 1 шт (Р-1);
- резервуары противопожарного запаса воды РВС-700м3 (2 шт.);
- установка печи подогрева нефти ПП-0,63 – 1 шт (П-1);
- установка насосов К80-50-200а-Е на площадке насосов перекачки и циркуляции нефти – 2 шт (Н-2А/Б);
- площадка обессоливания нефти с установкой отстойника ОБН – 1 шт;
- дренажная емкость V=73м3 к площадке обессоливания (ДЕ-4);
- дренажная емкость площадки компрессорных установок V=50м3 (ДЕ-5);
- резервуары хранения пресной воды РГС-50 - 2 шт (РГСП-1,2);
- площадка насосов перекачки пресной воды (Н-5А/Б);
- площадка газовых сепараторов ГСВИ-1,2 и фильтров (ГСВИ-1,2).
Система сбора нефти:
- обустройство площадки устья скважины КБД-08;
- строительство выкидной линии от скважины КБД-08 до ПСПН;
- внутри-промысловые подъездные дороги к скважине КБД-08.
Третий пусковой комплекс с производительностью системы до 960 т/сут.
На площадке ПСПН:
-установка автоналивной эстакады с насосами и узлом учета с подключением к ИСУН (АСН-1,3);
- дренажная емкость V=40 м3 на площадке дренажных емкостей (ДЕ-2);
- концевая сепарационная установка КСУ (С-3) – 1 шт;
- замена комбинированной факельной установки с факельными стволами высокого и низкого давления (Ф-1);
- установка факельного сепаратора низкого давления на площадке факельных сепараторов (ФС-2).
Система сбора нефти:
- обустройство площадки скважины КБД-03;
- строительство выкидных линий от скважин КБД-03 до ПСПН.
Рабочим проектом предусматривается обустройство 1 добывающей скважины – КБД-01. Скважина запроектирована в обваловании с радиусом 50 м, высотой от 1 м в зависимости от рельефа территории. Через обвалование предусмотрен переезд шириной 4,5 м. Внутри обвалование располагаются следующие сооружения: Приустьевой приямок (существующий); Площадка под ремонтный агрегат; Якорь для крепления ремонтного агрегата; Площадка блока дросселирования; Лубрикаторная площадка; Ограждения устья скважины; Прожекторная мачта с молниеприемником; За обвалованием располагается: КТПН-400/6/0,4кВа. Основные показатели по генплану:
· Площадь планируемой территории в условных границах  – 0,7854 га;
· Площадь проектируемой застройки  – 0,007 га;
· Площадь существующий застройки – 0,000576 га;
· Коэффициент застройки – 0,009;
Ограждение из сетчатых панелей по металлическим столбам h=2,2 м – 30 м
Проектируемая территория площадки ГТУ располагается на участке площадью 0,45 Га. Территория городка ограждается по периметру сетчатыми панелями высотой 2м. Для въезда и выезда предусматриваются ворота, для входа запроектирована калитка. Конструкция ворот и калитки по типу ограждения. В период эксплуатации (проект НДВ)  системы сбора и подготовки нефти и газогенераторной электростанции месторождения Кул-Бас с системой внешнего электроснабжения будут функционировать резервуары, дренажные емкости, сепараторы, запорно-регулирующая арматура (ЗРА), фланцевые соединения (ФС), газотурбинные электростанции (ГТУ).

	сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах
	Необходимость в изъятие земельных ресурсов, почвы, полезных ископаемых, растительности при обустройстве скважины КБД-01 отсутствует. Потребность объекта извне в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства составляет: песок 7 тонн, ПГС 2629 тонн, гравий – 251 тонн, щебень 3677 тонн. Потребность сырьевых ресурсах в период строительства ГТУ составляет: 500 тонн- щебень, 500 тонн- ПГС. При строительстве ПСПН: песок 2700 тонн, ПГС 37656 тонн, гравий – 47071 тонн, щебень 37656 тонн
Собственных источников водоснабжения ТОО «КУЛ-БАС» не имеет. Источниками водоснабжения на месторождении является привозная вода: бутилированная вода питьевого качества с п.Бозой; техническая вода для производственных целей привозная.
Строительство скважин будет сопровождаться образованием различных отходов. Все образованные отходы передаются сторонним организациям по договору.

	примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности
	Площадь горного отвода составляет 62,72 км2. Глубина отвода – до абсолютной отметки – 2450м.
Проектируемая территория площадки ГТУ располагается на участке площадью 0,45 Га. Территория городка ограждается по периметру сетчатыми панелями высотой 2м. Площадь участка обустраиваемой скважины КБД-01 составляет 0,7854 Га.



	краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта
	Выбора других мест не предусматривается ввиду территориальной и технологической привязки проектируемых объектов.

	5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты
	

	жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности
	не прогнозируется в связи со значительным удалением работ по населённых пунктов, увеличение числа рабочих мест, социальное развитие региона

	биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)
	Воздействие на растительный покров сводится в основном к механическим повреждениям поверхности территории, на которой производятся работы.
Потенциальными источниками воздействия на растительность при проведении планируемых работ является автотранспорт и строительная техника - их передвижение по подъездным дорогам, а также внедорожный проезд строительной техники и автотранспорта.
Предполагаемое воздействие деятельности предприятия прогнозируется на ареалы небольшого круга наиболее распространенных для данной территории мелких животных и птиц.
Прямое воздействие на животный мир:
· изменение среды обитания;
Косвенное воздействие на животный мир:
· загрязнение растительности, почвенного покрова в результате осаждения атмосферных примесей за пределами проектной площадки;
· загрязнение промышленными, строительными и хозяйственно-бытовыми отходами;
· производственный шум, искусственное освещение, служащей факторами беспокойства для многих видов птиц и млекопитающих.
Влияние на растительный и животный мир будет носить местный и кратковременный характер, и не приведет к каким-либо трансграничным воздействиям.

	земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)
	Земли малопригодны для использования в сельскохозяйственном обороте. 
Основными источниками воздействия на почвенный покров в ходе реализации проектных решений будут являться транспорт и механизмы, задействованные при строительстве объектов.
Существенных воздействий на земельные ресурсы в результате намечаемой деятельности не предвидится.
Трансграничное воздействие на почвы отсутствует.

	воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)
	Вода для хозяйственно-бытовых, питьевых и технологических нужд привозная. Вода питьевого качества будет использоваться для приготовления пищи, и прочих бытовых нужд.  Вода питьевого качества будет доставляться из ближайшего населенного пункта.  Схема хозбытового и производственного водоснабжения предусматривает доставку воды автоцистернами. Вода для хоз. целей закачивается в специализированные ёмкости. На территории месторождения постоянные водоемы и водотоки отсутствуют. Намечаемая деятельность не входит в водоохранную зону Аральского моря.
Сброс стоков осуществляется в специальные ёмкости, из которых стоки спец. автотранспортом вывозятся согласно заключенному договору на дальнейшую их утилизацию. 

	атмосферный воздух
	При реализации проектных решений предполагается загрязнение атмосферы в процессе строительства объектов и эксплуатации месторождения. 
При строительстве объектов загрязнение атмосферы предполагается в результате выделении:
· Пыли и взвешенных частиц при проведении земляных работ, снятии, хранении ПРС, планировке, устройстве оснований из песка, щебня, ПГС, разработке грунта, обратной засыпке траншей и котлованов, бурении ям для столбов ВЛ, работе пескоструйного аппарата; 
· Продуктов сгорания жидкого топлива и углеводородов, при работе котла битумного и нанесении битума;
· Газа и аэрозоля, при сварочных работах;
· Продуктов лакокрасочных изделий при антикоррозийном покрытии металлических поверхностей;
· Продуктов сгорания топлива при работе ДВС передвижной электростанции, компрессора, сварочного агрегата, строительной техники.
Загрязнение атмосферы в период эксплуатации будет происходит в процессе сжигания газа в ГТЭС и печах подогрева, в результате утечек через неплотности ЗРА и ФС, в процессе горения факела, добычи нефти и в процессе выполнения сварочных и окрасочных работ.

	сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем
	Негативное влияние рассматриваемого объекта на социально-экономические условия жизни местного населения не ожидается.
Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятен (увеличение поступлений денежных средств в местный бюджет). Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую сферу.

	материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты
	В непосредственной близости от района расположения объекта особо охраняемые
и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют.

	6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности
	В период строительства ПСПН в 2027г. суммарный объём выбросов составит 9,301446875 т/год, суммарный лимит накопления отходов за весь период работ составит 15,9882 т/год. В период строительства ГТУ в 2027г. суммарный объём выбросов составит 0.4901938т/год, суммарный лимит накопления отходов за весь период работ составит 7,211375 т/год. При обустройстве скважины КБД-01 суммарный объём выбросов составит 20.885632595т/год, суммарный лимит накопления отходов за весь период работ составит 18,6567т/год. При эксплуатации объектов месторождения Кул-Бас в 2027г. суммарный объём выбросов составит 2267.15627307 т/год, суммарный лимит накопления отходов за весь период работ составит 18567,476 т/год.
Захоронение отходов по их видам на предприятии не предусмотрено. Все отходы вывозятся на полигоны специализированных предприятий на утилизацию, переработку. 

	7) информация
	

	о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления
	С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним – разработка вариантов возможного развития событий при аварии и методов реагирования на них. На предприятии разработан план ликвидации аварийных ситуаций, регулярно проводятся учения.

	о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений
	Основными объектами воздействия являются:
- атмосферный воздух;
- водные ресурсы;
- почвенно-растительные ресурсы.
Возможное воздействие на воздушную среду при аварийных ситуациях оценивается в пространственном масштабе как локальное, кратковременного действия, по величине воздействия как умеренной значимости.
Возможные аварии, которые могут иметь негативные последствия для почвенно- растительного покрова, связаны со следующими процессами:
-пожары;
-разливы химреагентов, ГСМ;
-разливы сточных вод.
Особое значение для предотвращения возможных аварий и загрязнения водоносных горизонтов имеют периодический осмотр технологического оборудования, и соответственно проведение профилактического ремонта и противокоррозионных мероприятий металлических конструкций.

	о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий, включая оповещение населения
	Основными мерами предупреждения вышеперечисленных аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль. Для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения минимума негативных последствий при работах на предприятии разработан специализированный План аварийного реагирования (мероприятия) по ограничению, ликвидации и устранению последствий потенциальных и возможных аварий

	[bookmark: z289]8) краткое описание:
	

	мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду
	Мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух:
 организация пылеподавления способом орошения пылящих поверхностей;
 организация дорог для транспортировки оборудования, отходов, и др. грузов вне населенных пунктов;
 проведение обязательной опрессовки и проверка на герметичность всего оборудования для исключения возможных утечек и выбросов вредных веществ в атмосферу;
 обеспечение прочности и герметичности соединений трубопроводов;
 своевременное проведение планово-профилактического ремонта бурового оборудования
Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения:
 четкая организация учета водопотребления и водоотведения;
 сбор хозяйственно-бытовых стоков в обустроенный септик, с последующим вывозом на очистные сооружения;
 обустройство мест локального сбора и хранения отходов;
Мероприятия по защите почвенного покрова:
 систематизировать движение наземных видов транспорта;
Производственный контроль в области обращения с отходами:
 проверка порядка и правил обращения с отходами;
 анализ существующих производств, с целью выявления возможностей и способов уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов;
 учет образовавшихся отходов;
 составление и утверждение паспорта опасного отхода;
 определение массы размещаемых отходов в соответствии с выданными разрешениями;
 контроль своевременного вывоза отходов, мест накопления

	мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям
	Не предусматриваются 


	возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия
	Возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду не предусматривается 


	способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности
	Проведение работ по ликвидации объекта недропользования: демонтаж оборудования, техническая и биологическая рекультивация.
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