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Результаты Проекта «Отчет о возможных воздействиях», выполненные для решений Плана горных на добычу песчано-гравийной смеси Сары-Узеньского месторождения  расположенного на землях г.Аркалык Костанайской области показывают что: 
Выполненные расчеты рассеивания по веществам источников выбросов, зона загрязнения не выходит за границы области воздействия объекта. Воздействие на воздушный бассейн квалифицируется как незначительное Н (существующее и проектируемое положение), степень опасности для здоровья населения – допустимая.

1) Промышленная площадка деятельности расположена на землях города Аркалык, Костанайской области. Географические координаты:  
1)50°30′37,68″ с.ш., 66°25′16,34″ в.д.
2)50°30′39,25″ с.ш., 66°25′07,45″ в.д.
3)50°30′42,07″ с.ш., 66°25′00,19″ в.д.
4)50°30′55,42″ с.ш., 66°25′24,74″ в.д.
5)50°30′51,64″ с.ш., 66°25′24,67″ в.д.
6)50°30′50,85″ с.ш., 66°25′28,64″ в.д.
7)50°30′55,12″ с.ш., 66°25′37,26″ в.д.
8)50°30′50,95″ с.ш., 66°25′42,62″ в.д.
Центр участка:
50°30′46,36″ с.ш., 66°25′20,87″ в.д.

2) Согласно акту землепользования площадь земельного участка составляет 2.1 га. Кадастровый номер – 12282097251. Временное возмездное долгосрочное землепользование на земельный участок.
Площадь горного отвода составляет 2,1 га.
Целевое назначение – для добычи гравийно-песчаной смеси. Календарный план горных работ составлен на 2026- 2031 годы.
Посёлок Мирное входит в состав Родинского сельского округа города Аркалыка Костанайской области. Родинский сельский округ был образован в составе сёл Родина и Мирное.
По данным, приведённым в программе по управлению коммунальными отходами города Аркалыка, численность населения села Мирное в 2023 году составляла 50 человек. Это небольшое сельское поселение, население которого связано преимущественно с сельскохозяйственным использованием прилегающих земель и пастбищ.

1) [bookmark: _Hlk241749314]ТОО «Алюминстрой», Казахстан, Костанайская область, г. Аркалык, улица Шакшак Жанибека, д. 72, конт. тел. 8 (71430) 7-16-61.

4) Краткое описание намечаемой деятельности:
ГУ«Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития  акимата  Костанайской  области» на основании рекомендаций экспертной комиссии по вопросам недропользования при акимате Костанайской области, руководствуясь пунктом 12 статьи 278 Кодекса Республики Казахстан принято решение о начале переговоров по внесению изменений и дополнений в контракт № 95 от 29.11.2006 года на проведение добычи песчано-гравийной смеси на Сары-Узеньском месторождении, расположенном на землях г.Аркалык Костанайской области, в части переноса не добытых объемов добычи на последующие года действия контракта и распределения объемов по годам:
2026-2031гг.- по 40,0 тыс.мЗ (копия письма №     от   .   .2026г.).
План горных работ на добычу песчано-гравийной смеси Сары-Узеньского месторождения, расположенного на землях г. Аркалык Костанайской области, выполнен ТОО «Экогеоцентр».
Горный отвод на разработку Сары-Узеньского месторождения песчано-гравийной смеси выдан РГУ МД «Севказнедра» (рег.№354, 2009 г).
Площадь горного отвода составляет 0,167 кв. км (16,7га.). 
Глубина разработки по горному отводу – 10,5 м.
Запасы песчано-гравийной смеси Сары-Узеньского месторождения утверждены протоколом №8от13.02.2009г на заседании Северо-Казахстанского геологического отделения ГКЗ РК.
Планом горных работ до окончания срока действия контракта (29.11.2031г) запланирована отработка песчано-гравийной смеси в объеме 240тыс.м3. 
Площадь отработки – 39,6 тыс.м2.
Ситуационная карта-схема района расположения месторождения с источниками выбросов загрязняющих веществ представлена на рисунке 1.3.
Перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками загрязнения, приведен в таблице 1.8.1.
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ приведены в таблице 1.8.2.

5) Учитывая прогнозные концентрации химического загрязнения атмосферы, результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, существенных воздействий на жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности, эксплуатация месторождения оказывать не будет.
В связи с тем, что территория предприятия расположена на раннее антропогенной освоенной земле, воздействия на биоразнообразие района (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы) оказываться не будет.
Не значительное воздействия будет оказываться на техногенные нарушенные земли, расположенные смежно с рассматриваемой территорией в результате химического воздействия предприятия на атмосферный воздух. Изъятие земель не предусматривается.
В результате производственной деятельности воздействие на поверхностные и подземные воды оказываться не будет. Сброса сточных вод не предусмотрено.
Воздействия на атмосферный воздух будет оказываться в пределах области воздействия источниками выбросов предприятия, а также в меньшей степени источниками звукового давления. Организация на предприятии мониторинга предельных выбросов и мониторинга воздействия на атмосферный воздух позволит предупредить риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него.
Территорию промышленной площадки можно отнести к антропогенным ландшафтам. 
После реализации работ по эксплуатации месторождения рассматриваемый участок будет относится к техногенным ландшафтам, т.к. работы предусматривают организацию сети технологических дорог, устройство сооружений, установку оборудования.
Объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические) в районе намечаемых работ отсутствуют.

6) Работа предприятия запланирована на период с 2026–2031гг. 
Продолжительность эксплуатации месторождения занормирована на 6-летний период.
При проведении добычных работ определено 6 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Основными источниками загрязнения атмосферы при добыче будут механизмы, используемые при разработке месторождения, привод которых осуществляется от двигателей внутреннего сгорания, вскрышные работы, Добычные работы, Транспортные работы, Топливозаправщик.
Горнотехнические и гидрогеологические условия разработки карьера благоприятны для открытого способа отработки.
Пылеподавление на карьере осуществляется на автодорогах с помощью поливочной машины типа ПМ-130Б (аренда). Расход воды - до 10 м3/смену.  Вода доставляется из г. Аркалык.
Выбросы на этапе эксплуатации. Валовый выброс загрязняющих веществ 2026 год –  28,194920 т/год, 2027-2031 годы - 21,0317520 т/год.
Водопотребление и водоотведение на период эксплуатации: общий расход воды будет равен 2026-2031гг. – 1548,000м3/год.  Сброс стоков на рельеф местности исключается.
По отчету о возможных воздействиях предусматривается образование следующих видов отходов: 
Твердо-бытовые отходы (ТБО) 2026-2031гг.: 0,4 т/год, 
Вскрышные отходы в отработанное пространство.

7) Организационно-технические мероприятия по обеспечению техники безопасности, охраны труда и промсанитарии
Для обеспечения безопасности ведения работ, охраны труда, предотвращения пожаров и улучшения общей культуры производства, на карьере необходимо предусмотреть следующие организационно-технические мероприятия:
- постоянный контроль за выполнением правил ведения горных работ, за углами откоса уступа, за высотой, за размерами рабочих площадок;
· содержание в надлежащем порядке горно-технического оборудования и дорог. Дороги должны иметь гравийно-щебнистое покрытие и поливаться водой с целью подавления пыли;
· оборудование помещений для приема пищи, смены спецодежды, по технике безопасности;
· снабжение рабочих кипяченой водой;
- установление пожарных щитов с годными углекислотными и пенными огнетушителями, ящики с песком, простейший противопожарный инвентарь в необходимых количествах;
· популяризация среди рабочих правил безопасности посредством распространения спецброшюр, плакатов, обучение приемам тушения пожаров;
- принятие мер для создания безопасности работ, следить за исполнением положений инструкций, правил по технике безопасности и охране труда. В связи с этим запрещается допуск к работе лиц, не прошедших предварительного обучения. Повторный инструктаж по технике безопасности должен проводиться не реже двух раз в год с его регистрацией в специальной книге. В помещении на рабочих местах должны вывешиваться плакаты, предупредительные надписи, а в машинных помещениях инструкции по технике безопасности;
- осуществление контроля за состоянием оборудования, за своевременной его остановкой в целях профилактических и планово-предупредительных ремонтов. Для этого следует составить график и утвердить его техническим руководством;
- установление тщательного наблюдения за поведением пород в бортах карьера, за предупреждением возможных обвалов, за состоянием внутрикарьерных подъездов и рабочих площадок;
- разработка, исходя из местных условий, действующих правил распорядка, памяток и инструкций по технике безопасности для всех профессий горнорабочих, с выдачей каждому из них под расписку и с вывешиванием на рабочих местах;
- обеспечение карьера комплектом технических средств по контролю и управлению технологическими процессами и безопасностью ведения работ.
Помимо упомянутых мер должен ежегодно разрабатываться план мероприятий по общему улучшению условий труда, предупреждению несчастных случаев, внедрению передовой технологии и автоматизации производственных процессов.

Обеспечение готовности к ликвидации аварий
В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организации, имеющие опасные производственные объекты, обязаны: 
1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; 
2) привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования; 
3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий; 
4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах; 
5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование. 

Технические мероприятия по профилактике несчастных случаев на производстве
Основные принципы обеспечения профилактики производственного травматизма, безопасности труда работников реализуются через применение следующих мер:
-устранение непосредственного контакта работников с исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими опасное и вредное воздействие;
-замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и вредных производственных факторов, процессами и операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или не превышают предельно допустимых концентраций, уровней;
-комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного управления технологическими процессами и операциями при наличии опасных и вредных производственных факторов;
-герметизация оборудования;
-применение средств коллективной и индивидуальной защиты работников;
-разработка обеспечивающих безопасность систем управления и контроля производственного процесса, включая их автоматизацию;
-применение мер, направленных на предотвращение проявления опасных и вредных производственных факторов в случае аварии;
-применение безотходных технологий, а если это невозможно, то своевременное удаление, обезвреживание и захоронение отходов, являющихся источником вредных производственных факторов;
-использование сигнальных цветов и знаков безопасности;
-применение рациональных режимов труда и отдыха. 
Среди технических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве основное значение принадлежит средствам коллективной защиты.
Средства коллективной защиты – это средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.
В зависимости от назначения средства коллективной защиты подразделяются на следующие виды:
-средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест;
-средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест;
-средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений;
-средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений;
-средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых излучений;
-средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений;
-средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических полей;
-средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения;
-средства защиты от повышенного уровня шума;
-средства защиты от повышенного уровня вибрации (общей и локальной);
-средства защиты от повышенного уровня ультразвука;
-средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний;
-средства защиты от поражения электрическим током;
-средства защиты от повышенного уровня статического электричества;
-средства защиты от повышенных или пониженных температур поверхностей оборудования, материалов, заготовок;
-средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и температурных перепадов;
-средства защиты от воздействия механических факторов;
-средства защиты от воздействия химических факторов;
-средства защиты от воздействия биологических факторов;
-средства защиты от падения с высоты.
Средства коллективной зашиты должны постоянно подвергаться техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и модернизации с целью обеспечения их эффективной работы и выполнения ими защитных функций.

Организационные мероприятия по профилактике несчастных случаев на производстве
К основным организационным мероприятиям по предупреждению производственного травматизма следует относить своевременное и качественное проведение:
-обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работы;
-всех видов инструктажей по охране труда и противопожарных инструктажей;
-стажировки и дублирования;
-противоаварийных и противопожарных тренировок;
-специальной подготовки;
-повышения квалификации работников.
Важными организационными мерами профилактики несчастных случаев на производстве являются разработка и эффективное функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) в организации, распределение между должностными лицами организации обязанностей в области охраны и безопасности труда, назначение ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, машин, механизмов, оборудования, оформление выполнения работ повышенной опасности наряд-допуском, распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и др.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера
На территории месторождения исключены опасные геологические и геотехнические явления типа селей, обвалов, оползней и другие. От ливневых осадков территория защищена соответствующей планировкой.
Планом горных работ предусматривается молниезащита временного передвижного вагончика. Объект относится к третьей категории по молниезащите. Молниезащита выполняется с помощью стержневых молниеприемников, либо металлической защитной сетки, укладываемой на кровле зданий с присоединением к заземляющим устройствам.
В качестве токоотводов максимально используются металлические и железобетонные элементы строительных конструкций и фундаментов, надежно соединенные с землей.
	
Анализ данных по аварийности различных накопителей отходов позволяет выделить основные причины, обуславливающие возникновение аварий

	Группа факторов
	Основные причины, обуславливающие   возникновение аварий
	Доля группы в аварийности

	Проектирование 
	неправильные проектные решения вследствие человеческого фактора 
	23 % 


	Подготовительные работы
	некачественное устройство сооружений, тех.дорог
	28 %

	Эксплуатация
	нарушение правил эксплуатации
	49 %



Мероприятия, направленных на защиту людей от чрезвычайных ситуаций техногенного характера: 
-обеспечение отвода сточных вод в пониженные места рельефа и емкости;
- оснащение помещений первичными средствами пожаротушения;
- обеспечение работающего персонала средствами индивидуальной защиты;
-обеспечение заземления электрооборудования и молниезащиты;
-обеспечение возможности экстренного оповещения об аварийных ситуациях на объекте с помощью систем связи и сигнализации;
- оснащение рабочих радиотелефонной связью;
- дежурный персонал, работающий в темное время суток, на случай отключения электроснабжения оснащается аккумуляторными светильниками.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
- меры, предотвращающие постороннее вмешательство в деятельность объектов и противодействия террористическим актам;
- организация наблюдений, контроль обстановки;
- прогноз аварийных ситуаций;
- контроль и наблюдение за природными ситуациями и явлениями;
-соблюдение мероприятий в период НМУ;
- оповещение об угрозе аварий;
- пропаганда знаний, обучение специалистов в области чрезвычайных ситуаций.
Для определения и предотвращения природных и аварийных ситуаций необходимы:
-	разработка специализированного плана аварийного реагирования по ограничению, ликвидации и устранению последствий возможных аварий;
-	проведение исследований по различным сценариям развития аварийных ситуаций на различных производственных объектах;
-	обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации;
-	обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограничению очага ликвидации аварии;
-	обеспечение  безопасности используемого оборудования;
-	использование системы пожарной защиты, которая позволит осуществить современную доставку надлежащих материалов и оборудования, а также привлечение к работе необходимого персонала для устранения очага возникшего пожара на любом участке предприятия;
-	оказание первой медицинской помощи;
-	обеспечение готовности обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их действий.

8) Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия. 
По атмосферному воздуху.
-проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта.
- соблюдение нормативов допустимых выбросов.
По поверхностным и подземным водам.
-организация системы сбора и хранения отходов производства;
-контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды.
По недрам и почвам.
-должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным грунтом, мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв;
По отходам производства.
-своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.
По физическим воздействиям.
-содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;
-строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций;
- обязательное соблюдение правил техники безопасности.
По растительному миру.
- перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами;
- установка информационных табличек в местах произрастания редких и исчезающих растений на территории объекта;
- производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений.
По животному миру.
- контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа;
- установка информационных табличек в местах гнездования птиц;
- воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным;
- установка вторичных глушителей выхлопа на спецтехнику и авто транспорт;
- регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;
- осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных;
- ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами.
При соблюдении этих мероприятий, потери и компенсации биоразнообразия не предусматривается.
Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения рабочего проекта не предусматривают. 
Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия не требуется. 
Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.

9) Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду: Экологический Кодекс Республики Казахстан 2.01.2021г., Классификатор отходов, утвержден приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63, Инструкция по организации и проведению экологической оценки Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

