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Результаты Проекта «Отчет о возможных воздействиях», выполненные для решений Плана горных на добычу строительного камня на Тастинском месторождении гранитов на землях г.Аркалык Костанайской области показывают, что: 
Выполненные расчеты рассеивания по веществам источников выбросов, зона загрязнения не выходит за границы области воздействия объекта. Воздействие на воздушный бассейн квалифицируется как незначительное Н (существующее и проектируемое положение), степень опасности для здоровья населения – допустимая.

1) Промышленная площадка деятельности расположена на землях города Аркалык, Костанайской области. Географические координаты:  
50°32′28,3″ с.ш., 66°15′23,0″ в.д.
50°32′19,4″ с.ш., 66°15′43,3″ в.д.
50°32′20,5″ с.ш., 66°15′48,8″ в.д.
50°32′18,2″ с.ш., 66°15′53,4″ в.д.
50°32′14,3″ с.ш., 66°15′57,8″ в.д.
50°32′10,3″ с.ш., 66°15′58,8″ в.д.
50°32′04,7″ с.ш., 66°16′05,7″ в.д.
50°31′48,3″ с.ш., 66°16′03,5″ в.д.
50°31′54,6″ с.ш., 66°15′27,1″ в.д.
50°32′00,6″ с.ш., 66°15′16,0″ в.д.
50°32′08,2″ с.ш., 66°15′10,0″ в.д.
50°32′26,0″ с.ш., 66°15′20,5″ в.д.
50°32′07,6″ с.ш., 66°15′42,2″ в.д.

2) Месторождение эксплуатируется на основании следующих документов:
- Акт на право временного возмездного землепользования №0029973, с кадастровым номером 12­282­097­141 площадью 34,5 га сроком до 05.12.2032 года, для добычи строительного камня Тастинского месторождения. 
Согласно данным на 1 мая 2025 года, население города Аркалык составило 28 249 человек, из которых 13 447 мужчин (47,6%) и 14 802 женщины (52,4%).Расстояние от объекта до жилой зоны в южном направлении составляет– 2,8км.

1) ТОО «Алюминстрой», Казахстан, Костанайская область, г. Аркалык, улица Шакшак Жанибека, д. 72, конт. тел. 8 (71430) 7-16-61.

4) Краткое описание намечаемой деятельности:
ТОО «Алюминстрой» осуществляет добычу строительного камня на Тастинском месторождении гранитов, расположенного на землях г.Аркалык Костанайской области, на основании недропользования по контракту № 114 от 05.12.07 г. 
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акимата Костанайской области» на основании рекомендаций экспертной комиссии по вопросам недропользования при акимате Костанайской области, руководствуясь пунктом 12 статьи 278 Кодекса Республики Казахстан принято решение о начале переговоров по внесению изменений и дополнений в контракт № 114 от 05.12.2007 года на проведение добычи строительного камня на Тастинском месторождении гранитов, расположенном на землях г.Аркалык Костанайской области, в части переноса не добытых объемов добычи на последующие годы действия контракта:
2026-2032гг.- по 50,0 тыс.мЗ.
Горный отвод на разработку строительного камня Тастинского месторождения выдано ТУ «Севказнедра» (рег.№206, 2007 г).
Площадь горного отвода составляет 0,827 кв. км (82,7га.).  Глубина горного отвода – в среднем 20 м.
Запасы строительного камня на Тастинском месторождении гранитов утверждены протоколом №67 от 04.07.1968г. на заседании ТКЗ при СКГУ.
Планом горных работ до окончания срока действия контракта (05.12.2032г) запланирована отработка строительного камня в объеме 350тыс.м3. Площадь отработки – 41,1тыс.м2.
Ситуационная карта-схема района расположения месторождения с источниками выбросов загрязняющих веществ представлена на рисунке 1.3.
Перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками загрязнения, приведен в таблице 1.8.1.
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ приведены в таблице 1.8.2.

5) Учитывая прогнозные концентрации химического загрязнения атмосферы, результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, существенных воздействий на жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности, эксплуатация месторождения оказывать не будет.
В связи с тем, что территория предприятия расположена на раннее антропогенной освоенной земле, воздействия на биоразнообразие района (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы) оказываться не будет.
Не значительное воздействия будет оказываться на техногенные нарушенные земли, расположенные смежно с рассматриваемой территорией в результате химического воздействия предприятия на атмосферный воздух. Изъятие земель не предусматривается.
В результате производственной деятельности воздействие на поверхностные и подземные воды оказываться не будет. Сброса сточных вод не предусмотрено.
Воздействия на атмосферный воздух будет оказываться в пределах области воздействия источниками выбросов предприятия, а также в меньшей степени источниками звукового давления. Организация на предприятии мониторинга предельных выбросов и мониторинга воздействия на атмосферный воздух позволит предупредить риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него.
Территорию промышленной площадки можно отнести к антропогенным ландшафтам. 
После реализации работ по эксплуатации месторождения рассматриваемый участок будет относится к техногенным ландшафтам, т.к. работы предусматривают организацию сети технологических дорог, устройство сооружений, установку оборудования.
Объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические) в районе намечаемых работ отсутствуют.

6) Работа предприятия запланирована на период с 2026–2032гг. 
Продолжительность эксплуатации месторождения занормирована на 7-летний период.
При проведении добычных работ определено 11 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Основными источниками загрязнения атмосферы при добыче будут механизмы, используемые при разработке месторождения, привод которых осуществляется от двигателей внутреннего сгорания, Буровые  работы, Взрывные работы, Добычные работы, Транспортные работы, ПДСУ, Сварочные работы, Топливозаправщик.
Горнотехнические и гидрогеологические условия разработки карьера благоприятны для открытого способа отработки.
Пылеподавление предусматривается осуществлять на автодорогах не менее трех раз в день, и в приемном бункере ДСК по технологии загрузки руды с помощью поливочной машины ПМ-430Б с емкостью цистерны 6000л на базе автомобиля ЗИЛ-130. Заправка машины производится водой из зумпфа. Расход воды - 0,3-0,5 л/м2 или до 6,0 тыс. л/смену.

Производительность карьера по полезному ископаемому: 2026-2032гг.- по 50,0 тыс.м3.
Рыхлая и скальная вскрыша перемещается бульдозером Б-10М111Е, складируется в бурты и отгружается из них экскаватором XGMG XE260C (ист 6001). Вскрышные породы общим объемом 13,2 тыс.м3 транспортируются автосамосвалами типа КамАЗ-65115 (ист.6005) во внешний отвал (ист. 6008).
Перед экскавацией гранодиоритов производится предварительное рыхление буровзрывным способом, которое позволяет обеспечить требуемую кусковатость для нормальной производительной работы выемочно-погрузочного оборудования. Бурение планируется осуществлять буровым станком ZGYX-425ZGYX-425-1.(ист.6002). Производство взрывных работ производится в дневное время суток (ист.6003). Взрывы проводятся согласно нормам технологического проектирования. В качестве взрывчатых веществ предусматриваются гранулит типа АС-НП, ЭВВ НПГМ, аммонит № 6ЖВ. Разделка негабаритов производится взрывным методом при помощи накладных зарядов (ист.6003).
Выемочно-погрузочные работы по полезному ископаемому производятся экскаватором XGMG XE260C «обратная лопата» емкостью ковша 1,25 м3 (ист.6004). Погрузка полезного ископаемого производится в автосамосвалы КамАЗ-65115 грузоподъемностью до 15 т (ист.6005) и транспортируется на дробильно-сортировочную установку.
Вспомогательные работы (ист.6006) в т.ч. планировка площадок, ремонт дороги предусматривается производить бульдозером. 
На карьере предусмотрен передвижной сварочный агрегат САГ-2 (ист.6007).
Заправка техники ГСМ предусматривается топливозаправщиком (ист.6010) объемом 5м3 на базе автомашины Газ-53.
Переработка сырья на ПДСУ-90 (ист.6009)
Производство щебня из горной массы производится на дробильно-сортировочном участке, расположенном на расстоянии 0,2 км южнее карьера.
Дробление сырья, поступающего из карьера, производится на дробильно-сортировочной установке ПДСУ-90 с максимальной производительностью 90 м3/час.	
К основным технологическим процессам переработки относятся дробление и грохочение. В технологической схеме возможны изменения.
Горная масса поступает в питатель, а затем в щековую дробилку СМД-1108. Далее горная масса по транспортеру поступает в роторную дробилку СМД-75.
После вторичного дробления горная масса по транспортеру поступает на грохот №1 ГИЛ-52 затем по транспортеру на грохот №2 ГИЛ-52.
Также планом горных работ предусмотрен учет выбросов загрязняющих веществ от сгорания топлива (ист.6011). Выбросы от данного источника являются ненормируемыми.
В процессе грохочения щебень разделяется на четыре фракции: 0-5мм, 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм. Щебень полученных фракций хранится на открытых складах. Отгрузка щебня со складов осуществляется погрузчиком.
Все работы по вскрытию и выемке полезного ископаемого сопровождаются выделением в атмосферный воздух пыли, буровые, взрывные, транспортные работы, работа спецтехники дополнительно сопровождаются выделением газообразных веществ. 
При работе конвейерного, дробильного оборудования, а также в процессе грохочения, пересыпки и хранения материалов происходит выделение пыли.
Преимущественным загрязняющим атмосферу веществом является пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния 70-20%. 
Всего источниками загрязнения предприятия в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 12 наименований. 
Выбросы на этапе эксплуатации 2026г. – 92,571535 т/год, 2027-2032гг. – 88,239005 т/год.
Водопотребление и водоотведение на период эксплуатации:  общий расход воды будет равен 2026-2032гг. – 2555,500 м3/год.  Сброс стоков на рельеф местности исключается.
По отчету о возможных воздействиях предусматривается образование следующих видов отходов: 
Твердо-бытовые отходы (ТБО) 2026-2032гг.: 0,4т/год, 
Огарки сварочных электродов: 2026-2032гг.: 0,003 т/год.
Отходы вскрыши: 2026 год: 34320 т/год.

7) Организационно-технические мероприятия по обеспечению техники безопасности, охраны труда и промсанитарии
Для обеспечения безопасности ведения работ, охраны труда, предотвращения пожаров и улучшения общей культуры производства, на карьере необходимо предусмотреть следующие организационно-технические мероприятия:
- постоянный контроль за выполнением правил ведения горных работ, за углами откоса уступа, за высотой, за размерами рабочих площадок;
· содержание в надлежащем порядке горно-технического оборудования и дорог. Дороги должны иметь гравийно-щебнистое покрытие и поливаться водой с целью подавления пыли;
· оборудование помещений для приема пищи, смены спецодежды, по технике безопасности;
· снабжение рабочих кипяченой водой;
- установление пожарных щитов с годными углекислотными и пенными огнетушителями, ящики с песком, простейший противопожарный инвентарь в необходимых количествах;
· популяризация среди рабочих правил безопасности посредством распространения спецброшюр, плакатов, обучение приемам тушения пожаров;
- принятие мер для создания безопасности работ, следить за исполнением положений инструкций, правил по технике безопасности и охране труда. В связи с этим запрещается допуск к работе лиц, не прошедших предварительного обучения. Повторный инструктаж по технике безопасности должен проводиться не реже двух раз в год с его регистрацией в специальной книге. В помещении на рабочих местах должны вывешиваться плакаты, предупредительные надписи, а в машинных помещениях инструкции по технике безопасности;
- осуществление контроля за состоянием оборудования, за своевременной его остановкой в целях профилактических и планово-предупредительных ремонтов. Для этого следует составить график и утвердить его техническим руководством;
- установление тщательного наблюдения за поведением пород в бортах карьера, за предупреждением возможных обвалов, за состоянием внутрикарьерных подъездов и рабочих площадок;
- разработка, исходя из местных условий, действующих правил распорядка, памяток и инструкций по технике безопасности для всех профессий горнорабочих, с выдачей каждому из них под расписку и с вывешиванием на рабочих местах;
- обеспечение карьера комплектом технических средств по контролю и управлению технологическими процессами и безопасностью ведения работ.
Помимо упомянутых мер должен ежегодно разрабатываться план мероприятий по общему улучшению условий труда, предупреждению несчастных случаев, внедрению передовой технологии и автоматизации производственных процессов.

Обеспечение готовности к ликвидации аварий
В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организации, имеющие опасные производственные объекты, обязаны: 
1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; 
2) привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования; 
3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий; 
4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах; 
5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование. 

Технические мероприятия по профилактике несчастных случаев на производстве
Основные принципы обеспечения профилактики производственного травматизма, безопасности труда работников реализуются через применение следующих мер:
-устранение непосредственного контакта работников с исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими опасное и вредное воздействие;
-замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и вредных производственных факторов, процессами и операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или не превышают предельно допустимых концентраций, уровней;
-комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного управления технологическими процессами и операциями при наличии опасных и вредных производственных факторов;
-герметизация оборудования;
-применение средств коллективной и индивидуальной защиты работников;
-разработка обеспечивающих безопасность систем управления и контроля производственного процесса, включая их автоматизацию;
-применение мер, направленных на предотвращение проявления опасных и вредных производственных факторов в случае аварии;
-применение безотходных технологий, а если это невозможно, то своевременное удаление, обезвреживание и захоронение отходов, являющихся источником вредных производственных факторов;
-использование сигнальных цветов и знаков безопасности;
-применение рациональных режимов труда и отдыха. 
Среди технических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве основное значение принадлежит средствам коллективной защиты.
Средства коллективной защиты – это средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.
В зависимости от назначения средства коллективной защиты подразделяются на следующие виды:
-средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест;
-средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест;
-средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений;
-средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений;
-средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых излучений;
-средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений;
-средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических полей;
-средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения;
-средства защиты от повышенного уровня шума;
-средства защиты от повышенного уровня вибрации (общей и локальной);
-средства защиты от повышенного уровня ультразвука;
-средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний;
-средства защиты от поражения электрическим током;
-средства защиты от повышенного уровня статического электричества;
-средства защиты от повышенных или пониженных температур поверхностей оборудования, материалов, заготовок;
-средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и температурных перепадов;
-средства защиты от воздействия механических факторов;
-средства защиты от воздействия химических факторов;
-средства защиты от воздействия биологических факторов;
-средства защиты от падения с высоты.
Средства коллективной зашиты должны постоянно подвергаться техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и модернизации с целью обеспечения их эффективной работы и выполнения ими защитных функций.

Организационные мероприятия по профилактике несчастных случаев на производстве
К основным организационным мероприятиям по предупреждению производственного травматизма следует относить своевременное и качественное проведение:
-обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работы;
-всех видов инструктажей по охране труда и противопожарных инструктажей;
-стажировки и дублирования;
-противоаварийных и противопожарных тренировок;
-специальной подготовки;
-повышения квалификации работников.
Важными организационными мерами профилактики несчастных случаев на производстве являются разработка и эффективное функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) в организации, распределение между должностными лицами организации обязанностей в области охраны и безопасности труда, назначение ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, машин, механизмов, оборудования, оформление выполнения работ повышенной опасности наряд-допуском, распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и др.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера
На территории месторождения исключены опасные геологические и геотехнические явления типа селей, обвалов, оползней и другие. От ливневых осадков территория защищена соответствующей планировкой.
Планом горных работ предусматривается молниезащита временного передвижного вагончика. Объект относится к третьей категории по молниезащите. Молниезащита выполняется с помощью стержневых молниеприемников, либо металлической защитной сетки, укладываемой на кровле зданий с присоединением к заземляющим устройствам.
В качестве токоотводов максимально используются металлические и железобетонные элементы строительных конструкций и фундаментов, надежно соединенные с землей.
	
Анализ данных по аварийности различных накопителей отходов позволяет выделить основные причины, обуславливающие возникновение аварий

	Группа факторов
	Основные причины, обуславливающие   возникновение аварий
	Доля группы в аварийности

	Проектирование 
	неправильные проектные решения вследствие человеческого фактора 
	23 % 


	Подготовительные работы
	некачественное устройство сооружений, тех.дорог
	28 %

	Эксплуатация
	нарушение правил эксплуатации
	49 %



Мероприятия, направленных на защиту людей от чрезвычайных ситуаций техногенного характера: 
-обеспечение отвода сточных вод в пониженные места рельефа и емкости;
- оснащение помещений первичными средствами пожаротушения;
- обеспечение работающего персонала средствами индивидуальной защиты;
-обеспечение заземления электрооборудования и молниезащиты;
-обеспечение возможности экстренного оповещения об аварийных ситуациях на объекте с помощью систем связи и сигнализации;
- оснащение рабочих радиотелефонной связью;
- дежурный персонал, работающий в темное время суток, на случай отключения электроснабжения оснащается аккумуляторными светильниками.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
- меры, предотвращающие постороннее вмешательство в деятельность объектов и противодействия террористическим актам;
- организация наблюдений, контроль обстановки;
- прогноз аварийных ситуаций;
- контроль и наблюдение за природными ситуациями и явлениями;
-соблюдение мероприятий в период НМУ;
- оповещение об угрозе аварий;
- пропаганда знаний, обучение специалистов в области чрезвычайных ситуаций.
Для определения и предотвращения природных и аварийных ситуаций необходимы:
-	разработка специализированного плана аварийного реагирования по ограничению, ликвидации и устранению последствий возможных аварий;
-	проведение исследований по различным сценариям развития аварийных ситуаций на различных производственных объектах;
-	обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации;
-	обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограничению очага ликвидации аварии;
-	обеспечение  безопасности используемого оборудования;
-	использование системы пожарной защиты, которая позволит осуществить современную доставку надлежащих материалов и оборудования, а также привлечение к работе необходимого персонала для устранения очага возникшего пожара на любом участке предприятия;
-	оказание первой медицинской помощи;
-	обеспечение готовности обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их действий.

8) Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия. 
По атмосферному воздуху.
-проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта.
- соблюдение нормативов допустимых выбросов.
По поверхностным и подземным водам.
-организация системы сбора и хранения отходов производства;
-контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды.
По недрам и почвам.
-должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным грунтом, мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв;
По отходам производства.
-своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.
По физическим воздействиям.
-содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;
-строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций;
- обязательное соблюдение правил техники безопасности.
По растительному миру.
- перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами;
- установка информационных табличек в местах произрастания редких и исчезающих растений на территории объекта;
- производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений.
По животному миру.
- контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа;
- установка информационных табличек в местах гнездования птиц;
- воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным;
- установка вторичных глушителей выхлопа на спецтехнику и авто транспорт;
- регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;
- осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных;
- ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами.
При соблюдении этих мероприятий, потери и компенсации биоразнообразия не предусматривается.
Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения рабочего проекта не предусматривают. 
Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия не требуется. 
Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.

9) Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду: Экологический Кодекс Республики Казахстан 2.01.2021г., Классификатор отходов, утвержден приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63, Инструкция по организации и проведению экологической оценки Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

