Краткое нетехническое резюме для получения эрв по  месторождению итауыз на 2027 год

Месторождение Итауыз Жиландинской группы месторождений расположена в Республике Казахстан, области Ұлытау, на расстоянии 24 км севернее от г. Сатпаев. 
Вид основной деятельности: Проведение добычи медных руд подземным способом.
Количество промплощадок и их адреса: 
Все проектируемые здания и сооружения расположены на двадцати существующих и проектируемых площадках, удаленных друг от друга на различные расстояния:
- существующий карьер «Итауыз» и породные отвалы;
- существующая перегрузочная площадка в ж/д транспорт;
- площадка портала 1 (в карьере «Итауыз»);
- площадка портала 2 (в карьере «Итауыз»); 
- площадка портал 3 (в карьере «Итауыз»);
- площадка выездной траншеи с порталом 4 (УПГР);
- площадка обработки вагонов соляным раствором;
- площадка пруда-испарителя №1 для шахт «Восточная Сары-Оба», «Западная Сары-Оба», «Итауыз», «Карашошак».

Существующая площадка карьера «Итауыз» и породные отвалы представляют из себя карьер вытянутой формы с севера на юг, длиной около 2500 м и шириной около 500 м и породные отвалы, расположенные с западной, южной и восточной сторон от существующего карьера.
Существующая перегрузочная площадка в железнодорожный транспорт расположена в юго-восточном направлении от карьера на расстоянии 700 м. Погрузка руды ведется в вагоны, подаваемые тепловозом по существующему железнодорожному пути и отправляется на Жезказганскую обогатительную фабрику. 
Площадка портала 1 расположена внутри карьера «Итауыз» в южной его части. 
Площадка портала 2 расположена внутри карьера «Итауыз» в центральной его части. 
Площадка портала 3 расположена внутри карьера «Итауыз» в северной его части. 
Площадка выездной траншеи с порталом 4 (УПГР) расположена в направлении на север от существующего карьера на расстоянии около 0,7 км. На площадке расположены следующие объекты:
· выездная траншея;
· портал 4;
· породный отвал объёмом 169,0 тыс.м³, высотой 10,0 м;
· отвал плодородно-растительного слоя (ПРС) объёмом 14,0 тыс.м³.
Площадка станции обработки вагонов соляным раствором расположена на железнодорожном переезде в районе площадки ПС-35/6кВ по автодороге ВСО к площадке карьера Итауыз.
Площадка ПС35/6 кВ месторождения «Итауыз» предназначена для подачи электроснабжения, расположена по автомобильной дороге к площадке карьера Итауыз между породными отвалами №7 и №4. 
Пруд-испаритель №1 расположен восточнее существующего карьера «Итауыз» на расстоянии около 8,0 км. 
Ближайшим населённым пунктом является п. Сатпаев (бывший Северный), расположенный на расстоянии около 9 км северо-восточнее от месторождения. Ближайшим городом является г. Сатпаев, с расстоянием до него около 24 км. 
Землепользование рудника «Итауыз» осуществляется на основании Актов на право временного возмездного землепользования:
- Акт на право временного возмездного землепользования № 0617344 от 09.07.2018 года. Целевое назначение земельного участка: для обслуживания объектов карьера Итауз. Кадастровый номер земельного участка – 09-112-025-1035. Площадь землепользования составляет 291,3730га;
- Акт на право временного возмездного землепользования № 0619699 от 04.05.2019 года. Целевое назначение земельного участка: для добычи медьсодержащих руд на месторождении Итауз. Кадастровый номер земельного участка – 09-112-025-1046. Площадь землепользования составляет 528,9053га;
- Акт на право временного возмездного землепользования № 0617343 от 09.07.2018 года. Целевое назначение земельного участка: для обслуживания объектов карьера Итауз. Кадастровый номер земельного участка – 09-112-025-1056. Площадь землепользования составляет 126,0757га;

Атмосферный воздух
Фактически в настоящее время производится отработка запасов участка подземных горных работ (УПГР), которая в соответствии с календарным планом добычи руды намечена по 2030 год. С 2024-2025 годов предусматривались подготовительные работы для создания условий перехода на схему всех запасов месторождения, однако в связи с со сложными горно-геологическими условиями наблюдается отставания от графика производства работ по реализации проектных решений по технологическим процессам схемы отработки всех запасов месторождения. В настоящее время, по схеме отработки всех запасов месторождения работы не начаты. Соответственно в настоящей редакции проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) исключены объекты, разработанные отдельными проектами и фактически не реализованы. 
В соответствии с принятыми проектными решениями по схеме вскрытия и отработки запасов месторождения, от установленных источников загрязнения на период 2027 год в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества 46-ти наименований. Выбрасываемые вещества, в т.ч. обладающие эффектом суммарного вредного воздействия, образуют 7 групп суммаций.
На период установления НДВ на 2027 г., объем выбрасываемых загрязняющих веществ, составит:
· с учетом выбросов от передвижных источников:
- на 2027г. – 304.46644934 тонн; 
· без учета выбросов от передвижных источников:
- на 2027г. – 298.71938934 тонн;
Для месторождения «Итауыз» Жиландинской группы месторождений в 2023 году разработан проект предварительной санитарно-защитной зоны (СЗЗ), на который выдано положительное санитарно-эпидемиологическое заключение №KZ48VBZ00049046 от 23.112023г. Так, в соответствии с проектом для месторождения Итауыз санитарно-защитная зона устанавливается размером 1000 м, которая относится к I классу опасности, для ремонтной мастерсткой PIT-STOP (ремонтный бокс) санитарно-защитная зона устанавливается размером 100 м (IV класс), для пруда-испарителя №1 санитарно-защитная зона принималась аналогично размеру СЗЗ основного производства и составляет 1000 м (I класс). 
Согласно «Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», выданного РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 25 августа 2021 года, по объекту – «месторождение Итауыз филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» определена категория I. 
Расчет уровня загрязнения атмосферы его графическая интерпретация, содержание и формирование таблиц проекта нормативов предельно допустимых выбросов предприятия выполнены с использованием программы «Эра», версия 3.0. Расчет величин концентраций загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы проводился на расчетном прямоугольнике и границе ранее установленной санитарно-защитной зоны (СЗЗ).
Предлагаемые сроки достижения нормативов допустимых выбросов   по ингредиентам определялись уровнем загрязнения воздуха и вкладом каждого источника выброса. Нормативы выбросов разработаны для каждого вредного вещества и групп суммаций, загрязняющих окружающую среду.
По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК с учетом эффекта суммации, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций по которым не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне существующих выбросов.

Отходы 
В период эксплуатации прогнозируется образование 30-ти видов отходов: аккумуляторы отработанные автомобильные, отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанные теплоносители (антифриз и др.), ветошь промасленная, фильтры масляные отработанные, фильтры топливные отработанные, тара из-под лакокрасочных материалов, светильники шахтные головные отработанные, мешкотара полипропиленовая, самоспасатели шахтные отработанные, тара металлическая из-под ГСМ, нефтешлам при зачистке резервуаров, лампы, не содержащие ртуть, шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом цветных металлов, обрезки кабеля, лом абразивных изделий, мешкотара бумажная, древесные отходы, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), строительные отходы, твердые бытовые отходы (ТБО), вмещающая порода.
- опасные отходы – 16 видов (аккумуляторы отработанные автомобильные, отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанные теплоносители (антифриз и др.), ветошь промасленная, фильтры масляные отработанные, фильтры топливные отработанные, тара из-под лакокрасочных материалов, светильники шахтные головные отработанные, мешкотара полипропиленовая,  самоспасатели шахтные отработанные, тара металлическая из-под ГСМ, тара из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ), нефтешлам при зачистке резервуаров, отработанные фильтрующие элементы);
- неопасные отходы – 14 видов (шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом цветных металлов, обрезки кабеля, лом абразивных изделий, отработанные тормозные колодки, строительные отходы, мешкотара бумажная, 
отходы древесины, отработанные лампы, не содержащие ртуть, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), твердые бытовые отходы, вмещающая порода). 
- зеркальные отходы – отсутствуют.
Общий объем образования отходов на 2027 г - 397011,6747 т/год.
Лимит накопления отходов на 2027 г. - 202,6209018 т/год.
Общий объем образования вмещающих пород 2027 г. – 396808 т/год.
Часть вмещающих пород используется для подсыпки автодорог 2027 г. - 9331,2 т/год. Часть вмещающих пород используется для засыпки отработанного карьерного пространства: 2027 г. – 387476,8 т/год.
В соответствии со ст. 336 Кодекса специализированным организациям, занимающимся выполнением работ (оказанием услуг) по переработке, обезвреживанию, удаления и (или) уничтожению опасных отходов необходимо получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона РК «О разрешениях и уведомлениях». 
Исходя из соблюдения природоохранных мероприятий при обращении с отходами, должной системы управления отходами, передачей на восстановление и (или) удаление, определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды можно охарактеризовать как воздействие допустимое.




Сбросы 
Настоящий проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих с шахтными водами (шх. «Итауыз») Жиландинской группы месторождений филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» – «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-Ken ondirisi» в отработанное пространство карьера разработан на 2027 год.
В соответствии с пп. 2) п. 5 статьи 216 ЭК РК, сброс сточных вод в недра запрещается, за исключением отведения карьерных вод в выработанные пространства карьеров и (или) шахт. При этом, очистку сточных вод в указанном случае необходимо осуществлять в соответствии с утвержденными проектными решениями по нефтепродуктам.
С учетом данных требований и производственной необходимостью, в настоящем проекте нормативов допустимых сбросов (НДС) на 2027 год устанавливаются нормативы для отведения шахтных вод месторождения Итауыз в отработанное пространство карьера «Южный Итауыз».
Потенциальным источником поступления нефтепродуктов в дренажную систему шахты «Итауыз» является технологический пост мойки автотранспорта, расположенный в здании «Pit-Stop». В целях исключения рисков загрязнения шахтных вод нефтепродуктами, на данном объекте организована замкнутая система оборотного водоснабжения. Производственные сточные воды от поста мойки не сбрасываются в общую систему шахтного водоотлива, а направляются на очистку в очистное сооружение. После прохождения всех ступеней фильтрации очищенная вода аккумулируется в резервуаре и повторно используется в технологическом цикле мойки автомобилей.
Эффективность локальной очистной установки по очистке сточных вод составляет по взвешенным веществам – до 99,85%, нефтепродуктам – до 99,6%. 
В настоящий момент по месторождению Итауыз имеется экологическое разрешение №KZ43VCZ03459510 от 11.04.2024 г. (приложении 6) с нормативами допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих с шахтными водами в пруд-испаритель №1 в объеме: на 2024 г. – 7803,59538 т/год, 2025 г. – 11079,15561 т/год, на 2026 г. – 11430,74196 т/год.
[bookmark: _GoBack]Настоящим проектом, в 2027 году отвод шахтной воды месторождения Итауыз предусматривается одним водовыпуском в отработанное пространство карьера «Южный Итауыз».
Карьер «Южный Итауыз» представляет собой резервуар изолированного типа, поступающая шахтная вода никуда далее не сбрасывается и не передается, а аккумулируется строго в границах чаши карьера и подвергается испарению под действием природных факторов.
Благодаря замкнутому типу приемника шахтных вод и надежному естественному водоупору, сброс шахтных вод не окажет негативного влияния на окружающую среду. Весь объем поступающих шахтных вод, чей хлоридно-сульфидно-натриевый и хлоридно-натриево-магниевый состав формирует локальный гидрогеохимический фон, будет надежно изолирован и аккумулирован внутри карьерного пространства.
Гидрографическая сеть местоположения месторождения Итауыз слаборазвита, восточнее месторождения, на расстоянии 1,2 км от него располагается верховье речки Жиделисай, а на расстоянии около 9,7 км на северо-восток располагается река Жиланды. В летнее время русло рек почти полностью пересыхает, с водотоком река только в период осенне-весенних паводков.
В соответствии с постановлением акимата области Ұлытау от 20.05.2025 г. № 43/01 «Об установлении водоохранных зон, полос водных объектов области Ұлытау и режима их хозяйственного использования», размер водоохранной зоны для реки Жиланды составляет 500 м, водоохранной полосы – 50-100 м. Для реки Жиделисай в соответствии с постановлением акимата области Ұлытау от 10.04.2025 г. № 35/01 «Об установлении водоохранных зон, полос и режима хозяйственного использования участков рек Жиделисай, Кокдомбак области Ұлытау», размер водоохранной зоны составляет 500 м, водоохранной полосы – 35 м. Таким образом, территория месторождения не входит в водоохранные зоны и полосы водных объектов.
В районе расположения месторождения особо охраняемые природные объекты отсутствуют.
При нормировании сброса шахтной воды месторождения Итауыз в отработанное пространство карьера на 2027 год принят расчетный ДС по результатам анализов шахтной воды за 2023-2025 гг, выполненных аккредитованными лабораториями и прогнозного водопритока.
Нормативы сбросов загрязняющих веществ, поступающих с шахтной водой месторождения Итауыз по водовыпуску в отработанное пространство карьера на 2027 год, составят 757479,43 г/час, 5529,5854 т/год.
Перечень нормируемых веществ, отводимых с шахтной водой по водовыпуску в отработанное пространство карьера соответствует «Перечню загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию», утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 25.06.2021 года №212, и состоит из 17 веществ: хлориды, сульфаты, взвешенные вещества, нитраты, нитриты, азот аммонийный, медь, свинец, железо, цинк, БПКполное, нефтепродукты, бериллий, бор, кадмий, марганец и барий.
Значения для определения величины допустимого сброса в соответствии с п. 56 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 года № 63 приняты по максимальным данным за предыдущие три года (по перспективным, менее благоприятным значениям, известным по ранее согласованным проектам расширения, реконструкции).
Контроль за состоянием подземных вод месторождения Итауыз проводится по организованной сети мониторинговых скважин службой гидрогеолога в соответствии с Рабочим проектом «Организация и ведение мониторинга подземных вод Жиландинской группы месторождений».
Контроль за соблюдением нормативов допустимых сбросов на выпуске сточных вод при сбросе шахтной воды в отработанное пространство карьера осуществляет отдел производственного экологического контроля на основе программы производственного экологического контроля.
Согласно решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 25.08.2021 г., деятельность месторождения Итауыз относится к объектам I категории (приложение 5). Согласно приложению 2 Экологического кодекса РК и «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 июля 2021 года № 246, данный вид деятельности относится к I категории.


