Краткое нетехническое резюме с обобщением информации в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду

Месторождения Восточная Сары-Оба (ВСО) и Западная Сары-Оба (ЗСО), которые входят в состав Жиландинской группы месторождений, расположены на землях г.Сатпаев области Ұлытау. Ближайшими населенными пунктами являются пос. Северный, расположенный на расстоянии около 2,1 км на юго-восток от существующей выездной траншеи и город Сатпаев, с расстоянием до него по автодороге около 32 км.
Месторождения Восточная Сары-Оба и Западная Сары-Оба административно входят в  «Q.I.Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс».
Санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и охраняемые законом объекты (памятники архитектуры и др.) в границах СЗЗ месторождений Восточная Сары-Оба и Западная Сары-Оба  «Q.I.Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» отсутствуют.
От месторождений Восточная Сары-Оба и Западная Сары-Оба в юго-восточном направлении на расстоянии около 1,15 км от крайнего источника предприятия расположена ближайшая жилая зона – пос.Северный.
Согласно календарному плану производительность по добыче руды подземным способом составит на 2027 год – 3500 тыс.т/год.
Землепользование осущ-ся на основании акта:
- Кадастровый номер 25:112:025:1291. Целевое назначение: для добычи медьсодержащих руд на месторождениях Жиландинской группы.  Площадь: 321,5965 га. Право временного возмездного долгосрочного землепользования. Сроком до 31.12.2030г.
Атмосферный воздух
Вскрытие запасов шахтного поля осущ-ся двумя существующими выездными траншеями, двумя центральными (доставочно-транспортным и конвейерным) уклонами, двумя фланговыми вентиляционными уклонами, вентиляционными восстающими «Воздухоподающий центральный», «Воздухоподающий северный 1» и «Воздухоподающий северный 2», существующим стволом «Вентиляционный вспомогательный 1» и стволами «Воздухоподающий- клетевой» и «Вентиляционный вспомогательный 2».
Исходя из глубины разработки, запасы месторождения Западная Сары-Оба распределены - I очередь отработки - ниже гор. -100 м и II очередь отработки - выше гор. -100 м.
Для проект-я приняты запасы I-очереди отработки.
Исходя из горно-геологических и горнотехнических условий разработки, рассмотрен след. вариант схемы вскрытия (ЗСО):
- вскрытие запасов месторож. осущ-ся Вентиляционным стволом, доставочно-транспортным уклоном 2, вент. уклоном и рудными гор-ми. Рудные горизонты между собой соед-ся транспортными съездами для передв-я самоходн. оборуд-я. Трансп-ка руды и породы с рудных гор. осущ-ся до рудоспусков. Руда по рудоспускам поступает на конвейерный штрек и конвейер. транспортом через шх. «ВСО» выдается на повер-ть.
Произв-ть рудника принята: 2027г.-3500 тыс.т/год.
На период разработки данного проекта нормативов эмиссий на 2027г. изменения в технологических процессах не планируются. 
На 2027 г. уст-о 30 источников загрязнения атмосферного воздуха, из них 6 организованных, 24 неорганизованных.
От уст-х источников выбрасываются след.ЗВ (с учетом автотранспорта): железа оксид (3кл), марганец и его соединения (2 кл), азота диоксид (2кл), азота оксид (2кл), углерод (3кл), серы диоксид (3кл),  сероводород (2кл), углерода оксид (4кл), фтористые газообразные соединения (2кл), фториды неорганические плохо растворимые (2кл), диметилбензол (ксилол) (3кл), толуол (3кл), бутан-1-ол (3кл), этанол (4кл), 2-этоксиэтанол, бутилацетат (4кл), проп-2-ен-1-аль (2кл), формальдегид (2кл), пропан-2-он (4кл), бензин (4кл), керосин, масло минеральное, уайт-спирит, углеводороды предельные С12-С19 (4кл), эмульсол, взвешенные частицы (3кл), пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (3кл), пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния (3кл).
Общий нормативный выброс вредных веществ (без учета выбросов ДВС):
2027г. – 962,226161367т/год.
Размер СЗЗ месторождений ВСО и ЗСО составляет не менее 1000 м.
Согласно решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 25.08.2021 года деятельность месторождений ВСО и ЗСО относится к объектам I категории.
В 2024 г. для месторождений ВСО и ЗСО разработан проект обоснования предварительной (расчетной) СЗЗ. Проект выполнен в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2). На проект обоснования предварительной (расчетной) СЗЗ получено санитарно-эпидемиологическое заключение №KZ73VBZ00051506 от 28.02.2024 г., выданное РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Ұлытау Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан».

Отходы 
В период эксплуатации прогнозируется образование 32-х видов отходов: отработанные свинцовые аккумуляторы (автомобильные), отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанные теплоносители (антифриз и др.), фильтры промасленные отработанные, фильтры топливные отработанные, ветошь промасленная, светильники шахтные головные отработанные, самоспасатели шахтные отработанные, мешкотара из-под взрывчатых веществ, тара металлическая из-под ГСМ, тара из-под лакокрасочных материалов,  шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом цветных металлов, отработанные тормозные колодки, лом абразивных изделий, иловый осадок, золошлаковые отходы, отработанная конвейерная лента, отработанная тара из-под реагентов (комплексонов), отходы медпункта, лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), смет с территории, пищевые отходы, твердые бытовые отходы, вмещающая порода.
- опасные отходы – 13 видов (отработанные свинцовые аккумуляторы (автомобильные), отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанные теплоносители (антифриз и др.), фильтры промасленные отработанные, фильтры топливные отработанные, ветошь промасленная, светильники шахтные головные отработанные, самоспасатели шахтные отработанные, мешкотара из-под взрывчатых веществ, тара металлическая из-под ГСМ, тара из-под лакокрасочных материалов);
- неопасные отходы – 19 видов (шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом цветных металлов, отработанные тормозные колодки, лом абразивных изделий, иловый осадок, золошлаковые отходы, отработанная конвейерная лента, отработанная тара из-под реагентов (комплексонов), отходы медпункта, лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), смет с территории, пищевые отходы, твердые бытовые отходы, вмещающая порода). 
- зеркальные отходы – отсутствуют.
Общий объем образования отходов на 2027 г - 287141,315854т/год.
Лимит накопления отходов на 2027 г. - 2399,903354т/год.
Общий объем образования вмещающих пород 2027 г. – 284559,6 т/год.
Часть вмещающих пород будет использоваться на закладку в отработанные пустоты шахт (97531,2 т/год), часть вмещающих пород будет использоваться для отсыпки дорог (10836,8 т/год).
[bookmark: _GoBack]Лимит захоронения отходов на 2027 г. - 176191,6 т/год.
В соответствии со ст. 336 Кодекса специализированным организациям, занимающимся выполнением работ (оказанием услуг) по переработке, обезвреживанию, удалению и (или) уничтожению опасных отходов необходимо получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона РК «О разрешениях и уведомлениях». 

Исходя из соблюдения природоохранных мероприятий при обращении с отходами, должной системы управления отходами, передачей на восстановление и (или) удаление, определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды можно охарактеризовать как воздействие допустимое.


Сбросы 
Настоящий проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих с шахтными водами (шх. «Восточная Сары-Оба», «Западная Сары-Оба») Жиландинской группы месторождений филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» – «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-Ken ondirisi» в отработанное пространство карьера разработан на 2027 год.
В соответствии с пп. 2) п. 5 статьи 216 ЭК РК, сброс сточных вод в недра запрещается, за исключением отведения карьерных вод в выработанные пространства карьеров и (или) шахт. При этом, очистку сточных вод в указанном случае необходимо осуществлять в соответствии с утвержденными проектными решениями по нефтепродуктам.
С учетом данных требований и производственной необходимостью, в настоящем проекте нормативов допустимых сбросов (НДС) на 2027 год устанавливаются нормативы для отведения шахтных вод месторождений Восточная Сары-Оба и Западная Сары-Оба в отработанное пространство карьера «Западная Сары-Оба».
Потенциальным источником поступления нефтепродуктов в дренажную систему шахт «Восточная Сары-Оба» и «Западная Сары-Оба» является пункт мойки автомашин, расположенный в подземном ремонтном пункте для самоходного оборудования. В целях исключения рисков загрязнения шахтных вод нефтепродуктами, на данном объекте организована замкнутая система оборотного водоснабжения. Производственные сточные воды от пункта мойки не сбрасываются в общую систему шахтного водоотлива, а направляются на очистку в очистное сооружение. После прохождения всех ступеней фильтрации очищенная вода аккумулируется в резервуаре и повторно используется в технологическом цикле мойки автомобилей.
Эффективность локальной очистной установки по очистке сточных вод составляет по взвешенным веществам – 99,85%, нефтепродуктам – 96,4%.
В настоящий момент по месторождениям Восточная Сары-Оба и Западная Сары-Оба имеется экологическое разрешение на 2025-2026 гг. №KZ16VCZ03776313 от 05.11.2024 г. с нормативами допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих с шахтными водами в пруд-испаритель №1 (приложении 6) в объеме: на 2025 г. – 2315486,44 г/час, 16903,051 т/год, на 2026 г. – 3578693,28 г/час, 26124,46102 т/год.
Настоящим проектом, в 2027 году объединенный отвод шахтных вод месторождений ВСО и ЗСО (из-за подключения коллектора шахтных вод шахты «Западная Сары-Оба» к коллектору шахты «Восточная Сары-Оба») предусматривается через водовыпуск в отработанное пространство карьера «Западная Сары-Оба».
Карьер «Западная Сары-Оба» представляет собой резервуар изолированного типа, поступающая шахтная вода никуда далее не сбрасывается и не передается, а аккумулируется строго в границах чаши карьера и подвергается испарению под действием природных факторов.
Благодаря замкнутому типу приемника шахтных вод и надежному естественному водоупору, сброс шахтных вод не окажет негативного влияния на окружающую среду. Фактическое наличие стабильного водного горизонта в чаше карьера в настоящее время подтверждает надежность природного водоупора. Весь объем поступающих загрязнений, формирующих природный гидрогеохимический фон и сопутствующий состав шахтного водопритока, будет полностью изолирован и аккумулирован внутри карьерного пространства.
Гидрографическая сеть района расположения месторождений слаборазвита, на территории отсутствуют водотоки, даже пересыхающие. На расстоянии около 3,0 км в восточном направлении от промышленных объектов промплощадки месторождения Восточная Сары-Оба и в 7,4 км в восточном направлении от промышленных объектов промплощадки месторождения Западная Сары-Оба протекает река Жиланды. В летнее время русло реки почти полностью пересыхает, с водотоком река только в период осенне-весенних паводков.
В соответствии с постановлением акимата области Ұлытау от 20.05.2025 г. № 43/01 «Об установлении водоохранных зон, полос водных объектов области Ұлытау и режима их хозяйственного использования», размер водоохранной зоны для реки Жиланды составляет 500 м, водоохранной полосы – 50-100 м. Таким образом, месторождения Восточная Сары-Оба и Западная Сары-Оба не входят в водоохранную зону и полосу реки Жиланды.
В районе расположения месторождений особо охраняемые природные объекты отсутствуют.
При нормировании сброса шахтных вод месторождений Восточная Сары-Оба и Западная Сары-Оба в отработанное пространство карьера на 2027 год принят расчетный ДС по результатам анализов шахтной воды, выполненных аккредитованными лабораториями и прогнозного водопритока.
Нормативы сбросов загрязняющих веществ, поступающих с шахтными водами месторождений ВСО и ЗСО по водовыпуску в отработанное пространство карьера на 2027 год, составит 1268512,41 г/час, 9259,198332 т/год.
Перечень нормируемых веществ, отводимых по водовыпуску с шахтными водами в отработанное пространство карьера соответствует «Перечню загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию», утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 25.06.2021 года №212, и приняты по 17-ти нормируемым показателям – хлориды, сульфаты, взвешенные вещества, нитраты, нитриты, азот аммонийный, медь, свинец, железо, цинк, БПКполное, нефтепродукты, бериллий, бор, кадмий, марганец, барий. 
Расчетные условия для определения величины допустимого сброса в соответствии с п. 74 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 года № 63 приняты по максимальным значениям фактических данных (по загрязняющим веществам фонового состояния карьерных и (или) шахтных вод) за предыдущие три года.
Контроль за состоянием подземных вод месторождений ВСО и ЗСО проводится по организованной сети мониторинговых скважин службой гидрогеолога в соответствии с Рабочим проектом «Организация и ведение мониторинга подземных вод Жиландинской группы месторождений».
Контроль соблюдения нормативов допустимых сбросов на выпуске сточных вод при сбросе шахтных вод в отработанное пространство карьера, осуществляет отдел производственного экологического контроля на основе программы производственного экологического контроля.
Согласно решений по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, деятельность месторождений Восточная Сары-Оба и Западная Сары-Оба относятся к объектам I категории (приложение 5). Согласно приложению 2 Экологического кодекса РК и «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 июля 2021 года № 246, данный вид деятельности относится к I категории.

