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Наименование и местоположение объекта: Месторождения Саякской группы (Саяк-I, Саяк-II, Тастау (Саяк III), Саяк-IV Медный) расположены на территории Актогайского района, Карагандинской области в 180 км к востоку от города Балхаш и в 40 км к северу от озера Балхаш. 
Наименование и адрес юридического лица: Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi». Почтовый индекс 100300, РК, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Абая, 1.
Реквизиты предприятия:
БИН 140 641 022 293
Вид основной деятельности по ОКЭД: Основной вид деятельности месторождения – проведение добычи медных руд открытым и подземным способом. 
Количество промплощадок и их адреса: 
В Саякскую группу месторождений медных руд входят Саяк-I, Саяк-II и Тастау (Саяк III), Саяк-IV Медный. Месторождение является структурным подразделением филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» – «Balqash Tau-ken ondirisi» и расположено на территории Актогайского района Карагандинской области.
Месторождение Саяк-I
Отработка запасов месторождения предусмотрена подземным способом. Очистные (добычные) работы по отработке запасов осуществляются по существующим, действующим горным выработкам. 
Работы по отработке запасов осуществляются с проведением полного комплекса работ, включающих в себя: буровые работы для заложения технологических скважин и шпуров, взрывные работы для отбойки руды и породы, выемочно-погрузочные работы, транспортные работы по транспортировке руды, вмещающей породы.
Месторождение Саяк-II
Запасы участков Саяк-II «Западный», Саяк-II «Центральный» и Саяк-II «Восточный» отрабатывались одноименными карьерами «Саяк-II Западный», «Саяк-II Центральный» и «Саяк-II Восточный» в период 1976-1985 годы открытым способом. Также на участке Саяк-II «Восточный» карьер 2, в период 2008-2009 гг. проводились подземные горные работы. 
Подземная отработка запасов месторождения Саяк-II предусматривается участком Саяк-II «Восточный».
Месторождение Тастау (Тастау, Саяк-III)
Отработка запасов месторождения Тастау (участки Тастау и Саяк-III), проводились подземным способом. На период 2027-2028 гг. отработка запасов месторождения не предусмотрены.
Месторождение Саяк-IV "Медный" (Саяк-III Западный, Касымбекский блок и Саяк-IV Медный)
Очистные (добычные) работы осуществляются буровзрывным способом, с применением комплекса самоходного оборудования на дизельном ходу: для бурения скважин и шпуров – бурильные машины производства Sandvik (Sandvik DL 420-10 (Solo 7-15F), Sandvik DD 420-60) [примечание: возможно использование другого аналогичного оборудования, соответствующего заявленным характеристикам принятых к проектированию]. Технологически используется «мокрый» способ бурения, применяемое буровое оборудование использует встроенную систему смачивания и увлажнения горной массы, с эффективностью пылеподавления не менее 85%), при этом наряду с пылеподавлением, мокрое бурение имеет другие преимущества – большая скорость бурения и уменьшение поломок бура, по сравнению с сухим бурением.

Ближайшим населенным пунктом является п. Саяк, расположенный южнее от месторождений Саякской группы, на расстоянии около 8,5 км по прямой и в 1,2 км западнее от промплощадки пос. Саяк.
Саякская группа месторождений медных руд находится в недропользовании ТОО «Корпорация Казахмыс» по контракту № 243 от 18.09.1998 г.
Земли, на которых располагается месторождение, сельскохозяйственного значения не имеют.

НДВ
На данный момент отработка Саякской группы месторождений медных руд (месторождения Саяк-I, Саяк-II, Тастау (Саяк III) и Саяк-IV Медный) осуществляет свою производственную деятельность на основании заключения государственной экологической экспертизы от 28.01.2019 года № KZ47VCY00209534 на материалы ОВОС к Плану горных работ отработки Саякской группы месторождений медных руд (месторождения Саяк-I, Саяк-II, Тастау (Саяк III) и Саяк-IV Медный).  
Настоящий НДВ разработан исключительно в связи с окончанием срока действия действующего экологического разрешения на эмиссии в окружающую среду и необходимостью получения нового экологического разрешения на воздействие на период 2027–2028 гг.
Изменения, предусмотренные настоящим проектом, не связаны с корректировкой технологического процесса, применяемого оборудования, производственной мощности объекта, видов используемого сырья, технологических решений либо иных параметров, которые могли бы привести к изменению характера и уровня воздействия на окружающую среду и могли бы быть отнесены к существенным изменениям видов деятельности в соответствии со статьей 65 Экологического кодекса Республики Казахстан.
Намечаемая деятельность предусматривает подземную разработку месторождений Саякской группы в пределах предоставленных горных отводов.
		Размеры объектов недропользования определяются границами предоставленных горных отводов. Площадь горного отвода Саяк-I составляет 6,68 км², участков Тастау и Саяк-III-1,53 км², Саяк-II-2,84 км², Саяк-IV медный-2,44 км². Глубина горного отвода Саяк-I составляет 550 м, глубина отработки Саяк-II-150 м, Саяк-IV медный - 260 м.
		В соответствии с календарным планом ведения горных работ максимальная годовая производительность на 2027-2028гг. составляет:
· Саяк-I — 711,8 тыс. т товарной руды/год;
· Саяк-II — 331,2 тыс. т товарной руды/год;
· Саяк-IV Медный, Саяк-3 Западный и Касымбекский блок — 657,0 тыс. т товарной руды/год.
		Суммарная максимальная годовая производительность составляет 1700,0 тыс. т товарной руды.
		Продукцией намечаемой деятельности является товарная медная руда, получаемая в результате подземной разработки месторождений. Характеристика продукции определяется объемом добываемой товарной руды и содержанием меди (Cu). Согласно календарному плану, в 2027 году предусматривается добыча 1700,0 тыс. т товарной руды при среднем содержании меди 0,95 %, что соответствует 16 150 т меди. В 2028 году предусматривается добыча 1700,0 тыс. т товарной руды при среднем содержании меди 0,93 %, что соответствует 15 810 т меди.
		Отработка месторождений осуществляется подземным способом. Для проведения горных выработок и отбойки рудного тела предусматривается буровзрывная технология с применением промышленных взрывчатых веществ. Бурение шпуров и скважин осуществляется в соответствии с принятой технологической схемой ведения подземных горных работ.
По действующим ЭРВ на 2026 г. выбросы по руднику Саяк составляют 164,5536472т (по основному производству) и 39,49672060т (по вспомогательным объектам), суммарный объем выбросов по двум разрешениям составляет 204,0503678 т/г. Так, согласно настоящему проекту НДВ общие выбросы ЗВ на 2027 г.-203.487727542т, на 2028 г. - 203.095636342 т, что свидетельствует о снижении выбросов ЗВ по предприятию.
Таким образом, настоящим НДВ не предусматриваются существенные изменения вида деятельности, указанные в статье 65 Экологического кодекса Республики Казахстан. Напротив, основные показатели воздействия на окружающую среду уменьшаются, что подтверждает отсутствие оснований для проведения оценки воздействия на окружающую среду.
На 2027-2028гг. общее количество источников, загрязняющих атмосферу, на месторождениях Саякской группы месторождений, учтенных данным проектом, составляет 50 источников загрязнения атмосферного воздуха, из них 6 организованных, 44 неорганизованных.
От установленных источников загрязнения на период 2027-2028 гг. в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества 34-х наименований, в т.ч. обладающие эффектом суммарного вредного воздействия, и образующие 6 групп суммаций.
Основными загрязняющими веществами выбрасываемыми в атмосферу являются: Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Хром, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод (Сажа), Сера диоксид, Сероводород, Углерод оксид, Фтористые газообразные соединения, Фториды неорганические плохо растворимые, Смесь углеводородов предельных С1-С5, Смесь углеводородов предельных С6-С10, Пентилены, Бензол, Диметилбензол, Метилбензол, Этилбензол, Бенз/а/пирен, Бутан-1-ол, Этанол, 2-Этоксиэтанол, Бутилацетат, Формальдегид, Пропан-2-он, Керосин, Масло минеральное нефтяное, Уайт-спирит, Алканы С12-19, Взвешенные частицы, Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния, Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом, Пыль древесная, Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин.
На период установления НДВ на 2027-2028 гг, объем выбрасываемых загрязняющих веществ, составит:
-с учетом выбросов от передвижных источников:
- на 2027г. – 237.764317542т; 
- на 2028г. – 237.372226342т. 
-без учета выбросов от передвижных источников:
- на 2027г. – 203.487727542т;
- на 2028г. – 203.095636342т.
Для систематизации и удобства пользования документацией, а также резервирования нумерации для вновь вводимых источников по Саякской группе месторождений, была принята следующая нумерации, соответствующая порядковым номерам рудников (месторождений):
	Саяк-I: организованные – 0101, неорганизованные – 6101;
	Саяк- II: организованные – 0201, неорганизованные – 6201;
	Тастау: организованные – 0301, неорганизованные – 6301;
	Саяк- IV: организованные – 0401, неорганизованные – 6401.
Размеры санитарно-защитных зон принимались по санитарно-эпидемиологическому заключению № KZ00VBZ00063102 от 17.03.2025г. на проект предварительной (расчетной) санитарно-защитной зоны для рудника «Саяк» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» ПО «Балхашцветмет». 
Так, в соответствии с проектом размер санитарно-защитной зоны составляет по месторождениям Саяк-I, Саяк-II и Тастау, не менее 1000 м, как для производства по добыче полиметаллических (свинцовых, ртутных, мышьяковых, бериллиевых, марганцевых) руд и отвалы, хвостохранилища и шламонакопители при добыче цветных металлов» (I класс опасности), по месторождению Саяк-IV, не менее 500 м как для «производства по добыче руд металлов и металлоидов шахтным способом, за исключением свинцовых руд, ртути, мышьяка и марганца» (II класс опасности), для площадки АБК пос. Саяк (вспомогательные объекты, в т.ч. склад ГСМ) СЗЗ принимается размером не менее 100 м (IV класс опасности).
Месторождение Саяк, согласно п.п. 3.1 п.1 раздела 1 приложения 2 ЭК РК от 02.01.2021 г № 400-VI ЗРК: «добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых», относится к объектам I категории. Прилагается решение по присвоению 1 категории от 03.09.2021 года (приложение 4).
Промплощадка АБК пос. Саяк (вспомогательные объекты, в т.ч. склад ГСМ), согласно Решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 25.08.2021г. относится к объектам 3 категории. Для вспомогательных объектов рудника "Саяк" имеется Разрешение на эмиссии в окружающую среду №KZ84VDD00123123 от 18.07.2019 г.

НДС 
Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусматривается привозной водой, вся шахтная вода, после предварительной очистки (отстаивание в зумпфе) будет использоваться на полив дорог и отвалов, на технологические нужды. 
Расстояние до ближайшего водного объекта – реки Ащиозек (сол.), расположенной в северо-западном направлении, составляет около 27,0 км. Озеро Балхаш располагается с южной стороны на расстоянии 38,5 км. Территория рудника не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов.
Водоснабжение на хозпитьевые и противопожарные нужды предусматривается привозной водой. Организация ТОО «Корпорация Казахмыс» заключила договор №Р1100402290 от 29.01.2026 г. на предоставление услуг водоснабжения и/или водоотведения (поставщик ТОО «Балхаш Су») согласно которому разрешенный объем питьевой воды составляет 15 360 м3/год. 
Источником образования шахтных вод являются подземные воды (шахтные), поступающие в горные выработки рудника Саяк в процессе ведения горных работ. В ходе откачки воды из горных выработок на поверхность, шахтные воды проходят предварительную очистку и осветление в зумпфе и накопителях-отстойниках, после чего используются на технологические нужды рудника. Использование шахтных вод может производиться на любом этапе, как в шахте, так и на поверхности, в зависимости от технологических нужд предприятия. Эффективность очистки вод от взвешенных веществ в накопителях-отстойниках, в том числе зумпфах, в среднем составляет 60-80 %.
Таким образом, в период отработки 2027-2028 гг. планируется шахтный водоприток Саякской группы месторождений Медных руд в объеме 258 690 м3/год (данный водоприток меньше, чем в согласованном ранее ОВОС к ПГР от 24.01.2019 г. № KZ21VCY00209517).
Общее водопотребление по м. Саяк составит в 2027-2028 гг. – 274 050 м3/год, из них:
- хоз.-питьевые нужды – 15 360 м3/год (привозная) по договору;
- технологич. нужды (бурение шпуров с промывкой, бурение скважин, орошение забоев) – 219000 м3/год (шахтн. воды), а именно расход воды на технологические нужды составляет 600 м³/сут. При круглогодичном режиме работы (365 дней в году) годовой объём водопотребления составляет 219 000 м³/год;
- полив дорог и отвалов – 39690 м3/год, (шахтн. воды).
Пылеподавление отвалов
Площадь рабочей части отвалов, где непосредственно ведутся бульдозерные работы в среднем составляет F= 42500 м2.
Расход воды составляет 1,5 л/м2. Периодичность орошения – 2 раза в сутки.
Расход воды для территории отвалов составит: 
Q = 42 500 х 1,5 х 2 = 127 500 л/сут = 127,5 м3/сут.
Годовой расход воды: 
Q = 127,5 х 180 = 22 950 м3/год.
Пылеподавление автодорог
Площадь дороги от места разработки до места складирования отвалов в среднем составляет F= 31 000 м2.
Расход воды составляет 1,5 л/м2. Периодичность орошения – 2 раза в сутки.
Расход воды для автодорог составит:
Q = 31 000 х 1,5 х 2 = 93 000 л/сут = 93 м3/сут.
Годовой расход воды: 
Q = 93,0 х 180 = 16 740 м3/год.
Общий годовой расход воды для пылеподавления отвалов и автодорог: 
Q = 22 950 + 16740 = 39 690 м3/год.

Водоотведение в 2027-2028 гг. при отработке Саякской группы месторождений медных руд: хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в выгреб и по мере наполнения выгреба производится вывоз стоков специализированными машинами, по договору с соответствующей организацией, максимальный объем согласно договору №Р1100402290 от 29.01.2026 г. составляет 12 994 м3/год.
Шахтные воды после предварительной очистки полностью используются на технологические нужды предприятия (бурение шпуров с промывкой, бурение скважин, орошение забоев, подавление очагов пылеобразования, а также пылеподавление дорог и отвалов) в объеме 258 690 м3/год.
В связи с чем сброс в водный объект, на рельеф местности не предусматривается. Нормативы допустимых сбросов не устанавливаются.

ПУО
Отходы образуются в ходе осуществления хозяйственной деятельности предприятия. Количество образующихся отходов зависит от продолжительности проведения работ, объемов исходного сырья и материалов, задействованных в работах. 

Характеристика технологических процессов предприятия как источников образования отходов в период эксплуатации (2027-2028 гг.)
Процесс эксплуатации сопровождается образованием следующих видов отходов:
1. Отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы (неразобранные с электролитом)
2. Отработанное моторное масло
3. Отработанное трансмиссионное масло
4. Отработанное гидравлическое масло
5. Отработанное индустриальное масло;
6. Отработанная охлаждающая жидкость
7. Отработанные масляные фильтры
8. Отработанные топливные фильтры
9. Шины автомобильные отработанные
10. Фильтры воздушные отработанные
11. Отработанные тормозные колодки
12. Промасленная ветошь
13. Тара из-под лакокрасочных материалов
14. Тара металлическая из-под ГСМ
15. Нефтешлам при зачистке резервуаров
16. Отходы офисной техники и другого электронного оборудования
17. Отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники
18. Лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть
19. Мешкотара полипропиленовая
20. Огарки сварочных электродов
21. Лом черных металлов
22. Лом цветных металлов
23. Светильники шахтные головные отработанные 
24. Отработанные шахтные самоспасатели
25. Использованная спецодежда и обувь
26. Отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ);
27. Строительные отходы
28. Отходы древесины
29. Твердые бытовые отходы
30. Вмещающая порода

В период эксплуатации (2026-2031 гг.) прогнозируется образование 33-х видов отходов: аккумуляторы отработанные автомобильные, отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанное индустриальное масло, отработанное трансформаторное масло, отработанные теплоносители (антифриз и др.), ветошь промасленная, фильтры промасленные отработанные, фильтры топливные отработанные, тара из-под лакокрасочных материалов, светильники шахтные головные отработанные с аккумулятором, мешкотара полипропиленовая, отработанные шахтные самоспасатели, тара металлическая из-под ГСМ, нефтешлам при зачистке резервуаров, отходы офисной техники и другого электронного оборудования, отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники, пыль абразивно-металлическая, медицинские отходы, шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом цветных металлов, лом абразивных изделий, отработанные тормозные колодки, отходы труб поливинилхлоридных, отработанные лампы, не содержащие ртуть, строительные отходы, смет с территории, твердые бытовые отходы, вмещающая порода.
- опасные отходы –  20 видов (аккумуляторы отработанные автомобильные, отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанное индустриальное масло, отработанное трансформаторное масло, отработанные теплоносители (антифриз и др.), ветошь промасленная, фильтры промасленные отработанные, фильтры топливные отработанные, тара из-под лакокрасочных материалов, светильники шахтные головные отработанные с аккумулятором, мешкотара полипропиленовая, отработанные шахтные самоспасатели, тара металлическая из-под ГСМ, нефтешлам при зачистке резервуаров, отходы офисной техники и другого электронного оборудования, отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники, пыль абразивно-металлическая, медицинские отходы);
- неопасные отходы – 13 видов (шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом цветных металлов, лом абразивных изделий, отработанные тормозные колодки, отходы труб поливинилхлоридных, отработанные лампы, не содержащие ртуть, строительные отходы, смет с территории, твердые бытовые отходы, вмещающая порода). 
- зеркальные отходы – отсутствуют.

В соответствии с Правилами разработки программы управления отходами, утвержденными Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318, «приоритетные виды отходов – это виды отходов, предотвращение образования и увеличение доли восстановления, которых в рамках планового периода будет более эффективно с точки зрения снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду». Плановый период Программы – 2027-2028 гг. 
Приоритетными видами отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов на предприятии являются:
- Мешкотара полипропиленовая (опасные);
- Тара металлическая из-под ГСМ (опасные);
- Нефтешлам при зачистке резервуаров (опасные);
- Твердо-бытовые отходы (неопасные);
- Вмещающие породы (неопасные).

Мешкотара полипропиленовая.
Применяются следующие мероприятия по обращению: 10% от ежегодного объема образования мешкотары полипропиленовой подлежат повторному использованию на собственные нужды предприятия, в соответствии с п.2 ст.329 ЭК РК.
Накопление мешкотары полипропиленовой осуществляется в металлическом контейнере, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору.
Тара металлическая из-под ГСМ.
Применяются следующие мероприятия по обращению: 10% от ежегодного объема образования тары металлической из-под ГСМ подлежат повторному использованию на собственные нужды предприятия, в соответствии с п.2 ст.329 ЭК РК.
Накопление тары металлической из-под ГСМ осуществляется на специально отведенной площадке на открытой бетонированной площадке, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) «Balqash Tau-ken ondirisi» с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.
Нефтешлам при зачистке резервуаров.
Применяются следующие мероприятия по обращению: 5% от ежегодного объема образования нефтешлама при зачистке резервуаров подлежат повторному использованию на собственные нужды предприятия, в соответствии с п.2 ст.329 ЭК РК.
Накопление нефтешлама при зачистке резервуаров осуществляется в металлической емкости (бочке), вместимостью 200 л на территории склада ГСМ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору.
Твердые-бытовые отходы.
Применяются следующие мероприятия по обращению с твердо-бытовыми отходами (ТБО): накопление ТБО и раздельная сортировка. Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. После накопления мокрой фракции твердых бытовых отходов в контейнере при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, передается сторонней специализированной организации по договору. Сухая фракция твердых бытовых отходов после накопления, но не более 6 месяцев, передается сторонней специализированной организации по договору.
На территории предприятия осуществляется раздельный сбор следующих компонентов ТБО: отходы бумаги, картона; отходы пластмассы; пластика; пищевые отходы; отходы стекла; металлы; древесина; резина (каучук). В соответствии с п.2 ст.333 ЭК РК, ТБО являются отходами, которые могут утратить статус отходов и перейти в категорию вторичных ресурсов. Заказчиком будут заключены договора на передачу вторичного сырья специализированным организациям для дальнейшей переработки.
Вмещающие породы.
Учитывая требование «Типового перечня мероприятий по охране окружающей среды» раздела 7 «Обращение с отходами» п. 1 «Переработка хвостов обогащения, вскрышных и вмещающих пород, использование их в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных нарушенных и загрязненных земель, закладки во внутренние отвалы карьеров и отработанные пустоты шахт, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений» Приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК, часть вмещающих пород от общего ежегодного объема образования подлежит вывозить во внутришахтные выработанные пространства для заполнения пустот.
В ходе реализации Программы управления отходами на предприятии должны быть обеспечены учёт и соблюдение следующих принципов:
 связь технологических, организационных и экономических условий.
 все аспекты Программы - экономические, социальные и организационные, должны обеспечить комплексный подход, взаимно дополнять и усиливать друг друга. 
В период эксплуатации прогнозируется образование 30-и видов отходов: отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы (неразобранные с электролитом), отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанное индустриальное масло, отработанная охлаждающая жидкость, фильтры масляные отработанные, фильтры топливные отработанные, шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, отработанные тормозные колодки, промасленная ветошь, тара из-под лакокрасочных материалов, тара металлическая из-под ГСМ, нефтешлам при зачистке резервуаров, отходы офисной техники и другого электронного оборудования, отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники, отработанные лампы, не содержащие ртуть, мешкотара полипропиленовая, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом цветных металлов, светильники шахтные головные отработанные, отработанные шахтные самоспасатели, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), строительные отходы, отходы древесины, твердые бытовые отходы, вмещающая порода.
- опасные отходы – 17 видов (отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы (неразобранные с электролитом), отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанное индустриальное масло, отработанная охлаждающая жидкость, ветошь промасленная, фильтры масляные отработанные, фильтры топливные отработанные, тара из-под лакокрасочных материалов, светильники шахтные головные отработанные, мешкотара полипропиленовая, отработанные шахтные самоспасатели, тара металлическая из-под ГСМ, нефтешлам при зачистке резервуаров, отходы офисной техники и другого электронного оборудования, отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники).
- неопасные отходы – 13 видов (шины автомобильные отработанные, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), фильтры воздушные отработанные, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом цветных металлов, отработанные тормозные колодки, отработанные лампы, не содержащие ртуть, строительные отходы, отходы древесины, твердые бытовые отходы (ТБО), вмещающая порода).
- зеркальные отходы – отсутствуют.
Лимит накопления отходов на период отработки запасов рудника Саяк на 2027-2028 год составит 798,6817576 т/год. Из них: опасные отходы 173,487828 т/год, неопасные отходы – 625,1939296 т/год.
Общий объем образования вмещающих пород: 2027 г – 63711,2 т, 2028 г – 43786,82 т. Лимит захоронения вмещающих пород составит: 2027 г. – 33448,38 т, 2028 г. – 13524 т. 
Часть вмещающих пород используется для заполнения пустот во внутришахтных выработанных пространствах: 2027-2028 гг. – 30262,82 т/год. 


Общее количество отходов, образующихся на период эксплуатации (2027-2028 гг.), составляет:
- на 2027 г. - 64512,4412576 т
- на 2028 г. - 44588,0612576 т.

В соответствии со ст. 336 Кодекса специализированным организациям, занимающимся выполнением работ (оказанием услуг) по переработке, обезвреживанию, удалению и (или) уничтожению опасных отходов необходимо получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона РК «О разрешениях и уведомлениях». 
Исходя из соблюдения природоохранных мероприятий при обращении с отходами, должной системы управления отходами, передачей на восстановление и (или) удаление, определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды можно охарактеризовать как воздействие допустимое.
