КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Месторождение Амангельды в административном отношении находится в пределах Таласского и Мойынкумского района Жамбылской области Республики Казахстан.

Месторождение Амангельды расположено в 170 км к северу от города Тараз и в 70 км к северо-востоку от месторождения азотно-гелиевого газа Ушарал-Кемпиртюбе. (рисунок 1).

Географически оно расположено в юго-западной части песков Мойынкум, которые в рассматриваемом районе занимают междуречье Чу и Таласа, с юго-запада примыкает предгорная равнина Малого Каратау, являющегося ветвью Большого Каратау. 

Взаиморасположение объекта и граничащих с ним характерных объектов – жилых массивов, промышленных зон, лесов, сельскохозяйственных угодий, транспортных магистралей, селитебных территорий, зон отдыха, территории заповедников, ООПТ, музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов отдыха и т. д. : месторождение Амангельды в целом находится в пределах Таласского и Мойынкумского районов Жамбылской области Республики Казахстан, в 170 км к северу от города Тараз, вдали от жилых массивов, промышленных зон, лесов, сельскохозяйственных угодий, транспортных магистралей, селитебных территорий, зон отдыха, территории заповедников, ООПТ, музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов отдыха. Ближайший населенный пункт - село Ойык находится в 70 км к югу, у р. Талас. 

Асфальтированная шоссейная дорога соединяет областной центр Тараз с селами Акколь, Ойык и Уланбель.

Непосредственно через площадь Амангельды проходит с юго-востока (от Жамбылской ГЭС) на северо-запад высоковольтная линия электропередач (ЛЭП) районного значения.

Рельеф местности слабо холмистого характера с перепадом высот менее 50 м на 1 км. Естественный уклон поверхности с востока на запад 0,001-0,006.

Район расположения предприятия характеризуется сейсмичностью 6 баллов и относится к 1 климатическому району 1В подрайону (СНиП РК 2.04-01-2001).

Основное занятие у населения – животноводство, особенно овцеводство и каракулеводство.

Естественные поверхностные водные объекты в районе проведения работ отсутствуют.

Намечаемая деятельность запланирована в рамках горного отвода. Глубина горного отвода – до минус 1968 метров.

Таблица 1.1 - Координаты угловых точек

	Угловые точки
	Координаты угловых точек

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	44° 22' 01"
	71° 03' 15"

	2
	44° 22' 17"
	71° 04' 50"

	3
	44° 22' 42"
	71° 05' 08"

	4
	44° 23' 04"
	71° 07' 32"

	5
	44° 22' 46,3"
	71° 08' 34,5"

	6
	44° 23' 20"
	71° 09' 00"

	7
	44° 23' 00"
	71° 10' 10"

	8
	44° 18' 30"
	71° 07' 40"

	9
	44° 18' 10"
	71° 05' 00"

	10
	44° 17' 29"
	71° 02' 33"

	11
	44° 16' 45"
	71° 01' 25"

	12
	44° 17' 29"
	71° 00' 44"

	13
	44° 18' 38"
	71° 00' 49"

	14
	44° 20' 48"
	71° 03' 00"

	Площадь (без исключения) – 78,25 кв.км.


Сведения об инициаторе намечаемой деятельности, его контактные данные

Инициатор намечаемой деятельности: РК, г. Астана, район Есиль,  ул. А. Бокейхана, 12 ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» тел: +7 (7172) 79 84 66 Эл. почта: amangeldy_gas@epqg.kz. 

Краткое описание намечаемой деятельности

В рамках настоящего проекта рассмотрено 3 варианта дальнейшей разработки месторождения. Рассмотренные варианты различаются между собой наличием или отсутствием бурения новых добывающих скважин, количеством вводимых в эксплуатацию новых скважин, сроками их бурения и проведения ГРП, а также последовательностью перевода добывающих скважин на возвратный объект разработки.
Вариант 1 — базовый. Разработку планируется осуществлять существующим фондом скважин. Фонд добывающих скважин составит 44 единицы.

Вариант 2. Дополнительно к мероприятиям базового варианта предусматривается бурение двух новых добывающих скважин с проведением ГРП: скважины №145 — в 2027 году и скважины №146 — в 2028 году. Фонд добывающих скважин составит 46 единиц.

Вариант 3 (рекомендуемый). Дополнительно к мероприятиям базового варианта предусматривается бурение скважин №145 и №146 с проведением ГРП соответственно в 2027 и 2028 годах, а также бурение одной горизонтальной скважины с проведением многостадийного ГРП в 2029 году. Фонд добывающих скважин составит 47 единиц.

Начало разработки возвратного объекта предусматривается с 2030 года путём последовательного перевода на него добывающих скважин с I объекта разработки. Фонд скважин возвратного объекта составит три единицы: скважина №6Г переводится в 2030 году, скважина №112 — в 2033 году, скважина №108 — в 2036 году.

Расчетная по рекомендуемому варианту разработки максимальная годовая добыча газа составит 240,7 млн.м3 (2026г.), максимальная добыча конденсата 12,657млн.м3 (2026г.).
При бурении новых проектных скважин рекомендуется предусмотреть проведение комплекса ГИС в интервале турнейского горизонта. В случае выявления по результатам ГИС признаков продуктивности рекомендуется провести опробование перспективных интервалов турнейского горизонта с целью уточнения характера насыщения, оценки продуктивности и получения дополнительной информации о газоносности.
Краткое описание существенных деятельности на окружающую среду, включая воздействия природные компоненты и иные объекты

Учитывая прогнозные концентрации химического загрязнения атмосферы, результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, существенных воздействий на жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности при осуществлении проектируемых работ оказывать не будет. В связи с тем, что территория участка расположена на значительном расстоянии от селитебных зон воздействия на биоразнообразие района (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы) оказываться не будет. Не значительное воздействия будет оказываться на техногенные нарушенные земли, расположенные смежно с рассматриваемой территорией в результате химического воздействия предприятия на атмосферный воздух. Изъятие земель не предусматривается. 

В результате производственной деятельности воздействие на поверхностные и подземные воды оказываться не будет. Сброса сточных вод не предусмотрено. 

Воздействия на атмосферный воздух будет оказываться в пределах области воздействия источниками выбросов предприятия, а также в меньшей степени источниками звукового давления. Организация на предприятии мониторинга предельных выбросов и мониторинга воздействия на атмосферный воздух позволит предупредить риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него. Объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические) в районе намечаемых работ отсутствуют.

Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности.
Все образующиеся отходы будут передаваться специализированным организациям имеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов. Договора по передаче отходов будут заключаться ежегодно по итогам тендера закупа услуг.

Отходы бурения по мере накопления (не более шести месяцев) вывозятся спецавтотранспортом в специализированную компанию, где подлежат термическому обезвреживанию на специализированных установках по переработке буровых отходов или другими методами переработки, разрешенными к применению в РК.

Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314). Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Ориентировочные лимиты накопления отходов производства и потребления на месторождении Амангельды составят:

•
при эксплуатации месторождения в 2027–2036 годах — 1 941,333т/год, в том числе отходы производства — 1878,191т/год, отходы потребления — 63,142т/год;

•
при бурении двух вертикальных скважин в 2027–2028 годах — 1501,05т/период, в том числе отходы производства — 1 497,434 т/период, отходы потребления — 3,616т/период;

•
при бурении одной горизонтальной скважины в 2029 году — 893,7013т/период, в том числе отходы производства — 891,0876 т/период, отходы потребления — 2,614т/период;

•
при проведении работ по переводу скважин между эксплуатационными объектами в 2030, 2033 и 2036 годах — 9,46362 т/год.

Ориентировочные лимиты захоронения отходов производства и потребления составят:

•
при эксплуатации месторождения в 2027–2036 годах — 998,012т/год, в том числе отходы производства — 923,39т/год, отходы потребления — 74,622т/год.

Лимиты накопления отходов производства и потребления при эксплуатации месторождения Амангельды на период 2027–2036 гг. составляют 1 941,333 т/год, в том числе отходы производства — 1 878,191 т/год, отходы потребления — 63,142 т/год.

Объём опасных отходов составляет 1 789,109 т/год, в том числе: буровой шлам (01 05 06*) — 1 121,34 т/год; отработанный буровой раствор (ОБР) (01 05 06*) — 641,44т; отработанный диэтиленгликоль (16 01 14*) — 8,5т; отработанные масла (13 02 08*) — 5 т/год; промасленные фильтры (16 01 07*) — 4,175т; промасленная ветошь (15 02 02*) — 1,75т; масляный грунт, образующийся при зачистке твёрдых покрытий (17 05 03*) — 4т; отработанные химические реактивы (16 05 06*) — 0,05т; отработанные люминесцентные лампы (20 01 21*) — 0,164 т/год; свинцовые аккумуляторные батареи, целые или разломанные (16 06 01*) — 0,69т; тара из-под лакокрасочных материалов (08 01 11*) — 1т; упаковка, содержащая остатки опасных веществ или загрязнённая ими (15 01 10*) — 1т.

Объём неопасных отходов составляет 152,224т, в том числе: отработанные светодиодные лампы (20 01 36) — 0,018 т/год; бой стеклянной тары из-под химических реактивов (20 01 02) — 0,01т; использованная упаковка (15 01 06) — 2,55 т/год; использованная пластиковая тара и бочки (20 01 39) — 0,5 т/год; лом чёрных металлов (16 01 17) — 15т; лом цветных металлов (код 16 01 18) — 4т; смешанные металлы (17 04 07) — 0,2т; отходы металлической стружки (12 01 01) — 3т; огарки сварочных электродов (код 12 01 13) — 0,15т; отработанные автомобильные шины (16 01 03) — 1т; отходы бумаги и картона (20 01 01) — 1,148т; медицинские отходы (18 01 09) — 0,026т; строительные отходы (17 09 04) — 8т; отходы, не указанные иначе, — сульфат бария (06 07 99) — 10т; отходы, не указанные иначе, — гидроксид натрия (06 02 99) — 2т; иловый осадок от канализационных очистных сооружений (19 08 16) — 11,48т; песок и глина, в том числе бентонитовая глина (01 04 09), — 30т; твёрдые бытовые отходы (20 03 01) — 63,142т.

Лимиты накопления отходов производства и потребления при бурении двух вертикальных скважин на период 2027-2028гг, составляют 1 501,05 т/год, в том числе отходы производства — 1 497,434 т/год, отходы потребления — 3,616 т/год.

Опасные отходы: буровой шлам (01 05 06*) — 783,3615088т; ОБР(01 05 06*) — 708,1806736т; отработанные масла (13 02 08*) — 1,488т; промасленная ветошь (15 02 02*) — 0,0508т; использованная тара из-под химических реагентов (15 01 10*) — 3,35 т/год.

Неопасные отходы: лом чёрных металлов (16 01 17) — 1т; огарки сварочных электродов (12 01 13) — 0,003т; твёрдые бытовые отходы (20 03 01) — 3,6156т.

Лимиты накопления отходов производства и потребления при бурении одной горизонтальной скважины в 2029 году составляют 893,7013 т/год, в том числе отходы производства — 891,0876 т/год, отходы потребления — 2,614 т/год.

Опасные отходы: буровой шлам (01 05 06*) — 477,304т; отработанный буровой раствор (01 05 06*) — 410,84т; отработанные масла (13 02 08*) — 0,744т; промасленная ветошь (15 02 02*) — 0,0254т; использованная тара из-под химических реагентов (15 01 10*) — 1,675т.

Неопасные отходы: лом чёрных металлов (16 01 17) — 0,5т; огарки сварочных электродов (12 01 13) — 0,0015т; твёрдые бытовые отходы (20 03 01)— 2,614т.

Лимиты накопления отходов производства и потребления при проведении работ по переводу скважин между эксплуатационными объектами (ПВЛГ), предусмотренных в 2030, 2033 и 2036 годах, составляет: 9,46362т/г в том числе опасные отходы: промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,00762т, не опасные отходы: лом черных металлов (16 01 17) – 6,06т, огарки сварочных электродов (12 01 13) – 2,7т, твёрдые бытовые отходы (20 03 01) – 0,696т.  

Лимит захоронения отходов производства и потребления при эксплуатации месторождения Амангельды на период 2027-2036гг составляет 998,012 т/год, в том числе отходов производства — 923,39 т/год, отходов потребления — 74,622 т/год.

Лимит захоронения опасных отходов составляет 881,39 т/год, в том числе: буровой шлам (01 05 06*) — 560,67т; отработанный буровой раствор (01 05 06*) — 320,72т.

Лимит захоронения неопасных отходов составляет 116,622 т/год, в том числе: песок и глина, включая бентонитовую глину (01 04 09), — 30 т/год; отходы, не указанные иначе, гидроксид натрия (06 02 99) — 2т; отходы, не указанные иначе, — сульфат бария (06 07 99) — 10т; твёрдые бытовые отходы (20 03 01) — 63,142т; иловый осадок от канализационных очистных сооружений (19 08 16) — 11,48т.
Водопотребление и водоотведение
Для технических и хозяйственно-бытовых нужд месторождения Амангельды используется привозная вода. Обеспечение технической и питьевой водой для хозяйственно-бытовых и технических нужд осуществляется автоцистернами. Обеспечение персонала питьевой водой осуществляется за счет привозной бутилированной питьевой воды.
При эксплуатации месторождения расчётный объём водопотребления с учётом воды, используемой для технических нужд, составляет 18 091,175 м³/год, объём водоотведения — 14 472,94 м³/год.

При бурении двух вертикальных скважин в период 2027–2028 годов расчётный объём водопотребления с учётом технических нужд составляет 3 756,55 м³ за период, объём водоотведения — 3 005,24 м³ за период, в том числе буровых сточных вод — 1 348,1216 м³ за период.

При бурении одной горизонтальной скважины в 2029 году расчётный объём водопотребления с учётом технических нужд составляет 2 498,93 м³ за период, объём водоотведения — 1 999,144 м³ за период, в том числе буровых сточных вод — 793,4 м³ за период.

При проведении работ по переводу скважин между эксплуатационными объектами (ПВЛГ), предусмотренных в 2030, 2033 и 2036 годах, расчётный объём водопотребления с учётом технических нужд составляет 544,5 м³ за период, объём водоотведения — 435,6 м³ за период.
Информации о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий, включая оповещение населения;

Воздействия на окружающую среду могут быть разделены на технологически обусловленные и не обусловленные. Технологически обусловленные — это воздействия, объективно возникающие вследствие производства работ, протекания технологических процессов и формирования техногенных потоков веществ. Среди технологически обусловленных воздействий могут быть выделены следующие группы ведущих факторов при реализации проектных решений:

1. Изъятие земель для размещения технологического оборудования. Изъятие угодий из использования может происходить, также, опосредованно, вследствие потери ими своей ценности при их загрязнении и деградации;

2. Нарушения почвенно-растительного покрова возникают при транспортировке оборудования;

3. Возможны аварийные сбросы на почвогрунты различного рода загрязнителей, основными из которых являются углеводородное сырье, сточные воды, ГСМ;

4. Выбросы в атмосферу от ряда организованных и неорганизованных стационарных источников. Источниками выбросов в атмосферу при проведении разработки месторождения территории являются двигателей внутреннего сгорания буровых установок, резервуары для нефти, насосы для откачки нефти, скважины. Выбросы в атмосферу при нормальных режимах работы, от неорганизованных и организованных источников, в силу ограниченной интенсивности выбросов и их пространственной разобщенности не должны создавать высоких приземных концентраций;

5. Сточные воды образуются как в процессе работ, так и систем обеспечения жизнедеятельности. Сброс в поверхностные водоемы отсутствует;

6. При производственной деятельности и в полевом лагере происходит образование и накопление производственных и твердых бытовых отходов. Отходы производства и потребления собираются в специальные емкости и вывозятся сторонним организациям на договорной основе.

Технологически не обусловленные воздействия могут быть вызваны различными отклонениями от проектных решений и экологически неграмотным поведением персонала. Они могут проявляться как в процессе производственной деятельности в штатных ситуациях, так и при возникновении аварий.

Значительные последствия могут быть вызваны бесконтрольным проездом техники вне отведенных дорог и неконтролируемым расширением зон землеотвода.

