Нетехническое резюме
ТОО «Кайнар - АКБ» расположена в области Жетiсу, г. Талдыкорган, по ул. Медеу, 1/1.
Основной деятельностью ТОО «Кайнар-АКБ» является производство стартерных аккумуляторных батарей для автомобильной и тракторной техники емкостью от 42Аh до 230Аh и промышленных стационарных аккумуляторов от 100Ah до 3000Ah.
Годовая мощность предприятия в настоящее время и на перспективу составляет: стартерные аккумуляторные батареи для автомобильной и тракторной техники — от 2,4 млн до 3,5 млн шт./год; промышленные стационарные аккумуляторные батареи — от 50 тыс. до 115 тыс. шт./год.
Согласно Отчету выбросы
- на период реконструкции 
Выбросы составят:
	3,50602683 г/сек
	15,7726601 т/период


Отходы – 41,5797 т/период

- на период эксплуатации
 по сравнению с действующим заключением KZ27VCZ00647186 от 14 августа 2020 года; увеличиваются с 68,81622 тн/год до 158,0037 т/г., в связи с введением в эксплуатацию новых источников выбросов.
Отходы 4013,451 т/г. 

Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производства произошло за счет введения новых источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, не влияющие на увеличение количества отходов производства и потреблений.
 ТОО «Кайнар - АКБ» расположено на одной промышленной площадке области Жетiсу, г. Талдыкорган, по ул. Медеу,1/1. тел: 8 777 477 9760
Координаты площадки 
Широта -N 44.992325
Долгота- Е78.384549
ТОО «Кайнар - АКБ» расположена в области Жетiсу, город Талдыкорган, ул. Медеу,1/1, и граничит:
- с севера – на расстоянии 520 м располагается СТО, хранилища и различные складские помещения, далее на расстоянии 1160 м жилая зона от границы предприятия;
- с северо-востока – проезжая часть улицы Абая, далее промышленные предприятия, жилая зона расположена на расстоянии 950 м от границы предприятия;
- с востока – проезжая часть улицы Абая, далее промышленные предприятия, жилая зона расположена на расстоянии 810 м от границы предприятия;
- с юго-востока –  проезжая часть улицы Алмалы, далее промышленные предприятия, жилая зона расположена на расстоянии 1120 м от границы предприятия;
- с юга – проезжая часть улицы Алмалы, далее промышленные предприятия, жилая зона расположена на расстоянии 560 м от границы предприятия;
- с юго-запада – проезжая часть улицы Алмалы, далее промышленные предприятия;
- с запада-  промышленные предприятия;
- с северо-запада – проезжая часть улицы Медеу, далее промышленные предприятия, жилая зона расположена на расстоянии 690 м от границы предприятия.
Ближайшая жилая зона расположена с южной стороны на расстоянии 560 м от границы предприятия. 
В радиусе 2 км поверхностные водоемы отсутствуют.
	
Координаты участка 
	С.Ш.
	В.Д.

	44.992325
	78.384549



Промышленная площадка ТОО «Кайнар-АКБ» расположена на территории   33.3775 га согласно кадастрового паспорта номером 24:268:012:168 от 28.06.2024
- площадь асфальтовых покрытий – 102599,6 м2 (10,25996 га);
- площадь застройки – 88250,3 м2 (8,82503 га);
- железнодорожный путь – 2622,30  м2 (0,26223 га).

Рельеф местности вокруг производственной площадки равнинный, перепад высот менее     50 м на 1 км, поэтому безразмерный коэффициент, учитывающий рельеф местности равен 1.
Природные условия Жетысу области включают 5 климатических зон – от пустынь до вечных снегов. Климат резко континентальный, средняя температура января в равнинной части - 15 С, в предгорьях – 6-8 С; июля – +16 С и +24+25 С соответственно. Годовое количество осадков на равнинах – до 300 мм, в предгорьях и горах – от 500-700 до 1000 мм в год.
Жетысуская область расположена между хребтами Северного Тянь-Шаня на юге, озеро Балхаш – на северо-западе и река Или – на северо-востоке; на востоке граничит с КНР.
Всю северную половину занимает слабонаклоненная к северу равнина южного Семиречья, или Прибалхашья (высота 300-500 м), пересечённая сухими руслами - баканасами, с массивами грядовых и сыпучих песков (Сары-Ишикотрау, Таукум). Южная часть занята хребтами высотой до 5000 м: Кетмень, Заилийский Алатау и северными отрогами Кунгей-Алатау. С севера хребты окаймлены предгорьями и неширокими предгорными равнинами. Вся южная часть - район высокой сейсмичности.
Для северной, равнинной части характерна резкая континентальность климата, относительно холодная зима (января -9°С, -10°С), жаркое лето (июль около 24°С). Осадков выпадает всего 110 мм в год. В предгорной полосе климат мягче, осадков до 500-600 мм. В горах ярко выражена вертикальная поясность; количество осадков достигает 700-1000 мм в год. Вегетационный период в предгорьях и на равнине 205-225 дней.
Север и северо-запад почти лишены поверхностного стока; единственная река здесь - Или, образующая сильно развитую заболоченную дельту и впадающая в западную часть озера Балхаш. В южной, предгорной части речная сеть сравнительно густа; большинство рек (Курты, Каскелен, Талгар, Иссык, Тургень, Чилик, Чарын и др.) берёт начало в горах и обычно не доходит до реки Или; реки теряются в песках или разбираются на орошение. В горах много мелких пресных озёр (Большое Алматинское и др.) и минеральных источников (Алма-Арасан и др.).
Сброс сточных вод в открытые водоемы не производится, водоотведение осуществляется в городскую канализацию.
Захоронение отходов не планируется. По мере накопления отходы вывозятся с территории предприятия, согласно договору со специализированной организацией.
 Наименование инициатора намечаемой деятельности

	Общая информация
	

	Резиденство
	ТОО «Кайнар - АКБ»
	

	БИН
	БИН 051140002447
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	I
	

	Основной вид деятельности
	Основной деятельностью ТОО «Кайнар-АКБ» является производство стартерных аккумуляторных батарей для автомобильной и тракторной техники емкостью от 42Аh до 230Аh и промышленных стационарных аккумуляторов от 100Ah до 3000Ah.

	

	Форма собственности
	ТОО
	

	Контактная информация
	

	Индекс
	040000
	

	Регион
	Жетысу область
	

	Адрес
	Г. Талдыкорган

	

	Телефон
	-
	

	Факс
	
	

	E-mail
	Измаилова Равиля <r.Izmailova@kainar.kz>
	

	Директор филиала
	

	Фамилия
	
Ажмаганбетов Е.К.
	

	Имя
	
	

	Отечество
	
	



Основной деятельностью ТОО «Кайнар-АКБ» является производство стартерных аккумуляторных батарей для автомобильной и тракторной техники емкостью от 42Аh до 230Аh и промышленных стационарных аккумуляторов от 100Ah до 3000Ah.

Краткое описание существенных воздействий
Планируемые работы, не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения. Эксплуатация промплощадки пополнит сырьевую базу области и позволит частично обеспечить рабочими местами местное население.
Воздействие эксплуатации объекта на биоразнообразие окажет минимальное воздействие при выполнении следующих мероприятий:
· упорядочить дорожную сеть, обустроить подъездные пути к площадке работ;
· недопустимо движение автотранспорта и выполнение работ, за пределами отведенных площадок и обустроенных дорог;
· повсеместно на рабочих местах необходимо соблюдать технику безопасности.
На территории предприятия представители животного мира отсутствуют. На данной местности отсутствуют деревья, кустарники и другие зеленые насаждения. Снос деревьев не предусмотрен.
Негативное воздействие проектируемого объекта на растительный покров прилегающих угодий весьма незначительное и будет ограничиваться выделением пыли во время автотранспортных работ. Растительный покров близлежащих угодий не будет поврежден.
Участок не входит в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Однако находится в охотничьем угодье. Растения, занесенные в Красную книгу РК не встречаются. А также встречаются охотничьи виды: горный козел, косуля, кабан, фазан, куропатка, куропатка, лисица и др. Влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.
Эксплуатация объекта связана с потребностью в водных ресурсах питьевого и технического назначения.
Вода на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды должна соответствовать санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 16.03.2015 г. №209.
Отбор воды из поверхностных источников для водоснабжения предприятия и сброс сточных вод в открытые водоемы не производится.
На период реконструкции

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды – 3,335 м3/сут, 823,748 м3/год.
Водоотведение в канализацию составляет (с учётом 10 % безвозвратных потерь) – 3,0015 м3/сут., 741,3732 м3/год.
На период эксплуатации

Итого водопотребление по промышленной площадке ТОО «Кайнар - АКБ» - 2394,135 м3/сут, 764567,02 м3/год.
Итого водоотведение от промышленной площадке ТОО «Кайнар - АКБ» - 128,922 м3/сут, 257534,37 м3/год.

На территории промплощадки предусмотрены административно-бытовые помещения. 
В здании хранится медицинская аптечка, средства для индивидуальной защиты от вредных воздействий (респираторы, при необходимости средства от поражения людей электрическим током и пр.)
Также предусмотрено помещение для рабочей и верхней одежды, помещение для приема пищи, отдыха. Для мытья рук и умывания предусмотрены умывальники. Вентиляция в здании естественная.
Электроснабжение - от городских электросетей, согласно договору.
Водоснабжение осуществляется от центральных сетей водопровода согласно договору и из скважин согласно Разрешению на специальное водопользование.
Канализация осуществляется в существующие сети городской канализации, от столовой через жироловку.
Газоснабжение, централизованное согласно договору.
Отвод ливневых и талых поверхностных вод с территории площадки осуществляется по рельефу местности и частично на полив зеленых насаждений.
Отходы отгружаются по договору на городской полигон. 
Теплоснабжение– от автономных котельных, работающих на газе.
На промплощадке имеются контейнера для сбора мусора, противопожарный щит, площадки для стоянки техники.
На период реконструкции
Основными источниками образования отходов на период реконструкции цеха по производству индустриальных батарей ТОО «Кайнар АКБ» будут являться:
· Твердо-бытовые отходы; 
· Строительный отход;
· Огарки сварочных электродов;
· Тара из-под ЛКМ.

На период эксплуатации
Основными источниками образования отходов при эксплуатации предприятия будут являться: К отходам производства и потребления относятся:
· отработанные аккумуляторные батареи;
· лампы ртутные отработанные;
· ветошь обтирочная промасленная;
· отработанные масла (моторное, трансмиссионное); 
· фильтры масляные;
· свинцовый шлак с роторной печи;
· свинцовая пыль с аспирационных установок;
· отходы от сжигания мазута (сажа);
· осадок после очистного сооружения.
· отработанные автошины;
· огарки;
· металлом черных металлов; 
· металлолом цветных металлов;
· текстильные фильтры;
· твердые бытовые отходы (ТБО);
· пищевые отходы;
· смет с территории;
· стеклобой;
· отходы пластика;
· пластиковая тара из-под клея;
· поношенная одежда;
· опилки, стружки при обработке древесины.
Всего образуется 
На период реконструкции - 41,5797 т/период
 На период эксплуатации - 4013,451 т/год бытовых и производственных отходов

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, проводимые как составная часть государственного мониторинга окружающей среды, осуществляется государственным подразделением «Казгидромет». Справка о фоновых концентрациях представлена в приложении.
Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу на предприятии будет расчётным методом.
Воздействие на атмосферный воздух допустимое.
В непосредственной близости от района расположения объекта историко-архитектурные памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют.
Естественный ландшафт в районе промплощадки нарушен частично. К факторам негативного потенциального воздействия на почвенно-растительный покров при эксплуатации площадки относятся:
-отчуждение земель;
· нарушение и повреждение земной поверхности, механические	 нарушения почвенно- растительного покрова;
· дорожная дигрессия;
- нарушения естественных форм рельефа, изменение условий дренированности территории.
Информация о показателях эмиссий
- на период реконструкции
При проведении инвентаризации на площадке реконструкции цеха по производству индустриальных батарей ТОО «Кайнар АКБ» выявлено 1 источник загрязнения атмосферного воздуха, из них:
неорганизованных нормируемых– 1: 
  - ист.загр. №6001 – строительные работы; 
При реконструкции цеха по производству индустриальных батарей ТОО «Кайнар АКБ» в атмосферный воздух выделяются: 
- загрязняющие вещества 1 класса опасности – хром (0203);
- загрязняющие вещества 2 класса опасности – марганец и его соединения (0143), фтористые газообразные (0342), фториды плохо растворимые (0344);
- загрязняющие вещества 3 класса опасности – железа оксид (0123), пропилен (0521), ксилол (0616), толуол (0621), бутиловый спирт (1042), уксусная кислота (1555), взвешенные частицы (2902), пыль неорг.70-20% (2908);
- загрязняющие вещества 4 класса опасности – оксид углерода (0337), бутилацетат (1210), ацетон (1401), алканы С12-С19 (2754);
- загрязняющие вещества ОБУВ – масло минеральное нефтяное (2735), уайт-спирт (2752), пыль абразивная (2930), пыль древесная (2936).	


- на период эксплуатации
При проведении инвентаризации в 2026 году на ТОО «Кайнар - АКБ» выявлены 115 источника загрязнения атмосферного воздуха, из них, организованные – 97, неорганизованные – 118.
При эксплуатации ТОО «Кайнар - АКБ» в атмосферный воздух выделяются:
- загрязняющие вещества 1 класса опасности – Свинец и его соединения (0184), озон (0326), бензапирен (0703);
- загрязняющие вещества 2 класса опасности – оксид алюминия (0101), оксид марганца (0143), диоксид азота (0301), соляная кислота (0316), серная кислота (0322), сероводород (0333), фтористый водород (0342), фториды (0344), акролеин (1301), мазутная зола (2904); 
- загрязняющие вещества 3 класса опасности –оксид железа (123), хлорамин (0236), оксид азота (0304), углерод (0328), сера диоксид (0330), уксусная кислота (1555), взвешенные частицы (2902), пыль неорганическая (2908);  
- загрязняющие вещества 4 класса опасности –оксид углерода (0337), бензин (2704), алканы С12 – С19 (2754);
- загрязняющие вещества ОБУВ – натрий гидроксид (0150), сурьма (0290), полиэтилен (0406), керосин (2732), масло минеральное нефтяное (2735), эмульсол (2868), пыль полипропилена (2922), пыль абразивная (2930), пыль древесная (2936), пыль синтетического моющего средства (2975).
Выбросы от автотранспорта учитываются в расчете рассеивания, но не нормируются, так как автотранспорт является передвижным источником.

О вероятности возникновения аварий и природных явлений. Проектные решения предусматривают все необходимые мероприятия и решения направленные на недопущение и предотвращение данных ситуаций. Вероятность возникновения аварийных ситуаций на объекте по причине природных воздействий следует принять несущественной, так как при проектировании зданий, сооружений и инженерных сетей в полной мере учитываются природно-климатические особенности района.
О возможных существенных вредных воздействиях. Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него –низкая.
О мерах по предотвращению аварий. Проведение инструктажа для работников предприятия, при каждом   инструктаже проверяется: знание безопасных методов работы, умение пользоваться средствами защиты индивидуального и коллективного пользования, предохранительными устройствами; оказания первой медицинской помощи; знание Плана ликвидации аварий, своих действий при аварии. 
При возникновении пожара подаются соответствующие сигналы для оповещения работающих, которые выводятся за пределы опасной зоны.
В помещениях и производственных корпусах рекомендуется иметь углекислотные и пенные огнетушители, ящики с песком и простейший противопожарный инвентарь.
Необходимо широко популяризировать среди рабочих и ИТР промышленной площадки правила противопожарных мероприятий и обучать их приемам тушения пожара.
Размещение объектов на генплане, автомобильные въезды на территорию и проезды по территории выполнены с учетом требований норм по обслуживанию объектов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. На территории объекта исключены опасные геологические и геотехнические явления типа селей, обвалов, оползней и другие. От ливневых осадков территория защищена соответствующей планировкой.

Мер по предотвращению, сокращению, смягчению существенных воздействий. 
Учитывая требования в области ООС, а также применяя новейшие технологии и технологическое оборудование, на предприятии постоянно осуществляются мероприятия по снижению выбросов пыли.
Источники загрязняющих веществ на предприятии оборудованы пылегазоочистными установками согласно таблице выше.
Все образующиеся виды отходов собираются в промаркированные контейнеры и вывозятся согласно договору.
Мер по компенсации потерь биоразнообразия. Угроза потери биоразнообразия на территории проектируемого объекта отсутствует, и соответственно компенсация по их потере не требуется.
Рекомендуется провести инструктаж персонала о бережном отношении к природе, указать места, где работы должны быть проведены с особой тщательностью и осторожностью.
Возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на ОС. Аварийных ситуаций, которые могли бы иметь необратимые процессы или изменения условий жизни нет.
Способов и мер восстановления ОС в случаях прекращения намечаемой деятельности. В случае принятия решения о прекращении деятельности на начальной стадии ее осуществления, оператором будет разработан план ликвидации последствий производственной деятельности на основании «Инструкции по составлению плана ликвидации», утвержденной приказом №386 от 24.05.2018 г.
При планировании ликвидационных мероприятий выделены следующие критерии:
· приведение нарушенного участка в состояние, безопасное для населения и животного мира;
· приведение земель в состояние, пригодное для восстановления почвенно-растительного покрова;
· улучшение микроклимата на восстановленной территории;
нейтрализация отрицательного воздействия нарушенной территории на окружающую среду и здоровье человека.
[bookmark: _GoBack]
