Нетехническое резюме
Строительство склада СДЯВ на территории ГОК «Пустынное»
Инициатор — АО «АК Алтыналмас»
Резюме описывает назначение склада, ожидаемое влияние его строительства и эксплуатации на окружающую среду и меры безопасности. СДЯВ — сильнодействующие ядовитые вещества; в данном проекте это химические реагенты, для хранения которых предусматривается отдельное здание.
Цель проекта и расположение
Склад предназначен для организованного хранения реагентов, используемых на действующем горно-обогатительном комбинате «Пустынное». На складе не предусматриваются производство реагентов, переработка руды или добыча полезных ископаемых.
Объект размещается на промышленной территории ГОК в Актогайском районе Карагандинской области, примерно в 100 км к востоку от города Балхаш и в 25 км к северу от железнодорожной станции Акжайдак. Расстояние до основного предприятия золотоизвлекательной фабрики составляет около 1,5 км. Используется существующая промышленная и транспортная инфраструктура.
Что планируется построить
Предусмотрено одноэтажное арочное здание размером 16 × 20 м и высотой помещений 8 м. Склад разделен на два помещения: первое предназначено для соляной и серной кислот, второе — для медного купороса, метабисульфита натрия и нитрата свинца. Отопление здания не предусматривается.
	Хранимые реагенты
	Предусмотренное количество

	Соляная кислота
	38,29 т

	Серная кислота
	40,32 т

	Медный купорос, метабисульфит натрия и нитрат свинца
	168 т суммарно для трех реагентов


Жидкие кислоты доставляются и хранятся в канистрах, твердые реагенты — в больших мешках типа биг-бэг. Основные операции склада — прием, размещение и выдача упакованных реагентов.
Сроки и рассматриваемый вариант
Строительство намечено с 1 мая по 31 августа 2027 года, начало эксплуатации — с 1 сентября 2027 года. Предполагаемый срок эксплуатации составляет 10 лет, до 2037 года.
Размещение на территории действующего ГОК позволяет использовать существующие подъезды и инфраструктуру. При отказе от строительства воздействия, связанные с новым зданием и строительными работами, не возникнут, но цель создания отдельного склада не будет достигнута.


Ожидаемое влияние на окружающую среду
Основные воздействия при строительстве связаны с земляными работами, движением техники, сваркой и окраской конструкций. При эксплуатации главное значение имеет безопасное обращение с химическими веществами и предупреждение повреждения упаковки.
Атмосферный воздух
При строительстве возможны пыление грунта и сыпучих материалов, выделение веществ при сварочных и окрасочных работах. В Отчете предусмотрено пять строительных источников выбросов; расчетный валовый выброс составляет 0,10863 т/год. Это количество поступающих веществ, а не показатель их концентрации в воздухе у жилых зданий.
При штатном хранении реагентов в закрытой исправной упаковке самостоятельные источники выбросов не предусматриваются. При аварийном повреждении упаковки возможны выделение паров кислот и распространение порошкообразных реагентов.
Вода и почвы
Для персонала в период строительства используется привозная вода, питьевые нужды обеспечиваются бутилированной водой. При эксплуатации санитарные приборы подключаются к существующим наружным сетям. Производственные операции с использованием воды на складе и сброс загрязняющих веществ в водные объекты или на рельеф не предусматриваются.
При устройстве основания и траншей возможны локальное нарушение и уплотнение грунта. Плодородный слой при его наличии сохраняется при необходимости, а временно нарушенные участки восстанавливаются. Основной эксплуатационный риск — попадание реагентов на покрытие площадки, почву или в водоотвод при повреждении канистр и мешков.
Шум и вибрация
Источники строительного шума — землеройная техника, транспорт и оборудование монтажных работ. При эксплуатации шум связан с эпизодической доставкой и перемещением грузов. Буровзрывные работы не предусматриваются.
Шумовой расчет выполнен по аналогам строительной техники для условных расстояний и одновременной работы источников. Он характеризует расчетный сценарий; фактические уровни зависят от состава машин, режима работы, расстояний и фонового шума ГОК. Для защиты персонала и ближайших защищаемых территорий предусмотрены организационные и технические меры снижения шума.
Растительность и животные
Наибольшее влияние связано с нарушением покрова в пределах строительной площадки, шумом и движением техники. Растительность за пределами рабочей зоны сохраняется, доступ животных в опасные зоны и к реагентам ограничивается.
По заключению о сфере охвата участок расположен вне государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий и не относится к путям миграции Бетпакдалинской популяции сайги и местам обитания архара. Эти сведения не означают подтвержденного отсутствия всех редких видов.
Отходы
Расчетом Отчета предусмотрены смешанные коммунальные отходы — 1,0 т, отходы от красок и лаков — 0,007 т, отходы сварки — 0,00375 т; суммарно — 1,01075 т. Отходы накапливаются раздельно в специально оборудованных местах и передаются специализированным организациям. Захоронение отходов на площадке склада не предусматривается.


Аварийные риски и защита людей
Наиболее значимые аварийные ситуации — повреждение упаковки при перевозке или разгрузке, пролив кислот, рассыпание твердых реагентов и пожар. Возможные последствия — химическое воздействие на работников, загрязнение площадки и распространение веществ за пределы места повреждения.
Для предупреждения аварий предусмотрены контроль целостности канистр и биг-бэгов, маркировка, соблюдение совместимости веществ, безопасное перемещение грузов и ограничение доступа посторонних. Работники проходят инструктажи и применяют средства индивидуальной защиты с учетом свойств реагентов.
При повреждении упаковки работы останавливаются, опасная зона ограждается, пролив или рассыпание локализуется. Действия выполняются по паспорту безопасности конкретного вещества. Не допускается смывать реагенты в наружные водоотводящие системы или на почву. При пожаре применяются подходящие для хранимых веществ средства тушения и организуется эвакуация.
Основные природоохранные мероприятия
Для уменьшения пыления предусматриваются увлажнение пылящих поверхностей при необходимости, укрытие сыпучих материалов, ограничение скорости и поддержание техники в исправном состоянии.
Для снижения шума используются исправные глушители, ограничение холостой работы двигателей, преимущественно дневное выполнение шумных операций и разделение их во времени. При необходимости применяются акустические экраны и средства защиты слуха.
Для защиты вод и почв предотвращаются проливы, контролируются упаковка и состояние площадки. Заправка, обслуживание и мойка техники выполняются только в оборудованных местах. Загрязненные реагентами жидкости не направляются в обычный поверхностный водоотвод.
Временные строительные нарушения восстанавливаются. Открытые выемки и опасные участки ограждаются. При обнаружении объектов, имеющих историческую, научную или культурную ценность, работы приостанавливаются, о находке сообщается местному исполнительному органу в течение трех рабочих дней.
Контроль и действия при прекращении деятельности
В период строительства контролируются границы рабочей зоны, пыление, исправность техники, обращение с отходами и выполнение мер против проливов. При наиболее шумных работах предусмотрены измерения шума в контрольных точках и на рабочих местах.
При эксплуатации регулярно осматриваются упаковка и места хранения, проверяется порядок перемещения реагентов, фиксируются инциденты. Если вещества попали за пределы покрытия, определяется загрязненный участок и организуются необходимые восстановительные меры.
При прекращении эксплуатации оставшиеся реагенты удаляются в безопасном порядке, площадка обследуется, выявленное загрязнение устраняется, нарушенные участки восстанавливаются. Меры склада согласуются с системой экологического контроля действующего ГОК.
Общий вывод
Проект создает отдельное место хранения химических реагентов на существующей промышленной территории. Строительные воздействия имеют преимущественно локальный и временный характер. Безопасность эксплуатации зависит от целостности упаковки, соблюдения правил хранения и готовности к локализации аварий. Выполнение предусмотренных мероприятий направлено на снижение воздействия на работников, население и окружающую среду.
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