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В В Е Д Е Н И Е
Отчет разработан ТОО «E-VR» (РГП «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан» на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 03016Р от 04.02.2026г ., см. приложение 1) в соответствии с заключением об определении сферы охвата оценки  воздействия  на  окружающую  среду  и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ43VWF00624743  от 17.08.2026  г. (приложение 1).
Целью составления настоящего Отчета является определение экологических и иных последствий вариантов, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов. 

Отчет о возможных воздействиях необходимо разработать с учетом требований ст.72 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс), приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» с изменениями (далее - Инструкция). С учетом требований к пунктам.

Отчет оформлен в соответствии с приложением 2 к «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 и представлен процедурой оценки воздействия на окружающую среду, соответствующей первой стадии разработки материалов. 

В проекте определены предварительные нормативы допустимых эмиссий согласно рекомендуемому варианту разработки; проведена оценка воздействия объекта на атмосферный воздух; выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников загрязнения; обоснование санитарно- защитной зоны объекта, расчет рассеивания приземных концентраций, приводятся данные по водопотреблению и водоотведению; предварительные нормативы по отходам, образующиеся в период проведения работ; произведена предварительная оценка воздействия на поверхностные и подземные воды, на почвы, растительный и животный мир; описаны социальные аспекты воздействия при проведении работ.
Настоящий «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду (ОВВ)» План разведки твердых полезных ископаемых на участке Жаманбулак по лицензии №3310-EL от 15.05.2025 года в Жетысуская области, представляет собой анализ потенциального воздействия на природную и социально-экономическую среду. Разработка «Отчета о возможных воздействиях на окружающую среду (ОВВ)», способствует принятию экологически ориентировочного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, выбора основных направлений мероприятий по охране окружающей среды реализации намечаемой деятельности.

Категория объекта. Данный вид деятельности подпадает под пп.2.3 п.2 раздела 2 Приложения 1 «Разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых согласно Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI, относится ко II категории.
По результатам Заявления о намечаемой деятельности было получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду Номер:   № KZ43VWF00624743  от 17.08.2026 г ., согласно которого, оценка воздействия на окружающую среду является обязательной, все замечания и предложения государственных органов и общественности приняты к сведению, учтены с внесением изменений и исправлений в данные проекта план разведки  месторождения «Жаманбулак» и приведены в соответствие с намечаемой деятельностью, а также с местом проведения работ
Оценка воздействия на окружающую среду – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 ЭК РК.
 Организация экологической оценки включает организацию процесса выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий (далее – существенные воздействия) реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого Документа на окружающую среду.

На этапе отчета о возможных воздействиях приведена характеристика природной среды в районе деятельности предприятия, рассмотрены основные направления хозяйственного использования территории и определены принципиальные позиции согласно, статьи 72 ЭК РК.

«Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду (ОВВ)» включает следующие разделы:

· Сведения о предприятии и описание намечаемой деятельности в рамках проекта разработки;
· Характеристика современного состояния окружающей природной среды, антропогенного нарушения ее компонентов, ландшафтная характеристика, земельно-региональные особенности территории, характеристика природной ценности района проведения работ;

· Сведения о социально-экономической среде (хозяйственное положение, занятость трудоспособного населения и т.д.);

· Возможные виды воздействия вариантов намечаемой деятельности на окружающую среду при нормальном (штатном) режиме работы предприятия и при аварийных ситуациях;

· Анализ изменений окружающей и социально-экономической среды в процессе реализации намечаемой деятельности, включающий основные направления мероприятий по охране окружающей среды, укрупненную оценку возможного ущерба, а также предложения по организации и составу проведения специальных комплексных экологических исследований на месторождении;

· Ориентировочные объемы выбросов загрязняющих веществ и объемы образования отходов;
Отчет о возможных воздействиях выполнен в соответствии с нормативными документами:
· Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК;
· Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;

· Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля;

· Классификатор отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе с векторными файлами

Оператор: ТОО "СТАРТ-20"

Почтовый адрес оператора: 010000, ГОРОД АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, УЛ. АҚМЕШІТ, Д. 7/1, КВ. 14  директор Шестаков А.А. Лицензия: № 3310-EL от 15 мая 2026 года. (Приложение 2).  Проектом предусматривается проведение комплекса поисковых работ, включающие предполевые исследования, полевые работы, лабораторные и камеральные работы. Лицензия №3310-EL от «15» мая 2025 года, выдана на разведку твердых полезных ископаемых, сроком на 6 последовательных лет, с момента регистрации Лицензии. Общая площадь – 4.9 км2 .Сроки выполнения работ: 6 лет Начало – 2026г. Окончание – 2031г. Угловые координаты участка геологических блоков: 1) 44°28'00"СШ 80°07'00"ВД, 2) 44°28'00"СШ 80°09'00"ВД, 3)44°27'00"СШ80°09'00"ВД,4)44°27'00"СШ80°07'00"ВД. Географические координаты угловых точек рабочего участка (зоны проведения работ) 1) 44°27'0.14"СШ 80°07'14.18"ВД, 2) 44°27'59.95"СШ 80°08' 18.36"ВД, 3)44°28'0.03"СШ 80°08'38.14"ВД, 4)44°27'31.03"СШ 80°08'22.92"ВД, 5)44°27'0.21"СШ 80°07'52.79" ВД.
Окончание лицензионного срока – декабрь 2031г месторождение «Жаманбулак» в административном отношении участок разведки расположен на территории области Жетысу, Панфиловского района. Ближайшими населенным пунктам к району работ является п. Сарымбель, находящейся в 5 км, в административном плане находится в Панфиловском районе Жетысуской области.
Рис. 1 - Ситуационная карта района расположения месторождения «Жаманбулак» с указанием расстояния до ближайших жилых зон и водных объектов. 
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1.2. Информация о категориях земель и целях использования земель в ходе сторительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности
Земельный фонд Панфиловского района области Жетысу делится на семь основных категорий в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан, каждая из которых имеет строго определенное целевое назначение. Основные категории земель. Земли сельскохозяйственного назначения — участки, предоставленные для ведения сельского хозяйства (крестьянские и фермерские хозяйства, товарное сельхозпроизводство, пашни, пастбища, сенокосы). Земли населенных пунктов (города Жаркент, села и сельские округа) — территории для застройки жилыми, социальными, административными и коммерческими объектами. Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения — участки под дорогами, энергетическими объектами, линиями электропередач и промышленностью. Земли особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. Земли лесного фонда — территории, занятые лесами и предназначенные для ведения лесного хозяйства (периодически проходят процедуры переводов участков для государственных нужд). Земли водного фонда — занятые водоемами, гидротехническими и водохозяйственными сооружениями. Земли запаса — нераспределенные земли, находящиеся в государственной собственности, которые могут вовлекаться в хозяйственный оборот после перевода в другую категорию. Рабочий участок расположен вне границ населённого пункта. Согласно пространственному расположению участка и материалам зонирования территории Панфиловского района, территория относится к зоне сельскохозяйственного использования. Вид сельскохозяйственных угодий и категория земель подлежат подтверждению по данным государственного земельного кадастра. 
В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория Панфиловского района Жетысуской области расположена в пределах южного макросклона горной системы Джунгарского Алатау (включая Коксуйский хребет, хребет Токсанбай и горы Тышкантау) и сопредельной наклонной предгорной равнины Жаркентской межгорной впадины.  Рельеф участка проектирования и прилегающей территории характеризуется выраженной высотной зональностью, переходя от сильнорассеченных высокогорных и среднегорных массивов к волнистым предгорьям (прилавками) и конусам выноса горных рек. Абсолютные отметки высот в границах сельского округа варьируются в широком диапазоне — от 1000–1100 м на южной периферии до 1500–2500 м и более над уровнем моря в северной, высокогорной части. Административный центр (село Сарыбель) расположен на высоте около 1100–1500 м над уровнем моря.  Основные элементы рельефа представлены следующими геоморфологическими элементами:  Горный расчлененный рельеф (северная часть): Характеризуется крутыми склонами (углы наклона от 15° до 35° и более), глубокими эрозионными ущельями и долинами рек (Бурхан, Тышкан и их притоки). Эрозионный врез речных долин достигает значительной глубины, что обуславливает высокую интенсивность современных геодинамических процессов. 

Предгорная наклонная равнина и шлейфы (центральная и южная части): Сложена преимущественно пролювиальными, делювиальными и аллювиальными отложениями. Поверхность равнины имеет общий уклон с севера на юг, в сторону равнинной части Панфиловского района, и расчленена сухими руслами, временными водотоками и конусами выноса. Углы наклона поверхности здесь колеблются в пределах 3–8°.  Экзогенные геологические процессы (ЭГП)
         В связи со спецификой рельефа (значительные уклоны, наличие рыхлого обломочного материала на склонах и развитая гидрографическая сеть), на территории округа отмечается потенциальная опасность развития следующих опасных физико-географических и геологических процессов:  Селевая опасность: Ущелья рек Бурхан и Тышкан относятся к селеопасным бассейнам. Опасность представляют селевые потоки ливневого и геолого-гидрологического характера в весенне-летний период.  Склоновая эрозия и плоскостной смыв: Развиваются на оголенных крутых склонах при выпадении интенсивных осадков и снеготаянии.  Гравитационные процессы: В высокогорной зоне локально возможны обвально-осыпные явления и плоскостной сдвиг грунтов.  Техногенное воздействие в период строительства и эксплуатации объекта (планировка территории, выемка и перемещение грунта) при несоблюдении проектных решений может спровоцировать активизацию процессов водной эрозии и нарушение устойчивости локальных склонов. Участок расположен на Лицензионной территории № 3310-EL от 15 мая 2025г. В административном отношении расположен в области Жетысу, Панфиловский район. Географические координаты Угловые координаты участка геологических блоков: 1)44°28'00"СШ 80°07'00"ВД, 2) 44°28'00"СШ 80°09'00"ВД, 3)44°27'00"СШ80°09'00"ВД,4)44°27'00"СШ80°07'00"ВД. Географические координаты угловых точек рабочего участка (зоны проведения работ) 1) 44°27'0.14"СШ 80°07'14.18"ВД, 2) 44°27'59.95"СШ 80°08' 18.36"ВД, 3)44°28'0.03"СШ 80°08'38.14"ВД, 4)44°27'31.03"СШ 80°08'22.92"ВД, 5)44°27'0.21"СШ 80°07'52.79" ВД. Отчет предусматривает проведение геологоразведочных работ на месторождении «Жаманбулак». Согласно п.2.3 Раздела 2 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400 -VI ЗРК, разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы с перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых.
Геологическими задачами работ является изучение геологического строения участка, выяснение основных закономерностей локализации возможных оруденений и их масштабов с  целью  определения  прогнозных ресурсов по всем перспективным участкам площади.  Для  решения  поставленных  задач  предусматривается  проведение  на участке поисковых маршрутов, топографических работ, геофизических работ, проходки канав, поисковое бурение. Пашни и лесные насаждения в районе расположения месторождения отсутствуют. При проведении геологоразведочных работ будут учтены требования ст.238,397. 
Статья 238. Экологические требования при использовании земель
      1. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

      2. Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

      1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

      2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

      3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

      3. При проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается:

      1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ;

      2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам.

4. При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:
1) характер нарушения поверхности земель;
2) природные и физико-географические условия района расположения объекта;
3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды;
4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;
5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов, ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;

      6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;

      7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены;

      8) обязательное проведение озеленения территории.

      5. В случае использования земельных участков для накопления, хранения, захоронения промышленных отходов они должны отвечать следующим требованиям:

      1) соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения промышленных отходов;

      2) иметь слабофильтрующие грунты при стоянии грунтовых вод не выше двух метров от дна емкости с уклоном на местности 1,5 процента в сторону водоема, сельскохозяйственных угодий, лесов, промышленных предприятий;

      3) размещаться с подветренной стороны относительно населенного пункта и ниже по направлению потока подземных вод;

      4) размещаться на местности, не затапливаемой паводковыми и ливневыми водами;

      5) иметь инженерную противофильтрационную защиту, ограждение и озеленение по периметру, подъездные пути с твердым покрытием;

      6) поверхностный и подземный стоки с земельного участка не должны поступать в водные объекты.

      6. Внедрение новых технологий, осуществление мероприятий по мелиорации земель и повышению плодородия почв запрещаются в случае их несоответствия экологическим требованиям, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, иным требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

      7. Порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и (или) химическому загрязнению, установления охранных зон, сохранения на этих землях жилых домов, объектов производственного, коммерческого и социально-культурного назначения, проведения на них мелиоративных и технических работ определяется с учетом предельно допустимых уровней радиационного и химического воздействий.

      8. В целях охраны земель собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия по:

      1) защите земель от водной и ветровой эрозий, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления, биогенного загрязнения, а также других негативных воздействий;

      2) защите земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, их распространения, зарастания сорняками, кустарником и мелколесьем, а также от иных видов ухудшения состояния земель;

      3) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного, и захламления;

      4) сохранению достигнутого уровня мелиорации;

      5) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот.

      9. На землях населенных пунктов запрещается использование поваренной соли для борьбы с гололедом.
Статья 397. Экологические требования при проведении операций по недропользованию
      1. Проектные документы для проведения операций по недропользованию должны предусматривать следующие меры, направленные на охрану окружающей среды:

1) применение методов, технологий и способов проведения операций по недропользованию, обеспечивающих максимально возможное сокращение площади нарушаемых и отчуждаемых земель (в том числе опережающее до начала проведения операций по недропользованию строительство подъездных автомобильных дорог по рациональной схеме, применение кустового способа строительства скважин, применение технологий с внутренним отвалообразованием, использование отходов производства в качестве вторичных ресурсов, их переработка и утилизация, прогрессивная ликвидация последствий операций по недропользованию и другие методы) в той мере, в которой это целесообразно с технической, технологической, экологической и экономической точек зрения, что должно быть обосновано в проектном документе для проведения операций по недропользованию;  2) по предотвращению техногенного опустынивания земель в результате проведения операций по недропользованию;

      3) по предотвращению загрязнения недр, в том числе при использовании пространства недр;

      4) по охране окружающей среды при приостановлении, прекращении операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов разработки месторождений в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании";

      5) по предотвращению ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных и вмещающих пород, отходов производства, их окисления и самовозгорания;

      6) по изоляции поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их загрязнения;

      7) по предотвращению истощения и загрязнения подземных вод, в том числе применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей;

      8) по очистке и повторному использованию буровых растворов;

      9) по ликвидации остатков буровых и горюче-смазочных материалов экологически безопасным способом;

      10) по очистке и повторному использованию нефтепромысловых стоков в системе поддержания внутрипластового давления месторождений углеводородов.

      2. При проведении операций по недропользованию недропользователи обязаны обеспечить соблюдение решений, предусмотренных проектными документами для проведения операций по недропользованию, а также следующих требований:

      1) конструкции скважин и горных выработок должны обеспечивать выполнение требований по охране недр и окружающей среды;

     2) при бурении и выполнении иных работ в рамках проведения операций по недропользованию с применением установок с дизель-генераторным и дизельным приводом выброс неочищенных выхлопных газов в атмосферный воздух от таких установок должен соответствовать их техническим характеристикам и экологическим требованиям;

      3) при строительстве сооружений по недропользованию на плодородных землях и землях сельскохозяйственного назначения в процессе проведения подготовительных работ к монтажу оборудования снимается и отдельно хранится плодородный слой для последующей рекультивации территории;

      4) для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна предусматриваться инженерная система организованного накопления и хранения отходов производства с гидроизоляцией площадок;

      5) в случаях строительства скважин на особо охраняемых природных территориях необходимо применять только безамбарную технологию;

      6) при проведении операций по разведке и (или) добыче углеводородов должны предусматриваться меры по уменьшению объемов размещения серы в открытом виде на серных картах и снижению ее негативного воздействия на окружающую среду;

      7) при проведении операций по недропользованию должны проводиться работы по утилизации шламов и нейтрализации отработанного бурового раствора, буровых, карьерных и шахтных сточных вод для повторного использования в процессе бурения, возврата в окружающую среду в соответствии с установленными требованиями;

8) при применении буровых растворов на углеводородной основе (известково-битумных, инвертно-эмульсионных и других) должны быть приняты меры по предупреждению загазованности воздушной среды;

      9) захоронение пирофорных отложений, шлама и керна в целях исключения возможности их возгорания или отравления людей должно производиться согласно проекту и по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и местными исполнительными органами;
 10) ввод в эксплуатацию сооружений по недропользованию производится при условии выполнения в полном объеме всех экологических требований, предусмотренных проектом;
11) после окончания операций по недропользованию и демонтажа оборудования проводятся работы по восстановлению (рекультивации) земель в соответствии с проектными решениями, предусмотренными планом (проектом) ликвидации;

 12) буровые скважины, в том числе самоизливающиеся, а также скважины, не пригодные к эксплуатации или использование которых прекращено, подлежат оборудованию недропользователем регулирующими устройствами, консервации или ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

 13) бурение поглощающих скважин допускается при наличии положительных заключений уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда, по изучению недр, государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выдаваемых после проведения специальных обследований в районе предполагаемого бурения этих скважин;

 14) консервация и ликвидация скважин в пределах контрактных территорий осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

   3. Запрещаются:

      1) допуск буровых растворов и материалов в пласты, содержащие хозяйственно-питьевые воды;

      2) бурение поглощающих скважин для сброса промышленных, лечебных минеральных и теплоэнергетических сточных вод в случаях, когда эти скважины могут являться источником загрязнения водоносного горизонта, пригодного или используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения или в лечебных целях;

      3) устройство поглощающих скважин и колодцев в зонах санитарной охраны источников водоснабжения;

      4) сброс в поглощающие скважины и колодцы отработанных вод, содержащих радиоактивные вещества.
Геологическими задачами работ является изучение геологического строения участка, выяснение основных закономерностей локализации возможных оруденений и их масштабов с целью определения прогнозных ресурсов по всем перспективным участкам площади.  Для решения поставленных задач предусматривается проведение на участке поисковых маршрутов, топографических работ, геофизических работ, проходки канав, поисковое бурение. Пашни и лесные насаждения в районе расположения месторождения отсутствуют.
1.3. Информация о показателях объектов, необходимых для осуществелния намечамемой деятельности включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота) сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности преприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах
Целевым назначением проектируемых исследований является проведение поисковых работ на твердые полезные ископаемые на участке недр по лицензии №3310-EL от «15» мая 2025 года в Жетысуской области с целью общей оценки её перспектив и выявления возможного промышленного оруденения металлов на отдельных участках. 

Для обеспечения выполнения геологического задания на проведение работ, по поиску медных руд на площади участка Жаманбулак, предусматриваются следующие объемы поисково-оценочных и геологоразведочных работ: подготовительные работы и проектирование, поисковые геологические маршруты, проходка разведочных канав, топографо-геодезические работы, бурение колонковых скважин, керновое опробование, бороздовое опробование, обработка проб, скважинная геофизика (инклинометрия и гамма-каротаж), экологические и лабораторные исследования, камеральные работы, компьютерная обработка материалов, сопутствующие работы и транспортировка грузов.

Основными геологическими задачами проектируемых работ являются: изучение геологического строения площади и выяснение основных закономерностей локализации и условий залегания медного оруденения; выделение рудных зон и отдельных оруденелых участков; определение основных параметров оруденелых участков; определение возможных масштабов оруденения; выделение первоочередных участков под постановку поисково-оценочных работ. 

Для решения поставленных задач необходимо выполнение следующего комплекса геологоразведочных работ: 

-комплекс топографо-геодезических работ; 

- поисково- картировочные маршруты; 

- наземные геофизические исследования методом магниторазведки;

-поисковое колонковое бурение и ГИС; 

-опробовательские работы; 

-лабораторные работы; 

-камеральные работы по обработке результатов полевых исследований; 

-составление окончательного геологического отчета с доведением до стадии обоснования коммерческого обнаружения по отдельным перспективным участкам и в целом по площади.

Ниже приводится характеристика проектируемых видов работ и обоснование их объемов. В ходе проведения поисковых работ и получения новых данных возможны внесения корректировок в части распределения объемов, методики бурения скважин и опробования.

Подготовительные работы включают в себя:

- анализ фондовых материалов, просмотра текста и таблиц, выборки чертежей для их компьютерной обработки;

- систематизация сведений, извлеченных из источников информации, по изученности, геологическому строению района и участков, характеристике рудных тел; степени изученности участков; инженерной геологии и гидрогеологии;

- составление проектных разрезов.

Проектирование включает в себя составление плана на проведение поисковых работ на площади с обоснованием видов и объемов работ, финансовыми затратами, составлением и компьютерной обработкой графических приложений.

В результате будут составлены текст плана и графические приложения по каждому участку, включая обзорную карту района работ, схематические геологические карты участков, разрезы по профилям, геолого-технические паспорта скважин.

Топографо-геодезические работы. Топографо-маркшейдерские работы проектируются с целью точного изображения всех пройденных в процессе работ геологоразведочных выработок на планах в единой системе координат и высот. Топогеодезические работы будут выполняться геологами (геофизиками) и топографами в период ведения геологоразведочных работ на участке. Планом разведки предусматриваются: выноска разведочных профилей, выноска и привязка скважин и канав на местности. Все проектные скважины инструментально выносятся на местность. Планируется произвести выноску и привязку 21 запроектированных поисковых буровых скважин. По результатам буровых работ местоположение очередных выработок корректируется и место их заложения повторно инструментально выносится на местность. При закрытии выработки (скважины) проводят окончательное инструментальное определение ее координат, которые заносятся в акте закрытия, в геологическую и техническую документацию соответствующей выработки, и каталог координат. Учитывая, что местность проведения работ открытая, всхолмленная, условия видимости удовлетворительные, тригонометрическое нивелирование предусматривается по I категории. Кроме того, для составления геологической карты и планов опробования предусматривается инструментальная привязка наиболее интересных геологических объектов (интересные геологические контакты и структурные элементы и т. д.). Топографо-геодезические работы будут вестись в местной системе координат и Балтийской системе высот. Наряду с вновь пробуренными скважинами, будет осуществлена повторная привязка всех «старых» канав и скважин. Кроме того, будет проведено техническое нивелирование по линиям всех разведочных профилей с целью уточнения рельефа и высотных отметок геологоразведочных выработок.

Топографо-геодезические работы на участке включают в себя:

· Рекогносцировка пунктов триангуляции;

· Тахеометрические привязочные ходы;

· Установка пункта съемочной сети;

· Установка ориентирного пункта – 4 шт.;

· Тахеометрическая съемка в масштабе 1:2000 или 1:500 – 180га;

· Камеральные работы.

Топографо-геодезические работы будут проведены с применением современных электронных тахеометров типа Leica TS-02. Все топогеодезические работы будут выполняться собственными силами.

Поисковые маршруты в пределах описываемой площади будут проводиться для составления геологической карты масштаба 1:2000, с целью расшифровки структуры исследуемого участка. Работы планируется выполнять по общепринятой методике. В качестве основы для проведения маршрутов послужат профиля ориентированные в крест простирания основных структур участка. В процессе проведения маршрутов будут обследованы точки с видимой минерализацией, ранее выявленные литохимические и геофизические аномалии. 

Из выходов обнажений коренных пород по ходу маршрутов будут отбираться геохимические пробы шагом 50м. Точки наблюдений привязываются с помощью GPS – навигатора, с определение широты, долготы и высоты. Маршруты проводятся при постоянной записи хода в навигаторе с определением параметров (азимут хода, высота, координаты). Возможно, использование лазерных дальномеров. Геологические маршруты должны проводиться группами не менее 2-х человек. Одиночные маршруты разрешаются только в пределах видимости из полевого лагеря или других мест проведения работ.

Состав маршрутной группы: геолог, техник-геолог.

Конкретные маршрутные задания и места отбора дополнительных проб и их количество определяется непосредственно в полевых условиях. Примерное количество геохимических проб составит 80 проб.

Масштаб поисковых маршрутов (густота сети точек наблюдений) на различных участках поисковой площади будет определяться перспективностью участка в отношении обнаружения оруденения, обнаженности территории и характером тектоники. 

Наиболее густой сетью маршрутов будут покрываться участки распространения медной минерализации.
Геофизические работы. Геофизические исследования будут выполнены методом высокоточных магниторазведочных работ. Планируется провести площадные высокоточные магниторазведочные работы с общим объемом 150 погонных км (сеть профилей через 200м, рис. 5.2). Цель работ – выявление структурно-тектонических характеристик района работ, указывающих на геологические критерии образования гидротермальных месторождений. Результат работ – цифровая база данных магниторазведки с выделенными геологическими структурами, применительно к району работ. По результатам работ будут построены карты аномального магнитного поля и их трансформанты:

1. Карта аномального магнитного поля.

2.Карта локальной составляющей аномального магнитного поля (Высота пересчёта 100 м).

3.Карта локальной составляющей аномального магнитного поля (Высота пересчёта 200 м).

4.Карта вертикальной производной аномального магнитного поля 

5.Карта аналитического сигнала магнитного поля.

6.Карта модуля полной горизонтальной производной аномального магнитного поля.

7.Карта региональной составляющей аномального магнитного поля

8.Карта региональной составляющей аномального магнитного поля (Высота пересчёта 100 м).

9.Карта региональной составляющей аномального магнитного поля (Высота пересчёта 200 м).

Объем геофизических исследований

	п/п№
	Виды работ
	Длина, пог.км

	1
	Магниторазведка
	150


Аппаратура и оборудование. Сбор магнитных данных на участке будет выполнен с использованием магнитометров на эффекте Оверхаузера GSM-19 v7.0. Магнитометр GSM-19 v7.0 - это прибор, обладающий высоким качеством обработки данных, эффективностью проведения исследований и возможностью подключения дополнительных опций. Новая усовершенствованная модель прибора v7.0 обеспечивает: Экспорт данных в двухмерный и трехмерный форматы для совместимости с программным обеспечением от других производителей; Возможность внесения меток в регистрируемую информацию в процессе исследования; Программируемый формат экспорта данных для контроля результатов; 
Высокую точность работы GPS: до 1,5 м при поддержке WAAS/EGNOS; до 0,8 м при поддержке системы OmniStar; Возможность использования моделей с несколькими датчиками для получения высокоточных результатов исследований в трехмерном изображении.  

Модель GSM-19 v7.0 сочетает в себе качество обработки данных, высокую эффективность работы и уникальную конструкцию системы, позволяющую совмещать дополнительные функциональные возможности, что сильно отличает прибор от других квантовых магнитометров. 

Принципом работы магнитометра на эффекте Оверхаузера является прецессия протона в магнитном поле. При этом, прибор обладает очень высокой чувствительностью. Кроме того, квантовый магнитометр на эффекте Оверхаузера имеет высокую абсолютную точность, быструю скорость регистрации данных (до 5 измерений в секунду) и низкое энергопотребление.

По сравнению с протонно-прецессионными методами, возбуждение прецессии под воздействием высокой частоты позволяет свести к абсолютному минимуму энергопотребление и подавить шум (т.к. частота возбуждения находится далеко за пределами полосы пропускания сигнала прецессии).

Технические характеристики магнитометра GSM-19W

	Характеристика
	Значение

	Разрешение
	0,01 нТ

	Относительная чувствительность
	0,022 нТ/корень Гц

	Абсолютная погрешность
	+/-0,1 нТ

	Диапазон
	10 000 до 120 000 нТ

	Допуск на градиент
	Более 10 000 нТл/м

	Период измерений
	60+; 5; 3; 2; 1; 0,5; 0,2 сек.

	Рабочая температура
	От - 40 до + 55°С

	Объем памяти
	32 Мб

	Общий вес
	3,1 кг


Магнитометр GSM-19W
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Проходка канав .Планом предусмотрена проходка канав и расчисток предусматривается для прослеживания рудных тел на поверхности с целью изучения их морфологии, параметров, определения характера оруденения и концентрации меди в рудных телах. Канавы будут проходиться с целью вскрытия и опробования рудного тела, в профилях ранее пройденных канав, в крест простирания рудных залежей через 20-40 м до 50-100 м в зависимости от обнаженности рудного поля.  Ширина канав 1.0м, глубина 2.0м.
Расчистки будут проходиться по простиранию рудной минерализации с целью выявления характера распространения медной минерализации, определения их изменчивости по простиранию, характера взаимо перехода зон рудной минерализации по простиранию и в крест простирания. Расчистки будут проходиться после проходки канав и опробования их и получения по ним результатов химических анализов. Места заложения расчисток будут корректироваться данными канав. 

Всего Планом предусмотрено объем канав 1000 м3, с отбором бороздовых проб в объеме 100 шт. Объем ручной расчистки канав составляет 100 м3.

Канавы будут проходиться мехспособом с применением экскаватора, смонтированного на базе колесного трактора типа «XCMG XE305D» с зачисткой дна канавы вручную. 

Расчистки будут проходиться с помощью булдозера типа  SHANTUI SL30WN. После прохожденя дно расчистки очищаются ручным способом для  документации и производства зарисовок рудных тел (линз) по дну расчистки с целью определения изменчивости рудных тел и характера взаимоперехода их по простиранию и вкрест простирания. В связи с тем, что расчистки будут проходиться после проходки и опробования канав, расположенных по флангам и в центральной части  расчисток, по ним не планируются повторное бороздовое опробование. Опробованию могут подвергаться только те участки или интервалы, где при геологической документации  будут выявлены участки с наиболее интересными геологическими и литологическими  особенностями.  Для этой цели предусмотривается отбор бороздовых проб в резерве. Специальная техника, оборудование и автотранспорт
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Фронтальный погрузчик SHANTUI SL30WN

Фронтальный погрузчик SHANTUI SL30WN оснащён дизельным двигателем Weichai WP6G125E201 мощностью 92 кВт (125 л.с.) при 2200 об/мин . Удельный расход топлива составляет 227 г/кВт·ч . Расход топлива. Согласно нормативам, линейная норма расхода топлива для данного погрузчика в транспортном режиме составляет 9,5 л/машино-час. Диаметр выхлопной трубы фронтального погрузчика SHANTUI SL30WN, 120 мм
Расчёт общего рабочего времени

Общее количество смен в году: 270 дней × 2 смены = 540 смен

Общее количество рабочих часов в году: 540 смен × 12 часов = 6 480 часов

Эффективное рабочее время с учётом коэффициента эксплуатации: 6 480 × 0,85 = 5 508 часов

Расчёт годового расхода топлива

Годовой расход топлива: 5 508 часов × 9,5 л/час = 52 326 литров 

Плотность дизельного топлива: 0,860 кг/л

Масса (кг) = Объём (л) × Плотность (кг/л)

52 326 л × 0,860 кг/л = 44 999,36 кг = 45,0 тонн

ДЭС 250 – подвижная энергетическая установка, оборудованная несколькими электрическими генераторами с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания. Производительность – 250 кВт. Расход 14 л/ч. Для энергоснабжения временного полевого лагеря будет использоваться дизельгенератор ДЭС 250 
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Дизельная электростанция 250 кВт

TSS ED-250-T400 в погодозащитном кожухе на прицепе:

Для дизельной электростанции TSS ED-250-T400 мощностью 250 кВт при средней нагрузке в течение 270 рабочих дней по 12 часов в смену с учётом коэффициента эксплуатации, расчёт расхода топлива будет следующим:

Технические характеристики

  Номинальная мощность: 250 кВт (312,5 кВА)

  Максимальная мощность: 275 кВт (343,8 кВА)

  Напряжение: 400/230 В

  Частота: 50 Гц

  Коэффициент мощности (cos φ): 0,8

  Количество фаз: 3

  Номинальный ток: 451 А

  Тип запуска: Электростартер

  Объем топливного бака: 850 л

  Расход топлива при 100% нагрузке: 69,1 л/ч 

  Габариты (Д×Ш×В): 3950×1400×1950 мм

  Масса: 3200 кг

Расход топлива

При 100% нагрузке расход топлива составляет 69,1 л/ч. Для расчёта расхода топлива за смену:

· 69,1 л/ч × 12 ч = 829,2 л/смену

При 270 рабочих днях в году:

· 829,2 л/смену × 270 дней = 223884 л/год

Учитывая коэффициент эксплуатации 0,85:

· 223884 л × 0,85×2 смены = 380603 л/год

Перевод в килограммы (с учётом плотности дизельного топлива 0,85 кг/л):

· 380603 л × 0,85 кг/л = 323513 кг/год

Или в тонны:

· 323513 кг ÷ 1000 = 323,5 т/год

4. Экскаватор XCMG XE305D 

         Модель XE305D Производитель XCMG

Рабочий вес, 30800 кг

Объем стандартного ковша, 1,4 м3

Двигатель Cummins

Модель двигателя QSB7

Мощность двигателя, 169/2050 кВт/об./мин

Объем двигателя, 6.7 л 

Скорость порота платформы, 9,8 об.мин

В стандартной комплектации экскаватор XCMG XE305D оснажен усиленным ковшом объемом 1,4 м3, основные узлы и агрегаты:

Двигатель Cummins США (оригинал)

Гидравлика Kawasaki Япония (оригинал)

Электрическая система Kawasaki Япония (оригинал)

Интелектуальная система управления XEICS (разработака XCMG)

Экскаватор может быть оснащен различными ковшами (скальным, усиленным, стандартным для земляных работ) объемом от 1,27 до 1,6 м3.

А так же различным навесным оборудованием - молотом, захватами, вибропогружателями. Так же могут быть установлены быстросъемные соединения, третья гидролиния, дополнительные зеркала, кабина ROPS/FOPS, удлиненная стрела и т.д.
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Расчёт годового расхода топлива Экскаватора XCMG XE305D в тяжёлых условиях эксплуатации при заданных параметрах:

· Количество рабочих дней в году: 270
· Количество смен в день: 2,

· Продолжительностью 12 часов
Годовая наработка:
270 × 2 × 12 = 6480 часов

· Объём ковша: 1,4 м³ (среднее значение из диапазона 1,3–1,6 м³) 

· Коэффициент эффективности работы: η = 0,75 (учитывает холостой ход, простои и пр.)

Средний часовой расход

Для 30‑тонного экскаватора типичный расход топлива при средней нагрузке — 15–20 л/ч. Примем среднее значение: 18 л/ч
С учётом коэффициента эффективности: 18 × 0,75 = 13,5 л/ч
Годовой расход в литрах 6480 ч × 13,5 л/ч = 87 480 литров дизтоплива в год

Плотность дизельного топлива по стандарту EN 590:

Диапазон: 0,820–0,845 кг/л, типичное ≈ 0,833 кг/л 

Расчёт при плотности 0,833 кг/л: 87 480 л × 0,833 = 72 840 кг ≈ 72,8 тонн

Для плотности 0,845 кг/л: 87 480 л × 0,845 = 73 946 кг ≈ 74,0 тонн

Годовой расход: 72,8–74,0 тонн дизеля
Итоговые данные:

	Параметр
	Значение

	Годовая наработка
	6480 часов

	Часовой расход (с учётом η=0,75)
	13,5 л/ч

	Годовой расход топлива
	87 480 л ≈ 73 тонны

	Диапазон годового расхода при разной плотности
	72,8–74,0 тонн


С учётом заявленного объёма ковша, коэффициента эффективности и выбранного среднего расхода, годовой расход топлива для XE305D составит примерно 73 тонны дизельного топлива.

5. Бульдозер XCMG TY230S
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Гусеничный бульдозер XCMG TY230S - надежная техника в строительной индустрии. Весит 25,7 тонн и способен тянуть до 221 кН. Объем прямого отвала составляет 7,7 м3, давление на грунт - 0,039 МПа, а максимальный уклон - 30 градусов. Минимальный дорожный просвет 405 мм, минимальный радиус поворота 3300 мм. Габариты ДхШхВ (вкл. рыхлитель) - 7200х4365х3447 мм. Максимальная скорость перемещения составляет 3,6 км/ч вперед и 4,3 км/ч назад. Снаряженный бульдозер способен подниматься на высоту 1210 мм и заглубляться на 540 мм. Гусеничный бульдозер оснащен двигателем Cummins NT855-C280S10 мощностью 162 кВт, шириной гусеницы 945 мм. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Эксплуатационная масса 25,7 т (без рыхлителя) Мощность двигателя 220 л.с. Габариты (ДхШхВ) 7200х4365х3447 мм Отвал 7,7 м3 (прямой) Тяговое усилие 221 кН Давление на грунт 0,39 кГс/см3 Ширина гусеницы 945 мм 

Данная модель бульдозера оснащена двигателем Cummins NT855-C280S10, диаметр выхлопной трубы составляет примерно 120 мм.

Расчёт годового расхода топлива бульдозера XCMG TY230S в тяжёлых условиях эксплуатации при заданных параметрах:

· Модель бульдозера: XCMG TY230S

· Мощность двигателя: 162 кВт (220 л.с.)

· Средний расход топлива при полной нагрузке: 12,3 л/ч 

· Коэффициент для тяжёлых условий: 1,2

· Продолжительность смены: 12 часов

· Количество смен в день: 1

· Количество рабочих дней в году: 270

· Коэффициент эксплуатации: 0,85

· Плотность дизельного топлива: 0,85 кг/л 

1. Расход топлива в час с учётом тяжёлых условий:

Rчас=12,3×1,2=14,76 л/ч  

2. Годовой расход топлива в литрах:

Qгод=14,76×12×1×270×0,85=40 643,16 л  

3. Годовой расход топлива в килограммах:

Qкг=40 643,16×0,85=34 546,69 кг 

· Годовой расход топлива: 40 643 литров
· Годовой расход топлива в массе: 34 547 килограммов = 34,6 тонны
Горное оборудование, спецтехника и автотранспорт 

	Название
	Предназначение
	Ед.

	Гусеничный экскаватор XCMG XE305D
	Экскавация горной массы и прочее
	1

	Гусеничный бульдозер XCMG TY230S
	засыпка выработок, планирование, рыхление, гуртование и окучивание горной массы
	1

	Фронтальный погрузчик SHANTUI SL30WN
	Земляные, погрузочные, вспомогательные работы
	1

	Топливозаправщик на базе КАМАЗ 53215
	Транспортировка ГСМ для техники
	1

	Дизельная электростанция 250 кВт
	Электроснабжение
	1


Колонковое бурение скважин В связи с недостаточной изученностью рудных объектов Планом разведки предусматривается бурение разведочных скважин, как по простиранию, так и по падению, с целью прослеживания рудных тел на глубину, изучения их морфологии, определения содержания меди в рудах.  скважины предусматриваются пробурить наклонные, в зависимости от падения горных пород и руд, на выявленных аномальных участках средней глубиной 25 пог.м. Средний выход керна по скважинам не менее 90%. Документация скважин будет заноситься в полевые журналы с зарисовкой геологической колонки и опробованием. 
Всего по плану предусматривается бурение 21 поисковых скважин, общим объемом 525 пог.м. Предусматриваются следующие геолого-технические условия бурение колонковых скважин:
бурение установками УКБ-4П со снарядом Boart Longyear HQ;

скважины по глубинам входят в интервал 0-100м (21 скважины, 525 п.м., ср. глубина 25 м)

скважины наклонные под углом 50-90°;

начальный диаметр бурения 122.6мм, основной – 96мм;

бурение ведется с отбором керна, керн укладывается в ящики;

крепление скважин обсадными трубами от 0 до 20 м ствола каждой скважины в интервале 0-100м; 

бурение пород до VII категории ведется твердосплавными коронками, по более высоким категориям – алмазными;

выход керна по скважинам не менее 90%;

предусматривается строительство площадки под буровые станки (1.5м×25м×0.5м×21 скв) с бульзозерными работами по породам VII категории объемом 393 куб.м;

для хранения промывочной жидкости (техническая вода, глинистый раствор) будут пройдены отстойники (8м3×21скв) объемом 168 куб.м;

после завершение работ врезы под площадку и отстойники будут ликвидированы (засыпаны) в объеме 393 куб.м.

Для контроля параметров бурения скважин по первоначально заданному азимуту и зениту предусматривается проведение инклинометрии и гамма-каротаж по пройденному стволу каждой скважины. Результаты замеров отмечаются в журнале через 20 м.

Буровые работы планируется провести в летний сухой период. Буровые установки будут оснащены собственными дизельными электростанциями для обеспечения электропитанием буровой станок, промывочный насос и освещения. Для минимизации воздействия буровых работ 
на окружающую среду проектом предусматривается применение нетоксичных реагентов в промывочной жидкости и ликвидация зумпфов с отходящей водой. Все пробуренные скважины после их закрытия подлежат ликвидации согласно общепринятой методике. Буровая площадка после бурения очищается от технического и бытового мусора, а поверхность участка приводится в исходное состояние (рекультивируется).

Скважинная геофизика. Для контроля параметров бурения скважин по первоначально заданному азимуту и зениту предусматривается проведение инклинометрии по пройденному стволу каждой скважины. Замеры будут производиться прибором Reflex Gyro. Результаты замеров отмечаются в журнале через 20 м. Запланированный объем инклинометрии – 525 пог.м
После завершения проходки канав, зачистки дна и стенок проводится их документация. В журнале геологической документации отмечается дата начала и окончания проходки, замеряется длина, ширина и глубина канав, дается описание литологических разностей вскрытых пород и рудных залежей в масштабе 1:100 – 1:50. Стенка или дно канавы опробуется бороздой сечением 10×5 см, длина пробы – 2.0 м. Предусматривается обязательное взвешивание бороздовых проб.

Общая длина канав и расчисток 1000 п.м, документации подлежат 500 п.м (100%). Общая длина расчисток предусматривается в объеме 1000 п.м. Опробование предусматривается в канавах по породам IX. Количество бороздовых проб в канавах и расчистках при длине опробуемого интервала 5м составит – 100 проб, вес пробы – (10 см × 5 см × 15 см × 2.5 г/см3) – 18.7 кг. Транспортировка грузов (материалов, основного и вспомогательного оборудования), необходимых для проведения поисковых геологоразведочных работ будет осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом с мест закупок, комплектации, или с заранее обустроенных региональных перевалочных баз временного хранения. Доставка основного и вспомогательного оборудования на перевалочные базы, а также непосредственно на участки проведения планируемых поисковых геологоразведочных работ будет производиться в организационный период, оптовыми партиями. Доставка горюче-смазочных материалов будет осуществляться на основании отдельных договоров до участка работ крупнотоннажным автотранспортом (бензовозы). Перевозка персонала (вахт) с мест сбора до полевого лагеря и обратно, а также непосредственно на участках работ будет осуществляться специальным автотранспортом повышенной проходимости. 
Проходка канав (неорганизованный источник 6001). Канавы будут проходиться с целью вскрытия и опробования рудного тела, в профилях ранее пройденных канав, в крест простирания рудных залежей через 20-40 м до 50-100 м в зависимости от обнаженности рудного поля.  Ширина канав 1.0м, глубина 2.0м. Расчистки будут проходиться по простиранию рудной минерализации с целью выявления характера распространения медной минерализации, определения их изменчивости по простиранию, характера взаимо перехода зон рудной минерализации по простиранию и в крест простирания. Расчистки будут проходиться после проходки канав и опробования их и получения по ним результатов химических анализов. Места заложения расчисток будут корректироваться данными канав.  Всего Планом предусмотрено объем канав 1000 м3, с отбором бороздовых проб в объеме 100 шт. Объем ручной расчистки канав составляет 100 м3. Канавы будут проходиться мехспособом с применением экскаватора, смонтированного на базе колесного трактора типа «XCMG XE305D» с зачисткой дна канавы вручную. 
Расчистки будут проходиться с помощью булдозера типа  SHANTUI SL30WN. После прохожденя дно расчистки очищаются ручным способом для  документации и производства зарисовок рудных тел (линз) по дну расчистки с целью определения изменчивости рудных тел и характера взаимоперехода их по простиранию и вкрест простирания. В связи с тем, что расчистки будут пр оходиться после проходки и опробования канав, расположенных по флангам и в центральной части  расчисток, по ним не планируются повторное бороздовое опробование. Опробованию могут подвергаться только те участки или интервалы, где при геологической документации  будут выявлены участки с наиболее интересными геологическими и литологическими  особенностями.  Для этой цели предусмотривается отбор бороздовых проб в резерве. 

 Извлечение горной массы (неорганизованный источник 6002) 
 Извлечение горной массы осуществляется экскаватором XCMG XE305D, и бульдозером XCMG TY230S, самосвал, погрузчик. Общий прогнозируемый объем извлекаемой горной массы составляет 1000 м3. При извлечении горной массы происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния.
 Погрузка горной массы (неорганизованный источник 6003) Фронтальный погрузчик SHANTUI SL30WN Земляные, погрузочные, вспомогательные работы происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния.

Топливозаправщик (неорганизованный источник 6004) На участке проведения работ заправка спецтехники будет осуществляться топливозаправщиком КАМАЗ 53215 объемом 10 м3. Склад ГСМ не предусматривается. Ориентировочный расход дизтоплива для спецтехники – 100 т/год (130 м 3 /год). При хранении топлива выделяются сероводород, углеводороды предельные С12-С19.
Буровы работы (неорганизованный источник 6005) Планом разведки предусматривается бурение разведочных скважин, как по простиранию, так и по падению, с целью прослеживания рудных тел на глубину, изучения их морфологии, определения содержания меди в рудах.  скважины предусматриваются пробурить наклонные, в зависимости от падения горных пород и руд, на выявленных аномальных участках средней глубиной 25 пог.м. Средний выход керна по скважинам не менее 90%. Документация скважин будет заноситься в полевые журналы с зарисовкой геологической колонки и опробованием.  Всего по плану предусматривается бурение 21 поисковых скважин, общим объемом 525 пог.м. Предусматриваются следующие геолого-технические условия бурение колонковых скважин: бурение установками УКБ-4П со снарядом Boart Longyear HQ; скважины по глубинам входят в интервал 0-100м (21 скважины, 525 п.м., ср. глубина 25 м) скважины наклонные под углом 50-90°; начальный диаметр бурения 122.6мм, основной – 96мм; бурение ведется с отбором керна, керн укладывается в ящики; крепление скважин обсадными трубами от 0 до 20 м ствола каждой скважины в интервале 0-100м;  бурение пород до VII категории ведется твердосплавными коронками, по более высоким категориям – алмазными; выход керна по скважинам не менее 90%; предусматривается строительство площадки под буровые станки (1.5м×25м×0.5м×21 скв) с бульзозерными работами по породам VII категории объемом 393 куб.м; для хранения промывочной жидкости (техническая вода, глинистый раствор) будут пройдены отстойники (8м3×21скв) объемом 168 куб.м; после завершение работ врезы под площадку и отстойники будут ликвидированы (засыпаны) в объеме 393 куб.м. Для контроля параметров бурения скважин по первоначально заданному азимуту и зениту предусматривается проведение инклинометрии и гамма-каротаж по пройденному стволу каждой скважины. Результаты замеров отмечаются в журнале через 20 м. Буровые работы планируется провести в летний сухой период. Буровые установки будут оснащены собственными дизельными электростанциями для обеспечения электропитанием буровой станок, промывочный насос и освещения. Для минимизации воздействия буровых работ на окружающую среду проектом предусматривается применение нетоксичных реагентов в промывочной жидкости и ликвидация зумпфов с отходящей водой. Все пробуренные скважины после их закрытия подлежат ликвидации согласно общепринятой методике. Буровая площадка после бурения очищается от технического и бытового мусора, а поверхность участка приводится в исходное состояние (рекультивируется). При проведении работ происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния.
Дизельная электростанция мощностью 250 кВт (организованный источник 0001).

Для энергоснабжения временного вахтового лагеря будет использоваться дизельгенератор SDMO Diesel 4000E. Для энергоснабжения временного вахтового лагеря будет использоваться дизельгенератор SDMO Diesel 4000E. При работе генератора выделяются углерод оксид, азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углеводороды предельные С12-С19, акролеин, формальдегид, углерод черный (сажа).

Спецтехника и оборудование
	Название
	Предназначение
	Ед.

	Гусеничный экскаватор XCMG XE305D
	Экскавация горной массы и прочее
	1

	Гусеничный бульдозер XCMG TY230S
	Снятие ПРС, засыпка выработок, планирование, рыхление, гуртование и окучивание горной массы
	1

	Фронтальный погрузчик SHANTUI SL30WN
	Земляные, погрузочные, вспомогательные работы
	1

	Топливозаправщик на базе КАМАЗ 53215
	Транспортировка ГСМ для техники
	1

	Дизельная электростанция 250 кВт
	Электроснабжение
	1


Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не нормируются, платежи за природопользование от автотранспорта осуществляются по факту сожженного топлива. Выбросы выхлопных газов от ДВС транспорта и спецтехники компенсируются соответствующими платежами по факту сожженного топлива. 

На рассматриваемый проектом период расширение и реконструкция производства не предусматривается.
1.4. Описание работ по постулизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и спобоах их выполнения если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности
В рамках реализации намечаемой деятельности строительство капитальных зданий, сооружений и объектов производственного назначения не предусматривается. Для выполнения разведочных работ предусматривается организация временного полевого лагеря и обустройство временной буровой площадки в пределах участка проведения работ. Полевой лагерь предназначен для временного размещения персонала, задействованного в проведении разведочных работ. Размещение лагеря предусматривается с использованием мобильных и сборно-разборных конструкций, без устройства капитальных фундаментов и без выполнения работ, связанных с возведением объектов капитального строительства. В рамках подготовки буровой площадки предусматриваются следующие работы:

* определение и разбивка места размещения буровой установки;

* расчистка территории от растительности и отдельных препятствий — при необходимости;

* планировка поверхности площадки в минимально необходимом объеме;

* устройство временного основания для размещения буровой установки и вспомогательного оборудования;

* организация безопасного подъезда и маневрирования техники;

* размещение необходимого бурового оборудования и временных бытовых объектов.

Земляные работы выполняются в минимальном объеме, необходимом для безопасного размещения буровой установки и проведения разведочного бурения. Глубокая выемка грунта, устройство капитальных фундаментов и строительство постоянных сооружений не предусматриваются. После завершения разведочных работ временные конструкции и оборудование подлежат демонтажу и вывозу с территории. Буровая площадка подлежит приведению в состояние, максимально приближенное к исходному, с проведением предусмотренных проектом рекультивационных мероприятий. Таким образом, реализация намечаемой деятельности предусматривает только временное обустройство территории для проведения разведочных работ, организацию полевого лагеря и буровой площадки. Строительство капитальных зданий, строений и сооружений не предусматривается.
1.5. Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связаных со сторительством и эксплуатации объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействия на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации шумовые, электромагнитные, тепловые и радиоционные воздействия
Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье населения.  Обоснованием полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета нормативов допустимых выбросов является проект План разведки твердых полезных ископаемых на участке Жаманбулак по лицензии №3310-EL от 15.05.2025 года в Жетысуская области. Определение валовых выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферу, выполнялось расчётным методом, согласно утверждённым методическим указаниям. Расчеты произведены на основании методических документов, по которым произведены расчеты выбросов загрязняющих веществ (перечень методик приведен в списке литературы). Всего на рассматриваемой территории будет функционировать 5 неорганизованных источников: проходка канав, извлечение горной массы, топливозаправщик, буровые работы, выемочно-погрузоные работы и 1 организованый источник дизельная электростанция мощностью 250 кВт.    
При проведении работ будет учтена роза ветров по отношению к ближайшему населённому пункту. Ближайший насланный пункт пос. Сарыбель в 5 км. Расчёт рассеивания произведён, учитывая розу ветров, проектируемые геологоразведочные работы не являются объектом (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, так как на границе санитарно-защитной зоны вклад в загрязнение не превышает предельно допустимой концентраций 0,1 ПДК.

Роза ветров:
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Таблица параметров эмиссий составлена по форме, согласно приложению 1 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021г. №63) и выполнена на 2027-2031гг.  

Валовый выброс загрязняющих веществ на 2027-2031гг. – 0,41051452555т/год. 
Как показал анализ, в процессе разведочных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 9 наименований загрязняющих веществ.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в нормируемый период с 2027 по 2031гг., приведен в таблице ниже. 
Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферы. Расчет максимальных приземных концентраций для данного объекта проведен по программе «ЭРА», версия 3,0. Расчет концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в приземном слое атмосферы проводился по веществам, выбрасываемым проектируемыми источниками. В результате определения расчетных приземных концентраций установлено, что все загрязняющие вещества и группы суммаций, выбрасываемых в атмосферный воздух, не превышают предельных допустимых концентраций на расчетном прямоугольнике, за границей области воздействия. Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, отходящих от источников месторождения «Жаманбулак» проиллюстрированы на рисунках, входящих в состав расчета рассеивания (приложение 5) 
Анализ показывает, что на границах санитарно-защитной не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, ближайшая селитебная зона – село Сарыбель находится на расстоянии 5 км от месторождения «Жаманбулак».
Поскольку,  на  момент  разработки  настоящей  документации,  выдача  справок  о фоновых  концентрациях  загрязняющих  веществ  в  районе  расположения  месторождения «Жаманбулак» не осуществляется, в связи с отсутствием постов наблюдения (см. приложение 3 – Письмо филиала РГП «Казгидромет» от 28.05.2025 №ЗТ-2025-01669319.),  то,  в  соответствии  с рекомендациями  «Руководства  по  контролю  загрязнения  атмосферы»  РД  52.04.186-89, фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в районе расположения  предприятия приняты  как для загородного фона:

взвешенные вещества – 0,2 мг/м3;

углерода оксид – 0,4 мг/м3; 

азота диоксид – 0,008 мг/м3; 

сера диоксид– 0,02 мг/м3. 

Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны. Разведка твердых полезных ископаемых не входит в перечень продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020. Санитарно-эпидемиологические требования к разведочным работам полезных ископаемых отсутствуют.  Категория объекта. Согласно пп.7.12 п.7 раздела 2 приложения 2 (разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых) Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI, относится ко II категории.
Формирование санитарно-защитной зоны проводилось автоматически с использованием лицензированного программного комплекса «ЭРА 3.0» на основе расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Радиус СЗЗ определялся по заданным параметрам источников выбросов составляет 1000м. 
Проектируемые геологоразведочные работы не являются объектом (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, так как на границе санитарно-защитной зоны вклад в загрязнение не певышает 0,1 долей ПДК.

Разведочные работы носят кратковременный характер – проведение работ запланировано на период 2027-2031 гг.
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Водотоком в пределах района работ является реки Нарын и Коксай, протекающая по территории лицензионного участка. Кроме того, территория дренируется сетью временных водотоков, заполняющихся водой преимущественно в период весеннего снеготаяния и после выпадения интенсивных атмосферных осадков.

При проведении геолого-разведочных работ реки Нарын и Коксай и временные водотоки будут учитываться как объекты гидрографической сети, подлежащие соблюдению требований природоохранного законодательства Республики Казахстан. Проектом не предусматривается размещение производственных площадок, складирование материалов, хранение горюче-смазочных материалов, стоянка техники, размещение отходов, а также выполнение работ, способных оказать негативное воздействие на качество поверхностных вод, в пределах русла водотоков и их водоохранных зон. Все проектируемые работы будут выполняться с минимальным воздействием на окружающую среду и без изменения существующего гидрологического режима поверхностных водных объектов. Передвижение автотранспорта и специальной техники будет осуществляться преимущественно по существующей дорожной сети. Пересечение водотоков вне существующих проездов и дорог проектом не предусматривается.

Согласно GOOGLE EARTH PRO ближайшим водным объектом к земельному участку является приток реки Тышкан 2,6 км, а также река Коксай в границах геологических блоков. Источник водоснабжения: Питьевая вода будет доставляться к местам работы в закрытых емкостях бутилированная, привозная. Водоснабжение участка работ для технических целей будет завозиться автоцистерной. Машина предусматривается для полива дорог и для предотвращения запыленности участка работ. Проектом предусматривается: - питьевое водоснабжение воды на период работ: хозяйственно-питьевые нужды персонала – 141,75 м3/год; хозяйственно-бытовые нужды 1178,2 м3/год. Расходы воды на питьевые, хозяйственно-бытовые нужды рассчитываются на основе расчетной численности рабочего персонала. Водопотребление и расчетные расходы воды на хозяйственные нужды рабочих определены исходя из норм водопотребления, принятых в соответствии со СП РК 4.01.-101- 2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений». Период работ – 9 месяцев (270 дней). Количество работников  – 21 чел. Расчетные расходы питьевых нужд составляют: 21 чел.* 0,025 м³/сут = 0,525м³/сут *270 дней = 141,75 м³/год. Итого объем водопотребления на питьевые нужды составляет 141,75 м3 /год. Расчетные расходы хозяйственно-бытовых нужд составляют: 21чел.* 0,11 м³/сут = 2,31м³/сут*270 дней = 623,7 м³/год. Расход воды на обеспыливание дорог (безвозвратные потери) Площадь поливаемых твердых покрытий составляет 1500м2 . Норма расхода воды на полив площадки с твердым покрытием составляет 0,4 л/м2 . Твердые покрытия поливают каждый день в теплый период года. 0,4*1500/1000= 0,6 м3 /сут 0,6*146 = 87,6 м3 /год. Итого объем водопотребления составляет 853,05 м3 /год из них: питьевого назначения – 141,75 м3 /год; хозяйственно-бытового назначения – 711,3 м3 /год. Сточная вода хозяйственно-бытового качества будет собираться в выгребную яму и сдаваться по договору в подрядную организацию. Водоотведение на период работ и эксплуатации водоотвод осуществляется в водонепроницаемый выгреб, которые по мере накопления вывозятся на основании договоров спецавтотранспортом. Объем сбрасываемых сточных вод равен расходу воды. В местах планируемого строительства полевых лагерей естественных водотоков и водоемов нет, подземные воды отсутствуют, сам участок находится за пределами водоохранных зон и полос. При проведении работ не предусматривается пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы не предусматривается. Геологоразведочные работы планируется проводить в соответствии с требованиями «Земельного кодекса Республики Казахстан», «Экологического кодекса Республики Казахстан», Кодекса РК «О недрах и недропользовании», направленных на предотвращение загрязнения недр при проведении операций по недропользованию и снижению вредного влияния на окружающую среду.

Радиационная характеристика. Участок планируемых геологоразведочных работ не является объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного излучения. Радиационная обстановка в районе работ благополучна, природные и техногенные источников радиационного загрязнения отсутствует.

Почвы. Территория района плавно переходит от засушливой Илийской межгорной впадины на юге к высоким хребтам Джунгарского Алатау на севере, что формирует четкую высотную поясность: Равнинная полупустынная зона (долина реки Или и юг района): Занимает обширные глинистые равнины. Здесь преобладают обыкновенные и северные светлые сероземы. Они бедны гумусом (всего 1–2%), но богаты кальцием. Ближе к пойме реки Или встречаются бесплодные пески и такыровидные почвы. Предгорная сухостепная зона (высоты 600–1400 м): Центральная часть района (включая окрестности г. Жаркент). Здесь на лессовидных суглинках сформировались светло-каштановые и каштановые почвы. Содержание гумуса в них выше — от 2% до 3,5%. Они имеют хорошую структуру и при искусственном орошении служат главным сельскохозяйственным ресурсом (выращивание кукурузы, зерновых). Горная зона (склоны Джунгарского Алатау на севере): С подъемом в горы почвы сменяются на темно-каштановые (гумус до 4–5%), затем на мощные горно-лесные черноземовидные под хвойными лесами и, наконец, на горно-луговые субальпийские почвы высоких пастбищ (жайляу).
При реализации намечаемой деятельности предусматривается комплекс мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения, захламления, деградации и иного негативного воздействия на почвы и земельные ресурсы. В соответствии со статьей 228 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, земли подлежат охране от загрязнения, захламления, деградации и иных негативных воздействий. Положения указанной статьи также предусматривают необходимость сохранения экологических функций земель и предотвращения негативного воздействия хозяйственной деятельности на почвы. Согласно статье 229 Экологического кодекса РК, для почв устанавливаются экологические нормативы качества, соблюдение которых направлено на недопущение химического загрязнения и иных воздействий, способных привести к ухудшению состояния почв. В соответствии со статьей 238 Экологического кодекса РК «Экологические требования при использовании земель», при осуществлении хозяйственной деятельности не допускаются загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградация и истощение почв.  

При проведении геологоразведочных работ основными потенциальными факторами воздействия на почвы являются механическое нарушение земель при устройстве временных подъездных путей, буровых площадок, размещении временного полевого лагеря, работе бурового оборудования, а также возможное локальное загрязнение при обращении с горюче-смазочными материалами и отходами.

Для предотвращения негативного воздействия предусматриваются следующие мероприятия:

* минимизация площади земель, занимаемой объектами и временными сооружениями;

* размещение буровых площадок преимущественно в пределах предусмотренных проектом участков;

* недопущение необоснованного снятия и перемещения почвы;

* при необходимости нарушения земель — своевременное снятие плодородной почвы, ее раздельное складирование и сохранение до проведения рекультивации;

* недопущение смешивания плодородной почвы с минеральным грунтом, отходами и загрязненными материалами;

* содержание территории буровых площадок и временного лагеря в надлежащем санитарном и экологическом состоянии;

* недопущение размещения отходов непосредственно на почве;

*сбор и передача образующихся отходов специализированным организациям в установленном законодательством порядке;

* недопущение проливов горюче-смазочных материалов и иных загрязняющих веществ;

* обеспечение наличия средств для локализации и ликвидации возможных аварийных проливов;

* заправку и техническое обслуживание оборудования в местах, оборудованных с учетом требований экологической безопасности;

* недопущение сброса загрязненных сточных вод непосредственно на рельеф;

* ограничение движения автотранспорта и техники пределами предусмотренной зоны проведения работ;

* после завершения разведочных работ — ликвидацию временных объектов, удаление отходов и приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

В соответствии с требованиями законодательства при проведении операций по недропользованию земельные участки должны содержаться в состоянии, пригодном для дальнейшего использования по назначению, а нарушенные земли подлежат восстановлению. В случае устройства буровых площадок и иных объектов, связанных с нарушением земель, рекультивационные мероприятия предусматривают планировку нарушенной поверхности, восстановление естественного рельефа в пределах технической возможности, нанесение сохраненного плодородного слоя почвы и восстановление растительного покрова.

При этом при отсутствии необходимости снятия плодородного слоя вследствие отсутствия его фактического нарушения или при проведении работ на участках, где плодородный слой отсутствует, соответствующие мероприятия определяются исходя из фактических почвенно-земельных условий территории. Таким образом, при соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие на почвенный покров в период проведения разведочных работ будет иметь преимущественно локальный и временный характер.
Растительность согласно геоботаническому районированию Казахстана, территория Панфиловского района Жетысуской области расположена в пределах двух контрастных природно-климатических комплексов: Илийской межгорной пустынной впадины (южная и центральная части равнин) и Джунгарской горной провинции (северная часть, отроги Джунгарского Алатау). Данный фактор обуславливает ярко выраженную высотную поясность и видовое разнообразие растительных сообществ. Флора региона в целом насчитывает более 560 видов высших сосудистых растений, относящихся к более чем 66 семействам. Ведущее положение в таксономическом составе занимают семейства Сложноцветные (Asteraceae), Маревые (Chenopodiaceae), Злаковые (Poaceae) и Бобовые (Fabaceae. Интразональная пойменная растительность (Тугаи). Относится непосредственно к долинам рек Или, Хоргос (включая исследуемые координаты участков), Усек, Тышкан.
Формируется в условиях постоянного или сезонного избыточного увлажнения (паводков) на аллювиальных луговых почвах. Представлена древесно-кустарниковыми и травянистыми тугайными экосистемами: Древесный ярус: Лох восточный (Elaeagnus angustifolia), тополь сизолистный или туранга (Populus pruinosa), тополь разнолистный (Populus diversifolia), различные виды ив (Salix alba, Salix caspica). Кустарниковый ярус: Густые заросли гребенщика/тамарикса (Tamarix ramosissima, Tamarix hispida), чингиль серебристый (Halimodendron halodendron), барбарис круглоплодный (Berberis sphaerocarpa). Травянистый ярус: Тростник южный (Phragmites australis), вейник наземный (Calamagrostis epigeios), солодка голая (Glycyrrhiza glabra), кендырь ланцетолистный (Trachomitum lancifolium). На луговых участках доминируют мезофиты.
Пустынная и полупустынная равнинная растительность. Характерна для южной равнинной части района, плато и террас, удаленных от русел рек.
Развивается на светлых сероземах и супесчаных почвах в условиях жесткого дефицита влаги. Доминируют ксерофиты и галофиты: Полынно-солянковые сообщества: Полынь серая (Artemisia terrae-albae), полынь туранская (Artemisia turanica), боялыч (Salsola arbuscula), биюргун (Anabasis salsa). Псаммофитная растительность (на песчаных массивах): Саксаул белый (Haloxylon persicum), джузгун (Calligonum), песчаная осока (Carex physodes). Эфемеры и эфемероиды (активны весной): Мятлик луковичный (Poa bulbosa), костёр кровельный (Bromus tectorum), тюльпаны. Предгорная сухостепная растительность (Высоты 600–1400 м) Охватывает центральную полосу района, включая зону интенсивного агропроизводства вокруг г. Жаркент.
Естественная растительность во многом замещена агроценозами — посевами кукурузы, зерновых культур и плодово-ягодными садами. На нераспаханных светло-каштановых почвах сохраняются:  Ковыль волосатик (Stipa capillata), типчак (Festuca valesiaca), тонконог тонкий (Koeleria cristata), карагана (Caragana), полынь австрийская (Artemisia austriaca). Горная растительность (Склоны Джунгарского Алатау, высоты от 1400 м и выше) Кустарниково-степной и лесной пояс: Заросли шиповника (Rosa), жимолости (Lonicera). Выше формируются хвойные массивы из ели Шренка (Picea schrenkiana) в сочетании с горными лугами. Субальпийские и альпийские луга (Жайляу): Разнотравные ковры из герани горной (Geranium collinum), примул (Primula), кобрезии (Cobresia). Засоленные местообитания (Галофитная растительность). В низинах с близким залеганием минерализованных грунтовых вод и на солончаках развиваются специализированные сообщества солянок: Сведа (Suaeda), солерос европейский (Salicornia europaea), сарсазан шишковатый (Halocnemum strobilaceum), карабарак (Halostachys caspica), а также шведка и кермек (Limonium).

Редкие, эндемичные и занесенные в Красную книгу РК виды. При проведении любых строительно-монтажных или разведочных работ в пойменной и предгорной зоне Панфиловского района особое внимание должно быть уделено недопущению уничтожения следующих охраняемых видов: Тополь сизолистный (Туранга) (Populus pruinosa) — редкий реликтовый вид, ключевой элемент тугайных лесов. Яблоня Сиверса (Malus sieversii) — встречается в горных и предгорных ущельях района, родоначальница культурных сортов яблок. Занесена в Красную книгу РК. Тюльпан Альберта (Tulipa alberti) и Тюльпан Колпаковского (Tulipa kolpakowskiana) — эндемичные виды эфемероидов.

 По информации 26.06.2026 №ЗТ-2026-02595582 «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Жетісу Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» По данным КГУ «Жаркентское лесное хозяйство» на запрашиваемом участке земли особо охраняемых природных территорий отсутствуют. Указанная территория к государственному лесному фонду не относится. Однако, на участках проходят пути миграции диких животных и обитают виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан. В их числе: тянь-шаньский бурый медведь, манул, а также из мелких млекопитающих — каменная куница, семиреченский лягушкозуб, и редкие, охраняемые растения: адонис тянь-шаньский, шафран алатауский, водосбор Виталия, рябчик бледный, лилия кудреватая, левзея сафлоровидная (маралий корень), пион уклоняющийся (марьин корень), родиола розовая (золотой корень), крестовник огненноязычковый, ревень Виттрока, тюльпан короткотычиночный, тюльпан поникающий, соссюрея обернутая. По сообщению ТОО «Корпорация Danake» запрашиваемый участок находится на территории охоничьего хозяйства «Казанколь». На данном участке и на прилегающих территориях обитают такие виды диких животных затрагивает места обитания диких копытных животных, основным видами копытных животных и обитающих на данной территории является сибирская косуля, марал и сибирский горный козел которые имеют сезонный характер перемещения как по территории охотничьего хозяйства, так и за ее пределы. А также на территории наблюдается места обитания медведя и на более высоких точках обитают снежные барсы, которые в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года N 1034 «Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных» включены в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. 

При реализации намечаемой деятельности предусматривается комплекс мероприятий по охране растительного мира, направленных на предотвращение уничтожения и повреждения растительного покрова, сохранение естественных растительных сообществ и минимизацию площади нарушаемой растительности. В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О растительном мире» от 2 января 2023 года № 183-VII ЗРК, охране подлежат растительный мир и места произрастания растений. Охрана обеспечивается, в том числе, путем предупреждения и пресечения повреждения или уничтожения видов растений, их популяций и сообществ.  Согласно требованиям статьи 7 Закона РК «О растительном мире», физические и юридические лица обязаны не допускать уничтожения и повреждения дикорастущих растений, соблюдать требования законодательства в области пользования растительным миром, не допускать негативного воздействия на места произрастания растений и не нарушать целостность природных растительных сообществ.  При проведении геологоразведочных работ потенциальное воздействие на растительный покров может быть связано преимущественно с механическим нарушением растительности при устройстве временных буровых площадок, подъездов к местам проведения бурения и размещении временного полевого лагеря, а также с движением автотранспорта и буровой техники. Для минимизации воздействия на растительный покров предусматриваются следующие природоохранные мероприятия:

* размещение буровых площадок и временных объектов в пределах земельного отвода и предусмотренных проектной документацией участков;

* минимизация площади земель, занимаемых временными объектами и технологическими площадками;

* выбор мест размещения буровых площадок с учетом необходимости максимального сохранения существующего растительного покрова;

* недопущение необоснованного расширения площадей производства работ;

* движение автотранспорта и специальной техники преимущественно по существующим дорогам, подъездным путям и специально определенным маршрутам;

* запрет самовольного устройства новых подъездных путей и площадок вне предусмотренной зоны проведения работ;

* недопущение повреждения или уничтожения древесной, кустарниковой и травянистой растительности за пределами территории непосредственного производства работ;

* недопущение вырубки, повреждения или уничтожения деревьев и кустарников без предусмотренных законодательством оснований и разрешительных процедур;

* запрет сбора, выкапывания, повреждения и уничтожения дикорастущих растений работниками и привлеченным персоналом;

* проведение инструктажа работников по требованиям охраны растительного мира и правилам поведения на территории проведения работ;

* недопущение размещения отходов, строительных материалов, горюче-смазочных материалов и иных веществ непосредственно на растительном покрове;

* предотвращение проливов горюче-смазочных материалов и других загрязняющих веществ;

* наличие на технике и в местах проведения работ средств для оперативной локализации возможных проливов;

* соблюдение требований пожарной безопасности на участках, занятых растительным покровом;

* недопущение использования растительного покрова для хозяйственно-бытовых нужд персонала;

* своевременное удаление образовавшихся отходов с территории проведения работ и передача их в установленном порядке;

* после завершения разведочных работ — ликвидация временных площадок и восстановление нарушенного растительного покрова в составе мероприятий по рекультивации нарушенных земель.

Особое внимание при проведении работ уделяется сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. В соответствии со статьями 5 и 15 Закона РК «О растительном мире» такие виды относятся к объектам регулирования и подлежат специальной охране.  В случае выявления в пределах территории проведения работ редких или находящихся под угрозой исчезновения видов растений, а также мест их произрастания, производство работ на соответствующем участке подлежит организации с учетом требований законодательства Республики Казахстан в области охраны растительного мира. При необходимости предусматривается изменение места размещения временного объекта или технологической площадки с целью предотвращения повреждения выявленных объектов растительного мира.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан запрещается повреждение или уничтожение дикорастущих растений и нарушение целостности природных растительных сообществ. За причинение вреда растительному миру законодательством предусмотрена ответственность и возмещение причиненного вреда. Для расчета размера вреда применяются утвержденные базовые ставки, в том числе за повреждение или уничтожение травянистых растений, деревьев, кустарников, мхов и лишайников.  Учитывая, что намечаемая деятельность предусматривает проведение геологоразведочных работ с использованием колонкового бурения, строительство капитальных объектов не предусматривается. Основное воздействие на растительность ожидается в пределах локальных площадей размещения буровых площадок и временной инфраструктуры. При соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие на растительный покров будет иметь локальный, преимущественно механический и временный характер, а после завершения работ предусматривается восстановление нарушенных участков в рамках рекультивационных мероприятий. Добавить согласования от ИЛХ. 
Животный мир. На территории Панфиловского района и в сопредельных экосистемах Илийской впадины / Джунгарского Алатау зарегистрировано обитание ряда видов, требующих строгой охраны: Джейран (Gazella subgutturosa) — изредка заходит на самые засушливые пустынные участки юга района со стороны национального парка «Алтын-Эмель».Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) — встречается на пролете и зимовке вдоль крупных водоемов. Журавль-красавка (Grus virgo) — гнездится на степных и предгорных равнинах. Илийская маринка (Schizothorax pseudaksaiensis) — эндемик бассейна оз. Балхаш, находится под угрозой исчезновения из-за изменения гидрологического режима рек. Снежный барс (Ирбис) (Panthera uncia) — обитает исключительно в высокогорной зоне Джунгарского Алатау, полностью исключен из зоны антропогенного влияния на равнинном участке изысканий.
Факторы воздействия: Шум от работы буровых установок и спецтехники, вибрация, световое загрязнение в ночное время, физическое изъятие биотопов при земляных работах, фактор беспокойства. Характер и значимость воздействия: Прямое и косвенное воздействие в период проведения изысканий будет носить локальный и временный характер. Крупные млекопитающие (кабаны, косули) и птицы временно покинут зону проведения работ, откочевав в аналогичные биотопы выше или ниже по течению р. Хоргос. После завершения активной фазы работ и рекультивации животные вернутся на данную территорию. Воздействие на фауну оценивается как умеренно низкое (приемлемое).

Обязательные природоохранные мероприятия:
Соблюдение сезонности («период тишины»): Запрет на проведение наиболее шумных строительно-монтажных и взрывных/буровых работ в пойменной зоне в период гнездования птиц и размножения млекопитающих (с 15 апреля по 15 июля).

Скоростной режим: Ограничение скорости движения транспорта по технологическим дорогам до 30–40 км/ч для предотвращения гибели мелких животных и птиц под колесами.

Запрет на браконьерство: Категорический запрет персоналу подрядных организаций на охоту, рыбную ловлю в реке и разорение гнезд.

Защита гидробионтов: Запрет на забор воды из реки, запрет на сброс любых сточных вод или ГСМ на рельеф и в водотоки.
Акустическое воздействие. Как известно, источниками теплового воздействия являются процессы сжигания топлива в автотранспортных средствах, производство тепла и электроэнергии в нефтяных и угольных электростанциях и котельных. В связи с тем, что на участке работ перечисленные объекты влияния отсутствуют, возможное тепловое воздействие исключено. 
Источниками электромагнитного воздействия являются подстанции, электротранспорт, технологическое оборудование, радиолокационные станции и т.п. В связи с тем, что на участке разведочных работ перечисленные объекты влияния также отсутствуют, возможное электромагнитное воздействие исключено. 
При производстве работ, осуществляемых в процессе разведочных работ, источником шумового воздействия на здоровье людей является техника для ведения работ.
Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы.

Проектными решениями применены машины, которые обеспечивают уровень звука на рабочих местах, не превышающих 85 дБ, согласно требованиям ГОСТа 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

Уровень шума от техники, применяемой при ведении разведочных работ, приведен ниже.
Таблица 4
Уровни шума от строительной техники

	Вид деятельности
	Уровень шума (дБ)



	Автотранспорт
	70

	Бульдозер, экскаватор
	85


Снижение пиковых уровней звуков происходит примерно на 6 дБ. Поэтому, с увеличением расстояния, происходит постепенное снижение среднего уровня звука. 

При удалении от источника шума на расстояние до 200 метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличение расстояния снижения уровня звука происходит медленнее. Также следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа территории. 

Так как период работ непродолжительный   и участок ведения работ достаточно удален от ближайшего населенного пункта – село Сарыбель на расстоянии 5 км, мероприятия по защите от шума в проекте не предусматриваются. 

Вибрация. По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебание твердых тел или образующих их частиц. 

В отличие от звука, вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях вибрации воспринимаются вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. 

Вибрация подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушая деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечнососудистой системы. 

Вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. 

Согласно проведенным научным исследованиям, уровни вибрации, развиваемые при эксплуатации горнотранспортного оборудования в пределах, не превышающих 63Гц (согласно ГОСТ 12.1.012-90), при условии соблюдения обслуживающим персоналом требований техники безопасности, не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.

Радиационные воздействия. Участок планируемых геологоразведочных работ не является объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного излучения.

Радиационная обстановка в районе работ благополучна, природные и техногенные источников радиационного загрязнения отсутствует.

Иные физические воздействия. При разработке настоящего Отчета, учитывались такие воздействия объектов предприятия на окружающую среду, как выбросы вредных веществ в атмосферу, шум, вибрация, радиационная обстановка в районе месторождения. Иные физические воздействия на компоненты среды не учитывались. 
Существующая экологическая ситуация в районе размещения предприятия. 

Район проектируемой деятельности не относится к объектам развитой промышленной зоны.  Санитарное состояние атмосферного воздуха удовлетворительное.  Посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» в рассматриваемом районе отсутствуют. 
1.6. Информация  об  ожидаемых  видах,  характеристиках  и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов,  образуемых  в  результате  осуществления  постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования
Как показал анализ, в процессе разведочных работ на месторождении «Жаманбулак» будет образовываться 1 вида неопасного отхода.
Перечень, коды и объемы образования отходов приведены в разделе 7.

Суммарный объем образования отходов на 2026-2031гг. составит 1,40625т/год.
В связи с отсутствием работ по постутилизации предприятия, отходы, образующиеся в результате осуществления постутилизации его существующих зданий, строений, сооружений и оборудования, отсутствуют.
2. Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант,  выбранный  инициатором  намечаемой  деятельности  для  применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды
Инициатор выбрал комплексный рациональный вариант проведения геологоразведочных работ (ГРР), сочетающий современные дистанционные, поверхностные и глубокие методы исследований.  Состав и технологии выбранного варианта:1.Топографо-геодезические и маршрутные работы: Выполнение тахеометрической съемки (180 га), проходка геологических маршрутов (180 пог. км) с отбором геохимических проб (80 проб) шагом 50 м. Передвижение преимущественно по имеющимся дорогам. 2. Наземная геофизика: Высокоточная магниторазведка (150 пог. км) с применением квантовых магнитометров GSM-19 v7.0 (на эффекте Оверхаузера). Прибор мобилен (3.1 кг), работает без использования химикатов и не разрушает почвенный покров. 3. Горно-проходческие работы: Проходка канав (1000 м³) механизированным способом с помощью колесного экскаватора XCMG XE305D и зачисткой дна вручную. Расчистки (100 м³) с помощью бульдозера SHANTUI SL30WN.  Отбор бороздовых проб (100 проб). 4. Колонковое бурение разведочных скважин: Бурение 21 наклонной скважины суммарным объемом 525 пог. м (средняя глубина 25 м) стационарными/передвижными установками УКБ-4П с коронками Boart Longyear HQ.  Скважинные геофизические исследования (инклинометрия с помощью Reflex Gyro и гамма-каротаж). Вспомогательная инфраструктура: Организация временного полевого лагеря без капительного строительства (навесы для проб, склад ГСМ, контейнеры для мусора). Использование дизельной электростанции TSS ED-250-T400 (250 кВт) и автоцистерн для транспортировки ГСМ.  Воздействие выбранного варианта на окружающую среду и человека: Атмосферный воздух: Источниками выбросов являются двигатели внутреннего сгорания (ДВС) буровых установок, спецтехники (экскаватор, бульдозер, погрузчик), ДЭС и автотранспорта. Основные загрязнители — оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, сажа и пыль при проходке выработок. Водные ресурсы: Поверхностные водотоки (р. Нарын, р. Коксай) и сухие лога. Вся производственная деятельность, складирование ГСМ, стоянка техники и размещение отходов исключены из водоохранных зон. Промывка скважин производится с применением нетоксичных реагентов с повторным использованием воды через замкнутые емкости-отстойники (зумпфы объемом 8 м³ на скважину). Земельные ресурсы и почвы: Локальное механическое нарушение почвенного покрова под буровые площадки (1.5×25×0.5 м, 393 м³) и канавы. По завершении работ предусмотрена обязательная техническая рекультивация (ликвидация врезов, засыпание зумпфов и канав, планировка поверхности).  Отходы: Образование незначительного количества производственных отходов (затраченный шлам, ветошь) и ТБО полевого лагеря. Отходы собираются в специализированные контейнеры и вывозятся. Шум и воздействие на фауну/флору: Кратковременное локальное шумы от ДВС и присутствия людей, вызывающие временное отпугивание диких животных. Растительность восстанавливается естественным путем после ликвидации выработок. 

Выбранный вариант является оптимальным по соотношению «информативность – экологическая нагрузка – экономичность»: Применение геофизики (GSM-19) на первом этапе позволяет точно локализовать аномалии без проведения массовых горных работ, снижая площадь нарушения земель. Использование механизированных канав небольшого сечения (1×2 м) и мелкобуровых скважин (до 25 м) решает геологические задачи при минимизации извлечения породы. Ограничение бурения сухим летним периодом снижает риск размыва и образования грязевых потоков. 

Описание других возможных вариантов. Вариант 1: «Нулевой вариант» (Отказ от осуществления деятельности) Суть: Полный отказ от проведения геологоразведочных работ на участке Жаманбулак. Воздействие на среду: Полное отсутствие антропогенного воздействия, сохранение экосистемы в исходном состоянии. Недостатки: Невозможность оценки минерально-сырьевого потенциала государства (медь, золото, свинец, серебро), отсутствие социально-экономического развития региона и поступления налогов/инвестиций. 

Вариант 2: Вариант с преобладанием большеобъемных горных выработок (траншеи, шурфы, карьеры) без опережающей геофизики. Суть: Выявление рудных тел исключительно проходкой глубоких траншей и крупногабаритных выработок тяжелой бульдозерной техникой. Воздействие на среду: Изъятие больших площадей почвенно-растительного слоя. Высокая степень эрозии почв, интенсивное пылеобразование. Увеличенный расход дизельного топлива и резкое возрастание выбросов вредных веществ в атмосферу. Недостатки: Чрезмерный ущерб окружающей среде при низкой эффективности выявления скрытого оруденения на глубине.  Рациональный вариант, наиболее благоприятный с точки зрения охраны жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды. За наиболее благоприятный («экологизированный») вариант принимается модифицированный вариант инициатора с внедрением дополнительных природоохранных технологий:

1. Замена энергоустановок и спецтехники: Использование оборудования и автотранспорта экологического стандарта не ниже Stage IV / Tier 4 (или гибридных установок) для снижения выбросов CO и NOx. 

2. Применение малогабаритных самоходных или переносных буровых установок: Отказ от глубокого срезания грунта под традиционные площадки, снижение объема перемещаемого грунта (393 м³) до минимума. 

3. Безамбарное бурение: Использование замкнутых металлических емкостей для промывочной жидкости вместо земляных отстойников (зумпфов), что полностью исключает просачивание буровых растворов в подземные горизонты. 

4. Экологически чистые биоразлагаемые промывочные жидкости: Полный забор шлам-отходов во временные герметичные поддоны с последующим вывозом на специализированные полигоны.

5. Социально-гигиеническая безопасность: Организация санитарно-защитной зоны, регулярный лабораторный контроль качества воздуха и шума, обязательный медосмотр персонала, а также оснащение всех видов техники эффективными искрогасителями и глушителями. 

3. Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности

В процессе проведения поисковых и геологоразведочных работ на участке намечаемая деятельность может оказывать прямое, косвенное и кумулятивное воздействие на следующие компоненты окружающей природной среды и объекты социальной сферы: 

3.1. Атмосферный воздух
Климат Панфиловского района (Жетысуская область) — резко континентальный, с жарким сухим летом и умеренно прохладной зищей, зависящий от рельефа и близости гор. Температура воздуха: Средняя температура января (самого холодного месяца) на равнине составляет около -4...-5 °C (в предгорных и горных участках падает до -16...-22 °C и ниже). Средняя температура июля (самого теплого месяца) держится в пределах +25...+27 °C, на солнце воздух часто прогревается выше +30 °C.  Количество осадков небольшое и неравномерное (в среднем около 200–350 мм в год на равнине). Максимум осадков приходится на весенне-летний период (апрель — июнь). Зимы относительно малоснежные. На формирование погоды влияет Жаркентская (Илийская) долина и близость хребтов Джунгарского Алатау. В предгорных зонах выражена высотная поясность: с подъемом в горы температура понижается, а количество осадков возрастает. В межгорных понижениях и долинах бывают сильные локальные ветры. [image: image14.png]Posa serpon
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Высокая ветровая активность создает благоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ.  Факторы и потенциальное воздействие: Выбросы отработавших газов при работе двигателей внутреннего сгорания (ДВС) привлекаемой горно-проходческой и буровой техники (экскаватор XCMG XE305D, бульдозер SHANTUI TY230S, фронтальный погрузчик SHANTUI SL30WN, буровые установки УКБ-4П, автотранспорт) и передвижной дизельной электростанции TSS ED-250-T400 (мощностью 250 кВт, расход топлива порядка 323,5 т/год). Загрязняющие вещества: оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, сажа. Пылевое (физическое) воздействие: Незначительное пылеобразование при передвижении спецтехники по грунтовым дорогам, проходке канав и расчисток (суммарный объем выемки 1000 м³), а также планировке буровых площадок. Характер воздействия: Кратковременное, сезонное (в сухой период) и строго локализованное. Расчетные приземные концентрации не превышают ПДК на границе контрактной территории и санитарно-защитной зоны. 

3.2. Поверхностные и подземные воды

Согласно GOOGLE EARTH PRO ближайшим водным объектом к земельному участку является приток реки Тышкан 2,6 км, а также река Коксай в границах геологических блоков. 
  Геологоразведочные работы будут проводиться за пределами установленных водоохранных зон и водоохранных полос поверхностных водных объектов. Размещение объектов и выполнение работ в границах водоохранных зон и полос не предусматривается. При проведении работ будут соблюдаться требования водного и экологического законодательства Республики Казахстан в части охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения.
 Источник водоснабжения: Питьевая вода будет доставляться к местам работы в закрытых емкостях бутилированная, привозная. Водоснабжение участка работ для технических целей будет завозиться автоцистерной. Машина предусматривается для полива дорог и для предотвращения запыленности участка работ. Проектом предусматривается: - питьевое водоснабжение воды на период работ: хозяйственно-питьевые нужды персонала – 141,75 м3/год; хозяйственно-бытовые нужды 1178,2 м3/год. Расходы воды на питьевые, хозяйственно-бытовые нужды рассчитываются на основе расчетной численности рабочего персонала. Водопотребление и расчетные расходы воды на хозяйственные нужды рабочих определены исходя из норм водопотребления, принятых в соответствии со СП РК 4.01.-101- 2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений». Период работ – 9 месяцев (270 дней). Количество работников  – 21 чел. Расчетные расходы питьевых нужд составляют: 21 чел.* 0,025 м³/сут = 0,525м³/сут *270 дней = 141,75 м³/год. Итого объем водопотребления на питьевые нужды составляет 141,75 м3 /год. Расчетные расходы хозяйственно-бытовых нужд составляют: 21чел.* 0,11 м³/сут = 2,31м³/сут*270 дней = 623,7 м³/год. Расход воды на обеспыливание дорог (безвозвратные потери) Площадь поливаемых твердых покрытий составляет 1500м2 . Норма расхода воды на полив площадки с твердым покрытием составляет 0,4 л/м2 . Твердые покрытия поливают каждый день в теплый период года. 0,4*1500/1000= 0,6 м3 /сут 0,6*146 = 87,6 м3 /год. Итого объем водопотребления составляет 853,05 м3 /год из них: питьевого назначения – 141,75 м3 /год; хозяйственно-бытового назначения – 711,3 м3 /год. Сточная вода хозяйственно-бытового качества будет собираться в выгребную яму и сдаваться по договору в подрядную организацию. Водоотведение на период работ и эксплуатации водоотвод осуществляется в водонепроницаемый выгреб, которые по мере накопления вывозятся на основании договоров спецавтотранспортом. Объем сбрасываемых сточных вод равен расходу воды. Итого объем водопотребления составляет 853,05 м3 /год из них: питьевого назначения – 141,75 м3 /год; хозяйственно-бытового назначения – 711,3 м3 /год. Сточная вода хозяйственно-бытового качества будет собираться в выгребную яму и сдаваться по договору в подрядную организацию. Водоотведение на период работ и эксплуатации водоотвод осуществляется в водонепроницаемый выгреб, которые по мере накопления вывозятся на основании договоров спецавтотранспортом. Объем сбрасываемых сточных вод равен расходу воды. 
Факторы и потенциальное воздействие: Потенциальный риск загрязнения поверхностных водотоков при несанкционированном размещении производственных объектов, стоянке техники или проливах ГСМ.  Риск попадания бурового раствора или стоков в подземные горизонты и поверхностную гидросеть при бурении 21 поисковой скважины (суммарно 525 пог. м). 

Характер воздействия и защитные меры: Воздействие минимальное. Проектом строго запрещено размещение производственных площадок, складирование материалов, хранение ГСМ, стоянка техники и забор воды в пределах русел и водоохранных зон рек Нарын и Коксай. Для оборотного водоснабжения и предотвращения утечек буровых растворов обустраиваются земляные отстойники-зумпфы (8 м³ на скважину, всего 168 м³) с водонепроницаемым экраном, а бурение ведется с применением нетоксичных реагентов. Для хозяйственно-бытовых стоков лагеря предусматривается герметичный септик объемом 8 м³. 
Подземные воды. В гидрогеологическом отношении участок намечаемой деятельности расположен в пределах Жаркентского артезианского бассейна, относящегося к Илийскому водохозяйственному району. Жаркентский артезианский бассейн представляет собой сложную многоярусную гидрогеологическую структуру, в пределах которой распространены водоносные комплексы различных стратиграфических возрастов. Подземные воды представлены грунтовыми водами, приуроченными преимущественно к рыхлым четвертичным отложениям, а также более глубокими напорными водами мезо-кайнозойских отложений. В пределах бассейна известны водоносные комплексы мелового и более древнего возраста, в том числе термоводоносные комплексы. Глубина залегания подземных вод на территории бассейна изменяется в широких пределах и определяется геоморфологическим положением, литологическим составом водовмещающих пород и условиями питания и разгрузки. Поэтому значение глубины уровня грунтовых вод непосредственно на рассматриваемом участке по региональным материалам однозначно не устанавливается.

По имеющимся опубликованным материалам непосредственно в пределах рассматриваемого участка достоверные данные о глубине залегания уровня грунтовых вод и абсолютной отметке их зеркала отсутствуют. Установление фактического уровня грунтовых вод осуществляется по данным инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий либо по результатам наблюдений в ближайших гидрогеологических скважинах. В период проведения разведочных работ особое внимание предусматривается уделять недопущению загрязнения подземных вод. При бурении должны применяться технически исправное оборудование, герметизация устья скважин и технологические мероприятия, исключающие поступление загрязняющих веществ в водоносные горизонты. Заправка и техническое обслуживание буровой техники должны выполняться с соблюдением требований экологической безопасности и с предотвращением проливов ГСМ.

При возникновении аварийных проливов нефтепродуктов или иных загрязняющих веществ предусматривается их немедленная локализация, сбор загрязненного грунта и передача отходов специализированной организации. Таким образом, при штатном выполнении разведочных работ воздействие на подземные воды будет ограниченным и локальным. Основным потенциальным фактором воздействия является возможность загрязнения грунтовых вод при аварийных проливах ГСМ, нарушении целостности буровых скважин либо неправильном обращении с отходами.
3.3. Земельные ресурсы, почвы и геологическая среда (недра)

Текущее состояние: Характеристика рельефа. Участок проведения геологоразведочных работ расположен в пределах горно-предгорной территории юго-восточной части Казахстана, характеризующейся сложным расчленённым рельефом, сформированным в результате тектонических процессов и длительного эрозионно-денудационного воздействия. Рельеф территории преимущественно холмисто-увалистый и низкогорный, местами расчленённый ложбинами, небольшими водотоками и понижениями. Поверхность характеризуется наличием пологих и умеренно крутых склонов различной экспозиции. На отдельных участках возможно развитие склоновых и эрозионных процессов, особенно в местах нарушения естественного растительного покрова. Абсолютные отметки поверхности в пределах рабочего участка требуют уточнения по топографическим материалам и цифровой модели рельефа. При выполнении геологоразведочных работ существенного изменения естественного рельефа территории не предусматривается. Воздействие будет локальным и преимущественно связано с устройством временных подъездных путей, буровых площадок и мест проведения отдельных полевых работ.

Почвенный покров. Почвенный покров территории формируется в условиях горно-предгорного рельефа и подчиняется закономерностям высотной поясности. Для прилегающих территорий Жетысуского Алатау характерно распространение горно-степных, каштановых и чернозёмных почв, а в зависимости от высоты, экспозиции склонов и условий увлажнения могут встречаться различные переходные и маломощные разновидности почв. В исследованиях юго-западных предгорий Жетысуского Алатау отмечается распространение южных чернозёмов, светло-каштановых и других горно-степных почв; механический состав преимущественно суглинистый.

На склонах и участках с близким залеганием коренных пород почвы могут иметь небольшую мощность и характеризоваться щебнистостью и каменистостью. В понижениях рельефа и местах аккумуляции мелкозёма мощность почвенного профиля может увеличиваться. Почвенный покров участка в основном имеет естественный характер и используется преимущественно как естественные пастбищные угодья. При проведении геологоразведочных работ основное воздействие на почвы может быть связано с локальным нарушением верхнего плодородного слоя при устройстве буровых площадок, временных проездов и других необходимых элементов инфраструктуры. При проведении работ предусматривается минимизация площади нарушения земель, использование существующих подъездных путей, где это возможно, а также восстановление нарушенных участков после завершения работ. 

Растительный покров. Растительный покров территории относится преимущественно к степному типу, характерному для низкогорных и предгорных территорий Жетысуского Алатау. Для степных сообществ данного региона характерно участие злаковых и разнотравных видов. В научных исследованиях северного макросклона Жетысуского Алатау в пределах низкогорий и среднегорий отмечены пустынно-степные, настоящие и луговые степи. Среди характерных представителей отмечаются типчак, ковыль, житняк, тонконог и различные виды разнотравья. 
В составе естественной растительности также могут встречаться полукустарники и кустарники, в том числе виды шиповника, спиреи и другие характерные для горно-степных сообществ растения. Состав растительности изменяется в зависимости от высоты, крутизны и экспозиции склонов, степени увлажнения и характера почвенного покрова. Древесная растительность на открытых участках рабочего участка, как правило, не формирует сплошного лесного покрова. В понижениях рельефа, по долинам водотоков и на более увлажнённых участках возможно наличие отдельных кустарниковых и древесных видов. В целом растительный покров территории характеризуется преобладанием естественной травянистой степной растительности, используемой в качестве пастбищ. Воздействие геологоразведочных работ на растительный и почвенный покров. В связи с преимущественно полевым характером намечаемой деятельности воздействие на почвенно-растительный покров будет иметь локальный и временный характер. Основными потенциальными факторами воздействия являются механическое нарушение растительного покрова и верхнего слоя почвы при передвижении техники, устройстве временных подъездов и буровых площадок.

Для снижения воздействия предусматривается: максимальное использование существующих дорог и подъездных путей; ограничение движения техники установленными маршрутами; минимизация площади временно нарушаемых земель; недопущение загрязнения почв горюче-смазочными материалами и отходами; складирование и обращение с отходами в установленных местах; недопущение необоснованной вырубки древесной и кустарниковой растительности; восстановление нарушенных участков после завершения геологоразведочных работ.

При соблюдении указанных мероприятий существенного долговременного воздействия на почвенный и растительный покров территории не ожидается. Рельеф предгорно-равнинный, слабохолмистый (абсолютные отметки 900–1500 м), почвы представлены полупустынными и предгорными типами. 
Факторы и потенциальное воздействие: Механическое нарушение почвенного покрова и смещение грунтов при строительстве площадок под буровые станки (21 шт., объем 393 м³), проходке канав (1000 м³) и зачисток (100 м³).  Техногенное уплотнение и перемешивание почвенного слоя колесно-гусеничной техникой при проезде по технологическим маршрутам. 

Изъятие керновых и бороздовых проб (всего 705 проб).  Характер воздействия: Местное, обратимое. По окончании геологоразведочных работ все врезы, канавы и зумпфы подлежат 100% технической рекультивации (обратной засыпке с трамбовкой и планировке поверхности в исходное состояние). 

3.4. Растительный мир (флора)

Текущее состояние: Растительный мир. В административном отношении участок намечаемой деятельности расположен в Панфиловском районе области Жетісу. Территория района характеризуется разнообразием природных условий, обусловленных сочетанием равнинных, предгорных и горных ландшафтов. Растительный покров представлен комплексом степных, полупустынных и пустынных растительных сообществ. По Панфиловскому району отмечается преобладание злаковой, бобовой и разнотравной растительности, а также наличие полынных, кустарниковых, саксауловых и других типов растительности. 

Для рассматриваемой территории характерна преимущественно ксерофитная и полуксерофитная растительность, приспособленная к резко континентальному климату с жарким сухим летом и сравнительно небольшим количеством атмосферных осадков. На равнинных и слабонаклонных участках распространены полынно-злаковые и полынно-эфемерные сообщества с участием различных видов полыни, злаков и разнотравья. На более сухих и песчаных участках Панфиловского района характерны пустынные и полупустынные сообщества с участием саксаула, солянок и других ксерофитных кустарников и полукустарников.  В понижениях рельефа, по долинам водотоков и на участках с повышенным увлажнением возможно формирование луговой, галофитной и влаголюбивой растительности. В долине реки Или регионально распространены заросли тростника, луговая и галофитная растительность, а также отдельные тугайные сообщества с участием ивы и кустарников. Растительный покров Панфиловского района используется преимущественно в качестве пастбищной растительности.  На период проведения разведочных работ основное воздействие на растительный покров может быть связано с локальным механическим нарушением растительности при размещении буровых площадок, временных проездов, полевого лагеря и других временных объектов. Воздействие носит локальный характер и ограничивается площадью фактического проведения работ. При организации работ предусматривается максимальное использование существующих дорог и подъездных путей, минимизация площади нарушения растительного покрова, недопущение необоснованного движения техники по прилегающим территориям, а также исключение загрязнения почв нефтепродуктами, буровыми растворами и отходами.

После завершения разведочных работ временные площадки и нарушенные участки подлежат приведению в состояние, обеспечивающее последующее восстановление растительного покрова. При проведении полевых работ рекомендуется визуальное обследование площадок предполагаемого размещения буровых установок, подъездных дорог и иных объектов с фиксацией выявленных видов и участков с естественным растительным покровом. Таким образом, при соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие разведочных работ на растительный покров будет иметь преимущественно локальный характер.
Факторы и потенциальное воздействие: Локальное уничтожение и повреждение травяного и кустарникового покрова непосредственно в пятне проходки канав, буровых площадок и временных проездов.  Характер воздействия: Незначительное в масштабах экосистемы района из-за малых площадей отвода. По завершении работ растительный покров восстанавливается естественным путем в ходе саморекультивации. 

3.5. Животный мир (фауна)

Текущее состояние: Типичные представители полупустынных и предгорных территорий Жетысуской области: лисы, корсаки, волки, зайцы, суслики, пресмыкающиеся, а также степные птицы. По информации от 26.06.2026 №ЗТ-2026-02595582 Областной  территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по области Жетісу рассмотрев в пределах своей компетенции по разведке твердых полезных ископаемых на участке «Жаманбулак», расположенного в Панфиловском районе области Жетісу, сообщает следующее. По данным КГУ «Жаркентское лесное хозяйство» на запрашиваемом участке земли особо охраняемых природных территорий отсутствуют. Указанная территория к государственному лесному фонду не относится. Однако, на участках проходят пути миграции диких животных и обитают виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан. В их числе: тянь-шаньский бурый медведь, манул, а также из мелких млекопитающих — каменная куница, семиреченский лягушкозуб, и редкие, охраняемые растения: адонис тяньшаньский, шафран алатауский, водосбор Виталия, рябчик бледный, лилия кудреватая, левзея сафлоровидная (маралий корень), пион уклоняющийся (марьин корень), родиола розовая (золотой корень), крестовник огненноязычковый, ревень Виттрока, тюльпан короткотычиночный, тюльпан поникающий, соссюрея обернутая. По сообщению ТОО «Корпорация Danake» запрашиваемый участок находится на территории охоничьего хозяйства «Казанколь». На данном участке и на прилегающих территориях обитают такие виды диких животных затрагивает места обитания диких копытных животных, основным видами копытных животных и обитающих на данной территории является сибирская косуля, марал и сибирский горный козел которые имеют сезонный характер перемещения как по территории охотничьего хозяйства, так и за ее пределы. А также на территории наблюдается места обитания медведя и на более высоких точках обитают снежные барсы, которые в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года N 1034 «Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных» включены в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. 
Факторы и потенциальное воздействие: Фактор беспокойства шум, вибрация и свет от работы ДВС техники и оборудования, присутствие персонала.  Временная миграция (отпугивание) мелких млекопитающих и птиц из зоны проведения работ.  Характер воздействия: Временное, обратимое и ограниченное сезоном проведения работ. Пути масштабной миграции редких животных на участке отсутствуют; персоналу строго запрещаются охота и рыболовство.
Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Жетісу исх. от 04.09.2026 №ЗТ-2026-03684669, рассмотрев материалы по намечаемой деятельности ТОО «СТАРТ-20» по проведению разведочных работ на участке «Жаманбулак» в Панфиловском районе, сообщает следующее. Запрашиваемый участок «Жаманбулак» расположен на территории охотничьего хозяйства «Казанколь». В связи с низкой плотностью популяции диких животных и с учетом предложенного вами плана мероприятий по защите фауны, проведение работ признано допустимым. Однако в предоставленном плане не предусмотрены меры по охране растительного мира, в том числе видов, занесенных в Красную книгу. На основании вышеизложенного инспекция согласовывает проведение геологоразведочных работ на участке «Жаманбулак». 
3.6. Состояние здоровья населения и социальная сфера

Ближайшие объекты: Ближайший населенный пункт — поселок Сарымбель — расположен в 7 км от участка разведки. Крупные транспортные узлы (станция Алтынколь, МЦПС «Хоргос») находятся в 40–70 км к юго-востоку. 
Факторы и потенциальное воздействие: Негативное физическое или химическое воздействие на население поселка Сарымбель отсутствует ввиду значительного удаления (7 км) и локального характера работ.  Социально-экономическое воздействие позитивное: привлечение местной рабочей силы, развитие производственной инфраструктуры, налоговые отчисления. 

Условия труда персонала: На участке обеспечиваются нормативные санитарно-гигиенические условия (проживание в кунгах/палатках, столовая, душ, туалет, обеспечение питьевой водой в закрытых термосах, медосмотры, выдача СИЗ). 

3.7. Ландшафты и физические факторы (шум, вибрация, электромагнитные поля)

Ландшафты: Изменения визуально-эстетического характера носят временный очаговый характер (наличие буровых вышек, выработок, техники) и устраняются после проведения рекультивации.  Шум и вибрация: Генерируются ДВС техники и генератора ДЭС. Не распространяются за пределы санитарно-защитной зоны и не оказывают воздействия на жилые зоны.  Радиационные факторы: Проектом предусмотрен контроль гамма-каротажа в скважинах; естественные фоновые показатели соответствуют установленным нормам. 
4. Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты, перечисленные в пункте 5 настоящего приложения, возникающих в результате
4.1.  Строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по постутилизации существующих объектов в случаях необходимости их проведения 

 При проведении разведки по данному плану временное строительство зданий и сооружений не предусматривается. Проживание персонала планируется располагать в собственных жилых передвижных вагончиках.  Персонал, задействованный в производстве геологоразведочных работ, и все грузы будут доставляться автомобильным транспортом. Постутилизации существующих объектов проводиться не будет.
4.2.  Использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов) 

Использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов) не предусмотрены.
4.3. Эмиссий в окружающую среду, накопление отходов и их захоронения кумулятивных воздействиях от действующих и планируемых производственных и иных объектов

Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье населения.  Обоснованием полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета нормативов допустимых выбросов является проект План разведки твердых полезных ископаемых на участке Жаманбулак по лицензии №3310-EL от 15.05.2025 года в Жетысуская области. Определение валовых выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферу, выполнялось расчётным методом, согласно утверждённым методическим указаниям. Расчеты произведены на основании методических документов, по которым произведены расчеты выбросов загрязняющих веществ (перечень методик приведен в списке литературы). Всего на рассматриваемой территории будет функционировать 5 неорганизованных источников: проходка канав, извлечение горной массы, топливозаправщик, буровые работы, выемочно-погрузоные работы и 1 организованый источник дизельная электростанция мощностью 250 кВт.    
При проведении работ будет учтена роза ветров по отношению к ближайшему населённому пункту. Ближайший насланный пункт пос. Сарыбель в 5 км. Расчёт рассеивания произведён, учитывая розу ветров, проектируемые геологоразведочные работы не являются объектом (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, так как на границе санитарно-защитной зоны вклад в загрязнение не превышает предельно допустимой концентраций 0,1 ПДК. 
Поскольку,  на  момент  разработки  настоящей  документации,  выдача  справок  о фоновых  концентрациях  загрязняющих  веществ  в  районе  расположения  месторождения «Жаманбулак» не осуществляется, в связи с отсутствием постов наблюдения (см. приложение 3 – Письмо филиала РГП «Казгидромет» от 28.05.2025 №ЗТ-2025-01669319.),  то,  в  соответствии  с рекомендациями  «Руководства  по  контролю  загрязнения  атмосферы»  РД  52.04.186-89, фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в районе расположения  предприятия приняты  как для загородного фона:

взвешенные вещества – 0,2 мг/м3;

углерода оксид – 0,4 мг/м3; 

азота диоксид – 0,008 мг/м3; 

сера диоксид– 0,02 мг/м3. 

Расчет максимальных приземных концентраций для данного объекта проведен по программе «ЭРА», версия 3,0. Расчет концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в приземном слое атмосферы проводился по веществам, выбрасываемым проектируемыми источниками. Валовый выброс загрязняющих веществ на 2027-2031гг. – 0,41051452555т/год. 

Как показал анализ, в процессе разведочных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 9 наименований загрязняющих веществ.

 В результате определения расчетных приземных концентраций установлено, что все загрязняющие вещества и группы суммаций, выбрасываемых в атмосферный воздух, не превышают предельных допустимых концентраций на расчетном прямоугольнике, за границей области воздействия. Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, отходящих от источников месторождения «Жаманбулак» проиллюстрированы на рисунках, входящих в состав расчета рассеивания (приложение 5) 
Анализ показывает, что на границах санитарно-защитной не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, ближайшая селитебная зона – село Сарыбель находится на расстоянии 5 км от месторождения «Жаманбулак». Разведка твердых полезных ископаемых не входит в перечень продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020. Санитарно-эпидемиологические требования к разведочным работам полезных ископаемых отсутствуют.  Категория объекта. Согласно пп.7.12 п.7 раздела 2 приложения 2 (разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых) Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI, относится ко II категории.
Формирование санитарно-защитной зоны проводилось автоматически с использованием лицензированного программного комплекса «ЭРА 3.0» на основе расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Радиус СЗЗ определялся по заданным параметрам источников выбросов составляет 1000м. 
Проектируемые геологоразведочные работы не являются объектом (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, так как на границе санитарно-защитной зоны вклад в загрязнение не певышает 0,1 долей ПДК.

Разведочные работы носят кратковременный характер – проведение работ запланировано на период 2027-2031 гг. Проектируемый объект не вызывает синергетического или нелинейного возрастания концентраций загрязняющих веществ. Кумулятивный эффект рассеивания оценивается как умеренный/низкий и допустимый.
 Кумулятивное воздействие на водные ресурсы и отведение стоков

Характеристика воздействия: Водотоком в пределах района работ является реки Нарын и Коксай, протекающая по территории лицензионного участка. Кроме того, территория дренируется сетью временных водотоков, заполняющихся водой преимущественно в период весеннего снеготаяния и после выпадения интенсивных атмосферных осадков.

При проведении геолого-разведочных работ реки Нарын и Коксай и временные водотоки будут учитываться как объекты гидрографической сети, подлежащие соблюдению требований природоохранного законодательства Республики Казахстан. Проектом не предусматривается размещение производственных площадок, складирование материалов, хранение горюче-смазочных материалов, стоянка техники, размещение отходов, а также выполнение работ, способных оказать негативное воздействие на качество поверхностных вод, в пределах русла водотоков и их водоохранных зон. Все проектируемые работы будут выполняться с минимальным воздействием на окружающую среду и без изменения существующего гидрологического режима поверхностных водных объектов. Передвижение автотранспорта и специальной техники будет осуществляться преимущественно по существующей дорожной сети. Пересечение водотоков вне существующих проездов и дорог проектом не предусматривается.

Согласно GOOGLE EARTH PRO ближайшим водным объектом к земельному участку является приток реки Тышкан 2,6 км, а также река Коксай в границах геологических блоков. Источник водоснабжения: Питьевая вода будет доставляться к местам работы в закрытых емкостях бутилированная, привозная. Водоснабжение участка работ для технических целей будет завозиться автоцистерной. Машина предусматривается для полива дорог и для предотвращения запыленности участка работ. Проектом предусматривается: - питьевое водоснабжение воды на период работ: хозяйственно-питьевые нужды персонала – 141,75 м3/год; хозяйственно-бытовые нужды 1178,2 м3/год. Расходы воды на питьевые, хозяйственно-бытовые нужды рассчитываются на основе расчетной численности рабочего персонала. Водопотребление и расчетные расходы воды на хозяйственные нужды рабочих определены исходя из норм водопотребления, принятых в соответствии со СП РК 4.01.-101- 2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений». Период работ – 9 месяцев (270 дней). Количество работников  – 21 чел. Расчетные расходы питьевых нужд составляют: 21 чел.* 0,025 м³/сут = 0,525м³/сут *270 дней = 141,75 м³/год. Итого объем водопотребления на питьевые нужды составляет 141,75 м3 /год. Расчетные расходы хозяйственно-бытовых нужд составляют: 21чел.* 0,11 м³/сут = 2,31м³/сут*270 дней = 623,7 м³/год. Расход воды на обеспыливание дорог (безвозвратные потери) Площадь поливаемых твердых покрытий составляет 1500м2 . Норма расхода воды на полив площадки с твердым покрытием составляет 0,4 л/м2 . Твердые покрытия поливают каждый день в теплый период года. 0,4*1500/1000= 0,6 м3 /сут 0,6*146 = 87,6 м3 /год. Итого объем водопотребления составляет 853,05 м3 /год из них: питьевого назначения – 141,75 м3 /год; хозяйственно-бытового назначения – 711,3 м3 /год. Сточная вода хозяйственно-бытового качества будет собираться в выгребную яму и сдаваться по договору в подрядную организацию. Водоотведение на период работ и эксплуатации водоотвод осуществляется в водонепроницаемый выгреб, которые по мере накопления вывозятся на основании договоров спецавтотранспортом. Объем сбрасываемых сточных вод равен расходу воды. В местах планируемого строительства полевых лагерей естественных водотоков и водоемов нет, подземные воды отсутствуют, сам участок находится за пределами водоохранных зон и полос. При проведении работ не предусматривается пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы не предусматривается. Геологоразведочные работы планируется проводить в соответствии с требованиями «Земельного кодекса Республики Казахстан», «Экологического кодекса Республики Казахстан», Кодекса РК «О недрах и недропользовании», направленных на предотвращение загрязнения недр при проведении операций по недропользованию и снижению вредного влияния на окружающую среду. Сброс сточных вод: Прямой сброс очищенных или неочищенных сточных вод в открытые водные объекты проектируемым объектом не предусматривается. 
Накопление, размещение и захоронение отходов. Как показал анализ, в процессе разведочных работ на месторождении «Жаманбулак» будет образовываться 1 вида неопасного отхода. Суммарный объем образования отходов на 2026-2031гг. составит 1,40625т/год.
В связи с отсутствием работ по постутилизации предприятия, отходы, образующиеся в результате осуществления постутилизации его существующих зданий, строений, сооружений и оборудования, отсутствуют. Проектируемым объектом не предусматривается постоянное захоронение или долгосрочное удаление отходов на собственной территории. Накопление отходов на площадке носит временный характер (в пределах установленных законодательством сроков — не более 6 месяцев) и осуществляется на специально оборудованных площадках с твердым покрытием, навесами и раздельным сбором. Все образуемые отходы передаются по договорам специализированным предприятиям, имеющим лицензии на обращение с опасными отходами, для последующей переработки, утилизации или захоронения на санкционированных полигонах. Объемы образуемых ТБО от проектируемого объекта незначительны в сравнении с общей мощностью региональных полигонов и мусороперерабатывающих комплексов. Кумулятивное воздействие на почвенный покров и геологическую среду за счет накопления отходов оценивается как незначительное.
Совместное (кумулятивное) воздействие проектируемого объекта и существующих/планируемых производств не приведет к превышению установленных нормативов качества окружающей среды. Риски превышения экологической емкости территории в части выбросов в атмосферу, водопотребления и образования отходов отсутствуют.

Разрабатываемые экологические и технологические мероприятия обеспечат соблюдение требований Экологического кодекса Республики Казахстан и минимизацию кумулятивных экологических рисков.
4.4. Применение в процессе осуществления намечаемой деятельности технико-технологических, организационных, управленческих и иных проектных решений, в том числе в случаях, предусмотренных Кодексом наилучших доступных техник по соотвествующим областям и их применения
Применение наилучших доступных технологий в промышленном производстве направлено на обеспечение оптимального сочетания энергетических, экологических и экономических показателей.  

НДТ – концепция предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды, разработанная и совершенствуемая мировым сообществом с 1970 -х годов.  Эта концепция основана на внедрении на предприятиях более качественных и экономически эффективных технологий, применимых для конкретной отрасли промышленности, с целью повышения уровня защиты окружающей среды.  

К  "наилучшим  доступным  технологиям"  относят:  технологические процессы,  методы,  порядок  организации  производства  продукции  и  энергии, выполнения  работ  или  оказания  услуг,  включая  системы  экологического  и энергетического  менеджмента,  а  также  проектирования,  строительства  и эксплуатации  сооружений  и  оборудова ния,  обеспечивающие  уменьшение  и (или)  предотвращение  поступления  загрязняющих  веществ  в  окружающую среду,  образования  отходов  производства  по  сравнению  с  применяемыми  и являющиеся  наиболее  эффективными  для  обеспечения  нормативов  качества окружающей  среды,   нормативов  допустимого  воздействия  на  окружающую среду  при  условии  экономической  целесообразности  и  технической возможности их применения.  

В  соответствии  с  правилами  разработки,  применения,  мониторинга  и пересмотра справочников по наилучшим доступным техникам (Постановление Правительства Республики Казахстан от 28.10.2021 г. №775) проводится работа по разработке отраслевых технических справочников по наилучшим доступным технологиям  «Химическая  промышленность»  и  «Горнодобывающая  и металлургическая  промышленность»  (Приказ  Председателя  Технического комитета №110 «Наилучшие доступные технологии» от 15 апреля 23 2020 года №1 и №4 «О создании технической рабочей группы по разработке отраслевого технического справочника по наилучшим доступным технологиям»).  

5. Обоснование предельного количественных и качетвенных показателей эмиссий, физических воздействия на окружающую среду.
Валовый выброс загрязняющих веществ на 2027-2031гг. – 0,41051452555т/год. 
Как показал анализ, в процессе разведочных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 9 наименований загрязняющих веществ.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в нормируемый период с 2027 по 2031гг., приведен в таблице ниже. [image: image16.png]3PA 3.0 TOO "E-VR" TaGmma 3.1
Ilepesenn 3arpSIRSIONILS Bell ecTE, BEIOPACHIBAEMBIY B ATMOCEPY € YIETOM MepONPHSITI Mo CHILKEHIII0 BHIGPOCOS
O6macts Kersicy, Kamanbynax
Babpoc Bupoc Sranemie
Kmee | ®eame | semerme | MBHK
Kon3B|  Hamemosamieswrprmmomerosemectsa | D |[AKMP. [IAKec, | OBYB. | oy | veeton e
ROV RPN ROV Iy P owmcrx, ric |owncria, 1/rop,
o [
1 2 3 4 5 5 7 B o 10
0301 [Asora(IV) mmoxcun (Asora miokaum) (4) 02| 0.04] 2 0.00053) 0,02586] 0,6465|
0304 | Asor () oxcua (Asora oxaum) (6) 04 0.0q] 3 0,66667] 003232 0.,53866667]
0328 |Vraepon (Caxa, Vrnepon sepssi) (583) 015 0,0 3 0.0347)) 000162 0,034
0330 | Cepa Auoxaiz (ARMZpHA CeprCTaLi, CepricTati 05 00§ 3 0.08333) 000404 0.0808]
a3, Cepa (IV) oxcin) (516)
0333 | Ceposonopoa (Tumapocyms i) G18) 0,008 2 [8.6800000E-08] 0,000019012 00023763
0337 [Vraepon oxaum (Okaics ymepona, ¥ rapesti £as) H 3 4 043056 002101 0,00700333
(584)
0703 _|Benva/muper (34-beramipes) (54) 0.000001] 1 0000001 0,0000004] 04|
1325 | Gopuarm gern (Meranams) (609) 005 o001 2 0.00833) 00004 0,04
2754 | Ankasmsi C12-19 /2 mepeciere Ha C/ (VrneB0R0porst 1 4| 02014200132 0016470088  0,01647099]
npezemisie C12-C19 (2 nepecsere sa C);
Pacrzopurems PIIK2651T) (10)
2908 | Tlsms Heoprasursteckas. comepXaias AEyOKICH 03 01] 3 (006371134732 3.08774126|
kpeans & %: 70-20 (wanor, HeMesT, NETs
nemerTHOr0 MpoM3EOTCTER - KR, EHCTS
crassen, RoMeR RS 1K, TecoK, KITHKEP, 3072
kpeaiesen, s0m yrael KanXCIHCHIX
ectoposmernii) (494)
BCETO: 1489273347 0.410514526 _4,85195875

Mpmvesamns: 1. B xozomxe
|@mpn oTeyrersmm ITKwp.) OBY

M - BB16poc 3B, 1/rox; mpm oTcyTersm SHK nemossyerca ITKc.c. nom (apm oreyrersmn ITK.c.) ILTRMp. nam

[2. Croco copruposxn: mo sospacTammro xoxa 3B (oomka 1)




 
Расчет максимальных приземных концентраций для данного объекта проведен по программе «ЭРА», версия 3,0. Расчет концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в приземном слое атмосферы проводился по веществам, выбрасываемым проектируемыми источниками. В результате определения расчетных приземных концентраций установлено, что все загрязняющие вещества и группы суммаций, выбрасываемых в атмосферный воздух, не превышают предельных допустимых концентраций на расчетном прямоугольнике, за границей области воздействия. Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, отходящих от источников месторождения «Жаманбулак» проиллюстрированы на рисунках, входящих в состав расчета рассеивания (приложение 5) 
Анализ показывает, что на границах санитарно-защитной не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, ближайшая селитебная зона – село Сарыбель находится на расстоянии 5 км от месторождения «Жаманбулак».
Поскольку,  на  момент  разработки  настоящей  документации,  выдача  справок  о фоновых  концентрациях  загрязняющих  веществ  в  районе  расположения  месторождения «Жаманбулак» не осуществляется, в связи с отсутствием постов наблюдения (см. приложение 3 – Письмо филиала РГП «Казгидромет» от 28.05.2025 №ЗТ-2025-01669319.),  то,  в  соответствии  с рекомендациями  «Руководства  по  контролю  загрязнения  атмосферы»  РД  52.04.186-89, фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в районе расположения  предприятия приняты  как для загородного фона:

взвешенные вещества – 0,2 мг/м3;

углерода оксид – 0,4 мг/м3; 

азота диоксид – 0,008 мг/м3; сера диоксид– 0,02 мг/м3. 

	Приложение 3.3

	Расчет количества пыли, выделяющейся при проходке канав экскаватором на 2027-2031гг. Неорганизованный источник №6001

	Наименование показателей
	Усл.
обозн.
	Ед.
изм.
	Показатели

	Исходные данные

	Количество перемещаемого материала:

	 - за один год
	Gгод
	т/год
	2100,0

	- максимальное за один час (производительность оборудования)
	Gчас
	т/час
	0,9

	Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1)
	k1
	-
	0,05

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм, переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1)
	k2
	-
	0,02

	Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2)
	k3
	-
	1,2

	Коэффициент, учитывающий местные условия (табл. 3.1.3)
	k4
	-
	1,0

	Коэффициент, учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4)
	k5
	-
	0,7

	Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5)
	k7
	-
	0,4

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6)
	k8
	-
	1,0

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала 
	k9
	-
	1,0

	Коэффициент, учитывающий высоту  пересыпки (табл. 3.1.7)
	В`
	-
	0,7

	Эффективность мероприятий по пылеподавлению
	h
	дол.ед.
	0,7

	Результаты расчета

	Валовый выброс пыли за год:

	- без учета мероприятий, т/год
М1= K1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В`*Gгод
	М1
	т/год
	0,4939

	- с учетом мероприятий, т/год
Мгод = М1 * (1-η)
	Мгод
	т/год
	0,1482

	Максимальная интенсивность пылевыделения за час:
 
	 
	 
	 

	- без учета мероприятий,  г/с
М2 = K1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В`*Gчас*10^6/3600
	М2
	г/с
	0,0588

	- с учетом мероприятий,  г/с
Мсек =М2 * (1-η)
	Мсек
	г/с
	0,0176

	Настоящий расчет выполнен на основании Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов, Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100-п.


	Приложение 3.4
	
	

	Расчет количества пыли,  выделяющейся при извлечении горной массы в период с 2027 по 2031гг. Неорганизованный источник № 6002

	Наименование показателей
	Показатели 

	
	экскаватор
	бульдозер

	Исходные данные

	Количество перемещаемого материала за один год, Gг, т/год
	1 890
	210

	максимальное за один час, Gч, т/час
	0,24
	0,07

	Весовая доля пылевой фракции в материале, К1
	0,06
	0,06

	Доля пыли, переходящая в аэрозоль, К2
	0,03
	0,03

	Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, К3
	1,2
	1,2

	Число открытых сторон места,  шт.
	4
	4

	Коэффициент, учитывающий местные условия, К4
	1,0
	1,0

	Коэффициент, учитывающий влажность,  К5
	0,01
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала,  К7
	0,2
	0,2

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, К9
	1,0
	1,0

	Высота пересыпки материала, h, м
	1,5
	0,5

	Коэффициент, учитывающий высоту  пересыпки, В
	0,7
	0,4

	Коэффициент, учитывающий гравитационное оседание загрязняющих веществ, Кг
	1,00
	1,00

	Эффективность мероприятий по пылеподавлению, fn, дол.ед.
	0,70
	0,70

	Результаты расчета

	Валовый выброс пыли за год:
	 
	 

	  без учета мероприятий, т/год
По = К1*К2*К3*К4*К5*K7*К8*К9*В*Кг*Gr
	0,00857
	0,00018

	- с учетом мероприятий, т/год
П = По * (1-fn)
	0,00257
	0,00005

	Максимальная интенсивность пылевыделения:
	 
	 

	- без учета мероприятий,  г/с
Мо = К1*К2*К3*К4*К5*К7*К9*В*КGч*10^6/3600
	0,00030
	0,00002

	- с учетом мероприятий, М, г/с
М =Мо * (1-fn)
	0,00009
	0,00001

	
	
	


	Приложение 3.5

	Расчет количества пыли, выделяющейся при погрузке горной массы  погрузчиком на 2027-2031гг. Неорганизованный источник №6003

	Наименование показателей
	Усл.
обозн.
	Ед.
изм.
	Показатели

	Исходные данные

	Количество перемещаемого материала:

	 - за один год
	Gгод
	т/год
	2100,0

	- максимальное за один час (производительность оборудования)
	Gчас
	т/час
	2,3

	Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1)
	k1
	-
	0,05

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм, переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1)
	k2
	-
	0,02

	Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2)
	k3
	-
	1,2

	Коэффициент, учитывающий местные условия (табл. 3.1.3)
	k4
	-
	1,0

	Коэффициент, учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4)
	k5
	-
	0,7

	Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5)
	k7
	-
	0,4

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6)
	k8
	-
	1,0

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала 
	k9
	-
	1,0

	Коэффициент, учитывающий высоту  пересыпки (табл. 3.1.7)
	В`
	-
	0,7

	Эффективность мероприятий по пылеподавлению
	h
	дол.ед.
	0,7

	Результаты расчета

	Валовый выброс пыли за год:

	- без учета мероприятий, т/год
М1= K1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В`*Gгод
	М1
	т/год
	0,4939

	- с учетом мероприятий, т/год
Мгод = М1 * (1-η)
	Мгод
	т/год
	0,1482

	Максимальная интенсивность пылевыделения за час:
 
	 
	 
	 

	- без учета мероприятий,  г/с
М2 = K1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В`*Gчас*10^6/3600
	М2
	г/с
	0,1503

	- с учетом мероприятий,  г/с
Мсек =М2 * (1-η)
	Мсек
	г/с
	0,0451

	Настоящий расчет выполнен на основании Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов, Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100-п.

	Приложение 3.8
	

	Расчет эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу  от топливозаправщика на 2027-2031гг. Неорганизованный источник №6004

	Наименование показателей
	Показатели

	Исходные данные

	Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, С1, г/м3
	3,14

	Опытный коэффициент, Кmaxp
 
	1

	Фактический максимальный расход топлива, Vmaxp, м3/час
	2,4

	Средние удельные выбросы из резервуара в весенне-летний период года, Увл, г/т
 
	2,6

	Средние удельные выбросы из резервуара в осенне-зимний период года, Уоз, г/т
 
	1,9

	Объем, заливаемой жидкости в теплый период года весенне-летний период, Ввл, т/период
	200,0

	Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, Воз, т/период
	0

	Результаты

	Максимальный разовый выделение пыли, Мсек, г/сек                                     
 М=(С1*Кмахр*Vчмах)/3600
	0,00209

	  Валовое выделение пыли, Мгод
  G=(Уоз*Воз*Увл*Ввл)*Крмах*10-6
 
   
  
 
   
    
 
	0,00520

	Расчет выполнен по ''Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих  веществ  в атмосферу из резервуаров'', РНД 211.2.02.09-2004


	Приложение 3.7
	

	 Расчет эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от дизельной электростанции (ДЭС) в период с 2027 по 2031гг. Организованный источник №0001

	Наименование показателей
	Показатели

	1
	2

	Исходные данные

	1. Выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг дизтоплива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, qi, г/кг топлива:
	 

	- оксиды азота (NOх)
	40,0

	- азота диоксид (NO2)
	32,0

	- азота диоксид (NO)
	5,2

	- углерод
	2,0

	- сера диоксид (SO2)
	5,0

	- углерод оксид (СO)
	26,0

	- бенз(а)пирен
	0,000055

	- формальдегид (СН2О)
	0,5

	- углеводороды (СхНу)
	12,0

	2. Расход топлива стационарной дизельной установки за год, Вгод, т/год
	0,808

	Вгод = bэ*k*Pэ*Т*10-6
	 

	3. Средний удельный расход топлива, bэ, г/кВт.ч
	158,0

	4. Коэффициент использования, k
	1,0

	5. Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, Рэ, кВт
	250,0

	6. Время работы, Т, ч/год 
	1050,0

	7. Выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, еi, г/кВт*ч:
	 

	- оксиды азота (NOх)
	9,6

	- азота диоксид (NO2)
	0,00768

	- азота оксид (NO)
	0,00125

	- углерод
	0,5

	- сера диоксид (SO2)
	1,2

	- углерод оксид (СO)
	6,2

	- бенз(а)пирен
	0,000012

	- формальдегид (СН2О)
	0,12

	- углеводороды (СхНу)
	2,9

	Результаты

	8. Валовый выброс i-го вещества за год, Мгод, т/год
	 

	Мгод=qi*Вгод/1000
	 

	- оксиды азота (NOх)
	0,03232

	- азота диоксид (NO2)
	0,02586

	- азота оксид (NO)
	0,00420

	- углерод
	0,00162

	- сера диоксид (SO2)
	0,00404

	- углерод оксид (СO)
	0,02101

	- бенз(а)пирен
	0,00000004

	- формальдегид (СН2О)
	0,00040

	- углеводороды (СхНу)
	0,00970

	9. Максимально-разовый выброс i-го вещества, г/с
	 

	Мсек=еi*Рэ/3600
	 

	- оксиды азота (NOх)
	0,66667

	- азота диоксид (NO2)
	0,00053

	- азота оксид (NO)
	0,00009

	- углерод
	0,03472

	- сера диоксид (SO2)
	0,08333

	- углерод оксид (СO)
	0,43056

	- бенз(а)пирен
	0,000001

	- формальдегид (СН2О)
	0,00833

	- углеводороды (СхНу)
	0,20139

	Расчет выполнен по "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок", РНД 211.2.02.04-2004.
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               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 004, Область Жетысу

Объект: 0001, Вариант 1 Жаманбулак

Источник загрязнения: 6005, Буровые работы

Источник выделения: 6005 01, Буровые работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов  при буровых работах (п. 9.3.4)

Горная порода: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Плотность, т/м3, P = 2.6

Содержание пылевой фракции в буровой мелоче, доли единицы, B = 0.03

Доля пыли (от всей массы пылевой фракции), переходящая в аэрозоль, K7 = 0.04

Диаметр буримых скважин, м, D = 0.122

Скорость бурения, м/ч, VB = 0.3

Общее кол-во буровых станков, шт., _KOLIV_ = 1

Количество одновременно работающих буровых станков, шт., N1 = 1

Время работы одного станка, ч/год, _T_ = 2970

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (9.30), _M_ = 0.785 · D2 · VB · P · _T_ · B · K7 · (1-N) · _KOLIV_ = 0.785 · 0.1222 · 0.3 · 2.6 · 2970 · 0.03 · 0.04 · (1-0.7) · 1 = 0.00974412555

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.31), _G_ = 0.785 · D2 · VB · P · B · K7 · (1-N) · 1000 · N1 / 3.6 = 0.785 · 0.1222 · 0.3 · 2.6 · 0.03 · 0.04 · (1-0.7) · 1000 · 1 / 3.6 = 0.00091134732

Итоговая таблица выбросов

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.00091134732
	0.00974412555


Разведка твердых полезных ископаемых не входит в перечень продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020. Санитарно-эпидемиологические требования к разведочным работам полезных ископаемых отсутствуют.  Категория объекта. Согласно пп.7.12 п.7 раздела 2 приложения 2 (разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых) Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI, относится ко II категории.
Формирование санитарно-защитной зоны проводилось автоматически с использованием лицензированного программного комплекса «ЭРА 3.0» на основе расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Радиус СЗЗ определялся по заданным параметрам источников выбросов составляет 1000м. 
Проектируемые геологоразведочные работы не являются объектом (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, так как на границе санитарно-защитной зоны вклад в загрязнение не певышает 0,1 долей ПДК.

Разведочные работы носят кратковременный характер – проведение работ запланировано на период 2027-2031 гг.
Акустическое воздействие. Как известно, источниками теплового воздействия являются процессы сжигания топлива в автотранспортных средствах, производство тепла и электроэнергии в нефтяных и угольных электростанциях и котельных. В связи с тем, что на участке работ перечисленные объекты влияния отсутствуют, возможное тепловое воздействие исключено. 
Источниками электромагнитного воздействия являются подстанции, электротранспорт, технологическое оборудование, радиолокационные станции и т.п. В связи с тем, что на участке разведочных работ перечисленные объекты влияния также отсутствуют, возможное электромагнитное воздействие исключено. 
При производстве работ, осуществляемых в процессе разведочных работ, источником шумового воздействия на здоровье людей является техника для ведения работ.
Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы.

Проектными решениями применены машины, которые обеспечивают уровень звука на рабочих местах, не превышающих 85 дБ, согласно требованиям ГОСТа 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

Уровень шума от техники, применяемой при ведении разведочных работ, приведен ниже.
Таблица 4
Уровни шума от строительной техники

	Вид деятельности
	Уровень шума (дБ)



	Автотранспорт
	70

	Бульдозер, экскаватор
	85


Снижение пиковых уровней звуков происходит примерно на 6 дБ. Поэтому, с увеличением расстояния, происходит постепенное снижение среднего уровня звука. 

При удалении от источника шума на расстояние до 200 метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличение расстояния снижения уровня звука происходит медленнее. Также следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа территории. 

Так как период работ непродолжительный   и участок ведения работ достаточно удален от ближайшего населенного пункта – село Сарыбель на расстоянии 5 км, мероприятия по защите от шума в проекте не предусматриваются. 

Вибрация. По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебание твердых тел или образующих их частиц. 

В отличие от звука, вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях вибрации воспринимаются вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. 

Вибрация подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушая деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечнососудистой системы. 

Вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. 

Согласно проведенным научным исследованиям, уровни вибрации, развиваемые при эксплуатации горнотранспортного оборудования в пределах, не превышающих 63Гц (согласно ГОСТ 12.1.012-90), при условии соблюдения обслуживающим персоналом требований техники безопасности, не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.

Радиационные воздействия. Участок планируемых геологоразведочных работ не является объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного излучения.

Радиационная обстановка в районе работ благополучна, природные и техногенные источников радиационного загрязнения отсутствует.

Иные физические воздействия. При разработке настоящего Отчета, учитывались такие воздействия объектов предприятия на окружающую среду, как выбросы вредных веществ в атмосферу, шум, вибрация, радиационная обстановка в районе месторождения. Иные физические воздействия на компоненты среды не учитывались. 
Существующая экологическая ситуация в районе размещения предприятия. 

Район проектируемой деятельности не относится к объектам развитой промышленной зоны.  Санитарное состояние атмосферного воздуха удовлетворительное.  Посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» в рассматриваемом районе отсутствуют. 
6. Обоснование предельного количества накопления отходов 

Расчет образования отходов производства и потребления.
Расчет предполагаемого количества отходов, образующихся при проведении геологоразведочных работ, проведен по методикам, действующим в РК: 
Расчет объема образования твердых бытовых отходов (неопасных отход код 20 03 01) образуются при обеспечении жизнедеятельности обслуживающего персонала. Место временного хранения – металлический контейнер. Вывоз осуществляется специализированной организацией на договорной основе. Состав: бумага и древесина-60%, тряпье-7%, пищевые отходы-10%, стеклобой-6%, металлы-5%, пластмассы-12%. На период работ будет привлечено 21 чел проводится согласно Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » 04 2008г. № 100-п.  Объем образования твердых бытовых отходов определяется по формуле: Мтбо = p × m - Qy - Qr, м3 /год.

где p - годовая норма образования отходов на одного сотрудника, м3 /чел.

 Значение показателя принято равным 0,3 м 3 /чел, как для предприятия, расположенного в благоустроенном секторе m - количество сотрудников, работающих на предприятии, чел. 21
Согласно данным предоставленным предприятием количество сотрудников составляет: 21 человек. Qy - годовое количество утилизированных отходов, 0 м3 /год. На предприятии утилизацию отходов не производят Qy = Qr - годовое количество сожженных отходов, 0 м3 /год. 0 3 м /год на предприятии сжигание отходов не производят Qr = 0 3 м /год. 

Нормы образования отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях m1=0.3 м3/год на 1 человека, списочной численности строителей M, а также средней плотности отходов Ртбо, которая составляет 0,25 т/м3. Q3 = m1 * М * Ртбо, =(21 × 0,3 × 0,25) / 12 × 9 = 1,40625 т/год.

 Таким образом, объем образования отходов в составит 1,40625 т/год. Период работ сезонный составит 9 месяцев. Таким образом, объем образования отходов на период работ составит: М = 1,40625 т/год. 

Твердо бытовые отходы являются нетоксичнвми, не пожароопасными, твердыми, нерастворимые в воде и относятся к неопасному списку отходов-20 03 01. Необходимо предусмотреть раздельный сбор отходов согласно ст.320 Кодекса. 

Сбор отходов будет осуществляться в специальном металлическом контейнере, установленном на территории рассмаатриваемого объекта, с последующим вывозом специализированной организацией. Все образуемые отходы накапливаются на площадке место проведения работ с раздельным собором в ссотвествующих контейнерах и емкостях с маркировкой. По мере накопления передаются специализированным организациям имеющие лицензию на сбор, утилизацию/переработки отходов. ТБО образуются от жизнедеятельности сотрудников.

Таблица 5
Перечень отходов

	№ п/п
	Наименование отходов
	Код
	Вид отхода

	1
	Твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы)
	20 03 01
	неопасный


Лимиты накопления отходов в период с 2027 по 2031 гг.
	Наименование отхода
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, т/год

	Всего, в том числе:
	0
	1,40625

	отходов производства
	0
	0

	отходов потребления
	0
	0

	Неопасные отходы

	Твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы)
	0
	1,40625


Раздельный сбор накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. 

Договоры на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ.

Обслуживание спец. техники и автотранспорта (мойка, частичный и капитальный ремонт) будет осуществляться на специализированных предприятиях ближайших населенных пунктов.
В соответствии с требованиями ст. 327 Экологического Кодекса РК: 

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без: 

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; 

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

7. Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности  
Согласно ст. 320 ЭК РК, под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 ст. 320 ЭК РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.
Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов II категории, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления.

Места накопления отходов предназначены для:
1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев.

4)   временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико- металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов обосновываются операторами объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении экологического разрешения и устанавливаются в соответствующем экологическом разрешении. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Лимиты накопления отходов приведены в таблице 6.1. по форме согласно приложению 1 к Приказу министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 г. № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»
Лимиты захоронения отходов с 2027-2031гг

	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение,

тонн/год
	            Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	0
	0

	Опасные отходы

	
	0
	0

	Не опасные отходы

	ТБО
	0
	0


Согласно п. 3, ст. 320 ЭК РК, накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Согласно п. 4, ст. 320 ЭК РК, запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 ст.320, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий).

В рамках намечаемой деятельности захоронение отходов не предусматривается.
Основными отходами при проведении работ будут являться коммунально-бытовые отходы, промасленная ветошь, отходы черных и цветных металлов.

Принятая операция - накопление отходов на месте их образования.
Отходы производства и потребления, образующиеся в период проведения работ, временно складируются на специально отведенной площадке. По мере накопления отходы вывозятся специализированной организацией. Накопление отходов не превышает 6 месяцев.  Также придерживаться границ оформленного лицензионного участка и не допускать устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.
Лимиты захоронения отходов приведены в таблице 6.2. по форме согласно приложению 1 к Приказу министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 г. № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».
8.Информация  об  определении  вероятности  возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой  деятельности  и  предполагаемого  места  ее осуществления, описание  возможных  существенных  вредных  воздействий  на окружающую  среду,  связанных  с  рисками  возникновения  аварий  и опасных  природных  явлений,  с  учетом  возможности  проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации:  
Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека. В общем случае внутренними предпосылками-причинами возникновения и развития возможных аварийных ситуаций и инцидентов на месторождении могут быть:
 - отказы и неполадки технологического оборудования;

- ошибочные действия персонала; 

- внешние воздействия природного и техногенного характера. 

В подавляющем большинстве случаев причины аварийных ситуаций обуславливаются человеческим фактором - недостаточной компетенцией, безответственностью должностных производственной и лиц, технологической грубейшими нарушениями дисциплины, невыполнением элементарных требований техники безопасности и проектных решений, терпимым отношением к нарушителям производственной дисциплины. 

Таким образом, надежность эксплуатации опасных производственных объектов горнорудного предприятия зависит от множества организационных, технических и личностных факторов. Несбалансированность или выпадение любого производственного объекта неизбежно ведет к технологическим сбоям, инцидентам или авариям.

Для предотвращения и борьбы с возникшими аварийными ситуациями в Плане разведки разработаны специальные противопожарные мероприятия по чрезвычайным ситуациям.

В связи с тем, что район расположения месторождения «Жаманбулак» относится к сейсмически безопасным районам, развитие ситуации, связанной  с землетрясением, настоящей работой не рассматривается. 

Необходимо также отметить, что ближайшая к месторождению селитебная  зона – село Сарыбель.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что экологический риск и риск для здоровья населения при проведении разведочных работ будут минимальными.

Примерные масштабы неблагоприятных последствий
Определение значимости воздействия разведочных работ на месторождении «Жаманбулак» в оцениваемый период с 2027 по 2031гг. на окружающую среду района выполнено на основании «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденных МООС в 2010 году.

В соответствии с требованиями «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» и вышеупомянутых «Методических указаний.»  в составе настоящей работы выполнены:

- анализ основных проектных решений, связанных с эксплуатацией месторождения и строительством его перспективных объектов в оцениваемый период;

- определены источники, виды и интенсивность их воздействия на окружающую среду;

- рассчитаны параметры эмиссий в окружающую среду;

- разработаны инженерно-технические мероприятия по уменьшению воздействия проектируемого объекта на окружающую среду;

- даны предложения по нормативам эмиссий в окружающую среду (НДВ и НДС);

- произведена оценка экологического риска и риска для здоровья населения при реализации намечаемой деятельности.

Оценка воздействия выполнена отдельно по всем компонентам природной среды (атмосферный воздух; водные ресурсы; земельные ресурсы; растительность; животный мир).

Выполнена оценка воздействия на состояние экологической системы региона и состояние здоровья населения.

Определение значимости воздействия проводится в несколько этапов.

Балл значимости воздействия определяется по формуле:
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где: 
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 - комплексный оценочный балл для рассматриваемого воздействия; 
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  - балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды (определяется по табл. 4.3-1 «Методических указаний);
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  - балл временного воздействия на i-й компонент природной среды (определяется по табл. 4.3-2 «Методических указаний); 
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  - балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды (определяется по табл. 4.3-3 «Методических указаний). 

Категория значимости намечаемой деятельности в оцениваемый период с 2026 по 2030гг., установлена в соответствии с указаниями табл.4.3-4 «Методических указаний...» и приведена в таблица 7 

Таблица 7 

Расчет категории значимости 

	Наименование сред
	Категории воздействия, балл
	Категории значимости

	
	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия 
	Баллы
	Значимость

	Атмосферный воздух
	1
	1
	2
	4
	Итого: 14 баллов 

Воздействие низкой значимости

	Водные ресурсы
	1
	1
	1
	3
	

	Земельные ресурсы
	1
	1
	2
	4
	

	Растительный покров и животный мир
	1
	1
	1
	3
	


Как видно из таблицы суммарный балл значимости воздействия составил 14 баллов.  Следовательно, на основании произведенной оценки, можно сделать заключение о том, что в процессе проведения разведочных работ на месторождении «Жаманбулак» в оцениваемый период с 2027 по 2031 г.г., на окружающую среду района размещения предприятия будет оказываться воздействие низкой значимости.
9. Описание  предусматриваемых  для  периода  строительства  и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных  существенных  воздействий  намечаемой  деятельности  на окружающую  среду,  в  том  числе  предлагаемых  мероприятий  по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных  существенных  воздействий  –  предполагаемых  мер  по мониторингу  воздействий  (включая  необходимость  проведения послепроектного  анализа  фактических  воздействий  в  ходе  реализации намечаемой  деятельности  в  сравнении  с  информацией, приведенной  в отчете о возможных воздействиях)
Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества.

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия:

1) направленные на обеспечение экологической безопасности;

2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения качественных характеристик окружающей среды;

3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов;

4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и здоровью населения;

5) совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов управления охраной окружающей среды.

Выбросы вредных веществ при осуществлении разведочных работ не относятся к классу токсичных веществ, поэтому не требуются специальные мероприятия по защите окружающей среды.

Как показали результаты расчета максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, при соблюдении технологии, не будет наблюдаться превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДКм.р., установленными для воздуха населенных мест.

Поэтому последствия загрязнения также носит незначительный характер, ввиду чего мероприятия по снижению отрицательного воздействия носят, в основном, организационно-технический характер и заключаются в следующем:

· регулярно производить текущий ремонт и ревизию применяемого

· технологического оборудования;

· строгое выполнение проектных решений для персонала предприятия;

· своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования;

· все операции по ремонту оборудования проводить под контролем ответственного

· лица;

· правильное хранение отходов производства и потребления.

Выполнение работ необходимо организовать согласно технологического регламента.
В соответствии с заключением об определении сферы охвата оценки  воздействия  на  окружающую  среду  и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №  KZ43VWF00624743 Дата: 17.08.2026., выданное РГУ «Департамент экологии по Жетысуйской  области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» ( приложение 3) территория месторождения «Жаманбулак»  расположен на территории охотничьих угодий, населенных дикими животными, необходимо учесть требования статей 12,17 Закона Республики Казахстан « О воспроизводстве и использовании охраны животного мира».
По информации 26.06.2026 №ЗТ-2026-02595582 «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Жетісу Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» По данным КГУ «Жаркентское лесное хозяйство» на запрашиваемом участке земли особо охраняемых природных территорий отсутствуют. Указанная территория к государственному лесному фонду не относится. Однако, на участках проходят пути миграции диких животных и обитают виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан. В их числе: тянь-шаньский бурый медведь, манул, а также из мелких млекопитающих — каменная куница, семиреченский лягушкозуб, и редкие, охраняемые растения: адонис тянь-шаньский, шафран алатауский, водосбор Виталия, рябчик бледный, лилия кудреватая, левзея сафлоровидная (маралий корень), пион уклоняющийся (марьин корень), родиола розовая (золотой корень), крестовник огненноязычковый, ревень Виттрока, тюльпан короткотычиночный, тюльпан поникающий, соссюрея обернутая. По сообщению ТОО «Корпорация Danake» запрашиваемый участок находится на территории охоничьего хозяйства «Казанколь». На данном участке и на прилегающих территориях обитают такие виды диких животных затрагивает места обитания диких копытных животных, основным видами копытных животных и обитающих на данной территории является сибирская косуля, марал и сибирский горный козел которые имеют сезонный характер перемещения как по территории охотничьего хозяйства, так и за ее пределы. А также на территории наблюдается места обитания медведя и на более высоких точках обитают снежные барсы, которые в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года N 1034 «Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных» включены в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. 
При проведении геолого-разведочных работ на месторождении необходимо соблюдать требования п. 8 ст. 257 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. и ст. 17 Закона РК от 09.07.2004 г. №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных. 
Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

С целью сохранения биоразнообразия района расположения месторождения Жолымбет Восток, проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия:

- основным мероприятием, предотвращающим негативные факторы воздействия на животный мир, является соблюдение границ отвода и строгое соблюдение технологии производства работ;

- строгий контроль за состоянием строительных машин и механизмов, чтобы недопустить непреднамеренные утечки ГСМ, ненормированные выбросы от неисправных ДВС;

- проведение просветительской и разъяснительной работы с персоналом по сохранению животного мира, недопущению причинения вреда, жестокого обращения или уничтожения представителей животного мира;

- запрещение выжигания растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для растительного мира материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение гибели и ухудшения мест обитания животных;

- ознакомление сотрудников с «краснокнижными», редкими, исчезающими и подлежащими особой охране видами животного мира, местобитание которых возможно на территории проведения работ (за границами земельного отвода) и на прилежащих территориях. На территории площадки временного размещения бытовых и административных помещений организовать информационный стенд;

- производство работ строго на территории, отведенной под объекты перспективного строительства;

- недопущение несанкционированных проездов техники за границами земельного отвода, использование существующих дорог;

- минимизация факторов физического беспокойства;

- соблюдение мероприятий по безопасному обращению с отходами; соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- своевременная рекультивация нарушенных земель;

- мониторинг животного мира в рамках ПЭК с целью предотвращения риска их уничтожения и невозможности воспроизводства.

Мероприятия по охране животного мира

Мероприятия по сохранению животных предусматривают: 

• строгое соблюдение разработанных транспортных схем и маршрутов движения транспорта; 

• проведение противопожарных мероприятий;

• запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов и удобрений без соблюдения мер по охране животных;

• постоянная просветительская работа с персоналом на предмет охраны и сохранения животного мира;

• установка специальных предупредительных знаков (аншлагов и т.д.) или ограждений на транспортных магистралях в местах концентрации животных;

• не допускается применение технологий и механизмов, вызывающих массовую гибель животных;

• обязательное соблюдение границ территорий, отведенных в постоянное или временное пользование для осуществления работ;

• охрану атмосферного воздуха и поверхностных вод;

• защиту от шумового воздействия;

• освещение площадок и сооружений объектов;

• ограничением доступа людей и машин в места обитания животных;

• запрет на охоту;

• запрет на разрушение гнезд, нор, логовищ и других местообитаний, сбор яиц.
Мероприятия, рекомендуемые в случае обнаружения на территории земельного отвода нор и гнезд «краснокнижных» видов животного мира

- приостановка работы на участке обнаружения, уведомление уполномоченного органа об обнаружении гнезд или нор «краснокнижного» вида;

- установка табличек и знаков о том, что на данном участке произрастают редкие и охраняемые виды животных;

- ограничение движения транспорта специально отведенными дорогами в специально отведенное время;

- мониторинг обнаруженных охраняемых и редких видов животных.

Мероприятия по атмосферному воздуху с целью снижения пылевыделения, предусматривается следующий комплекс инженерно–технических мероприятий:

- пылеподавление, орошение при снятии ПРС, предусматривается посредством полива их водой и обработкой пылесвязывающим составом в теплое время года. Среднегодовая эффективность мероприятия составляет 70%.

- орошение при землянных работах и при формировании отвала ПРС. Среднегодовая эффективность мероприятия составляет 60%.

Для уменьшения выбросов ядовитых газов на оборудование с двигателями внутреннего сгорания рекомендуется устанавливать нейтрализаторы выхлопных газов.

Для улучшения условий труда на рабочих местах (в кабинете экскаваторов, бульдозеров и автосамосвалов) предусматривается использование кондиционеров.

Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям - это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.

Пылеподавление при экскавации горной массы и бульдозерных работах (в теплое время года, 5 раз в смену) предусматривается орошением водой с помощью поливомоечных машин на базе ЗиЛ 130.
Мероприятия по снижению воздействия на поверхностные и подземные воды

При эксплуатации объектов для защиты от загрязнения поверхностных и подземных вод проектом предусматриваются следующие мероприятия:

-
Не допускать порыва водовода и разлива дренажных сточных вод на рельеф местности;

-
Проводить производственный экологический контроль на предприятии.

-
Контроль (учет) расходов водопотребления и водоотведения;

-
Исключается сброс сточных вод на рельеф от производственных процессов в рабочем режиме. Проектные решения в достаточной степени решают вопрос защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и подтопления.

- Выявление, тампонирование (консервирование) или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- Мероприятия по санитарному благоустройству территории объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока). 
Что соответствуют требованиям «Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» Утвержденный  «Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года № 31934».
Предусматривается следующие мероприятия по борьбе с загрязнением окружающей природной среды при работе автотранспорта:

- очистка от просыпей автодорог;

- обработка водой;

- установка нейтрализаторов;
Мероприятия по рациональному использованию и охране недр, воздействия на почву и   водоохранные мероприятия

С целью снижения потерь и сохранения качественных и количественных характеристик полезного ископаемого, т.е. рационального использования недр и охраны окружающей среды необходимо:

Вести строгий контроль за правильностью отработки месторождения;

Учет количества полезного ископаемого производить двумя способами: по маркшейдерской съемке горных выработок и оперативным учетом (оперативный учет должен обеспечивать определение объемов, вынутых каждой выемочно¬погрузочной единицей с погрешность не более 5%);

Проводить регулярную маркшейдерскую съемку;

Обеспечить полноту выемки почвенно-плодородного слоя и следить за правильным размещением его на рекультивируемые бермы;

Использовать ПРС для рекультивации предохранительных берм в процессе отработки и после полной отработки участка работ;

Обеспечить строжайший контроль за карбюраторной и маслогидравлической системой работающих механизмов и машин;

Следить за состоянием автомобильных дорог, предусмотреть регулярное орошение и планировку полотна автодорог, тем самым снизить величину транспортных потерь, увеличить пробег автотранспорта и уменьшить вредное воздействие выхлопов на окружающую среду;

Вести постоянную работу среди ИТР, служащих и рабочих по пропаганде экологических знаний;

Разработать комплекс мероприятий по охране недр и окружающей среды;

Предотвращение загрязнения окружающей среды при проведении работ (разлив нефтепродуктов и т.д.);

Обеспечение экологических требований при складировании и размещении промышленных и бытовых отходов;

Сохранение естественных ландшафтов;

И другие требования согласно Законодательству о недропользовании и охране окружающей среды.

При проведении работ в приоритетном порядке будут соблюдаться требования в области охраны недр:

-обеспечение полноты опережающего геологического, гидрогеологического, экологического, санитарно-эпидемиологического, технологического и инженерно- геологического изучения недр для достоверной оценки величины и структуры запасов полезного ископаемого;

-
обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах работ;

-
использование Недр в соответствии с требованиями Законодательства Государства по охране окружающей среды, предохраняющими недра от проявлений опасных техногенных процессов при работах, а также строительстве и эксплуатации сооружений, не связанных с добычей;

-
охрана недр от обводнения, пожаров, взрывов, а также других стихийных факторов, снижающих их качество или осложняющих эксплуатацию и разработку месторождения;

-
предотвращение загрязнения недр при проведении работ.

Для выполнения данных требований проектом предусматривается следующие мероприятия:

-
выбор наиболее рациональных методов разработки месторождения;

-
строгий маркшейдерский контроль за проведением работ;

-
проведение работ с учетом наиболее полного извлечения полезного ископаемого из недр и уменьшения потерь при;

-
ликвидация и рекультивация горных выработок.
Предотвращение техногенного опустынивания земель

Во избежание опустынивания земель, ветровой и водной эрозии почвенно плодородного слоя. Технологические схемы производства работ должны предусматривать:

-
Снятие и транспортировку плодородно-растительного слоя, его складирование и хранение в бортах обваловки или нанесение на рекультивируемые поверхности;

-
Формирование по форме и структуре устойчивых отвалов ПРС.

Необходимо проведение рекультивационных работ. Для этого настоящим проектом предусматривается складирование ПРС для биологического восстановления, нарушенного работами площади участка проведения работ.
Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технического и биологического.

Рекультивируемые площади и прилегающие к ним территории после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организационный и устойчивый ландшафт.
Высадка многолетних трав и пасадка древесно-кустарниковых насаждений  в объеме 0,05 га.

Мероприятия по снижению загрязненности атмосферного воздуха до санитарных норм.

Создание нормальных атмосферных условий в зоне проведения работ осуществляется за счет естественного проветривания. Искусственное проветривание не предусматривается, так как для района, где расположено месторождение, характерна интенсивная ветровая деятельность. Преобладающими являются ветры юго-восточного направления. В целом, климатические условия района создают благоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе.

Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по борьбе с пылью.
Для снижения запыленности рабочих мест предусматривается использование кондиционеров.

При экскавации горной массы для пылеподавления в теплые периоды года предусматривается систематическое орошение горной массы водой с помощью поливочной машины.

Для борьбы с пылью на автомобильных дорогах в теплое время года предусматривается поливка дорог водой с помощью поливомоечной машины.

Мероприятия по снижению воздействий на водные ресурсы

Оценка воздействия намечаемой деятельности на поверхностные воды включает рассмотрение потенциальной вероятности воздействия по ряду критериев, основными из которых для рассматриваемого объекта будут являться:

-
вероятность загрязнения поверхностных вод путем сбросов сточных вод в водные объекты;

-
вероятность воздействия на гидрологический режим поверхностных водотоков;

-
вероятность воздействия на ихтиофауну.

Выбор участков проведения работ производится за пределами водоохранных зон и полос водных объектов. Расстояние от границ площадки до водных объектов должно быть не менее 500 метров. Непосредственно на участках работ открытых водоисточников (рек, ручьев и ключей) нет.

Мойка машин и механизмов на территории участков проведения работ запрещена. Таким образом, принятые превентивные меры позволяют исключить возможность засорения и загрязнения водных объектов района.

С целью исключения засорения и загрязнения поверхностных вод, предусматривается мероприятия по предотвращению воздействия образующихся отходов производства и потребления.

Отходы производства и потребления будут собираться в металлические контейнеры и другие специальные емкости, расположенные на оборудованных площадках и по мере накопления (не более 6-ти мес.) вывозиться по договору со специализированной организацией.

С целью исключения засорения водных объектов в процессе осуществления намечаемой деятельности предусматривается проведение плановой уборки территории. Не допускается открытое размещение отходов на территории участка.

Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в септик и вывозятся на договорной основе. Септик герметичный с водонепроницаемым дном и стенами. Септик, своевременно очищаются по заполнению не более двух трети от объема, дезинфицируется.
Мероприятия по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду во многом дублируют мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод и включают в себя решения по организации работ, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду.

Проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий при временном складировании и хранении производственных и бытовых отходов с целью уменьшения и сокращения вредного влияния на окружающую среду. Основными мероприятиями являются: 

-тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа

-
организация систем сбора, транспортировки и утилизации отходов

-
ведение постоянных мониторинговых наблюдений

Отходы, хранящиеся в производственных помещениях, должны быть защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействовать на почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды. Их воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их сбора и хранения.

При необходимости, в процессе эксплуатации предприятия, с целью предупреждения или смягчения возможных экологических последствий образования и размещения отходов, будут предусмотрены и осуществлены дополнительные, соответствующие современному уровню и стадии производства инженерные и природоохранные мероприятия.
10. Оценка  возможных  необратимых  воздействий  на окружающую  среду  и  обоснование  необходимости  выполнения операций,  влекущих  такие  воздействия,  в  том  числе  сравнительный анализ  потерь  от  необратимых  воздействий  и  выгоды от  операций, вызывающих  эти  потери,  в  экологическом,  культурном, экономическом и социальном контекстах  
Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери в экологическом, культурном и социальном контекстах.
Характеристика возможных форм негативного воздействия на окружающую среду: 

Воздействие на состояние воздушного бассейна в период проведения работ может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся при проведении земляных работ. Масштаб воздействия – в пределах границ установленной санитарно-защитной зоны (1000м).

Физические факторы воздействия. Источником шумового воздействия является шум, создаваемый при работе используемой техники и оборудования. Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится к широкополосному шуму, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени и является эпизодическим процессом.  Масштаб воздействия -  в  пределах границ установленной санитарно-защитной зоны (1000 м). 

Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров. Воздействие на земельные ресурсы осуществляться не будет, ввиду отсутствия изъятия земель. Масштаб воздействия – в пределах существующего земельного отвода.

Воздействие на животный мир.  Ввиду исторически сложившегося фактора беспокойства, животный мир не подвержен видовому изменению, соответственно воздействие на животный мир не происходит. Масштаб воздействия – временной, на период проведения работ.

Воздействие отходов на окружающую среду.  Система управления отходами постороена так, что все три вида отходов будут передаваться специализированным организациям на договорной основе. 

Положительные формы воздействия, представлены следующими видами: 

1. Изучение и оценка целесообразности проведения в последующем горных работ.

2.  Создание рабочих мест (занятость населения).  Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития.  По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.  

3.  Поступление налоговых платежей в региональный бюджет.  Налоговые платежи являются важной составляющей в формировании государственного бюджета, за счет которого формируется большая часть доходов от населения, приобретаются крупные объемы продукции, создаются госрезервы. Стабильное поступление налоговых платежей для формирования бюджета имеют особую важность для всех сфер экономической жизни. 

4.  Территория проведения работ находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

5. Площадка располагается на значительном расстоянии от поверхностных водотоков, вне водоохранных зон. Сброс стоков на водосборные площади и в природные водные объекты исключен.
11. Способы  и  меры  восстановления  окружающей  среды  на случаи  прекращения  намечаемой  деятельности,  определенные  на начальной стадии ее осуществления
По окончании разведочных работ, работы по рекультивации нарушенных земель проводится не будут. Так как, по окончании разведочных работ будет произведен подсчет запасов. Рекультивационные работы будут производиться после добычных работ в соответствии с Проектом рекультивации

Целью разработки проекта рекультивации земель является определение основных решений, обеспечивающих наиболее эффективное проведение мероприятий с минимумом затрат: установление объемов, технологии и очередности производства работ, определение сметной стоимости рекультивации. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель, работы по рекультивации осуществляются в два последовательных этапа: технический и биологический. Основной целью технического этапа является создание рекультивационного слоя почвы со свойствами, благоприятными для биологической рекультивации. Основной целью биологического этапа, включающего в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, является восстановление плодородия нарушенных земель - превращение рекультивационного слоя почвы в плодородный слой, обладающий благоприятными для роста растений физическими и химическими свойствами. В каждом конкретном случае определяются этапы рекультивации земель, с учетом следующих основных факторов: агрохимических свойств пород, природных и социальных условий, ценности земли, перспектив развития и географического расположения района нарушенного участка. 

По завершению комплекса рекультивационных работ осуществляется сдача рекультивированного участка.
12. Описание мер, направленых на обеспечение соблюдение иных требований, указаных в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду
Сводная таблица предложений и замечаний по заявлению о намечаемой деятельности ТОО "СТАРТ-20" к плану разведки

твердых полезных ископаемых на участке «Жаманбулак» в Панфиловском районе области Жетісу            

            Дата составления протокола: 17.08.2026 г.



Место составления протокола: Область Жетісу, г. Талдыкорган ул. Абая 297, Департамент экологии по области Жетісу КЭРК МЭГПР. 
Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по области Жетісу КЭРК МЭГПР. 
Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 22.07.2026 г.
Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 22.07.2026 г - 10.08.2026 г.
Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов 

	№
	Заинтересованные государственныее органы и общественность
	Замечание или предложение
	Ответы на замечания

	1 
	ГУ «Аппарат акима Панфиловского района» области Жетісу
	Предложений к заявлению не имеются.
	-

	2
	РГУ «Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства Экологии, геологи и природных ресурсов Республики Казахстан»
	Намечаемая деятельность: ТОО «СТАРТ-20».

«Разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых».

Водоснабжение - привозное.

Согласно представленным материалам, рассматриваемый участок находится за пределами водоохранной зоны и водоохранной полосы водных объектов.

Согласно статьи 45 Водного Кодекса РК при использовании водных ресурсов, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование.

В соответствии с пунктом 2 статьи 86 Водного кодекса Республики Казахстан в пределах водоохранных полос запрещаются любые виды хозяйственной  деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением: строительства и эксплуатации: водохозяйственных сооружений и их коммуникаций; мостов, мостовых сооружений; причалов, портов, пирсов и иных объектов инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, охраны рыбных ресурсов и других водных животных, рыболовства и аквакультуры; рыбоводных прудов, рыбоводных бассейнов и рыбоводных объектов, а также коммуникаций к ним; детских игровых и спортивных площадок, пляжей, аквапарков и других рекреационных зон без капитального строительства зданий и сооружений; пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов; берегоукрепления, лесоразведения и озеленения; деятельности, разрешенной подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи».

В соответствии с пунктом 3 статьи 86 Водного кодекса Республики Казахстан, в пределах водоохранных зон запрещаются ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос, размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники, размещение и строительство складов и площадок для хранения удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза и их применение, при этом при необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов, размещение и устройство свалок твердых бытовых и промышленных отходов, размещение кладбищ, выпас сельскохозяйственных животных с превышением нормы нагрузки, размещение животноводческих хозяйств, убойных площадок (площадок по убою сельскохозяйственных животных), скотомогильников (биотермических ям), специальных хранилищ (могильников) пестицидов и тары из-под них, а также размещение накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами и других объектов, обусловливающих опасность радиационного, химического, микробиологического, токсикологического и паразитологического загрязнения поверхностных и подземных вод.

В соответствии с пунктом 1 и пункту 5 статьи 92 Водного кодекса РК «физические и юридические лица, производственная деятельность которых может оказать вредное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия води, а также «В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию».

Дополнительно сообщаем, что согласно Водного законодательства РК строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых и других ресурсов, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубка леса, буровые и иные работы на водных объектах или водоохранных зонах, влияющие на состояние водных объектов, производятся по согласованию с бассейновыми инспекциями.
	

	3
	РГУ "Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира по Области Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
	Согласно координатам запрашиваемых участков ТОО «СТАРТ-20» по разведке твердых полезных ископаемых по месторождениям Жаманбулак и Карсу, оба расположены на территории охотничьего хозяйства «Казанколь» и затрагивает места обитания диких копытных животных, основными видами копытных животных и обитающих на данной территории является сибирская косуля, марал и сибирский горный козел, которые имеют сезонный характер перемещения как по территории охотничьего хозяйства, так и за ее пределы. Тем самым вышеуказанный вид разведки приведет к нарушению всех биологических процессов, связанных с суточными и что еще хуже сезонными миграциями животных и повредит за собой их деградацию.

А также на нашей территории наблюдаются места обитания медведя и на более высоких точках обитают снежные барсы, которые в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года №1034 «Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных» включены в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
	

	4
	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по области Жетісу
	   Департамент санитарно – эпидемиологического контроля области Жетісу (далее – Департамент), рассмотрев Ваше письмо, касательно направления предложений и замечаний к заявлению о намечаемой деятельности ТОО «СТАРТ-20», где предусматривается разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых, участок «Жаманбулак», расположенного на территории Панфиловского района, области Жетісу. 

Согласно, пункта 4 статьи 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс) санитарно – эпидемиологическая экспертиза проводится на проекты нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на сырье и продукцию. В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Кодекса, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства новых или реконструкции (расширения, технического перевооружения, модернизации) и капитального ремонта существующих объектов, строительства эпидемически значимых объектов, а также градостроительных проектов осуществляется экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов строительства проводится по проектам (проектно-сметной документации с установлением размера санитарно-защитной зоны), предназначенным для строительства эпидемически значимых объектов в рамках комплексной вневедомственной экспертизы. Согласно вышеизложенного разъясняем, что Департаментом не проводится санитарно – эпидемиологическая экспертиза заявлении о намечаемой деятельности, касательно разведки твердых полезных ископаемых. Вместе с тем разъясняем, что размеры санитарно-защитных зон для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2   об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (далее СП №2) с разработкой проектной документации по установлению СЗЗ. СЗЗ для проектируемых объектов устанавливается экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в составе комплексной вневедомственной экспертизы.  СЗЗ для действующих объектов определяется на основании проектной документации, годичного цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ объекта и за его пределами (ежеквартально) в течении года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.

В свою очередь после ввода в эксплуатацию на действующий объект перед началом деятельности необходимо получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта согласно подпункта 1 пункта 1 статьи 19 Кодекса для объектов высокой эпидемической значимости (виды деятельности, относящиеся к 1 классу опасности с размером  нормативной СЗЗ от 1000 метров и более, ко 2 классу опасности нормативной СЗЗ от 500м до 999 м согласно санитарной классификации производственных объектов).

Заявление подается через веб-портал «Электронного правительства»: www.egov.kz, www.elicense.kz с предоставлением полного пакета документов предусмотренного приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения» №ҚР ДСМ-336/2020от 30 декабря 2020 года. Согласно подпункта 2 пункта 1 статьи 24 Кодекса для объектов незначительной эпидемической значимости (виды деятельности, относящиеся к III классу опасности с размером  нормативной СЗЗ от 300 м до 499 м,  IV классу опасности нормативной СЗЗ от 100 м до 299 м согласно санитарной классификации производственных объектов) подается уведомление о начале осуществления деятельности в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях". При разведке твердых полезных ископаемых соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда при производственных процессах, эксплуатации оборудования и бытовому обслуживанию рабочего персонала.
	

	  5
	ГУ Управления природных

ресурсов и регулирования

природопользования

области Жетісу
	Не представлено.
	

	6
	ГУ «Управление архитектуры и градостроительства

области Жетісу»
	Не представлено
	

	7
	ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития
области Жетісу»
	Предложений к заявлению не имеются.
	

	8
	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по

чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан»
	Предложений к заявлению не имеются.
	

	9
	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу
	 Не представлено.
	

	10
	Государственное учреждение «Управление культуры, архивов и документации области Жетісу»
	На основании географических координат, указанных в приложении 1 к Правилам оказания государственной услуги «Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности», приведенных в приложении к письму, посредством программы Google Earth проведен космический анализ (дистанционное зондирование) выделенного земельного участка.

По результатам анализа установлено возможное наличие археологических памятников на указанной территории. В связи с этим ТОО «СТАРТ-20» при проведении работ на данной территории необходимо обеспечить соблюдение нижеприведенных требований законодательства.

В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» и статьей 127 Земельного кодекса Республики Казахстан при освоении территорий до отвода земельных участков должны проводиться археологические работы в целях выявления объектов историко-культурного наследия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Не допускается проведение работ, которые могут создавать угрозу сохранности объектов историко-культурного наследия.
	

	11
	ГУ «Управление туризма области Жетісу»
	Предложений к заявлению не имеются.
	

	12
	Департамент экологии по области Жетісу
	1. В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» право недропользования прекращается с момента прекращения действия лицензии или контракта на недропользование. Необходимо привести представленные материалы в соответствие с требованиями Кодекса «О недрах и недропользовании».

2. Необходимо Проект отчета о воздействии оформить в соответствии со ст.72 Кодекса и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее – Инструкция). 

3. В соответствии с п. 3, 4, 5 Приложения 2 к Инструкции в Проекте отчета необходимо указать возможные альтернативные варианты технологий осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды. 

4. Предусмотреть проведение мониторинга эмиссий за состоянием окружающей среды в период строительно-монтажных работ и в период эксплуатации загрязняющих  веществ характерных для данного вида работ на объекте.

5. Необходимо предоставить карту-схему с указанием границ земельного отвода предприятия и границ оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, ООПТ, если они имеются на рассматриваемой территории. Указать расстояние до ближайшего жилого комплекса, включить информацию по планируемой санитарно-защитной зоне объекта. 

6. Необходимо учесть требования ст. 327 Кодекса: лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без: 1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; 2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории. 

7. Необходимо учесть требования Земельного Кодекса РК. 

8. Необходимо учесть требования Водного Кодекса РК: 

9. При передаче опасных отходов сторонним организациям необходимо учесть требования ст. 336 Кодекса. 

10. В соответствии с п. 8 ст. 257 Кодекса и пунктом 1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» при проектировании осуществлении деятельности, должно быть обеспечено неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
11. В соответствии с п.п. 5 п. 4 ст. 72 Кодекса представить обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду (тепло, шум, вибрация, ионизирующее излучение, напряжение электромагнитных полей и иных физических воздействий), обоснование предельного количества накопления отходов по их видам, обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности.

12. По твердо-бытовым отходам предусмотреть сортировку отходов по морфологическому составу согласно пп. 6 п. 2 ст. 319, ст. 326 Кодекса, а также учесть приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года № 482 «Об утверждении Требований к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности». 

13. Для всех видов отходов указать класс отхода в соответствии с приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 06.08.2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».

14. Согласно п. 2 ст. 320 Кодекса, места накопления отходов предназначен для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного ввоза на объект, где данные отходы будут подвергаться операциям по восстановлению или удалению.

15. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери, согласно п. 1 ст. 238 Кодекса.

16. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований.

17. При выполнении операции с отходами учитывать принципы иерархии согласно ст. 329 Кодекса.

18. Предусмотреть Мероприятия по охране окружающей среды согласно приложению №4 Экологического кодекса РК.

19. 12. Предусмотреть проведение процедуры перевода земель в земли иных категорий в соответствии с подпунктом 3) пункта 1-1 статьи 51 Лесного кодекса Республики Казахстан в случае использования земель государственного лесного фонда для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства.
При подготовке отчета по ОВОС необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола, размещенного на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz. 
	


13. Описание методологии исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях  
При проведении оценки воздействия на окружающую среду и составлении отчета о возможных воздействиях использовался комплексный научно-аналитический подход, включающий следующие методы:

Аналитический метод — детальный анализ проектных решений, технических характеристик оборудования, используемого сырья и материалов для определения качественного и количественного состава проектных эмиссий.

Метод математического моделирования — расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с использованием специализированного программного комплекса (УПРЗА «ЭРА» / «Эколог»), согласованного с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

Сравнительно-географический и картографический методы — анализ пространственного расположения объекта относительно элементов экосистемы, селитебных зон, водоохранных зон и полос, а также особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Метод экспертных оценок и прогнозирования — оценка экологических рисков, масштаба, интенсивности, обратимости и продолжительности потенциального воздействия проекта на компоненты окружающей среды и здоровье населения.

 Сведения об источниках экологической информации

Для обеспечения достоверности, полноты и актуальности данных при разработке отчета были использованы следующие источники:

Официальные данные РГП «Казгидромет» — климатическая характеристика района размещения объекта, метеорологические коэффициенты рассеивания, а также официальные справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Материалы инженерно-экологических изысканий — отчеты по геодезическим, гидрологическим и геологическим исследованиям на площадке проектирования, протоколы лабораторных испытаний исходного состояния компонентов среды.

Государственные информационные ресурсы — данные Государственного экологического реестра РК, Национального доклада о состоянии окружающей среды и использования природных ресурсов Республики Казахстан.

Нормативно-правовая и методическая база — Экологический кодекс РК, действующие Санитарные правила (в части требований к санитарно-защитным зонам объектов), а также утвержденные уполномоченным органом методики расчета выбросов, сбросов и нормативов образования отходов.

Проектная документация — разделы проектно-сметной документации (ПСД), технологические регламенты и спецификации намечаемой деятельности, представленные Заказчиком проекта.

Если вы хотите сделать текст более специализированным, уточните:

Какая сфера деятельности у вашего объекта (например, горнодобывающая промышленность, АЗС, завод, строительство склада)?

Проводились ли для этого отчета натурные замеры (выезд лаборатории) или вы использовали только архивные и фоновые данные?

Я помогу точечно дополнить список методов и программ под ваши данные.

14. Описание трудностей, возникших при проведении исследований и связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний
Для компенсации указанных трудностей и неопределенностей при составлении отчета использовался принцип предосторожности (консервативный подход). Расчеты потенциального воздействия (выбросы, отходы, шумовая нагрузка) выполнялись по наихудшему сценарию — при одновременной работе всей проектируемой техники в режиме максимальной нагрузки и при наименее благоприятных метеоусловиях. Запланированные природоохранные мероприятия (включая рекультивацию земель и жесткий контроль движения транспорта по строго определенным трассам) разработаны с избыточным запасом надежности для минимизации рисков нарушения хрупких горных экосистем.
15. Краткое нетехническое резюме с обобщением информации, указанной в разделах 1-17, в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду
Отчет разработан ТОО «E-VR» правом на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды является лицензия № 03016Р от 04.02.2026г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (приложение 1).

Целью составления настоящего Отчета является определение экологических и иных последствий вариантов, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Оценкой воздействия рассматривается период с 2027 по 2031гг., включительно. 

Общие сведения о предприятии. ТОО "E-VR" предусматривает проведение геологоразведочных работ на золоторудным месторождении, для этого будут пройдены разведочные горные выработки с извлечением горной массы.

Срок начала реализации намечаемой деятельности: 2027г. Срок завершения:  2031г.
Месторождение «Жаманбулак» расположен в Панфиловском районе, Жетысуйской области Республики Казахстан. 

Ближайшими населенными крупными пунктами к району работ является п. Сарымбель, находящейся в 7 км, в административном плане находится в Панфиловском районе Жетысуской области.

Самая ближайшая железнодорожная станция находится в районе станции Алтынколь, расположенной ориентировочно в 40–70 км к юго-востоку от участка. Узловая железнодорожная инфраструктура связана с международным транспортным коридором Казахстан–КНР и линией Жетыген – Алтынколь. Ближайшим крупным транспортно-логистическим центром является район МЦПС «Хоргос».

Район орографически выражен слабо и представляет собой предгорно-равнинную территорию с участками слабохолмистого рельефа. Абсолютные отметки поверхности изменяются ориентировочно от 900 до 1500 м над уровнем моря. Рельеф расчленён долинами временных водотоков, сухими логами и конусами выноса. Относительные превышения составляют в среднем 50–200 м. В горной части развиты скальные выходы коренных пород, а в понижениях распространены делювиально-пролювиальные и аллювиальные отложения различной мощности. Современные эрозионные процессы выражены умеренно, особенно в русловых и склоновых участках. Район в целом относится к сейсмически активным территориям юго-востока Казахстана.

Вопросы постутилизации. В настоящее время, на лицензионной территории отсутствуют здания, строения, сооружения и оборудования.  Земельный участок представлен степной местностью. Работы по постутилизации не требуются.
Категория занимаемых земель и цели использования. Изъятие новых, земель отсутствует, разведочные работы будут проводиться в пределах лицензируемой территории. 

Планом разведки предусматривается проведение поисковых работ на месторождении Жаманбулак. Пашни и лесные насаждения в районе расположения месторождения отсутствуют.

Целевым назначением проектируемых исследований является проведение поисковых работ на твердые полезные ископаемые на участке недр по лицензии №3310-EL от «15» мая 2025 года в Жетысуской области с целью общей оценки её перспектив и выявления возможного промышленного оруденения металлов на отдельных участках. 

Основными геологическими задачами проектируемых работ являются: изучение геологического строения площади и выяснение основных закономерностей локализации и условий залегания медного оруденения; выделение рудных зон и отдельных оруденелых участков; определение основных параметров оруденелых участков; определение возможных масштабов оруденения; выделение первоочередных участков под постановку поисково-оценочных работ. Сроки выполнения работ: начало 2026г, окончание 2031год. Период работ составляет 6 лет. Календарный план запланированных работ: Подготовительные работы и проектирование-2026год; Топографо-геодезические работы-185га; Поисковые геологические маршруты всего за период разведки -180пог.км в 2027год-160пог.км, в 2028г-20 пог.км;  Магниторазведочные работы всего за период разведки -150пог.км в 2028г-50пог.км, в 2029г-100пог.км; Проходка канав и расчисток всего за период разведки-1000куб.м, в 2026г-500куб.м, в 2027г-500куб.м.; Колонковое бурение разведочных скважин всего за период разведки 525 пог.м в 2027г-25 пог.м, в 2028г-90пог.м, в 2029г-110пог.м, в 2030г-155пог.м, в 2031-145  пог.м; Скважинная геофизика всего за период разведки -525 пог.м в 2027г-25 пог.м, в 2028г-90пог.м, в 2029г-110пог.м, в 2030г-155пог.м, в 2031-145  пог.м; Опробование (отбор и обработка проб) и обработка проб  всего за период разведки в 705 проб в 2026г-50проб, 2027г- 145, в 2028-100проб, в 2029г- 110проб, в 2030г- 155проб, в 2031г-145проб; Лабораторные работы всего за период разведки -741 проб. В 2026г-50, в 2027-152проб, в 2028г-105проб, в 2029г-116проб, в 2030г-163, в 2031г-152проб.Рабочий день 11 часовой, вахта 15/15 1 смена. Сроки выполнения работ: начало 2026г, окончание 2031год. Период работ составляет 6 лет. Календарный план запланированных работ: Подготовительные работы и проектирование-2026год; Топографо-геодезические работы-185га; Поисковые геологические маршруты всего за период разведки -180пог.км в 2027год-160пог.км, в 2028г-20 пог.км;  Магниторазведочные работы всего за период разведки -150пог.км в 2028г-50пог.км, в 2029г-100пог.км; Проходка канав и расчисток всего за период разведки-1000куб.м, в 2026г-500куб.м, в 2027г-500куб.м.; Колонковое бурение разведочных скважин всего за период разведки 525 пог.м в 2027г-25 пог.м, в 2028г-90пог.м, в 2029г-110пог.м, в 2030г-155пог.м, в 2031-145  пог.м; Скважинная геофизика всего за период разведки -525 пог.м в 2027г-25 пог.м, в 2028г-90пог.м, в 2029г-110пог.м, в 2030г-155пог.м, в 2031-145  пог.м; Опробование (отбор и обработка проб) и обработка проб  всего за период разведки в 705 проб в 2026г-50проб, 2027г- 145, в 2028-100проб, в 2029г- 110проб, в 2030г- 155проб, в 2031г-145проб; Лабораторные работы всего за период разведки -741 проб. В 2026г-50, в 2027-152проб, в 2028г-105проб, в 2029г-116проб, в 2030г-163, в 2031г-152проб. Проектирование включает в себя составление плана на проведение поисковых работ на площади с обоснованием видов и объемов работ, финансовыми затратами, составлением и компьютерной обработкой графических приложений.
В результате будут составлены текст плана и графические приложения по каждому участку, включая обзорную карту района работ, схематические геологические карты участков, разрезы по профилям, геолого-технические паспорта скважин. Поисковые маршруты в пределах описываемой площади будут проводиться для составления геологической карты масштаба 1:2000, с целью расшифровки структуры исследуемого участка. Работы планируется выполнять по общепринятой методике. В качестве основы для проведения маршрутов послужат профиля ориентированные в крест простирания основных структур участка. В процессе проведения маршрутов будут обследованы точки с видимой минерализацией, ранее выявленные литохимические и геофизические аномалии. Из выходов обнажений коренных пород по ходу маршрутов будут отбираться геохимические пробы шагом 50м. Точки наблюдений привязываются с помощью GPS – навигатора, с определение широты, долготы и высоты. Геологические маршруты должны проводиться группами не менее 2-х человек. Планируемый объем поисковых геологических маршрутов 180 пог.км Планируется провести площадные высокоточные магниторазведочные работы с общим объемом 150 погонных км (сеть профилей через 200м, рис. 5.2). Цель работ – выявление структурно-тектонических характеристик района работ, указывающих на геологические критерии образования гидротермальных месторождений. Результат работ – цифровая база данных магниторазведки с выделенными геологическими структурами, применительно к району работ. По результатам работ будут построены карты аномального магнитного поля и их трансформанты: Планом предусмотрена проходка канав и расчисток предусматривается для прослеживания рудных тел на поверхности с целью изучения их морфологии, параметров, определения характера оруденения и концентрации меди в рудных телах.Канавы будут проходиться с целью вскрытия и опробования рудного тела, в профилях ранее пройденных канав, в крест простирания рудных залежей через 20-40 м до 50-100 м в зависимости от обнаженности рудного поля.  Ширина канав 1.0м, глубина 2.0м. Всего Планом предусмотрено объем канав 1000 м3, с отбором бороздовых проб в объеме 100 шт. Объем ручной расчистки канав составляет 100 м3.Канавы будут проходиться мехспособом с применением экскаватора, смонтированного на базе колесного трактора типа «XCMG XE305D» с зачисткой дна канавы вручную. Расчистки будут проходиться с помощью булдозера типа  SHANTUI SL30WN. После прохожденя дно расчистки очищаются ручным способом для  документации и производства зарисовок рудных тел (линз) по дну расчистки с целью определения изменчивости рудных тел и характера взаимоперехода их по простиранию и вкрест простирания. В связи с тем, что расчистки будут проходиться после проходки и опробования канав, расположенных по флангам и в центральной части  расчисток, по ним не планируются повторное бороздовое опробование. Всего по плану предусматривается бурение 21 поисковых скважин, общим объемом 525 пог.м. Предусматриваются следующие геолого-технические условия бурение колонковых скважин:
1) бурение установками УКБ-4П со снарядом Boart Longyear HQ;

2) скважины по глубинам входят в интервал 0-100м (21 скважины, 525 п.м., ср. глубина 25 м)

3) скважины наклонные под углом 50-90°;

4) начальный диаметр бурения 122.6мм, основной – 96мм;

5) бурение ведется с отбором керна, керн укладывается в ящики;

6) крепление скважин обсадными трубами от 0 до 20 м ствола каждой скважины в интервале 0-100м; 

7) бурение пород до VII категории ведется твердосплавными коронками, по более высоким категориям – алмазными;

8) выход керна по скважинам не менее 90%;

9) предусматривается строительство площадки под буровые станки (1.5м×25м×0.5м×21 скв) с бульдозерными работами по породам VII категории объемом 393 куб.м;

10) для хранения промывочной жидкости (техническая вода, глинистый раствор) будут пройдены отстойники (8м3×21скв) объемом 168 куб.м;

11) после завершение работ врезы под площадку и отстойники будут ликвидированы (засыпаны) в объеме 393 куб.м.

Для контроля параметров бурения скважин по первоначально заданному азимуту и зениту предусматривается проведение инклинометрии и гамма-каротаж по пройденному стволу каждой скважины. Результаты замеров отмечаются в журнале через 20 м. Буровые работы планируется провести в летний сухой период. Буровые установки будут оснащены собственными дизельными электростанциями для обеспечения электропитанием буровой станок, промывочный насос и освещения. Для минимизации воздействия буровых работ на окружающую среду проектом предусматривается применение нетоксичных реагентов в промывочной жидкости и ликвидация зумпфов с отходящей водой. Все пробуренные скважины после их закрытия подлежат ликвидации согласно общепринятой методике. Буровая площадка после бурения очищается от технического и бытового мусора, а поверхность участка приводится в исходное состояние (рекультивируется). Для контроля параметров бурения скважин по первоначально заданному азимуту и зениту предусматривается проведение инклинометрии по пройденному стволу каждой скважины. Замеры будут производиться прибором Reflex Gyro. Результаты замеров отмечаются в журнале через 20 м. Запланированный объем инклинометрии – 525 пог.м.
Информация о возможных негативных воздействиях.
Атмосфера. Перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу: всего 9 наименование., Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)- 0,00053 г/сек.  0,02586 т/год; Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)- 0,00009 г/сек, 0,00420 т/год; Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) - 0,03472 г/сек.  0,00162 т/год; Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 0,08333г/сек, 0,00404 т/год; Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0,43056 г/сек,  0,02101 т/год; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 0,0000001 г/сек  0,0000007т/год;  Формальдегид (Метаналь) (609) 0,0833 г/сек 0,00833т/год; Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10 0,20139 г/сек  0,00970 т/год;    2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) г/с- 0,06498,  т/год-0,32558. Общий валовый выброс эмиссий составит 2026г- г/с- 1,49269,  т/год-0,42993; 2027г- г/с- 1,49269,  т/год-0,42993; 2028г- г/с- 1,49269,  т/год-0,42993; 2029г- г/с- 1,49269,  т/год-0,42993; 2030г- г/с- 1,49269,  т/год-0,29031; 2031г- г/с- 1,49269,  т/год-0,29031. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии 
Всего на рассматриваемой территории будет функционировать  6 источников, в том числе один организованный источник и 5 неорганизованных источников.
Валовый выброс загрязняющих веществ на 2026-2031 гг. составит- 0,42993т/год.
Как показал анализ, в процессе разведочных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 9 наименований загрязняющих веществ.

Нормативы выбросов установлены по следующим веществам: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, сероводород, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные и пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Формирование санитарно-защитной зоны проводилось автоматически с использованием лицензированного программного комплекса «ЭРА 3.0» на основе расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Радиус СЗЗ определялся по заданным параметрам источников выбросов.

Адекватность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения воздуха, выполненными в соответствии с действующими методическими указаниями по расчету рассеивания вредных веществ в атмосфере.

При установленной ширине СЗЗ концентрации загрязняющих веществ на её границе не превышают предельно допустимых значений. В соответствии с санитарной классификацией (Раздел 2, Пункт 21 санитарно-эпидемиологических требований), данный объект относится к 1 классу опасности, для которого минимальный размер СЗЗ составляет 1000 метров.

Местоположение месторождения «Жаманбулак» отвечает необходимым санитарно–гигиеническим требованиям, поскольку ближайшая селитебная зона – село Сарыбель. 
Вода. Проектом предусматривается: - питьевое водоснабжение воды на период работ: хозяйственно-питьевые нужды персонала – 141,75 м3/год; хозяйственно-бытовые нужды 1178,2 м3/год. Расходы воды на питьевые, хозяйственно-бытовые нужды рассчитываются на основе расчетной численности рабочего персонала. Водопотребление и расчетные расходы воды на хозяйственные нужды рабочих определены исходя из норм водопотребления, принятых в соответствии со СП РК 4.01.-101- 2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений». Период работ – 9 месяцев (270 дней). Количество работников  – 21 чел. Расчетные расходы питьевых нужд составляют: 21 чел.* 0,025 м³/сут = 0,525м³/сут *270 дней = 141,75 м³/год. Итого объем водопотребления на питьевые нужды составляет 141,75 м3 /год. Расчетные расходы хозяйственно-бытовых нужд составляют: 21чел.* 0,11 м³/сут = 2,31м³/сут*270 дней = 623,7 м³/год. Расход воды на обеспыливание дорог (безвозвратные потери) Площадь поливаемых твердых покрытий составляет 1500м2 . Норма расхода воды на полив площадки с твердым покрытием составляет 0,4 л/м2 . Твердые покрытия поливают каждый день в теплый период года. 0,4*1500/1000= 0,6 м3 /сут 0,6*146 = 87,6 м3 /год. Итого объем водопотребления составляет 853,05 м3 /год из них: питьевого назначения – 141,75 м3 /год; хозяйственно-бытового назначения – 711,3 м3 /год. Сточная вода хозяйственно-бытового качества будет собираться в выгребную яму и сдаваться по договору в подрядную организацию. Водоотведение на период работ и эксплуатации водоотвод осуществляется в водонепроницаемый выгреб, которые по мере накопления вывозятся на основании договоров спецавтотранспортом. Объем сбрасываемых сточных вод равен расходу воды.

Почвы. Территория района плавно переходит от засушливой Илийской межгорной впадины на юге к высоким хребтам Джунгарского Алатау на севере, что формирует четкую высотную поясность: Равнинная полупустынная зона (долина реки Или и юг района): Занимает обширные глинистые равнины. Здесь преобладают обыкновенные и северные светлые сероземы. Они бедны гумусом (всего 1–2%), но богаты кальцием. Ближе к пойме реки Или встречаются бесплодные пески и такыровидные почвы. Предгорная сухостепная зона (высоты 600–1400 м): Центральная часть района (включая окрестности г. Жаркент). Здесь на лессовидных суглинках сформировались светло-каштановые и каштановые почвы. Содержание гумуса в них выше — от 2% до 3,5%. Они имеют хорошую структуру и при искусственном орошении служат главным сельскохозяйственным ресурсом (выращивание кукурузы, зерновых). Горная зона (склоны Джунгарского Алатау на севере): С подъемом в горы почвы сменяются на темно-каштановые (гумус до 4–5%), затем на мощные горно-лесные черноземовидные под хвойными лесами и, наконец, на горно-луговые субальпийские почвы высоких пастбищ (жайляу).

При реализации намечаемой деятельности предусматривается комплекс мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения, захламления, деградации и иного негативного воздействия на почвы и земельные ресурсы. В соответствии со статьей 228 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, земли подлежат охране от загрязнения, захламления, деградации и иных негативных воздействий. Положения указанной статьи также предусматривают необходимость сохранения экологических функций земель и предотвращения негативного воздействия хозяйственной деятельности на почвы. Согласно статье 229 Экологического кодекса РК, для почв устанавливаются экологические нормативы качества, соблюдение которых направлено на недопущение химического загрязнения и иных воздействий, способных привести к ухудшению состояния почв. В соответствии со статьей 238 Экологического кодекса РК «Экологические требования при использовании земель», при осуществлении хозяйственной деятельности не допускаются загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградация и истощение почв.  

При проведении геологоразведочных работ основными потенциальными факторами воздействия на почвы являются механическое нарушение земель при устройстве временных подъездных путей, буровых площадок, размещении временного полевого лагеря, работе бурового оборудования, а также возможное локальное загрязнение при обращении с горюче-смазочными материалами и отходами.

Для предотвращения негативного воздействия предусматриваются следующие мероприятия:

* минимизация площади земель, занимаемой объектами и временными сооружениями;

* размещение буровых площадок преимущественно в пределах предусмотренных проектом участков;

* недопущение необоснованного снятия и перемещения почвы;

* при необходимости нарушения земель — своевременное снятие плодородной почвы, ее раздельное складирование и сохранение до проведения рекультивации;

* недопущение смешивания плодородной почвы с минеральным грунтом, отходами и загрязненными материалами;

* содержание территории буровых площадок и временного лагеря в надлежащем санитарном и экологическом состоянии;

* недопущение размещения отходов непосредственно на почве;

*сбор и передача образующихся отходов специализированным организациям в установленном законодательством порядке;

* недопущение проливов горюче-смазочных материалов и иных загрязняющих веществ;

* обеспечение наличия средств для локализации и ликвидации возможных аварийных проливов;

* заправку и техническое обслуживание оборудования в местах, оборудованных с учетом требований экологической безопасности;

* недопущение сброса загрязненных сточных вод непосредственно на рельеф;

* ограничение движения автотранспорта и техники пределами предусмотренной зоны проведения работ;

* после завершения разведочных работ — ликвидацию временных объектов, удаление отходов и приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

В соответствии с требованиями законодательства при проведении операций по недропользованию земельные участки должны содержаться в состоянии, пригодном для дальнейшего использования по назначению, а нарушенные земли подлежат восстановлению. В случае устройства буровых площадок и иных объектов, связанных с нарушением земель, рекультивационные мероприятия предусматривают планировку нарушенной поверхности, восстановление естественного рельефа в пределах технической возможности, нанесение сохраненного плодородного слоя почвы и восстановление растительного покрова.

При этом при отсутствии необходимости снятия плодородного слоя вследствие отсутствия его фактического нарушения или при проведении работ на участках, где плодородный слой отсутствует, соответствующие мероприятия определяются исходя из фактических почвенно-земельных условий территории. Таким образом, при соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие на почвенный покров в период проведения разведочных работ будет иметь преимущественно локальный и временный характер.
Растительность согласно геоботаническому районированию Казахстана, территория Панфиловского района Жетысуской области расположена в пределах двух контрастных природно-климатических комплексов: Илийской межгорной пустынной впадины (южная и центральная части равнин) и Джунгарской горной провинции (северная часть, отроги Джунгарского Алатау). Данный фактор обуславливает ярко выраженную высотную поясность и видовое разнообразие растительных сообществ. Флора региона в целом насчитывает более 560 видов высших сосудистых растений, относящихся к более чем 66 семействам. Ведущее положение в таксономическом составе занимают семейства Сложноцветные (Asteraceae), Маревые (Chenopodiaceae), Злаковые (Poaceae) и Бобовые (Fabaceae. Интразональная пойменная растительность (Тугаи). Относится непосредственно к долинам рек Или, Хоргос (включая исследуемые координаты участков), Усек, Тышкан.
Формируется в условиях постоянного или сезонного избыточного увлажнения (паводков) на аллювиальных луговых почвах. Представлена древесно-кустарниковыми и травянистыми тугайными экосистемами: Древесный ярус: Лох восточный (Elaeagnus angustifolia), тополь сизолистный или туранга (Populus pruinosa), тополь разнолистный (Populus diversifolia), различные виды ив (Salix alba, Salix caspica). Кустарниковый ярус: Густые заросли гребенщика/тамарикса (Tamarix ramosissima, Tamarix hispida), чингиль серебристый (Halimodendron halodendron), барбарис круглоплодный (Berberis sphaerocarpa). Травянистый ярус: Тростник южный (Phragmites australis), вейник наземный (Calamagrostis epigeios), солодка голая (Glycyrrhiza glabra), кендырь ланцетолистный (Trachomitum lancifolium). На луговых участках доминируют мезофиты.
Пустынная и полупустынная равнинная растительность. Характерна для южной равнинной части района, плато и террас, удаленных от русел рек.
Развивается на светлых сероземах и супесчаных почвах в условиях жесткого дефицита влаги. Доминируют ксерофиты и галофиты: Полынно-солянковые сообщества: Полынь серая (Artemisia terrae-albae), полынь туранская (Artemisia turanica), боялыч (Salsola arbuscula), биюргун (Anabasis salsa). Псаммофитная растительность (на песчаных массивах): Саксаул белый (Haloxylon persicum), джузгун (Calligonum), песчаная осока (Carex physodes). Эфемеры и эфемероиды (активны весной): Мятлик луковичный (Poa bulbosa), костёр кровельный (Bromus tectorum), тюльпаны. Предгорная сухостепная растительность (Высоты 600–1400 м) Охватывает центральную полосу района, включая зону интенсивного агропроизводства вокруг г. Жаркент.
Естественная растительность во многом замещена агроценозами — посевами кукурузы, зерновых культур и плодово-ягодными садами. На нераспаханных светло-каштановых почвах сохраняются:  Ковыль волосатик (Stipa capillata), типчак (Festuca valesiaca), тонконог тонкий (Koeleria cristata), карагана (Caragana), полынь австрийская (Artemisia austriaca). Горная растительность (Склоны Джунгарского Алатау, высоты от 1400 м и выше) Кустарниково-степной и лесной пояс: Заросли шиповника (Rosa), жимолости (Lonicera). Выше формируются хвойные массивы из ели Шренка (Picea schrenkiana) в сочетании с горными лугами. Субальпийские и альпийские луга (Жайляу): Разнотравные ковры из герани горной (Geranium collinum), примул (Primula), кобрезии (Cobresia). Засоленные местообитания (Галофитная растительность). В низинах с близким залеганием минерализованных грунтовых вод и на солончаках развиваются специализированные сообщества солянок: Сведа (Suaeda), солерос европейский (Salicornia europaea), сарсазан шишковатый (Halocnemum strobilaceum), карабарак (Halostachys caspica), а также шведка и кермек (Limonium).

Редкие, эндемичные и занесенные в Красную книгу РК виды. При проведении любых строительно-монтажных или разведочных работ в пойменной и предгорной зоне Панфиловского района особое внимание должно быть уделено недопущению уничтожения следующих охраняемых видов: Тополь сизолистный (Туранга) (Populus pruinosa) — редкий реликтовый вид, ключевой элемент тугайных лесов. Яблоня Сиверса (Malus sieversii) — встречается в горных и предгорных ущельях района, родоначальница культурных сортов яблок. Занесена в Красную книгу РК. Тюльпан Альберта (Tulipa alberti) и Тюльпан Колпаковского (Tulipa kolpakowskiana) — эндемичные виды эфемероидов.

 По информации 26.06.2026 №ЗТ-2026-02595582 «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Жетісу Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» По данным КГУ «Жаркентское лесное хозяйство» на запрашиваемом участке земли особо охраняемых природных территорий отсутствуют. Указанная территория к государственному лесному фонду не относится. Однако, на участках проходят пути миграции диких животных и обитают виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан. В их числе: тянь-шаньский бурый медведь, манул, а также из мелких млекопитающих — каменная куница, семиреченский лягушкозуб, и редкие, охраняемые растения: адонис тянь-шаньский, шафран алатауский, водосбор Виталия, рябчик бледный, лилия кудреватая, левзея сафлоровидная (маралий корень), пион уклоняющийся (марьин корень), родиола розовая (золотой корень), крестовник огненноязычковый, ревень Виттрока, тюльпан короткотычиночный, тюльпан поникающий, соссюрея обернутая. По сообщению ТОО «Корпорация Danake» запрашиваемый участок находится на территории охоничьего хозяйства «Казанколь». На данном участке и на прилегающих территориях обитают такие виды диких животных затрагивает места обитания диких копытных животных, основным видами копытных животных и обитающих на данной территории является сибирская косуля, марал и сибирский горный козел которые имеют сезонный характер перемещения как по территории охотничьего хозяйства, так и за ее пределы. А также на территории наблюдается места обитания медведя и на более высоких точках обитают снежные барсы, которые в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года N 1034 «Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных» включены в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. 

При реализации намечаемой деятельности предусматривается комплекс мероприятий по охране растительного мира, направленных на предотвращение уничтожения и повреждения растительного покрова, сохранение естественных растительных сообществ и минимизацию площади нарушаемой растительности. В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О растительном мире» от 2 января 2023 года № 183-VII ЗРК, охране подлежат растительный мир и места произрастания растений. Охрана обеспечивается, в том числе, путем предупреждения и пресечения повреждения или уничтожения видов растений, их популяций и сообществ.  Согласно требованиям статьи 7 Закона РК «О растительном мире», физические и юридические лица обязаны не допускать уничтожения и повреждения дикорастущих растений, соблюдать требования законодательства в области пользования растительным миром, не допускать негативного воздействия на места произрастания растений и не нарушать целостность природных растительных сообществ.  При проведении геологоразведочных работ потенциальное воздействие на растительный покров может быть связано преимущественно с механическим нарушением растительности при устройстве временных буровых площадок, подъездов к местам проведения бурения и размещении временного полевого лагеря, а также с движением автотранспорта и буровой техники. Для минимизации воздействия на растительный покров предусматриваются следующие природоохранные мероприятия:

* размещение буровых площадок и временных объектов в пределах земельного отвода и предусмотренных проектной документацией участков;

* минимизация площади земель, занимаемых временными объектами и технологическими площадками;

* выбор мест размещения буровых площадок с учетом необходимости максимального сохранения существующего растительного покрова;

* недопущение необоснованного расширения площадей производства работ;

* движение автотранспорта и специальной техники преимущественно по существующим дорогам, подъездным путям и специально определенным маршрутам;

* запрет самовольного устройства новых подъездных путей и площадок вне предусмотренной зоны проведения работ;

* недопущение повреждения или уничтожения древесной, кустарниковой и травянистой растительности за пределами территории непосредственного производства работ;

* недопущение вырубки, повреждения или уничтожения деревьев и кустарников без предусмотренных законодательством оснований и разрешительных процедур;

* запрет сбора, выкапывания, повреждения и уничтожения дикорастущих растений работниками и привлеченным персоналом;

* проведение инструктажа работников по требованиям охраны растительного мира и правилам поведения на территории проведения работ;

* недопущение размещения отходов, строительных материалов, горюче-смазочных материалов и иных веществ непосредственно на растительном покрове;

* предотвращение проливов горюче-смазочных материалов и других загрязняющих веществ;

* наличие на технике и в местах проведения работ средств для оперативной локализации возможных проливов;

* соблюдение требований пожарной безопасности на участках, занятых растительным покровом;

* недопущение использования растительного покрова для хозяйственно-бытовых нужд персонала;

* своевременное удаление образовавшихся отходов с территории проведения работ и передача их в установленном порядке;

* после завершения разведочных работ — ликвидация временных площадок и восстановление нарушенного растительного покрова в составе мероприятий по рекультивации нарушенных земель.

Особое внимание при проведении работ уделяется сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. В соответствии со статьями 5 и 15 Закона РК «О растительном мире» такие виды относятся к объектам регулирования и подлежат специальной охране.  В случае выявления в пределах территории проведения работ редких или находящихся под угрозой исчезновения видов растений, а также мест их произрастания, производство работ на соответствующем участке подлежит организации с учетом требований законодательства Республики Казахстан в области охраны растительного мира. При необходимости предусматривается изменение места размещения временного объекта или технологической площадки с целью предотвращения повреждения выявленных объектов растительного мира.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан запрещается повреждение или уничтожение дикорастущих растений и нарушение целостности природных растительных сообществ. За причинение вреда растительному миру законодательством предусмотрена ответственность и возмещение причиненного вреда. Для расчета размера вреда применяются утвержденные базовые ставки, в том числе за повреждение или уничтожение травянистых растений, деревьев, кустарников, мхов и лишайников.  Учитывая, что намечаемая деятельность предусматривает проведение геологоразведочных работ с использованием колонкового бурения, строительство капитальных объектов не предусматривается. Основное воздействие на растительность ожидается в пределах локальных площадей размещения буровых площадок и временной инфраструктуры. При соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие на растительный покров будет иметь локальный, преимущественно механический и временный характер, а после завершения работ предусматривается восстановление нарушенных участков в рамках рекультивационных мероприятий. Добавить согласования от ИЛХ. 

Животный мир. На территории Панфиловского района и в сопредельных экосистемах Илийской впадины / Джунгарского Алатау зарегистрировано обитание ряда видов, требующих строгой охраны: Джейран (Gazella subgutturosa) — изредка заходит на самые засушливые пустынные участки юга района со стороны национального парка «Алтын-Эмель».Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) — встречается на пролете и зимовке вдоль крупных водоемов. Журавль-красавка (Grus virgo) — гнездится на степных и предгорных равнинах. Илийская маринка (Schizothorax pseudaksaiensis) — эндемик бассейна оз. Балхаш, находится под угрозой исчезновения из-за изменения гидрологического режима рек. Снежный барс (Ирбис) (Panthera uncia) — обитает исключительно в высокогорной зоне Джунгарского Алатау, полностью исключен из зоны антропогенного влияния на равнинном участке изысканий.
Факторы воздействия: Шум от работы буровых установок и спецтехники, вибрация, световое загрязнение в ночное время, физическое изъятие биотопов при земляных работах, фактор беспокойства. Характер и значимость воздействия: Прямое и косвенное воздействие в период проведения изысканий будет носить локальный и временный характер. Крупные млекопитающие (кабаны, косули) и птицы временно покинут зону проведения работ, откочевав в аналогичные биотопы выше или ниже по течению р. Хоргос. После завершения активной фазы работ и рекультивации животные вернутся на данную территорию. Воздействие на фауну оценивается как умеренно низкое (приемлемое).

Обязательные природоохранные мероприятия:
Соблюдение сезонности («период тишины»): Запрет на проведение наиболее шумных строительно-монтажных и взрывных/буровых работ в пойменной зоне в период гнездования птиц и размножения млекопитающих (с 15 апреля по 15 июля).

Скоростной режим: Ограничение скорости движения транспорта по технологическим дорогам до 30–40 км/ч для предотвращения гибели мелких животных и птиц под колесами.

Запрет на браконьерство: Категорический запрет персоналу подрядных организаций на охоту, рыбную ловлю в реке и разорение гнезд.

Защита гидробионтов: Запрет на забор воды из реки, запрет на сброс любых сточных вод или ГСМ на рельеф и в водотоки.
Физические воздействия. Согласно Гигиеническим нормативам уровней шума на рабочих местах, допустимый эквивалентный уровень шума для территории предприятия с постоянными рабочими местами  составляет 80 дБ, а максимальный эквивалентный уровень 95 дБ.  Проектом применено горнотранспортное оборудование обеспечивающее уровень звука на рабочих местах, не превышающий 95 дБ. При удалении от источника шума на расстояние до 200 метров происходит быстрое затухание шума.

Радиационные воздействия. Участок планируемых геологоразведочных работ не является объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного излучения.

Радиационная обстановка в районе работ благополучна, природные и техногенные источников радиационного загрязнения отсутствует.

Отходы производства и потребления. Отходы образуется в процессе проведения работ. Будет привлечено 21 чел, продолжительность работ составит -9 месяцев.  В период работ образуются: 
- Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) –1,40625т/год. Нормы образования отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях m1=0.3 м3/год на 1 человека, списочной численности строителей M, а также средней плотности отходов Ртбо, которая составляет 0,25 т/м3. Q3 = m1 * М * Ртбо, =(21 × 0,3 × 0,25) / 12 × 9 = 1,40625 т/год. Смешанные коммунальные отходы, образуются в процессе деятельности работников. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12. Отходы накапливаются в контейнерах; по мере накопления вывозятся с территории по договору со сторонними организациями на полигон. Срок хранения отходов в контейнерах при температуре 0ºС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток. Хранение отходов организовано с соблюдением не смешивания разных видов отходов. Все отходы передаются сторонним организациям. Твердые бытовые (коммунальные) отходы будут образовываться в процессе работы. В части выбросов в землю (захоронения отходов производства и потребления) Правила ведения государственного регистра выбросов и переноса загрязнителей список химических веществ не установлен. В список отходов, содержащих опасные химические вещества не входит.
Оценка воздействия на состояние экологической системы. 
Согласно произведенным расчетам, в процессе проведения разведочных работ в оцениваемый период с 2026 по 2031 гг., на окружающую среду района размещения предприятия будет оказываться воздействие низкой значимости. 

 Воздействие на население ближайшей к месторождению селитебной зоны (село Сарыбель), будет находиться на допустимом уровне. Экологический риск и риск для здоровья населения при проведении разведочных работ на месторождении «Жаманбулак» будут минимальными.

П Р И Л О Ж Е Н И Я
ПРИЛОЖЕНИЕ-1

Государственная лицензия ТОО «E-VR» выполнение работ в области охраны окружающей среды
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ПРИЛОЖЕНИЕ-2 

Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых 

ТОО «СТАРТ-20»
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ПРИЛОЖЕНИЕ-3

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности
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Obupie npecnos [ —— it dammezeocm,
SXTONR NOWHOCMIS NPOUSSONUMETSHOC) OGGENTIG, €20 MpEINOTAZaENSE PAMEDY,
apaxmepricmiy. Tlepox paor cocrazaser § ner. Katenapmti Tan MIEMpORAIET
‘pabor: TlomroTommensmste paborst m mpoexTnposame.2026rox; Tonorpago-reonesmecme
‘paboTst-185ra; TIORCRGBSSe FeIOTIeCKate AGPIPYTS! ECETO 22 HepHOA pazpers-180mor s 2
2027r07160n0rx0e. 5 2028120 Korr. MarmmopisseioTse paboTs BCEro 3 TepHOx
‘paseezan-150mor xac 2028r-50nor zot. = 2029r-100mor sa Tlperoa xamas 1 pacicTor: zcero
32 meprox pasmezsar-1000Ky5.1. 5 2026r-500s36.1. 5 2027r-500xy6.1 Konommosoe 6ypesmne
paseeao TR cxzazam peero sa neproz paseezn 525 mor s 2027r-25 Hor ae 5 2028r-S0marae.
2 2029r-110n0r.x. 2 2030r 155morax. 2 2031-145 morac Cxauaamman reodimma scero 2a
‘mepmo passeE-525 o  2027r-25 mor., » 2028r-90morac, 3 2029r-1100r.x, 3 2030r-
1550073 2 2031-145 Tor . OpoBoBasHe (0TS & 0GPAGOTEA TpOS) B OGPABOTE Tpob BCer0
32 meproz paseezmars 705 1ot 2026r-50mpob, 2027r- 145, 2 2028-100mpob, = 2029r- 110mpos.
= 2030 155mpo6;, » 20315-145apo5; aGopatopste paborss scero sa neprox passemn-T41
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15206 Paowas e 11 sacoso, saxra 15/15 1 cxesa

Kpamioe omicarie NpeCnOTaRNGIY METHUECKIE: U MECHOIOANECKIX pewes 31
aveuaevoii desmersocm. TIpOEKTApORIHE BXTOTAET B Ceb% COCTORTOHM HIEA 5
mpoBeeRTE MORCKOBSX PAGOT HA WIOWATE ¢ OGOCHOBUENEN BEIOB B OGBeNOB PAGOT,
UBRCORD  SUPATIME. COCTIETEEMEN N KOMTSOTEPROR OGpAGOTIOR  TpageCsimt
‘mpIcKeRL. B pesyISTaTE GYIVT COCTIRIENS TEKCT IAA 1 TPAGHNECIIIe TPIIORCENA IO
KEEIONY YRCTRY, PETOSAs OGS0y Kapry paliona PaST, CROMFTIICCKRE TeQTOTIIECKNE
KapTst ysacTEoE, paspessI o TpOGITDS, FeoToro-TeNMITIecKe HacmopTa crzasam. [loncxonse
SapEpyTI 5 TpeAeTX omNCEBieMGH WOURN GYYT TPOBONTRCA A CocTIRTEmEE
reaormecko xaprst MacmTa6a 1:2000, € NETsHo PICTIHPORKIE CTPYKTYPEL HCCIR/EMORD
yaaCTEa. PaGOTS! LAAMHpyeTEA BEIOTRATS 0 CBETPHEATOR MTOIKe. B XaneCTRe OCHORR A1
‘TpoBe1eHIA MIPIIPYTOR TOCTY AT NOAIE OPHERTHPORAEERLE  XPeCT ROCTAPAIS CCROSHE
‘crpysTyp yuacra. B mponecce mpopezem MAPIpYToR GYAYT OGCSIoBaS To € BRIMOR
AmepaTIAITCH, pace SERETCHN TETONIBGTIECe W Teofmmecsie amovamm. Hy
'BBIXO70B OGHAK eRTI KOpERFBEX TIOPO 10 XOTY MAPIPYTOB GYIVT OTCHPATBCA FeOXIATIecETe
mpotes marcns S0 Towar maGmozemSi npEETTIBOTCS ¢ HoomEro GPS mazETaTOpa. C
ompeeneRme MIPOTS. AOTOTS i EsiCoTSL. [EQIOTITIECKNE MIPIpYTS! OTAES! TPORCATECA
Tpymma: e Memee 2-% Teoper. [ITAREPYeAa: OFeM HOHCKOZAE EOTOTIMECKIY \ApIIpYTOR
180 mor ¢ TL1AEpYTES TpOBeCTH IFIOMATENSE BEICORDTORLE AGTHITOpASBEA0TRIE PACOTE
< obmmt oBsevon 150 MorommsEx ot (cers mpodnei wepes 200 prc. 5.2). e pasor—
HEIerEe  CIDYETYPHO-TEIORISECHI XapuTEPHCTI paiom) abOT, VEEBOIE: H
~eCTOTIIeCKRE XPINTepITE OGPASORAITER IIPOTPMATLADS MeCTOpOAAerE. PesyTSIaT pacor-—
mbpoRas 61 ARSI NATENTOpIBSINI C FEIEIEREEN TeTOTTIECID CTPYKTYPOMIL
‘mprmiermETe TSR0 % paicy paGor. T pesyTSTaTa paGoT GYAYT TOCTpOeES! KapTe] SEONGTSHORO
aarmrToro mos o Tpanc opavarTet: [LIRoN MPSIVENOTPERA POXOER KAMAD 1 PACTICTOR
DpeIyCNATpHEAeTca 18 NPOCIEANEAIS PYE 161 5 HOBEPYROCTI C HETH MYIEHIA I
ACPOQIOTTE, TEpRMETPOR, CHSIETerIIE APATEDS OPYACHSHIE K KCRISHTDAIS MeTi B
‘pyAEn Temx Kasasst GyyT MpOXOITSC ¢ HETHHO BCKPETLA H GpOSORAITNA PYFEIOFO Te1a, B
‘TpOYEITS pasee MPORERTAL KAHAB, B KpeCT TPOCTASAA pyAmaDs sanexcei sepes 20-40 3 10
50-100 3¢ » ammciocTs o7 ofRResHOCTH py7oro nana. Ilnpa kamas 10w, Ty6ea 2.
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‘nosomato Gyazosepa Tana SHANTU SL 30WN.

‘KpaTan SapAKTEPHCTIKA KoMTOHENTOR GKpYARIOeH cpezst

Omicoie sudos. pecypeos,  neoGodx o1 ocuemerenn  navewaenol
SenmeTiHocI, SXTIOUT CpoLTE-CTIE0, SKENTAMAYIID U NocMymTATAL OGeeTmoe (C
RGIOUEN  TpeMOGENSY  KECTIGOUNNY U NGKCUNGTNSY  KOTINECTIEHHS
CpwapUCTIX, @ K302 OMEP, 333 KOTIOPE TpeDaTAZGEI 1 UCHTe308aHE)

Severmi yuacnox. Yraosie soopmAT yucma reorormmecsm: Groros: 1)
aseago0rci S0°0700°B1, 2 e2g00°CIn S0°0900°BT.
3)44°2700"CLLS009'00"BIL4)4°2700"CLLIS0°0T00"B]].  Teorpagemecsie  xoopTamarst
yrnoRscx o paonero yscrea (somas nposesermux por) 1) 447270 14°CIL S0°07'14 18°BL.
2) 4472759 95"CIIT S0°08' 18 36'B1, 3)44°280.03'CIII S0°0838.14"BL. 4)4°2731.03"CIIE
80°0822.92"BI1, 5}44°270.21"CILI 80°0752.79" BIL

‘Boonsie pecypee. BTRGHIIDS 300G OGRETON X SEMETSHONY JACTEY TIAETCH
piwor. pesn Tsmmxan 26 192, 3 Tacke pexa Koxcall 2 IR TeoTonaecKn. GI0K0E.
‘Heromnx sozocmaGaenns: Tiraesas 5071 GYA€T JOCTABITSCA X MECTAM PAGOTS! B SAIpTEES
‘eMxoCTAX GYTHIHpOBAaRHAL, NpRECsEAL. BojocHabaerme yIacTka paGoT 11 TEXHHTECKIX neneil
6yzer wamouTIc sTOmACTEpROl. MAROA TpeTYCNATPERIETEE 24 TOTDA A0pF 1 T
TIPEJOTEPAMIEHHA 3AMEIIERHOCTH VIacTEA pabor. [IpoekToM mpeaycMATpHEAeTCA:- IHTBEBOE
3O7OCHAG RERE B07BY A TEPIO PaGOT : KoSRCTEERRO TSRS YA mEpeoRaTA- 141,75
iro3; soicrmemmo- Garomse myacms 1178233703

Pacnumerse pecypew. Pacmmemsaocrs 3 puone, 3 T m mpemopsex
OO TS oYY TeEBe BT BTpeSAIOTES SAPOST CRECAYIR, PRSI
‘BB Ay BECTINAR OCORA. TOTANS, TANAPHCE i BEpETOREA RATIOTA. BAOTS peK EIposo.
PaCToCTpAREER: TyCTHe 24pocT OBTEIITN, TPOCTHNE 1 TYTIRSDS Aepesep. CRIORS 1D
BoxpaTl TevCNEQIEBAG Tecasan  KoTopam: mpeoGzator e Mlpessa, mEvra, 3 ke ocimta
2 Tonom. Paion fEureTca FpYIESA arpOTpOMSIEIEHET IEHTPON PETTOR. JATTITETLEYED
T pammERY TIOmAGER MERNAT CeBCONoCTReNANE TOCeRSL 3 3 OCTATSHON
TEppTOpIR TpOTBeTAIoT OGEIpHBe WIGAORE CAZBI (S6IOHE, SCPIROC) B HOTR IYIPYEL
Hiieosesin ZeATETIHOCTE He NpECIPEIST HCTIGTOBAANE PICTHTETRRRR. pECYPEOE
‘BAIpyGRa, cHoc  nepemoc SEpeEReD, & TAKA® 3e7EHA HACKAGERIH e IpeT/CMATPHRIETCE,

SRaicomms . baymn Tssmaoncoro peiona Kemicyerot comacrs yamxarsss w533
COETANIA MYCTRIRRED TARTMAGTOR B FOPREX CCTeM (xpedTat JAVRTapcxora Amaray). 3aecs
ofrTaror pepne RomssTEsse, TR e KOMBTS: YA, TRSHPAEES, TOpESSE KoaTat
(uay-rene). apxapss. socymn Xommmor som, TMCH, Koo, FAKATL B BHCORGTOpATX
BCTPedaloTC Gypsle MeBe, PHICH B CHeAEEIe Gapcel. [DERVEE! B MeTKHE MISKONHTAIONHE:
afzns, Gapcya, pasmIESe BT TYIRAETIOD 1 CyCIOR

‘Onucanue oXuOGEMBIX S6IGPOCOS 3APAIHAMOUIX Sewjecme & ammocepy. Tlepesers
UPRIBOMI BemecTE, TpETATITAIOTI X SHEPOCY B ATMCCGepy: Acero O MumeHORIE
‘Azora (IV) amoxcna (Asoma zmoxcn) (4)- 0,00053 rcer. 002586 irox; Asor (I oxcmz (Asora
‘oxcaz) (6) 000009 ricex. 0.00420 Trox Vraepox (Caxa, Yraepox sepmi) (583)- 003472
rlcex. 000162 rox; Cepa moxcn (Asruzpma ceprmcrst, Ceprmuers ras, Cepa (IV) oxcam)
(516) 0.08333r/cex. 0.00404 Tirox: Vrnepox cxema (Oxcs yraeposa, Yrapmed ras) (584)
043056 ricex. 002101 vroz; Bems/amipen (3.4-Bemmiper) (54) 0.0000001 ricex
000000072703 opsamernz (Merarazs) (09) 00833 ricex 0,008331/ rox; Amasms C12-19
/B mepecaere Ba C/ (Vraesogopomsl mpeaemsane C12-C19 (s mepecuere ma C); PacTeoprens.
PTIK-2651) (10 0.20139 rcex 000970 T/rox. 2908, IlsiTe Reopramimeckas, CoAepEAmIE
eyoxmcs speyema & %: 70-20 (WaMoT, HEMERT, EITS NEMEHTHOTO NPOMIBOCTEA- IMIHA.
Tmmerdi camen, aowemmgi mEX. mecor NTECp. som, Kpemeer o YTacH
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Onicane copocos sampamoge seuecms. Hasewaeuas eTETHOTS ne ImpYeT
ocymeCTRTATS CGpocs! CTOTE B0 B CKPYAWOIVO cPeIy, IO HCKTOSET mocTymienne
AP BEMECTE  OXpYAOIYIO CPETY.

Omicarue omxodos. Omsom: ofpasyerca s mpomecce mposeaesms pacor. Byaer
mpmaeseso 21 sen mpoTomsTemEOCTS pabor cocrasnd Mecmies B_mepox_pacor
oGpasyorcs Cremammse xowgmammse orsoms (0 03 01)-140625vron. Hopss
CpamoRarIEE CTXOoR OMDSISTIENA ¢ YIETON JAOTSEEX CONETIpHSEE HOps SGpasoBAEE
GHTORBEX OTXO0R A HPONGTITERESC mpeTpHATIA ml=0.3 43/r07 ma | SeTopexa, Crmcomo
mcaemmocT crpomTeneik M. @ Tacke cpesmieli HTOTROCTIE OTX008 PISo, X0TOpA COCTARTAET
025 Th3. Q3 = ml * M * Préo, 21 * 03 * 025) / 12 x 9 = 140625 Trox. Cremmmse
EONMyERTSERIE OTSOTSL OGpASYIOTCR B Ipollecce ASTISTSHOCTH paboTHIKce. CocTaE oTROR0
(%6): Gysara  apesecama— 60; Tpamse- 7; mumesste oTom-10; CTeKI0R0H- 6 METATTL 5;
‘mTacTacesr 12. OTXof! BNANTHRUOTEA  KORTeAREPEY. 0 Nepe AKOMIGHI EEEOMTCA
‘TePPIIOPEI 0 FOTORGPY CO CTOPORIGINDE OPFAMTIAA Ha TOTHTOR.

‘Haenaesas TeSTeqSROCTS: AR PASBE TEepS HOTEMEI ACKOTARMEN 50 YTACTRE
Kasambyaaso » Tampmnosexos paiose ofaacT Kericy.

Cormacao m 7.11. pavien-2. mpEmoRem.2 IROTCIIECKOMy KoRescy PecySmma
Kasaxcran or 02012021 roza Net00-VI omsocares x ofsextax Il 5aTeropit & Rasamaer
‘Atepeoe ReraTHEIioe B03IEACTENE KA ORPYATOIO CPeIy.

Hia OCROBASHN EHIISAICAEHEORD, YXaNERSIH B3 EANETAEMOR AEHTETSHOCTE GyAeT

sxeneprne cormacso 1 1) cz. 87 Kolexca R HOTymemia soMorMecsi: papemen 5
soaneicrans coraaco cr.122 Kogexca.

Cormacao m1) n2 cr. 88 Kojexca - TocyReperenmas SKQIorieckas KCrepra
opramIyeTca  MPOBOTETCA MECTHEN RCTOTEETETSENGI OPIAEDGI OBTACTER, TOPOROR
P Y e e —

1) mpoeKmof AomemTam mo CrpomTeCTRy i (w) SKCrTyaTa: obsexros 1T
xaTeropmn » puaax mpomemYs B SoTommecmmx  papememii m
soyzeicame.

ButBozsl 0 HEOGOTMMOCTH TN GTCYTCTBNA NPOBEXCHNR ofEaATeToHON omEHKI
‘Boszeiicrons ma oxpyAAMYIO cpey: meobzomI0 mpopecn OmemKy BoyxelicTENS HA
oxpyaamomyIo cpexy coraacio HECTPYKINN N0 OPFARIAINN N NPOBEACHI
aKoorIrIecKoit oLeHKID, (ST, mpHKazos MIHICTPa SKOTOrI, TEOIOFMN! H MPHPOTHSX
‘pecypeos PK ot 30.07.2021 r. Ns281). BoszeficTane 5 GRPYARIOIIIO CeAY I peaTaimin
BaNETAOH ACATETSROCTH TpIBEZeT X CYIAR, TpETYMCTPEREEDL . 25 TREE 3

- . 16) oxammaer sovelcTsRe A MecTa, ECIOTISyeMe (SUSATHE) CXPUTIOERAL,
eSO T TyBCTRTeTS S  203ACHCTEA BTG PaCTesDI AT ATBOTHA (3 IMEREO,
MECTa EpOmpACTANE, pAIEORSRL OGHTANNL THCSTOBRI ZOGKTH KopMI OTEDNA
smsom, ommesTpan, g

- 3 19) OaseiBaeT Bo03eACTBNE HA TEPRTOPHS AT OGBERTSL, MIOMHE HCTOPASECEYIO.
B e ——— Y S —————
‘OBBeITaNa! HCTOPRKO-KYIBTYPROTO BACTETA);

- m2]) guops. comammie < sosmelicTEmen mbMewAeMGH AeTTemsHoCTE m
oxpyREOmYS cpexy i TpeSyIomEe e

- m. 24) oxauEaeT 2037eACTEN Ha TeppATOPI  EHESAH, EICOKCKITECTEHRAS KT
OrpImTemTDG  TpTOTEOM | pecipena, (MNpmME. C  NOTeMmDD soman
MOBePIOCTIED BOTED! OCHTA ISCAGL YICTRRML CeTCRONOMCTRCRTON

o o e - %
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sapa Kowrrera feciioro Xossicrsa it AuBoToro Mmpa no O6acri Mummcrepersa

MeCTR OBHTANIY DX FOTTELD: AWOTILD, OCHOSTEDGS BRIS KOTTIEI ABOTIEN K
ofTasom K2 SABHOR TeppRTOPER STAeTCA CHEAPCKAS KOCYT. MAPAT B CHSRPCRI FOpESSE
K031, KOTOpHe MMEIOT CeSORRSI XaPAKTEP NEMEERIER KX 0 TepPITOPHIE CXOTETSErD
xoasicTea, Tax 30 ce TpeTeTL

Tew cuoh: mmeynammi s pamen: Ipmeler X mpymemmo seex
HOTGTIECKIN HpOTECCOR, CETARA: ¢ CYTOTHAG i TR0 S XY CeR0HEE MITpAITRL
XemomSDS B HoBpeT 32 0G0 X AeTpAZATEED.

A Tacxe 52 Hamel TeppITOPHN HAGTIOIAIOTCS MeCTa OFHTISER MDA X 5a 6atee
‘scomm: Tomxax obEToT CHexIe Gapc, Koropste » coorsercramt ¢ TlocTamozemIeN
Tpasmenscrea Pecnybmmar Kasaxcras o 31 oxxabpa 2006 roga Nel034 06 yraepanesmm
Tlepemei peaam  AXOAITXCA TOR TPOO ECSESROBENSE BAOR PACTEm B AMROTISIC)
BTOUEN B Nepetems peRGN N EINOIMINNCE TOA YTPOlOH ACTCHGBERNE EEIOR
JRm——. S p—

2.TY (Ympanaeme xyasTypsL, apitBos 1 Aokymerramm ofzacrs Kericy»,

Ha ocsopasmn reorpadi e Koop AT, YRR » mpmoxemt 1 x Tpasmrase
‘OKaxEER TocyRpeTBeRROR YCTyTH (BUKTIOGERSIE 06 ONPOACIERIN COCPEL OXBATA ORI
sotelicrsns ma_ oxpyRaOmyD cpery ® (W) crpmmmwa sosseficrsm maesaeNo
ACATETSHOCTI, TpHEEAEHEEST 8 IpHIOAERINI X MICEMY, TOCPEACTEOM Hporpanst Google Earth
Tpopeten KocAImECK AEATI: (FCTISIHORROS SORTAPOIEIE) ESICTEREORO JUETSHORD
yuacmsa

To peymrmas mmmme JOMEOREED BOWMCAHOS RATHTEE  IPREGOTIECKX
‘maseTREROR 52 yKaamROR TeppiopimL. B caxum ¢ 7mm TOO «CTAPT-20 mpn nposesesmmt
PAOT Ha ZAEHOR TEPITOPHN HeGBXOTIMO OGECIOTIT: COBTORCHNE HEKEPHECICHERX
o —————

B coomsercrams co crarseli 30 3axona PecrySmar Kasaxcras or 26 2exapa 2019 roza

1. peayenonpers rpeGame 3ssoms Pecayames Ksasera o 9 mons 2004 rozs N 593
05 oxpane, socnpome0rme 1 HeT AR AIBOTICRO DY) ]

(Crarua 17, Meponpamu o coxpaerno cperstobrarms, yeaownspassoxenms, yreh
PR % MeCT LTI ARRCTEN PR TpOCKTAPOREE % oymectirent
Sorersemo ok FeATeTRORTE
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CoXpaneRO CpeEI OGHTAMIA  YCIOBIE PMHOKeHEE OGBETOB AUBOTHORD MIpa, TyTel
ABEDAITE B MeCT ORIIHTPAINE ATEOTIAD, 3 TAIRe OGSCTETHEATSCE HENPEXOCHOBSHEOCTS.
JIACTEOR, EpACTABTAOMED 020Gy ERNOCTS B KATECTBe CPENsl OGMTAN JHTS AMBOTHAL:.
‘Cybrextes, ocymecTanmOmNe XosTHCTBemEyI0 1 MRy AATEMSHOCTS, yRasaEyo B MymKTaX |
2 Bacromei cramsa, obmam:

1) Bayaoe OBOCHOBAHH H IpOTHO3POBAAHE SKOTCTITECKI NOCTEAC TR IpeATATAeNET.
3eMENBHELX IpeoGpasOBAHN  HepepACTPENeTeR A JeMes;

2) odocnosame 1 pevmamis <ok rocyaapeTBermiol SoToTIeCkol oI B
P e ———

I ———————

4) GopapORIEEE H paBImeNNE SKOTONTECKN OGOCHOBAME KOMIMTHD H
OTEATERED 0 WO SeeToR YACTEGE:

5) paspaiomsa KoITeRca Mep Ho HOTIEPRAED YCTORIESTS AATmAGTOR 1 OSpaEe

) paspaomea sepompraTS o oxpane severs;

7) conpaseane i yCTerIie CpeOOGPaTVIOMI, BOROCTPTD, SRR, CATTIpAO-
SHBIENHOICTISECKTY, OYCPOBTETHI T WX HOIESEA TIPOTRIR CBORCTD 608 B
P ——p—

S) conpanemme Guopaumoospaina i cbecnenemme yeToiore dymNmORNpORSIIY

2. TlpeocTarermne seMeTSHELT yHACTEOR 13 PASMETIEHIEY 1 SKCIUTYATAUAN Npe MIpaTI.
Coop A 1 I GEBEXTOR TPOIFBOBITEA ¢ COGTIOLEANEM KCTOTHSECKID: TpeSORI
RETON SEOTOTHSECKIT ToCTEACTSI ACTEAHOCTE YKASHTSES oGBexTon

3. TiporecTn MuemTapmemo ERGPOCOD JATPRETOMIN BEIECTS ¢ YEAEM G52,
e —

4. Tipexycxorpers ueponparmis mo Cxpie TMOCHEpRCTO BOIIYA, B TON TG,
EPOMpRATIA 70 TAIENO AT H1 CEX SAREX pATIIE! HEAEMOH AeTTETHOCTE

5. TlpeayeoTpers EBmOTACRE SKOTOTHIECKI TpeSORAAIH NP ACOTH3OBISTN JeNETS
(67238 KoeRca): TposoDims perTsTimamno apy mermian sevems; oG AATeTs
‘oseneresms Teppirropim coraceo Tlpmomermus 4 x Jxonormsecsoney Kogexcy.

6. PaspaGoTars maam JeficTRIN PR ABApAIGIAIN CHTYAIATY 10 HETOMYMERIO X (178)
TN DOCIEICTIN NPT CNPYANOTE Cpen (MIDRESTN ieemm
PECYPCOE, STMOCEPHOFO EO3YXA I BOTHEDK PECYPCOE) I OTAETSROCTI

7. Heobxommuo yaeers TpeSomamua cr. 327 Oxonormiecroro Koesca PK: mmma,
ocymecTimOmme  onepapIm mo  yUpalemmo  oTXOMH  oSTAmM  mmommI

e S py

i K 55 s S gt e e i | i i v e . %
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“Zarsmn 1 (A7) 310pORSH0 076k, KOTOTHTECKOTO YIIepoa. . B TACTHOCTE 623:

1) PHCKD 278 501, 3 ToM THcne HIOTSeMGIER, aTHOCHEPHORD SONIVNA, HORE, ABOTHOTO
pacTeTsoro s

2) orpmTemmoro BmAm m TEEAGTS B 0060 CXPARISGNE mPEPOENE
epprtopm.

8. Tlp mposezerm paGoT 5 RANETAENOR TEPPITOPE BBIOTRATS TPEGORIEEE CTATS
228 1 paaema 17 monormecroro xonexca PK.

9. Omxoms npomzpozcTEa  noTpeGTen

9.1, Tipoecrs amar: & MEBeHTapIAIATO CEX. OBPA3JENSIY OTXOACR NPOBOXCTER
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ПРИЛОЖЕНИЕ-5

Результаты расчета рассеивания загрезняющих веществ в атмосфере
1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     Расчет выполнен ТОО "E-VR"

   -----------------------------------------------------------------------------------------

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

  | № 01-03436/23и выдано 21.04.2023                                                        |

   -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Название: Область Жетысу

     Коэффициент А =  200

     Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с

     Средняя скорость ветра =  2.2 м/с

     Температура летняя =  32.1 град.C

     Температура зимняя = -11.7 град.C

     Коэффициент рельефа = 1.00

     Площадь города = 0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:16

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     0.0 0.008 0.010           0.0   10759.39    5871.96                             1.0 1.00 0  0.0005300

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:16

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.000530| Т  |   0.094649 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000530 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.094649 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:16

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 12380x6190 с шагом 619

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:16

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 7061,  Y= 4658

                    размеры: длина(по Х)= 12380, ширина(по Y)= 6190, шаг сетки= 619

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7753 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7134 : Y-строка  2  Cmax=  0.000 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  6515 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5896 : Y-строка  4  Cmax=  0.061 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=213)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :   92 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.061: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.012: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  213 :  268 :      :      :      :

Uоп: 0.63 :12.00 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5277 : Y-строка  5  Cmax=  0.001 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=358)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4658 : Y-строка  6  Cmax=  0.000 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=359)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4039 : Y-строка  7  Cmax=  0.000 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  3420 : Y-строка  8  Cmax=  0.000 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2801 : Y-строка  9  Cmax=  0.000 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2182 : Y-строка 10  Cmax=  0.000 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1563 : Y-строка 11  Cmax=  0.000

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10775.0 м,  Y=  5896.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0607248 доли ПДКмр|

                                     |       0.0121450 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   213 град.

                       и скорости ветра  0.63 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т | 0.00053000|   0.0607248 | 100.00 | 100.00 |  114.5751114  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:16

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=     7061 м;  Y=     4658 |

      |  Длина и ширина     : L=  12380 м;  B=   6190 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    619 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1

                                                                                                                 |

 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2

                                                                                                                 |

 3-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 |- 3

                                                                                                                 |

 4-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.061 0.001 |- 4

                                                                                                                 |

 5-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 |- 5

                                                                                                                 |

 6-C  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    C- 6

                                                                                                                 |

 7-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 7

                                                                                                                 |

 8-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 8

                                                                                                                 |

 9-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 9

                                                                                                                 |

10-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-10

                                                                                                                 |

11-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-11

                                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

      19    20    21  

    --|-----|-----|---

      .     .     .    |- 1

                       |

      .     .     .    |- 2

                       |

      .     .     .    |- 3

                       |

      .     .     .    |- 4

                       |

      .     .     .    |- 5

                       |

      .     .     .    C- 6

                       |

      .     .     .    |- 7

                       |

      .     .     .    |- 8

                       |

      .     .     .    |- 9

                       |

      .     .     .    |-10

                       |

      .     .     .    |-11

                       |

    --|-----|-----|---

      19    20    21  

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0607248 долей ПДКмр

                                         =  0.0121450 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм = 10775.0 м

     ( X-столбец 17, Y-строка 4)      Yм =  5896.0 м

 При опасном направлении ветра  :     213 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.63 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:16

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  20

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1822:  1822:  2208:  2323:  2823:  2827:  1745:  3324:  2208:  1667:  2827:  3319:  2208:  1589:  2164:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1178:  1207:  1361:  1407:  1607:  1609:  1659:  1807:  1980:  2140:  2228:  2418:  2599:  2621:  2757:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   2208:  2827:  2739:  2827:  3314:

----------:------:------:------:------:

 x=   2767:  2847:  2893:  2913:  3028:

----------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=  3028.4 м,  Y=  3314.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000222 доли ПДКмр|

                                     |       0.0000044 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    72 град.

                       и скорости ветра 10.21 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т | 0.00053000|   0.0000222 | 100.00 | 100.00 |  0.041799810  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:16

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  279

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4655:  4679:  4704:  4728:  4753:  4777:  4801:  4826:  5306:  5786:  6266:  6746:  6759:  6783:  6807:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7563:  7563:  7564:  7566:  7568:  7571:  7574:  7578:  7662:  7746:  7829:  7913:  7916:  7920:  7926:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6830:  6854:  6877:  6901:  6924:  6947:  6969:  6992:  7014:  7036:  7057:  7079:  7100:  7121:  7141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7932:  7938:  7946:  7953:  7962:  7970:  7980:  7990:  8000:  8012:  8023:  8035:  8048:  8061:  8075:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7161:  7181:  7200:  7219:  7237:  7256:  7273:  7291:  7308:  7324:  7340:  7356:  7371:  7385:  7399:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8089:  8104:  8119:  8134:  8150:  8167:  8184:  8201:  8219:  8237:  8256:  8275:  8294:  8314:  8334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7413:  7426:  7439:  7451:  7462:  7473:  7484:  7494:  7503:  7512:  7520:  7528:  7535:  7541:  7547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8355:  8375:  8396:  8418:  8439:  8461:  8484:  8506:  8529:  8552:  8575:  8598:  8622:  8645:  8669:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7552:  7557:  7561:  7565:  7568:  7570:  7572:  7573:  7574:  7574:  7566:  7559:  7552:  7544:  7537:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8693:  8717:  8741:  8766:  8790:  8814:  8839:  8863:  8888:  8912:  9429:  9946: 10463: 10980: 11497:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7530:  7530:  7529:  7527:  7525:  7522:  7519:  7515:  7511:  7506:  7500:  7494:  7487:  7480:  7472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12014: 12024: 12048: 12073: 12097: 12122: 12146: 12170: 12194: 12218: 12242: 12266: 12289: 12313: 12336:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7463:  7454:  7444:  7434:  7423:  7412:  7400:  7388:  7375:  7362:  7348:  7333:  7319:  7303:  7287:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12359: 12382: 12404: 12427: 12449: 12471: 12492: 12513: 12534: 12555: 12575: 12595: 12614: 12634: 12652:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7271:  7255:  7237:  7220:  7202:  7183:  7165:  7146:  7126:  7106:  7086:  7065:  7044:  7023:  7002:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12671: 12689: 12706: 12724: 12740: 12756: 12772: 12788: 12803: 12817: 12831: 12844: 12857: 12869: 12881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6980:  6958:  6936:  6913:  6890:  6867:  6844:  6821:  6797:  6773:  6750:  6726:  6701:  6677:  6653:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12893: 12903: 12914: 12923: 12932: 12941: 12949: 12956: 12963: 12970: 12975: 12980: 12985: 12989: 12992:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6628:  6604:  6579:  6555:  6530:  6506:  6481:  6457:  5943:  5429:  4915:  4401:  4395:  4370:  4346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12995: 12997: 12998: 12999: 13000: 12999: 12998: 12997: 12959: 12922: 12884: 12846: 12846: 12844: 12841:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4322:  4297:  4273:  4249:  4225:  4202:  4178:  4155:  4132:  4109:  4086:  4063:  4041:  4019:  3997:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12837: 12833: 12829: 12823: 12818: 12811: 12804: 12797: 12789: 12780: 12771: 12761: 12750: 12740: 12728:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3976:  3955:  3934:  3914:  3893:  3874:  3854:  3835:  3816:  3798:  3780:  3763:  3746:  3729:  3713:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12716: 12704: 12691: 12677: 12663: 12649: 12634: 12618: 12602: 12586: 12569: 12552: 12534: 12516: 12498:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3697:  3682:  3667:  3653:  3639:  3626:  3613:  3601:  3589:  3578:  3567:  3557:  3548:  3539:  3530:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12479: 12460: 12440: 12420: 12400: 12379: 12358: 12337: 12315: 12294: 12271: 12249: 12226: 12204: 12181:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3523:  3515:  3509:  3502:  3497:  3492:  3488:  3484:  3481:  3478:  3476:  3475:  3474:  3474:  3474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12157: 12134: 12110: 12086: 12063: 12038: 12014: 11990: 11966: 11941: 11917: 11892: 11868: 11843: 11819:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3475:  3505:  3535:  3565:  3595:  3625:  3655:  3656:  3659:  3661:  3665:  3669:  3673:  3678:  3684:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  11794: 11247: 10699: 10151:  9604:  9056:  8508:  8488:  8464:  8439:  8415:  8391:  8367:  8343:  8319:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3690:  3697:  3704:  3712:  3721:  3730:  3740:  3750:  3761:  3772:  3784:  3796:  3809:  3823:  3837:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8295:  8272:  8248:  8225:  8202:  8179:  8157:  8134:  8112:  8091:  8069:  8048:  8027:  8006:  7986:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3851:  3866:  3881:  3897:  3913:  3930:  3947:  3965:  3983:  4001:  4020:  4039:  4059:  4079:  4099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7966:  7947:  7928:  7909:  7891:  7873:  7855:  7838:  7821:  7805:  7789:  7774:  7759:  7745:  7731:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4120:  4141:  4162:  4183:  4205:  4227:  4249:  4272:  4295:  4318:  4341:  4364:  4388:  4412:  4436:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7717:  7705:  7692:  7680:  7669:  7658:  7648:  7639:  7630:  7621:  7613:  7606:  7599:  7593:  7587:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________________________________________________________________

 y=   4460:  4484:  4508:  4532:  4557:  4581:  4606:  4630:  4655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7582:  7577:  7574:  7570:  7568:  7566:  7564:  7563:  7563:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10979.9 м,  Y=  7544.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0001825 доли ПДКмр|

                                     |       0.0000365 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   188 град.

                       и скорости ветра  1.25 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т | 0.00053000|   0.0001825 | 100.00 | 100.00 |  0.344246060  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:16

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     0.0 0.008 0.010           0.0   10759.39    5871.96                             1.0 1.00 0  0.6666700

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:16

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.666670| Т  |  59.527836 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.666670 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    59.527836 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:16

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 12380x6190 с шагом 619

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:16

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 7061,  Y= 4658

                    размеры: длина(по Х)= 12380, ширина(по Y)= 6190, шаг сетки= 619

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7753 : Y-строка  1  Cmax=  0.096 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.026: 0.031: 0.037: 0.046: 0.057: 0.073: 0.089:

Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.015: 0.018: 0.023: 0.029: 0.036:

Фоп:  101 :  101 :  102 :  103 :  104 :  105 :  107 :  109 :  111 :  114 :  117 :  121 :  127 :  136 :  147 :  162 :

Uоп:12.00 :12.00 :11.30 :10.32 : 9.57 : 8.64 :12.00 : 6.98 : 6.25 : 5.39 : 4.65 : 3.91 : 3.21 : 2.55 : 2.02 : 1.65 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.096: 0.088: 0.072: 0.057: 0.045:

Cc : 0.038: 0.035: 0.029: 0.023: 0.018:

Фоп:  180 :  199 :  214 :  225 :  233 :

Uоп: 1.52 : 1.66 : 2.04 : 2.58 : 3.23 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7134 : Y-строка  2  Cmax=  0.178 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.028: 0.034: 0.041: 0.054: 0.073: 0.107: 0.153:

Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.017: 0.021: 0.029: 0.043: 0.061:

Фоп:   97 :   98 :   98 :   99 :  100 :  101 :  102 :  103 :  104 :  106 :  109 :  112 :  117 :  124 :  136 :  154 :

Uоп:12.00 :11.83 :11.26 :10.21 : 9.28 :12.00 :12.00 : 6.80 : 5.99 : 5.16 : 4.30 : 3.52 : 2.73 : 2.02 : 1.35 : 0.86 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.178: 0.151: 0.105: 0.072: 0.053:

Cc : 0.071: 0.061: 0.042: 0.029: 0.021:

Фоп:  181 :  207 :  225 :  236 :  243 :

Uоп:12.00 : 0.88 : 1.38 : 2.03 : 2.78 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  6515 : Y-строка  3  Cmax=  0.618 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.025: 0.029: 0.035: 0.045: 0.060: 0.091: 0.156: 0.348:

Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.018: 0.024: 0.036: 0.062: 0.139:

Фоп:   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   97 :   97 :   98 :  100 :  102 :  105 :  109 :  118 :  137 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.10 :10.03 : 9.28 :12.00 : 7.51 : 6.69 : 5.81 : 5.06 : 4.13 : 3.26 : 2.42 : 1.61 : 0.83 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.618: 0.332: 0.152: 0.089: 0.059:

Cc : 0.247: 0.133: 0.061: 0.035: 0.024:

Фоп:  181 :  225 :  243 :  251 :  256 :

Uоп:12.00 :12.00 : 0.87 : 1.65 : 2.47 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5896 : Y-строка  4  Cmax= 38.192 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=213)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.030: 0.036: 0.046: 0.063: 0.100: 0.189: 0.688:

Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.018: 0.025: 0.040: 0.076: 0.275:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   91 :   91 :   91 :   92 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.16 :10.03 : 9.11 :12.00 : 7.44 : 6.58 : 5.73 : 4.85 : 4.04 : 3.18 : 2.31 : 1.46 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc :38.192: 0.633: 0.180: 0.097: 0.062:

Cc :15.277: 0.253: 0.072: 0.039: 0.025:

Фоп:  213 :  268 :  269 :  269 :  269 :

Uоп: 0.63 :12.00 :12.00 : 1.51 : 2.36 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5277 : Y-строка  5  Cmax=  0.704 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=358)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.035: 0.045: 0.061: 0.092: 0.160: 0.374:

Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.018: 0.024: 0.037: 0.064: 0.149:

Фоп:   87 :   86 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   84 :   83 :   82 :   81 :   79 :   76 :   72 :   64 :   45 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.09 :10.03 : 9.28 :12.00 : 7.44 : 6.69 : 5.84 : 4.96 : 4.07 : 3.25 : 2.42 : 1.59 : 0.80 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.704: 0.357: 0.155: 0.090: 0.060:

Cc : 0.281: 0.143: 0.062: 0.036: 0.024:

Фоп:  358 :  313 :  295 :  288 :  283 :

Uоп:12.00 :12.00 : 0.84 : 1.63 : 2.45 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4658 : Y-строка  6  Cmax=  0.191 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=359)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.028: 0.034: 0.042: 0.054: 0.075: 0.111: 0.160:

Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.017: 0.022: 0.030: 0.044: 0.064:

Фоп:   83 :   83 :   82 :   81 :   81 :   80 :   79 :   78 :   76 :   74 :   72 :   68 :   64 :   57 :   45 :   26 :

Uоп:12.00 :11.83 :11.24 :10.21 : 9.28 :12.00 : 7.62 : 6.80 : 5.99 : 5.11 : 4.27 : 3.47 : 2.71 : 1.96 : 1.30 : 0.80 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.191: 0.158: 0.109: 0.074: 0.053:

Cc : 0.076: 0.063: 0.043: 0.029: 0.021:

Фоп:  359 :  332 :  314 :  303 :  296 :

Uоп:12.00 : 0.82 : 1.33 : 2.00 : 2.74 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4039 : Y-строка  7  Cmax=  0.100 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.027: 0.031: 0.038: 0.046: 0.059: 0.075: 0.092:

Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.015: 0.018: 0.023: 0.030: 0.037:

Фоп:   79 :   79 :   78 :   77 :   76 :   75 :   73 :   72 :   70 :   67 :   64 :   59 :   53 :   45 :   34 :   18 :

Uоп:12.00 :12.00 :11.41 :10.32 : 9.57 : 8.64 :12.00 : 6.98 : 6.15 : 5.41 : 4.59 : 3.88 : 3.17 : 2.50 : 1.96 : 1.59 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.100: 0.092: 0.074: 0.058: 0.046:

Cc : 0.040: 0.037: 0.030: 0.023: 0.018:

Фоп:    0 :  341 :  326 :  314 :  306 :

Uоп: 1.45 : 1.60 : 1.98 : 2.53 : 3.19 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  3420 : Y-строка  8  Cmax=  0.064 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.012: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.028: 0.033: 0.039: 0.046: 0.054: 0.061:

Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.022: 0.024:

Фоп:   76 :   75 :   74 :   73 :   72 :   70 :   68 :   66 :   64 :   60 :   56 :   51 :   45 :   37 :   26 :   14 :

Uоп:12.00 :12.00 :11.53 :10.49 :12.00 : 8.93 :12.00 : 7.26 : 6.49 : 5.83 : 5.06 : 4.35 : 3.70 : 3.16 : 2.70 : 2.41 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.064: 0.061: 0.054: 0.046: 0.039:

Cc : 0.026: 0.024: 0.022: 0.018: 0.015:

Фоп:    0 :  345 :  333 :  323 :  315 :

Uоп: 2.30 : 2.42 : 2.72 : 3.18 : 3.74 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2801 : Y-строка  9  Cmax=  0.046 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.021: 0.023: 0.026: 0.029: 0.033: 0.038: 0.042: 0.045:

Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.018:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.046: 0.045: 0.042: 0.037: 0.033:

Cc : 0.018: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2182 : Y-строка 10  Cmax=  0.036 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.026: 0.029: 0.031: 0.034: 0.036:

Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.013: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.036: 0.035: 0.034: 0.031: 0.028:

Cc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1563 : Y-строка 11  Cmax=  0.030 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.028: 0.029:

Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.025:

Cc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10775.0 м,  Y=  5896.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=  38.1918983 доли ПДКмр|

                                     |      15.2767596 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   213 град.

                       и скорости ветра  0.63 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.6667|  38.1918983 | 100.00 | 100.00 |   57.2875595  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:16

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=     7061 м;  Y=     4658 |

      |  Длина и ширина     : L=  12380 м;  B=   6190 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    619 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

 1-| 0.010 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.018 0.020 0.023 0.026 0.031 0.037 0.046 0.057 0.073 0.089 0.096 0.088 |- 1

                                                                                                                 |

 2-| 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.017 0.019 0.021 0.024 0.028 0.034 0.041 0.054 0.073 0.107 0.153 0.178 0.151 |- 2

                                                                                                                 |

 3-| 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.017 0.019 0.021 0.025 0.029 0.035 0.045 0.060 0.091 0.156 0.348 0.618 0.332 |- 3

                                                                                                                 |

 4-| 0.011 0.012 0.013 0.014 0.016 0.017 0.019 0.022 0.025 0.030 0.036 0.046 0.063 0.100 0.189 0.68838.192 0.633 |- 4

                                                                                                                 |

 5-| 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.017 0.019 0.022 0.025 0.029 0.035 0.045 0.061 0.092 0.160 0.374 0.704 0.357 |- 5

                                                                                                                 |

 6-C 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.017 0.019 0.021 0.024 0.028 0.034 0.042 0.054 0.075 0.111 0.160 0.191 0.158 C- 6

                                                                                                                 |

 7-| 0.010 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.018 0.020 0.023 0.027 0.031 0.038 0.046 0.059 0.075 0.092 0.100 0.092 |- 7

                                                                                                                 |

 8-| 0.010 0.012 0.012 0.013 0.015 0.016 0.018 0.020 0.022 0.025 0.028 0.033 0.039 0.046 0.054 0.061 0.064 0.061 |- 8

                                                                                                                 |

 9-| 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.017 0.018 0.021 0.023 0.026 0.029 0.033 0.038 0.042 0.045 0.046 0.045 |- 9

                                                                                                                 |

10-| 0.009 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.019 0.021 0.023 0.026 0.029 0.031 0.034 0.036 0.036 0.035 |-10

                                                                                                                 |

11-| 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.018 0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.028 0.029 0.030 0.029 |-11

                                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

      19    20    21  

    --|-----|-----|---

     0.072 0.057 0.045 |- 1

                       |

     0.105 0.072 0.053 |- 2

                       |

     0.152 0.089 0.059 |- 3

                       |

     0.180 0.097 0.062 |- 4

                       |

     0.155 0.090 0.060 |- 5

                       |

     0.109 0.074 0.053 C- 6

                       |

     0.074 0.058 0.046 |- 7

                       |

     0.054 0.046 0.039 |- 8

                       |

     0.042 0.037 0.033 |- 9

                       |

     0.034 0.031 0.028 |-10

                       |

     0.028 0.027 0.025 |-11

                       |

    --|-----|-----|---

      19    20    21  

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм = 38.1918983 долей ПДКмр

                                         = 15.2767596 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм = 10775.0 м

     ( X-столбец 17, Y-строка 4)      Yм =  5896.0 м

 При опасном направлении ветра  :     213 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.63 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  20

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1822:  1822:  2208:  2323:  2823:  2827:  1745:  3324:  2208:  1667:  2827:  3319:  2208:  1589:  2164:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1178:  1207:  1361:  1407:  1607:  1609:  1659:  1807:  1980:  2140:  2228:  2418:  2599:  2621:  2757:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.013:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   2208:  2827:  2739:  2827:  3314:

----------:------:------:------:------:

 x=   2767:  2847:  2893:  2913:  3028:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=  3028.4 м,  Y=  3314.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0139333 доли ПДКмр|

                                     |       0.0055733 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    72 град.

                       и скорости ветра 10.21 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.6667|   0.0139333 | 100.00 | 100.00 |  0.020899903  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:16

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  279

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4655:  4679:  4704:  4728:  4753:  4777:  4801:  4826:  5306:  5786:  6266:  6746:  6759:  6783:  6807:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7563:  7563:  7564:  7566:  7568:  7571:  7574:  7578:  7662:  7746:  7829:  7913:  7916:  7920:  7926:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.041: 0.041: 0.041: 0.045: 0.047: 0.049: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048:

Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6830:  6854:  6877:  6901:  6924:  6947:  6969:  6992:  7014:  7036:  7057:  7079:  7100:  7121:  7141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7932:  7938:  7946:  7953:  7962:  7970:  7980:  7990:  8000:  8012:  8023:  8035:  8048:  8061:  8075:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048:

Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7161:  7181:  7200:  7219:  7237:  7256:  7273:  7291:  7308:  7324:  7340:  7356:  7371:  7385:  7399:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8089:  8104:  8119:  8134:  8150:  8167:  8184:  8201:  8219:  8237:  8256:  8275:  8294:  8314:  8334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.051: 0.051:

Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Фоп:  116 :  116 :  117 :  117 :  118 :  118 :  119 :  119 :  119 :  120 :  120 :  121 :  121 :  122 :  122 :

Uоп: 3.02 : 3.00 : 3.00 : 3.05 : 2.99 : 2.96 : 2.96 : 2.96 : 2.96 : 2.96 : 2.91 : 2.91 : 2.89 : 2.90 : 2.87 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7413:  7426:  7439:  7451:  7462:  7473:  7484:  7494:  7503:  7512:  7520:  7528:  7535:  7541:  7547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8355:  8375:  8396:  8418:  8439:  8461:  8484:  8506:  8529:  8552:  8575:  8598:  8622:  8645:  8669:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054: 0.055: 0.055: 0.056: 0.056:

Cc : 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:

Фоп:  123 :  123 :  124 :  124 :  124 :  125 :  125 :  126 :  126 :  127 :  127 :  127 :  128 :  128 :  129 :

Uоп: 2.85 : 2.87 : 2.82 : 2.82 : 2.79 : 2.78 : 2.77 : 2.74 : 2.73 : 2.72 : 2.70 : 2.67 : 2.65 : 2.64 : 2.61 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7552:  7557:  7561:  7565:  7568:  7570:  7572:  7573:  7574:  7574:  7566:  7559:  7552:  7544:  7537:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8693:  8717:  8741:  8766:  8790:  8814:  8839:  8863:  8888:  8912:  9429:  9946: 10463: 10980: 11497:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.057: 0.057: 0.058: 0.058: 0.059: 0.059: 0.060: 0.060: 0.061: 0.062: 0.078: 0.097: 0.113: 0.115: 0.101:

Cc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.031: 0.039: 0.045: 0.046: 0.041:

Фоп:  129 :  130 :  130 :  130 :  131 :  131 :  132 :  132 :  132 :  133 :  142 :  154 :  170 :  188 :  204 :

Uоп: 2.59 : 2.58 : 2.55 : 2.52 : 2.51 : 2.48 : 2.45 : 2.43 : 2.40 : 2.38 : 1.88 : 1.51 : 1.28 : 1.25 : 1.43 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7530:  7530:  7529:  7527:  7525:  7522:  7519:  7515:  7511:  7506:  7500:  7494:  7487:  7480:  7472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12014: 12024: 12048: 12073: 12097: 12122: 12146: 12170: 12194: 12218: 12242: 12266: 12289: 12313: 12336:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.082: 0.082: 0.081: 0.080: 0.079: 0.078: 0.078: 0.077: 0.076: 0.076: 0.075: 0.074: 0.074: 0.073: 0.073:

Cc : 0.033: 0.033: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029:

Фоп:  217 :  217 :  218 :  218 :  219 :  220 :  220 :  221 :  221 :  222 :  222 :  223 :  223 :  224 :  225 :

Uоп: 1.79 : 1.79 : 1.81 : 1.84 : 1.86 : 1.87 : 1.88 : 1.92 : 1.94 : 1.95 : 1.96 : 1.98 : 1.98 : 2.01 : 2.02 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7463:  7454:  7444:  7434:  7423:  7412:  7400:  7388:  7375:  7362:  7348:  7333:  7319:  7303:  7287:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12359: 12382: 12404: 12427: 12449: 12471: 12492: 12513: 12534: 12555: 12575: 12595: 12614: 12634: 12652:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.072: 0.072: 0.071: 0.071: 0.070: 0.070: 0.070: 0.069: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067:

Cc : 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027:

Фоп:  225 :  226 :  226 :  227 :  227 :  228 :  229 :  229 :  230 :  230 :  231 :  231 :  232 :  233 :  233 :

Uоп: 2.04 : 2.04 : 2.05 : 2.07 : 2.09 : 2.10 : 2.11 : 2.12 : 2.13 : 2.14 : 2.15 : 2.15 : 2.17 : 2.17 : 2.18 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7271:  7255:  7237:  7220:  7202:  7183:  7165:  7146:  7126:  7106:  7086:  7065:  7044:  7023:  7002:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12671: 12689: 12706: 12724: 12740: 12756: 12772: 12788: 12803: 12817: 12831: 12844: 12857: 12869: 12881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066:

Cc : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Фоп:  234 :  234 :  235 :  236 :  236 :  237 :  237 :  238 :  238 :  239 :  240 :  240 :  241 :  241 :  242 :

Uоп: 2.19 : 2.19 : 2.21 : 2.20 : 2.21 : 2.21 : 2.21 : 2.23 : 2.23 : 2.26 : 2.24 : 2.24 : 2.24 : 2.24 : 2.24 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6980:  6958:  6936:  6913:  6890:  6867:  6844:  6821:  6797:  6773:  6750:  6726:  6701:  6677:  6653:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12893: 12903: 12914: 12923: 12932: 12941: 12949: 12956: 12963: 12970: 12975: 12980: 12985: 12989: 12992:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067:

Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027:

Фоп:  243 :  243 :  244 :  244 :  245 :  245 :  246 :  247 :  247 :  248 :  248 :  249 :  250 :  250 :  251 :

Uоп: 2.24 : 2.24 : 2.24 : 2.24 : 2.24 : 2.23 : 2.23 : 2.23 : 2.21 : 2.21 : 2.21 : 2.20 : 2.19 : 2.19 : 2.18 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6628:  6604:  6579:  6555:  6530:  6506:  6481:  6457:  5943:  5429:  4915:  4401:  4395:  4370:  4346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12995: 12997: 12998: 12999: 13000: 12999: 12998: 12997: 12959: 12922: 12884: 12846: 12846: 12844: 12841:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.069: 0.070: 0.075: 0.075: 0.069: 0.060: 0.060: 0.060: 0.059:

Cc : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.030: 0.030: 0.028: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:

Фоп:  251 :  252 :  252 :  253 :  254 :  254 :  255 :  255 :  268 :  282 :  294 :  305 :  305 :  306 :  306 :

Uоп: 2.18 : 2.17 : 2.15 : 2.15 : 2.15 : 2.13 : 2.12 : 2.11 : 1.96 : 1.96 : 2.13 : 2.44 : 2.44 : 2.46 : 2.48 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4322:  4297:  4273:  4249:  4225:  4202:  4178:  4155:  4132:  4109:  4086:  4063:  4041:  4019:  3997:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12837: 12833: 12829: 12823: 12818: 12811: 12804: 12797: 12789: 12780: 12771: 12761: 12750: 12740: 12728:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.059: 0.058: 0.058: 0.058: 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.055: 0.055: 0.055:

Cc : 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:

Фоп:  307 :  307 :  308 :  308 :  309 :  309 :  310 :  310 :  311 :  311 :  312 :  312 :  313 :  313 :  314 :

Uоп: 2.50 : 2.51 : 2.52 : 2.55 : 2.55 : 2.56 : 2.58 : 2.59 : 2.63 : 2.62 : 2.63 : 2.64 : 2.65 : 2.65 : 2.66 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3976:  3955:  3934:  3914:  3893:  3874:  3854:  3835:  3816:  3798:  3780:  3763:  3746:  3729:  3713:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12716: 12704: 12691: 12677: 12663: 12649: 12634: 12618: 12602: 12586: 12569: 12552: 12534: 12516: 12498:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.055: 0.055: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053:

Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Фоп:  314 :  315 :  315 :  316 :  316 :  317 :  317 :  318 :  318 :  319 :  319 :  320 :  320 :  321 :  321 :

Uоп: 2.67 : 2.68 : 2.69 : 2.70 : 2.71 : 2.72 : 2.72 : 2.72 : 2.73 : 2.73 : 2.73 : 2.73 : 2.73 : 2.74 : 2.74 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3697:  3682:  3667:  3653:  3639:  3626:  3613:  3601:  3589:  3578:  3567:  3557:  3548:  3539:  3530:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12479: 12460: 12440: 12420: 12400: 12379: 12358: 12337: 12315: 12294: 12271: 12249: 12226: 12204: 12181:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:

Фоп:  322 :  322 :  323 :  323 :  324 :  324 :  325 :  325 :  326 :  326 :  327 :  327 :  328 :  328 :  329 :

Uоп: 2.74 : 2.74 : 2.74 : 2.74 : 2.74 : 2.73 : 2.73 : 2.73 : 2.73 : 2.73 : 2.72 : 2.72 : 2.72 : 2.71 : 2.70 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3523:  3515:  3509:  3502:  3497:  3492:  3488:  3484:  3481:  3478:  3476:  3475:  3474:  3474:  3474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12157: 12134: 12110: 12086: 12063: 12038: 12014: 11990: 11966: 11941: 11917: 11892: 11868: 11843: 11819:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.054: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.057: 0.057: 0.057: 0.058: 0.058:

Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:

Фоп:  329 :  330 :  330 :  331 :  331 :  332 :  332 :  333 :  333 :  334 :  334 :  335 :  335 :  336 :  336 :

Uоп: 2.69 : 2.68 : 2.67 : 2.66 : 2.65 : 2.64 : 2.64 : 2.62 : 2.61 : 2.61 : 2.59 : 2.58 : 2.56 : 2.55 : 2.53 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3475:  3505:  3535:  3565:  3595:  3625:  3655:  3656:  3659:  3661:  3665:  3669:  3673:  3678:  3684:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  11794: 11247: 10699: 10151:  9604:  9056:  8508:  8488:  8464:  8439:  8415:  8391:  8367:  8343:  8319:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.058: 0.065: 0.068: 0.067: 0.060: 0.052: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.042:

Cc : 0.023: 0.026: 0.027: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:

Фоп:  337 :  348 :    1 :   15 :   27 :   37 :   45 :   46 :   46 :   46 :   47 :   47 :   47 :   48 :   48 :

Uоп: 2.53 : 2.24 : 2.14 : 2.21 : 2.44 : 2.82 : 3.28 : 3.28 : 3.33 : 3.33 : 3.39 : 3.38 : 3.39 : 3.44 : 3.45 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3690:  3697:  3704:  3712:  3721:  3730:  3740:  3750:  3761:  3772:  3784:  3796:  3809:  3823:  3837:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8295:  8272:  8248:  8225:  8202:  8179:  8157:  8134:  8112:  8091:  8069:  8048:  8027:  8006:  7986:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3851:  3866:  3881:  3897:  3913:  3930:  3947:  3965:  3983:  4001:  4020:  4039:  4059:  4079:  4099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7966:  7947:  7928:  7909:  7891:  7873:  7855:  7838:  7821:  7805:  7789:  7774:  7759:  7745:  7731:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039:

Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4120:  4141:  4162:  4183:  4205:  4227:  4249:  4272:  4295:  4318:  4341:  4364:  4388:  4412:  4436:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7717:  7705:  7692:  7680:  7669:  7658:  7648:  7639:  7630:  7621:  7613:  7606:  7599:  7593:  7587:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039:

Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________________________________________________________________

 y=   4460:  4484:  4508:  4532:  4557:  4581:  4606:  4630:  4655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7582:  7577:  7574:  7570:  7568:  7566:  7564:  7563:  7563:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10979.9 м,  Y=  7544.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1147493 доли ПДКмр|

                                     |       0.0458997 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   188 град.

                       и скорости ветра  1.25 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.6667|   0.1147493 | 100.00 | 100.00 |  0.172123030  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   

                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     0.0 0.008 0.010           0.0   10759.39    5871.96                             3.0 1.00 0  0.0347200

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   

                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.034720| Т  |  24.801552 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.034720 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    24.801552 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   

                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 12380x6190 с шагом 619

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   

                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 7061,  Y= 4658

                    размеры: длина(по Х)= 12380, ширина(по Y)= 6190, шаг сетки= 619

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7753 : Y-строка  1  Cmax=  0.007 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7134 : Y-строка  2  Cmax=  0.013 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.011:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.011: 0.007: 0.005: 0.003:

Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  6515 : Y-строка  3  Cmax=  0.047 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.011: 0.025:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.047: 0.024: 0.011: 0.006: 0.004:

Cc : 0.007: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5896 : Y-строка  4  Cmax=  7.360 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=213)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.014: 0.053:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.008:

Фоп:      :      :      :      :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   91 :   91 :   91 :   92 :

Uоп:      :      :      :      :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 7.360: 0.048: 0.014: 0.007: 0.004:

Cc : 1.104: 0.007: 0.002: 0.001: 0.001:

Фоп:  213 :  268 :  269 :  269 :  269 :

Uоп: 0.84 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5277 : Y-строка  5  Cmax=  0.055 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=358)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.012: 0.027:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004:

Фоп:      :      :      :      :   85 :   85 :   84 :   84 :   83 :   82 :   81 :   79 :   76 :   72 :   64 :   45 :

Uоп:      :      :      :      :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.055: 0.026: 0.011: 0.006: 0.004:

Cc : 0.008: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:

Фоп:  358 :  313 :  295 :  288 :  283 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4658 : Y-строка  6  Cmax=  0.014 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=359)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.012:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.012: 0.008: 0.005: 0.003:

Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4039 : Y-строка  7  Cmax=  0.007 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  3420 : Y-строка  8  Cmax=  0.004 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2801 : Y-строка  9  Cmax=  0.003 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2182 : Y-строка 10  Cmax=  0.002 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1563 : Y-строка 11  Cmax=  0.002 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10775.0 м,  Y=  5896.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   7.3601041 доли ПДКмр|

                                     |       1.1040157 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   213 град.

                       и скорости ветра  0.84 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.0347|   7.3601041 | 100.00 | 100.00 |  211.9845581  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   

                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=     7061 м;  Y=     4658 |

      |  Длина и ширина     : L=  12380 м;  B=   6190 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    619 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

 1-|  .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.006 |- 1

                                                                                                                 |

 2-|  .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.008 0.011 0.013 0.011 |- 2

                                                                                                                 |

 3-|  .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.011 0.025 0.047 0.024 |- 3

                                                                                                                 |

 4-|  .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.007 0.014 0.053 7.360 0.048 |- 4

                                                                                                                 |

 5-|  .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.012 0.027 0.055 0.026 |- 5

                                                                                                                 |

 6-C  .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.008 0.012 0.014 0.012 C- 6

                                                                                                                 |

 7-|  .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.006 |- 7

                                                                                                                 |

 8-|  .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |- 8

                                                                                                                 |

 9-|  .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 |- 9

                                                                                                                 |

10-|  .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-10

                                                                                                                 |

11-|  .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 |-11

                                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

      19    20    21  

    --|-----|-----|---

     0.005 0.004 0.003 |- 1

                       |

     0.007 0.005 0.003 |- 2

                       |

     0.011 0.006 0.004 |- 3

                       |

     0.014 0.007 0.004 |- 4

                       |

     0.011 0.006 0.004 |- 5

                       |

     0.008 0.005 0.003 C- 6

                       |

     0.005 0.004 0.003 |- 7

                       |

     0.003 0.003 0.002 |- 8

                       |

     0.002 0.002 0.002 |- 9

                       |

     0.002 0.002 0.001 |-10

                       |

     0.001 0.001 0.001 |-11

                       |

    --|-----|-----|---

      19    20    21  

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  7.3601041 долей ПДКмр

                                         =  1.1040157 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм = 10775.0 м

     ( X-столбец 17, Y-строка 4)      Yм =  5896.0 м

 При опасном направлении ветра  :     213 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.84 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   

                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  20

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1822:  1822:  2208:  2323:  2823:  2827:  1745:  3324:  2208:  1667:  2827:  3319:  2208:  1589:  2164:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1178:  1207:  1361:  1407:  1607:  1609:  1659:  1807:  1980:  2140:  2228:  2418:  2599:  2621:  2757:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   2208:  2827:  2739:  2827:  3314:

----------:------:------:------:------:

 x=   2767:  2847:  2893:  2913:  3028:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=  3028.4 м,  Y=  3314.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0003677 доли ПДКмр|

                                     |       0.0000552 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    72 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.0347|   0.0003677 | 100.00 | 100.00 |  0.010590826  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   

                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  279

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4655:  4679:  4704:  4728:  4753:  4777:  4801:  4826:  5306:  5786:  6266:  6746:  6759:  6783:  6807:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7563:  7563:  7564:  7566:  7568:  7571:  7574:  7578:  7662:  7746:  7829:  7913:  7916:  7920:  7926:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6830:  6854:  6877:  6901:  6924:  6947:  6969:  6992:  7014:  7036:  7057:  7079:  7100:  7121:  7141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7932:  7938:  7946:  7953:  7962:  7970:  7980:  7990:  8000:  8012:  8023:  8035:  8048:  8061:  8075:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7161:  7181:  7200:  7219:  7237:  7256:  7273:  7291:  7308:  7324:  7340:  7356:  7371:  7385:  7399:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8089:  8104:  8119:  8134:  8150:  8167:  8184:  8201:  8219:  8237:  8256:  8275:  8294:  8314:  8334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7413:  7426:  7439:  7451:  7462:  7473:  7484:  7494:  7503:  7512:  7520:  7528:  7535:  7541:  7547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8355:  8375:  8396:  8418:  8439:  8461:  8484:  8506:  8529:  8552:  8575:  8598:  8622:  8645:  8669:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7552:  7557:  7561:  7565:  7568:  7570:  7572:  7573:  7574:  7574:  7566:  7559:  7552:  7544:  7537:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8693:  8717:  8741:  8766:  8790:  8814:  8839:  8863:  8888:  8912:  9429:  9946: 10463: 10980: 11497:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7530:  7530:  7529:  7527:  7525:  7522:  7519:  7515:  7511:  7506:  7500:  7494:  7487:  7480:  7472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12014: 12024: 12048: 12073: 12097: 12122: 12146: 12170: 12194: 12218: 12242: 12266: 12289: 12313: 12336:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7463:  7454:  7444:  7434:  7423:  7412:  7400:  7388:  7375:  7362:  7348:  7333:  7319:  7303:  7287:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12359: 12382: 12404: 12427: 12449: 12471: 12492: 12513: 12534: 12555: 12575: 12595: 12614: 12634: 12652:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7271:  7255:  7237:  7220:  7202:  7183:  7165:  7146:  7126:  7106:  7086:  7065:  7044:  7023:  7002:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12671: 12689: 12706: 12724: 12740: 12756: 12772: 12788: 12803: 12817: 12831: 12844: 12857: 12869: 12881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6980:  6958:  6936:  6913:  6890:  6867:  6844:  6821:  6797:  6773:  6750:  6726:  6701:  6677:  6653:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12893: 12903: 12914: 12923: 12932: 12941: 12949: 12956: 12963: 12970: 12975: 12980: 12985: 12989: 12992:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6628:  6604:  6579:  6555:  6530:  6506:  6481:  6457:  5943:  5429:  4915:  4401:  4395:  4370:  4346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12995: 12997: 12998: 12999: 13000: 12999: 12998: 12997: 12959: 12922: 12884: 12846: 12846: 12844: 12841:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4322:  4297:  4273:  4249:  4225:  4202:  4178:  4155:  4132:  4109:  4086:  4063:  4041:  4019:  3997:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12837: 12833: 12829: 12823: 12818: 12811: 12804: 12797: 12789: 12780: 12771: 12761: 12750: 12740: 12728:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3976:  3955:  3934:  3914:  3893:  3874:  3854:  3835:  3816:  3798:  3780:  3763:  3746:  3729:  3713:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12716: 12704: 12691: 12677: 12663: 12649: 12634: 12618: 12602: 12586: 12569: 12552: 12534: 12516: 12498:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3697:  3682:  3667:  3653:  3639:  3626:  3613:  3601:  3589:  3578:  3567:  3557:  3548:  3539:  3530:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12479: 12460: 12440: 12420: 12400: 12379: 12358: 12337: 12315: 12294: 12271: 12249: 12226: 12204: 12181:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3523:  3515:  3509:  3502:  3497:  3492:  3488:  3484:  3481:  3478:  3476:  3475:  3474:  3474:  3474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12157: 12134: 12110: 12086: 12063: 12038: 12014: 11990: 11966: 11941: 11917: 11892: 11868: 11843: 11819:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3475:  3505:  3535:  3565:  3595:  3625:  3655:  3656:  3659:  3661:  3665:  3669:  3673:  3678:  3684:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  11794: 11247: 10699: 10151:  9604:  9056:  8508:  8488:  8464:  8439:  8415:  8391:  8367:  8343:  8319:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3690:  3697:  3704:  3712:  3721:  3730:  3740:  3750:  3761:  3772:  3784:  3796:  3809:  3823:  3837:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8295:  8272:  8248:  8225:  8202:  8179:  8157:  8134:  8112:  8091:  8069:  8048:  8027:  8006:  7986:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3851:  3866:  3881:  3897:  3913:  3930:  3947:  3965:  3983:  4001:  4020:  4039:  4059:  4079:  4099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7966:  7947:  7928:  7909:  7891:  7873:  7855:  7838:  7821:  7805:  7789:  7774:  7759:  7745:  7731:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4120:  4141:  4162:  4183:  4205:  4227:  4249:  4272:  4295:  4318:  4341:  4364:  4388:  4412:  4436:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7717:  7705:  7692:  7680:  7669:  7658:  7648:  7639:  7630:  7621:  7613:  7606:  7599:  7593:  7587:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________________________________________________________________

 y=   4460:  4484:  4508:  4532:  4557:  4581:  4606:  4630:  4655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7582:  7577:  7574:  7570:  7568:  7566:  7564:  7563:  7563:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10979.9 м,  Y=  7544.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0080765 доли ПДКмр|

                                     |       0.0012115 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   188 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.0347|   0.0080765 | 100.00 | 100.00 |  0.232617557  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     0.0 0.008 0.010           0.0   10759.39    5871.96                             1.0 1.00 0  0.0833300

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.083330| Т  |   5.952516 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.083330 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     5.952516 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 12380x6190 с шагом 619

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 7061,  Y= 4658

                    размеры: длина(по Х)= 12380, ширина(по Y)= 6190, шаг сетки= 619

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7753 : Y-строка  1  Cmax=  0.010 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:

Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7134 : Y-строка  2  Cmax=  0.018 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.015:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.018: 0.015: 0.011: 0.007: 0.005:

Cc : 0.009: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  6515 : Y-строка  3  Cmax=  0.062 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.035:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.017:

Фоп:   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   97 :   97 :   98 :  100 :  102 :  105 :  109 :  118 :  137 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.10 :10.03 : 9.28 :12.00 : 7.51 : 6.69 : 5.81 : 5.06 : 4.13 : 3.26 : 2.42 : 1.61 : 0.83 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.062: 0.033: 0.015: 0.009: 0.006:

Cc : 0.031: 0.017: 0.008: 0.004: 0.003:

Фоп:  181 :  225 :  243 :  251 :  256 :

Uоп:12.00 :12.00 : 0.87 : 1.65 : 2.47 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5896 : Y-строка  4  Cmax=  3.819 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=213)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.010: 0.019: 0.069:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.009: 0.034:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   91 :   91 :   91 :   92 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.16 :10.03 : 9.11 :12.00 : 7.44 : 6.58 : 5.73 : 4.85 : 4.04 : 3.18 : 2.31 : 1.46 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 3.819: 0.063: 0.018: 0.010: 0.006:

Cc : 1.910: 0.032: 0.009: 0.005: 0.003:

Фоп:  213 :  268 :  269 :  269 :  269 :

Uоп: 0.63 :12.00 :12.00 : 1.51 : 2.36 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5277 : Y-строка  5  Cmax=  0.070 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=358)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.037:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.019:

Фоп:   87 :   86 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   84 :   83 :   82 :   81 :   79 :   76 :   72 :   64 :   45 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.09 :10.03 : 9.28 :12.00 : 7.44 : 6.69 : 5.84 : 4.96 : 4.07 : 3.25 : 2.42 : 1.59 : 0.80 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.070: 0.036: 0.016: 0.009: 0.006:

Cc : 0.035: 0.018: 0.008: 0.004: 0.003:

Фоп:  358 :  313 :  295 :  288 :  283 :

Uоп:12.00 :12.00 : 0.84 : 1.63 : 2.45 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4658 : Y-строка  6  Cmax=  0.019 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=359)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.016:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.019: 0.016: 0.011: 0.007: 0.005:

Cc : 0.010: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4039 : Y-строка  7  Cmax=  0.010 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:

Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  3420 : Y-строка  8  Cmax=  0.006 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2801 : Y-строка  9  Cmax=  0.005 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2182 : Y-строка 10  Cmax=  0.004 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1563 : Y-строка 11  Cmax=  0.003 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10775.0 м,  Y=  5896.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   3.8190176 доли ПДКмр|

                                     |       1.9095088 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   213 град.

                       и скорости ветра  0.63 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.0833|   3.8190176 | 100.00 | 100.00 |   45.8300476  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=     7061 м;  Y=     4658 |

      |  Длина и ширина     : L=  12380 м;  B=   6190 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    619 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.009 |- 1

                                                                                                                 |

 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.011 0.015 0.018 0.015 |- 2

                                                                                                                 |

 3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.006 0.009 0.016 0.035 0.062 0.033 |- 3

                                                                                                                 |

 4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.010 0.019 0.069 3.819 0.063 |- 4

                                                                                                                 |

 5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.006 0.009 0.016 0.037 0.070 0.036 |- 5

                                                                                                                 |

 6-C 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.011 0.016 0.019 0.016 C- 6

                                                                                                                 |

 7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.010 0.009 |- 7

                                                                                                                 |

 8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 |- 8

                                                                                                                 |

 9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 |- 9

                                                                                                                 |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |-10

                                                                                                                 |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-11

                                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

      19    20    21  

    --|-----|-----|---

     0.007 0.006 0.005 |- 1

                       |

     0.011 0.007 0.005 |- 2

                       |

     0.015 0.009 0.006 |- 3

                       |

     0.018 0.010 0.006 |- 4

                       |

     0.016 0.009 0.006 |- 5

                       |

     0.011 0.007 0.005 C- 6

                       |

     0.007 0.006 0.005 |- 7

                       |

     0.005 0.005 0.004 |- 8

                       |

     0.004 0.004 0.003 |- 9

                       |

     0.003 0.003 0.003 |-10

                       |

     0.003 0.003 0.002 |-11

                       |

    --|-----|-----|---

      19    20    21  

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  3.8190176 долей ПДКмр

                                         =  1.9095088 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм = 10775.0 м

     ( X-столбец 17, Y-строка 4)      Yм =  5896.0 м

 При опасном направлении ветра  :     213 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.63 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  20

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1822:  1822:  2208:  2323:  2823:  2827:  1745:  3324:  2208:  1667:  2827:  3319:  2208:  1589:  2164:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1178:  1207:  1361:  1407:  1607:  1609:  1659:  1807:  1980:  2140:  2228:  2418:  2599:  2621:  2757:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   2208:  2827:  2739:  2827:  3314:

----------:------:------:------:------:

 x=   2767:  2847:  2893:  2913:  3028:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=  3028.4 м,  Y=  3314.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0013933 доли ПДКмр|

                                     |       0.0006966 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    72 град.

                       и скорости ветра 10.21 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.0833|   0.0013933 | 100.00 | 100.00 |  0.016719924  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  279

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4655:  4679:  4704:  4728:  4753:  4777:  4801:  4826:  5306:  5786:  6266:  6746:  6759:  6783:  6807:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7563:  7563:  7564:  7566:  7568:  7571:  7574:  7578:  7662:  7746:  7829:  7913:  7916:  7920:  7926:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6830:  6854:  6877:  6901:  6924:  6947:  6969:  6992:  7014:  7036:  7057:  7079:  7100:  7121:  7141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7932:  7938:  7946:  7953:  7962:  7970:  7980:  7990:  8000:  8012:  8023:  8035:  8048:  8061:  8075:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7161:  7181:  7200:  7219:  7237:  7256:  7273:  7291:  7308:  7324:  7340:  7356:  7371:  7385:  7399:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8089:  8104:  8119:  8134:  8150:  8167:  8184:  8201:  8219:  8237:  8256:  8275:  8294:  8314:  8334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7413:  7426:  7439:  7451:  7462:  7473:  7484:  7494:  7503:  7512:  7520:  7528:  7535:  7541:  7547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8355:  8375:  8396:  8418:  8439:  8461:  8484:  8506:  8529:  8552:  8575:  8598:  8622:  8645:  8669:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7552:  7557:  7561:  7565:  7568:  7570:  7572:  7573:  7574:  7574:  7566:  7559:  7552:  7544:  7537:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8693:  8717:  8741:  8766:  8790:  8814:  8839:  8863:  8888:  8912:  9429:  9946: 10463: 10980: 11497:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7530:  7530:  7529:  7527:  7525:  7522:  7519:  7515:  7511:  7506:  7500:  7494:  7487:  7480:  7472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12014: 12024: 12048: 12073: 12097: 12122: 12146: 12170: 12194: 12218: 12242: 12266: 12289: 12313: 12336:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7463:  7454:  7444:  7434:  7423:  7412:  7400:  7388:  7375:  7362:  7348:  7333:  7319:  7303:  7287:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12359: 12382: 12404: 12427: 12449: 12471: 12492: 12513: 12534: 12555: 12575: 12595: 12614: 12634: 12652:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7271:  7255:  7237:  7220:  7202:  7183:  7165:  7146:  7126:  7106:  7086:  7065:  7044:  7023:  7002:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12671: 12689: 12706: 12724: 12740: 12756: 12772: 12788: 12803: 12817: 12831: 12844: 12857: 12869: 12881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6980:  6958:  6936:  6913:  6890:  6867:  6844:  6821:  6797:  6773:  6750:  6726:  6701:  6677:  6653:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12893: 12903: 12914: 12923: 12932: 12941: 12949: 12956: 12963: 12970: 12975: 12980: 12985: 12989: 12992:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6628:  6604:  6579:  6555:  6530:  6506:  6481:  6457:  5943:  5429:  4915:  4401:  4395:  4370:  4346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12995: 12997: 12998: 12999: 13000: 12999: 12998: 12997: 12959: 12922: 12884: 12846: 12846: 12844: 12841:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4322:  4297:  4273:  4249:  4225:  4202:  4178:  4155:  4132:  4109:  4086:  4063:  4041:  4019:  3997:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12837: 12833: 12829: 12823: 12818: 12811: 12804: 12797: 12789: 12780: 12771: 12761: 12750: 12740: 12728:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3976:  3955:  3934:  3914:  3893:  3874:  3854:  3835:  3816:  3798:  3780:  3763:  3746:  3729:  3713:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12716: 12704: 12691: 12677: 12663: 12649: 12634: 12618: 12602: 12586: 12569: 12552: 12534: 12516: 12498:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3697:  3682:  3667:  3653:  3639:  3626:  3613:  3601:  3589:  3578:  3567:  3557:  3548:  3539:  3530:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12479: 12460: 12440: 12420: 12400: 12379: 12358: 12337: 12315: 12294: 12271: 12249: 12226: 12204: 12181:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3523:  3515:  3509:  3502:  3497:  3492:  3488:  3484:  3481:  3478:  3476:  3475:  3474:  3474:  3474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12157: 12134: 12110: 12086: 12063: 12038: 12014: 11990: 11966: 11941: 11917: 11892: 11868: 11843: 11819:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3475:  3505:  3535:  3565:  3595:  3625:  3655:  3656:  3659:  3661:  3665:  3669:  3673:  3678:  3684:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  11794: 11247: 10699: 10151:  9604:  9056:  8508:  8488:  8464:  8439:  8415:  8391:  8367:  8343:  8319:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3690:  3697:  3704:  3712:  3721:  3730:  3740:  3750:  3761:  3772:  3784:  3796:  3809:  3823:  3837:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8295:  8272:  8248:  8225:  8202:  8179:  8157:  8134:  8112:  8091:  8069:  8048:  8027:  8006:  7986:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3851:  3866:  3881:  3897:  3913:  3930:  3947:  3965:  3983:  4001:  4020:  4039:  4059:  4079:  4099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7966:  7947:  7928:  7909:  7891:  7873:  7855:  7838:  7821:  7805:  7789:  7774:  7759:  7745:  7731:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4120:  4141:  4162:  4183:  4205:  4227:  4249:  4272:  4295:  4318:  4341:  4364:  4388:  4412:  4436:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7717:  7705:  7692:  7680:  7669:  7658:  7648:  7639:  7630:  7621:  7613:  7606:  7599:  7593:  7587:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________________________________________________________________

 y=   4460:  4484:  4508:  4532:  4557:  4581:  4606:  4630:  4655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7582:  7577:  7574:  7570:  7568:  7566:  7564:  7563:  7563:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10979.9 м,  Y=  7544.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0114744 доли ПДКмр|

                                     |       0.0057372 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   188 град.

                       и скорости ветра  1.25 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.0833|   0.0114744 | 100.00 | 100.00 |  0.137698427  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     

                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

 6004  П1    0.0                       0.0   10475.46    5810.36       1.00       1.00  0.00 1.0 1.00 0    8.68E-8

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     

                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6004 |  0.00000009| П1 |   0.000388 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=  0.00000009 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.000388 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     

                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 12380x6190 с шагом 619

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     

                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     

                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     

                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     

                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     0.0 0.008 0.010           0.0   10759.39    5871.96                             1.0 1.00 0  0.4305600

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.430560| Т  |   3.075621 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.430560 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     3.075621 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 12380x6190 с шагом 619

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 7061,  Y= 4658

                    размеры: длина(по Х)= 12380, ширина(по Y)= 6190, шаг сетки= 619

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7753 : Y-строка  1  Cmax=  0.005 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.023:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

Cc : 0.025: 0.023: 0.019: 0.015: 0.012:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7134 : Y-строка  2  Cmax=  0.009 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.019: 0.028: 0.040:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:

Cc : 0.046: 0.039: 0.027: 0.019: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  6515 : Y-строка  3  Cmax=  0.032 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.018:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.016: 0.023: 0.040: 0.090:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.032: 0.017: 0.008: 0.005: 0.003:

Cc : 0.160: 0.086: 0.039: 0.023: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5896 : Y-строка  4  Cmax=  1.973 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=213)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.010: 0.036:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.008: 0.009: 0.012: 0.016: 0.026: 0.049: 0.178:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   91 :   91 :   91 :   92 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.16 :10.03 : 9.11 :12.00 : 7.44 : 6.58 : 5.73 : 4.85 : 4.04 : 3.18 : 2.31 : 1.46 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 1.973: 0.033: 0.009: 0.005: 0.003:

Cc : 9.866: 0.163: 0.047: 0.025: 0.016:

Фоп:  213 :  268 :  269 :  269 :  269 :

Uоп: 0.63 :12.00 :12.00 : 1.51 : 2.36 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5277 : Y-строка  5  Cmax=  0.036 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=358)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.019:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.008: 0.009: 0.012: 0.016: 0.024: 0.041: 0.097:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.036: 0.018: 0.008: 0.005: 0.003:

Cc : 0.182: 0.092: 0.040: 0.023: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4658 : Y-строка  6  Cmax=  0.010 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=359)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.019: 0.029: 0.041:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:

Cc : 0.049: 0.041: 0.028: 0.019: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4039 : Y-строка  7  Cmax=  0.005 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.024:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

Cc : 0.026: 0.024: 0.019: 0.015: 0.012:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  3420 : Y-строка  8  Cmax=  0.003 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.016: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2801 : Y-строка  9  Cmax=  0.002 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2182 : Y-строка 10  Cmax=  0.002 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1563 : Y-строка 11  Cmax=  0.002 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10775.0 м,  Y=  5896.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.9732584 доли ПДКмр|

                                     |       9.8662919 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   213 град.

                       и скорости ветра  0.63 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.4306|   1.9732584 | 100.00 | 100.00 |    4.5830045  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=     7061 м;  Y=     4658 |

      |  Длина и ширина     : L=  12380 м;  B=   6190 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    619 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 |- 1

                                                                                                                 |

 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.008 0.009 0.008 |- 2

                                                                                                                 |

 3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.008 0.018 0.032 0.017 |- 3

                                                                                                                 |

 4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.005 0.010 0.036 1.973 0.033 |- 4

                                                                                                                 |

 5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.005 0.008 0.019 0.036 0.018 |- 5

                                                                                                                 |

 6-C 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.008 0.010 0.008 C- 6

                                                                                                                 |

 7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 |- 7

                                                                                                                 |

 8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 8

                                                                                                                 |

 9-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 9

                                                                                                                 |

10-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-10

                                                                                                                 |

11-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 |-11

                                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

      19    20    21  

    --|-----|-----|---

     0.004 0.003 0.002 |- 1

                       |

     0.005 0.004 0.003 |- 2

                       |

     0.008 0.005 0.003 |- 3

                       |

     0.009 0.005 0.003 |- 4

                       |

     0.008 0.005 0.003 |- 5

                       |

     0.006 0.004 0.003 C- 6

                       |

     0.004 0.003 0.002 |- 7

                       |

     0.003 0.002 0.002 |- 8

                       |

     0.002 0.002 0.002 |- 9

                       |

     0.002 0.002 0.001 |-10

                       |

     0.001 0.001 0.001 |-11

                       |

    --|-----|-----|---

      19    20    21  

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.9732584 долей ПДКмр

                                         =  9.8662919 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм = 10775.0 м

     ( X-столбец 17, Y-строка 4)      Yм =  5896.0 м

 При опасном направлении ветра  :     213 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.63 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  20

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1822:  1822:  2208:  2323:  2823:  2827:  1745:  3324:  2208:  1667:  2827:  3319:  2208:  1589:  2164:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1178:  1207:  1361:  1407:  1607:  1609:  1659:  1807:  1980:  2140:  2228:  2418:  2599:  2621:  2757:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   2208:  2827:  2739:  2827:  3314:

----------:------:------:------:------:

 x=   2767:  2847:  2893:  2913:  3028:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=  3028.4 м,  Y=  3314.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0007199 доли ПДКмр|

                                     |       0.0035995 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    72 град.

                       и скорости ветра 10.21 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.4306|   0.0007199 | 100.00 | 100.00 |  0.001671992  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  279

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4655:  4679:  4704:  4728:  4753:  4777:  4801:  4826:  5306:  5786:  6266:  6746:  6759:  6783:  6807:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7563:  7563:  7564:  7566:  7568:  7571:  7574:  7578:  7662:  7746:  7829:  7913:  7916:  7920:  7926:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6830:  6854:  6877:  6901:  6924:  6947:  6969:  6992:  7014:  7036:  7057:  7079:  7100:  7121:  7141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7932:  7938:  7946:  7953:  7962:  7970:  7980:  7990:  8000:  8012:  8023:  8035:  8048:  8061:  8075:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:

Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7161:  7181:  7200:  7219:  7237:  7256:  7273:  7291:  7308:  7324:  7340:  7356:  7371:  7385:  7399:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8089:  8104:  8119:  8134:  8150:  8167:  8184:  8201:  8219:  8237:  8256:  8275:  8294:  8314:  8334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7413:  7426:  7439:  7451:  7462:  7473:  7484:  7494:  7503:  7512:  7520:  7528:  7535:  7541:  7547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8355:  8375:  8396:  8418:  8439:  8461:  8484:  8506:  8529:  8552:  8575:  8598:  8622:  8645:  8669:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7552:  7557:  7561:  7565:  7568:  7570:  7572:  7573:  7574:  7574:  7566:  7559:  7552:  7544:  7537:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8693:  8717:  8741:  8766:  8790:  8814:  8839:  8863:  8888:  8912:  9429:  9946: 10463: 10980: 11497:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005:

Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.020: 0.025: 0.029: 0.030: 0.026:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7530:  7530:  7529:  7527:  7525:  7522:  7519:  7515:  7511:  7506:  7500:  7494:  7487:  7480:  7472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12014: 12024: 12048: 12073: 12097: 12122: 12146: 12170: 12194: 12218: 12242: 12266: 12289: 12313: 12336:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7463:  7454:  7444:  7434:  7423:  7412:  7400:  7388:  7375:  7362:  7348:  7333:  7319:  7303:  7287:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12359: 12382: 12404: 12427: 12449: 12471: 12492: 12513: 12534: 12555: 12575: 12595: 12614: 12634: 12652:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

Cc : 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7271:  7255:  7237:  7220:  7202:  7183:  7165:  7146:  7126:  7106:  7086:  7065:  7044:  7023:  7002:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12671: 12689: 12706: 12724: 12740: 12756: 12772: 12788: 12803: 12817: 12831: 12844: 12857: 12869: 12881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6980:  6958:  6936:  6913:  6890:  6867:  6844:  6821:  6797:  6773:  6750:  6726:  6701:  6677:  6653:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12893: 12903: 12914: 12923: 12932: 12941: 12949: 12956: 12963: 12970: 12975: 12980: 12985: 12989: 12992:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6628:  6604:  6579:  6555:  6530:  6506:  6481:  6457:  5943:  5429:  4915:  4401:  4395:  4370:  4346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12995: 12997: 12998: 12999: 13000: 12999: 12998: 12997: 12959: 12922: 12884: 12846: 12846: 12844: 12841:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.018: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4322:  4297:  4273:  4249:  4225:  4202:  4178:  4155:  4132:  4109:  4086:  4063:  4041:  4019:  3997:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12837: 12833: 12829: 12823: 12818: 12811: 12804: 12797: 12789: 12780: 12771: 12761: 12750: 12740: 12728:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3976:  3955:  3934:  3914:  3893:  3874:  3854:  3835:  3816:  3798:  3780:  3763:  3746:  3729:  3713:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12716: 12704: 12691: 12677: 12663: 12649: 12634: 12618: 12602: 12586: 12569: 12552: 12534: 12516: 12498:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3697:  3682:  3667:  3653:  3639:  3626:  3613:  3601:  3589:  3578:  3567:  3557:  3548:  3539:  3530:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12479: 12460: 12440: 12420: 12400: 12379: 12358: 12337: 12315: 12294: 12271: 12249: 12226: 12204: 12181:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3523:  3515:  3509:  3502:  3497:  3492:  3488:  3484:  3481:  3478:  3476:  3475:  3474:  3474:  3474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12157: 12134: 12110: 12086: 12063: 12038: 12014: 11990: 11966: 11941: 11917: 11892: 11868: 11843: 11819:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3475:  3505:  3535:  3565:  3595:  3625:  3655:  3656:  3659:  3661:  3665:  3669:  3673:  3678:  3684:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  11794: 11247: 10699: 10151:  9604:  9056:  8508:  8488:  8464:  8439:  8415:  8391:  8367:  8343:  8319:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.015: 0.017: 0.018: 0.017: 0.016: 0.013: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3690:  3697:  3704:  3712:  3721:  3730:  3740:  3750:  3761:  3772:  3784:  3796:  3809:  3823:  3837:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8295:  8272:  8248:  8225:  8202:  8179:  8157:  8134:  8112:  8091:  8069:  8048:  8027:  8006:  7986:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3851:  3866:  3881:  3897:  3913:  3930:  3947:  3965:  3983:  4001:  4020:  4039:  4059:  4079:  4099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7966:  7947:  7928:  7909:  7891:  7873:  7855:  7838:  7821:  7805:  7789:  7774:  7759:  7745:  7731:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4120:  4141:  4162:  4183:  4205:  4227:  4249:  4272:  4295:  4318:  4341:  4364:  4388:  4412:  4436:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7717:  7705:  7692:  7680:  7669:  7658:  7648:  7639:  7630:  7621:  7613:  7606:  7599:  7593:  7587:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________________________________________________________________

 y=   4460:  4484:  4508:  4532:  4557:  4581:  4606:  4630:  4655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7582:  7577:  7574:  7570:  7568:  7566:  7564:  7563:  7563:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10979.9 м,  Y=  7544.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0059287 доли ПДКмр|

                                     |       0.0296437 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   188 град.

                       и скорости ветра  1.25 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.4306|   0.0059287 | 100.00 | 100.00 |  0.013769841  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                      

                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     0.0 0.008 0.010           0.0   10759.39    5871.96                             3.0 1.00 0  0.0000010

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                      

                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |  0.00000100| Т  |  10.714956 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=  0.00000100 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    10.714956 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                      

                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 12380x6190 с шагом 619

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                      

                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 7061,  Y= 4658

                    размеры: длина(по Х)= 12380, ширина(по Y)= 6190, шаг сетки= 619

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7753 : Y-строка  1  Cmax=  0.003 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7134 : Y-строка  2  Cmax=  0.006 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  6515 : Y-строка  3  Cmax=  0.020 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.011:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.020: 0.010: 0.005: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5896 : Y-строка  4  Cmax=  3.180 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=213)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.023:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :   90 :   90 :   90 :   90 :   91 :   91 :   91 :   92 :

Uоп:      :      :      :      :      :      :      :      :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 3.180: 0.021: 0.006: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  213 :  268 :  269 :  269 :  269 :

Uоп: 0.84 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5277 : Y-строка  5  Cmax=  0.024 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=358)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.012:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.024: 0.011: 0.005: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4658 : Y-строка  6  Cmax=  0.006 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=359)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4039 : Y-строка  7  Cmax=  0.003 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  3420 : Y-строка  8  Cmax=  0.002 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2801 : Y-строка  9  Cmax=  0.001 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2182 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1563 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10775.0 м,  Y=  5896.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   3.1797686 доли ПДКмр|

                                     |       0.0000318 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   213 град.

                       и скорости ветра  0.84 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т | 0.00000100|   3.1797686 | 100.00 | 100.00 |      3179769  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                      

                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=     7061 м;  Y=     4658 |

      |  Длина и ширина     : L=  12380 м;  B=   6190 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    619 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 |- 1

                                                                                                                 |

 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.005 |- 2

                                                                                                                 |

 3-|  .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.011 0.020 0.010 |- 3

                                                                                                                 |

 4-|  .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.006 0.023 3.180 0.021 |- 4

                                                                                                                 |

 5-|  .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.012 0.024 0.011 |- 5

                                                                                                                 |

 6-C  .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.005 C- 6

                                                                                                                 |

 7-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 |- 7

                                                                                                                 |

 8-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 |- 8

                                                                                                                 |

 9-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 9

                                                                                                                 |

10-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-10

                                                                                                                 |

11-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11

                                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

      19    20    21  

    --|-----|-----|---

     0.002 0.002 0.001 |- 1

                       |

     0.003 0.002 0.001 |- 2

                       |

     0.005 0.003 0.002 |- 3

                       |

     0.006 0.003 0.002 |- 4

                       |

     0.005 0.003 0.002 |- 5

                       |

     0.003 0.002 0.001 C- 6

                       |

     0.002 0.002 0.001 |- 7

                       |

     0.001 0.001 0.001 |- 8

                       |

     0.001 0.001 0.001 |- 9

                       |

     0.001 0.001 0.001 |-10

                       |

     0.001 0.001 0.001 |-11

                       |

    --|-----|-----|---

      19    20    21  

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  3.1797686 долей ПДКмр

                                         =  0.0000318 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм = 10775.0 м

     ( X-столбец 17, Y-строка 4)      Yм =  5896.0 м

 При опасном направлении ветра  :     213 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.84 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                      

                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  20

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1822:  1822:  2208:  2323:  2823:  2827:  1745:  3324:  2208:  1667:  2827:  3319:  2208:  1589:  2164:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1178:  1207:  1361:  1407:  1607:  1609:  1659:  1807:  1980:  2140:  2228:  2418:  2599:  2621:  2757:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   2208:  2827:  2739:  2827:  3314:

----------:------:------:------:------:

 x=   2767:  2847:  2893:  2913:  3028:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=  3028.4 м,  Y=  3314.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0001589 доли ПДКмр|

                                     |     1.588624E-9 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    72 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т | 0.00000100|   0.0001589 | 100.00 | 100.00 |  158.8623810  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                      

                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  279

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4655:  4679:  4704:  4728:  4753:  4777:  4801:  4826:  5306:  5786:  6266:  6746:  6759:  6783:  6807:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7563:  7563:  7564:  7566:  7568:  7571:  7574:  7578:  7662:  7746:  7829:  7913:  7916:  7920:  7926:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6830:  6854:  6877:  6901:  6924:  6947:  6969:  6992:  7014:  7036:  7057:  7079:  7100:  7121:  7141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7932:  7938:  7946:  7953:  7962:  7970:  7980:  7990:  8000:  8012:  8023:  8035:  8048:  8061:  8075:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7161:  7181:  7200:  7219:  7237:  7256:  7273:  7291:  7308:  7324:  7340:  7356:  7371:  7385:  7399:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8089:  8104:  8119:  8134:  8150:  8167:  8184:  8201:  8219:  8237:  8256:  8275:  8294:  8314:  8334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7413:  7426:  7439:  7451:  7462:  7473:  7484:  7494:  7503:  7512:  7520:  7528:  7535:  7541:  7547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8355:  8375:  8396:  8418:  8439:  8461:  8484:  8506:  8529:  8552:  8575:  8598:  8622:  8645:  8669:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7552:  7557:  7561:  7565:  7568:  7570:  7572:  7573:  7574:  7574:  7566:  7559:  7552:  7544:  7537:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8693:  8717:  8741:  8766:  8790:  8814:  8839:  8863:  8888:  8912:  9429:  9946: 10463: 10980: 11497:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7530:  7530:  7529:  7527:  7525:  7522:  7519:  7515:  7511:  7506:  7500:  7494:  7487:  7480:  7472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12014: 12024: 12048: 12073: 12097: 12122: 12146: 12170: 12194: 12218: 12242: 12266: 12289: 12313: 12336:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7463:  7454:  7444:  7434:  7423:  7412:  7400:  7388:  7375:  7362:  7348:  7333:  7319:  7303:  7287:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12359: 12382: 12404: 12427: 12449: 12471: 12492: 12513: 12534: 12555: 12575: 12595: 12614: 12634: 12652:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7271:  7255:  7237:  7220:  7202:  7183:  7165:  7146:  7126:  7106:  7086:  7065:  7044:  7023:  7002:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12671: 12689: 12706: 12724: 12740: 12756: 12772: 12788: 12803: 12817: 12831: 12844: 12857: 12869: 12881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6980:  6958:  6936:  6913:  6890:  6867:  6844:  6821:  6797:  6773:  6750:  6726:  6701:  6677:  6653:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12893: 12903: 12914: 12923: 12932: 12941: 12949: 12956: 12963: 12970: 12975: 12980: 12985: 12989: 12992:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6628:  6604:  6579:  6555:  6530:  6506:  6481:  6457:  5943:  5429:  4915:  4401:  4395:  4370:  4346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12995: 12997: 12998: 12999: 13000: 12999: 12998: 12997: 12959: 12922: 12884: 12846: 12846: 12844: 12841:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4322:  4297:  4273:  4249:  4225:  4202:  4178:  4155:  4132:  4109:  4086:  4063:  4041:  4019:  3997:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12837: 12833: 12829: 12823: 12818: 12811: 12804: 12797: 12789: 12780: 12771: 12761: 12750: 12740: 12728:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3976:  3955:  3934:  3914:  3893:  3874:  3854:  3835:  3816:  3798:  3780:  3763:  3746:  3729:  3713:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12716: 12704: 12691: 12677: 12663: 12649: 12634: 12618: 12602: 12586: 12569: 12552: 12534: 12516: 12498:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3697:  3682:  3667:  3653:  3639:  3626:  3613:  3601:  3589:  3578:  3567:  3557:  3548:  3539:  3530:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12479: 12460: 12440: 12420: 12400: 12379: 12358: 12337: 12315: 12294: 12271: 12249: 12226: 12204: 12181:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3523:  3515:  3509:  3502:  3497:  3492:  3488:  3484:  3481:  3478:  3476:  3475:  3474:  3474:  3474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12157: 12134: 12110: 12086: 12063: 12038: 12014: 11990: 11966: 11941: 11917: 11892: 11868: 11843: 11819:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3475:  3505:  3535:  3565:  3595:  3625:  3655:  3656:  3659:  3661:  3665:  3669:  3673:  3678:  3684:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  11794: 11247: 10699: 10151:  9604:  9056:  8508:  8488:  8464:  8439:  8415:  8391:  8367:  8343:  8319:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3690:  3697:  3704:  3712:  3721:  3730:  3740:  3750:  3761:  3772:  3784:  3796:  3809:  3823:  3837:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8295:  8272:  8248:  8225:  8202:  8179:  8157:  8134:  8112:  8091:  8069:  8048:  8027:  8006:  7986:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3851:  3866:  3881:  3897:  3913:  3930:  3947:  3965:  3983:  4001:  4020:  4039:  4059:  4079:  4099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7966:  7947:  7928:  7909:  7891:  7873:  7855:  7838:  7821:  7805:  7789:  7774:  7759:  7745:  7731:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4120:  4141:  4162:  4183:  4205:  4227:  4249:  4272:  4295:  4318:  4341:  4364:  4388:  4412:  4436:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7717:  7705:  7692:  7680:  7669:  7658:  7648:  7639:  7630:  7621:  7613:  7606:  7599:  7593:  7587:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________________________________________________________________

 y=   4460:  4484:  4508:  4532:  4557:  4581:  4606:  4630:  4655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7582:  7577:  7574:  7570:  7568:  7566:  7564:  7563:  7563:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10979.9 м,  Y=  7544.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0034893 доли ПДКмр|

                                     |     3.489263E-8 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   188 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т | 0.00000100|   0.0034893 | 100.00 | 100.00 |      3489.26  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          

                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     0.0 0.008 0.010           0.0   10759.39    5871.96                             1.0 1.00 0  0.0083300

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          

                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.008330| Т  |   5.950372 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.008330 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     5.950372 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          

                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 12380x6190 с шагом 619

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          

                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 7061,  Y= 4658

                    размеры: длина(по Х)= 12380, ширина(по Y)= 6190, шаг сетки= 619

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7753 : Y-строка  1  Cmax=  0.010 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7134 : Y-строка  2  Cmax=  0.018 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.015:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.018: 0.015: 0.011: 0.007: 0.005:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  6515 : Y-строка  3  Cmax=  0.062 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.035:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.002:

Фоп:   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   97 :   97 :   98 :  100 :  102 :  105 :  109 :  118 :  137 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.10 :10.03 : 9.28 :12.00 : 7.51 : 6.69 : 5.81 : 5.06 : 4.13 : 3.26 : 2.42 : 1.61 : 0.83 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.062: 0.033: 0.015: 0.009: 0.006:

Cc : 0.003: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000:

Фоп:  181 :  225 :  243 :  251 :  256 :

Uоп:12.00 :12.00 : 0.87 : 1.65 : 2.47 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5896 : Y-строка  4  Cmax=  3.818 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=213)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.010: 0.019: 0.069:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.003:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   91 :   91 :   91 :   92 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.16 :10.03 : 9.11 :12.00 : 7.44 : 6.58 : 5.73 : 4.85 : 4.04 : 3.18 : 2.31 : 1.46 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 3.818: 0.063: 0.018: 0.010: 0.006:

Cc : 0.191: 0.003: 0.001: 0.000: 0.000:

Фоп:  213 :  268 :  269 :  269 :  269 :

Uоп: 0.63 :12.00 :12.00 : 1.51 : 2.36 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5277 : Y-строка  5  Cmax=  0.070 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=358)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.037:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.002:

Фоп:   87 :   86 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   84 :   83 :   82 :   81 :   79 :   76 :   72 :   64 :   45 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.09 :10.03 : 9.28 :12.00 : 7.44 : 6.69 : 5.84 : 4.96 : 4.07 : 3.25 : 2.42 : 1.59 : 0.80 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.070: 0.036: 0.016: 0.009: 0.006:

Cc : 0.004: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000:

Фоп:  358 :  313 :  295 :  288 :  283 :

Uоп:12.00 :12.00 : 0.84 : 1.63 : 2.45 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4658 : Y-строка  6  Cmax=  0.019 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=359)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.016:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.019: 0.016: 0.011: 0.007: 0.005:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4039 : Y-строка  7  Cmax=  0.010 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:

Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  3420 : Y-строка  8  Cmax=  0.006 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2801 : Y-строка  9  Cmax=  0.005 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2182 : Y-строка 10  Cmax=  0.004 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1563 : Y-строка 11  Cmax=  0.003 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10775.0 м,  Y=  5896.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   3.8176425 доли ПДКмр|

                                     |       0.1908821 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   213 град.

                       и скорости ветра  0.63 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |   0.008330|   3.8176425 | 100.00 | 100.00 |  458.3004456  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          

                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=     7061 м;  Y=     4658 |

      |  Длина и ширина     : L=  12380 м;  B=   6190 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    619 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.009 |- 1

                                                                                                                 |

 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.011 0.015 0.018 0.015 |- 2

                                                                                                                 |

 3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.006 0.009 0.016 0.035 0.062 0.033 |- 3

                                                                                                                 |

 4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.010 0.019 0.069 3.818 0.063 |- 4

                                                                                                                 |

 5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.006 0.009 0.016 0.037 0.070 0.036 |- 5

                                                                                                                 |

 6-C 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.011 0.016 0.019 0.016 C- 6

                                                                                                                 |

 7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.009 |- 7

                                                                                                                 |

 8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 |- 8

                                                                                                                 |

 9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 |- 9

                                                                                                                 |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |-10

                                                                                                                 |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-11

                                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

      19    20    21  

    --|-----|-----|---

     0.007 0.006 0.005 |- 1

                       |

     0.011 0.007 0.005 |- 2

                       |

     0.015 0.009 0.006 |- 3

                       |

     0.018 0.010 0.006 |- 4

                       |

     0.016 0.009 0.006 |- 5

                       |

     0.011 0.007 0.005 C- 6

                       |

     0.007 0.006 0.005 |- 7

                       |

     0.005 0.005 0.004 |- 8

                       |

     0.004 0.004 0.003 |- 9

                       |

     0.003 0.003 0.003 |-10

                       |

     0.003 0.003 0.002 |-11

                       |

    --|-----|-----|---

      19    20    21  

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  3.8176425 долей ПДКмр

                                         =  0.1908821 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм = 10775.0 м

     ( X-столбец 17, Y-строка 4)      Yм =  5896.0 м

 При опасном направлении ветра  :     213 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.63 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          

                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  20

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1822:  1822:  2208:  2323:  2823:  2827:  1745:  3324:  2208:  1667:  2827:  3319:  2208:  1589:  2164:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1178:  1207:  1361:  1407:  1607:  1609:  1659:  1807:  1980:  2140:  2228:  2418:  2599:  2621:  2757:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   2208:  2827:  2739:  2827:  3314:

----------:------:------:------:------:

 x=   2767:  2847:  2893:  2913:  3028:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=  3028.4 м,  Y=  3314.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0013928 доли ПДКмр|

                                     |       0.0000696 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    72 град.

                       и скорости ветра 10.21 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |   0.008330|   0.0013928 | 100.00 | 100.00 |  0.167199239  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          

                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  279

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4655:  4679:  4704:  4728:  4753:  4777:  4801:  4826:  5306:  5786:  6266:  6746:  6759:  6783:  6807:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7563:  7563:  7564:  7566:  7568:  7571:  7574:  7578:  7662:  7746:  7829:  7913:  7916:  7920:  7926:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6830:  6854:  6877:  6901:  6924:  6947:  6969:  6992:  7014:  7036:  7057:  7079:  7100:  7121:  7141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7932:  7938:  7946:  7953:  7962:  7970:  7980:  7990:  8000:  8012:  8023:  8035:  8048:  8061:  8075:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7161:  7181:  7200:  7219:  7237:  7256:  7273:  7291:  7308:  7324:  7340:  7356:  7371:  7385:  7399:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8089:  8104:  8119:  8134:  8150:  8167:  8184:  8201:  8219:  8237:  8256:  8275:  8294:  8314:  8334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7413:  7426:  7439:  7451:  7462:  7473:  7484:  7494:  7503:  7512:  7520:  7528:  7535:  7541:  7547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8355:  8375:  8396:  8418:  8439:  8461:  8484:  8506:  8529:  8552:  8575:  8598:  8622:  8645:  8669:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7552:  7557:  7561:  7565:  7568:  7570:  7572:  7573:  7574:  7574:  7566:  7559:  7552:  7544:  7537:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8693:  8717:  8741:  8766:  8790:  8814:  8839:  8863:  8888:  8912:  9429:  9946: 10463: 10980: 11497:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7530:  7530:  7529:  7527:  7525:  7522:  7519:  7515:  7511:  7506:  7500:  7494:  7487:  7480:  7472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12014: 12024: 12048: 12073: 12097: 12122: 12146: 12170: 12194: 12218: 12242: 12266: 12289: 12313: 12336:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7463:  7454:  7444:  7434:  7423:  7412:  7400:  7388:  7375:  7362:  7348:  7333:  7319:  7303:  7287:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12359: 12382: 12404: 12427: 12449: 12471: 12492: 12513: 12534: 12555: 12575: 12595: 12614: 12634: 12652:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7271:  7255:  7237:  7220:  7202:  7183:  7165:  7146:  7126:  7106:  7086:  7065:  7044:  7023:  7002:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12671: 12689: 12706: 12724: 12740: 12756: 12772: 12788: 12803: 12817: 12831: 12844: 12857: 12869: 12881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6980:  6958:  6936:  6913:  6890:  6867:  6844:  6821:  6797:  6773:  6750:  6726:  6701:  6677:  6653:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12893: 12903: 12914: 12923: 12932: 12941: 12949: 12956: 12963: 12970: 12975: 12980: 12985: 12989: 12992:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6628:  6604:  6579:  6555:  6530:  6506:  6481:  6457:  5943:  5429:  4915:  4401:  4395:  4370:  4346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12995: 12997: 12998: 12999: 13000: 12999: 12998: 12997: 12959: 12922: 12884: 12846: 12846: 12844: 12841:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4322:  4297:  4273:  4249:  4225:  4202:  4178:  4155:  4132:  4109:  4086:  4063:  4041:  4019:  3997:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12837: 12833: 12829: 12823: 12818: 12811: 12804: 12797: 12789: 12780: 12771: 12761: 12750: 12740: 12728:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3976:  3955:  3934:  3914:  3893:  3874:  3854:  3835:  3816:  3798:  3780:  3763:  3746:  3729:  3713:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12716: 12704: 12691: 12677: 12663: 12649: 12634: 12618: 12602: 12586: 12569: 12552: 12534: 12516: 12498:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3697:  3682:  3667:  3653:  3639:  3626:  3613:  3601:  3589:  3578:  3567:  3557:  3548:  3539:  3530:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12479: 12460: 12440: 12420: 12400: 12379: 12358: 12337: 12315: 12294: 12271: 12249: 12226: 12204: 12181:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3523:  3515:  3509:  3502:  3497:  3492:  3488:  3484:  3481:  3478:  3476:  3475:  3474:  3474:  3474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12157: 12134: 12110: 12086: 12063: 12038: 12014: 11990: 11966: 11941: 11917: 11892: 11868: 11843: 11819:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3475:  3505:  3535:  3565:  3595:  3625:  3655:  3656:  3659:  3661:  3665:  3669:  3673:  3678:  3684:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  11794: 11247: 10699: 10151:  9604:  9056:  8508:  8488:  8464:  8439:  8415:  8391:  8367:  8343:  8319:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3690:  3697:  3704:  3712:  3721:  3730:  3740:  3750:  3761:  3772:  3784:  3796:  3809:  3823:  3837:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8295:  8272:  8248:  8225:  8202:  8179:  8157:  8134:  8112:  8091:  8069:  8048:  8027:  8006:  7986:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3851:  3866:  3881:  3897:  3913:  3930:  3947:  3965:  3983:  4001:  4020:  4039:  4059:  4079:  4099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7966:  7947:  7928:  7909:  7891:  7873:  7855:  7838:  7821:  7805:  7789:  7774:  7759:  7745:  7731:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4120:  4141:  4162:  4183:  4205:  4227:  4249:  4272:  4295:  4318:  4341:  4364:  4388:  4412:  4436:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7717:  7705:  7692:  7680:  7669:  7658:  7648:  7639:  7630:  7621:  7613:  7606:  7599:  7593:  7587:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________________________________________________________________

 y=   4460:  4484:  4508:  4532:  4557:  4581:  4606:  4630:  4655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7582:  7577:  7574:  7570:  7568:  7566:  7564:  7563:  7563:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10979.9 м,  Y=  7544.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0114703 доли ПДКмр|

                                     |       0.0005735 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   188 град.

                       и скорости ветра  1.25 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |   0.008330|   0.0114703 | 100.00 | 100.00 |    1.3769842  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  

                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            

                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     0.0 0.008 0.010           0.0   10759.39    5871.96                             1.0 1.00 0  0.2013900

 6004  П1    0.0                       0.0   10475.46    5810.36       1.00       1.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000309

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  

                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            

                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.201390| Т  |   7.192950 |   0.50  |    11.4  |

|   2 | 6004 |    0.000031| П1 |   0.001104 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.201421 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     7.194054 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  

                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            

                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 12380x6190 с шагом 619

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  

                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            

                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 7061,  Y= 4658

                    размеры: длина(по Х)= 12380, ширина(по Y)= 6190, шаг сетки= 619

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7753 : Y-строка  1  Cmax=  0.012 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005:

Cc : 0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7134 : Y-строка  2  Cmax=  0.022 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.013: 0.019:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.013: 0.019:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.022: 0.018: 0.013: 0.009: 0.006:

Cc : 0.022: 0.018: 0.013: 0.009: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  6515 : Y-строка  3  Cmax=  0.075 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.019: 0.042:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.019: 0.042:

Фоп:   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   97 :   97 :   98 :  100 :  102 :  105 :  109 :  118 :  137 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.10 :10.03 : 9.28 :12.00 : 7.51 : 6.69 : 5.81 : 5.06 : 4.13 : 3.26 : 2.42 : 1.61 : 0.83 :12.00 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.019: 0.042:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.075: 0.040: 0.018: 0.011: 0.007:

Cc : 0.075: 0.040: 0.018: 0.011: 0.007:

Фоп:  181 :  225 :  243 :  251 :  256 :

Uоп:12.00 :12.00 : 0.87 : 1.65 : 2.47 :

          :      :      :      :      :

Ви : 0.075: 0.040: 0.018: 0.011: 0.007:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5896 : Y-строка  4  Cmax=  4.615 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=213)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.008: 0.012: 0.023: 0.083:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.008: 0.012: 0.023: 0.083:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   91 :   91 :   91 :   92 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.16 :10.03 : 9.11 :12.00 : 7.44 : 6.58 : 5.73 : 4.85 : 4.04 : 3.18 : 2.31 : 1.46 :12.00 :12.00 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.008: 0.012: 0.023: 0.083:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 4.615: 0.076: 0.022: 0.012: 0.008:

Cc : 4.615: 0.076: 0.022: 0.012: 0.008:

Фоп:  213 :  268 :  269 :  269 :  269 :

Uоп: 0.63 :12.00 :12.00 : 1.51 : 2.36 :

          :      :      :      :      :

Ви : 4.615: 0.076: 0.022: 0.012: 0.008:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5277 : Y-строка  5  Cmax=  0.085 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=358)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.019: 0.045:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.019: 0.045:

Фоп:   87 :   86 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   84 :   83 :   82 :   81 :   79 :   76 :   72 :   64 :   45 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.09 :10.03 : 9.28 :12.00 : 7.44 : 6.69 : 5.84 : 4.96 : 4.07 : 3.25 : 2.42 : 1.59 : 0.80 :12.00 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.019: 0.045:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.085: 0.043: 0.019: 0.011: 0.007:

Cc : 0.085: 0.043: 0.019: 0.011: 0.007:

Фоп:  358 :  313 :  295 :  288 :  283 :

Uоп:12.00 :12.00 : 0.84 : 1.63 : 2.45 :

          :      :      :      :      :

Ви : 0.085: 0.043: 0.019: 0.011: 0.007:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4658 : Y-строка  6  Cmax=  0.023 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=359)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.013: 0.019:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.013: 0.019:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.023: 0.019: 0.013: 0.009: 0.006:

Cc : 0.023: 0.019: 0.013: 0.009: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4039 : Y-строка  7  Cmax=  0.012 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:

Cc : 0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  3420 : Y-строка  8  Cmax=  0.008 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005:

Cc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2801 : Y-строка  9  Cmax=  0.006 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:

Cc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2182 : Y-строка 10  Cmax=  0.004 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1563 : Y-строка 11  Cmax=  0.004 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10775.0 м,  Y=  5896.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   4.6148567 доли ПДКмр|

                                     |       4.6148567 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   213 град.

                       и скорости ветра  0.63 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.2014|   4.6148562 | 100.00 | 100.00 |   22.9150219  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|По осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   4.6148562   100.00                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000005     0.00 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  

                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            

                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=     7061 м;  Y=     4658 |

      |  Длина и ширина     : L=  12380 м;  B=   6190 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    619 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

 1-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.006 0.007 0.009 0.011 0.012 0.011 |- 1

                                                                                                                 |

 2-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.009 0.013 0.019 0.022 0.018 |- 2

                                                                                                                 |

 3-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.007 0.011 0.019 0.042 0.075 0.040 |- 3

                                                                                                                 |

 4-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.006 0.008 0.012 0.023 0.083 4.615 0.076 |- 4

                                                                                                                 |

 5-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.007 0.011 0.019 0.045 0.085 0.043 |- 5

                                                                                                                 |

 6-C 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.009 0.013 0.019 0.023 0.019 C- 6

                                                                                                                 |

 7-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.012 0.011 |- 7

                                                                                                                 |

 8-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.007 |- 8

                                                                                                                 |

 9-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.005 |- 9

                                                                                                                 |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |-10

                                                                                                                 |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |-11

                                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

      19    20    21  

    --|-----|-----|---

     0.009 0.007 0.005 |- 1

                       |

     0.013 0.009 0.006 |- 2

                       |

     0.018 0.011 0.007 |- 3

                       |

     0.022 0.012 0.008 |- 4

                       |

     0.019 0.011 0.007 |- 5

                       |

     0.013 0.009 0.006 C- 6

                       |

     0.009 0.007 0.006 |- 7

                       |

     0.007 0.006 0.005 |- 8

                       |

     0.005 0.005 0.004 |- 9

                       |

     0.004 0.004 0.003 |-10

                       |

     0.003 0.003 0.003 |-11

                       |

    --|-----|-----|---

      19    20    21  

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  4.6148567 долей ПДКмр

                                         =  4.6148567 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм = 10775.0 м

     ( X-столбец 17, Y-строка 4)      Yм =  5896.0 м

 При опасном направлении ветра  :     213 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.63 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  

                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            

                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  20

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1822:  1822:  2208:  2323:  2823:  2827:  1745:  3324:  2208:  1667:  2827:  3319:  2208:  1589:  2164:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1178:  1207:  1361:  1407:  1607:  1609:  1659:  1807:  1980:  2140:  2228:  2418:  2599:  2621:  2757:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   2208:  2827:  2739:  2827:  3314:

----------:------:------:------:------:

 x=   2767:  2847:  2893:  2913:  3028:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=  3028.4 м,  Y=  3314.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0016839 доли ПДКмр|

                                     |       0.0016839 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    72 град.

                       и скорости ветра 10.21 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.2014|   0.0016836 |  99.98 |  99.98 |  0.008359961  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|По осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0016836    99.98                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000003     0.02 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  

                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            

                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  279

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4655:  4679:  4704:  4728:  4753:  4777:  4801:  4826:  5306:  5786:  6266:  6746:  6759:  6783:  6807:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7563:  7563:  7564:  7566:  7568:  7571:  7574:  7578:  7662:  7746:  7829:  7913:  7916:  7920:  7926:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6830:  6854:  6877:  6901:  6924:  6947:  6969:  6992:  7014:  7036:  7057:  7079:  7100:  7121:  7141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7932:  7938:  7946:  7953:  7962:  7970:  7980:  7990:  8000:  8012:  8023:  8035:  8048:  8061:  8075:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7161:  7181:  7200:  7219:  7237:  7256:  7273:  7291:  7308:  7324:  7340:  7356:  7371:  7385:  7399:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8089:  8104:  8119:  8134:  8150:  8167:  8184:  8201:  8219:  8237:  8256:  8275:  8294:  8314:  8334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7413:  7426:  7439:  7451:  7462:  7473:  7484:  7494:  7503:  7512:  7520:  7528:  7535:  7541:  7547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8355:  8375:  8396:  8418:  8439:  8461:  8484:  8506:  8529:  8552:  8575:  8598:  8622:  8645:  8669:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7552:  7557:  7561:  7565:  7568:  7570:  7572:  7573:  7574:  7574:  7566:  7559:  7552:  7544:  7537:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8693:  8717:  8741:  8766:  8790:  8814:  8839:  8863:  8888:  8912:  9429:  9946: 10463: 10980: 11497:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.009: 0.012: 0.014: 0.014: 0.012:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.009: 0.012: 0.014: 0.014: 0.012:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7530:  7530:  7529:  7527:  7525:  7522:  7519:  7515:  7511:  7506:  7500:  7494:  7487:  7480:  7472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12014: 12024: 12048: 12073: 12097: 12122: 12146: 12170: 12194: 12218: 12242: 12266: 12289: 12313: 12336:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7463:  7454:  7444:  7434:  7423:  7412:  7400:  7388:  7375:  7362:  7348:  7333:  7319:  7303:  7287:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12359: 12382: 12404: 12427: 12449: 12471: 12492: 12513: 12534: 12555: 12575: 12595: 12614: 12634: 12652:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7271:  7255:  7237:  7220:  7202:  7183:  7165:  7146:  7126:  7106:  7086:  7065:  7044:  7023:  7002:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12671: 12689: 12706: 12724: 12740: 12756: 12772: 12788: 12803: 12817: 12831: 12844: 12857: 12869: 12881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6980:  6958:  6936:  6913:  6890:  6867:  6844:  6821:  6797:  6773:  6750:  6726:  6701:  6677:  6653:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12893: 12903: 12914: 12923: 12932: 12941: 12949: 12956: 12963: 12970: 12975: 12980: 12985: 12989: 12992:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6628:  6604:  6579:  6555:  6530:  6506:  6481:  6457:  5943:  5429:  4915:  4401:  4395:  4370:  4346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12995: 12997: 12998: 12999: 13000: 12999: 12998: 12997: 12959: 12922: 12884: 12846: 12846: 12844: 12841:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4322:  4297:  4273:  4249:  4225:  4202:  4178:  4155:  4132:  4109:  4086:  4063:  4041:  4019:  3997:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12837: 12833: 12829: 12823: 12818: 12811: 12804: 12797: 12789: 12780: 12771: 12761: 12750: 12740: 12728:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3976:  3955:  3934:  3914:  3893:  3874:  3854:  3835:  3816:  3798:  3780:  3763:  3746:  3729:  3713:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12716: 12704: 12691: 12677: 12663: 12649: 12634: 12618: 12602: 12586: 12569: 12552: 12534: 12516: 12498:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3697:  3682:  3667:  3653:  3639:  3626:  3613:  3601:  3589:  3578:  3567:  3557:  3548:  3539:  3530:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12479: 12460: 12440: 12420: 12400: 12379: 12358: 12337: 12315: 12294: 12271: 12249: 12226: 12204: 12181:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3523:  3515:  3509:  3502:  3497:  3492:  3488:  3484:  3481:  3478:  3476:  3475:  3474:  3474:  3474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12157: 12134: 12110: 12086: 12063: 12038: 12014: 11990: 11966: 11941: 11917: 11892: 11868: 11843: 11819:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3475:  3505:  3535:  3565:  3595:  3625:  3655:  3656:  3659:  3661:  3665:  3669:  3673:  3678:  3684:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  11794: 11247: 10699: 10151:  9604:  9056:  8508:  8488:  8464:  8439:  8415:  8391:  8367:  8343:  8319:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3690:  3697:  3704:  3712:  3721:  3730:  3740:  3750:  3761:  3772:  3784:  3796:  3809:  3823:  3837:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8295:  8272:  8248:  8225:  8202:  8179:  8157:  8134:  8112:  8091:  8069:  8048:  8027:  8006:  7986:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3851:  3866:  3881:  3897:  3913:  3930:  3947:  3965:  3983:  4001:  4020:  4039:  4059:  4079:  4099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7966:  7947:  7928:  7909:  7891:  7873:  7855:  7838:  7821:  7805:  7789:  7774:  7759:  7745:  7731:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4120:  4141:  4162:  4183:  4205:  4227:  4249:  4272:  4295:  4318:  4341:  4364:  4388:  4412:  4436:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7717:  7705:  7692:  7680:  7669:  7658:  7648:  7639:  7630:  7621:  7613:  7606:  7599:  7593:  7587:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________________________________________________________________

 y=   4460:  4484:  4508:  4532:  4557:  4581:  4606:  4630:  4655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7582:  7577:  7574:  7570:  7568:  7566:  7564:  7563:  7563:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10979.9 м,  Y=  7544.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0138670 доли ПДКмр|

                                     |       0.0138670 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   188 град.

                       и скорости ветра  1.25 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.2014|   0.0138655 |  99.99 |  99.99 |  0.068849213  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|По осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0138655    99.99                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000014     0.01 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       

                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

 6001  П1    2.0                       0.0   10370.66    5520.88     700.00     350.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0176000

 6002  П1    0.0                       0.0   10592.37    5717.71     500.00     500.00  0.01 3.0 1.00 0  0.0001000

 6003  П1    0.0                       0.0   10528.40    5662.56     500.00     500.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0451000

 6005  П1    0.0                       0.0   10327.66    5651.53     700.00     350.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0009113

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       

                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6001 |    0.017600| П1 |   6.286108 |   0.50  |     5.7  |

|   2 | 6002 |    0.000100| П1 |   0.035717 |   0.50  |     5.7  |

|   3 | 6003 |    0.045100| П1 |  16.108150 |   0.50  |     5.7  |

|   4 | 6005 |    0.000911| П1 |   0.325502 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.063711 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    22.755476 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       

                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 12380x6190 с шагом 619

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       

                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 7061,  Y= 4658

                    размеры: длина(по Х)= 12380, ширина(по Y)= 6190, шаг сетки= 619

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7753 : Y-строка  1  Cmax=  0.004 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=187)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7134 : Y-строка  2  Cmax=  0.006 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=190)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  6515 : Y-строка  3  Cmax=  0.010 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=195)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.009:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:

Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5896 : Y-строка  4  Cmax=  0.057 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=214)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.028:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.008:

Фоп:      :      :      :      :   92 :   92 :   93 :   93 :   93 :   94 :   95 :   96 :   97 :  101 :  109 :  128 :

Uоп:      :      :      :      :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.023:

Ки :      :      :      :      :      :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004:

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000:

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.057: 0.011: 0.006: 0.004: 0.003:

Cc : 0.017: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Фоп:  214 :  252 :  260 :  263 :  264 :

Uоп: 0.58 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

          :      :      :      :      :

Ви : 0.052: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5277 : Y-строка  5  Cmax=  0.032 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=325)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.011: 0.031:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.009:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.032: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003:

Cc : 0.009: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4658 : Y-строка  6  Cmax=  0.009 долей ПДК (x= 10156.0; напр.ветра= 19)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003:

Cc : 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4039 : Y-строка  7  Cmax=  0.005 долей ПДК (x= 10156.0; напр.ветра= 12)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  3420 : Y-строка  8  Cmax=  0.004 долей ПДК (x= 10156.0; напр.ветра=  9)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2801 : Y-строка  9  Cmax=  0.003 долей ПДК (x= 10156.0; напр.ветра=  7)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2182 : Y-строка 10  Cmax=  0.002 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=355)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1563 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=356)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10775.0 м,  Y=  5896.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0572632 доли ПДКмр|

                                     |       0.0171790 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   214 град.

                       и скорости ветра  0.58 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6003 | П1|     0.0451|   0.0523638 |  91.44 |  91.44 |    1.1610596  |

|  2 | 6001 | П1|     0.0176|   0.0045797 |   8.00 |  99.44 |  0.260209978  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|По осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0569435    99.44                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0003197     0.56 (2 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       

                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=     7061 м;  Y=     4658 |

      |  Длина и ширина     : L=  12380 м;  B=   6190 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    619 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

 1-|  .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |- 1

                                                                                                                 |

 2-|  .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.005 |- 2

                                                                                                                 |

 3-|  .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.007 0.009 0.010 0.008 |- 3

                                                                                                                 |

 4-|  .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.006 0.009 0.028 0.057 0.011 |- 4

                                                                                                                 |

 5-|  .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.011 0.031 0.032 0.010 |- 5

                                                                                                                 |

 6-C  .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.009 0.009 0.007 C- 6

                                                                                                                 |

 7-|  .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 |- 7

                                                                                                                 |

 8-|  .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 |- 8

                                                                                                                 |

 9-|  .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 |- 9

                                                                                                                 |

10-|  .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-10

                                                                                                                 |

11-|  .     .     .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11

                                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

      19    20    21  

    --|-----|-----|---

     0.003 0.002 0.002 |- 1

                       |

     0.004 0.003 0.002 |- 2

                       |

     0.005 0.004 0.003 |- 3

                       |

     0.006 0.004 0.003 |- 4

                       |

     0.006 0.004 0.003 |- 5

                       |

     0.005 0.003 0.003 C- 6

                       |

     0.004 0.003 0.002 |- 7

                       |

     0.003 0.002 0.002 |- 8

                       |

     0.002 0.002 0.002 |- 9

                       |

     0.002 0.001 0.001 |-10

                       |

     0.001 0.001 0.001 |-11

                       |

    --|-----|-----|---

      19    20    21  

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0572632 долей ПДКмр

                                         =  0.0171790 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм = 10775.0 м

     ( X-столбец 17, Y-строка 4)      Yм =  5896.0 м

 При опасном направлении ветра  :     214 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.58 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       

                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  20

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1822:  1822:  2208:  2323:  2823:  2827:  1745:  3324:  2208:  1667:  2827:  3319:  2208:  1589:  2164:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1178:  1207:  1361:  1407:  1607:  1609:  1659:  1807:  1980:  2140:  2228:  2418:  2599:  2621:  2757:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   2208:  2827:  2739:  2827:  3314:

----------:------:------:------:------:

 x=   2767:  2847:  2893:  2913:  3028:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=  3028.4 м,  Y=  3314.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0003689 доли ПДКмр|

                                     |       0.0001107 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    73 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6003 | П1|     0.0451|   0.0002563 |  69.46 |  69.46 |  0.005681841  |

|  2 | 6001 | П1|     0.0176|   0.0001067 |  28.91 |  98.36 |  0.006060069  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|По осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0003629    98.36                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000060     1.64 (2 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       

                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  279

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4655:  4679:  4704:  4728:  4753:  4777:  4801:  4826:  5306:  5786:  6266:  6746:  6759:  6783:  6807:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7563:  7563:  7564:  7566:  7568:  7571:  7574:  7578:  7662:  7746:  7829:  7913:  7916:  7920:  7926:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6830:  6854:  6877:  6901:  6924:  6947:  6969:  6992:  7014:  7036:  7057:  7079:  7100:  7121:  7141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7932:  7938:  7946:  7953:  7962:  7970:  7980:  7990:  8000:  8012:  8023:  8035:  8048:  8061:  8075:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7161:  7181:  7200:  7219:  7237:  7256:  7273:  7291:  7308:  7324:  7340:  7356:  7371:  7385:  7399:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8089:  8104:  8119:  8134:  8150:  8167:  8184:  8201:  8219:  8237:  8256:  8275:  8294:  8314:  8334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7413:  7426:  7439:  7451:  7462:  7473:  7484:  7494:  7503:  7512:  7520:  7528:  7535:  7541:  7547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8355:  8375:  8396:  8418:  8439:  8461:  8484:  8506:  8529:  8552:  8575:  8598:  8622:  8645:  8669:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7552:  7557:  7561:  7565:  7568:  7570:  7572:  7573:  7574:  7574:  7566:  7559:  7552:  7544:  7537:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8693:  8717:  8741:  8766:  8790:  8814:  8839:  8863:  8888:  8912:  9429:  9946: 10463: 10980: 11497:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7530:  7530:  7529:  7527:  7525:  7522:  7519:  7515:  7511:  7506:  7500:  7494:  7487:  7480:  7472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12014: 12024: 12048: 12073: 12097: 12122: 12146: 12170: 12194: 12218: 12242: 12266: 12289: 12313: 12336:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7463:  7454:  7444:  7434:  7423:  7412:  7400:  7388:  7375:  7362:  7348:  7333:  7319:  7303:  7287:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12359: 12382: 12404: 12427: 12449: 12471: 12492: 12513: 12534: 12555: 12575: 12595: 12614: 12634: 12652:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7271:  7255:  7237:  7220:  7202:  7183:  7165:  7146:  7126:  7106:  7086:  7065:  7044:  7023:  7002:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12671: 12689: 12706: 12724: 12740: 12756: 12772: 12788: 12803: 12817: 12831: 12844: 12857: 12869: 12881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6980:  6958:  6936:  6913:  6890:  6867:  6844:  6821:  6797:  6773:  6750:  6726:  6701:  6677:  6653:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12893: 12903: 12914: 12923: 12932: 12941: 12949: 12956: 12963: 12970: 12975: 12980: 12985: 12989: 12992:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6628:  6604:  6579:  6555:  6530:  6506:  6481:  6457:  5943:  5429:  4915:  4401:  4395:  4370:  4346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12995: 12997: 12998: 12999: 13000: 12999: 12998: 12997: 12959: 12922: 12884: 12846: 12846: 12844: 12841:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4322:  4297:  4273:  4249:  4225:  4202:  4178:  4155:  4132:  4109:  4086:  4063:  4041:  4019:  3997:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12837: 12833: 12829: 12823: 12818: 12811: 12804: 12797: 12789: 12780: 12771: 12761: 12750: 12740: 12728:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3976:  3955:  3934:  3914:  3893:  3874:  3854:  3835:  3816:  3798:  3780:  3763:  3746:  3729:  3713:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12716: 12704: 12691: 12677: 12663: 12649: 12634: 12618: 12602: 12586: 12569: 12552: 12534: 12516: 12498:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3697:  3682:  3667:  3653:  3639:  3626:  3613:  3601:  3589:  3578:  3567:  3557:  3548:  3539:  3530:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12479: 12460: 12440: 12420: 12400: 12379: 12358: 12337: 12315: 12294: 12271: 12249: 12226: 12204: 12181:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3523:  3515:  3509:  3502:  3497:  3492:  3488:  3484:  3481:  3478:  3476:  3475:  3474:  3474:  3474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12157: 12134: 12110: 12086: 12063: 12038: 12014: 11990: 11966: 11941: 11917: 11892: 11868: 11843: 11819:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3475:  3505:  3535:  3565:  3595:  3625:  3655:  3656:  3659:  3661:  3665:  3669:  3673:  3678:  3684:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  11794: 11247: 10699: 10151:  9604:  9056:  8508:  8488:  8464:  8439:  8415:  8391:  8367:  8343:  8319:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3690:  3697:  3704:  3712:  3721:  3730:  3740:  3750:  3761:  3772:  3784:  3796:  3809:  3823:  3837:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8295:  8272:  8248:  8225:  8202:  8179:  8157:  8134:  8112:  8091:  8069:  8048:  8027:  8006:  7986:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3851:  3866:  3881:  3897:  3913:  3930:  3947:  3965:  3983:  4001:  4020:  4039:  4059:  4079:  4099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7966:  7947:  7928:  7909:  7891:  7873:  7855:  7838:  7821:  7805:  7789:  7774:  7759:  7745:  7731:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4120:  4141:  4162:  4183:  4205:  4227:  4249:  4272:  4295:  4318:  4341:  4364:  4388:  4412:  4436:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7717:  7705:  7692:  7680:  7669:  7658:  7648:  7639:  7630:  7621:  7613:  7606:  7599:  7593:  7587:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________________________________________________________________

 y=   4460:  4484:  4508:  4532:  4557:  4581:  4606:  4630:  4655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7582:  7577:  7574:  7570:  7568:  7566:  7564:  7563:  7563:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10463.1 м,  Y=  7551.7 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0043270 доли ПДКмр|

                                     |       0.0012981 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   179 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6003 | П1|     0.0451|   0.0033423 |  77.24 |  77.24 |  0.074107632  |

|  2 | 6001 | П1|     0.0176|   0.0009286 |  21.46 |  98.70 |  0.052761696  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|По осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0042709    98.70                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000561     1.30 (2 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

          --------- Примесь 0301--------

 0001  Т     0.0 0.008 0.010           0.0   10759.39    5871.96                             1.0 1.00 0  0.0005300

          --------- Примесь 0330--------

 0001  Т     0.0 0.008 0.010           0.0   10759.39    5871.96                             1.0 1.00 0  0.0833300

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.169310| Т  |   6.047164 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.169310  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     6.047164 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 12380x6190 с шагом 619

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 7061,  Y= 4658

                    размеры: длина(по Х)= 12380, ширина(по Y)= 6190, шаг сетки= 619

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7753 : Y-строка  1  Cmax=  0.010 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7134 : Y-строка  2  Cmax=  0.018 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.018: 0.015: 0.011: 0.007: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  6515 : Y-строка  3  Cmax=  0.063 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.016: 0.035:

Фоп:   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   97 :   97 :   98 :  100 :  102 :  105 :  109 :  118 :  137 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.10 :10.03 : 9.28 :12.00 : 7.51 : 6.69 : 5.81 : 5.06 : 4.13 : 3.26 : 2.42 : 1.61 : 0.83 :12.00 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.063: 0.034: 0.015: 0.009: 0.006:

Фоп:  181 :  225 :  243 :  251 :  256 :

Uоп:12.00 :12.00 : 0.87 : 1.65 : 2.47 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5896 : Y-строка  4  Cmax=  3.880 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=213)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.010: 0.019: 0.070:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   91 :   91 :   91 :   92 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.16 :10.03 : 9.11 :12.00 : 7.44 : 6.58 : 5.73 : 4.85 : 4.04 : 3.18 : 2.31 : 1.46 :12.00 :12.00 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 3.880: 0.064: 0.018: 0.010: 0.006:

Фоп:  213 :  268 :  269 :  269 :  269 :

Uоп: 0.63 :12.00 :12.00 : 1.51 : 2.36 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5277 : Y-строка  5  Cmax=  0.071 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=358)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.016: 0.038:

Фоп:   87 :   86 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   84 :   83 :   82 :   81 :   79 :   76 :   72 :   64 :   45 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.09 :10.03 : 9.28 :12.00 : 7.44 : 6.69 : 5.84 : 4.96 : 4.07 : 3.25 : 2.42 : 1.59 : 0.80 :12.00 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.071: 0.036: 0.016: 0.009: 0.006:

Фоп:  358 :  313 :  295 :  288 :  283 :

Uоп:12.00 :12.00 : 0.84 : 1.63 : 2.45 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4658 : Y-строка  6  Cmax=  0.019 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=359)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.011: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.019: 0.016: 0.011: 0.007: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4039 : Y-строка  7  Cmax=  0.010 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  3420 : Y-строка  8  Cmax=  0.006 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2801 : Y-строка  9  Cmax=  0.005 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2182 : Y-строка 10  Cmax=  0.004 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1563 : Y-строка 11  Cmax=  0.003 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Условие на доминирование NO2 (0301)

     в 2-компонентной группе суммации 6007

     НЕ выполнено (вклад NO2 < 80%) в 63 расчетных точках из 231.

     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10775.0 м,  Y=  5896.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   3.8797424 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   213 град.

                       и скорости ветра  0.63 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.1693|   3.8797424 | 100.00 | 100.00 |   22.9150219  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|По осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   3.8797424   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=     7061 м;  Y=     4658 |

      |  Длина и ширина     : L=  12380 м;  B=   6190 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    619 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.009 |- 1

                                                                                                                 |

 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.011 0.016 0.018 0.015 |- 2

                                                                                                                 |

 3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.009 0.016 0.035 0.063 0.034 |- 3

                                                                                                                 |

 4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.010 0.019 0.070 3.880 0.064 |- 4

                                                                                                                 |

 5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.009 0.016 0.038 0.071 0.036 |- 5

                                                                                                                 |

 6-C 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.006 0.008 0.011 0.016 0.019 0.016 C- 6

                                                                                                                 |

 7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.010 0.009 |- 7

                                                                                                                 |

 8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 |- 8

                                                                                                                 |

 9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 |- 9

                                                                                                                 |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |-10

                                                                                                                 |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-11

                                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

      19    20    21  

    --|-----|-----|---

     0.007 0.006 0.005 |- 1

                       |

     0.011 0.007 0.005 |- 2

                       |

     0.015 0.009 0.006 |- 3

                       |

     0.018 0.010 0.006 |- 4

                       |

     0.016 0.009 0.006 |- 5

                       |

     0.011 0.007 0.005 C- 6

                       |

     0.008 0.006 0.005 |- 7

                       |

     0.005 0.005 0.004 |- 8

                       |

     0.004 0.004 0.003 |- 9

                       |

     0.003 0.003 0.003 |-10

                       |

     0.003 0.003 0.003 |-11

                       |

    --|-----|-----|---

      19    20    21  

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  3.8797424

 Достигается в точке с координатами:  Xм = 10775.0 м

     ( X-столбец 17, Y-строка 4)      Yм =  5896.0 м

 При опасном направлении ветра  :     213 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.63 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  20

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1822:  1822:  2208:  2323:  2823:  2827:  1745:  3324:  2208:  1667:  2827:  3319:  2208:  1589:  2164:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1178:  1207:  1361:  1407:  1607:  1609:  1659:  1807:  1980:  2140:  2228:  2418:  2599:  2621:  2757:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   2208:  2827:  2739:  2827:  3314:

----------:------:------:------:------:

 x=   2767:  2847:  2893:  2913:  3028:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Условие на доминирование NO2 (0301)

     в 2-компонентной группе суммации 6007

     ВЫПОЛНЕНО (вклад NO2 > 80%) во всех 20 расчетных точках.

     Группу суммации можно НЕ УЧИТЫВАТЬ (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=  3028.4 м,  Y=  3314.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0014154 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    72 град.

                       и скорости ветра 10.21 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.1693|   0.0014154 | 100.00 | 100.00 |  0.008359962  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|По осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0014154   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  279

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4655:  4679:  4704:  4728:  4753:  4777:  4801:  4826:  5306:  5786:  6266:  6746:  6759:  6783:  6807:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7563:  7563:  7564:  7566:  7568:  7571:  7574:  7578:  7662:  7746:  7829:  7913:  7916:  7920:  7926:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6830:  6854:  6877:  6901:  6924:  6947:  6969:  6992:  7014:  7036:  7057:  7079:  7100:  7121:  7141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7932:  7938:  7946:  7953:  7962:  7970:  7980:  7990:  8000:  8012:  8023:  8035:  8048:  8061:  8075:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7161:  7181:  7200:  7219:  7237:  7256:  7273:  7291:  7308:  7324:  7340:  7356:  7371:  7385:  7399:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8089:  8104:  8119:  8134:  8150:  8167:  8184:  8201:  8219:  8237:  8256:  8275:  8294:  8314:  8334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7413:  7426:  7439:  7451:  7462:  7473:  7484:  7494:  7503:  7512:  7520:  7528:  7535:  7541:  7547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8355:  8375:  8396:  8418:  8439:  8461:  8484:  8506:  8529:  8552:  8575:  8598:  8622:  8645:  8669:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7552:  7557:  7561:  7565:  7568:  7570:  7572:  7573:  7574:  7574:  7566:  7559:  7552:  7544:  7537:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8693:  8717:  8741:  8766:  8790:  8814:  8839:  8863:  8888:  8912:  9429:  9946: 10463: 10980: 11497:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.010:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7530:  7530:  7529:  7527:  7525:  7522:  7519:  7515:  7511:  7506:  7500:  7494:  7487:  7480:  7472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12014: 12024: 12048: 12073: 12097: 12122: 12146: 12170: 12194: 12218: 12242: 12266: 12289: 12313: 12336:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7463:  7454:  7444:  7434:  7423:  7412:  7400:  7388:  7375:  7362:  7348:  7333:  7319:  7303:  7287:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12359: 12382: 12404: 12427: 12449: 12471: 12492: 12513: 12534: 12555: 12575: 12595: 12614: 12634: 12652:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7271:  7255:  7237:  7220:  7202:  7183:  7165:  7146:  7126:  7106:  7086:  7065:  7044:  7023:  7002:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12671: 12689: 12706: 12724: 12740: 12756: 12772: 12788: 12803: 12817: 12831: 12844: 12857: 12869: 12881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6980:  6958:  6936:  6913:  6890:  6867:  6844:  6821:  6797:  6773:  6750:  6726:  6701:  6677:  6653:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12893: 12903: 12914: 12923: 12932: 12941: 12949: 12956: 12963: 12970: 12975: 12980: 12985: 12989: 12992:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6628:  6604:  6579:  6555:  6530:  6506:  6481:  6457:  5943:  5429:  4915:  4401:  4395:  4370:  4346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12995: 12997: 12998: 12999: 13000: 12999: 12998: 12997: 12959: 12922: 12884: 12846: 12846: 12844: 12841:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4322:  4297:  4273:  4249:  4225:  4202:  4178:  4155:  4132:  4109:  4086:  4063:  4041:  4019:  3997:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12837: 12833: 12829: 12823: 12818: 12811: 12804: 12797: 12789: 12780: 12771: 12761: 12750: 12740: 12728:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3976:  3955:  3934:  3914:  3893:  3874:  3854:  3835:  3816:  3798:  3780:  3763:  3746:  3729:  3713:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12716: 12704: 12691: 12677: 12663: 12649: 12634: 12618: 12602: 12586: 12569: 12552: 12534: 12516: 12498:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3697:  3682:  3667:  3653:  3639:  3626:  3613:  3601:  3589:  3578:  3567:  3557:  3548:  3539:  3530:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12479: 12460: 12440: 12420: 12400: 12379: 12358: 12337: 12315: 12294: 12271: 12249: 12226: 12204: 12181:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3523:  3515:  3509:  3502:  3497:  3492:  3488:  3484:  3481:  3478:  3476:  3475:  3474:  3474:  3474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12157: 12134: 12110: 12086: 12063: 12038: 12014: 11990: 11966: 11941: 11917: 11892: 11868: 11843: 11819:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3475:  3505:  3535:  3565:  3595:  3625:  3655:  3656:  3659:  3661:  3665:  3669:  3673:  3678:  3684:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  11794: 11247: 10699: 10151:  9604:  9056:  8508:  8488:  8464:  8439:  8415:  8391:  8367:  8343:  8319:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3690:  3697:  3704:  3712:  3721:  3730:  3740:  3750:  3761:  3772:  3784:  3796:  3809:  3823:  3837:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8295:  8272:  8248:  8225:  8202:  8179:  8157:  8134:  8112:  8091:  8069:  8048:  8027:  8006:  7986:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3851:  3866:  3881:  3897:  3913:  3930:  3947:  3965:  3983:  4001:  4020:  4039:  4059:  4079:  4099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7966:  7947:  7928:  7909:  7891:  7873:  7855:  7838:  7821:  7805:  7789:  7774:  7759:  7745:  7731:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4120:  4141:  4162:  4183:  4205:  4227:  4249:  4272:  4295:  4318:  4341:  4364:  4388:  4412:  4436:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7717:  7705:  7692:  7680:  7669:  7658:  7648:  7639:  7630:  7621:  7613:  7606:  7599:  7593:  7587:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________________________________________________________________

 y=   4460:  4484:  4508:  4532:  4557:  4581:  4606:  4630:  4655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7582:  7577:  7574:  7570:  7568:  7566:  7564:  7563:  7563:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Условие на доминирование NO2 (0301)

     в 2-компонентной группе суммации 6007

     ВЫПОЛНЕНО (вклад NO2 > 80%) во всех 279 расчетных точках.

     Группу суммации можно НЕ УЧИТЫВАТЬ (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10979.9 м,  Y=  7544.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0116569 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   188 град.

                       и скорости ветра  1.25 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.1693|   0.0116569 | 100.00 | 100.00 |  0.068849206  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|По осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0116569   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

          --------- Примесь 0333--------

 6004  П1    0.0                       0.0   10475.46    5810.36       1.00       1.00  0.00 1.0 1.00 0    8.68E-8

          --------- Примесь 1325--------

 0001  Т     0.0 0.008 0.010           0.0   10759.39    5871.96                             1.0 1.00 0  0.0083300

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6004 |    0.000011| П1 |   0.000386 |   0.50  |    11.4  |

|   2 | 0001 |    0.166600| Т  |   5.950373 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.166611  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     5.950758 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 12380x6190 с шагом 619

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 7061,  Y= 4658

                    размеры: длина(по Х)= 12380, ширина(по Y)= 6190, шаг сетки= 619

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | 333- % вклада H2S в суммарную концентрацию |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7753 : Y-строка  1  Cmax=  0.010 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7134 : Y-строка  2  Cmax=  0.018 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.018: 0.015: 0.011: 0.007: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  6515 : Y-строка  3  Cmax=  0.062 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.035:

Фоп:   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   97 :   97 :   98 :  100 :  102 :  105 :  109 :  118 :  137 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.10 :10.03 : 9.28 :12.00 : 7.51 : 6.69 : 5.81 : 5.06 : 4.13 : 3.26 : 2.42 : 1.61 : 0.83 :12.00 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.035:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.062: 0.033: 0.015: 0.009: 0.006:

Фоп:  181 :  225 :  243 :  251 :  256 :

Uоп:12.00 :12.00 : 0.87 : 1.65 : 2.47 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :

Ви : 0.062: 0.033: 0.015: 0.009: 0.006:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5896 : Y-строка  4  Cmax=  3.818 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=213)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.010: 0.019: 0.069:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   91 :   91 :   91 :   92 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.16 :10.03 : 9.11 :12.00 : 7.44 : 6.58 : 5.73 : 4.85 : 4.04 : 3.18 : 2.31 : 1.46 :12.00 :12.00 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.010: 0.019: 0.069:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 3.818: 0.063: 0.018: 0.010: 0.006:

Фоп:  213 :  268 :  269 :  269 :  269 :

Uоп: 0.63 :12.00 :12.00 : 1.51 : 2.36 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :

Ви : 3.818: 0.063: 0.018: 0.010: 0.006:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5277 : Y-строка  5  Cmax=  0.070 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=358)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.037:

Фоп:   87 :   86 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   84 :   83 :   82 :   81 :   79 :   76 :   72 :   64 :   45 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.09 :10.03 : 9.28 :12.00 : 7.44 : 6.69 : 5.84 : 4.96 : 4.07 : 3.25 : 2.42 : 1.59 : 0.80 :12.00 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.037:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.070: 0.036: 0.016: 0.009: 0.006:

Фоп:  358 :  313 :  295 :  288 :  283 :

Uоп:12.00 :12.00 : 0.84 : 1.63 : 2.45 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :

Ви : 0.070: 0.036: 0.016: 0.009: 0.006:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4658 : Y-строка  6  Cmax=  0.019 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=359)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.019: 0.016: 0.011: 0.007: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4039 : Y-строка  7  Cmax=  0.010 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  3420 : Y-строка  8  Cmax=  0.006 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2801 : Y-строка  9  Cmax=  0.005 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2182 : Y-строка 10  Cmax=  0.004 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1563 : Y-строка 11  Cmax=  0.003 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Условие на доминирование H2S (0333)

     в 2-компонентной группе суммации 6037

     НЕ выполнено (вклад H2S < 80%) в 63 расчетных точках из 231.

     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10775.0 м,  Y=  5896.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   3.8176427 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   213 град.

                       и скорости ветра  0.63 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.1666|   3.8176427 | 100.00 | 100.00 |   22.9150219  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|По осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   3.8176427   100.00                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000000     0.00 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=     7061 м;  Y=     4658 |

      |  Длина и ширина     : L=  12380 м;  B=   6190 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    619 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.009 |- 1

                                                                                                                 |

 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.011 0.015 0.018 0.015 |- 2

                                                                                                                 |

 3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.006 0.009 0.016 0.035 0.062 0.033 |- 3

                                                                                                                 |

 4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.010 0.019 0.069 3.818 0.063 |- 4

                                                                                                                 |

 5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.006 0.009 0.016 0.037 0.070 0.036 |- 5

                                                                                                                 |

 6-C 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.011 0.016 0.019 0.016 C- 6

                                                                                                                 |

 7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.009 |- 7

                                                                                                                 |

 8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 |- 8

                                                                                                                 |

 9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 |- 9

                                                                                                                 |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |-10

                                                                                                                 |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-11

                                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

      19    20    21  

    --|-----|-----|---

     0.007 0.006 0.005 |- 1

                       |

     0.011 0.007 0.005 |- 2

                       |

     0.015 0.009 0.006 |- 3

                       |

     0.018 0.010 0.006 |- 4

                       |

     0.016 0.009 0.006 |- 5

                       |

     0.011 0.007 0.005 C- 6

                       |

     0.007 0.006 0.005 |- 7

                       |

     0.005 0.005 0.004 |- 8

                       |

     0.004 0.004 0.003 |- 9

                       |

     0.003 0.003 0.003 |-10

                       |

     0.003 0.003 0.002 |-11

                       |

    --|-----|-----|---

      19    20    21  

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  3.8176427

 Достигается в точке с координатами:  Xм = 10775.0 м

     ( X-столбец 17, Y-строка 4)      Yм =  5896.0 м

 При опасном направлении ветра  :     213 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.63 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  20

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | 333- % вклада H2S в суммарную концентрацию |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1822:  1822:  2208:  2323:  2823:  2827:  1745:  3324:  2208:  1667:  2827:  3319:  2208:  1589:  2164:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1178:  1207:  1361:  1407:  1607:  1609:  1659:  1807:  1980:  2140:  2228:  2418:  2599:  2621:  2757:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   2208:  2827:  2739:  2827:  3314:

----------:------:------:------:------:

 x=   2767:  2847:  2893:  2913:  3028:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Условие на доминирование H2S (0333)

     в 2-компонентной группе суммации 6037

     ВЫПОЛНЕНО (вклад H2S > 80%) во всех 20 расчетных точках.

     Группу суммации можно НЕ УЧИТЫВАТЬ (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=  3028.4 м,  Y=  3314.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0013929 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    72 град.

                       и скорости ветра 10.21 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.1666|   0.0013928 |  99.99 |  99.99 |  0.008359961  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|По осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0013928    99.99                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000001     0.01 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  279

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | 333- % вклада H2S в суммарную концентрацию |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4655:  4679:  4704:  4728:  4753:  4777:  4801:  4826:  5306:  5786:  6266:  6746:  6759:  6783:  6807:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7563:  7563:  7564:  7566:  7568:  7571:  7574:  7578:  7662:  7746:  7829:  7913:  7916:  7920:  7926:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6830:  6854:  6877:  6901:  6924:  6947:  6969:  6992:  7014:  7036:  7057:  7079:  7100:  7121:  7141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7932:  7938:  7946:  7953:  7962:  7970:  7980:  7990:  8000:  8012:  8023:  8035:  8048:  8061:  8075:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7161:  7181:  7200:  7219:  7237:  7256:  7273:  7291:  7308:  7324:  7340:  7356:  7371:  7385:  7399:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8089:  8104:  8119:  8134:  8150:  8167:  8184:  8201:  8219:  8237:  8256:  8275:  8294:  8314:  8334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7413:  7426:  7439:  7451:  7462:  7473:  7484:  7494:  7503:  7512:  7520:  7528:  7535:  7541:  7547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8355:  8375:  8396:  8418:  8439:  8461:  8484:  8506:  8529:  8552:  8575:  8598:  8622:  8645:  8669:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7552:  7557:  7561:  7565:  7568:  7570:  7572:  7573:  7574:  7574:  7566:  7559:  7552:  7544:  7537:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8693:  8717:  8741:  8766:  8790:  8814:  8839:  8863:  8888:  8912:  9429:  9946: 10463: 10980: 11497:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7530:  7530:  7529:  7527:  7525:  7522:  7519:  7515:  7511:  7506:  7500:  7494:  7487:  7480:  7472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12014: 12024: 12048: 12073: 12097: 12122: 12146: 12170: 12194: 12218: 12242: 12266: 12289: 12313: 12336:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7463:  7454:  7444:  7434:  7423:  7412:  7400:  7388:  7375:  7362:  7348:  7333:  7319:  7303:  7287:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12359: 12382: 12404: 12427: 12449: 12471: 12492: 12513: 12534: 12555: 12575: 12595: 12614: 12634: 12652:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7271:  7255:  7237:  7220:  7202:  7183:  7165:  7146:  7126:  7106:  7086:  7065:  7044:  7023:  7002:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12671: 12689: 12706: 12724: 12740: 12756: 12772: 12788: 12803: 12817: 12831: 12844: 12857: 12869: 12881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6980:  6958:  6936:  6913:  6890:  6867:  6844:  6821:  6797:  6773:  6750:  6726:  6701:  6677:  6653:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12893: 12903: 12914: 12923: 12932: 12941: 12949: 12956: 12963: 12970: 12975: 12980: 12985: 12989: 12992:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6628:  6604:  6579:  6555:  6530:  6506:  6481:  6457:  5943:  5429:  4915:  4401:  4395:  4370:  4346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12995: 12997: 12998: 12999: 13000: 12999: 12998: 12997: 12959: 12922: 12884: 12846: 12846: 12844: 12841:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4322:  4297:  4273:  4249:  4225:  4202:  4178:  4155:  4132:  4109:  4086:  4063:  4041:  4019:  3997:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12837: 12833: 12829: 12823: 12818: 12811: 12804: 12797: 12789: 12780: 12771: 12761: 12750: 12740: 12728:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3976:  3955:  3934:  3914:  3893:  3874:  3854:  3835:  3816:  3798:  3780:  3763:  3746:  3729:  3713:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12716: 12704: 12691: 12677: 12663: 12649: 12634: 12618: 12602: 12586: 12569: 12552: 12534: 12516: 12498:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3697:  3682:  3667:  3653:  3639:  3626:  3613:  3601:  3589:  3578:  3567:  3557:  3548:  3539:  3530:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12479: 12460: 12440: 12420: 12400: 12379: 12358: 12337: 12315: 12294: 12271: 12249: 12226: 12204: 12181:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3523:  3515:  3509:  3502:  3497:  3492:  3488:  3484:  3481:  3478:  3476:  3475:  3474:  3474:  3474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12157: 12134: 12110: 12086: 12063: 12038: 12014: 11990: 11966: 11941: 11917: 11892: 11868: 11843: 11819:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3475:  3505:  3535:  3565:  3595:  3625:  3655:  3656:  3659:  3661:  3665:  3669:  3673:  3678:  3684:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  11794: 11247: 10699: 10151:  9604:  9056:  8508:  8488:  8464:  8439:  8415:  8391:  8367:  8343:  8319:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3690:  3697:  3704:  3712:  3721:  3730:  3740:  3750:  3761:  3772:  3784:  3796:  3809:  3823:  3837:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8295:  8272:  8248:  8225:  8202:  8179:  8157:  8134:  8112:  8091:  8069:  8048:  8027:  8006:  7986:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3851:  3866:  3881:  3897:  3913:  3930:  3947:  3965:  3983:  4001:  4020:  4039:  4059:  4079:  4099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7966:  7947:  7928:  7909:  7891:  7873:  7855:  7838:  7821:  7805:  7789:  7774:  7759:  7745:  7731:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4120:  4141:  4162:  4183:  4205:  4227:  4249:  4272:  4295:  4318:  4341:  4364:  4388:  4412:  4436:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7717:  7705:  7692:  7680:  7669:  7658:  7648:  7639:  7630:  7621:  7613:  7606:  7599:  7593:  7587:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________________________________________________________________

 y=   4460:  4484:  4508:  4532:  4557:  4581:  4606:  4630:  4655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7582:  7577:  7574:  7570:  7568:  7566:  7564:  7563:  7563:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Условие на доминирование H2S (0333)

     в 2-компонентной группе суммации 6037

     ВЫПОЛНЕНО (вклад H2S > 80%) во всех 279 расчетных точках.

     Группу суммации можно НЕ УЧИТЫВАТЬ (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10979.9 м,  Y=  7544.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0114708 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   188 град.

                       и скорости ветра  1.25 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.1666|   0.0114703 | 100.00 | 100.00 |  0.068849213  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|По осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0114703   100.00                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000005     0.00 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

          --------- Примесь 0330--------

 0001  Т     0.0 0.008 0.010           0.0   10759.39    5871.96                             1.0 1.00 0  0.0833300

          --------- Примесь 0333--------

 6004  П1    0.0                       0.0   10475.46    5810.36       1.00       1.00  0.00 1.0 1.00 0    8.68E-8

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.166660| Т  |   5.952516 |   0.50  |    11.4  |

|   2 | 6004 |    0.000011| П1 |   0.000386 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.166671  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     5.952901 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.1 град.С)

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 12380x6190 с шагом 619

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 7061,  Y= 4658

                    размеры: длина(по Х)= 12380, ширина(по Y)= 6190, шаг сетки= 619

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | 333- % вклада H2S в суммарную концентрацию |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7753 : Y-строка  1  Cmax=  0.010 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  7134 : Y-строка  2  Cmax=  0.018 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.018: 0.015: 0.011: 0.007: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  6515 : Y-строка  3  Cmax=  0.062 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=181)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.035:

Фоп:   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   97 :   97 :   98 :  100 :  102 :  105 :  109 :  118 :  137 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.10 :10.03 : 9.28 :12.00 : 7.51 : 6.69 : 5.81 : 5.06 : 4.13 : 3.26 : 2.42 : 1.61 : 0.83 :12.00 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.035:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.062: 0.033: 0.015: 0.009: 0.006:

Фоп:  181 :  225 :  243 :  251 :  256 :

Uоп:12.00 :12.00 : 0.87 : 1.65 : 2.47 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :

Ви : 0.062: 0.033: 0.015: 0.009: 0.006:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5896 : Y-строка  4  Cmax=  3.819 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=213)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.010: 0.019: 0.069:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   91 :   91 :   91 :   92 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.16 :10.03 : 9.11 :12.00 : 7.44 : 6.58 : 5.73 : 4.85 : 4.04 : 3.18 : 2.31 : 1.46 :12.00 :12.00 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.010: 0.019: 0.069:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 3.819: 0.063: 0.018: 0.010: 0.006:

Фоп:  213 :  268 :  269 :  269 :  269 :

Uоп: 0.63 :12.00 :12.00 : 1.51 : 2.36 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :

Ви : 3.819: 0.063: 0.018: 0.010: 0.006:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  5277 : Y-строка  5  Cmax=  0.070 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=358)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.037:

Фоп:   87 :   86 :   86 :   86 :   85 :   85 :   84 :   84 :   83 :   82 :   81 :   79 :   76 :   72 :   64 :   45 :

Uоп:12.00 :11.71 :11.09 :10.03 : 9.28 :12.00 : 7.44 : 6.69 : 5.84 : 4.96 : 4.07 : 3.25 : 2.42 : 1.59 : 0.80 :12.00 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.037:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.070: 0.036: 0.016: 0.009: 0.006:

Фоп:  358 :  313 :  295 :  288 :  283 :

Uоп:12.00 :12.00 : 0.84 : 1.63 : 2.45 :

333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

          :      :      :      :      :

Ви : 0.070: 0.036: 0.016: 0.009: 0.006:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4658 : Y-строка  6  Cmax=  0.019 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=359)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.019: 0.016: 0.011: 0.007: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  4039 : Y-строка  7  Cmax=  0.010 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  3420 : Y-строка  8  Cmax=  0.006 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2801 : Y-строка  9  Cmax=  0.005 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  2182 : Y-строка 10  Cmax=  0.004 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

 y=  1563 : Y-строка 11  Cmax=  0.003 долей ПДК (x= 10775.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=   871 :  1490:  2109:  2728:  3347:  3966:  4585:  5204:  5823:  6442:  7061:  7680:  8299:  8918:  9537: 10156:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----___________________________________

 x=  10775: 11394: 12013: 12632: 13251:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Условие на доминирование H2S (0333)

     в 2-компонентной группе суммации 6044

     НЕ выполнено (вклад H2S < 80%) в 63 расчетных точках из 231.

     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10775.0 м,  Y=  5896.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   3.8190176 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   213 град.

                       и скорости ветра  0.63 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.1667|   3.8190176 | 100.00 | 100.00 |   22.9150238  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|По осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   3.8190176   100.00                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000000     0.00 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=     7061 м;  Y=     4658 |

      |  Длина и ширина     : L=  12380 м;  B=   6190 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    619 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.009 |- 1

                                                                                                                 |

 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.011 0.015 0.018 0.015 |- 2

                                                                                                                 |

 3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.006 0.009 0.016 0.035 0.062 0.033 |- 3

                                                                                                                 |

 4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.010 0.019 0.069 3.819 0.063 |- 4

                                                                                                                 |

 5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.006 0.009 0.016 0.037 0.070 0.036 |- 5

                                                                                                                 |

 6-C 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.011 0.016 0.019 0.016 C- 6

                                                                                                                 |

 7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.010 0.009 |- 7

                                                                                                                 |

 8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 |- 8

                                                                                                                 |

 9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 |- 9

                                                                                                                 |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |-10

                                                                                                                 |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-11

                                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  

      19    20    21  

    --|-----|-----|---

     0.007 0.006 0.005 |- 1

                       |

     0.011 0.007 0.005 |- 2

                       |

     0.015 0.009 0.006 |- 3

                       |

     0.018 0.010 0.006 |- 4

                       |

     0.016 0.009 0.006 |- 5

                       |

     0.011 0.007 0.005 C- 6

                       |

     0.007 0.006 0.005 |- 7

                       |

     0.005 0.005 0.004 |- 8

                       |

     0.004 0.004 0.003 |- 9

                       |

     0.003 0.003 0.003 |-10

                       |

     0.003 0.003 0.002 |-11

                       |

    --|-----|-----|---

      19    20    21  

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  3.8190176

 Достигается в точке с координатами:  Xм = 10775.0 м

     ( X-столбец 17, Y-строка 4)      Yм =  5896.0 м

 При опасном направлении ветра  :     213 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.63 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  20

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | 333- % вклада H2S в суммарную концентрацию |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1822:  1822:  2208:  2323:  2823:  2827:  1745:  3324:  2208:  1667:  2827:  3319:  2208:  1589:  2164:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1178:  1207:  1361:  1407:  1607:  1609:  1659:  1807:  1980:  2140:  2228:  2418:  2599:  2621:  2757:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   2208:  2827:  2739:  2827:  3314:

----------:------:------:------:------:

 x=   2767:  2847:  2893:  2913:  3028:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Условие на доминирование H2S (0333)

     в 2-компонентной группе суммации 6044

     ВЫПОЛНЕНО (вклад H2S > 80%) во всех 20 расчетных точках.

     Группу суммации можно НЕ УЧИТЫВАТЬ (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=  3028.4 м,  Y=  3314.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0013934 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    72 град.

                       и скорости ветра 10.21 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.1667|   0.0013933 |  99.99 |  99.99 |  0.008359962  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|По осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0013933    99.99                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000001     0.01 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :004 Область Жетысу.

     Объект    :0001  Жаманбулак.

     Вар.расч. :1    Расч.год: 2027 (СП)      Расчет проводился 04.10.2026 13:17

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  279

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | 333- % вклада H2S в суммарную концентрацию |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4655:  4679:  4704:  4728:  4753:  4777:  4801:  4826:  5306:  5786:  6266:  6746:  6759:  6783:  6807:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7563:  7563:  7564:  7566:  7568:  7571:  7574:  7578:  7662:  7746:  7829:  7913:  7916:  7920:  7926:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6830:  6854:  6877:  6901:  6924:  6947:  6969:  6992:  7014:  7036:  7057:  7079:  7100:  7121:  7141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7932:  7938:  7946:  7953:  7962:  7970:  7980:  7990:  8000:  8012:  8023:  8035:  8048:  8061:  8075:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7161:  7181:  7200:  7219:  7237:  7256:  7273:  7291:  7308:  7324:  7340:  7356:  7371:  7385:  7399:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8089:  8104:  8119:  8134:  8150:  8167:  8184:  8201:  8219:  8237:  8256:  8275:  8294:  8314:  8334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7413:  7426:  7439:  7451:  7462:  7473:  7484:  7494:  7503:  7512:  7520:  7528:  7535:  7541:  7547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8355:  8375:  8396:  8418:  8439:  8461:  8484:  8506:  8529:  8552:  8575:  8598:  8622:  8645:  8669:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7552:  7557:  7561:  7565:  7568:  7570:  7572:  7573:  7574:  7574:  7566:  7559:  7552:  7544:  7537:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8693:  8717:  8741:  8766:  8790:  8814:  8839:  8863:  8888:  8912:  9429:  9946: 10463: 10980: 11497:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7530:  7530:  7529:  7527:  7525:  7522:  7519:  7515:  7511:  7506:  7500:  7494:  7487:  7480:  7472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12014: 12024: 12048: 12073: 12097: 12122: 12146: 12170: 12194: 12218: 12242: 12266: 12289: 12313: 12336:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7463:  7454:  7444:  7434:  7423:  7412:  7400:  7388:  7375:  7362:  7348:  7333:  7319:  7303:  7287:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12359: 12382: 12404: 12427: 12449: 12471: 12492: 12513: 12534: 12555: 12575: 12595: 12614: 12634: 12652:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   7271:  7255:  7237:  7220:  7202:  7183:  7165:  7146:  7126:  7106:  7086:  7065:  7044:  7023:  7002:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12671: 12689: 12706: 12724: 12740: 12756: 12772: 12788: 12803: 12817: 12831: 12844: 12857: 12869: 12881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6980:  6958:  6936:  6913:  6890:  6867:  6844:  6821:  6797:  6773:  6750:  6726:  6701:  6677:  6653:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12893: 12903: 12914: 12923: 12932: 12941: 12949: 12956: 12963: 12970: 12975: 12980: 12985: 12989: 12992:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   6628:  6604:  6579:  6555:  6530:  6506:  6481:  6457:  5943:  5429:  4915:  4401:  4395:  4370:  4346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12995: 12997: 12998: 12999: 13000: 12999: 12998: 12997: 12959: 12922: 12884: 12846: 12846: 12844: 12841:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4322:  4297:  4273:  4249:  4225:  4202:  4178:  4155:  4132:  4109:  4086:  4063:  4041:  4019:  3997:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12837: 12833: 12829: 12823: 12818: 12811: 12804: 12797: 12789: 12780: 12771: 12761: 12750: 12740: 12728:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3976:  3955:  3934:  3914:  3893:  3874:  3854:  3835:  3816:  3798:  3780:  3763:  3746:  3729:  3713:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12716: 12704: 12691: 12677: 12663: 12649: 12634: 12618: 12602: 12586: 12569: 12552: 12534: 12516: 12498:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3697:  3682:  3667:  3653:  3639:  3626:  3613:  3601:  3589:  3578:  3567:  3557:  3548:  3539:  3530:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12479: 12460: 12440: 12420: 12400: 12379: 12358: 12337: 12315: 12294: 12271: 12249: 12226: 12204: 12181:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3523:  3515:  3509:  3502:  3497:  3492:  3488:  3484:  3481:  3478:  3476:  3475:  3474:  3474:  3474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  12157: 12134: 12110: 12086: 12063: 12038: 12014: 11990: 11966: 11941: 11917: 11892: 11868: 11843: 11819:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3475:  3505:  3535:  3565:  3595:  3625:  3655:  3656:  3659:  3661:  3665:  3669:  3673:  3678:  3684:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  11794: 11247: 10699: 10151:  9604:  9056:  8508:  8488:  8464:  8439:  8415:  8391:  8367:  8343:  8319:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3690:  3697:  3704:  3712:  3721:  3730:  3740:  3750:  3761:  3772:  3784:  3796:  3809:  3823:  3837:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   8295:  8272:  8248:  8225:  8202:  8179:  8157:  8134:  8112:  8091:  8069:  8048:  8027:  8006:  7986:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   3851:  3866:  3881:  3897:  3913:  3930:  3947:  3965:  3983:  4001:  4020:  4039:  4059:  4079:  4099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7966:  7947:  7928:  7909:  7891:  7873:  7855:  7838:  7821:  7805:  7789:  7774:  7759:  7745:  7731:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   4120:  4141:  4162:  4183:  4205:  4227:  4249:  4272:  4295:  4318:  4341:  4364:  4388:  4412:  4436:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7717:  7705:  7692:  7680:  7669:  7658:  7648:  7639:  7630:  7621:  7613:  7606:  7599:  7593:  7587:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________________________________________________________________

 y=   4460:  4484:  4508:  4532:  4557:  4581:  4606:  4630:  4655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   7582:  7577:  7574:  7570:  7568:  7566:  7564:  7563:  7563:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Условие на доминирование H2S (0333)

     в 2-компонентной группе суммации 6044

     ВЫПОЛНЕНО (вклад H2S > 80%) во всех 279 расчетных точках.

     Группу суммации можно НЕ УЧИТЫВАТЬ (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X= 10979.9 м,  Y=  7544.4 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0114749 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   188 град.

                       и скорости ветра  1.25 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.1667|   0.0114744 | 100.00 | 100.00 |  0.068849213  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|По осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0114744   100.00                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000005     0.00 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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