
Нетехническое резюме
Корректировка Проекта нормативов эмиссий (нормативов допустимых выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2026-2028года для месторождения Боранколь ТОО «Nobilis Corp» разрабатывается с целью установления нормативов эмиссий, являющихся основой для выдачи экологического разрешения и принятия решения о необходимости проведения технических мероприятий, направленных на снижение негативного действия на атмосферный воздух. Разработчиком проекта является ТОО «Рекорд Консалт».
В настоящее время ТОО «Nobilis Corp» имеет действующий Проект нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для месторождения Боранколь на 2026-2028 год, разработанный в 2026 году, разрешения № KZ58VCZ14884288 от 15.07.2026 г. и согласованный в РГУ ДЭМО КЭРК МЭ РК. 
Основанием для разработки Корректировки проекта нормативов эмиссий допустимых выбросов загрязняющих веществ (НДВ) в атмосферу для месторождения Боранколь на 2026– 2028 гг. являются:
- Договор №62/26 от 07.04.2026г.
- Получение разрешения на сжигание газа на факельной установке на 2027 год.
Распределение обьемов сжигания газа на 2026 год
	
№ ист
	
Категория
	Объем на 2026г. Млн м3 KZ32VPC00028007
	Время работы
	Расход м3/сек
	Расход м3/час
	Расход м3/год

	0001
	V7
	0.040296
	8760
	0.00127
	4.6
	40296

	0106
	V7
	0.040296
	8760
	0.00127
	4.6
	40296

	0205
	V7
	0.040296
	8760
	0.00127
	4.6
	40296

	Всего
	
	0.120888
	
	
	
	

	0001
	V8
	0.004014622
	18
	0.0619
	223.0345798
	4014.622436

	0106
	V8
	0.004014622
	18
	0.0619
	223.0345798
	4014.622436

	0205
	V8
	0.004014622
	18
	0.0619
	223.0345798
	4014.622436

	Всего
	
	0.012043867
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	0.132931867
	
	
	
	


Распределение обьемов сжигания газа на 2027 год
	
№ ист
	
Категория
	Объем на 2027г. Млн м3 
	Время работы
	Расход м3/сек
	Расход м3/час
	Расход м3/год

	0001
	V6
	0,0000889
	12
	0,002058
	7,4092
	88,910

	0106
	V6
	
	
	
	
	

	0205
	V6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	0001
	V7
	0,0876
	8760
	0,00278
	10
	87 600

	0106
	V7
	
	
	
	
	

	0205
	V7
	
	
	
	
	

	Всего
	
	
	
	
	
	

	0001
	V8
	0,0120439
	18
	0,1859
	669,106
	12043,9

	0106
	V8
	
	
	
	
	

	0205
	V8
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	0,0997328
	
	
	
	


На месторождении Боранколь неизбежное сжигание сырого газа в процессе эксплуатации осуществляется при подаче газа на дежурную горелку факельной установки ЦППН. Дежурные горелки факельных установок ГУ-1 и ГУ-2 не эксплуатируются, подача сырого газа на них не осуществляется. В связи с отсутствием эксплуатации и фактического сжигания газа факельные установки ГУ-1 и ГУ-2 исключены из расчета объема сжигания сырого газа по категории V7. Расчет выполнен только для фактически эксплуатируемой факельной установки ЦППН.
Неизбежное сжигание сырого газа по категории V8 на месторождении Боранколь будет осуществляться при выполнении технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтных работ (ППР) основного технологического оборудования.
[bookmark: _Hlk227853091]Согласно утверждённому Проекту разработки, в 2027 г. предусмотрено бурение и ввод в эксплуатацию 2 скважин.
На основании прогнозных данных по среднесуточному дебиту и усреднённому газовому фактору нефтяных скважин проведен расчет объема сжигания сырого газа по категории V6 из расчета на 12 часов (0,5 суток).
Фактические выбросы за последние 3 года
	Объемы выбросов
	2023 год
	2024 год
	

2025год

	2026г.
	2027-2028гг

	Лимиты выбросов тонн*
	722,129
	900,206
6
	757,52381
	642,6215453
	
576,92376


	Фактические объемы выбросов
тонн
	617,146
	639,109
7
	683,6799458
	553,3154
	

	%
	15%
	29%
	10%
	15%
	

	Запрашиваемые лимиты тонн
	
	


[bookmark: _bookmark2]В действующем проекте нормативов допустимых выбросов (НДВ) № KZ58VCZ14884288 от 15.07.2026 г. на 2027 год установлен норматив выбросов 782,857 т/год. По результатам пересмотра расчетов норматив выбросов на 2027 год составляет 576,923 т/год.
Снижение нормативного объема выбросов составляет 205,934 т/год, или 26,31 % относительно действующего норматива.
Уменьшение нормативов обусловлено пересмотром расчетов выбросов, уточнением и корректировкой исходных данных по источникам выбросов, а также приведением расчетных показателей в соответствие с фактическими технологическими параметрами и режимами работы оборудования. Расчет нормативов эмиссий выполнен расчетным путем в соответствии с применяемыми нормативно-методическими документами.
Таблица 1 - Прогнозные объемы добычи нефти, газа и газового конденсата на м.Боранколь
	Показатели добычи
	Ед-ца изм-я
	Годы

	
	
	2026

	Добыча жидкости
	тыс.т
	928,66

	Добыча нефти
	тыс.т
	108,9

	Добыча попутного (нефтяного) газа
	млн.м3
	5,15

	Добыча природного (свободного) газа
	млн.м3
	18,74

	Добыча конденсата
	тыс.т
	1,36


Проектные технологические показатели разработки м. Боранколь
	Год
	Добыча нефть, тыс. т
	Добыча попутного газа, млн м3
	Добыча конденсата, тыс. т
	Добыча свободного газа, млн м3
	Общая добыча газа, млн м3
	Ввод скважин из бурения, ед.

	2027-2028 гг
	77,7
	3,735
	0,5502
	6,1684
	9,903
	2


При эксплуатации месторождения на 2026 – 2028 гг. будет функционировать 334 источников выбросов вредных веществ в атмосферу, из них:
· организованных источников выброса – 170ед.;
· неорганизованных источников выброса – 164 ед.

44

