Разработка корректировки проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ТОО «Varro Operating Group» обусловлена получением нового разрешения на сжигание сырого газа в факелах, а также введением новых источников в эксплуатацию.
Объем технологически неизбежного сжигания сырого газа на месторождении Толкын включает следующее:
1) по категории V6 - сжигание сырого газа при вводе в эксплуатацию новых скважин после бурения и нового технологического оборудования;
2) по категории V7 - сжигание сырого газа при подаче газа на дежурную горелку факельных установок;
3) по категории V8 – сжигание сырого газа при проведении планово-предупредительных ремонтных работ (ППР);
4) [bookmark: _Toc232584472]по категории V9 – сжигание сырого газа при технологических сбоях, отказах и отклонениях в работе технологического оборудования – не предусмотрено.
 При проведении пусконаладочных работ технологического оборудования (V6)
В 2027 году в целях дальнейшего развития производственной инфраструктуры месторождения и повышения эффективности системы сбора и транспортировки газа на газосборном пункте (ГСП) месторождения Толкын планируется ввод в эксплуатацию дополнительной компрессорной установки производительностью 40 000 м3/сутки. 
Согласно утверждённому Проекту разработки, в 2027 году бурение скважин не предусматривается. 
Объем технологически неизбежного сжигания сырого газа по категории V6 при ПНР технологического оборудования в 2027 г. составит - 11 666,7 м3.
[bookmark: _Hlk227854259]Объём технологически неизбежного сжигания сырого газа по категории V7 при эксплуатации технологического оборудования на месторождении Толкын в 2027 г. составит - 580 545,6 м³.
На основании представленных данных проведен расчет объема сжигания сырого газа при проведении ППР по категории V8. Объем технологически неизбежного сжигания сырого газа по категории V8 при проведении ППР технологического оборудования на месторождении Толкын в 2027 г. составит - 59 503,4 м3

Таблица 3.1.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год. Месторождение Толкын
Проект НДВ загрязняющих веществ в атмосферу
для ТОО «Varro Operating Group» месторождения Толкын на 2027-2028 гг.
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	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,012767
	0,086202
	2,15505

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,001512
	0,00632
	6,32

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	12,19663
	105,280609
	2632,01522

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	1,983909
	17,03916
	283,986

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	1,742471
	4,765977
	95,31954

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	1,634073969
	9,729241
	194,58482

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	1,1964534801
	18,0868780589
	2260,85976

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	24,697772
	113,647033
	37,8823443

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000721
	0,00223
	0,446

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000548
	0,00366
	0,122

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,630709
	5,072306
	0,10144612

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	268,69466
	329,09870412
	6,58197408

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	 
	30
	 
	66,56549003
	39,160803204
	1,30536011

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	 
	1,5
	 
	 
	4
	0,0977
	0,013254
	0,008836

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	6,84650414
	2,71174626
	27,1174626

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	9,524772317
	0,276450743
	1,38225372

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	4,95839551
	1,925157826
	3,20859638

	0627
	Этилбензол (675)
	 
	0,02
	 
	 
	3
	0,001954
	0,000262
	0,0131

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,000004342
	0,0001021197
	102,1197

	1023
	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)
	 
	 
	0,2
	 
	4
	0,000094
	0,000064
	0,00032

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	 
	1
	0,5
	 
	3
	3,205838
	0,944376
	1,888752

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,0858
	0,946196
	94,6196

	1590
	1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол (Циануровая кислота) (560)
	 
	0,02
	0,01
	 
	2
	0,307988
	0,305201
	30,5201

	1715
	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)
	 
	0,006
	 
	 
	4
	0,0095873013
	0,00794806777
	1,32467796

	2732
	Керосин (654*)
	 
	 
	 
	1,2
	 
	0,052
	0,0683
	0,05691667

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,002664
	0,0127501
	0,255002

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	2,0814247
	48,50885
	48,50885

	2868
	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,00005612
	0,0003038
	0,006076

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,09398
	0,5722459
	3,81497267

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	1,087498
	0,81487
	8,1487

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,02894
	0,1049252
	2,62313

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	 
	 
	 
	0,1
	 
	0,6
	2,377
	23,77

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	408,342917
	701,5691264
	5871,06657

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)



	
[bookmark: _bookmark11]Таблица 3.1.2 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2028 год. Месторождение Толкын

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,012767
	0,086202
	2,15505

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,001512
	0,00632
	6,32

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	15,112613
	92,944448
	2323,6112

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	2,457723
	15,034542
	250,5757

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,60865
	2,70137
	54,0274

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	1,335049969
	6,513854
	130,27708

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,9808779831
	12,3989118559
	1549,86398

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	14,902695
	97,69
	32,5633333

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000721
	0,00223
	0,446

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000548
	0,00366
	0,122

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,29061
	4,824286
	0,09648572

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	268,69466
	329,09870412
	6,58197408

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	 
	30
	 
	66,56549003
	39,160803204
	1,30536011

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	 
	1,5
	 
	 
	4
	0,0977
	0,013254
	0,008836

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	6,84650414
	2,71174626
	27,1174626

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	9,524772317
	0,276450743
	1,38225372

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	4,95839551
	1,925157826
	3,20859638

	0627
	Этилбензол (675)
	 
	0,02
	 
	 
	3
	0,001954
	0,000262
	0,0131

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,0000078013
	0,00007094156
	70,94156

	1023
	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436)
	 
	 
	0,2
	 
	4
	0,000094
	0,000064
	0,00032

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	 
	1
	0,5
	 
	3
	3,205838
	0,944376
	1,888752

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,14144
	0,678876
	67,8876

	1590
	1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол (Циануровая кислота) (560)
	 
	0,02
	0,01
	 
	2
	0,307988
	0,305201
	30,5201

	1715
	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)
	 
	0,006
	 
	 
	4
	0,0095873013
	0,00794806777
	1,32467796

	2732
	Керосин (654*)
	 
	 
	 
	1,2
	 
	0,052
	0,0683
	0,05691667

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,002664
	0,0127501
	0,255002

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	7,3921047
	46,63251
	46,63251

	2868
	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,00005612
	0,0003038
	0,006076

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,09398
	0,5722459
	3,81497267

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	1,087498
	0,81487
	8,1487

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,02894
	0,1049252
	2,62313

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	 
	 
	 
	0,1
	 
	0,6
	2,377
	23,77

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	405,315441
	657,911643
	4647,54613

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ



	

Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на
существующее положение, тонн/год
	Лимит на 2027– 2028 гг.
	































	ВСЕГО:
	-
	1355,1892
	

	в том числе отходов производства
	-
	1295,6278
	

	
отходов потребления
	
-
	
59,5614
	

	Опасные отходы
	

	Отработанные люминесцентные лампы
	-
	0,118
	

	Отработанные масла
	-
	19,38
	

	Отработанные аккумуляторные батареи
	-
	0,7103
	

	Отработанные масляные фильтры
	-
	0,293
	

	Промасленная ветошь
	-
	10,72
	

	Отходы обратной промывки скважин
	-
	164,4
	

	Нефтешлам
	-
	460
	

	Тара из-под хим. реагентов
	-
	10,7912
	

	Тара из-под ЛКМ
	-
	0,064
	

	Замазученный грунт
	-
	217
	

	Медицинские отходы
	-
	0,0774
	

	Строительные отходы
	-
	15
	

	Отработанный цеолит
	-
	60
	

	Древесные отходы
	-
	22
	

	Тара металлическая из-под масел
	-
	2,461
	

	Стекло, пластмассы, дерево, содержащие или загрязненные опасными веществами
	-
	0,018
	

	Минеральные смазочные материалы, не содержащие галогены (исключая эмульсии и растворы)
	-
	1,493
	

	Изношенная специальная одежда, специальная обувь и средства индивидуальной защиты (СИЗ)
	-
	0,071
	

	Неопасные отходы
	

	Иловый осадок
	-
	9,8
	

	Металлолом
	-
	250
	

	Огарки сварочных электродов
	-
	0,076
	

	ТБО
	-
	29,025
	

	Макулатура
	-
	1,14
	

	Пищевые отходы
	-
	29,201
	

	Отработанные автомобильные шины
	-
	0,6483
	

	Резиновый облой
	-
	0,25
	

	Пыль абразивно металлическая
	-
	0,014
	

	Стружка металлическая
	-
	0,438
	

	Портативное оборудование и оргтехника
	-
	50
	



