15. Краткое нетехническое резюме с обобщением информации, указанной в разделах 1-17, в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду

Отчет разработан ТОО «E-VR» правом на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды является лицензия № 03016Р от 04.02.2026г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (приложение 1).
Целью составления настоящего Отчета является определение экологических и иных последствий вариантов, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.
Оценкой воздействия рассматривается период с 2027 по 2031гг., включительно. 
Общие сведения о предприятии. ТОО "E-VR" предусматривает проведение геологоразведочных работ на золоторудным месторождении, для этого будут пройдены разведочные горные выработки с извлечением горной массы.
Срок начала реализации намечаемой деятельности: 2027г. Срок завершения:  2031г.
Месторождение «Карсу» расположен в Панфиловском районе, Жетысуйской области Республики Казахстан. 
Ближайшими населенными крупными пунктами к району работ является п. Сарымбель, находящейся в 22,5 км, в административном плане находится в Панфиловском районе Жетысуской области.
Самая ближайшая железнодорожная станция находится в районе станции Алтынколь, расположенной ориентировочно в 40–70 км к юго-востоку от участка. Узловая железнодорожная инфраструктура связана с международным транспортным коридором Казахстан–КНР и линией Жетыген – Алтынколь. Ближайшим крупным транспортно-логистическим центром является район МЦПС «Хоргос».
Район орографически выражен слабо и представляет собой предгорно-равнинную территорию с участками слабохолмистого рельефа. Абсолютные отметки поверхности изменяются ориентировочно от 900 до 1500 м над уровнем моря. Рельеф расчленён долинами временных водотоков, сухими логами и конусами выноса. Относительные превышения составляют в среднем 50–200 м. В горной части развиты скальные выходы коренных пород, а в понижениях распространены делювиально-пролювиальные и аллювиальные отложения различной мощности. Современные эрозионные процессы выражены умеренно, особенно в русловых и склоновых участках. Район в целом относится к сейсмически активным территориям юго-востока Казахстана.
Вопросы постутилизации. В настоящее время, на лицензионной территории отсутствуют здания, строения, сооружения и оборудования.  Земельный участок представлен степной местностью. Работы по постутилизации не требуются.
Категория занимаемых земель и цели использования. Изъятие новых, земель отсутствует, разведочные работы будут проводиться в пределах лицензируемой территории. 
Планом разведки предусматривается проведение поисковых работ на месторождении Жаманбулак. Пашни и лесные насаждения в районе расположения месторождения отсутствуют.
Целевым назначением проектируемых исследований является проведение поисковых работ на твердые полезные ископаемые на участке недр по лицензии №3347-EL от «10» июня 2025 года в Жетысуской области с целью общей оценки её перспектив и выявления возможного промышленного оруденения металлов на отдельных участках. 
Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные поисковые параметры: «Проведение поисково-оценочных и геологоразведочных работ на участке Карсу в Жетысуской области; Основными геологическими задачами проектируемых работ являются: изучение геологического строения площади и выяснение основных закономерностей локализации и условий залегания медного оруденения; выделение рудных зон и отдельных оруденелых участков; определение основных параметров оруденелых участков; определение возможных масштабов оруденения; выделение первоочередных участков под постановку поисково-оценочных работ. Сроки выполнения работ: начало 2026г, окончание 2031год. Период работ составляет 6 лет. Календарный план запланированных работ: Подготовительные работы и проектирование-2026год; Проходка канаы и расчисток с 2026 года. Топографо-геодезические работы-200га; Поисковые геологические маршруты всего за период разведки -200пог.км в 2027год-180пог.км, в 2028г-20 пог.км;  Магниторазведочные работы всего за период разведки -100пог.км в 2028г-50пог.км, в 2029г-50пог.км; Проходка канав и расчисток всего за период разведки-1000куб.м, в 2026г-200куб.м, в 2027г-800куб.м.; Колонковое бурение разведочных скважин всего за период разведки 535 пог.м,  в 2028г-90пог.м, в 2029г-140пог.м, в 2030г-155пог.м, в 2031-150  пог.м; Скважинная геофизика всего за период разведки -535 пог.м,  в 2028г-90пог.м, в 2029г-140пог.м, в 2030г-155пог.м, в 2031-150  пог.м; Опробование (отбор и обработка проб) и обработка проб  всего за период разведки в 865 проб в 2026г-50проб, 2027г- 280, в 2028-90 проб, в 2029г- 140 проб, в 2030г- 155проб, в 2031г-145проб; Обработка проб всего за период разведки в 865 проб в 2026г-50проб, 2027г- 280, в 2028-90 проб, в 2029г- 140 проб, в 2030г- 155проб, в 2031г-145проб; Лабораторные работы всего за период разведки -933 проб. В 2026г-53, в 2027-294проб, в 2028г-100проб, в 2029г-154проб, в 2030г-171, в 2031г-161проб.Рабочий день 11 часовой, вахта 15/15 1 смена. Для обеспечения выполнения геологического задания на проведение работ, по поиску медных руд на площади участка Карсу, предусматриваются следующие объемы поисково-оценочных и геологоразведочных работ: подготовительные работы и проектирование, поисковые геологические маршруты, проходка разведочных канав, топографо-геодезические работы, бурение колонковых скважин, керновое опробование, бороздовое опробование, обработка проб, скважинная геофизика (инклинометрия и гамма-каротаж), экологические и лабораторные исследования, камеральные работы, компьютерная обработка материалов, сопутствующие работы и транспортировка грузов. Подготовительные работы включают в себя:- анализ фондовых материалов, просмотра текста и таблиц, выборки чертежей для их компьютерной обработки;- систематизация сведений, извлеченных из источников информации, по изученности, геологическому строению района и участков, характеристике рудных тел; степени изученности участков; инженерной геологии и гидрогеологии;- составление проектных разрезов. Проектирование включает в себя составление плана на проведение поисковых работ на площади с обоснованием видов и объемов работ, финансовыми затратами, составлением и компьютерной обработкой графических приложений. В результате будут составлены текст плана и графические приложения по каждому участку, включая обзорную карту района работ, схематические геологические карты участков, разрезы по профилям, геолого-технические паспорта скважин. Топографо-маркшейдерские работы проектируются с целью точного изображения всех пройденных в процессе работ геологоразведочных выработок на планах в единой системе координат и высот. Поисковые маршруты в пределах описываемой площади будут проводиться для составления геологической карты масштаба 1:2000, с целью расшифровки структуры исследуемого участка. Работы планируется выполнять по общепринятой методике. В качестве основы для проведения маршрутов послужат профиля ориентированные в крест простирания основных структур участка. Из выходов обнажений коренных пород по ходу маршрутов будут отбираться геохимические пробы шагом 50м. Планируемый объем поисковых геологических маршрутов 200 пог.км. Геофизические исследования будут выполнены методом высокоточных магниторазведочных работ. Планируется провести площадные высокоточные магниторазведочные работы с общим объемом 100 погонных км. Сбор магнитных данных на участке будет выполнен с использованием магнитометров на эффекте Оверхаузера GSM-19 v7.0.Канавы будут проходиться с целью вскрытия и опробования рудного тела, в профилях ранее пройденных канав, в крест простирания рудных залежей через 20-40 м до 50-100 м в зависимости от обнаженности рудного поля.  Ширина канав 1.0м, глубина 2.0м. Всего Планом предусмотрено объем канав 1000 м3, с отбором бороздовых проб в объеме 130 шт. Объем ручной расчистки канав составляет 100 м3. Канавы будут проходиться мехспособом с применением экскаватора, смонтированного на базе колесного трактора типа «XCMG XE305D» с зачисткой дна канавы вручную. Расчистки будут проходиться с помощью булдозера типа  SHANTUI SL30WN. После прохожденя дно расчистки очищаются ручным способом для  документации и производства зарисовок рудных тел (линз) по дну расчистки с целью определения изменчивости рудных тел и характера взаимоперехода их по простиранию и вкрест простирания. В связи с тем, что расчистки будут проходиться после проходки и опробования канав, расположенных по флангам и в центральной части  расчисток, по ним не планируются повторное бороздовое опробование. Опробованию могут подвергаться только те участки или интервалы, где при геологической документации  будут выявлены участки с наиболее интересными геологическими и литологическими  особенностями.  Для этой цели предусмотривается отбор бороздовых проб в резерве.  Всего по плану предусматривается бурение 21 поисковых скважин, общим объемом 535 пог.м. Буровые работы планируется провести в летний сухой период. Буровые установки будут оснащены собственными дизельными электростанциями для обеспечения электропитанием буровой станок, промывочный насос и освещения. Для минимизации воздействия буровых работ на окружающую среду проектом предусматривается применение нетоксичных реагентов в промывочной жидкости и ликвидация зумпфов с отходящей водой. Все пробуренные скважины после их закрытия подлежат ликвидации согласно общепринятой методике. Буровая площадка после бурения очищается от технического и бытового мусора, а поверхность участка приводится в исходное состояние (рекультивируется). Для контроля параметров бурения скважин по первоначально заданному азимуту и зениту предусматривается проведение инклинометрии по пройденному стволу каждой скважины. Замеры будут производиться прибором Reflex Gyro. Результаты замеров отмечаются в журнале через 20 м. Запланированный объем инклинометрии и гамма каротажа – 535 пог.м. После завершения проходки канав, зачистки дна и стенок проводится их документация. В журнале геологической документации отмечается дата начала и окончания проходки, замеряется длина, ширина и глубина канав, дается описание литологических разностей вскрытых пород и рудных залежей в масштабе 1:100 – 1:50. Стенка или дно канавы опробуется бороздой сечением 10×5 см, длина пробы – 2.0 м. Предусматривается обязательное взвешивание бороздовых проб. Общая длина канав и расчисток 1000 п.м, документации подлежат 500 п.м (100%). Общая длина расчисток предусматривается в объеме 500 п.м. Опробование предусматривается в канавах по породам IX. Количество бороздовых проб в канавах и расчистках при длине опробуемого интервала 4м составит – 130 проб, вес пробы – (10 см × 5 см × 15 см × 2.5 г/см3) – 18.7 кг. Предусматриваются следующие геолого-технические условия бурение колонковых скважин: бурение установками УКБ-4П со снарядом Boart Longyear HQ; скважины по глубинам входят в интервал 0-100м (21 скважины, 535 п.м., ср. глубина 25 м) скважины наклонные под углом 50-90°;начальный диаметр бурения 122.6мм, основной – 96мм, бурение ведется с отбором керна, керн укладывается в ящики; крепление скважин обсадными трубами от 0 до 20 м ствола каждой скважины в интервале 0-100м; бурение пород до VII категории ведется твердосплавными коронками, по более высоким категориям – алмазными; выход керна по скважинам не менее 90%;предусматривается строительство площадки под буровые станки (1.5м×25м×0.5м×21 скв) с бульзозерными работами по породам VII категории объемом 395 куб.м; для хранения промывочной жидкости (техническая вода, глинистый раствор) будут пройдены отстойники (8м3×21 скв) объемом 168 куб.м; после завершение работ врезы под площадку и отстойники будут ликвидированы (засыпаны) в объеме 395 куб.м.
Информация о возможных негативных воздействиях.
Атмосфера. Всего на рассматриваемой территории будет функционировать  6 источников, в том числе один организованный источник и 5 неорганизованных источников.
Валовый выброс загрязняющих веществ на 2026-2031 гг. составит- 0,27901т/год.
Как показал анализ, в процессе разведочных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 9 наименований загрязняющих веществ.
Нормативы выбросов установлены по следующим веществам: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, сероводород, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные и пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.
Формирование санитарно-защитной зоны проводилось автоматически с использованием лицензированного программного комплекса «ЭРА 3.0» на основе расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Радиус СЗЗ определялся по заданным параметрам источников выбросов.
Адекватность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения воздуха, выполненными в соответствии с действующими методическими указаниями по расчету рассеивания вредных веществ в атмосфере.
При установленной ширине СЗЗ концентрации загрязняющих веществ на её границе не превышают предельно допустимых значений. В соответствии с санитарной классификацией (Раздел 2, Пункт 21 санитарно-эпидемиологических требований), данный объект относится к 1 классу опасности, для которого минимальный размер СЗЗ составляет 1000 метров.
Местоположение месторождения «Жаманбулак» отвечает необходимым санитарно–гигиеническим требованиям, поскольку ближайшая селитебная зона – село Сарыбель. 
Вода. Проектом предусматривается: - питьевое водоснабжение воды на период работ: хозяйственно-питьевые нужды персонала – 141,75 м3/год; хозяйственно-бытовые нужды 1178,2 м3/год. Расходы воды на питьевые, хозяйственно-бытовые нужды рассчитываются на основе расчетной численности рабочего персонала. Водопотребление и расчетные расходы воды на хозяйственные нужды рабочих определены исходя из норм водопотребления, принятых в соответствии со СП РК 4.01.-101- 2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений». Период работ – 9 месяцев (270 дней). Количество работников  – 21 чел. Расчетные расходы питьевых нужд составляют: 21 чел.* 0,025 м³/сут = 0,525м³/сут *270 дней = 141,75 м³/год. Итого объем водопотребления на питьевые нужды составляет 141,75 м3 /год. Расчетные расходы хозяйственно-бытовых нужд составляют: 21чел.* 0,11 м³/сут = 2,31м³/сут*270 дней = 623,7 м³/год. Расход воды на обеспыливание дорог (безвозвратные потери) Площадь поливаемых твердых покрытий составляет 1500м2 . Норма расхода воды на полив площадки с твердым покрытием составляет 0,4 л/м2 . Твердые покрытия поливают каждый день в теплый период года. 0,4*1500/1000= 0,6 м3 /сут 0,6*146 = 87,6 м3 /год. Итого объем водопотребления составляет 853,05 м3 /год из них: питьевого назначения – 141,75 м3 /год; хозяйственно-бытового назначения – 711,3 м3 /год. Сточная вода хозяйственно-бытового качества будет собираться в выгребную яму и сдаваться по договору в подрядную организацию. Водоотведение на период работ и эксплуатации водоотвод осуществляется в водонепроницаемый выгреб, которые по мере накопления вывозятся на основании договоров спецавтотранспортом. Объем сбрасываемых сточных вод равен расходу воды.
Почвы. Территория района плавно переходит от засушливой Илийской межгорной впадины на юге к высоким хребтам Джунгарского Алатау на севере, что формирует четкую высотную поясность: Равнинная полупустынная зона (долина реки Или и юг района): Занимает обширные глинистые равнины. Здесь преобладают обыкновенные и северные светлые сероземы. Они бедны гумусом (всего 1–2%), но богаты кальцием. Ближе к пойме реки Или встречаются бесплодные пески и такыровидные почвы. Предгорная сухостепная зона (высоты 600–1400 м): Центральная часть района (включая окрестности г. Жаркент). Здесь на лессовидных суглинках сформировались светло-каштановые и каштановые почвы. Содержание гумуса в них выше — от 2% до 3,5%. Они имеют хорошую структуру и при искусственном орошении служат главным сельскохозяйственным ресурсом (выращивание кукурузы, зерновых). Горная зона (склоны Джунгарского Алатау на севере): С подъемом в горы почвы сменяются на темно-каштановые (гумус до 4–5%), затем на мощные горно-лесные черноземовидные под хвойными лесами и, наконец, на горно-луговые субальпийские почвы высоких пастбищ (жайляу).
При реализации намечаемой деятельности предусматривается комплекс мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения, захламления, деградации и иного негативного воздействия на почвы и земельные ресурсы. В соответствии со статьей 228 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, земли подлежат охране от загрязнения, захламления, деградации и иных негативных воздействий. Положения указанной статьи также предусматривают необходимость сохранения экологических функций земель и предотвращения негативного воздействия хозяйственной деятельности на почвы. Согласно статье 229 Экологического кодекса РК, для почв устанавливаются экологические нормативы качества, соблюдение которых направлено на недопущение химического загрязнения и иных воздействий, способных привести к ухудшению состояния почв. В соответствии со статьей 238 Экологического кодекса РК «Экологические требования при использовании земель», при осуществлении хозяйственной деятельности не допускаются загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградация и истощение почв.  
При проведении геологоразведочных работ основными потенциальными факторами воздействия на почвы являются механическое нарушение земель при устройстве временных подъездных путей, буровых площадок, размещении временного полевого лагеря, работе бурового оборудования, а также возможное локальное загрязнение при обращении с горюче-смазочными материалами и отходами.
Для предотвращения негативного воздействия предусматриваются следующие мероприятия:
* минимизация площади земель, занимаемой объектами и временными сооружениями;
* размещение буровых площадок преимущественно в пределах предусмотренных проектом участков;
* недопущение необоснованного снятия и перемещения почвы;
* при необходимости нарушения земель — своевременное снятие плодородной почвы, ее раздельное складирование и сохранение до проведения рекультивации;
* недопущение смешивания плодородной почвы с минеральным грунтом, отходами и загрязненными материалами;
* содержание территории буровых площадок и временного лагеря в надлежащем санитарном и экологическом состоянии;
* недопущение размещения отходов непосредственно на почве;
*сбор и передача образующихся отходов специализированным организациям в установленном законодательством порядке;
* недопущение проливов горюче-смазочных материалов и иных загрязняющих веществ;
* обеспечение наличия средств для локализации и ликвидации возможных аварийных проливов;
* заправку и техническое обслуживание оборудования в местах, оборудованных с учетом требований экологической безопасности;
* недопущение сброса загрязненных сточных вод непосредственно на рельеф;
* ограничение движения автотранспорта и техники пределами предусмотренной зоны проведения работ;
* после завершения разведочных работ — ликвидацию временных объектов, удаление отходов и приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для дальнейшего использования.
В соответствии с требованиями законодательства при проведении операций по недропользованию земельные участки должны содержаться в состоянии, пригодном для дальнейшего использования по назначению, а нарушенные земли подлежат восстановлению. В случае устройства буровых площадок и иных объектов, связанных с нарушением земель, рекультивационные мероприятия предусматривают планировку нарушенной поверхности, восстановление естественного рельефа в пределах технической возможности, нанесение сохраненного плодородного слоя почвы и восстановление растительного покрова.
При этом при отсутствии необходимости снятия плодородного слоя вследствие отсутствия его фактического нарушения или при проведении работ на участках, где плодородный слой отсутствует, соответствующие мероприятия определяются исходя из фактических почвенно-земельных условий территории. Таким образом, при соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие на почвенный покров в период проведения разведочных работ будет иметь преимущественно локальный и временный характер.
Растительность согласно геоботаническому районированию Казахстана, территория Панфиловского района Жетысуской области расположена в пределах двух контрастных природно-климатических комплексов: Илийской межгорной пустынной впадины (южная и центральная части равнин) и Джунгарской горной провинции (северная часть, отроги Джунгарского Алатау). Данный фактор обуславливает ярко выраженную высотную поясность и видовое разнообразие растительных сообществ. Флора региона в целом насчитывает более 560 видов высших сосудистых растений, относящихся к более чем 66 семействам. Ведущее положение в таксономическом составе занимают семейства Сложноцветные (Asteraceae), Маревые (Chenopodiaceae), Злаковые (Poaceae) и Бобовые (Fabaceae. Интразональная пойменная растительность (Тугаи). Относится непосредственно к долинам рек Или, Хоргос (включая исследуемые координаты участков), Усек, Тышкан.
Формируется в условиях постоянного или сезонного избыточного увлажнения (паводков) на аллювиальных луговых почвах. Представлена древесно-кустарниковыми и травянистыми тугайными экосистемами: Древесный ярус: Лох восточный (Elaeagnus angustifolia), тополь сизолистный или туранга (Populus pruinosa), тополь разнолистный (Populus diversifolia), различные виды ив (Salix alba, Salix caspica). Кустарниковый ярус: Густые заросли гребенщика/тамарикса (Tamarix ramosissima, Tamarix hispida), чингиль серебристый (Halimodendron halodendron), барбарис круглоплодный (Berberis sphaerocarpa). Травянистый ярус: Тростник южный (Phragmites australis), вейник наземный (Calamagrostis epigeios), солодка голая (Glycyrrhiza glabra), кендырь ланцетолистный (Trachomitum lancifolium). На луговых участках доминируют мезофиты.
Пустынная и полупустынная равнинная растительность. Характерна для южной равнинной части района, плато и террас, удаленных от русел рек.
Развивается на светлых сероземах и супесчаных почвах в условиях жесткого дефицита влаги. Доминируют ксерофиты и галофиты: Полынно-солянковые сообщества: Полынь серая (Artemisia terrae-albae), полынь туранская (Artemisia turanica), боялыч (Salsola arbuscula), биюргун (Anabasis salsa). Псаммофитная растительность (на песчаных массивах): Саксаул белый (Haloxylon persicum), джузгун (Calligonum), песчаная осока (Carex physodes). Эфемеры и эфемероиды (активны весной): Мятлик луковичный (Poa bulbosa), костёр кровельный (Bromus tectorum), тюльпаны. Предгорная сухостепная растительность (Высоты 600–1400 м) Охватывает центральную полосу района, включая зону интенсивного агропроизводства вокруг г. Жаркент.
Естественная растительность во многом замещена агроценозами — посевами кукурузы, зерновых культур и плодово-ягодными садами. На нераспаханных светло-каштановых почвах сохраняются:  Ковыль волосатик (Stipa capillata), типчак (Festuca valesiaca), тонконог тонкий (Koeleria cristata), карагана (Caragana), полынь австрийская (Artemisia austriaca). Горная растительность (Склоны Джунгарского Алатау, высоты от 1400 м и выше) Кустарниково-степной и лесной пояс: Заросли шиповника (Rosa), жимолости (Lonicera). Выше формируются хвойные массивы из ели Шренка (Picea schrenkiana) в сочетании с горными лугами. Субальпийские и альпийские луга (Жайляу): Разнотравные ковры из герани горной (Geranium collinum), примул (Primula), кобрезии (Cobresia). Засоленные местообитания (Галофитная растительность). В низинах с близким залеганием минерализованных грунтовых вод и на солончаках развиваются специализированные сообщества солянок: Сведа (Suaeda), солерос европейский (Salicornia europaea), сарсазан шишковатый (Halocnemum strobilaceum), карабарак (Halostachys caspica), а также шведка и кермек (Limonium).
Редкие, эндемичные и занесенные в Красную книгу РК виды. При проведении любых строительно-монтажных или разведочных работ в пойменной и предгорной зоне Панфиловского района особое внимание должно быть уделено недопущению уничтожения следующих охраняемых видов: Тополь сизолистный (Туранга) (Populus pruinosa) — редкий реликтовый вид, ключевой элемент тугайных лесов. Яблоня Сиверса (Malus sieversii) — встречается в горных и предгорных ущельях района, родоначальница культурных сортов яблок. Занесена в Красную книгу РК. Тюльпан Альберта (Tulipa alberti) и Тюльпан Колпаковского (Tulipa kolpakowskiana) — эндемичные виды эфемероидов.
 По информации 26.06.2026 №ЗТ-2026-02595582 «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Жетісу Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» По данным КГУ «Жаркентское лесное хозяйство» на запрашиваемом участке земли особо охраняемых природных территорий отсутствуют. Указанная территория к государственному лесному фонду не относится. Однако, на участках проходят пути миграции диких животных и обитают виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан. В их числе: тянь-шаньский бурый медведь, манул, а также из мелких млекопитающих — каменная куница, семиреченский лягушкозуб, и редкие, охраняемые растения: адонис тянь-шаньский, шафран алатауский, водосбор Виталия, рябчик бледный, лилия кудреватая, левзея сафлоровидная (маралий корень), пион уклоняющийся (марьин корень), родиола розовая (золотой корень), крестовник огненноязычковый, ревень Виттрока, тюльпан короткотычиночный, тюльпан поникающий, соссюрея обернутая. По сообщению ТОО «Корпорация Danake» запрашиваемый участок находится на территории охоничьего хозяйства «Казанколь». На данном участке и на прилегающих территориях обитают такие виды диких животных затрагивает места обитания диких копытных животных, основным видами копытных животных и обитающих на данной территории является сибирская косуля, марал и сибирский горный козел которые имеют сезонный характер перемещения как по территории охотничьего хозяйства, так и за ее пределы. А также на территории наблюдается места обитания медведя и на более высоких точках обитают снежные барсы, которые в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года N 1034 «Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных» включены в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. 
При реализации намечаемой деятельности предусматривается комплекс мероприятий по охране растительного мира, направленных на предотвращение уничтожения и повреждения растительного покрова, сохранение естественных растительных сообществ и минимизацию площади нарушаемой растительности. В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О растительном мире» от 2 января 2023 года № 183-VII ЗРК, охране подлежат растительный мир и места произрастания растений. Охрана обеспечивается, в том числе, путем предупреждения и пресечения повреждения или уничтожения видов растений, их популяций и сообществ.  Согласно требованиям статьи 7 Закона РК «О растительном мире», физические и юридические лица обязаны не допускать уничтожения и повреждения дикорастущих растений, соблюдать требования законодательства в области пользования растительным миром, не допускать негативного воздействия на места произрастания растений и не нарушать целостность природных растительных сообществ.  При проведении геологоразведочных работ потенциальное воздействие на растительный покров может быть связано преимущественно с механическим нарушением растительности при устройстве временных буровых площадок, подъездов к местам проведения бурения и размещении временного полевого лагеря, а также с движением автотранспорта и буровой техники. Для минимизации воздействия на растительный покров предусматриваются следующие природоохранные мероприятия:
* размещение буровых площадок и временных объектов в пределах земельного отвода и предусмотренных проектной документацией участков;
* минимизация площади земель, занимаемых временными объектами и технологическими площадками;
* выбор мест размещения буровых площадок с учетом необходимости максимального сохранения существующего растительного покрова;
* недопущение необоснованного расширения площадей производства работ;
* движение автотранспорта и специальной техники преимущественно по существующим дорогам, подъездным путям и специально определенным маршрутам;
* запрет самовольного устройства новых подъездных путей и площадок вне предусмотренной зоны проведения работ;
* недопущение повреждения или уничтожения древесной, кустарниковой и травянистой растительности за пределами территории непосредственного производства работ;
* недопущение вырубки, повреждения или уничтожения деревьев и кустарников без предусмотренных законодательством оснований и разрешительных процедур;
* запрет сбора, выкапывания, повреждения и уничтожения дикорастущих растений работниками и привлеченным персоналом;
* проведение инструктажа работников по требованиям охраны растительного мира и правилам поведения на территории проведения работ;
* недопущение размещения отходов, строительных материалов, горюче-смазочных материалов и иных веществ непосредственно на растительном покрове;
* предотвращение проливов горюче-смазочных материалов и других загрязняющих веществ;
* наличие на технике и в местах проведения работ средств для оперативной локализации возможных проливов;
* соблюдение требований пожарной безопасности на участках, занятых растительным покровом;
* недопущение использования растительного покрова для хозяйственно-бытовых нужд персонала;
* своевременное удаление образовавшихся отходов с территории проведения работ и передача их в установленном порядке;
* после завершения разведочных работ — ликвидация временных площадок и восстановление нарушенного растительного покрова в составе мероприятий по рекультивации нарушенных земель.
Особое внимание при проведении работ уделяется сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. В соответствии со статьями 5 и 15 Закона РК «О растительном мире» такие виды относятся к объектам регулирования и подлежат специальной охране.  В случае выявления в пределах территории проведения работ редких или находящихся под угрозой исчезновения видов растений, а также мест их произрастания, производство работ на соответствующем участке подлежит организации с учетом требований законодательства Республики Казахстан в области охраны растительного мира. При необходимости предусматривается изменение места размещения временного объекта или технологической площадки с целью предотвращения повреждения выявленных объектов растительного мира.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан запрещается повреждение или уничтожение дикорастущих растений и нарушение целостности природных растительных сообществ. За причинение вреда растительному миру законодательством предусмотрена ответственность и возмещение причиненного вреда. Для расчета размера вреда применяются утвержденные базовые ставки, в том числе за повреждение или уничтожение травянистых растений, деревьев, кустарников, мхов и лишайников.  Учитывая, что намечаемая деятельность предусматривает проведение геологоразведочных работ с использованием колонкового бурения, строительство капитальных объектов не предусматривается. Основное воздействие на растительность ожидается в пределах локальных площадей размещения буровых площадок и временной инфраструктуры. При соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие на растительный покров будет иметь локальный, преимущественно механический и временный характер, а после завершения работ предусматривается восстановление нарушенных участков в рамках рекультивационных мероприятий. Добавить согласования от ИЛХ. 
Животный мир. На территории Панфиловского района и в сопредельных экосистемах Илийской впадины / Джунгарского Алатау зарегистрировано обитание ряда видов, требующих строгой охраны: Джейран (Gazella subgutturosa) — изредка заходит на самые засушливые пустынные участки юга района со стороны национального парка «Алтын-Эмель».Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) — встречается на пролете и зимовке вдоль крупных водоемов. Журавль-красавка (Grus virgo) — гнездится на степных и предгорных равнинах. Илийская маринка (Schizothorax pseudaksaiensis) — эндемик бассейна оз. Балхаш, находится под угрозой исчезновения из-за изменения гидрологического режима рек. Снежный барс (Ирбис) (Panthera uncia) — обитает исключительно в высокогорной зоне Джунгарского Алатау, полностью исключен из зоны антропогенного влияния на равнинном участке изысканий.
Факторы воздействия: Шум от работы буровых установок и спецтехники, вибрация, световое загрязнение в ночное время, физическое изъятие биотопов при земляных работах, фактор беспокойства. Характер и значимость воздействия: Прямое и косвенное воздействие в период проведения изысканий будет носить локальный и временный характер. Крупные млекопитающие (кабаны, косули) и птицы временно покинут зону проведения работ, откочевав в аналогичные биотопы выше или ниже по течению р. Хоргос. После завершения активной фазы работ и рекультивации животные вернутся на данную территорию. Воздействие на фауну оценивается как умеренно низкое (приемлемое).
Обязательные природоохранные мероприятия:
Соблюдение сезонности («период тишины»): Запрет на проведение наиболее шумных строительно-монтажных и взрывных/буровых работ в пойменной зоне в период гнездования птиц и размножения млекопитающих (с 15 апреля по 15 июля).
Скоростной режим: Ограничение скорости движения транспорта по технологическим дорогам до 30–40 км/ч для предотвращения гибели мелких животных и птиц под колесами.
Запрет на браконьерство: Категорический запрет персоналу подрядных организаций на охоту, рыбную ловлю в реке и разорение гнезд.
Защита гидробионтов: Запрет на забор воды из реки, запрет на сброс любых сточных вод или ГСМ на рельеф и в водотоки.
Физические воздействия. Согласно Гигиеническим нормативам уровней шума на рабочих местах, допустимый эквивалентный уровень шума для территории предприятия с постоянными рабочими местами  составляет 80 дБ, а максимальный эквивалентный уровень 95 дБ.  Проектом применено горнотранспортное оборудование обеспечивающее уровень звука на рабочих местах, не превышающий 95 дБ. При удалении от источника шума на расстояние до 200 метров происходит быстрое затухание шума.
Радиационные воздействия. Участок планируемых геологоразведочных работ не является объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного излучения.
Радиационная обстановка в районе работ благополучна, природные и техногенные источников радиационного загрязнения отсутствует.
Отходы производства и потребления. Отходы образуется в процессе проведения работ. Будет привлечено 21 чел, продолжительность работ составит -9 месяцев.  В период работ образуются: 
[bookmark: _Hlk218845802]- Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) –1,40625т/год. Нормы образования отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях m1=0.3 м3/год на 1 человека, списочной численности строителей M, а также средней плотности отходов Ртбо, которая составляет 0,25 т/м3. Q3 = m1 * М * Ртбо, =(21 × 0,3 × 0,25) / 12 × 9 = 1,40625 т/год. Смешанные коммунальные отходы, образуются в процессе деятельности работников. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12. Отходы накапливаются в контейнерах; по мере накопления вывозятся с территории по договору со сторонними организациями на полигон. Срок хранения отходов в контейнерах при температуре 0ºС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток. Хранение отходов организовано с соблюдением не смешивания разных видов отходов. Все отходы передаются сторонним организациям. Твердые бытовые (коммунальные) отходы будут образовываться в процессе работы. В части выбросов в землю (захоронения отходов производства и потребления) Правила ведения государственного регистра выбросов и переноса загрязнителей список химических веществ не установлен. В список отходов, содержащих опасные химические вещества не входит.
Оценка воздействия на состояние экологической системы. 
Согласно произведенным расчетам, в процессе проведения разведочных работ в оцениваемый период с 2026 по 2031 гг., на окружающую среду района размещения предприятия будет оказываться воздействие низкой значимости. 
 Воздействие на население ближайшей к месторождению селитебной зоны (село Сарыбель), будет находиться на допустимом уровне. Экологический риск и риск для здоровья населения при проведении разведочных работ на месторождении «Жаманбулак» будут минимальными.

