Реконструкция и строительство Капчагайского элеваторного комплекса
Состав объектов, рассматриваемых в рамках настоящего проекта:
    -   Элеватор емкостью 100 000 тонн хранения зерна. 
    -   Цех производства муки.
    -   Цех производства комбикормов.
· Склад сырья.
· Склады готовой продукции.
· Маслоцех со складом шрота и мешкотары.
· Ремонтно-механический цех с гаражом.
· Приемное устройство с ж. д.
· Контейнерная площадка.
· Локомотивное депо.
· Котельная с парогенератором.
· Административный корпус со столовой.
· Пожарный пост на 1 автомобиль.
· Трансформаторная подстанция.
· Контрольно-пропускной пункт №1.
· Ж. д. весы с операторной.
· Контрольно-пропускной пункт №2
· Бытовые помещения.
· Приемное устройство автомобильное.
· Пожарные резервуары 1000 м3 (2 шт.).
· Насосная станция пожаротушения.
· Очистные сооружения ливневых стоков.
· Площадка для мусоросборника.
· Котельная маслоцеха.
Проект предусматривает. 
На 1 этапе строительства:   
                                                                                                                     реконструкцию цеха по производству комбикормов на 2 500 тонн зерна в с	                                                                                          - строительство склада сырья площадью  1038 м2;	                                                                                 - строительство складов готового сырья площадью 3600 м2;		
 - строительство  контейнерного терминала на 280 единиц хранения;                   существующий элеватор на 100 тыс. тонн единовременного хранения зерна;                                                                                                    - реконструкцию действующих внутриплощадочных сетей пожарного водопровода;                                                                                                               - реконструкцию внутриплощадочных ж/д путей протяженностью 5,9 км.;                   - строительство железнодорожных весов;                                                                 реконструкцию внутриплощадочных автомобильных дорог;                                 строительство эстакады подачи сырья с элеватора для цеха производства комбикормов.
Цех по производству комбикормов включает комплекс зданий и сооружений, предназначенный для приема, хранения и обработки сырья, производства комбикормов, хранения и отпуска готовой продукции. Технология предусматривает разнорецептурного производства кормов в соответствии с текущей потребностью отрасли. 
Производительность предприятия 120т/час, включая мощность элеватора 
100 000 тонн единовременного хранения зерновых. 
На 2 этапе строительства:
- модернизация элеватора на 100 тыс. тонн единовременного хранения;        
  - маслопрессового завода мощностью 400 тонн переработки в сутки;              
    -  цеха производства муки на 300 тонн в сутки и обновление  ж/д пути протяженностью 5,9 км.
После выхода комплекса на проектную мощность, будет обеспечено производство 840 тыс. тонн комбикормов, 59 тыс. тонн муки высшего сорта, 31 тыс. тонн пшеничных отрубей, 54,6 тыс. тонн растительного масла, 61,6 тыс. тонн 

